Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

ME.04 - Apparecchiature Package

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
ME.04 | APPARECCHIATURE PACKAGE |  |  |  |
ME.04.010 | TRASFORMATORI MT/BT |  |  |  |
ME.04.010.0010 | Trasformatori trifase MT/BT, isolati in resina epossidica 23/0.4 kV, tensione di riferimento primario 24 kV, classe di isolamento F, avvolgimenti MT inglobati in resina, avvolgimenti BT inglobati in resina, classe AMB./CLIM:: E2-C2-F1. Conformi alle norme CEI 14-8, CEI-EN 60076-1/5, completo degli accessori necessari al collegamento, termosonde e centralina di controllo delle temperature con contatti di allarme e interfacciabili per via seriale, nelle potenze: |  |  |  |
ME.04.010.0010.a | - 315 KVA | cad | 5.911,90 |  |
ME.04.010.0010.b | - 400 KVA | cad | 6.390,70 |  |
ME.04.010.0010.c | - 500 KVA | cad | 7.421,46 |  |
ME.04.010.0010.d | - 630 KVA | cad | 7.966,76 |  |
ME.04.010.0010.e | - 800 KVA | cad | 9.276,82 |  |
ME.04.010.0010.f | - 1000 KVA | cad | 11.198,68 |  |
ME.04.010.0010.g | - 1250 KVA | cad | 12.502,09 |  |
ME.04.010.0010.h | - 1600 KVA | cad | 15.215,31 |  |
ME.04.010.0010.i | - 2000 KVA | cad | 17.756,00 |  |
ME.04.010.0010.j | - 2500 KVA | cad | 21.020,81 |  |
ME.04.010.0010.k | - 3150 KVA | cad | 24.658,38 |  |
ME.04.010.0020 | Involucro di contenimento per trasformatore MT/BT 24 kV, grado di protezione IP23, costituito da profilati in acciaio e lamiere lucide verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine, per trasformatori delle seguenti taglie: |  |  |  |
ME.04.010.0020.a | - da 315 KVA a 1250 kVA | cad | 1.864,50 |  |
ME.04.010.0020.b | - da 1600 KVA a 3150 kVA | cad | 1.864,50 |  |
ME.04.020 | GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' |  |  |  |
ME.04.020.0010 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda quadra con circuito che regola la tensione in uscita a +17% e -15% per variazioni della tensione d'ingresso non superiore a ±25%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
ME.04.020.0010.a | - 400 VA, 240 W, autonomia 6 min. | cad | 102,67 |  |
ME.04.020.0010.b | - 550 VA, 330W, autonomia 6 min. | cad | 121,81 |  |
ME.04.020.0010.c | - 650 VA, 400 W, autonomia 6 min. | cad | 140,46 |  |
ME.04.020.0020 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220-240V +20% -25% 50Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda quadra con circuito che regola la tensione in uscita del +17% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ± 25%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 4 prese IEC 320 da 10A comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
ME.04.020.0020.a | - 800 VA, 480 W, autonomia 5 min. | cad | 304,54 |  |
ME.04.020.0020.b | - 1000 VA, 600 W, autonomia 6 min. | cad | 417,65 |  |
ME.04.020.0020.c | - 1500 VA, 900 W, autonomia 6 min. | cad | 504,66 |  |
ME.04.020.0020.d | - 2000 VA, 1200 W, autonomia 6 min. | cad | 565,57 |  |
ME.04.020.0030 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V +21% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con distorsione < 2% e con circuito che regola la tensione in uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ±25% . Sistema con tempo d'intervento 2 ms, rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attive (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B): |  |  |  |
ME.04.020.0030.a | - 500 VA, 335 W, autonomia 8 min. | cad | 382,84 |  |
ME.04.020.0030.b | - 750 VA, 500 W, autonomia 5 min. | cad | 443,75 |  |
ME.04.020.0030.c | - 1000 VA, 670 W, autonomia 5 min. | cad | 574,27 |  |
ME.04.020.0030.d | - 1500 VA, 1000 W, autonomia 6 min. | cad | 617,77 |  |
ME.04.020.0030.e | - 2000 VA, 1340 W, autonomia 6 min. | cad | 913,61 |  |
ME.04.020.0030.f | - espansione autonomia 20 min. per 2000 VA | cad | 400,25 |  |
ME.04.020.0030.g | - espansione autonomia 30 min. per 2000 VA | cad | 539,46 |  |
ME.04.020.0030.h | - espansione autonomia 60 min. per 2000 VA | cad | 1.087,63 |  |
ME.04.020.0040 | Gruppo statico di continuità rack con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220-240V +21% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con distorsione < 2% e con circuito che regola la tensione in uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ±25% . Sistema con tempo d'intervento 2 ms, rendimento minimo 98%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC 320 da 10A comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
ME.04.020.0040.a | - 500 VA, 315 W, autonomia 12 min. | cad | 469,85 |  |
ME.04.020.0040.b | - 750 VA, 490 W, autonomia 5 min. | cad | 522,06 |  |
ME.04.020.0040.c | - 1000 VA, 670 W, autonomia 6 min. | cad | 626,47 |  |
ME.04.020.0040.d | - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. | cad | 713,48 |  |
ME.04.020.0040.e | - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. | cad | 922,31 |  |
ME.04.020.0050 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220-240V ±15%, frequenza 50/60 Hz autoapprendimento, tensione in uscita 220-240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con tolleranza ±0,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 2 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC320 da 10A o 2 prese Schuko, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attive (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B): |  |  |  |
ME.04.020.0050.a | - 700 VA, 450 W, autonomia 5 min. | cad | 696,08 |  |
ME.04.020.0050.b | - 1000 VA, 700 W, autonomia 6 min. | cad | 800,49 |  |
ME.04.020.0050.c | - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. | cad | 1.261,65 |  |
ME.04.020.0050.d | - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. | cad | 1.479,17 |  |
ME.04.020.0050.e | - 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. | cad | 2.088,24 |  |
ME.04.020.0050.f | - 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min. | cad | 2.697,31 |  |
ME.04.020.0050.g | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 6 min. | cad | 3.480,40 |  |
ME.04.020.0050.h | - espansione per 1000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 330,64 |  |
ME.04.020.0050.i | - espansione per 1500 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 400,25 |  |
ME.04.020.0050.j | - espansione per 1500 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 539,46 |  |
ME.04.020.0050.k | - espansione per 1500 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.087,63 |  |
ME.04.020.0050.l | - espansione per 2000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 452,45 |  |
ME.04.020.0050.m | - espansione per 2000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 609,07 |  |
ME.04.020.0050.n | - espansione per 2000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 739,59 |  |
ME.04.020.0050.o | - espansione per 3000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 565,57 |  |
ME.04.020.0050.p | - espansione per 3000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 852,70 |  |
ME.04.020.0050.q | - espansione per 3000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.044,12 |  |
ME.04.020.0050.r | - espansione per 4000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 565,57 |  |
ME.04.020.0050.s | - espansione per 4000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 852,70 |  |
ME.04.020.0050.t | - espansione per 4000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.044,12 |  |
ME.04.020.0050.u | - espansione per 5000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 913,61 |  |
ME.04.020.0050.v | - espansione per 5000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.348,66 |  |
ME.04.020.0050.w | - espansione per 5000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 2.070,84 |  |
ME.04.020.0060 | Gruppo statico di continuità a rack con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V ±15% 50 o 60Hz ±5Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1,5%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con tolleranza ±0,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 2 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 2 o 4 prese IEC 320 da 10 o morsetti, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
ME.04.020.0060.a | - 700 VA, 450 W, autonomia 5 min. | cad | 957,11 |  |
ME.04.020.0060.b | - 1000 VA, 700 W, autonomia 6 min. | cad | 1.044,12 |  |
ME.04.020.0060.c | - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. | cad | 1.435,67 |  |
ME.04.020.0060.d | - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. | cad | 1.592,28 |  |
ME.04.020.0060.e | - 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. | cad | 2.262,26 |  |
ME.04.020.0060.f | - espansione per 1000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 469,85 |  |
ME.04.020.0060.g | - espansione per 1000 VA autonomia 45 min. in armadio aggiuntivo | cad | 600,37 |  |
ME.04.020.0060.h | - espansione per 1500 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 504,66 |  |
ME.04.020.0060.i | - espansione per 1500 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 739,59 |  |
ME.04.020.0060.j | - espansione per 1500 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 957,11 |  |
ME.04.020.0060.k | - espansione per 2000 VA autonomia 25 min. in armadio aggiuntivo | cad | 565,57 |  |
ME.04.020.0060.l | - espansione per 2000 VA autonomia 40 min. in armadio aggiuntivo | cad | 791,79 |  |
ME.04.020.0060.m | - espansione per 3000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 591,67 |  |
ME.04.020.0060.n | - espansione per 3000 VA autonomia 45 min. in armadio aggiuntivo | cad | 957,11 |  |
ME.04.020.0070 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 164V, frequenza 50-60Hz ±5%, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile con tolleranza ±1,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura, termico ingresso. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 1 presa IEC da 16A e 2 prese IEC da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-2) di: |  |  |  |
ME.04.020.0070.a | - 3300 VA, 2300 W, autonomia 6 min. | cad | 2.297,06 |  |
ME.04.020.0070.b | - 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min. | cad | 2.958,34 |  |
ME.04.020.0070.c | - espansione autonomia 15 min. in armadio aggiuntivo | cad | 565,57 |  |
ME.04.020.0070.d | - espansione autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 852,70 |  |
ME.04.020.0080 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
ME.04.020.0080.a | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 10 min. | cad | 3.828,44 |  |
ME.04.020.0080.b | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 8 min. | cad | 4.132,98 |  |
ME.04.020.0080.c | - 6500 VA, 4600 W, autonomia 15 min. | cad | 4.655,04 |  |
ME.04.020.0080.d | - 8000 VA, 5600 W, autonomia 12 min. | cad | 4.959,57 |  |
ME.04.020.0080.e | - 10000 VA, 7000 W, autonomia 10 min. | cad | 5.220,60 |  |
ME.04.020.0080.f | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 30 min. con armadio aggiuntivo | cad | 4.959,57 |  |
ME.04.020.0080.g | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 40 min. con armadio aggiuntivo | cad | 5.655,65 |  |
ME.04.020.0080.h | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 70 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.612,76 |  |
ME.04.020.0080.i | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 22 min. con armadio aggiuntivo | cad | 5.264,11 |  |
ME.04.020.0080.j | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 32 min. con armadio aggiuntivo | cad | 5.960,19 |  |
ME.04.020.0080.k | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.917,30 |  |
ME.04.020.0080.l | - 6500 VA, 4600 W, autonomia 35 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.221,22 |  |
ME.04.020.0080.m | - 6500 VA, 4600 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.526,37 |  |
ME.04.020.0080.n | - 8000 VA, 5600 W, autonomia 30 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.525,75 |  |
ME.04.020.0080.o | - 8000 VA, 5600 W, autonomia 45 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.830,90 |  |
ME.04.020.0080.p | - 10000 VA, 7000 W, autonomia 20 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.786,78 |  |
ME.04.020.0080.q | - 10000 VA, 7000 W, autonomia 35 min. con armadio aggiuntivo | cad | 8.091,93 |  |
ME.04.020.0090 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
ME.04.020.0090.a | - 5000/6000 VA, autonomia 30/22 min. | cad | 1.131,13 |  |
ME.04.020.0090.b | - 5000/6000 VA, autonomia 40/32 min. | cad | 1.827,21 |  |
ME.04.020.0090.c | - 5000/6000 VA, autonomia 70/60 min. | cad | 2.784,32 |  |
ME.04.020.0090.d | - 6500/8000/10000 VA, autonomia 35/30/20 min. | cad | 1.566,18 |  |
ME.04.020.0090.e | - 6500/8000/10000 VA, autonomia 60/45/35 min. | cad | 2.871,33 |  |
ME.04.020.0100 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
ME.04.020.0100.a | - 8 kW/230 V 8 kW/400V (10 kVA), autonomia 10 min. | cad | 6.699,77 |  |
ME.04.020.0100.b | - 8 kW/230 V 8 kW/400 V (10 kVA), autonomia 15 min. | cad | 7.308,84 |  |
ME.04.020.0100.c | - 8 kW/230 V 8 kW/400 V (10 kVA), autonomia 20 min. | cad | 7.830,90 |  |
ME.04.020.0100.d | - 8 kW/230 V 8 kW/400 V (10 kVA), autonomia 50 min. | cad | 9.136,05 |  |
ME.04.020.0100.e | - 10,5 kW/230 V 12 kW/400 V (15 kVA), autonomia 10 min. | cad | 8.004,92 |  |
ME.04.020.0100.f | - 10,5 kW/230 V 12 kW/400 V (15 kVA), autonomia 15 min. | cad | 8.962,03 |  |
ME.04.020.0100.g | - 10,5 kW/230 V 12 kW/400 V (15 kVA), autonomia 20 min. | cad | 9.397,08 |  |
ME.04.020.0100.h | - 12 kW/230 V 16 kW/400 V (15 kVA), autonomia 6 min. | cad | 8.701,00 |  |
ME.04.020.0100.i | - 12 kW/230 V 16 kW/400 V (15 kVA), autonomia 10 min. | cad | 9.310,07 |  |
ME.04.020.0100.j | - 12 kW/230 V 20 kW/400 V (15 kVA), autonomia 15 min. | cad | 9.832,13 |  |
ME.04.020.0110 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
ME.04.020.0110.a | - 10 kVA, autonomia 70 min. | cad | 4.698,54 |  |
ME.04.020.0110.b | - 10 kVA, autonomia 130 min. | cad | 6.786,78 |  |
ME.04.020.0110.c | - 15/20 kVA, autonomia 30/20 min. | cad | 3.045,35 |  |
ME.04.020.0110.d | - 15/20 kVA, autonomia 70/60 min. | cad | 6.873,79 |  |
ME.04.020.0120 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8: |  |  |  |
ME.04.020.0120.a | - 8 kW (10 kVA), autonomia 10 min. | cad | 7.308,84 |  |
ME.04.020.0120.b | - 8 kW (10 kVA), autonomia 15 min. | cad | 7.917,91 |  |
ME.04.020.0120.c | - 8 kW (10 kVA), autonomia 20 min. | cad | 8.352,96 |  |
ME.04.020.0120.d | - 8 kW (10 kVA), autonomia 50 min. | cad | 9.658,11 |  |
ME.04.020.0120.e | - 12 kW (15 kVA), autonomia 10 min. | cad | 8.439,97 |  |
ME.04.020.0120.f | - 12 kW (15 kVA), autonomia 15 min. | cad | 9.397,08 |  |
ME.04.020.0120.g | - 12 kW (15 kVA), autonomia 20 min. | cad | 9.745,12 |  |
ME.04.020.0120.h | - 16 kW (20 kVA), autonomia 6 min. | cad | 9.049,04 |  |
ME.04.020.0120.i | - 16 kW (20 kVA), autonomia 10 min. | cad | 9.571,10 |  |
ME.04.020.0120.j | - 16 kW (20 kVA), autonomia 15 min. | cad | 10.565,50 |  |
ME.04.020.0120.k | - 24 kW (30 kVA), autonomia 8 min. | cad | 10.963,26 |  |
ME.04.020.0130 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8: |  |  |  |
ME.04.020.0130.a | - 8 kW (10 kVA), autonomia 70 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 11.050,27 |  |
ME.04.020.0130.b | - 8 kW (10 kVA), autonomia 130 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 13.138,51 |  |
ME.04.020.0130.c | - 12 kW (15 kVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 11.485,32 |  |
ME.04.020.0130.d | - 12 kW (15 kVA), autonomia 40 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 12.442,43 |  |
ME.04.020.0130.e | - 12 kW (15 kVA), autonomia 70 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 13.834,59 |  |
ME.04.020.0130.f | - 16 kW (20 kVA), autonomia 20 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 12.094,39 |  |
ME.04.020.0130.g | - 16 kW (20 kVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 12.616,45 |  |
ME.04.020.0130.h | - 16 kW (20 kVA), autonomia 60 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 14.356,65 |  |
ME.04.020.0130.i | - 24 kW (30 kVA), autonomia 15 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 14.008,61 |  |
ME.04.020.0130.j | - 24 kW (30 kVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 15.574,79 |  |
ME.04.020.0130.k | - 24 kW (30 kVA), autonomia 50 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 17.837,05 |  |
ME.04.020.0130.l | - 24 kW (30 kVA), autonomia 60 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 19.977,50 |  |
ME.04.020.0140 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
ME.04.020.0140.a | - 10 kVA, autonomia 70 min. | cad | 4.698,54 |  |
ME.04.020.0140.b | - 10 kVA, autonomia 130 min. | cad | 6.786,78 |  |
ME.04.020.0140.c | - 15/20/30 kVA, autonomia 30/20/15 min. | cad | 3.045,35 |  |
ME.04.020.0140.d | - 15/20/30 kVA, autonomia 70/60/30 min. | cad | 6.873,79 |  |
ME.04.020.0140.e | - 30 kVA, autonomia 60 min. | cad | 11.276,50 |  |
ME.04.020.0150 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 220-240V selezionabile con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 200% per 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8: |  |  |  |
ME.04.020.0150.a | - 6,4 kW (8 kVA), autonomia 10 min. | cad | 7.047,81 |  |
ME.04.020.0150.b | - 6,4 kW (8 kVA), autonomia 20 min. | cad | 7.656,88 |  |
ME.04.020.0150.c | - 6,4 kW (8 kVA), autonomia 35 min. | cad | 8.701,00 |  |
ME.04.020.0150.d | - 6,4 kW (8 kVA), autonomia 50 min. | cad | 9.310,07 |  |
ME.04.020.0150.e | - 8 kW (10 kVA), autonomia 6 min. | cad | 7.482,86 |  |
ME.04.020.0150.f | - 8 kW (10 kVA), autonomia 15 min. | cad | 8.091,93 |  |
ME.04.020.0150.g | - 8 kW (10 kVA), autonomia 30 min. | cad | 9.136,05 |  |
ME.04.020.0150.h | - 8 kW (10 kVA), autonomia 40 min. | cad | 9.745,12 |  |
ME.04.020.0150.i | - 12 kW (15 kVA), autonomia 10 min. | cad | 8.701,00 |  |
ME.04.020.0150.j | - 12 kW (15 kVA), autonomia 15 min. | cad | 9.745,12 |  |
ME.04.020.0150.k | - 12 kW (15 kVA), autonomia 20 min. | cad | 10.354,19 |  |
ME.04.020.0150.l | - 16 kW (20 kVA), autonomia 10 min. | cad | 10.093,16 |  |
ME.04.020.0150.m | - 16 kW (20 kVA), autonomia 15 min. | cad | 10.702,23 |  |
ME.04.020.0160 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
ME.04.020.0160.a | - 10 kVA, autonomia 65 min. | cad | 4.611,53 |  |
ME.04.020.0160.b | - 15 kVA, autonomia 40 min. | cad | 4.611,53 |  |
ME.04.020.0160.c | - 15 kVA, autonomia 75 min. | cad | 6.612,76 |  |
ME.04.020.0160.d | - 20 kVA, autonomia 30 min. | cad | 4.611,53 |  |
ME.04.020.0160.e | - 20 kVA, autonomia 60 min. | cad | 6.612,76 |  |
ME.04.030 | GRUPPI ELETTROGENI |  |  |  |
ME.04.030.0010 | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, potenza 1,17/1,45 KVA, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, autonomia con pieno di carburante di 14 h, potenza custica 90 db, pressione acustica a 7 m 65 dbA, dotato di protezione termica, indicatore di tensione, 1 presa monofase 230V 16A e trolley. | cad | 799,15 |  |
ME.04.030.0020 | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
ME.04.030.0020.a | - 5,5 kVA, autonomia 5 ore | cad | 1.644,93 |  |
ME.04.030.0020.b | - 6 kVA, autonomia 5 ore | cad | 1.745,46 |  |
ME.04.030.0020.c | - 2,4 kVA, autonomia 11 ore | cad | 698,38 |  |
ME.04.030.0020.d | - 4,1 kVA, autonomia 6 ore | cad | 993,44 |  |
ME.04.030.0030 | Generatore di corrente, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
ME.04.030.0030.a | - 4,4 kVA, autonomia 4,5 ore | cad | 887,15 |  |
ME.04.030.0030.b | - 5,3 KVA, autonomia 3,7 ore | cad | 941,88 |  |
ME.04.030.0030.c | - 6,5 KVA, autonomia 5 ore | cad | 1.341,11 |  |
ME.04.030.0040 | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, conforme alla direttiva EN2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
ME.04.030.0040.a | - 5 kVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.130,91 |  |
ME.04.030.0040.b | - 4 kVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.121,19 |  |
ME.04.030.0040.c | - 3 kVA, autonomia 3,4 ore | cad | 1.717,05 |  |
ME.04.030.0050 | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, differenziale, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
ME.04.030.0050.a | - 7,5 kVA, autonomia 11 ore | cad | 3.839,33 |  |
ME.04.030.0050.b | - 5 kVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.679,96 |  |
ME.04.030.0050.c | - 3,5 kVA, autonomia 3,4 ore | cad | 2.178,66 |  |
ME.04.030.0060 | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
ME.04.030.0060.a | - 4 kVA, autonomia 3,4 ore | cad | 2.178,66 |  |
ME.04.030.0060.b | - 6 kVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.633,73 |  |
ME.04.030.0060.c | - 9 kVA, autonomia 11,7 ore | cad | 4.016,01 |  |
ME.04.030.0070 | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
ME.04.030.0070.a | - 7 kVA, autonomia (75% carico) 6 ore | cad | 4.647,32 |  |
ME.04.030.0070.b | - 10 kVA, autonomia (75% carico) 3,3 ore | cad | 5.830,17 |  |
ME.04.030.0070.c | - 13 kVA, autonomia (75% carico) 26 ore | cad | 7.688,45 |  |
ME.04.030.0070.d | - 20 kVA, autonomia (75% carico) 28 ore | cad | 7.688,45 |  |
ME.04.030.0070.e | - 25 kVA, autonomia (75% carico) 22 ore | cad | 8.265,33 |  |
ME.04.030.0070.f | - 30 kVA, autonomia (75% carico) 19 ore | cad | 8.896,34 |  |
ME.04.030.0070.g | - 40 kVA, autonomia (75% carico) 14,5 ore | cad | 9.570,98 |  |
ME.04.030.0070.h | - 60 kVA, autonomia (75% carico) 8,7 ore | cad | 11.932,61 |  |
ME.04.030.0080 | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
ME.04.030.0080.a | - 40 kVA, autonomia (75% carico) 18,8 ore | cad | 12.414,15 |  |
ME.04.030.0080.b | - 60 kVA, autonomia (75% carico) 12,5 ore | cad | 14.823,46 |  |
ME.04.030.0090 | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
ME.04.030.0090.a | - 60 kVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | cad | 13.314,21 |  |
ME.04.030.0090.b | - 75 kVA, autonomia (75% carico) 9,2 ore | cad | 14.562,49 |  |
ME.04.030.0090.c | - 105 kVA, autonomia (75% carico) 8,2 ore | cad | 17.067,14 |  |
ME.04.030.0090.d | - 135 kVA, autonomia (75% carico) 9,6 ore | cad | 20.155,12 |  |
ME.04.030.0090.e | - 160 kVA, autonomia (75% carico) 8,4 ore | cad | 23.490,34 |  |
ME.04.030.0090.f | - 230 kVA, autonomia (75% carico) 11,8 ore | cad | 40.023,42 |  |
ME.04.030.0090.g | - 315 kVA, autonomia (75% carico) 9,4 ore | cad | 43.449,13 |  |
ME.04.030.0090.h | - 380 kVA, autonomia (75% carico) 11,4 ore | cad | 50.357,91 |  |
ME.04.030.0090.i | - 430 kVA, autonomia (75% carico) 11,8 ore | cad | 52.674,30 |  |
ME.04.030.0090.j | - 505 kVA, autonomia (75% carico) 9,8 ore | cad | 63.030,61 |  |
ME.04.030.0100 | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
ME.04.030.0100.a | - 185 kVA, autonomia (75% carico) 11,9 ore | cad | 29.848,91 |  |
ME.04.030.0100.b | - 200 kVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | cad | 30.525,97 |  |
ME.04.030.0100.c | - 250 kVA, autonomia (75% carico) 9,1 ore | cad | 33.970,26 |  |
ME.04.030.0100.d | - 300 kVA, autonomia (75% carico) 12,6 ore | cad | 38.793,72 |  |
ME.04.030.0100.e | - 325 kVA, autonomia (75% carico) 12,1 ore | cad | 43.237,45 |  |
ME.04.030.0100.f | - 375 kVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | cad | 47.093,79 |  |
ME.04.030.0100.g | - 400 kVA, autonomia (75% carico) 9,8 ore | cad | 51.467,22 |  |
ME.04.030.0100.h | - 450 kVA, autonomia (75% carico) 12,4 ore | cad | 58.941,56 |  |
ME.04.030.0100.i | - 500 kVA, autonomia (75% carico) 11,1 ore | cad | 67.007,34 |  |
ME.04.040 | RIFASAMENTO |  |  |  |
ME.04.040.0010 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
ME.04.040.0010.a | - 7,5 kvar | cad | 618,89 |  |
ME.04.040.0010.b | - 12,5 kvar | cad | 688,37 |  |
ME.04.040.0010.c | - 17,5 kvar | cad | 699,69 |  |
ME.04.040.0010.d | - 20 kvar | cad | 708,58 |  |
ME.04.040.0010.e | - 22,5 kvar | cad | 770,78 |  |
ME.04.040.0010.f | - 25 kvar | cad | 719,08 |  |
ME.04.040.0010.g | - 27,5 kvar | cad | 820,07 |  |
ME.04.040.0010.h | - 30 kvar | cad | 816,04 |  |
ME.04.040.0010.i | - 35 kvar | cad | 864,51 |  |
ME.04.040.0010.j | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 254,51 |  |
ME.04.040.0020 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
ME.04.040.0020.a | - 37,5 kvar | cad | 1.053,57 |  |
ME.04.040.0020.b | - 40 kvar | cad | 981,66 |  |
ME.04.040.0020.c | - 45 kvar | cad | 1.085,07 |  |
ME.04.040.0020.d | - 50 kvar | cad | 1.046,30 |  |
ME.04.040.0020.e | - 55 kvar | cad | 1.138,40 |  |
ME.04.040.0020.f | - 60 kvar | cad | 1.170,72 |  |
ME.04.040.0020.g | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 349,84 |  |
ME.04.040.0030 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
ME.04.040.0030.a | - 65 kvar | cad | 1.289,49 |  |
ME.04.040.0030.b | - 70 kvar | cad | 1.308,88 |  |
ME.04.040.0030.c | - 75 kvar | cad | 1.354,12 |  |
ME.04.040.0030.d | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 246,42 |  |
ME.04.040.0040 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
ME.04.040.0040.a | - 87,5 kvar | cad | 1.518,14 |  |
ME.04.040.0040.b | - 100 kvar | cad | 1.652,26 |  |
ME.04.040.0040.c | - 112,5 kvar | cad | 1.714,47 |  |
ME.04.040.0040.d | - 120 kvar | cad | 1.760,53 |  |
ME.04.040.0040.e | - 135 kvar | cad | 1.842,13 |  |
ME.04.040.0040.f | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 441,95 |  |
ME.04.040.0040.g | - coppia di supporti per montaggio a pavimento | cad | 25,85 |  |
ME.04.040.0050 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
ME.04.040.0050.a | - 137,5 kvar | cad | 2.223,47 |  |
ME.04.040.0050.b | - 150 kvar | cad | 2.307,50 |  |
ME.04.040.0050.c | - 162,5 kvar | cad | 2.426,27 |  |
ME.04.040.0050.d | - 175 kvar | cad | 2.456,17 |  |
ME.04.040.0050.e | - 187,5 kvar | cad | 2.551,51 |  |
ME.04.040.0050.f | - 200 kvar | cad | 2.637,95 |  |
ME.04.040.0050.g | - 225 kvar | cad | 2.827,02 |  |
ME.04.040.0050.h | - 255 kvar | cad | 2.995,07 |  |
ME.04.040.0050.i | - 270 kvar | cad | 3.074,25 |  |
ME.04.040.0050.j | - 300 kvar | cad | 4.458,27 |  |
ME.04.040.0050.k | - 325 kvar | cad | 4.551,99 |  |
ME.04.040.0050.l | - 350 kvar | cad | 4.661,88 |  |
ME.04.040.0050.m | - 375 kvar | cad | 4.826,69 |  |
ME.04.040.0050.n | - 405 kvar | cad | 4.910,72 |  |
ME.04.040.0050.o | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 441,95 |  |
ME.04.040.0060 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
ME.04.040.0060.a | - 450 kvar | cad | 6.478,96 |  |
ME.04.040.0060.b | - 500 kvar | cad | 6.834,45 |  |
ME.04.040.0060.c | - 550 kvar | cad | 7.192,37 |  |
ME.04.040.0060.d | - 600 kvar | cad | 7.513,13 |  |
ME.04.040.0060.e | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 1.248,28 |  |
ME.04.050 | CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER) |  |  |  |
ME.04.050.0010 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
ME.04.050.0010.a | - 0,55 kW | cad | 349,60 |  |
ME.04.050.0010.b | - 0,75 kW | cad | 405,78 |  |
ME.04.050.0010.c | - 1,1 kW | cad | 467,35 |  |
ME.04.050.0010.d | - 1,5 kW | cad | 543,74 |  |
ME.04.050.0010.e | - 2,2 kW | cad | 673,16 |  |
ME.04.050.0010.f | - 3 kW | cad | 758,54 |  |
ME.04.050.0010.g | - 4 kW | cad | 829,08 |  |
ME.04.050.0010.h | - 5,5 kW | cad | 980,53 |  |
ME.04.050.0010.i | - 7,5 kW | cad | 1.138,70 |  |
ME.04.050.0010.j | - 11 kW | cad | 1.342,26 |  |
ME.04.050.0010.k | - 15 kW | cad | 1.573,69 |  |
ME.04.050.0010.l | - 18,5 kW | cad | 1.988,91 |  |
ME.04.050.0020 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard con filtro radiodisturbi, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
ME.04.050.0020.a | - 0,55 kW | cad | 408,94 |  |
ME.04.050.0020.b | - 0,75 kW | cad | 474,08 |  |
ME.04.050.0020.c | - 1,1 kW | cad | 546,89 |  |
ME.04.050.0020.d | - 1,5 kW | cad | 636,31 |  |
ME.04.050.0020.e | - 2,2 kW | cad | 787,29 |  |
ME.04.050.0020.f | - 3 kW | cad | 887,50 |  |
ME.04.050.0020.g | - 4 kW | cad | 968,39 |  |
ME.04.050.0020.h | - 5,5 kW | cad | 1.146,79 |  |
ME.04.050.0020.i | - 7,5 kW | cad | 1.331,94 |  |
ME.04.050.0020.j | - 11 kW | cad | 1.572,34 |  |
ME.04.050.0020.k | - 15 kW | cad | 1.790,75 |  |
ME.04.050.0020.l | - 18,5 kW | cad | 2.242,35 |  |
ME.04.050.0030 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard con interfaccia di comunicazione a bus, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
ME.04.050.0030.a | - 0,55 kW | cad | 506,88 |  |
ME.04.050.0030.b | - 0,75 kW | cad | 563,06 |  |
ME.04.050.0030.c | - 1,1 kW | cad | 624,64 |  |
ME.04.050.0030.d | - 1,5 kW | cad | 701,02 |  |
ME.04.050.0030.e | - 2,2 kW | cad | 830,43 |  |
ME.04.050.0030.f | - 3 kW | cad | 915,81 |  |
ME.04.050.0030.g | - 4 kW | cad | 986,36 |  |
ME.04.050.0030.h | - 5,5 kW | cad | 1.137,81 |  |
ME.04.050.0030.i | - 7,5 kW | cad | 1.295,98 |  |
ME.04.050.0030.j | - 11 kW | cad | 1.499,54 |  |
ME.04.050.0030.k | - 15 kW | cad | 1.730,96 |  |
ME.04.050.0030.l | - 18,5 kW | cad | 2.146,19 |  |
ME.04.050.0040 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard con filtro radiodisturbi e interfaccia di comunicazione a bus, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
ME.04.050.0040.a | - 0,55 kW | cad | 566,21 |  |
ME.04.050.0040.b | - 0,75 kW | cad | 631,36 |  |
ME.04.050.0040.c | - 1,1 kW | cad | 704,17 |  |
ME.04.050.0040.d | - 1,5 kW | cad | 793,58 |  |
ME.04.050.0040.e | - 2,2 kW | cad | 944,57 |  |
ME.04.050.0040.f | - 3 kW | cad | 1.044,78 |  |
ME.04.050.0040.g | - 4 kW | cad | 1.125,66 |  |
ME.04.050.0040.h | - 5,5 kW | cad | 1.304,07 |  |
ME.04.050.0040.i | - 7,5 kW | cad | 1.489,20 |  |
ME.04.050.0040.j | - 11 kW | cad | 1.729,62 |  |
ME.04.050.0040.k | - 15 kW | cad | 1.948,01 |  |
ME.04.050.0040.l | - 18,5 kW | cad | 2.399,64 |  |
ME.04.050.0050 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione standard IP20 senza display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
ME.04.050.0050.a | - 0,75 kW | cad | 631,82 |  |
ME.04.050.0050.b | - 1,1 kW | cad | 727,08 |  |
ME.04.050.0050.c | - 1,5 kW | cad | 845,71 |  |
ME.04.050.0050.d | - 2,2 kW | cad | 1.047,48 |  |
ME.04.050.0050.e | - 3 kW | cad | 1.180,95 |  |
ME.04.050.0050.f | - 4 kW | cad | 1.288,79 |  |
ME.04.050.0050.g | - 5,5 kW | cad | 1.533,26 |  |
ME.04.050.0050.h | - 7,5 kW | cad | 1.779,05 |  |
ME.04.050.0050.i | - 11 kW | cad | 2.556,02 |  |
ME.04.050.0050.j | - 15 kW | cad | 2.556,02 |  |
ME.04.050.0050.k | - 18,5 kW | cad | 3.149,18 |  |
ME.04.050.0050.l | - 22 kW | cad | 3.707,75 |  |
ME.04.050.0050.m | - 30 kW | cad | 4.405,61 |  |
ME.04.050.0050.n | - 37 kW | cad | 5.496,68 |  |
ME.04.050.0050.o | - 45 kW | cad | 6.656,06 |  |
ME.04.050.0050.p | - 55 kW | cad | 7.908,90 |  |
ME.04.050.0060 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione standard IP00 senza display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
ME.04.050.0060.a | - 110 kW | cad | 11.301,49 |  |
ME.04.050.0060.b | - 132 kW | cad | 13.272,45 |  |
ME.04.050.0060.c | - 160 kW | cad | 15.550,06 |  |
ME.04.050.0060.d | - 200 kW | cad | 18.767,97 |  |
ME.04.050.0070 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore versione compatta in esecuzione standard IP20 con display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
ME.04.050.0070.a | - 0,75 kW | cad | 739,66 |  |
ME.04.050.0070.b | - 1,1 kW | cad | 834,93 |  |
ME.04.050.0070.c | - 1,5 kW | cad | 953,56 |  |
ME.04.050.0070.d | - 2,2 kW | cad | 1.155,33 |  |
ME.04.050.0070.e | - 3 kW | cad | 1.288,79 |  |
ME.04.050.0070.f | - 4 kW | cad | 1.396,65 |  |
ME.04.050.0070.g | - 5,5 kW | cad | 1.641,10 |  |
ME.04.050.0070.h | - 7,5 kW | cad | 1.886,90 |  |
ME.04.050.0070.i | - 11 kW | cad | 2.663,86 |  |
ME.04.050.0070.j | - 15 kW | cad | 2.663,86 |  |
ME.04.050.0070.k | - 18,5 kW | cad | 3.257,03 |  |
ME.04.050.0070.l | - 22 kW | cad | 3.815,60 |  |
ME.04.050.0070.m | - 30 kW | cad | 4.513,45 |  |
ME.04.050.0070.n | - 37 kW | cad | 5.604,53 |  |
ME.04.050.0070.o | - 45 kW | cad | 6.763,91 |  |
ME.04.050.0070.p | - 55 kW | cad | 8.016,75 |  |
ME.04.050.0070.q | - 75 kW | cad | 9.256,24 |  |
ME.04.050.0070.r | - 90 kW | cad | 11.408,89 |  |
ME.04.050.0080 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione standard IP00 con display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
ME.04.050.0080.a | - 110 kW | cad | 12.841,91 |  |
ME.04.050.0080.b | - 132 kW | cad | 15.161,60 |  |
ME.04.050.0080.c | - 160 kW | cad | 18.533,58 |  |
ME.04.050.0080.d | - 200 kW | cad | 22.454,38 |  |
ME.04.050.0080.e | - 250 kW | cad | 28.422,42 |  |
ME.04.050.0080.f | - 315 kW | cad | 30.789,11 |  |
ME.04.050.0080.g | - 355 kW | cad | 37.124,31 |  |
ME.04.050.0080.h | - 400 kW | cad | 39.949,83 |  |
ME.04.050.0090 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione compatta IP54 con display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
ME.04.050.0090.a | - 0,75 kW | cad | 899,65 |  |
ME.04.050.0090.b | - 1,1 kW | cad | 995,36 |  |
ME.04.050.0090.c | - 1,5 kW | cad | 1.114,43 |  |
ME.04.050.0090.d | - 2,2 kW | cad | 1.315,75 |  |
ME.04.050.0090.e | - 3 kW | cad | 1.449,22 |  |
ME.04.050.0090.f | - 4 kW | cad | 1.557,06 |  |
ME.04.050.0090.g | - 5,5 kW | cad | 1.801,53 |  |
ME.04.050.0090.h | - 7,5 kW | cad | 2.047,33 |  |
ME.04.050.0090.i | - 11 kW | cad | 3.041,79 |  |
ME.04.050.0090.j | - 15 kW | cad | 3.041,79 |  |
ME.04.050.0090.k | - 18,5 kW | cad | 3.635,85 |  |
ME.04.050.0090.l | - 22 kW | cad | 4.294,63 |  |
ME.04.050.0090.m | - 30 kW | cad | 5.012,72 |  |
ME.04.050.0090.n | - 37 kW | cad | 6.184,22 |  |
ME.04.050.0090.o | - 45 kW | cad | 7.343,14 |  |
ME.04.050.0090.p | - 55 kW | cad | 8.976,15 |  |
ME.04.050.0090.q | - 75 kW | cad | 10.512,13 |  |
ME.04.050.0090.r | - 90 kW | cad | 12.668,93 |  |
ME.04.050.0090.s | - 110 kW | cad | 14.913,73 |  |
ME.04.050.0090.t | - 132 kW | cad | 17.273,41 |  |
ME.04.050.0090.u | - 160 kW | cad | 20.713,42 |  |
ME.04.050.0090.v | - 200 kW | cad | 24.768,19 |  |
ME.04.050.0090.w | - 250 kW | cad | 33.132,55 |  |
ME.04.050.0090.x | - 315 kW | cad | 35.708,16 |  |
ME.04.050.0090.y | - 355 kW | cad | 42.500,05 |  |
ME.04.050.0090.z | - 400 kW | cad | 45.394,24 |  |
ME.04.050.0100 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP20, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
ME.04.050.0100.a | - 1,1 kW | cad | 710,90 |  |
ME.04.050.0100.b | - 1,5 kW | cad | 811,11 |  |
ME.04.050.0100.c | - 2,2 kW | cad | 1.056,92 |  |
ME.04.050.0100.d | - 3 kW | cad | 1.123,42 |  |
ME.04.050.0100.e | - 4 kW | cad | 1.185,44 |  |
ME.04.050.0100.f | - 5,5 kW | cad | 1.325,64 |  |
ME.04.050.0100.g | - 7,5 kW | cad | 1.566,06 |  |
ME.04.050.0100.h | - 11 kW | cad | 2.058,11 |  |
ME.04.050.0100.i | - 15 kW | cad | 2.541,18 |  |
ME.04.050.0100.j | - 18,5 kW | cad | 3.043,57 |  |
ME.04.050.0100.k | - 22 kW | cad | 3.139,32 |  |
ME.04.050.0100.l | - 30 kW | cad | 3.878,04 |  |
ME.04.050.0100.m | - 37 kW | cad | 4.811,65 |  |
ME.04.050.0100.n | - 45 kW | cad | 5.806,17 |  |
ME.04.050.0100.o | - 55 kW | cad | 7.038,24 |  |
ME.04.050.0100.p | - 75 kW | cad | 8.141,53 |  |
ME.04.050.0100.q | - 90 kW | cad | 10.239,34 |  |
ME.04.050.0110 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP00, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
ME.04.050.0110.a | - 110 kW | cad | 12.292,29 |  |
ME.04.050.0110.b | - 132 kW | cad | 14.510,90 |  |
ME.04.050.0110.c | - 160 kW | cad | 17.717,35 |  |
ME.04.050.0110.d | - 200 kW | cad | 21.461,99 |  |
ME.04.050.0110.e | - 250 kW | cad | 28.422,42 |  |
ME.04.050.0110.f | - 315 kW | cad | 30.789,11 |  |
ME.04.050.0110.g | - 355 kW | cad | 37.124,31 |  |
ME.04.050.0110.h | - 400 kW | cad | 39.949,83 |  |
ME.04.050.0120 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP54, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
ME.04.050.0120.a | - 1,1 kW | cad | 846,60 |  |
ME.04.050.0120.b | - 1,5 kW | cad | 946,81 |  |
ME.04.050.0120.c | - 2,2 kW | cad | 1.181,84 |  |
ME.04.050.0120.d | - 3 kW | cad | 1.258,24 |  |
ME.04.050.0120.e | - 4 kW | cad | 1.321,14 |  |
ME.04.050.0120.f | - 5,5 kW | cad | 1.437,98 |  |
ME.04.050.0120.g | - 7,5 kW | cad | 1.700,86 |  |
ME.04.050.0120.h | - 11 kW | cad | 2.428,84 |  |
ME.04.050.0120.i | - 15 kW | cad | 2.877,75 |  |
ME.04.050.0120.j | - 18,5 kW | cad | 3.397,23 |  |
ME.04.050.0120.k | - 22 kW | cad | 3.656,06 |  |
ME.04.050.0120.l | - 30 kW | cad | 4.352,24 |  |
ME.04.050.0120.m | - 37 kW | cad | 5.307,61 |  |
ME.04.050.0120.n | - 45 kW | cad | 6.302,13 |  |
ME.04.050.0120.o | - 55 kW | cad | 7.935,31 |  |
ME.04.050.0120.p | - 75 kW | cad | 9.372,72 |  |
ME.04.050.0120.q | - 90 kW | cad | 11.465,31 |  |
ME.04.050.0120.r | - 110 kW | cad | 14.224,97 |  |
ME.04.050.0120.s | - 132 kW | cad | 16.532,31 |  |
ME.04.050.0120.t | - 160 kW | cad | 19.821,03 |  |
ME.04.050.0120.u | - 200 kW | cad | 23.699,72 |  |
ME.04.050.0120.v | - 250 kW | cad | 33.132,55 |  |
ME.04.050.0120.w | - 315 kW | cad | 35.708,10 |  |
ME.04.050.0120.x | - 355 kW | cad | 42.500,05 |  |
ME.04.050.0120.y | - 400 kW | cad | 45.394,24 |  |