Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MM.07 - Condizionatori autonomi

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MM.07 | CONDIZIONATORI AUTONOMI |  |  |  |
MM.07.010 | CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO |  |  |  |
MM.07.010.0010 | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna di trattamento aria (con mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, quadro elettrico e strumentazione) e da unità esterna motocondensante (con mobile in lamiera d'acciaio verniciato, batteria condensante in rame-alluminio, ventilatori assiali e controllo condensazione), esclusi allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità (misurati a parte). Grandezze (m³/h: portata aria nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R.e aria esterna 35°C): |  |  |  |
MM.07.010.0010.a | - 2000 m³/h - fino a 12 kWf | cad | 3.219,37 |  |
MM.07.010.0010.b | - 3000 m³/h - oltre 12 fino a 18 kWf | cad | 3.707,25 |  |
MM.07.010.0010.c | - 4500 m³/h - oltre 18 fino a 25 kWf | cad | 5.472,31 |  |
MM.07.010.0010.d | - 6000 m³/h - oltre 25 fino a 32 kWf | cad | 6.850,17 |  |
MM.07.010.0010.e | - 8000 m³/h - oltre 32 fino a 45 kWf | cad | 9.975,70 |  |
MM.07.010.0010.f | - 12000 m³/h - oltre 45 fino a 60 kWf | cad | 11.786,75 |  |
MM.07.010.0020 | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad acqua con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con da mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, condensatore ad acqua con valvola pressostratica, quadro elettrico e strumentazione. Grandezze (m³/h: portata nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R. e acqua di torre da 30 a 35 °C): |  |  |  |
MM.07.010.0020.a | - 1500 m³/h - fino a 8 kWf | cad | 2.182,71 |  |
MM.07.010.0020.b | - 2000 m³/h - oltre 8 fino a 12 kWf | cad | 2.342,44 |  |
MM.07.010.0020.c | - 3000 m³/h - oltre 12 fino a 18 kWf | cad | 2.894,95 |  |
MM.07.010.0020.d | - 4500 m³/h - oltre 18 fino a 25 kWf | cad | 4.435,65 |  |
MM.07.010.0020.e | - 6000 m³/h - oltre 25 fino a 33 kWf | cad | 5.446,83 |  |
MM.07.010.0020.f | - 8000 m³/h - oltre 33 fino a 46 kWf | cad | 8.287,71 |  |
MM.07.010.0030 | Aumenti di prezzo per aggiunta di batteria di riscaldamento ad acqua in rame alluminio. Grandezze (m³/h: portata nominale - kWt: potenzialità termica con acqua calda da 80 a 70 °C): |  |  |  |
MM.07.010.0030.a | - 1500 m³/h - fino a 6 kWt | cad | 369,17 |  |
MM.07.010.0030.b | - 2000 m³/h - fino a 8 kWt | cad | 426,35 |  |
MM.07.010.0030.c | - 3000 m³/h - fino a 12 kWt | cad | 481,67 |  |
MM.07.010.0030.d | - 4500 m³/h - fino a 18 kWt | cad | 561,84 |  |
MM.07.010.0030.e | - 6000 m³/h - fino a 24 kWt | cad | 593,54 |  |
MM.07.010.0030.f | - 8000 m³/h - fino a 32 kWt | cad | 642,02 |  |
MM.07.010.0030.g | - 12000 m³/h - fino a 48 kWt | cad | 738,34 |  |
MM.07.010.0040 | Aumenti di prezzo per aggiunta di plenum con bocchette per diffusione aria direttamente in ambiente. Grandezze (m³/h: portata nominale): |  |  |  |
MM.07.010.0040.a | - 1500 m³/h | cad | 208,82 |  |
MM.07.010.0040.b | - 2000 m³/h | cad | 240,53 |  |
MM.07.010.0040.c | - 3000 m³/h | cad | 330,64 |  |
MM.07.010.0040.d | - 4500 m³/h | cad | 422,62 |  |
MM.07.010.0040.e | - 6000 m³/h | cad | 513,36 |  |
MM.07.010.0040.f | - 8000 m³/h | cad | 555,62 |  |
MM.07.010.0040.g | - 9000 m³/h | cad | 597,27 |  |
MM.07.020 | CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF-TOP |  |  |  |
MM.07.020.0010 | Condizionatori autonomi roof-top |  |  |  |
MM.07.020.0010.a | - solo raffreddamento - 2500 m³/h - fino a 11 kWf | cad | 2.150,39 |  |
MM.07.020.0010.b | - solo raffreddamento - 3000 m³/h - fino a 14 kWf | cad | 2.423,23 |  |
MM.07.020.0010.c | - solo raffreddamento - 3500 m³/h - fino a 17 kWf | cad | 2.535,72 |  |
MM.07.020.0010.d | - solo raffreddamento - 4000 m³/h - fino a 20 kWf | cad | 2.776,25 |  |
MM.07.020.0010.e | - solo raffreddamento - 5000 m³/h - fino a 24 kWf | cad | 3.466,73 |  |
MM.07.020.0010.f | - solo raffreddamento - 6000 m³/h - fino a 30 kWf | cad | 3.835,90 |  |
MM.07.020.0010.g | - pompa di calore - 2500 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 10 kWt | cad | 2.295,21 |  |
MM.07.020.0010.h | - pompa di calore - 3000 m³/h - fino a 14 kWf - fino a 23 kWt | cad | 2.535,72 |  |
MM.07.020.0010.i | - pompa di calore - 3500 m³/h - fino a 17 kWf - fino a 15 kWt | cad | 2.776,25 |  |
MM.07.020.0010.j | - pompa di calore - 4000 m³/h - fino a 20 kWf - fino a 18 kWt | cad | 2.985,07 |  |
MM.07.020.0010.k | - pompa di calore - 5000 m³/h - fino a 24 kWf - fino a 22 kWt | cad | 3.659,39 |  |
MM.07.020.0010.l | - pompa di calore - 6000 m³/h - fino a 30 kWf - fino a 27 kWt | cad | 4.044,11 |  |
MM.07.030 | SISTEMI SPLIT |  |  |  |
MM.07.030.0010 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da unità interna a pavimento a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
MM.07.030.0010.a | - solo raffreddamento - fino a 2,6 kWf | cad | 947,29 |  |
MM.07.030.0010.b | - solo raffreddamento - fino a 3,7 kWf | cad | 1.189,95 |  |
MM.07.030.0010.c | - solo raffreddamento - fino a 4,8 kWf | cad | 1.602,10 |  |
MM.07.030.0010.d | - solo raffreddamento - fino a 6,5 kWf | cad | 1.964,15 |  |
MM.07.030.0010.e | - pompa di calore - fino a 2,6 kWf - fino a 3 kWt | cad | 1.159,15 |  |
MM.07.030.0010.f | - pompa di calore - fino a 3,7 kWf - fino a 4,7 kWt | cad | 1.390,25 |  |
MM.07.030.0010.g | - pompa di calore - fino a 4,8 kWf - fino a 5,4 kWt | cad | 1.852,46 |  |
MM.07.030.0010.h | - pompa di calore - fino a 6,5 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 2.160,60 |  |
MM.07.030.0020 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna a soffitto in vista a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
MM.07.030.0020.a | - solo raffreddamento - fino a 5 kWf | cad | 2.277,94 |  |
MM.07.030.0020.b | - solo raffreddamento - fino a 6,5 kWf | cad | 2.401,03 |  |
MM.07.030.0020.c | - solo raffreddamento - fino a 8 kWf | cad | 2.792,16 |  |
MM.07.030.0020.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 3.354,42 |  |
MM.07.030.0020.e | - solo raffreddamento - fino a 14 kWf | cad | 3.843,33 |  |
MM.07.030.0020.f | - pompa di calore - fino a 5 kWf - fino a 5,5 kWt | cad | 2.474,37 |  |
MM.07.030.0020.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 7 kWt | cad | 2.718,83 |  |
MM.07.030.0020.h | - pompa di calore - fino a 8 kWf - fino a 9 kWt | cad | 3.109,96 |  |
MM.07.030.0020.i | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12,5 kWt | cad | 3.696,66 |  |
MM.07.030.0020.j | - pompa di calore - fino a 14 kWf - fino a 16 kWt | cad | 4.283,36 |  |
MM.07.030.0030 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna a soffitto a cassetta a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
MM.07.030.0030.a | - solo raffreddamento - fino a 5,5 kWf | cad | 2.718,83 |  |
MM.07.030.0030.b | - solo raffreddamento - fino a 7 kWf | cad | 2.914,40 |  |
MM.07.030.0030.c | - solo raffreddamento - fino a 8,5 kWf | cad | 3.109,96 |  |
MM.07.030.0030.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 3.843,33 |  |
MM.07.030.0030.e | - solo raffreddamento - fino a 13,5 kWf | cad | 4.332,24 |  |
MM.07.030.0030.f | - solo raffreddamento - fino a 15 kWf | cad | 5.016,73 |  |
MM.07.030.0030.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 2.939,29 |  |
MM.07.030.0030.h | - pompa di calore - fino a 7 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 3.158,85 |  |
MM.07.030.0030.i | - pompa di calore - fino a 8,5 kWf - fino a 9 kWt | cad | 3.550,42 |  |
MM.07.030.0030.j | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 4.332,24 |  |
MM.07.030.0030.k | - pompa di calore - fino a 13,5 kWf - fino a 16 kWt | cad | 4.860,01 |  |
MM.07.030.0030.l | - pompa di calore - fino a 15 kWf - fino a 17,5 kWt | cad | 5.888,03 |  |
MM.07.030.0040 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna a soffitto CANALIZZABILE a 3 velocità (statica utile minima a velocità alta 100 Pa), unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
MM.07.030.0040.a | - solo raffreddamento - fino a 5,5 kWf | cad | 2.376,59 |  |
MM.07.030.0040.b | - solo raffreddamento - fino a 7 kWf | cad | 2.669,94 |  |
MM.07.030.0040.c | - solo raffreddamento - fino a 8,5 kWf | cad | 2.914,40 |  |
MM.07.030.0040.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 3.452,20 |  |
MM.07.030.0040.e | - solo raffreddamento - fino a 13,5 kWf | cad | 4.087,78 |  |
MM.07.030.0040.f | - solo raffreddamento - fino a 15 kWf | cad | 4.723,38 |  |
MM.07.030.0040.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 2.621,05 |  |
MM.07.030.0040.h | - pompa di calore - fino a 7 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 2.963,29 |  |
MM.07.030.0040.i | - pompa di calore - fino a 8,5 kWf - fino a 9 kWt | cad | 3.549,99 |  |
MM.07.030.0040.j | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 4.136,68 |  |
MM.07.030.0040.k | - pompa di calore - fino a 13,5 kWf - fino a 16 kWt | cad | 4.625,59 |  |
MM.07.030.0040.l | - pompa di calore - fino a 15 kWf - fino a 17 kWt | cad | 5.505,64 |  |
MM.07.030.0050 | Accessori per sistemi split |  |  |  |
MM.07.030.0050.a | - scheda per avviamento remoto | cad | 41,59 |  |
MM.07.030.0050.b | - riduttore velocità per unità interne canalizzabili | cad | 46,24 |  |
MM.07.030.0050.c | - pompetta scarico condensa | cad | 193,39 |  |
MM.07.040 | SISTEMI MULTI-SPLIT |  |  |  |
MM.07.040.0010 | Unità esterne a pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con compressori ermetici, ventilatori elicoidali, batteria condensante, circuito frigorifero, strumentazione, quadro elettrico e mobile in lamiera d'acciaio verniciato. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento - kWt: potenzialità resa in riscaldamento - u.i.: numero di unità interne collegabili): |  |  |  |
MM.07.040.0010.a | - fino a 14 kWf - fino a 16 kWt - u.i. fino a 13 | cad | 6.116,99 |  |
MM.07.040.0010.b | - oltre 14 fino a 23 kWf - oltre 16 fino a 26 kWt - u.i. fino a 13 | cad | 10.087,00 |  |
MM.07.040.0010.c | - oltre 23 fino a 29 kWf - oltre 26 fino a 33 kWt - u.i. fino a 16 | cad | 10.993,93 |  |
MM.07.040.0010.d | - oltre 29 fino a 37 kWf - oltre 33 fino a 42 kWt - u.i. fino a 16 | cad | 14.288,52 |  |
MM.07.040.0010.e | - oltre 37 fino a 46 kWf - oltre 42 fino a 52 kWt - u.i. fino a 20 | cad | 18.886,46 |  |
MM.07.040.0010.f | - oltre 46 fino a 58 kWf - oltre 52 fino a 60 kWt - u.i. fino a 20 | cad | 20.650,36 |  |
MM.07.040.0010.g | - oltre 58 fino a 70 kWf - oltre 60 fino a 78 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 27.594,60 |  |
MM.07.040.0010.h | - oltre 70 fino a 75 kWf - oltre 78 fino a 85 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 28.464,70 |  |
MM.07.040.0010.i | - oltre 75 fino a 80 kWf - oltre 85 fino a 90 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 29.396,95 |  |
MM.07.040.0010.j | - oltre 80 fino a 85 kWf - oltre 90 fino a 95 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 30.204,90 |  |
MM.07.040.0020 | Unità interne a pavimento a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
MM.07.040.0020.a | - in vista - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 1.218,40 |  |
MM.07.040.0020.b | - in vista - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 1.227,57 |  |
MM.07.040.0020.c | - in vista - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.244,22 |  |
MM.07.040.0020.d | - in vista - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 1.290,03 |  |
MM.07.040.0020.e | - in vista - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 1.344,99 |  |
MM.07.040.0020.f | - in vista - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 1.386,63 |  |
MM.07.040.0020.g | - da incasso - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 1.108,47 |  |
MM.07.040.0020.h | - da incasso - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 1.117,63 |  |
MM.07.040.0020.i | - da incasso - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.140,12 |  |
MM.07.040.0020.j | - da incasso - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 1.161,77 |  |
MM.07.040.0020.k | - da incasso - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 1.203,41 |  |
MM.07.040.0020.l | - da incasso - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 1.230,06 |  |
MM.07.040.0030 | Unità interne pensili a parete a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
MM.07.040.0030.a | - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 827,82 |  |
MM.07.040.0030.b | - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 843,63 |  |
MM.07.040.0030.c | - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 857,79 |  |
MM.07.040.0030.d | - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 871,95 |  |
MM.07.040.0030.e | - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 895,27 |  |
MM.07.040.0040 | Unità interne pensili a soffitto in vista a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
MM.07.040.0040.a | - fino a 4,7 kWf- fino a 5,2 kWt | cad | 1.611,49 |  |
MM.07.040.0040.b | - fino a 7,3 kWf- fino a 8,3 kWt | cad | 1.791,37 |  |
MM.07.040.0040.c | - fino a 11,6 kWf- fino a 13 kWt | cad | 2.190,29 |  |
MM.07.040.0040.d | - fino a 14,5 kWf- fino a 16,3 kWt | cad | 2.827,39 |  |
MM.07.040.0050 | Unità interne pensili a soffitto da incasso canalizzabili a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (Pa: statica utile minima a velocità alta - kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
MM.07.040.0050.a | - 5 Pa - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 964,39 |  |
MM.07.040.0050.b | - 5 Pa - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 1.017,70 |  |
MM.07.040.0050.c | - 5 Pa - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.121,79 |  |
MM.07.040.0050.d | - 100 Pa - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 1.359,15 |  |
MM.07.040.0050.e | - 100 Pa - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 1.378,30 |  |
MM.07.040.0050.f | - 100 Pa - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.402,46 |  |
MM.07.040.0050.g | - 100 Pa - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 1.449,09 |  |
MM.07.040.0050.h | - 100 Pa - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 1.494,89 |  |
MM.07.040.0050.i | - 100 Pa - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 1.575,67 |  |
MM.07.040.0050.j | - 100 Pa - fino a 8,3 kWf - fino a 9,3 kWt | cad | 1.677,28 |  |
MM.07.040.0050.k | - 100 Pa - fino a 9,3 kWf - fino a 10,5 kWt | cad | 1.754,73 |  |
MM.07.040.0050.l | - 100 Pa - fino a 11,6 kWf - fino a 13 kWt | cad | 1.949,61 |  |
MM.07.040.0050.m | - 100 Pa - fino a 14,5 kWf - fino a 16,3 kWt | cad | 2.156,14 |  |
MM.07.040.0050.n | - 100 Pa - fino a 16,3 kWf - fino a 18,6 kWt | cad | 2.323,54 |  |
MM.07.040.0050.o | - 200 Pa - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 1.762,12 |  |
MM.07.040.0050.p | - 200 Pa - fino a 8,3 kWf - fino a 9,3 kWt | cad | 1.925,88 |  |
MM.07.040.0050.q | - 200 Pa - fino a 9,3 kWf - fino a 10,5 kWt | cad | 2.003,33 |  |
MM.07.040.0050.r | - 200 Pa - fino a 11,6 kWf - fino a 13 kWt | cad | 2.047,88 |  |
MM.07.040.0050.s | - 200 Pa - fino a 14,5 kWf - fino a 16,3 kWt | cad | 2.266,91 |  |
MM.07.040.0050.t | - 200 Pa - fino a 16,3 kWf - fino a 18,6 kWt | cad | 2.465,12 |  |
MM.07.040.0060 | Unità interne pensili a soffitto a cassetta a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
MM.07.040.0060.a | - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.740,20 |  |
MM.07.040.0060.b | - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 1.864,50 |  |
MM.07.040.0060.c | - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 1.988,80 |  |
MM.07.040.0060.d | - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 2.113,10 |  |
MM.07.040.0070 | Unità per aria primaria a soffitto da incasso con filtro, recuperatore, batteria di riscaldamento/raffreddamento, umidificatore, ventilatori di mandata ed estrazione a 2 velocità (statica utile minima a velocità alta 100 Pa). I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (m³/h: portata a velocità alta - kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
MM.07.040.0070.a | - 500 m³/h - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 2.867,37 |  |
MM.07.040.0070.b | - 1000 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 3.890,89 |  |
MM.07.040.0080 | Accessori per sistemi multi-split |  |  |  |
MM.07.040.0080.a | - pompetta scarico condensa | cad | 284,39 |  |
MM.07.040.0080.b | - telecomando a raggi infrarossi | cad | 72,46 |  |
MM.07.040.0080.c | - comando remoto | cad | 182,38 |  |
MM.07.040.0080.d | - programmatore settimanale | cad | 278,16 |  |
MM.07.040.0080.e | - unità di comando centralizzato fino a 8 sistemi | cad | 762,03 |  |
MM.07.040.0080.f | - unità di comando centralizzato fino a 32 sistemi | cad | 863,62 |  |
MM.07.040.0080.g | - unità di comando centralizzato fino a 50 sistemi | cad | 2.046,21 |  |
MM.07.040.0080.h | - unità di interfaccia a sistema esterno di controllo | cad | 1.730,58 |  |