Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1M.16 - Verniciature, isolamenti e coibentazioni

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1M.16 | VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI |  |  |  |
1M.16.010 | VERNICIATURE Vedi Listino delle Opere Compiute Civili, codice: 1C.24.350 |  |  |  |
1M.16.020 | ISOLAMENTI ACUSTICI |  |  |  |
1M.16.020.0010 | Isolamento acustico con pannelli fono-assorbenti in poliuretano, bugnati, resistenza alla fiamma classe 2, incollati all'interno di canali o macchine. I prezzi unitari includono una maggiorazione per adesivi e sfridi, e devono essere applicati alle superfici di incollaggio. Tipologie e spessori: |  |  |  |
1M.16.020.0010.a | - bugnato, a profilo piramidale - sp. 50 mm | m² | 40,12 | 0,32 | 30,16
1M.16.020.0010.b | - bugnato, a profilo piramidale - sp. 70 mm | m² | 47,39 | 0,38 | 25,53
1M.16.020.0010.c | - bugnato, a profilo piramidale - sp. 100 mm | m² | 55,49 | 0,45 | 21,81
1M.16.020.0010.d | - bugnato, a profilo trapezoidale - sp. 50 mm | m² | 25,56 | 0,21 | 47,34
1M.16.020.0010.e | - bugnato, a profilo trapezoidale - sp. 70 mm | m² | 32,04 | 0,26 | 37,77
1M.16.020.0010.f | - bugnato, a profilo trapezoidale - sp. 100 mm | m² | 38,50 | 0,31 | 31,43
1M.16.020.0020 | Isolamento acustico con pannelli fono-assorbenti in poliuretano con lamina di piombo, resistenza alla fiamma classe 2, incollati a tubi, canali o macchine. I prezzi unitari includono una maggiorazione per adesivi e sfridi, e devono essere applicati alle superfici di incollaggio. Spessori: |  |  |  |
1M.16.020.0020.a | - sp. 8 mm | m² | 22,10 | 0,18 | 54,75
1M.16.020.0020.b | - sp. 10 mm | m² | 22,81 | 0,18 | 53,05
1M.16.020.0020.c | - sp. 12 mm | m² | 23,63 | 0,19 | 51,21
1M.16.020.0020.d | - sp. 14 mm | m² | 24,36 | 0,20 | 49,67
1M.16.020.0020.e | - sp. 20 mm | m² | 26,30 | 0,21 | 46,01
1M.16.020.0020.f | - sp. 25 mm | m² | 28,24 | 0,23 | 42,85
1M.16.020.0020.g | - sp. 30 mm | m² | 30,18 | 0,24 | 40,09
1M.16.020.0030 | Isolamento acustico con pannelli fono-assorbenti in poliuretano con lamina di piombo, resistenza alla fiamma classe 2, incollati a tubi, canali o macchine. I prezzi unitari includono una maggiorazione per adesivi e sfridi, e devono essere applicati alle superfici di incollaggio. Spessori: |  |  |  |
1M.16.020.0030.a | - sp. 21 mm | m² | 60,68 | 0,49 | 27,90
1M.16.020.0030.b | - sp. 26 mm | m² | 65,54 | 0,53 | 25,83
1M.16.020.0030.c | - sp. 31 mm | m² | 68,77 | 0,55 | 24,62
1M.16.020.0030.d | - sp. 46 mm | m² | 73,62 | 0,59 | 23,00
1M.16.030 | COIBENTAZIONI PER CANALI |  |  |  |
1M.16.030.0010 | Coibentazione per canali con materassino in lana di vetro densità minima 20 kg/m³ su carta alluminio e rete metallica zincata. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori materassino: |  |  |  |
1M.16.030.0010.a | - sp. 25 mm | m² | 13,38 | 0,11 | 47,01
1M.16.030.0010.b | - sp. 30 mm | m² | 13,59 | 0,11 | 46,28
1M.16.030.0010.c | - sp. 40 mm | m² | 13,79 | 0,11 | 45,61
1M.16.030.0010.d | - sp. 50 mm | m² | 14,00 | 0,11 | 44,93
1M.16.030.0020 | Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: |  |  |  |
1M.16.030.0020.a | - sp. 13 mm | m² | 49,57 | 0,40 | 34,15
1M.16.030.0020.b | - sp. 19 mm | m² | 62,31 | 0,50 | 27,96
1M.16.030.0020.c | - sp. 25 mm | m² | 75,59 | 0,61 | 24,32
1M.16.030.0020.d | - sp. 32 mm | m² | 92,07 | 0,74 | 21,03
1M.16.030.0030 | Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: |  |  |  |
1M.16.030.0030.a | - sp. 13 mm | m² | 29,91 | 0,24 | 56,60
1M.16.030.0030.b | - sp. 19 mm | m² | 34,55 | 0,28 | 50,42
1M.16.030.0030.c | - sp. 25 mm | m² | 39,23 | 0,32 | 46,85
1M.16.030.0030.d | - sp. 32 mm | m² | 42,67 | 0,34 | 45,37
1M.16.030.0040 | Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per canali. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture, spessore lamierino: |  |  |  |
1M.16.030.0040.a | - lamierino in alluminio, sp. 0,6 mm | m² | 33,53 | 0,27 | 47,60
1M.16.030.0040.b | - lamierino in alluminio, sp. 0,7 mm | m² | 34,84 | 0,28 | 45,81
1M.16.030.0040.c | - lamierino in alluminio, sp. 0,8 mm | m² | 36,48 | 0,29 | 43,75
1M.16.040 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENI NE' PVC |  |  |  |
1M.16.040.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0010.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 8,16 | 0,07 | 59,19
1M.16.040.0010.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 9,31 | 0,07 | 57,14
1M.16.040.0010.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 9,67 | 0,08 | 55,02
1M.16.040.0010.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 10,39 | 0,08 | 51,20
1M.16.040.0010.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 10,83 | 0,09 | 49,12
1M.16.040.0010.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 12,21 | 0,10 | 43,57
1M.16.040.0010.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 13,55 | 0,11 | 35,65
1M.16.040.0010.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 15,37 | 0,12 | 31,42
1M.16.040.0010.i | - 9 mm, oltre DN80 | m² | 47,00 | 0,38 | 36,02
1M.16.040.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0020.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 9,50 | 0,08 | 56,00
1M.16.040.0020.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 10,01 | 0,08 | 53,15
1M.16.040.0020.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 10,69 | 0,09 | 49,77
1M.16.040.0020.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 11,42 | 0,09 | 46,58
1M.16.040.0020.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 11,96 | 0,10 | 44,48
1M.16.040.0020.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 14,72 | 0,12 | 39,47
1M.16.040.0020.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 16,38 | 0,13 | 35,47
1M.16.040.0020.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 18,50 | 0,15 | 31,41
1M.16.040.0020.i | - 13 mm, oltre DN80 | m² | 52,16 | 0,42 | 31,54
1M.16.040.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0030.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 12,86 | 0,10 | 41,37
1M.16.040.0030.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 13,60 | 0,11 | 39,12
1M.16.040.0030.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 14,85 | 0,12 | 35,82
1M.16.040.0030.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 17,77 | 0,14 | 32,70
1M.16.040.0030.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 19,05 | 0,15 | 30,50
1M.16.040.0030.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 22,41 | 0,18 | 28,07
1M.16.040.0030.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 26,92 | 0,22 | 25,15
1M.16.040.0030.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 28,80 | 0,23 | 23,51
1M.16.040.0030.i | - 19 mm, oltre DN80 | m² | 63,19 | 0,51 | 22,96
1M.16.040.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0040.a | - 25 x 22 mm - DN15 | m | 18,28 | 0,15 | 29,10
1M.16.040.0040.b | - 25 x 28 mm - DN20 | m | 18,88 | 0,15 | 28,18
1M.16.040.0040.c | - 25 x 35 mm - DN25 | m | 20,32 | 0,16 | 26,18
1M.16.040.0040.d | - 25 x 42 mm - DN32 | m | 24,33 | 0,20 | 23,88
1M.16.040.0040.e | - 25 x 48 mm - DN40 | m | 26,23 | 0,21 | 22,15
1M.16.040.0040.f | - 25 x 60 mm - DN50 | m | 30,46 | 0,24 | 20,65
1M.16.040.0040.g | - 25 x 76 mm - DN65 | m | 39,80 | 0,32 | 17,01
1M.16.040.0040.h | - 25 x 89 mm - DN80 | m | 46,72 | 0,38 | 14,49
1M.16.040.0040.i | - 25 mm, oltre DN80 | m² | 76,64 | 0,62 | 18,93
1M.16.040.0050 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0050.a | - 32 x 22 mm - DN15 | m | 21,18 | 0,17 | 25,12
1M.16.040.0050.b | - 32 x 28 mm - DN20 | m | 22,45 | 0,18 | 23,70
1M.16.040.0050.c | - 32 x 35 mm - DN25 | m | 24,03 | 0,19 | 22,14
1M.16.040.0050.d | - 32 x 42 mm - DN32 | m | 28,79 | 0,23 | 20,18
1M.16.040.0050.e | - 32 x 48 mm - DN40 | m | 30,99 | 0,25 | 18,75
1M.16.040.0050.f | - 32 x 60 mm - DN50 | m | 37,25 | 0,30 | 16,89
1M.16.040.0050.g | - 32 x 76 mm - DN65 | m | 44,19 | 0,36 | 15,32
1M.16.040.0050.h | - 32 x 89 mm - DN80 | m | 48,25 | 0,39 | 14,03
1M.16.040.0050.i | - 32 mm, oltre DN80 | m² | 93,59 | 0,75 | 15,50
1M.16.050 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 3000 |  |  |  |
1M.16.050.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 6 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.050.0010.a | - 6 x 22 mm - DN15 | m | 7,28 | 0,06 | 73,08
1M.16.050.0010.b | - 6 x 28 mm - DN20 | m | 7,44 | 0,06 | 71,51
1M.16.050.0010.c | - 6 x 35 mm - DN25 | m | 7,63 | 0,06 | 69,72
1M.16.050.0010.d | - 6 x 42 mm - DN32 | m | 7,78 | 0,06 | 68,38
1M.16.050.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.050.0020.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 7,43 | 0,06 | 71,60
1M.16.050.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 7,70 | 0,06 | 69,09
1M.16.050.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 7,83 | 0,06 | 67,94
1M.16.050.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 8,62 | 0,07 | 67,40
1M.16.050.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 8,79 | 0,07 | 66,10
1M.16.050.0020.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 9,89 | 0,08 | 63,60
1M.16.050.0020.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 11,14 | 0,09 | 60,77
1M.16.050.0020.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 11,84 | 0,10 | 57,18
1M.16.050.0020.i | - 9 x 114 mm - DN100 | m | 14,58 | 0,12 | 49,79
1M.16.050.0020.j | - 9 x 140 mm - DN125 | m | 18,40 | 0,15 | 42,07
1M.16.050.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.050.0030.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 7,73 | 0,06 | 68,82
1M.16.050.0030.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 8,00 | 0,06 | 66,50
1M.16.050.0030.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 8,21 | 0,07 | 64,80
1M.16.050.0030.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 9,08 | 0,07 | 63,99
1M.16.050.0030.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 9,30 | 0,07 | 62,47
1M.16.050.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 10,72 | 0,09 | 58,68
1M.16.050.0030.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 11,93 | 0,10 | 56,75
1M.16.050.0030.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 12,90 | 0,10 | 52,48
1M.16.050.0030.i | - 13 x 114 mm - DN100 | m | 15,58 | 0,13 | 46,60
1M.16.050.0030.j | - 13 x 140 mm - DN125 | m | 20,45 | 0,16 | 37,85
1M.16.050.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.050.0040.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 9,08 | 0,07 | 58,59
1M.16.050.0040.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 9,46 | 0,08 | 56,24
1M.16.050.0040.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 10,12 | 0,08 | 52,57
1M.16.050.0040.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 11,39 | 0,09 | 51,01
1M.16.050.0040.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 11,85 | 0,10 | 49,03
1M.16.050.0040.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 13,52 | 0,11 | 46,52
1M.16.050.0040.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 15,66 | 0,13 | 43,23
1M.16.050.0040.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 16,30 | 0,13 | 41,53
1M.16.050.0040.i | - 19 x 114 mm - DN100 | m | 20,79 | 0,17 | 34,92
1M.16.050.0040.j | - 19 x 140 mm - DN125 | m | 25,53 | 0,21 | 30,32
1M.16.060 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 5000 |  |  |  |
1M.16.060.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 6 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0010.a | - 6 x 22 mm - DN15 | m | 7,78 | 0,06 | 68,38
1M.16.060.0010.b | - 6 x 28 mm - DN20 | m | 8,09 | 0,07 | 65,76
1M.16.060.0010.c | - 6 x 35 mm - DN25 | m | 8,31 | 0,07 | 64,02
1M.16.060.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0020.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 8,03 | 0,06 | 66,25
1M.16.060.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 8,59 | 0,07 | 61,93
1M.16.060.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 8,61 | 0,07 | 61,79
1M.16.060.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 9,68 | 0,08 | 60,02
1M.16.060.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 9,97 | 0,08 | 58,27
1M.16.060.0020.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 11,46 | 0,09 | 54,89
1M.16.060.0020.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 13,32 | 0,11 | 50,83
1M.16.060.0020.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 14,52 | 0,12 | 46,63
1M.16.060.0020.i | - 9 mm, oltre DN80 | m² | 38,28 | 0,31 | 37,90
1M.16.060.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0030.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 8,50 | 0,07 | 62,59
1M.16.060.0030.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 8,82 | 0,07 | 60,32
1M.16.060.0030.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 9,27 | 0,07 | 57,39
1M.16.060.0030.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 10,36 | 0,08 | 56,08
1M.16.060.0030.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 10,70 | 0,09 | 54,30
1M.16.060.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 12,70 | 0,10 | 49,53
1M.16.060.0030.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 14,39 | 0,12 | 47,05
1M.16.060.0030.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 15,77 | 0,13 | 42,93
1M.16.060.0030.i | - 13 mm, oltre DN80 | m² | 42,01 | 0,34 | 34,54
1M.16.060.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0040.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 10,69 | 0,09 | 49,77
1M.16.060.0040.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 11,17 | 0,09 | 47,63
1M.16.060.0040.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 11,98 | 0,10 | 44,41
1M.16.060.0040.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 14,09 | 0,11 | 41,23
1M.16.060.0040.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 14,93 | 0,12 | 38,91
1M.16.060.0040.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 17,33 | 0,14 | 36,30
1M.16.060.0040.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 20,48 | 0,16 | 33,06
1M.16.060.0040.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 21,69 | 0,17 | 31,21
1M.16.060.0040.i | - 19 mm, DN80 | m² | 50,21 | 0,40 | 28,90
1M.16.060.0050 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0050.a | - 25 x 22 mm - DN15 | m | 12,78 | 0,10 | 41,63
1M.16.060.0050.b | - 25 x 28 mm - DN20 | m | 13,68 | 0,11 | 38,89
1M.16.060.0050.c | - 25 x 35 mm - DN25 | m | 15,27 | 0,12 | 34,84
1M.16.060.0050.d | - 25 x 42 mm - DN32 | m | 17,61 | 0,14 | 32,99
1M.16.060.0050.e | - 25 x 48 mm - DN42 | m | 18,89 | 0,15 | 30,76
1M.16.060.0050.f | - 25 x 60 mm - DN50 | m | 22,23 | 0,18 | 28,30
1M.16.060.0050.g | - 25 x 76 mm - DN65 | m | 26,69 | 0,21 | 25,37
1M.16.060.0050.h | - 25 x 89 mm - DN80 | m | 28,52 | 0,23 | 23,74
1M.16.060.0050.i | - 25 mm, oltre DN80 | m² | 58,68 | 0,47 | 24,73
1M.16.060.0060 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0060.a | - 32 x 22 mm - DN15 | m | 16,10 | 0,13 | 33,04
1M.16.060.0060.b | - 32 x 28 mm - DN20 | m | 16,90 | 0,14 | 31,48
1M.16.060.0060.c | - 32 x 35 mm - DN25 | m | 17,93 | 0,14 | 29,67
1M.16.060.0060.d | - 32 x 42 mm - DN32 | m | 21,23 | 0,17 | 27,37
1M.16.060.0060.e | - 32 x 48 mm - DN40 | m | 22,73 | 0,18 | 25,56
1M.16.060.0060.f | - 32 x 60 mm - DN50 | m | 27,03 | 0,22 | 23,27
1M.16.060.0060.g | - 32 x 76 mm - DN65 | m | 31,67 | 0,25 | 21,38
1M.16.060.0060.h | - 32 x 89 mm - DN80 | m | 34,45 | 0,28 | 19,65
1M.16.060.0060.i | - 32 mm, oltre DN80 | m² | 66,98 | 0,54 | 21,66
1M.16.070 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 7000 |  |  |  |
1M.16.070.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 6 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0010.a | - 6 x 22 mm - DN15 | m | 8,37 | 0,07 | 63,56
1M.16.070.0010.b | - 6 x 28 mm - DN20 | m | 8,83 | 0,07 | 60,25
1M.16.070.0010.c | - 6 x 35 mm - DN25 | m | 9,17 | 0,07 | 58,02
1M.16.070.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0020.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 8,77 | 0,07 | 60,66
1M.16.070.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 9,31 | 0,07 | 57,14
1M.16.070.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 9,67 | 0,08 | 55,02
1M.16.070.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 11,00 | 0,09 | 52,82
1M.16.070.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 11,45 | 0,09 | 50,74
1M.16.070.0020.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 13,37 | 0,11 | 47,05
1M.16.070.0020.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 15,96 | 0,13 | 42,42
1M.16.070.0020.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 17,78 | 0,14 | 38,08
1M.16.070.0020.i | - 9 mm, DN80 | m² | 41,68 | 0,34 | 34,81
1M.16.070.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0030.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 9,50 | 0,08 | 56,00
1M.16.070.0030.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 10,01 | 0,08 | 53,15
1M.16.070.0030.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 10,69 | 0,09 | 49,77
1M.16.070.0030.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 12,03 | 0,10 | 48,30
1M.16.070.0030.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 12,56 | 0,10 | 46,26
1M.16.070.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 15,29 | 0,12 | 41,14
1M.16.070.0030.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 17,58 | 0,14 | 38,51
1M.16.070.0030.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 19,70 | 0,16 | 34,37
1M.16.070.0030.i | - 13 mm, oltre DN80 | m² | 47,02 | 0,38 | 30,86
1M.16.070.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0040.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 12,86 | 0,10 | 41,37
1M.16.070.0040.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 13,60 | 0,11 | 39,12
1M.16.070.0040.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 14,85 | 0,12 | 35,82
1M.16.070.0040.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 17,77 | 0,14 | 32,70
1M.16.070.0040.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 19,05 | 0,15 | 30,50
1M.16.070.0040.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 22,38 | 0,18 | 28,11
1M.16.070.0040.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 26,92 | 0,22 | 25,15
1M.16.070.0040.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 28,80 | 0,23 | 23,51
1M.16.070.0040.i | - 19 mm, oltre DN80 | m² | 59,06 | 0,47 | 24,57
1M.16.070.0050 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0050.a | - 25 x 22 mm - DN15 | m | 18,28 | 0,15 | 29,10
1M.16.070.0050.b | - 25 x 28 mm - DN20 | m | 18,88 | 0,15 | 28,18
1M.16.070.0050.c | - 25 x 35 mm - DN25 | m | 20,32 | 0,16 | 26,18
1M.16.070.0050.d | - 25 x 42 mm - DN32 | m | 24,33 | 0,20 | 23,88
1M.16.070.0050.e | - 25 x 48 mm - DN40 | m | 26,23 | 0,21 | 22,15
1M.16.070.0050.f | - 25 x 60 mm - DN50 | m | 30,46 | 0,24 | 20,65
1M.16.070.0050.g | - 25 x 76 mm - DN65 | m | 39,80 | 0,32 | 17,01
1M.16.070.0050.h | - 25 x 89 mm - DN80 | m | 46,72 | 0,38 | 14,49
1M.16.070.0050.i | - 25 mm, oltre DN80 | m² | 71,40 | 0,57 | 20,32
1M.16.070.0060 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0060.a | - 32 x 22 mm - DN15 | m | 21,17 | 0,17 | 25,13
1M.16.070.0060.b | - 32 x 28 mm - DN20 | m | 22,40 | 0,18 | 23,75
1M.16.070.0060.c | - 32 x 35 mm - DN25 | m | 23,99 | 0,19 | 22,18
1M.16.070.0060.d | - 32 x 42 mm - DN32 | m | 28,72 | 0,23 | 20,23
1M.16.070.0060.e | - 32 x 48 mm - DN40 | m | 31,02 | 0,25 | 18,73
1M.16.070.0060.f | - 32 x 60 mm - DN50 | m | 35,82 | 0,29 | 17,56
1M.16.070.0060.g | - 32 x 76 mm - DN65 | m | 44,12 | 0,35 | 15,34
1M.16.070.0060.h | - 32 x 89 mm - DN80 | m | 48,40 | 0,39 | 13,99
1M.16.070.0060.i | - 32 mm, oltre DN80 | m² | 80,78 | 0,65 | 17,96
1M.16.080 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI |  |  |  |
1M.16.080.0010 | Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio; sfridi. Spessori: |  |  |  |
1M.16.080.0010.a | - sp. 20 mm | m² | 22,49 | 0,18 | 47,31
1M.16.080.0010.b | - sp. 30 mm | m² | 24,94 | 0,20 | 46,55
1M.16.080.0010.c | - sp. 40 mm | m² | 26,63 | 0,21 | 47,24
1M.16.080.0010.d | - sp. 50 mm | m² | 29,27 | 0,24 | 47,93
1M.16.080.0010.e | - sp. 60 mm | m² | 33,56 | 0,27 | 47,56
1M.16.080.0020 | Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio; sfridi. Spessori: |  |  |  |
1M.16.080.0020.a | - sp. 20 mm | m² | 31,42 | 0,25 | 47,74
1M.16.080.0020.b | - sp. 30 mm | m² | 33,85 | 0,27 | 47,15
1M.16.080.0020.c | - sp. 40 mm | m² | 35,56 | 0,29 | 47,61
1M.16.080.0020.d | - sp. 50 mm | m² | 37,60 | 0,30 | 47,61
1M.16.080.0020.e | - sp. 60 mm | m² | 42,48 | 0,34 | 47,83
1M.16.080.0030 | Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con polistirolo densità minima 20 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio; sfridi. Spessori: |  |  |  |
1M.16.080.0030.a | - sp. 20 mm | m² | 20,21 | 0,16 | 74,22
1M.16.080.0030.b | - sp. 30 mm | m² | 21,61 | 0,17 | 73,85
1M.16.080.0030.c | - sp. 40 mm | m² | 24,67 | 0,20 | 68,63
1M.16.080.0030.d | - sp. 50 mm | m² | 27,71 | 0,22 | 64,60
1M.16.080.0030.e | - sp. 60 mm | m² | 31,84 | 0,26 | 63,82
1M.16.090 | FINITURE A COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI |  |  |  |
1M.16.090.0010 | Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture: |  |  |  |
1M.16.090.0010.a | - gusci o lamine in pvc | m² | 8,22 | 0,07 | 47,08
1M.16.090.0010.b | - lamierino in alluminio 6/10 | m² | 29,37 | 0,24 | 47,77
1M.16.090.0010.c | - lamierino in alluminio 7/10 | m² | 30,68 | 0,25 | 45,73
1M.16.090.0010.d | - lamierino in alluminio 8/10 | m² | 32,32 | 0,26 | 43,41
1M.16.100 | COIBENTAZIONI PER APPARECCHI E COMPONENTI VARI |  |  |  |
1M.16.100.0010 | Scatole in alluminio smontabili con cerniere, coibentate con lo stesso materiale della tubazione relativa. I prezzi unitari per tutti i coibenti, si intendono includenti la quota parte relativa a: sigillatura giunte per barriera vapore, adesivi, accessori vari di montaggio e sfridi. Scatole per: |  |  |  |
1M.16.100.0010.a | - valvole fino a DN100 | cad | 103,07 | 0,83 | 46,94
1M.16.100.0010.b | - valvole oltre DN100 fino a DN200 | cad | 117,62 | 0,95 | 49,36
1M.16.100.0010.c | - valvole oltre DN200 | cad | 140,67 | 1,13 | 51,59
1M.16.100.0010.d | - pompe | cad | 207,57 | 1,67 | 46,62
1M.16.100.0020 | Coibentazione per serbatoi con materassino in lana di vetro densità minima 65 kg/m³ su rete metallica zincata e lamierino in alluminio, spessore 0,8 mm, calandrato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica esterna del serbatoio coibentato. I prezzi unitari includono maggiorazione per distanziali di supporto coibente, fondi bombati, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori materassino: |  |  |  |
1M.16.100.0020.a | - sp. 40 mm | m² | 161,79 | 1,30 | 49,04
1M.16.100.0020.b | - sp. 50 mm | m² | 165,39 | 1,33 | 49,14
1M.16.100.0020.c | - sp. 60 mm | m² | 168,99 | 1,36 | 49,24
1M.16.100.0020.d | - sp. 80 mm | m² | 175,05 | 1,41 | 49,20
1M.16.100.0020.e | - sp. 100 mm | m² | 181,09 | 1,46 | 49,16
1M.16.100.0030 | Coibentazione e barriera vapore per serbatoi con lastra in elastomero espanso a cellule chiuse incollata, materassino in lana di vetro spessore 25 mm su carta alluminio per protezione elastomero e lamierino in alluminio, spessore 0,8 mm, calandrato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica esterna del serbatoio coibentato. I prezzi unitari includono maggiorazione per adesivi, fondi bombati, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori elastomero: |  |  |  |
1M.16.100.0030.a | - sp. 19 mm | m² | 158,64 | 1,28 | 49,10
1M.16.100.0030.b | - sp. 25 mm | m² | 164,38 | 1,32 | 49,15
1M.16.100.0030.c | - sp. 32 mm | m² | 170,34 | 1,37 | 49,14
1M.16.100.0030.d | - sp. 50 mm | m² | 187,00 | 1,50 | 49,16
1M.16.110 | COMPLETAMENTI PER COIBENTAZIONI |  |  |  |
1M.16.110.0010 | Cavi scaldanti per protezione antigelo di tubazioni, completi di scatole d'alimentazione, giunzioni, derivazioni, terminali, termostato di consenso, nastri adesivi, fascette, raccordi passaggio isolamento, etichette di segnalazione e accessori vari. Grandezze (W/m: resa a 5°C): |  |  |  |
1M.16.110.0010.a | - fino a 10 W/m | kg | 59,05 | 0,47 | 57,36
1M.16.110.0010.b | - oltre 10 fino a 26 W/m | kg | 63,28 | 0,51 | 53,52
1M.16.110.0010.c | - oltre 26 fino a 31 W/m | kg | 71,75 | 0,58 | 47,21