Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.17 - Materiali - Pietra naturale

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.17 | MATERIALI PER OPERE IN PIETRA |  |  |  |
MC.17.010 | MARMI |  |  |  |
MC.17.010.0030 | BIANCO Carrara qualità buona C in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.010.0030.a | - spessore 2 cm | m² | 69,61 |  |
MC.17.010.0030.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 13,67 |  |
MC.17.010.0040 | BIANCO Carrara qualità corrente D in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.010.0040.a | - spessore 2 cm | m² | 69,61 |  |
MC.17.010.0040.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 13,67 |  |
MC.17.010.0050 | Fornitura di lastre in giallo d'istria finiture : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo". Compreso imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere, con le seguenti dimensioni: |  |  |  |
MC.17.010.0050.a | Dimensioni cm. 70 X 30 X 6 e cm. 70 X 40 X 6 | m² | 103,99 |  |
MC.17.010.0050.b | Dimensioni cm. 70 X 50 X 6 e cm. 90 X 50 X 6 | m² | 119,33 |  |
MC.17.010.0050.c | Dimensioni cm. 100 X 70 X 6 | m² | 110,63 |  |
MC.17.010.0050.d | Dimensioni cm. 100 X 100 X 6 e 100 X 90 X 6 | m² | 137,76 |  |
MC.17.010.0060 | Fornitura di lastre in trachite, Finirure : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo" compreso imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere. |  |  |  |
MC.17.010.0060.a | Dimensioni cm. 70 X 30 X 6 e 70 X 40 X 6 | m² | 190,18 |  |
MC.17.010.0060.b | Dimensioni cm. 70 X 50 X 6 e 90 X 50 X 6 | m² | 199,29 |  |
MC.17.010.0070 | Fornitura di copertine in giallo d'istria.Dimensioni cm. 140/160 X 50 X 15 . Finiture: faccia a vista finita a piano bocciardato, coste levigate. Bisello sui due lati di cm 140/160 superiori. Compreso imballo, carico e scarico.Trasporto franco cantiere. | m | 313,86 |  |
MC.17.010.0080 | Fornitura di massello d'angolo in giallo d'istria.Dimensioni d'ingombro massime cm. 10/10 X h15 .Finiture:n°2 facce a vista ortogonali tra loro finite a piano bocciardato, coste segate. Bisello sui tutti i lati a vista. Compreso imballo, carico e scarico. Trasporto franco cantiere. | cad | 40,60 |  |
MC.17.010.0085 | Fornitura di massello in giallo d'istria.Dimensioni cm. 140/30 X 15 . Finiture:facce a vista finita a piano bocciardato, coste segate. Compreso imballo, carico e scarico.Trasporto franco cantiere. | m | 136,73 |  |
MC.17.010.0090 | Fornitura di alzatine in giallo d'istria.Dimensioni altezza cm. 15 x a correre x 3 . Finiture:facce a vista a piano bocciardato, coste segate. Bisello sui quattro lati. Compreso imballo in palette , carico e scarico trasporto franco cantiere. | m | 53,90 |  |
MC.17.010.0095 | Fornitura di alzatine in giallo d'istria.Dimensioni altezza cm. 34 x a correre x 3 . Finiture:facce a vista a piano bocciardato, coste segate. Bisello sui quattro lati. Compreso imballo in palette , carico e scarico trasporto franco cantiere. | m | 71,79 |  |
MC.17.020 | CALCARI LUCIDABILI |  |  |  |
MC.17.020.0010 | AURISINA fiorito in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.020.0010.a | - spessore 2 cm | m² | 66,23 |  |
MC.17.020.0010.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 20,24 |  |
MC.17.020.0020 | BOTTICINO tipo classico in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.020.0020.a | - spessore 2 cm | m² | 65,88 |  |
MC.17.020.0020.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 23,62 |  |
MC.17.020.0030 | CHIAMPO Olivo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.020.0030.a | - spessore 2 cm | m² | 48,93 |  |
MC.17.020.0030.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 14,34 |  |
MC.17.020.0110 | TRACHITE Gialla in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.020.0110.a | - spessore 2 cm | m² | 112,22 |  |
MC.17.020.0110.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 34,03 |  |
MC.17.020.0120 | TRANI chiaro o scuro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.020.0120.a | - spessore 2 cm | m² | 48,48 |  |
MC.17.020.0120.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 16,16 |  |
MC.17.050 | BEOLA |  |  |  |
MC.17.050.0010 | BEOLA grigia e ghiandonata in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.050.0010.a | - spessore 2 cm | m² | 108,54 |  |
MC.17.050.0010.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 33,11 |  |
MC.17.050.0020 | BEOLA bianca in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.050.0020.a | - spessore 2 cm | m² | 146,26 |  |
MC.17.050.0020.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 43,23 |  |
MC.17.100 | GRANITI - SERIZZI - SIENITI - PORFIDO |  |  |  |
MC.17.100.0010 | GRANITO bianco di Montorfano in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: |  |  |  |
MC.17.100.0010.a | - spessore 2 cm | m² | 125,73 |  |
MC.17.100.0010.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 34,62 |  |
MC.17.100.0070 | GRANITO sardo rosa in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: |  |  |  |
MC.17.100.0070.a | - spessore 2 cm | m² | 85,55 |  |
MC.17.100.0070.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 25,75 |  |
MC.17.100.0100 | SERIZZO Antigorio in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: |  |  |  |
MC.17.100.0100.a | - spessore 2 cm | m² | 70,83 |  |
MC.17.100.0100.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 22,08 |  |
MC.17.150 | CEPPO |  |  |  |
MC.17.150.0010 | CEPPO di Poltragno e d'Iseo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto |  |  |  |
MC.17.150.0010.a | - spessore 2 cm | m² | 56,02 |  |
MC.17.150.0010.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 24,13 |  |