Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1M.15 - Tubazioni pre-isolate

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1M.15 | TUBAZIONI PRE-ISOLATE |  |  |  |
1M.15.010 | TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO |  |  |  |
1M.15.010.0010 | Tubazioni pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza (raccorderia esclusa) misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale del tubo - diametro esterno nominale dell'isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0010.a | - DN 25 - 90 mm | m | 20,04 | 0,16 | 43,46
1M.15.010.0010.b | - DN 32 - 110 mm | m | 24,13 | 0,19 | 46,13
1M.15.010.0010.c | - DN 40 - 110 mm | m | 26,60 | 0,21 | 47,29
1M.15.010.0010.d | - DN 50 - 125 mm | m | 34,96 | 0,28 | 51,20
1M.15.010.0010.e | - DN 65 - 140 mm | m | 40,18 | 0,32 | 50,57
1M.15.010.0010.f | - DN 80 - 160 mm | m | 45,30 | 0,36 | 50,20
1M.15.010.0010.g | - DN 100 - 200 mm | m | 64,71 | 0,52 | 51,58
1M.15.010.0010.h | - DN 125 - 225 mm | m | 70,83 | 0,57 | 49,17
1M.15.010.0010.i | - DN 150 - 250 mm | m | 91,12 | 0,73 | 51,50
1M.15.010.0010.j | - DN 200 - 315 mm | m | 118,35 | 0,95 | 48,64
1M.15.010.0010.k | - DN 250 - 400 mm | m | 170,51 | 1,37 | 46,82
1M.15.010.0020 | Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0020.a | - DN25 - 90 mm | cad | 54,01 | 0,43 | 24,18
1M.15.010.0020.b | - DN32 - 110 mm | cad | 63,16 | 0,51 | 26,04
1M.15.010.0020.c | - DN40 - 110 mm | cad | 66,78 | 0,54 | 28,99
1M.15.010.0020.d | - DN50 - 125 mm | cad | 80,73 | 0,65 | 32,96
1M.15.010.0020.e | - DN65 - 140 mm | cad | 89,59 | 0,72 | 34,02
1M.15.010.0020.f | - DN80 - 160 mm | cad | 102,61 | 0,82 | 33,48
1M.15.010.0020.g | - DN100 - 200 mm | cad | 143,23 | 1,15 | 34,79
1M.15.010.0020.h | - DN125 - 225 mm | cad | 158,34 | 1,27 | 33,31
1M.15.010.0020.i | - DN150 - 250 mm | cad | 238,94 | 1,92 | 29,56
1M.15.010.0020.j | - DN200 - 315 mm | cad | 317,14 | 2,55 | 27,31
1M.15.010.0020.k | - DN250 - 400 mm | cad | 417,04 | 3,35 | 28,77
1M.15.010.0030 | Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0030.a | - DN25 - 90 mm | cad | 71,26 | 0,57 | 24,45
1M.15.010.0030.b | - DN32 - 110 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 86,61 | 0,70 | 25,69
1M.15.010.0030.c | - DN40 - 110 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 94,62 | 0,76 | 27,10
1M.15.010.0030.d | - DN50 - 125 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 115,81 | 0,93 | 30,91
1M.15.010.0030.e | - DN65 - 140 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 126,42 | 1,02 | 32,15
1M.15.010.0030.f | - DN80 - 160 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 146,18 | 1,18 | 31,44
1M.15.010.0030.g | - DN100 - 200 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 186,23 | 1,50 | 35,59
1M.15.010.0030.h | - DN125 - 225 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 207,46 | 1,67 | 33,81
1M.15.010.0030.i | - DN150 - 250 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 244,30 | 1,96 | 38,42
1M.15.010.0030.j | - DN200 - 315 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 292,99 | 2,36 | 39,30
1M.15.010.0030.k | - DN250 - 400 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 370,59 | 2,98 | 43,08
1M.15.010.0040 | Riduzioni pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0040.a | - DN32 - 110 mm | cad | 106,62 | 0,86 | 15,43
1M.15.010.0040.b | - DN40 - 110 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 110,24 | 0,89 | 17,56
1M.15.010.0040.c | - DN50 - 125 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 134,04 | 1,08 | 19,85
1M.15.010.0040.d | - DN60 - 140 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 138,86 | 1,12 | 21,95
1M.15.010.0040.e | - DN80 - 160 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 158,45 | 1,27 | 21,68
1M.15.010.0040.f | - DN100 - 200 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 207,26 | 1,67 | 24,04
1M.15.010.0040.g | - DN125 - 225 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 255,22 | 2,05 | 20,66
1M.15.010.0040.h | - DN150 - 250 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 328,38 | 2,64 | 21,51
1M.15.010.0040.i | - DN200 - 315 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 399,15 | 3,21 | 21,70
1M.15.010.0040.j | - DN250 - 400 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 491,59 | 3,95 | 24,41
1M.15.010.0050 | Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0050.a | - DN25 - 90 mm | cad | 210,79 | 1,69 | 6,20
1M.15.010.0050.b | - DN32 - 110 mm | cad | 241,27 | 1,94 | 6,82
1M.15.010.0050.c | - DN40 - 110 mm | cad | 244,89 | 1,97 | 7,91
1M.15.010.0050.d | - DN50 - 125 mm | cad | 280,19 | 2,25 | 9,50
1M.15.010.0050.e | - DN65 - 140 mm | cad | 374,50 | 3,01 | 8,14
1M.15.010.0050.f | - DN80 - 160 mm | cad | 468,80 | 3,77 | 7,33
1M.15.010.0050.g | - DN100 - 200 mm | cad | 588,23 | 4,73 | 8,47
1M.15.010.0050.h | - DN125 - 225 mm | cad | 777,40 | 6,25 | 6,78
1M.15.010.0050.i | - DN150 - 250 mm | cad | 985,22 | 7,92 | 7,17
1M.15.010.0050.j | - DN200 - 315 mm | cad | 1.188,82 | 9,56 | 7,16
1M.15.010.0050.k | - DN250 - 400 mm | cad | 1.417,72 | 11,40 | 8,46
1M.15.010.0060 | Compensatori PN16 pre-isolati su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0060.a | - DN25 - 90 mm | cad | 127,54 | 1,03 | 15,18
1M.15.010.0060.b | - DN32 - 110 mm | cad | 152,80 | 1,23 | 16,46
1M.15.010.0060.c | - DN40 - 110 mm | cad | 157,03 | 1,26 | 18,18
1M.15.010.0060.d | - DN50 - 125 mm | cad | 189,53 | 1,52 | 21,18
1M.15.010.0060.e | - DN65 - 140 mm | cad | 196,16 | 1,58 | 23,19
1M.15.010.0060.f | - DN80 - 160 mm | cad | 221,43 | 1,78 | 23,16
1M.15.010.0060.g | - DN100 - 200 mm | cad | 268,99 | 2,16 | 27,88
1M.15.010.0060.h | - DN125 - 225 mm | cad | 306,65 | 2,47 | 25,72
1M.15.010.0060.i | - DN150 - 250 mm | cad | 391,26 | 3,15 | 27,08
1M.15.010.0060.j | - DN200 - 315 mm | cad | 565,25 | 4,54 | 22,94
1M.15.010.0060.k | - DN250 - 400 mm | cad | 792,26 | 6,37 | 22,66
1M.15.010.0070 | Kit ripristino giunti in coppelle di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme. Diametri (DN: diametro nominale tubo - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0070.a | - DN25 - 90 mm | cad | 19,33 | 0,16 | 10,04
1M.15.010.0070.b | - DN32 - 110 mm | cad | 21,94 | 0,18 | 11,03
1M.15.010.0070.c | - DN40 - 110 mm | cad | 23,98 | 0,19 | 10,09
1M.15.010.0070.d | - DN50 - 125 mm | cad | 27,19 | 0,22 | 12,43
1M.15.010.0070.e | - DN65 - 140 mm | cad | 28,68 | 0,23 | 13,49
1M.15.010.0070.f | - DN80 - 160 mm | cad | 30,92 | 0,25 | 14,10
1M.15.010.0070.g | - DN100 - 200 mm | cad | 39,62 | 0,32 | 17,09
1M.15.010.0070.h | - DN125 - 225 mm | cad | 46,19 | 0,37 | 14,66
1M.15.010.0070.i | - DN150 - 250 mm | cad | 51,71 | 0,42 | 17,77
1M.15.010.0070.j | - DN200 - 315 mm | cad | 66,99 | 0,54 | 17,33
1M.15.010.0070.k | - DN250 - 400 mm | cad | 186,58 | 1,50 | 8,55