Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

2C.01- Demolizioni, rimozioni - piccola manutenz.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
2C.01 | RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.01.100 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. |  |  |  |
2C.01.100.0010 | Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
2C.01.100.0010.a | - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento | m² | 15,20 | 0,49 | 68,32
2C.01.100.0010.b | - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) | m² | 7,48 | 0,24 | 80,11
2C.01.100.0010.c | - in legno, moquette. | m² | 6,14 | 0,20 | 80,01
2C.01.100.0010.d | - in lastre di pietra naturale, con relativa malta di allettamento | m² | 21,91 | 0,70 | 69,45
2C.01.100.0020 | Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento |  |  |  |
2C.01.100.0020.a | - spessore fino a 4 cm. | m² | 11,17 | 0,36 | 70,22
2C.01.100.0020.b | - per ogni cm in più da 4,1 a 7,0 cm | m² x cm | 2,96 | 0,09 | 67,95
2C.01.100.0020.c | - per ogni cm in più da 7,1 cm | m² x cm | 2,14 | 0,07 | 70,01
2C.01.120 | RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta. |  |  |  |
2C.01.120.0010 | Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento |  |  |  |
2C.01.120.0010.a | - in piastrelle di ceramica, gres e simili. | m² | 11,90 | 0,38 | 78,64
2C.01.120.0010.b | - tessili, moquettes e simili | m² | 4,67 | 0,15 | 79,76
2C.01.120.0010.c | - in teli vinilici, linoleum e simili | m² | 6,14 | 0,20 | 79,88
2C.01.120.0020 | Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
2C.01.120.0020.a | - in piastrelle di ceramica, gres, marmo | m | 2,10 | 0,07 | 77,43
2C.01.120.0020.b | - in legno, vinilici incollati o chiodati. | m | 0,91 | 0,03 | 72,58
2C.01.120.0020.c | - in legno, vinilici, avvitati. | m | 1,38 | 0,04 | 77,64
2C.01.140 | RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010- Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro effettive dimensioni. Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, taglio, cernita di eventuali parti in vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. |  |  |  |
2C.01.140.0070 | Rimozione di lavagne a muro, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino |  |  |  |
2C.01.140.0070.a | - per la prima lavagna | cad | 37,47 | 1,20 | 69,77
2C.01.140.0070.b | - per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio | cad | 17,90 | 0,57 | 80,17
2C.01.140.0080 | Rimozione di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino |  |  |  |
2C.01.140.0080.a | - per il primi 10 m (minimo da computare 8 m) | m | 6,22 | 0,20 | 75,66
2C.01.140.0080.b | - per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio | m | 4,48 | 0,14 | 80,13
2C.01.170 | RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-TERMO-SANITARI |  |  |  |
2C.01.170.0010 | Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. | cad | 52,39 | 0,84 | 79,32
2C.01.170.0020 | Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
2C.01.170.0020.a | - linee acqua calda e fredda. | cad | 134,15 | 2,16 | 79,70
2C.01.170.0020.b | - linea acqua fredda. | cad | 116,11 | 1,87 | 79,96
2C.01.170.0030 | Rimozione punto di utilizzo idrico e scarico di apparecchi igienico-sanitari all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. Il prezzo comprende e compensa la demolizione parziale del rivestimento, rimozione delle tubazioni di adduzione e delle valvole di intercettazione ubicate in prossimità del locale o all'interno dello stesso, la rimozione della tubazione di scarico fino alla colonna principale, le opere murarie per l'apertura delle tracce, la chiusura e il ripristino delle stesse con malta cementizia, le opere provvisionali di sostegno e di protezione, la movimentazione a piano cortile, il carico e il traporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del sevizio all'interno dello stabile. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. | cad | 226,62 | 3,64 | 57,06
2C.01.700 | TRACCE Le valutazioni a cm²/m sono riferite alla sezione della traccia per un metro lineare, sono comprensive dell'onere di chiusura della traccia dopo la posa della tubazione o altro tipo di intervento. |  |  |  |
2C.01.700.0010 | Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
2C.01.700.0010.a | - sezione fino a 50 cm² | m | 6,68 | 0,11 | 69,44
2C.01.700.0010.b | - sezione da 51 fino a 100 cm² | m | 10,56 | 0,17 | 66,74
2C.01.700.0010.c | - sezione da 101 fino a 150 cm² | m | 13,76 | 0,22 | 65,25
2C.01.700.0020 | Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
2C.01.700.0020.a | - sezione fino a 104 cm² | m | 13,31 | 0,21 | 68,79
2C.01.700.0020.b | - sezione da 105 fino a 250 cm² | m | 20,60 | 0,33 | 63,32
2C.01.700.0020.c | - sezione da 251 fino a 400 cm² | m | 26,80 | 0,43 | 60,46
2C.01.700.0030 | Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
2C.01.700.0030.a | - sezione fino a 104 cm² | m | 16,49 | 0,27 | 69,04
2C.01.700.0030.b | - sezione da 105 fino a 250 cm² | m | 22,67 | 0,36 | 71,50
2C.01.700.0030.c | - sezione da 251 fino a 400 cm² | m | 30,77 | 0,49 | 70,38
2C.01.700.0040 | Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
2C.01.700.0040.a | - sezione fino a 104 cm² | m | 18,17 | 0,29 | 71,53
2C.01.700.0040.b | - sezione da 105 fino a 250 cm² | m | 30,49 | 0,49 | 66,19
2C.01.700.0040.c | - sezione da 251 fino a 400 cm² | m | 39,50 | 0,63 | 64,61
2C.01.700.0050 | Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
2C.01.700.0050.a | - sezione fino a 124 cm² | m | 21,25 | 0,34 | 68,74
2C.01.700.0050.b | - sezione da 125 fino a 250 cm² | m | 32,62 | 0,52 | 67,54