Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1E.05 - Apparecchiature accessorie - prese - spine

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1E.05 | APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE - SPINE |  |  |  |
1E.05.010 | PRESE A NORME IEC |  |  |  |
1E.05.010.0010 | Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 10°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0010.a | - 16A - 2P+T - 230 V | cad | 18,84 | 0,15 | 51,38
1E.05.010.0010.b | - 16A - 3P+T - 400 V | cad | 19,44 | 0,16 | 49,79
1E.05.010.0010.c | - 16A - 3P+N+T - 400 V | cad | 20,06 | 0,16 | 48,26
1E.05.010.0010.d | - 32A - 2P+T - 230 V | cad | 22,05 | 0,18 | 43,90
1E.05.010.0010.e | - 32A - 3P+T - 400 V | cad | 22,49 | 0,18 | 43,04
1E.05.010.0010.f | - 32A - 3P+N+T - 400 V | cad | 23,36 | 0,19 | 41,44
1E.05.010.0010.g | - 63A - 2P+T - 230 V | cad | 37,12 | 0,30 | 26,08
1E.05.010.0010.h | - 63A - 3P+T - 400 V | cad | 39,21 | 0,32 | 24,69
1E.05.010.0010.i | - 63A - 3P+N+T - 400 V | cad | 40,26 | 0,32 | 24,04
1E.05.010.0020 | Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP44, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0020.a | - 16A - 2P+T - 230 V | cad | 17,10 | 0,14 | 56,61
1E.05.010.0020.b | - 16A - 3P+T - 400 V | cad | 17,35 | 0,14 | 55,79
1E.05.010.0020.c | - 16A - 3P+N+T - 400 V | cad | 17,49 | 0,14 | 55,35
1E.05.010.0020.d | - 32A - 2P+T - 230 V | cad | 19,23 | 0,15 | 50,34
1E.05.010.0020.e | - 32A - 3P+T - 400 V | cad | 19,75 | 0,16 | 49,01
1E.05.010.0020.f | - 32A - 3P+N+T - 400 V | cad | 20,28 | 0,16 | 47,73
1E.05.010.0030 | Presa a norme IEC 309 fissa da parete, a bassissima tensione, in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP44, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0030.a | - 16 o 32 A - 2P - 24 o 42 V | cad | 19,75 | 0,16 | 49,01
1E.05.010.0030.b | - 16 o 32 A - 3P - 24 o 42 V | cad | 20,37 | 0,16 | 47,52
1E.05.010.0040 | Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0040.a | - 16A - 2P+T - 230 V | cad | 20,63 | 0,17 | 46,92
1E.05.010.0040.b | - 16A - 3P+T - 400 V | cad | 21,36 | 0,17 | 45,32
1E.05.010.0040.c | - 16A - 3P+N+T - 400 V | cad | 22,14 | 0,18 | 43,72
1E.05.010.0040.d | - 32A - 2P+T - 230 V | cad | 23,98 | 0,19 | 40,37
1E.05.010.0040.e | - 32A - 3P+T - 400 V | cad | 24,50 | 0,20 | 39,51
1E.05.010.0040.f | - 32A - 3P+N+T - 400 V | cad | 25,63 | 0,21 | 37,77
1E.05.010.0050 | Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0050.a | - 63A - 2P+T - 230 V | cad | 40,26 | 0,32 | 24,04
1E.05.010.0050.b | - 63A - 3P+T - 400 V | cad | 42,43 | 0,34 | 22,81
1E.05.010.0050.c | - 63A - 3P+N+T - 400 V | cad | 43,22 | 0,35 | 22,40
1E.05.010.0050.d | - 125A - 3P+T - 400 V | cad | 71,26 | 0,57 | 13,58
1E.05.010.0050.e | - 125A - 3P+N+T - 400 V | cad | 74,74 | 0,60 | 12,95
1E.05.010.0060 | Moltiplicatore stagno a 2 uscite con spina 16A a norme IEC 309 da 16A, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0060.a | - 2P+T - 230 V | cad | 30,76 | 0,25 | 31,47
1E.05.010.0060.b | - 3P+T - 400 V | cad | 24,78 | 0,20 | 9,77
1E.05.010.0060.c | - 3P+N+T - 400 V | cad | 27,65 | 0,22 | 8,75
1E.05.010.0070 | Moltiplicatore stagno a 3 uscite con spina a norme IEC 309, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0070.a | - spina da 16A - 2P+T - 230 V | cad | 30,70 | 0,25 | 7,88
1E.05.010.0070.b | - spina da 16A - 3P+T - 400 V | cad | 33,14 | 0,27 | 7,30
1E.05.010.0070.c | - spina da 16A - 3P+N+T - 400 V | cad | 27,48 | 0,22 | 8,81
1E.05.010.0070.d | - spina da 32A - 3P+T - 400 V | cad | 33,58 | 0,27 | 7,21
1E.05.010.0080 | Moltiplicatore stagno a 3 uscite con 2 metri di cavo flessibile e spina 16A a norme IEC 309, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0080.a | - 2P+T - 230 V | cad | 29,01 | 0,23 | 25,03
1E.05.010.0080.b | - 3P+T - 400 V | cad | 41,02 | 0,33 | 17,70
1E.05.010.0080.c | - 3P+N+T - 400 V | cad | 49,00 | 0,39 | 14,82
1E.05.010.0090 | Moltiplicatore adattatore di configurazione stagno con spina 16A a norme IEC 309 400V 3P+N+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie di prese in uscita: |  |  |  |
1E.05.010.0090.a | - 16A-230V-2P+T, 16A-230V-2P+T, 16A-400V-3P+N+T, | cad | 47,26 | 0,38 | 15,36
1E.05.010.0090.b | - 16A-230V-2P+T, 16A-400V-3P+T, 16A-400V-3P+N+T, | cad | 50,22 | 0,40 | 14,46
1E.05.010.0100 | Moltiplicatore adattatore di configurazione stagno con spina 32A a norme IEC 309 400V 3P+N+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, con prese 32A-230V-2P+T, 32A-400V-3P+T, 32A-400V-3P+N+T. | cad | 66,42 | 0,53 | 10,93
1E.05.010.0110 | Moltiplicatore adattatore di corrente stagno con spina 32A a norme IEC 309 230V 2P+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, con n.3 prese IEC 309 16A 230V 2P+T. | cad | 41,54 | 0,33 | 11,63
1E.05.010.0120 | Moltiplicatore adattatore di corrente stagno con spina 32A a norme IEC 309 400V 3P+N+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie di prese in uscita: |  |  |  |
1E.05.010.0120.a | - 16A-230V-2P+T, 16A-400V-3P+T, 16A-400V-3P+N+T | cad | 50,16 | 0,40 | 9,63
1E.05.010.0120.b | - 16A-230V-2P+T, 16A-230V-2P+T, 32A-400V-3P+N+T | cad | 52,69 | 0,42 | 9,17
1E.05.010.0130 | Moltiplicatore adattatore di corrente stagno con spina 63A a norme IEC 309 400V 3P+N+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, con in uscita n.2 prese IEC 309 32A 230V 2P+T e n.1 presa IEC 309 63A 400V 3P+N+T. | cad | 103,08 | 0,83 | 7,04
1E.05.010.0140 | Adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina IEC 309 IP44/prese per uso domestico 230V, in contenitore plastico, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0140.a | - spina IEC309 2P+T 16A 230V / n.2 prese bivalenti 2P+T 16A 230V | cad | 14,98 | 0,12 | 32,24
1E.05.010.0140.b | - spina IEC309 2P+T 16A 230V / n.1 presa bivalente 2P+T 16A 230V | cad | 13,23 | 0,11 | 36,51
1E.05.010.0140.c | - spina IEC309 2P+T 16A 230V / n.1 presa bivalenti 2P+T 10/16A 230V | cad | 13,15 | 0,11 | 36,73
1E.05.010.0140.d | - spina IEC309 3P+N+T 16A 400V / n.2 prese bivalenti 2P+T 16A 230V | cad | 17,86 | 0,14 | 27,04
1E.05.010.0140.e | - spina IEC309 3P+N+T 16A 400V / n.1 presa bivalente 2P+T 16A 230V | cad | 16,81 | 0,14 | 28,73
1E.05.010.0150 | Adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina per uso domestico 2P+T 16A 230V / spina IEC 309 2P+T 16A IP44, in contenitore plastico. | cad | 14,28 | 0,11 | 33,82
1E.05.010.0160 | Derivatore adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina IEC 309 16A 230V 2P+T IP44/prese per uso domestico 230V/presa IEC309 16A 230V 2P+T. | cad | 26,73 | 0,21 | 18,07
1E.05.010.0170 | Derivatore adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina IEC 309 16A 230V 2P+T IP44/prese per uso domestico 230V/presa IEC309 16A 400V 3P+N+T. | cad | 30,13 | 0,24 | 16,03
1E.05.010.0180 | Derivatore adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina IEC 309 16A 230V 2P+T IP44/n.3 prese per uso domestico 230V/presa IEC309 16A 230V 2P+T. | cad | 35,18 | 0,28 | 13,73
1E.05.010.0190 | Derivatore adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina IEC 309 16A 230V 2P+T IP44/n.3 prese per uso domestico 230V/presa IEC309 16A 400V 3P+N+T. | cad | 39,45 | 0,32 | 12,24
1E.05.010.0200 | Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0200.a | - 16A - 230V - 2P+T | cad | 27,97 | 0,22 | 34,61
1E.05.010.0200.b | - 16A - 400V - 3P+T | cad | 29,80 | 0,24 | 32,48
1E.05.010.0200.c | - 16A - 400V - 3P+N+T | cad | 32,16 | 0,26 | 30,10
1E.05.010.0200.d | - 32A - 230V - 2P+T | cad | 30,76 | 0,25 | 31,47
1E.05.010.0200.e | - 32A - 400V - 3P+T | cad | 33,38 | 0,27 | 29,00
1E.05.010.0200.f | - 32A - 400V - 3P+N+T | cad | 36,08 | 0,29 | 26,83
1E.05.010.0210 | Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico con fondo, grado di protezione IP44, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0210.a | - 16A - 230V - 2P+T | cad | 24,21 | 0,19 | 19,95
1E.05.010.0210.b | - 16A - 400V - 3P+T | cad | 31,55 | 0,25 | 30,68
1E.05.010.0210.c | - 16A - 400V - 3P+N+T | cad | 33,81 | 0,27 | 28,63
1E.05.010.0210.d | - 32A - 230V - 2P+T | cad | 32,76 | 0,26 | 29,55
1E.05.010.0210.e | - 32A - 400V - 3P+T | cad | 35,56 | 0,29 | 27,22
1E.05.010.0210.f | - 32A - 400V - 3P+N+T | cad | 38,34 | 0,31 | 25,25
1E.05.010.0220 | Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP55, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0220.a | - 16A - 230V - 2P+T | cad | 30,85 | 0,25 | 31,38
1E.05.010.0220.b | - 16A - 400V - 3P+T | cad | 32,85 | 0,26 | 29,47
1E.05.010.0220.c | - 16A - 400V - 3P+N+T | cad | 34,77 | 0,28 | 27,84
1E.05.010.0220.d | - 32A - 230V - 2P+T | cad | 36,59 | 0,29 | 26,46
1E.05.010.0220.e | - 32A - 400V - 3P+T | cad | 39,13 | 0,31 | 24,74
1E.05.010.0220.f | - 32A - 400V - 3P+N+T | cad | 42,52 | 0,34 | 22,77
1E.05.010.0230 | Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico con fondo, grado di protezione IP55, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0230.a | - 16A - 230V - 2P+T | cad | 34,34 | 0,28 | 28,19
1E.05.010.0230.b | - 16A - 400V - 3P+T | cad | 36,43 | 0,29 | 26,57
1E.05.010.0230.c | - 16A - 400V - 3P+N+T | cad | 38,34 | 0,31 | 25,25
1E.05.010.0230.d | - 32A - 230V - 2P+T | cad | 40,00 | 0,32 | 24,20
1E.05.010.0230.e | - 32A - 400V - 3P+T | cad | 43,05 | 0,35 | 22,49
1E.05.010.0230.f | - 32A - 400V - 3P+N+T | cad | 46,18 | 0,37 | 20,96
1E.05.010.0240 | Complementi tecnici per prese compatte a norme IEC309: |  |  |  |
1E.05.010.0240.a | - morsettiera di neutro e di terra isolat per quadretti stagni verticali, morsetti N (1x25)+(7x10) mmq, morsetti T (1x25)+(7x10) mmq, per contenitori con guida DIN a 8 moduli | cad | 13,87 | 0,11 | 52,34
1E.05.010.0240.b | - morsettiera di neutro e di terra isolat per quadretti stagni verticali, morsetti N (3x25)+(10x10) mmq, morsetti T (3x25)+(10x10) mmq, per contenitori con guida DIN a 12 moduli | cad | 17,22 | 0,14 | 42,16
1E.05.010.0240.c | - cassetta di fondo per prese fisse compatte protette e stagne IP55 per n.1 presa 16/32A alloggiabile | cad | 10,94 | 0,09 | 66,36
1E.05.010.0240.d | - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette e stagne per n.1 presa alloggiabile | cad | 21,31 | 0,17 | 34,07
1E.05.010.0240.e | - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette e stagne per n.2 prese alloggiabili | cad | 30,36 | 0,24 | 23,91
1E.05.010.0240.f | - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette e stagne per n.3 prese alloggiabili | cad | 38,91 | 0,31 | 18,66
1E.05.010.0240.g | - cassetta con cornice per incasso di rese fisse compatte protette e stagne IP55 per n.1 presa 16/32A alloggiabile | cad | 14,39 | 0,12 | 50,45
1E.05.010.0240.h | - torretta da pavimento e piani lavoro IP55, dimensioni esterne 295x200x180 mm, per prese compatte 16/32A alloggiabili | cad | 32,82 | 0,26 | 36,87
1E.05.010.0250 | Presa orizzontali protette con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44, senza base portafusibili, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0250.a | - 16A - 230V - 2P+T | cad | 27,97 | 0,22 | 34,61
1E.05.010.0250.b | - 16A - 400V - 3P+T | cad | 29,80 | 0,24 | 32,48
1E.05.010.0250.c | - 16A - 400V - 3P+N+T | cad | 32,16 | 0,26 | 30,10
1E.05.010.0250.d | - 32A - 230V - 2P+T | cad | 30,76 | 0,25 | 31,47
1E.05.010.0250.e | - 32A - 400V - 3P+T | cad | 33,38 | 0,27 | 29,00
1E.05.010.0250.f | - 32A - 400V - 3P+N+T | cad | 36,08 | 0,29 | 26,83
1E.05.010.0260 | Presa orizzontali protette con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico con fondo, grado di protezione IP44, senza base portafusibili, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0260.a | - 16A - 230V - 2P+T | cad | 30,24 | 0,24 | 32,01
1E.05.010.0260.b | - 16A - 400V - 3P+T | cad | 31,55 | 0,25 | 30,68
1E.05.010.0260.c | - 16A - 400V - 3P+N+T | cad | 33,81 | 0,27 | 28,63
1E.05.010.0260.d | - 32A - 230V - 2P+T | cad | 32,76 | 0,26 | 29,55
1E.05.010.0260.e | - 32A - 400V - 3P+T | cad | 35,56 | 0,29 | 27,22
1E.05.010.0260.f | - 32A - 400V - 3P+N+T | cad | 38,34 | 0,31 | 25,25
1E.05.010.0270 | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0270.a | - 2P+T 16A 220V | cad | 55,78 | 0,45 | 10,60
1E.05.010.0270.b | - 3P+T 16A 380V | cad | 62,72 | 0,50 | 9,42
1E.05.010.0270.c | - 3P+N+T 16A 380V | cad | 65,07 | 0,52 | 9,08
1E.05.010.0270.d | - 2P+T 32A 220V | cad | 72,04 | 0,58 | 8,20
1E.05.010.0270.e | - 3P+T 32A 380V | cad | 83,15 | 0,67 | 7,11
1E.05.010.0270.f | - 3P+N+T 32A 380V | cad | 86,52 | 0,70 | 6,83
1E.05.010.0270.g | - 2P+T 63A 220V | cad | 131,67 | 1,06 | 4,49
1E.05.010.0270.h | - 3P+T 63A 380V | cad | 138,81 | 1,12 | 4,26
1E.05.010.0270.i | - 3P+N+T 63A 380V | cad | 143,91 | 1,16 | 4,11
1E.05.010.0275 | Presa di corrente in alluminio, GWT 960°C, autoestinguenza UL94-V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di flangia di chiusura piana in lega di alluminio con pressacavo, IP67, F0 1x1"/F1 1x1" ¼, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68; nelle tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0275.a | - 2P+T 16A 220V | cad | 134,15 | 1,08 | 4,41
1E.05.010.0275.b | - 3P+T 16A 380V | cad | 142,31 | 1,14 | 4,15
1E.05.010.0275.c | - 3P+T 16A 380V | cad | 156,59 | 1,26 | 3,77
1E.05.010.0275.d | - 2P+T 32A 220V | cad | 197,24 | 1,59 | 3,00
1E.05.010.0275.e | - 3P+T 32A 380V | cad | 213,56 | 1,72 | 2,77
1E.05.010.0275.f | - 3P+N+T 32A 380V | cad | 231,92 | 1,86 | 2,55
1E.05.010.0275.g | - 2P+T 63A 220V | cad | 316,58 | 2,54 | 1,87
1E.05.010.0275.h | - 3P+T 63A 380V | cad | 302,30 | 2,43 | 1,96
1E.05.010.0275.i | - 3P+N+T 63A 380V | cad | 343,11 | 2,76 | 1,72
1E.05.010.0280 | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 960°C, autoestinguenza UL94-V0, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, in contenitore modulare isolante termoindurente, completa di pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.05.010.0280.a | - 2P+T 16A 220V | cad | 109,58 | 0,88 | 5,39
1E.05.010.0280.b | - 3P+T 16A 380V | cad | 118,76 | 0,95 | 4,98
1E.05.010.0280.c | - 3P+N+T 16A 380V | cad | 128,97 | 1,04 | 4,58
1E.05.010.0280.d | - 2P+T 32A 220V | cad | 168,58 | 1,36 | 3,51
1E.05.010.0280.e | - 3P+T 32A 380V | cad | 182,86 | 1,47 | 3,23
1E.05.010.0280.f | - 3P+N+T 32A 380V | cad | 199,17 | 1,60 | 2,97
1E.05.010.0280.g | - 2P+T 63A 220V | cad | 296,08 | 2,38 | 2,00
1E.05.010.0280.h | - 3P+T 63A 380V | cad | 253,24 | 2,04 | 2,33
1E.05.010.0280.i | - 3P+N+T 63A 380V | cad | 281,81 | 2,27 | 2,10
1E.05.010.0290 | Complementi tecnici per prese orizzontali senza base porta fusibile a norme IEC309: |  |  |  |
1E.05.010.0290.a | - cassetta da parete per prese fisse orizzontali, n.1 presa 16/32A alloggiabile IP44 | cad | 7,93 | 0,06 | 60,91
1E.05.010.0290.b | - cassetta con cornice per incasso di prese fisse orizzontali IP44 per n.1 presa 16/32A alloggiabile | cad | 10,68 | 0,09 | 45,22
1E.05.010.0290.c | - coperchio cieco di chiusura vano prese fisse orizzontali IP44, per quadri stagni o cassette di fondo | cad | 8,09 | 0,07 | 59,70
1E.05.010.0290.d | - quadretto stagno DIN 8 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e con n.2 calotte per prese fisse orizzontali | cad | 33,52 | 0,27 | 14,41
1E.05.010.0290.e | - quadretto stagno DIN 12 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e con n.2 calotte per prese fisse orizzontali | cad | 41,36 | 0,33 | 11,68
1E.05.010.0290.f | - quadretto stagno DIN 12 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e con n.4 calotte per prese fisse orizzontali 16/32A IP44 | cad | 53,65 | 0,43 | 9,00
1E.05.010.0300 | - Complementi tecnici per prese orizzontali con base porta fusibile a norme IEC309: |  |  |  |
1E.05.010.0300.a | - cassetta da parete per prese fisse orizzontali, n.1 presa 16/32A alloggiabile IP44 | cad | 9,06 | 0,07 | 53,31
1E.05.010.0300.b | - cassetta con cornice per incasso di prese fisse orizzontali IP44 per n.1 presa 16/32A alloggiabile | cad | 14,83 | 0,12 | 48,95
1E.05.010.0300.c | - coperchio cieco di chiusura vano prese fisse orizzontali IP44, per quadri stagni o cassette di fondo | cad | 8,32 | 0,07 | 58,05
1E.05.010.0300.d | - quadretto stagno DIN 18 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e con n.4 calotte per prese fisse orizzontali 16/32A IP44 | cad | 71,14 | 0,57 | 6,79
1E.05.010.0310 | Presa UNEL bivalente modulare, tensione nominale 230V, 10/16A, 2P+T | cad | 11,14 | 0,09 | 43,36
1E.05.015 | GRUPPO PRESE DI CORRENTE DI TIPO INTERBLOCCATO |  |  |  |
1E.05.015.0010 | Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+T, centralino modulare con sportello e interruttore differenziale da 40A con Id=30mA, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo, in: |  |  |  |
1E.05.015.0010.a | - materiale termoplastico | cad | 399,36 | 3,21 | 1,48
1E.05.015.0010.b | - materiale termoindurente | cad | 460,27 | 3,70 | 1,28
1E.05.015.0010.c | - materiale termoplastico | cad | 474,93 | 3,82 | 1,24
1E.05.015.0020 | Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+T, centralino cieco con morsettiera in ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo, in: |  |  |  |
1E.05.015.0020.a | - materiale termoplastico | cad | 175,35 | 1,41 | 3,37
1E.05.015.0020.b | - materiale termoindurente | cad | 357,24 | 2,87 | 1,65
1E.05.015.0020.c | - alluminio | cad | 411,02 | 3,30 | 1,44
1E.05.015.0030 | Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+N+T, centralino modulare con sportello e interruttore differenziale da 40A con Id=30mA, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo, in: |  |  |  |
1E.05.015.0030.a | - materiale termoplastico | cad | 401,70 | 3,23 | 1,47
1E.05.015.0030.b | - materiale termoindurente | cad | 442,20 | 3,55 | 1,34
1E.05.015.0030.c | - materiale termoplastico | cad | 489,21 | 3,93 | 1,21
1E.05.015.0040 | Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+N+T, centralino cieco con morsettiera in ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo, in: |  |  |  |
1E.05.015.0040.a | - materiale termoplastico | cad | 177,69 | 1,43 | 3,33
1E.05.015.0040.b | - materiale termoindurente | cad | 367,44 | 2,95 | 1,61
1E.05.015.0040.c | - materiale termoplastico | cad | 425,29 | 3,42 | 1,39
1E.05.020 | APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE |  |  |  |
1E.05.020.0010 | Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: |  |  |  |
1E.05.020.0010.a | - interruttore unipolare 16A - 250V - generico | cad | 6,19 | 0,05 | 58,64
1E.05.020.0010.b | - interruttore unipolare 16A - 250V - luminoso | cad | 7,78 | 0,06 | 46,66
1E.05.020.0010.c | - interruttore unipolare 16A - 250V - illuminabile | cad | 6,66 | 0,05 | 54,50
1E.05.020.0010.d | - interruttore bipolare 16A - 250V - generico | cad | 7,48 | 0,06 | 48,53
1E.05.020.0010.e | - interruttore bipolare 16A - 250V - luminoso | cad | 8,61 | 0,07 | 42,16
1E.05.020.0010.f | - interruttore bipolare 16A - 250V - illuminabile | cad | 8,40 | 0,07 | 43,21
1E.05.020.0010.g | - interruttore bipolare 10A - 250V - con chiave | cad | 18,72 | 0,15 | 19,39
1E.05.020.0010.h | - deviatore unipolare 16A - 250V - generico | cad | 6,48 | 0,05 | 56,02
1E.05.020.0010.i | - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso | cad | 8,14 | 0,07 | 44,59
1E.05.020.0010.j | - deviatore unipolare 16A - 250V - illuminabile | cad | 7,05 | 0,06 | 51,49
1E.05.020.0010.k | - deviatore bipolare 10A - 250V - con chiave | cad | 18,72 | 0,15 | 19,39
1E.05.020.0010.l | - invertitore unipolare 16A - 250V - generico | cad | 8,05 | 0,06 | 45,09
1E.05.020.0010.m | - commutatore unipolare 10A - 250V - generico | cad | 8,17 | 0,07 | 44,43
1E.05.020.0010.n | - pulsante 1P NA o NC 10A - 250V - generico | cad | 7,87 | 0,06 | 46,12
1E.05.020.0010.o | - pulsante 1P NA+NA 10A - 250V - con interblocco | cad | 7,87 | 0,06 | 46,12
1E.05.020.0010.p | - pulsante 1P NA 10A - 250V - contatto ausiliario NC o NA 10A - marcia o arresto | cad | 7,65 | 0,06 | 47,45
1E.05.020.0010.q | - pulsante 2P NA 10A - 250 V - a tirante | cad | 9,21 | 0,07 | 39,41
1E.05.020.0010.r | - pulsante con targa portanome illuminabile 1P NA 10A - 250V | cad | 9,05 | 0,07 | 40,11
1E.05.020.0010.s | - copriforo a 1 posto | cad | 3,53 | 0,03 | 68,56
1E.05.020.0010.t | - copriforo a 2 posti | cad | 3,86 | 0,03 | 62,69
1E.05.020.0010.u | - 1 posto con uscita per cavo diam. 4-8 mm | cad | 3,53 | 0,03 | 68,56
1E.05.020.0020 | Frutti componibili - prese di corrente - conformi norme CEI 23-12 CEI 23-16, applicati in supporti predisposti, nei tipi: |  |  |  |
1E.05.020.0020.a | - 2P+T - 250V - 10A | cad | 6,48 | 0,05 | 56,02
1E.05.020.0020.b | - 2P+T - 250V - 16A | cad | 6,66 | 0,05 | 54,50
1E.05.020.0020.c | - 2P+T - 250V - 16A bivalente | cad | 6,83 | 0,05 | 53,15
1E.05.020.0020.d | - 2P+T - 250V - 20A | cad | 6,91 | 0,06 | 52,53
1E.05.020.0020.e | - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL con terra laterale e centrale | cad | 8,09 | 0,07 | 44,87
1E.05.020.0020.f | - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL bivalente con terra laterale e centrale | cad | 8,61 | 0,07 | 42,16
1E.05.020.0030 | Frutti componibili - prese ad alimentazione controllata - conformi norme CEI 23-12 CEI 23-16, applicati in supporti predisposti, nei tipi: |  |  |  |
1E.05.020.0030.a | - 2P+T - 250V - 16A bivalente con interruttore differenziale 10 mA e fusibile | cad | 132,05 | 1,06 | 4,58
1E.05.020.0030.b | - 2P+T - 250V - 16A bivalente con interruttore differenziale 10 mA e fusibile | cad | 140,76 | 1,13 | 4,30
1E.05.020.0030.c | - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL bivalente con interruttore differenziale 10 mA e fusibile | cad | 142,50 | 1,15 | 4,25
1E.05.020.0030.d | - presa con trasformatore d'isolamento 2P 120/230V 20VA | cad | 48,02 | 0,39 | 12,60
1E.05.020.0040 | Frutti componibili - apparecchi di comando- conformi norme CEI, applicati in supporti predisposti, nei tipi: |  |  |  |
1E.05.020.0040.a | - interruttore magnetotermico, caratteristica C, 230V 3KA, 1P 6-16A | cad | 25,24 | 0,20 | 14,38
1E.05.020.0040.b | - interruttore magnetotermico, caratteristica C, 230V 3KA, 1P+N 6-16A | cad | 31,77 | 0,26 | 11,43
1E.05.020.0040.c | - interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C, 230V 3KA, 1P+N 6-16A 6-30mA | cad | 77,67 | 0,62 | 4,67
1E.05.020.0040.d | - blocchi differenziali accoppiabili con interruttori magnetotermici, 1P+N 16A 6-30mA | cad | 51,54 | 0,41 | 7,04
1E.05.020.0040.e | - interruttore magnetotermico rosso per linee dedicate, caratteristica C, 230V 3KA, 1P 6-16A | cad | 32,64 | 0,26 | 11,12
1E.05.020.0040.f | - portafusibile 250V, 16A | cad | 6,66 | 0,05 | 54,50
1E.05.020.0040.g | - regolatore elettronico per carichi resistivi 100-500W (230V) rotativo | cad | 22,71 | 0,18 | 15,98
1E.05.020.0040.h | - regolatore elettronico per carichi resistivi e induttivi 60-500W (230V) a pulsante | cad | 37,52 | 0,30 | 9,67
1E.05.020.0040.i | - regolatore elettronico per carichi resistivi e induttivi 100-900W (230V) rotativo | cad | 18,01 | 0,14 | 20,16
1E.05.020.0040.j | - regolatore elettronico per carichi resistivi e induttivi e/o agitatori d'aria 40-300W (230V) rotativo con deviatore | cad | 31,68 | 0,25 | 11,46
1E.05.020.0040.k | - regolatore elettronico per carichi resistivi, induttivi e alimentatori elettronici per lampade alogene 25-180W (230V) a pulsante | cad | 49,01 | 0,39 | 7,41
1E.05.020.0040.l | - regolatore elettronico per carichi resistivi, induttivi e alimentatori elettronici per lampade alogene 25-300W (230V) a pulsante | cad | 57,46 | 0,46 | 6,32
1E.05.020.0040.m | - programmatore elettronico giornaliero/settimanale a 2 canali, 230V, 8 cicli per canale, uscita relè 2NA 5A/2Aper carichi resistivi, induttivi e alimentatori elettronici per lampade alogene 25-300W (230V) a pulsante | cad | 116,85 | 0,94 | 3,11
1E.05.020.0050 | Frutti componibili - apparecchi di segnalazione- conformi norme CEI, applicati in supporti predisposti, nei tipi: |  |  |  |
1E.05.020.0050.a | - lampada anti black-out estraibile 230V, batterie Ni-Cd, autonomia 2h | cad | 35,52 | 0,29 | 10,22
1E.05.020.0050.b | - lampada anti black-out fissa 230V, batterie Ni-Cd, autonomia 2h | cad | 35,52 | 0,29 | 10,22
1E.05.020.0050.c | - lampada autonoma di emergenza illuminazione non permanente, munita di supporto autoportante per placca 6 posti 230V 4W, batterie Ni-Cd, autonomia 1h | cad | 69,83 | 0,56 | 5,20
1E.05.020.0050.d | - ronzatore 12/24V - 50Hz, 8VA | cad | 11,84 | 0,10 | 30,66
1E.05.020.0050.e | - ronzatore 230V - 50Hz, 8VA | cad | 12,41 | 0,10 | 29,25
1E.05.020.0050.f | - spie singole di segnalazione 12/24/230V, in vari colori | cad | 5,06 | 0,04 | 47,83
1E.05.020.0050.g | - spie segnapasso 12/24V, in vari colori con diffusore piano | cad | 6,29 | 0,05 | 38,47
1E.05.020.0050.h | - spie segnapasso 12/24V, in vari colori con diffusore sporgente | cad | 6,45 | 0,05 | 37,52
1E.05.020.0060 | Accessori |  |  |  |
1E.05.020.0060.a | - unità di segnalazione ad ampolla con morsetti ad innesto rapido, 12/24/230V, 0,4-0,8W, fluorescente | cad | 4,19 | 0,03 | 57,76
1E.05.020.0060.b | - unità di segnalazione ad ampolla con morsetti ad innesto rapido, 100/230V, 1W, LED | cad | 9,07 | 0,07 | 26,68
1E.05.020.0060.c | - lampada a siluro, 12/24/230V, 0.4-2W, fluorescente | cad | 4,05 | 0,03 | 59,75
1E.05.020.0060.d | - fusibile in miniatura 250V 2.5A, diam. 5 x 20 | cad | 3,18 | 0,03 | 76,10
1E.05.020.0060.e | - fusibile in miniatura 250V 16A diam. 5 x 20 | cad | 3,61 | 0,03 | 67,04
1E.05.020.0060.f | - fusibile in miniatura 250V 2-6A diam. 6.3 x 32 | cad | 3,23 | 0,03 | 74,92
1E.05.020.0060.g | - fusibile in miniatura 250V 10A diam. 6.3 x 32 | cad | 3,24 | 0,03 | 74,69
1E.05.020.0060.h | - fusibile in miniatura 250V 16A diam. 6.3 x 32 | cad | 3,38 | 0,03 | 71,60
1E.05.020.0060.i | - fusibile 380V 2-16A, diam. 9 x 36 | cad | 3,75 | 0,03 | 64,53
1E.05.020.0060.j | - fusibile 380V 20A, diam. 9 x 36 | cad | 3,84 | 0,03 | 63,02
1E.05.020.0060.k | - fusibile 380V 25A, diam. 9 x 36 | cad | 4,14 | 0,03 | 58,45
1E.05.020.0060.l | - set di n.2 chiavi per apparecchi di comando a chiave | cad | 5,19 | 0,04 | 46,63
1E.05.020.0070 | Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: |  |  |  |
1E.05.020.0070.a | - combinazione fino a 3 posti allineati | cad | 7,39 | 0,06 | 32,75
1E.05.020.0070.b | - combinazione di 4 posti allineati | cad | 8,03 | 0,06 | 30,14
1E.05.020.0070.c | - combinazione di 6 posti allineati | cad | 6,77 | 0,05 | 35,75
1E.05.020.0070.d | - combinazione di 4 o 6 posti in doppia fila | cad | 7,55 | 0,06 | 32,05
1E.05.020.0070.e | - combinazione fino a 2 posti in scatole tonde | cad | 4,86 | 0,04 | 49,79
1E.05.020.0080 | Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, con: |  |  |  |
1E.05.020.0080.a | - 3 posti | cad | 6,85 | 0,06 | 35,33
1E.05.020.0080.b | - 4 posti | cad | 8,68 | 0,07 | 27,88
1E.05.020.0090 | Placche autoportanti per profilati e pannelli, complete di scatola isolante, con: |  |  |  |
1E.05.020.0090.a | - 1 posto | cad | 4,28 | 0,03 | 56,54
1E.05.020.0090.b | - 2 posto | cad | 4,62 | 0,04 | 52,38
1E.05.020.0090.c | - 4 posti (2+2 sovrapposti) | cad | 5,33 | 0,04 | 45,40
1E.05.020.0100 | Scatole da parete per montaggio a vista |  |  |  |
1E.05.020.0100.a | - fino a tre posti | cad | 4,71 | 0,04 | 51,38
1E.05.020.0100.b | - 4 posti | cad | 5,27 | 0,04 | 45,92
1E.05.020.0100.c | - 3+3 posti | cad | 5,76 | 0,05 | 42,01
1E.05.020.0110 | Plance autoportanti da tavolo e da parete |  |  |  |
1E.05.020.0110.a | - 4 posti | cad | 7,07 | 0,06 | 34,23
1E.05.020.0110.b | - 6 posti | cad | 8,06 | 0,06 | 30,02
1E.05.020.0120 | Apparecchi monoblocco con corpo in resina e placca in materiale termoplastico per applicazione in scatole murate: |  |  |  |
1E.05.020.0120.a | - interruttore 1P 6A | cad | 6,90 | 0,06 | 52,61
1E.05.020.0120.b | - interruttore 2P 6A | cad | 9,94 | 0,08 | 36,52
1E.05.020.0120.c | - deviatore 1P 6A | cad | 7,62 | 0,06 | 47,64
1E.05.020.0120.d | - doppio deviatore 1P 6A | cad | 8,64 | 0,07 | 42,01
1E.05.020.0120.e | - pulsante con targa portanome 6A | cad | 8,14 | 0,07 | 44,59
1E.05.020.0120.f | - pulsante 1P 6A | cad | 7,40 | 0,06 | 49,05
1E.05.020.0120.g | - 1 deviatore + 1 pulsante 1P 6A | cad | 9,46 | 0,08 | 38,37
1E.05.020.0120.h | - invertitore 1P 6A | cad | 10,86 | 0,09 | 33,43
1E.05.020.0120.i | - triplo deviatore 1P 6A | cad | 11,61 | 0,09 | 31,27
1E.05.020.0120.j | - presa bipasso 2P+T 10/16A | cad | 8,51 | 0,07 | 42,66
1E.05.020.0120.k | - 1 presa 2P+T 10A + 1 presa bipasso 2P+T 10/16A | cad | 10,60 | 0,09 | 34,25
1E.05.020.0130 | Apparecchi da parete in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40: |  |  |  |
1E.05.020.0130.a | - interruttore 1P 16A | cad | 8,84 | 0,07 | 54,64
1E.05.020.0130.b | - interruttore 2P 16A | cad | 16,14 | 0,13 | 59,98
1E.05.020.0130.c | - deviatore 1P 16A | cad | 9,15 | 0,07 | 52,79
1E.05.020.0130.d | - doppio deviatore 1P 6A | cad | 11,11 | 0,09 | 43,47
1E.05.020.0130.e | - pulsante 1P 10A | cad | 9,02 | 0,07 | 53,55
1E.05.020.0130.f | - presa 2P+T 16A bivalente | cad | 9,49 | 0,08 | 50,90
1E.05.020.0130.g | - presa 2P+T 16A bivalente tipo UNEL | cad | 11,28 | 0,09 | 42,82
1E.05.020.0130.h | - presa 2P+T 10/16A tipo UNEL | cad | 10,45 | 0,08 | 46,22
1E.05.020.0140 | Apparecchi da parete in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55, nei tipi: |  |  |  |
1E.05.020.0140.a | - interruttore 1P 16A | cad | 10,24 | 0,08 | 47,17
1E.05.020.0140.b | - interruttore 2P 16A | cad | 11,46 | 0,09 | 42,15
1E.05.020.0140.c | - deviatore 1P 16A | cad | 10,54 | 0,08 | 45,83
1E.05.020.0140.d | - doppio deviatore 1P 6A | cad | 12,45 | 0,10 | 38,80
1E.05.020.0140.e | - pulsante 1P 10A | cad | 10,36 | 0,08 | 46,62
1E.05.020.0140.f | - presa 2P+T 16A bivalente | cad | 14,19 | 0,11 | 34,04
1E.05.020.0140.g | - presa 2P+T 16A bivalente tipo UNEL | cad | 10,84 | 0,09 | 44,56
1E.05.020.0140.h | - presa 2P+T 10/16A tipo UNEL | cad | 12,54 | 0,10 | 38,52