Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.16 - Pavimenti per esterno

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.16 | PAVIMENTI PER ESTERNO |  |  |  |
1C.16.020 | PAVIMENTI IN MATERIALE LAPIDEO RICICLATO O RICOSTRUITO |  |  |  |
1C.16.020.0010 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10. Riquadrato con sfaccettature a spacco e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo; posto in opera con metodo "a martello" su letto di sabbia con rigonata tipo 03/04 lavata. Compresa la chiusura dei giunti con sabbia e cemento magri, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti ed il lavaggio finale con acqua corrente, nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. |  |  |  |
1C.16.020.0010.a | - colore naturale | m² | 43,81 | 0,18 | 47,27
1C.16.020.0010.b | - colorato in pasta nei colori: bianco; rosso; verde; arancione; giallo; nero; | m² | 49,95 | 0,20 | 44,08
1C.16.050 | PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE |  |  |  |
1C.16.050.0010 | Pavimento in piastrelle di porfido a contorno irregolare posto ad opera incerta su letto di malta di cemento. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia finale. | m² | 24,60 | 0,10 | 44,88
1C.16.050.0020 | Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata, posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. |  |  |  |
1C.16.050.0020.a | - coste a spacco spessore 4/6 cm | m² | 58,16 | 0,23 | 26,58
1C.16.050.0020.b | - coste a spacco spessore 6/8 cm | m² | 62,08 | 0,25 | 24,90
1C.16.050.0020.c | - coste segate spessore 4/6 cm | m² | 69,91 | 0,28 | 22,11
1C.16.050.0020.d | - coste segate spessore 6/8 cm | m² | 77,75 | 0,31 | 19,88
1C.16.050.0030 | Pavimenti in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria: |  |  |  |
1C.16.050.0030.a | - con cubetti pezzatura 4/6 cm | m² | 58,98 | 0,24 | 46,81
1C.16.050.0030.b | - con cubetti pezzatura 6/8 cm | m² | 61,66 | 0,25 | 44,78
1C.16.050.0030.c | - con cubetti pezzatura 8/10 cm | m² | 77,01 | 0,31 | 35,85
1C.16.050.0030.d | - con cubetti pezzatura 10/12 cm | m² | 86,09 | 0,35 | 32,07
1C.16.050.0050 | Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste refilate di fresa. Posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: |  |  |  |
1C.16.050.0050.a | - beola grigia | m² | 96,15 | 0,39 | 26,03
1C.16.050.0050.b | - beola bianca | m² | 112,66 | 0,45 | 22,21
1C.16.050.0060 | Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione: (circa 100 kg/m²). Posato ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: |  |  |  |
1C.16.050.0060.a | - beola grigia | m² | 64,06 | 0,26 | 29,11
1C.16.050.0060.b | - beola bianca | m² | 73,93 | 0,30 | 25,22
1C.16.050.0070 | Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre rettangolari, pezzatura 15 - 20 cm e lunghezze libere, a coste martellate o tranciate, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²). Posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: |  |  |  |
1C.16.050.0070.a | - colore grigio olivo | m² | 119,82 | 0,48 | 15,56
1C.16.050.0070.b | - colore giallo dorato | m² | 146,38 | 0,59 | 12,74
1C.16.050.0070.c | - colore rosa | m² | 164,09 | 0,66 | 11,36
1C.16.050.0080 | Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre a contorno irregolare, con diagonali da 12 a 25 cm, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²). Posato ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: |  |  |  |
1C.16.050.0080.a | - colore grigio olivo o giallo dorato | m² | 56,33 | 0,23 | 33,10
1C.16.050.0080.b | - colore rosa | m² | 56,33 | 0,23 | 33,10
1C.16.050.0090 | Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati. Posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: |  |  |  |
1C.16.050.0090.a | - cm 15x30 circa -spessore 1-2 cm | m² | 57,69 | 0,23 | 32,32
1C.16.050.0090.b | - cm 25x50 circa -spessore 2,5-4 cm | m² | 68,29 | 0,27 | 27,31
1C.16.050.0100 | Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in quadrettoni alla romana di dimensioni varie, superficie a spacco naturale e bordi martellinati, spessore 6-8 cm. Posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo. | m² | 94,64 | 0,38 | 31,78
1C.16.050.0150 | Pavimento in ciottoli di fiume posati su letto di sabbia e cemento, di opportuna pezzatura e colore in relazione all'impiego. Compresi: la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia di intasamento, le opere di protezione e segnaletica, l'assistenza muraria e la pulizia finale. | m² | 38,04 | 0,15 | 72,58
1C.16.060 | SOLA POSA PAVIMENTI IN PIETRA PER ESTERNI |  |  |  |
1C.16.060.0010 | Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: |  |  |  |
1C.16.060.0010.a | - tipo Quarzite, pietra di Luserna e similari, a spacco di cava | m² | 31,20 | 0,13 | 74,29
1C.16.060.0010.b | - Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati | m² | 41,06 | 0,17 | 75,77
1C.16.060.0010.c | - Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana | m² | 48,86 | 0,20 | 76,50
1C.16.100 | PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO |  |  |  |
1C.16.100.0010 | Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: |  |  |  |
1C.16.100.0010.a | - spessore 60 mm | m² | 21,01 | 0,08 | 39,41
1C.16.100.0010.b | - spessore 80 mm | m² | 23,13 | 0,09 | 38,18
1C.16.100.0010.c | - spessore 100 mm | m² | 26,18 | 0,11 | 35,87
1C.16.100.0020 | Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: |  |  |  |
1C.16.100.0020.a | - spessore 60 mm | m² | 22,65 | 0,09 | 36,56
1C.16.100.0020.b | - spessore 80 mm | m² | 25,35 | 0,10 | 34,83
1C.16.100.0020.c | - spessore 100 mm | m² | 29,11 | 0,12 | 32,26
1C.16.100.0030 | Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: |  |  |  |
1C.16.100.0030.a | - spessore 60 mm | m² | 22,08 | 0,09 | 37,50
1C.16.100.0030.b | - spessore 80 mm | m² | 25,35 | 0,10 | 34,83
1C.16.100.0030.c | - spessore 100 mm | m² | 26,43 | 0,11 | 35,53
1C.16.100.0040 | Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: |  |  |  |
1C.16.100.0040.a | - spessore 60 mm | m² | 23,09 | 0,09 | 35,86
1C.16.100.0040.b | - spessore 80 mm | m² | 25,22 | 0,10 | 35,01
1C.16.100.0040.c | - spessore 100 mm | m² | 27,54 | 0,11 | 34,10
1C.16.100.0050 | Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: |  |  |  |
1C.16.100.0050.a | - spessore 60 mm - con trattamento di pallinatura o similare | m² | 30,08 | 0,12 | 27,53
1C.16.100.0050.b | - spessore 80 mm - con trattamento di pallinatura o similare | m² | 32,56 | 0,13 | 25,43
1C.16.100.0050.c | - spessore 100 mm - con trattamento di pallinatura o similare | m² | 37,07 | 0,15 | 22,34
1C.16.100.0050.d | - spessore 60 mm - senza trattamento | m² | 25,17 | 0,10 | 32,90
1C.16.100.0050.e | - spessore 80 mm - senza trattamento | m² | 27,93 | 0,11 | 29,65
1C.16.100.0050.f | - spessore 100 mm - senza trattamento | m² | 31,95 | 0,13 | 25,92
1C.16.100.0060 | Sovrapprezzo per posa a disegno complesso, con formazione di grecature o figure che richiedano particolare cura nella posa. Prezzo non applicabile a campiture adiacenti di colore diverso o a bordature semplici di campiture. | m² | 1,34 | 0,01 | 80,60
1C.16.100.0100 | Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli di cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti. |  |  |  |
1C.16.100.0100.a | spessore 8 cm, dimensioni 30/50 x 40/50 cm. | m² | 19,90 | 0,32 | 26,57
1C.16.100.0100.b | spessore 12 cm, dimensioni 40 x 40/50 x 50 cm. | m² | 21,26 | 0,09 | 25,96
1C.16.110 | PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO CON PROPRIETA' FOTOCATALITICA |  |  |  |
1C.16.110.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE CARRABILE PESANTE - Classe di carico 4 Pavimentazioni destinate al traffico automezzi pesanti con velocità inferiori ai 30km/h, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade secondari, urbane interessate da traffico pesante. CARRABILE MEDIO - Classe di carico 3 Pavimentazioni destinate al traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.li, strade di accesso ad aree residenziali, aree di parcheggio autoveicoli, aree soggette al transito occasionale di automezzi di servizio. |  |  |  |
1C.16.110.0010 | Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle sconnessure. Spessori: |  |  |  |
1C.16.110.0010.a | - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare | m² | 31,59 | 0,13 | 26,21
1C.16.110.0010.b | - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare | m² | 33,81 | 0,14 | 26,12
1C.16.110.0010.c | - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento | m² | 26,68 | 0,11 | 31,03
1C.16.110.0010.d | - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento | m² | 29,16 | 0,12 | 30,28
1C.16.110.0020 | Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle sconnessure. Spessori: |  |  |  |
1C.16.110.0020.a | - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare | m² | 33,02 | 0,13 | 25,08
1C.16.110.0020.b | - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare | m² | 35,29 | 0,14 | 25,02
1C.16.110.0020.c | - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento | m² | 28,06 | 0,11 | 29,51
1C.16.110.0020.d | - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento | m² | 30,54 | 0,12 | 28,91
1C.16.120 | PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANTI |  |  |  |
1C.16.120.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE CARRABILE PESANTE - Classe di carico 4 Pavimentazioni destinate al traffico automezzi pesanti con velocità inferiori ai 30km/h, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade secondari, urbane interessate da traffico pesante. CARRABILE MEDIO - Classe di carico 3 Pavimentazioni destinate al traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.li, strade di accesso ad aree residenziali, aree di parcheggio autoveicoli, aree soggette al transito occasionale di automezzi di servizio. Schema di posa tipo A - per classi di carico 3 : permette il riempimento del 19,5% della superficie totale a prato (riempito a raso con materiale idoneo alla piantumazione e crescita del seminato) oppure con graniglia drenante o altro materiale similare (granulometria 0-6 mm) grazie ad un giunto di 3 cm tra un massello e l'altro; Schema di posa tipo B- per classi di carico 4 : permette l'intasamento con graniglia drenante o altro materiale similare del 6,5% della superficie totale creando una pavimentazione drenante atta a sopportare carichi pesanti tramite la posa a distanziali sfalsati e incastrati tra di loro, con un giunto di 1,5 cm. Art. 1C.16.120.0020 - La pavimentazione dovrà essere realizzata in modo tale che, una volta posata, presenti delle superfici vuote pari all'7% della superficie totale le quali, riempite con sabbia, graniglia drenante a raso o altro materiale similare , permettano alla stessa pavimentazione il drenaggio delle acque meteoriche senza pregiudicare le caratteristiche di resistenza al carico. |  |  |  |
1C.16.120.0010 | Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle dimensioni di mm 180 x 235; posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm, con distanziali maggiorati, autocentranti, asimmetrici, non passanti della misura di 1,5 cm posizionati in modo da consentire due differenti schemi di posa A o B (vedi nota di consultazione). Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, escluso il materiale di intasamento delle sconnessure. | m² | 31,53 | 0,13 | 31,53
1C.16.120.0020 | Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm 10, classe di carico 4 (carrabile pesante), forma irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia o la graniglia drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle sconnessure. | m² | 35,78 | 0,14 | 30,86
1C.16.150 | PAVIMENTI IN LASTRE DI CALCESTRUZZO |  |  |  |
1C.16.150.0010 | Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 30 - 50 cm, lunghezza 50 - 100 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: |  |  |  |
1C.16.150.0010.a | - ad opera incerta | m² | 27,83 | 0,11 | 29,75
1C.16.150.0010.b | - a filari regolari | m² | 30,61 | 0,12 | 36,07
1C.16.150.0020 | Pavimento in lastre ad imitazione di porfidi, composte da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 40 mm, dimensioni 40x60 - 40x40 cm con superficie a rilievo. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. | m² | 39,13 | 0,16 | 28,21
1C.16.150.0030 | Pavimento in lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: |  |  |  |
1C.16.150.0030.a | - con superficie levigata | m² | 33,96 | 0,14 | 32,51
1C.16.150.0030.b | - con superficie sabbiata | m² | 37,05 | 0,15 | 29,80
1C.16.150.0040 | Pavimento in lastre, composte da inerti di graniti e porfidi naturali, legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 35 mm, dimensioni 40 x 40 cm a superficie piana sabbiata e bisellata. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. | m² | 47,91 | 0,19 | 23,04
1C.16.150.0050 | Pavimento in lastre, composte da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. | m² | 31,64 | 0,13 | 34,89
1C.16.150.0060 | Pavimento in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. |  |  |  |
1C.16.150.0060.a | - colore grigio | m² | 27,48 | 0,11 | 40,17
1C.16.150.0060.b | - con ghiaino colorato | m² | 31,94 | 0,13 | 34,56
1C.16.150.0070 | Pavimento il lastre composte da micrograniglie di marmi legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. | m² | 34,24 | 0,14 | 32,24
1C.16.150.0100 | Pavimento in lastre prefabbricate di conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi, spessore totale 5 cm, dimensioni 15x15 - 15x30 - 30x30 cm, con superficie piana o a rilievo, sabbiata. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. | m² | 35,18 | 0,14 | 23,54
1C.16.200 | PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CALCESTRUZZO |  |  |  |
1C.16.200.0010 | Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. |  |  |  |
1C.16.200.0010.a | - 30 x 30 cm, colore grigio | m² | 28,91 | 0,12 | 38,19
1C.16.200.0010.b | - 30 x 30 cm, colore rosso | m² | 29,90 | 0,12 | 36,92
1C.16.200.0010.c | - 25 x 25 cm, colore grigio | m² | 27,62 | 0,11 | 39,97
1C.16.200.0010.d | - 25 x 25 cm, colore rosso | m² | 28,60 | 0,12 | 38,60
1C.16.200.0020 | Pavimenti in pietrini di cemento in lastre pressovibrate, spessore 30 mm, dimensioni 30 x 30 cm, a superficie bugnata. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. | m² | 33,96 | 0,14 | 32,51
1C.16.200.0030 | Pavimento in piastrelle di pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza; formato delle piastrelle 30 x 30 cm, spessore 4 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. | m² | 74,52 | 0,30 | 14,81
1C.16.250 | PAVIMENTI IN MATTONELLE DI ASFALTO |  |  |  |
1C.16.250.0010 | Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. |  |  |  |
1C.16.250.0010.a | - spessore 20 mm | m² | 25,09 | 0,10 | 44,00
1C.16.250.0010.b | - spessore 30 mm | m² | 26,40 | 0,11 | 41,82
1C.16.250.0010.c | - spessore 40 mm | m² | 29,38 | 0,12 | 39,48
1C.16.250.0010.d | - spessore 50 mm | m² | 32,17 | 0,13 | 36,06
1C.16.250.0020 | Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. Nei tipi: |  |  |  |
1C.16.250.0020.a | - spessore 20 mm | m² | 24,64 | 0,10 | 44,81
1C.16.250.0020.b | - spessore 30 mm | m² | 26,40 | 0,11 | 41,82
1C.16.250.0020.c | - spessore 40 mm | m² | 28,28 | 0,11 | 41,02
1C.16.250.0020.d | - spessore 50 mm | m² | 32,17 | 0,13 | 36,06
1C.16.300 | PAVIMENTI IN GETTO |  |  |  |
1C.16.300.0010 | Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio, realizzata con calcestruzzo preconfezionato C16/20, fibrorinforzato, armato con rete elettrosaldata. Compreso il trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossidi di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi U.V., la modellazione superficiale con stampi, la sigillatura finale con resina trasparente, la formazione dei giunti, le assistenze murarie. | m² | 49,45 | 0,20 | 62,54
1C.16.300.0020 | Pavimento tipo "seminato" eseguito con ciottoli di fiume di varia pezzatura, ghiaino bianco fine, impasto di cemento bianco e graniglia di marmo bianco di Carrara, compreso il letto di posa in malta di cemento a 400 kg e l'assistenza muraria. Escluso il massetto di sottofondo. | m² | 58,56 | 0,24 | 56,56