Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.15 - Materiali - Vetrocemento e cemento decor.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.15 | MATERIALI PER VETROCEMENTO E MANUFATTI CEMENTO DECORATIVO |  |  |  |
MC.15.050 | DIFFUSORI SEMPLICI |  |  |  |
MC.15.050.0010 | Diffusore semplice a tazza, in vetro ricotto, per strutture orizzontali, tipo: |  |  |  |
MC.15.050.0010.a | - quadrato lato 145 mm; spessore 55 mm | cad | 2,46 |  |
MC.15.050.0010.b | - quadrato lato 200 mm; spessore 70 mm | cad | 4,79 |  |
MC.15.100 | DIFFUSORI A CAMERA D'ARIA |  |  |  |
MC.15.100.0010 | Diffusore a camera d'aria in vetro ricotto, per strutture orizzontali: |  |  |  |
MC.15.100.0010.a | - quadrato lato 145 mm; spessore 105 mm | cad | 5,16 |  |
MC.15.100.0010.b | - quadrato lato 190 mm; spessore 80 mm | cad | 5,91 |  |
MC.15.100.0020 | Diffusore a camera d'aria quadrato o rettangolare in vetro ricotto, per strutture verticali, spessore 80 mm, delle dimensioni di: |  |  |  |
MC.15.100.0020.a | - 90 x 190 mm | cad | 3,41 |  |
MC.15.100.0020.b | - 190 x 190 mm | cad | 4,53 |  |
MC.15.100.0020.c | - 115 x 240 mm | cad | 5,83 |  |
MC.15.100.0020.d | - 240 x 240 mm | cad | 7,18 |  |
MC.15.100.0020.e | - 300 x 300 mm | cad | 10,57 |  |
MC.15.100.0030 | Diffusore a camera d'aria quadrato o rettangolare in vetro ricotto colorato, per strutture verticali, spessore 80 mm, delle dimensioni di: |  |  |  |
MC.15.100.0030.b | - 190 x 190 mm; colorato in pasta trasparente | cad | 6,84 |  |
MC.15.100.0030.c | - 240 x 240 mm; colorato in pasta trasparente | cad | 10,77 |  |
MC.15.310 | MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO |  |  |  |
MC.15.310.0020 | Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento, senza graniglia, superficie vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili: |  |  |  |
MC.15.310.0020.a | - con sezione fino a 100 cm² | m | 22,73 |  |
MC.15.310.0020.b | - con sezione da 101 a 150 cm² | m | 29,55 |  |
MC.15.310.0020.c | - con sezione da 151 a 300 cm² | m | 39,77 |  |
MC.15.310.0020.d | - con sezione da 301 a 500 cm² | m | 47,00 |  |
MC.15.310.0020.e | - con sezione da 501 a 750 cm² | m | 54,23 |  |
MC.15.310.0020.f | - con sezione da 751 a 1000 cm² | m | 60,94 |  |
MC.15.310.0030 | Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista martellinata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili: |  |  |  |
MC.15.310.0030.a | - con sezione fino a 300 cm² | m | 60,94 |  |
MC.15.310.0030.b | - con sezione da 301 a 500 cm² | m | 71,59 |  |
MC.15.310.0030.c | - con sezione da 501 a 750 cm² | m | 82,94 |  |
MC.15.310.0030.d | - con sezione da 751 a 1000 cm² | m | 94,00 |  |
MC.15.310.0040 | Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili: |  |  |  |
MC.15.310.0040.a | - con sezione fino a 100 cm² | m | 34,20 |  |
MC.15.310.0040.b | - con sezione da 101 a 150 cm² | m | 42,61 |  |
MC.15.310.0040.c | - con sezione da 151 a 300 cm² | m | 54,75 |  |
MC.15.310.0040.d | - con sezione da 301 a 500 cm² | m | 68,17 |  |
MC.15.310.0040.e | - con sezione da 501 a 750 cm² | m | 79,89 |  |
MC.15.310.0040.f | - con sezione da 751 a 1000 cm² | m | 87,80 |  |
MC.15.310.0050 | Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili: |  |  |  |
MC.15.310.0050.a | - con sezione fino a 100 cm² | m | 21,31 |  |
MC.15.310.0050.b | - con sezione da 101 a 150 cm² | m | 28,07 |  |
MC.15.310.0050.c | - con sezione da 151 a 300 cm² | m | 37,39 |  |
MC.15.310.0050.d | - con sezione da 301 a 500 cm² | m | 43,74 |  |
MC.15.310.0050.e | - con sezione da 501 a 750 cm² | m | 50,61 |  |
MC.15.310.0050.f | - con sezione da 751 a 1000 cm² | m | 56,80 |  |
MC.15.310.0060 | Gradini in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista levigata, completi di pedata e alzata: | m | 68,68 |  |