Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

NC - Noleggi

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
NC | NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI |  |  |  |
NC.00 | NOTA DI CONSULTAZIONE Tutti i noleggi, trasporti e movimentazioni, presenti nel capitolo NC e necessari per la esecuzione delle opere compiute previste nel listino si intendono compresi nei prezzi indicati. Nessun onere può quindi essere aggiunto ai prezzi delle opere compiute, pertanto i prezzi di noleggio, trasporti e movimentazione, di seguito indicati, sono espressi al solo fine della formulazione di Prezzi Aggiunti o Nuovi Prezzi e nella cui formulazione si dovrà tener conto del disposto dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. 207/2010. I prezzi di noleggio per tutti i mezzi e le attrezzature indicati nel Listino - che devono essere perfettamente conformi a tutte le norme vigenti - comprendono sempre gli oneri del trasporto in cantiere e della manutenzione per la conservazione in efficienza, dei consumi energetici, carburanti e lubrificanti necessari, degli attrezzi d'uso e della loro sostituzione, di ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio, nonché della remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza continua o discontinua (ove opportuno in relazione al tipo di mezzo o attrezzatura), necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità. Quando il mezzo richiesto non si trova già sul luogo di impiego, si computa il tempo di quattro ore come noleggio minimo operativo. Oltre le quattro ore di impiego si computano le ore di effettivo lavoro. Quando il mezzo si trova già nella sede di lavoro, viene computato solo il tempo di effettivo impiego. Il tempo di fermo macchina per rotture o manutenzione non viene contabilizzato. Per alcune attrezzature, che vengono noleggiate solo a giornata, viene indicato il prezzo giornaliero. In alcuni articoli, ove opportuno, viene precisato se è compresa o meno la mano d'opera per l'uso, mentre sono sempre compresi tutti gli oneri di consumo e manutenzione come sopra descritti. Gli oneri interni della sicurezza non vengono evidenziati nelle voci dei noleggi, perchè le valutazioni relative variano in relazione ai diversi impieghi dei mezzi. Tutti gli oneri interni della sicurezza devono quindi essere computati direttamente nei costi delle opere compiute. |  |  |  |
NC.10 | MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE |  |  |  |
NC.10.050 | MEZZI DI TRASPORTO |  |  |  |
NC.10.050.0010 | Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: |  |  |  |
NC.10.050.0010.a | - portata utile 1,5 t | ora | 49,80 |  | 56,33
NC.10.050.0010.b | - portata utile 3.0 t | ora | 54,33 |  | 51,63
NC.10.050.0010.c | - portata utile 5.0 t | ora | 54,95 |  | 51,05
NC.10.050.0010.d | - portata utile da 7,0 a 13,5 t | ora | 61,69 |  | 45,47
NC.10.050.0010.e | - portata utile da 13,5 a 21 t | ora | 72,22 |  | 38,84
NC.10.050.0020 | Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: |  |  |  |
NC.10.050.0020.a | - portata utile 3,0 t | ora | 61,03 |  | 45,96
NC.10.050.0020.b | -portata utile 5,0 t | ora | 70,54 |  | 39,76
NC.10.050.0020.c | - portata utile da 7,0 a 13,0 t | ora | 76,29 |  | 36,77
NC.10.050.0020.d | - portata utile da 13,5 a 21,0 t | ora | 81,48 |  | 34,43
NC.10.050.0030 | Nolo di autobetoniera, compreso autista, carburante, lubrificante: |  |  |  |
NC.10.050.0030.a | - fino a 8 m³ | ora | 78,13 |  | 35,90
NC.10.050.0030.b | - da 9 a 12 m³ | ora | 100,07 |  | 28,03
NC.10.100 | MEZZI DI SOLLEVAMENTO |  |  |  |
NC.10.100.0010 | Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: |  |  |  |
NC.10.100.0010.a | - altezza fino a 20 m - sbraccio fino a 20 m- portata 600/800 Kg | ora | 45,21 |  | 62,04
NC.10.100.0010.b | - altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 Kg | ora | 55,14 |  | 50,87
NC.10.100.0010.c | - altezza fino a 43 m - sbraccio fino a 40 m - portata 1000 Kg | ora | 60,05 |  | 46,71
NC.10.100.0020 | Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: |  |  |  |
NC.10.100.0020.a | - motore 2 HP | ora | 32,68 |  | 77,02
NC.10.100.0020.b | - motore 3 HP | ora | 33,14 |  | 75,95
NC.10.100.0020.c | - motore 4 HP | ora | 34,54 |  | 72,87
NC.10.150 | MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE |  |  |  |
NC.10.150.0010 | Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: |  |  |  |
NC.10.150.0010.a | - fino a 70 HP - con operatore | ora | 59,20 |  | 47,38
NC.10.150.0010.b | - da 70 a 120 HP - con operatore | ora | 68,15 |  | 41,16
NC.10.150.0010.c | - oltre 120 HP - con operatore | ora | 73,40 |  | 38,22
NC.10.150.0010.d | - fino a 70 HP - senza operatore | ora | 24,34 |  |
NC.10.150.0010.e | - da 70 a 120 HP - senza operatore | ora | 33,28 |  |
NC.10.150.0010.f | - oltre 120 HP - senza operatore | ora | 38,53 |  |
NC.10.150.0020 | Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: |  |  |  |
NC.10.150.0020.a | - compreso operatore | ora | 57,55 |  | 48,74
NC.10.150.0020.b | - senza operatore | ora | 22,68 |  |
NC.10.150.0030 | Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante |  |  |  |
NC.10.150.0030.a | - su ruote gommate fino a 70 HP | ora | 57,67 |  | 48,64
NC.10.150.0030.b | - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP | ora | 65,99 |  | 42,51
NC.10.150.0030.c | - su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP | ora | 75,09 |  | 37,36
NC.10.150.0030.d | - cingolata fino a 70 HP | ora | 57,05 |  | 49,17
NC.10.150.0030.e | - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP | ora | 67,09 |  | 41,81
NC.10.150.0030.f | - oltre 120 e fino a 160 HP | ora | 77,51 |  | 36,19
NC.10.200 | SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU |  |  |  |
NC.10.200.0010 | Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore): |  |  |  |
NC.10.200.0010.a | - per il primo giorno, compresi: trasporto, montaggio, smontaggio ecc. | giorno | 425,12 |  | 65,30
NC.10.200.0010.b | - per i giorni successivi | giorno | 338,89 |  | 66,22
NC.10.200.0020 | Nolo di torre telescopica oleodinamica, altezza fino a 30 m, portata due persone, compreso operatore (durata minima del nolo 8 ore) | giorno | 580,54 |  | 38,65
NC.10.200.0030 | Nolo autoscala, altezza fino a 28 m, compreso autista addetto alla manovra (durata minima del nolo 8 ore) | ora | 58,82 |  | 47,69
NC.10.200.0040 | Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): |  |  |  |
NC.10.200.0040.a | - portata 15 t, braccio telescopico 16 m | ora | 88,67 |  | 31,63
NC.10.200.0040.b | - portata 25 t, braccio telescopico 22 m | ora | 93,91 |  | 29,87
NC.10.200.0050 | Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): |  |  |  |
NC.10.200.0050.a | - altezza fino a 25 m | giorno | 701,65 |  | 31,98
NC.10.200.0050.b | - altezza fino a 35 m | giorno | 798,11 |  | 28,12
NC.10.200.0050.c | - altezza fino a 45 m | giorno | 899,44 |  | 24,95
NC.10.250 | MACCHINARI DI CANTIERE |  |  |  |
NC.10.250.0010 | Nolo di impianto di betonaggio, compreso operatore, consumo di f.e.m., accessori. | ora | 125,37 |  | 22,37
NC.10.250.0020 | Nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compreso operatore, consumo di f.e.m.: |  |  |  |
NC.10.250.0020.a | - capacità 250 l | ora | 31,93 |  | 78,83
NC.10.250.0020.b | - capacità 350 l | ora | 32,11 |  | 78,39
NC.10.250.0020.c | - capacità 500 l | ora | 32,45 |  | 77,57
NC.10.250.0030 | Nolo di impastatrice per malte con materiali speciali, quali granuli di gomma, resine poliuretaniche e simili: |  |  |  |
NC.10.250.0030.a | - funzionante, con operatore | ora | 45,83 |  | 54,92
NC.10.250.0030.b | - funzionante, senza operatore | ora | 14,54 |  |
NC.10.250.0040 | Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni installazione: |  |  |  |
NC.10.250.0040.a | - con braccio fino a 31 m | cad | 157,21 |  | 26,77
NC.10.250.0040.b | - con braccio oltre 31 fino a 50 m | cad | 201,78 |  | 25,02
NC.10.250.0040.c | - per ogni m³ pompato (in aggiunta al fisso di installazione) | m³ | 9,12 |  | 16,89
NC.10.250.0050 | Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio, compreso operatore addetto saltuariamente alla conduzione, consumo di f.e.m. o carburante, un martello o altro attrezzo, escluso l'operaio addetto al martello: |  |  |  |
NC.10.250.0050.a | - compressore, escluso operatore martello | ora | 12,62 |  | 59,83
NC.10.250.0060 | Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi: |  |  |  |
NC.10.250.0060.a | - portata fino a 7000 l/min, funzionante con operatore | ora | 19,38 |  | 23,17
NC.10.250.0060.b | - portata fino a 7000 l/min, fermo senza operatore | ora | 3,23 |  |
NC.10.250.0060.c | - portata da 7001 a 13000 l/min, funzionante con operatore | ora | 27,14 |  | 19,64
NC.10.250.0060.d | - portata da 7001 a 13000 l/min, fermo senza operatore | ora | 3,98 |  |
NC.10.250.0060.e | - portata da 13001 a 21000 l/min, funzionante con operatore | ora | 34,67 |  | 16,99
NC.10.250.0060.f | - portata da 13001 a 21000 l/min fermo senza operatore | ora | 5,23 |  |
NC.10.250.0070 | Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: |  |  |  |
NC.10.250.0070.a | - 10 KVa | ora | 10,11 |  | 16,12
NC.10.250.0070.b | - da 11 a 30 KVa | ora | 13,30 |  | 15,79
NC.10.250.0070.c | - da 31 a 60 KVa | ora | 16,68 |  | 16,31
NC.10.250.0080 | Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla conduzione: |  |  |  |
NC.10.250.0080.a | - con bocca aspirante d= 50 mm | ora | 7,21 |  | 69,76
NC.10.250.0080.b | - con bocca aspirante d= 100 mm | ora | 7,61 |  | 66,10
NC.10.250.0080.c | - con bocca aspirante d= 150 mm | ora | 8,42 |  | 59,74
NC.10.250.0080.d | - con bocca aspirante d= 200 mm | ora | 9,30 |  | 54,09
NC.10.250.0090 | Nolo impianto di sabbiatura costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, compreso consumo di f.e.m. o carburante, con operatore addetto saltuariamente al compressore: | ora | 14,58 |  | 25,93
NC.10.250.0100 | Nolo di attrezzatura per pallinatura, compreso consumo di f.e.m. o carburante, dei materiali di consumo, con operatore. | ora | 58,63 |  | 42,93
NC.10.250.0110 | Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e smontaggio. | giorno | 72,66 |  | 7,60
NC.10.250.0120 | Nolo di pompa per iniezione di miscele in murature, comprese attrezzature per la miscelazione e la mano d'opera occorrente per il funzionamento | ora | 19,81 |  | 28,32
NC.10.250.0130 | Nolo di impianto di spruzzatura, completo di: - tramoggia; - pompa di spinta; - tubi, valvola e lancia; - impianto di miscelazione completo di benna, caricatrice, dosatore acqua, gruppo di miscelazione, tubazioni e raccorderia. Resa: 5,5 m²/h | ora | 6,02 |  |
NC.10.250.0140 | Nolo di idroscarificatrice ad alta pressione, compreso consumo di f.e.m. o carburante, senza operatore. | ora | 162,49 |  |
NC.10.250.0150 | Nolo di attrezzatura elettropneumatica robotizzata, compreso consumo di f.e.m. o carburante, con operatore. | ora | 45,00 |  |
NC.10.300 | ATTREZZATURE DA CANTIERE |  |  |  |
NC.10.300.0010 | Nolo di martello demolitore: |  |  |  |
NC.10.300.0010.c | - pesante, ad aria compressa, con operatore, escluso compressore (compreso carburante se a scoppio) | ora | 37,13 |  | 67,79
NC.10.300.0010.d | - pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore | ora | 5,84 |  |
NC.10.300.0090 | Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio calcestruzzo, compreso consumo di f.e.m. o carburante, e disco | ora | 42,33 |  | 66,27
NC.10.300.0100 | Nolo di attrezzatura per levigatura e lucidatura di marmi e pietre, compreso il consumo di f.e.m., abrasivi e materiali per lucidatuta, escluso operatore | ora | 4,32 |  |
NC.10.300.0110 | Nolo di attrezzatura per levigatura di pavimenti in legno, compreso il consumo di f.e.m. ed abrasivi, escluso operatore | ora | 4,17 |  |
NC.10.300.0120 | Nolo impianto di spruzzatura airless, costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, compreso consumo di f.e.m. o carburante, escluso operatore | ora | 3,91 |  | 19,44
NC.10.300.0130 | Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni estrattore e per ogni giorno di funzionamento | giorno | 1,61 |  |
NC.10.350 | PONTEGGI DI FACCIATA |  |  |  |
NC.10.350.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE L'onere del ponteggio esterno è sempre da computare nelle stime in aggiunta alla valutazione delle opere compiute, mentre tutti i piani di lavoro interni, trabattelli e ponteggi interni ai piani sono compresi nei prezzi delle opere compiute, anche se quì riportati. Nella valutazione dell'onere del ponteggio si terrà conto, caso per caso, della parte di costo che sarà eventualmente imputabile agli oneri della sicurezza piuttosto che ai costi di costruzione. Nel prezzo di noleggio dei ponteggi è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata del noleggio, l'ancoraggio alle pareti dell'edificio, i parapetti regolamentari, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori ed alle prescrizione del Responsabile della Sicurezza, l'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove necessarie, gli accorgimenti necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio alla facciata, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa. Il nolo del ponteggio, decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cessa al termine dei lavori per i quali è necessario il ponteggio. Oltre tale termine non verranno riconosciuti periodi di noleggio. La misurazione viene eseguita in base allo sviluppo del ponteggio in proiezione di facciata. I piani di lavoro dei ponteggi vengono misurati in pianta per l'effettiva superficie e per l'effettivo numero. |  |  |  |
NC.10.350.0010 | Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: |  |  |  |
NC.10.350.0010.a | - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio | m² | 7,81 |  | 65,43
NC.10.350.0010.b | - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione | m² | 0,73 |  |
NC.10.350.0020 | Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con montaggio particolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani di lavoro. Valutazione: per giunto compresa la quota parte di tubi, basette, ruote, spinotti ecc.: |  |  |  |
NC.10.350.0020.a | - a giunto, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio | cad | 12,89 |  | 68,97
NC.10.350.0020.b | - a giunto, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione | cad | 0,87 |  |
NC.10.350.0030 | Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani di lavoro. Misurazione in pianta: |  |  |  |
NC.10.350.0030.a | - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio | m² | 14,89 |  | 70,65
NC.10.350.0030.b | - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione | m² | 0,65 |  |
NC.10.350.0040 | Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: |  |  |  |
NC.10.350.0040.a | - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio | m² | 11,99 |  | 68,97
NC.10.350.0040.b | - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione | m² | 0,55 |  |
NC.10.350.0050 | Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: |  |  |  |
NC.10.350.0050.a | - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio | m² | 7,61 |  | 55,98
NC.10.350.0050.b | - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione | m² | 1,14 |  |
NC.10.350.0060 | Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. | m² | 2,41 |  | 68,05
NC.10.350.0070 | Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: |  |  |  |
NC.10.350.0070.a | - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio | m | 23,10 |  | 64,16
NC.10.350.0070.b | - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione | m | 3,71 |  |
NC.10.360 | PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI |  |  |  |
NC.10.360.0010 | Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente normativa. Dimensioni: lunghezza da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max mt. 1,60, altezza fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto e fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera per la manovra, il consumo di f.e.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo smontaggio. |  |  |  |
NC.10.360.0010.a | - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione | cad | 3.072,51 |  | 15,52
NC.10.360.0010.b | - per ogni giorno successivo ai 30 giorni di cui all'art. NC.10.360.0010.a | giorno | 84,44 |  |
NC.10.360.0020 | Montaggio di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale., compreso l'avvicinamento e il tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere, già compreso nella voce del noleggio. | cad | 2.338,64 |  | 80,45
NC.10.360.0030 | Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale, compreso calo in basso e accantonamento provvisorio e successivo allontanamento dal cantiere con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere, già compreso nella voce del noleggio. | cad | 1.272,81 |  | 80,45
NC.10.400 | PONTEGGI INTERNI AI PIANI |  |  |  |
NC.10.400.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE L'onere dei piani di lavoro interni, trabattelli, ponteggi interni ai piani, ecc. è sempre compreso nei prezzi delle opere compiute, e nessun onere può essere aggiunto ai prezzi delle opere compiute a questo titolo. Nel prezzo di noleggio dei ponteggi è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza, i parapetti regolamentari, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori, gli accorgimenti necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura di eventuali fori di ancoraggio, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa. L'eventuale nolo del ponteggio, decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cessa al termine dei lavori per i quali è necessario il ponteggio. Oltre tale termine non verranno riconosciuti periodi di noleggio. |  |  |  |
NC.10.400.0010 | Nolo di ponteggi o piani di lavoro interni approntati con cavalletti e tavole in legno o metallo, per altezze fino a 4 m, compresi montaggio, smontaggio, chioderia, sfridi legnami, movimentazione nel cantiere, ecc., perfettamente rispondenti a tutte le norme di sicurezza vigenti. Misurazione: in pianta. | m² | 6,45 |  | 65,89
NC.10.400.0020 | Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
NC.10.400.0020.a | - per il primo giorno | giorno | 111,97 |  | 59,09
NC.10.400.0020.b | - per ogni giorno successivo | giorno | 9,66 |  |
NC.10.400.0020.c | - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi | ora | 4,85 |  | 51,96
NC.10.400.0020.d | - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi compreso uno smontaggio e rimontaggio giornaliero | ora | 16,28 |  | 32,74
NC.10.400.0020.e | - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi compresi due smontaggi e rimontaggi giornalieri | ora | 22,88 |  | 46,50
NC.10.400.0020.f | - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi compresi tre smontaggi e rimontaggi giornalieri | ora | 29,51 |  | 54,12
NC.10.400.0020.g | - valutazione media oraria per ogni smontaggio e rimontaggio giornalierio in aggiunta al nolo di riferimento | ora | 6,62 |  | 80,51
NC.10.400.0030 | Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
NC.10.400.0030.a | - per il primo giorno | giorno | 147,15 |  | 61,49
NC.10.400.0030.b | - per ogni giorno successivo | giorno | 12,60 |  |
NC.10.400.0030.c | - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi | ora | 4,94 |  | 36,84
NC.10.400.0030.d | - valutazione media oraria per ogni smontaggio e rimontaggio giornalierio in aggiunta al nolo di riferimento | ora | 9,93 |  | 80,46
NC.10.450 | CESATE E RECINZIONI |  |  |  |
NC.10.450.0000 | NOTE DI CONSULTAZIONE L'onere delle cesate, recinzioni, ecc. è sempre compreso nei prezzi delle opere compiute, e nessun onere può essere richiesto in aggiunta ai prezzi delle opere compiute a questo titolo. Nel prezzo delle cesate e recinzioni è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza, i parapetti regolamentari, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori, gli accorgimenti necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura di eventuali fori di ancoraggio, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa. |  |  |  |
NC.10.450.0010 | Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. | m² | 20,75 |  | 46,99
NC.10.450.0020 | Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la segnaletica, lo smontaggio. | m² | 18,18 |  | 52,26
NC.10.450.0030 | Oblò circolare in lastre di policarbonato (sp. 10 mm) del diametro di 80 cm da inserire in cesata realizzata in pannelli. E' compreso e compensato nel prezzo l'inserimento, la sigillatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | cad | 35,24 |  | 41,54
NC.10.450.0040 | Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, altezza m 2, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. | m² | 9,05 |  | 68,84
NC.10.450.0050 | Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: |  |  |  |
NC.10.450.0050.a | - altezza m 1,00 | m | 7,44 |  | 63,17
NC.10.450.0050.b | - altezza m 1,20 | m | 7,55 |  | 62,25
NC.10.450.0050.c | - altezza m 1,80 | m | 7,88 |  | 59,64
NC.10.450.0050.d | - altezza m 2,00 | m | 7,98 |  | 58,90
NC.10.500 | OPERE PROVVISIONALI E VARIE |  |  |  |
NC.10.500.0010 | Puntellatura di strutture realizzata con travi e tavolame di abete, compreso montaggio, nolo dei materiali per tutta la durata dei lavori, manutenzione e smontaggio: |  |  |  |
NC.10.500.0010.a | - con recupero materiale | m³ | 343,34 |  | 67,95
NC.10.500.0010.b | - senza recupero materiale | m³ | 412,03 |  | 31,22
NC.10.500.0020 | Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio. Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata. | m² | 27,93 |  | 26,64
NC.10.500.0030 | Centinatura di archi e volte realizzata con legname abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio. Valutazione in proiezione della zona puntellata. | m² | 60,32 |  | 45,61
NC.10.500.0040 | Sbadacchiatura di vani di porte e finestre con tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio. Valutazione riferita alla superficie del vano puntellato. | m² | 24,96 |  | 33,97
NC.10.500.0050 | Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio. | m² | 9,41 |  | 61,53
NC.10.500.0060 | Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio. | m² | 7,23 |  | 61,83