Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.02 - Materiali - Legnami d'opera

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.02 | LEGNAMI D'OPERA |  |  |  |
MC.02.010 | TRAVI |  |  |  |
MC.02.010.0010 | Travi squadrate in abete a spigoli vivi | m³ | 379,12 |  |
MC.02.010.0020 | Travi abete squadrate uso Trieste | m³ | 242,39 |  |
MC.02.010.0040 | Smezzole e paralleli abete | m³ | 447,48 |  |
MC.02.010.0050 | Morali e mezzi morali in abete | m³ | 298,32 |  |
MC.02.010.0060 | Travetti abete da 2 - 5 m | m³ | 298,32 |  |
MC.02.020 | LISTELLI |  |  |  |
MC.02.020.0010 | Listelli abete da 2 - 4 m | m³ | 329,40 |  |
MC.02.030 | TAVOLE |  |  |  |
MC.02.030.0010 | Tavole abete da ponte, spessore 40 - 50 mm | m³ | 292,11 |  |
MC.02.030.0020 | Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm | m³ | 279,68 |  |
MC.02.030.0030 | Tavole pioppo, refilate, spessore 30 - 40 mm | m³ | 211,31 |  |
MC.02.050 | PANNELLI |  |  |  |
MC.02.050.0010 | Pannelli multistrato, spessore 27 mm, per casseforme | m² | 15,54 |  |
MC.02.050.0020 | Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm |  |  |  |
MC.02.050.0020.a | - spessore 9,5 mm | m² | 6,22 |  |
MC.02.050.0020.b | - spessore 12,5 mm | m² | 8,26 |  |
MC.02.050.0020.c | - spessore 15,5 mm | m² | 10,38 |  |