Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1M.10 - Terminali di climatizzazione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1M.10 | TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE |  |  |  |
1M.10.010 | VENTILCONVETTORI |  |  |  |
1M.10.010.0010 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0010.a | - fino a 1400 W | cad | 454,71 | 3,66 | 42,56
1M.10.010.0010.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 474,74 | 3,82 | 40,76
1M.10.010.0010.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 503,23 | 4,05 | 38,46
1M.10.010.0010.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 528,11 | 4,25 | 36,64
1M.10.010.0010.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 559,21 | 4,50 | 34,61
1M.10.010.0010.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 601,50 | 4,84 | 32,17
1M.10.010.0010.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 607,72 | 4,89 | 31,84
1M.10.010.0020 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo basso, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0020.a | - fino a 1400 W | cad | 467,15 | 3,76 | 41,43
1M.10.010.0020.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 487,05 | 3,92 | 39,73
1M.10.010.0020.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 521,89 | 4,20 | 37,08
1M.10.010.0020.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 548,01 | 4,41 | 35,31
1M.10.010.0020.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 576,62 | 4,64 | 33,56
1M.10.010.0020.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 617,67 | 4,97 | 31,33
1M.10.010.0020.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 623,89 | 5,02 | 31,02
1M.10.010.0030 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0030.a | - fino a 1400 W | cad | 448,97 | 3,61 | 48,49
1M.10.010.0030.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 514,65 | 4,14 | 42,30
1M.10.010.0030.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 548,24 | 4,41 | 39,71
1M.10.010.0030.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 574,37 | 4,62 | 37,90
1M.10.010.0030.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 602,98 | 4,85 | 36,11
1M.10.010.0030.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 644,03 | 5,18 | 33,80
1M.10.010.0030.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 651,49 | 5,24 | 33,42
1M.10.010.0040 | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0040.a | - fino a 1400 W | cad | 422,37 | 3,40 | 45,82
1M.10.010.0040.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 452,22 | 3,64 | 42,79
1M.10.010.0040.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 485,81 | 3,91 | 39,83
1M.10.010.0040.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 508,20 | 4,09 | 38,08
1M.10.010.0040.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 521,89 | 4,20 | 37,08
1M.10.010.0040.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 574,13 | 4,62 | 33,71
1M.10.010.0040.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 592,79 | 4,77 | 32,65
1M.10.010.0050 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0050.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 613,64 | 4,93 | 47,30
1M.10.010.0050.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 644,74 | 5,18 | 45,02
1M.10.010.0050.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 690,77 | 5,55 | 42,02
1M.10.010.0050.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 719,38 | 5,78 | 40,35
1M.10.010.0050.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 755,46 | 6,07 | 38,42
1M.10.010.0050.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 781,58 | 6,28 | 37,14
1M.10.010.0050.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 787,80 | 6,33 | 36,85
1M.10.010.0060 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo basso, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0060.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 628,57 | 5,05 | 46,18
1M.10.010.0060.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 663,40 | 5,33 | 43,76
1M.10.010.0060.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 714,41 | 5,74 | 40,63
1M.10.010.0060.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 741,78 | 5,96 | 39,13
1M.10.010.0060.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 790,29 | 6,35 | 36,73
1M.10.010.0060.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 815,17 | 6,55 | 35,61
1M.10.010.0060.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 821,39 | 6,60 | 35,34
1M.10.010.0070 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0070.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 654,93 | 5,26 | 48,02
1M.10.010.0070.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 689,76 | 5,54 | 45,59
1M.10.010.0070.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 740,76 | 5,95 | 42,45
1M.10.010.0070.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 768,13 | 6,17 | 40,94
1M.10.010.0070.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 816,65 | 6,56 | 38,51
1M.10.010.0070.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 842,77 | 6,77 | 37,31
1M.10.010.0070.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 848,99 | 6,82 | 37,04
1M.10.010.0080 | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12, Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0080.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 586,28 | 4,71 | 49,51
1M.10.010.0080.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 614,89 | 4,94 | 47,21
1M.10.010.0080.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 660,92 | 5,31 | 43,92
1M.10.010.0080.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 689,53 | 5,54 | 42,10
1M.10.010.0080.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 726,85 | 5,84 | 39,94
1M.10.010.0080.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 752,97 | 6,05 | 38,55
1M.10.010.0080.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 782,83 | 6,29 | 37,08
1M.10.010.0090 | Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in alluminio con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta in alluminio ad alette regolabili per mandata aria; raccordo da ventilconvettore a bocchetta in lamiera d'acciaio zincata; staffe di sostegno. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0090.a | - fino a 1400 W | cad | 180,08 | 1,45 | 53,73
1M.10.010.0090.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 197,86 | 1,59 | 48,90
1M.10.010.0090.c | - oltre 2100 fino a 3500 W | cad | 210,26 | 1,69 | 46,02
1M.10.010.0090.d | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 224,11 | 1,80 | 43,18
1M.10.010.0100 | Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0100.a | - fino a 2800 W | cad | 1.094,61 | 8,80 | 19,89
1M.10.010.0100.b | - oltre 2800 fino a 4600 W | cad | 1.102,32 | 8,86 | 19,75
1M.10.010.0100.c | - oltre 4600 fino a 6000 W | cad | 1.204,88 | 9,69 | 18,07
1M.10.010.0100.d | - oltre 6000 fino a 8500 W | cad | 1.615,40 | 12,99 | 13,48
1M.10.010.0100.e | - oltre 8500 fino a 12000 W | cad | 1.717,95 | 13,81 | 12,67
1M.10.010.0110 | Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0110.a | - fino a 3000 Wf - fino a 4600 Wr | cad | 1.185,66 | 9,53 | 26,52
1M.10.010.0110.b | - oltre 3000 fino a 4000 Wf - oltre 4600 fino a 6000 Wr | cad | 1.243,14 | 9,99 | 25,30
1M.10.010.0110.c | - oltre 4000 fino a 5000 Wf - oltre 6000 fino a 7500 Wr | cad | 1.345,62 | 10,82 | 23,37
1M.10.010.0110.d | - oltre 5000 fino a 7000 Wf - oltre 7500 fino a 11000 Wr | cad | 1.756,22 | 14,12 | 17,91
1M.10.010.0110.e | - oltre 7000 fino a 10000 Wf - oltre 11000 fino a 14000 Wr | cad | 1.858,77 | 14,94 | 16,92
1M.10.010.0120 | Ventilconvettori pensili in vista con lancio in 4 direzioni a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, micropompa per sollevamento condensa con sensore, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0120.a | - fino a 4500 W | cad | 1.119,72 | 9,00 | 21,60
1M.10.010.0120.b | - oltre 4500 fino a 6500 W | cad | 1.168,61 | 9,39 | 20,70
1M.10.010.0120.c | - oltre 6500 fino a 7500 W | cad | 1.183,17 | 9,51 | 20,45
1M.10.010.0120.d | - oltre 7500 fino a 8500 W | cad | 1.272,00 | 10,23 | 19,02
1M.10.010.0120.e | - oltre 8500 fino a 10000 W | cad | 1.281,99 | 10,31 | 18,87
1M.10.010.0130 | Aumenti di prezzo per aggiunta di resistenza elettrica a bordo dei ventilconvettori, completa di relay e cablaggi a valle. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria 26 °C, UR 50% e acqua da 7 a 12 °C - kW: potenza della resistenza elettrica): |  |  |  |
1M.10.010.0130.a | - fino a 1400 W - 1 kW | cad | 183,34 | 1,47 | 26,39
1M.10.010.0130.b | - oltre 1400 fino a 2100 W - 1,5 kW | cad | 187,82 | 1,51 | 25,76
1M.10.010.0130.c | - oltre 2100 fino a 2900 W - 2 kW | cad | 191,93 | 1,54 | 25,21
1M.10.010.0130.d | - oltre 2900 fino a 3500 W - 2 kW | cad | 196,04 | 1,58 | 24,68
1M.10.010.0130.e | - oltre 3500 fino a 4300 W - 2,5 kW | cad | 199,77 | 1,61 | 24,22
1M.10.010.0130.f | - oltre 4300 fino a 5000 W - 2,5 kW | cad | 203,50 | 1,64 | 23,77
1M.10.010.0130.g | - oltre 5000 fino a 5800 W - 2,75 kW | cad | 207,23 | 1,67 | 23,35
1M.10.020 | AEROCONDIZIONATORI |  |  |  |
1M.10.020.0010 | Aerocondizionatori a lancio orizzontale con batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): |  |  |  |
1M.10.020.0010.a | - fino a 4,5 kWf - fino a 20 kWt | cad | 1.003,96 | 8,07 | 38,55
1M.10.020.0010.b | - oltre 4,5 fino a 9 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | cad | 1.125,88 | 9,05 | 34,38
1M.10.020.0010.c | - oltre 9 fino a 18 kWf - oltre 40 fino a 80 kWt | cad | 1.254,01 | 10,08 | 30,86
1M.10.020.0010.d | - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 80 fino a 160 kWt | cad | 1.861,08 | 14,96 | 20,80
1M.10.020.0020 | Aerocondizionatori a lancio verticale con batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): |  |  |  |
1M.10.020.0020.a | - fino a 3 kWf - fino a 20 kWt | cad | 1.067,41 | 8,58 | 36,26
1M.10.020.0020.b | - oltre 3 fino a 6 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | cad | 1.316,21 | 10,58 | 29,41
1M.10.020.0020.c | - oltre 6 fino a 12 kWf - oltre 40 fino a 60 kWt | cad | 1.507,78 | 12,12 | 25,67
1M.10.020.0020.d | - oltre 12 fino a 16 kWf - oltre 60 fino a 85 kWt | cad | 1.882,23 | 15,13 | 20,56
1M.10.020.0020.e | - oltre 16 fino a 20 kWf - oltre 85 fino a 100 kWt | cad | 1.969,31 | 15,83 | 19,65
1M.10.030 | RADIATORI E CONVETTORI |  |  |  |
1M.10.030.0010 | Radiatori in ghisa tipo a piastra con altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): |  |  |  |
1M.10.030.0010.a | - fino a 0,300 kW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 572,63 | 4,60 | 28,73
1M.10.030.0010.b | - fino a 0,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 541,71 | 4,35 | 33,05
1M.10.030.0010.c | - fino a 0,300 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 518,34 | 4,17 | 33,60
1M.10.030.0010.d | - fino a 0,300 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 489,23 | 3,93 | 38,57
1M.10.030.0010.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 483,73 | 3,89 | 21,00
1M.10.030.0010.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 434,24 | 3,49 | 23,39
1M.10.030.0010.g | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 416,32 | 3,35 | 24,40
1M.10.030.0010.h | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 379,71 | 3,05 | 29,30
1M.10.030.0010.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 407,20 | 3,27 | 14,85
1M.10.030.0010.j | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 333,62 | 2,68 | 18,13
1M.10.030.0010.k | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 346,59 | 2,79 | 17,45
1M.10.030.0010.l | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 315,23 | 2,53 | 19,19
1M.10.030.0010.m | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 317,88 | 2,56 | 19,03
1M.10.030.0010.n | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 268,12 | 2,16 | 22,56
1M.10.030.0010.o | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 293,00 | 2,36 | 20,64
1M.10.030.0010.p | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 255,68 | 2,06 | 23,65
1M.10.030.0010.q | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 282,30 | 2,27 | 25,71
1M.10.030.0010.r | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 226,58 | 1,82 | 32,03
1M.10.030.0010.s | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 275,29 | 2,21 | 26,36
1M.10.030.0010.t | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 208,19 | 1,67 | 34,86
1M.10.030.0010.u | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 184,19 | 1,48 | 31,52
1M.10.030.0010.v | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 202,64 | 1,63 | 31,04
1M.10.030.0010.w | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 171,75 | 1,38 | 33,80
1M.10.030.0010.x | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 184,59 | 1,48 | 26,21
1M.10.030.0010.y | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 166,14 | 1,34 | 26,21
1M.10.030.0020 | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): |  |  |  |
1M.10.030.0020.a | - fino a 0,300 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 757,56 | 6,09 | 63,23
1M.10.030.0020.b | - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 979,42 | 7,87 | 69,16
1M.10.030.0020.c | - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 713,41 | 5,73 | 69,17
1M.10.030.0020.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 558,93 | 4,49 | 57,13
1M.10.030.0020.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 473,87 | 3,81 | 57,17
1M.10.030.0020.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 424,52 | 3,41 | 61,54
1M.10.030.0020.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 360,32 | 2,90 | 44,31
1M.10.030.0020.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 347,48 | 2,79 | 48,73
1M.10.030.0020.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 359,92 | 2,89 | 47,05
1M.10.030.0020.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 294,13 | 2,36 | 36,19
1M.10.030.0020.k | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 275,27 | 2,21 | 40,42
1M.10.030.0020.l | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 287,71 | 2,31 | 38,67
1M.10.030.0020.m | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 264,04 | 2,12 | 31,15
1M.10.030.0020.n | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 239,16 | 1,92 | 34,39
1M.10.030.0020.o | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 245,56 | 1,97 | 31,52
1M.10.030.0020.p | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 233,95 | 1,88 | 24,82
1M.10.030.0020.q | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 215,08 | 1,73 | 29,24
1M.10.030.0020.r | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 221,51 | 1,78 | 26,21
1M.10.030.0020.s | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 221,91 | 1,78 | 21,80
1M.10.030.0020.t | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 197,03 | 1,58 | 24,55
1M.10.030.0020.u | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 178,58 | 1,44 | 24,39
1M.10.030.0030 | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442; mm: altezza radiatori): |  |  |  |
1M.10.030.0030.a | - fino a 0,300 KW - fino a 500 mm | kw | 386,53 | 3,11 | 46,31
1M.10.030.0030.b | - fino a 0,300 KW - oltre 500 mm | kw | 370,91 | 2,98 | 50,87
1M.10.030.0030.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 500 mm | kw | 280,12 | 2,25 | 38,00
1M.10.030.0030.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 500 mm | kw | 255,54 | 2,05 | 43,54
1M.10.030.0030.e | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 500 mm | kw | 215,96 | 1,74 | 29,12
1M.10.030.0030.f | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 500 mm | kw | 190,59 | 1,53 | 35,54
1M.10.030.0030.g | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 500 mm | kw | 187,35 | 1,51 | 23,25
1M.10.030.0030.h | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 500 mm | kw | 154,88 | 1,25 | 28,12
1M.10.030.0030.i | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 500 mm | kw | 166,14 | 1,34 | 17,47
1M.10.030.0030.j | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 500 mm | kw | 133,85 | 1,08 | 21,68
1M.10.030.0030.k | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 500 mm | kw | 152,43 | 1,23 | 12,70
1M.10.030.0030.l | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 500 mm | kw | 126,05 | 1,01 | 19,19
1M.10.030.0030.m | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 500 mm | kw | 137,77 | 1,11 | 7,03
1M.10.030.0030.n | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 500 mm | kw | 106,58 | 0,86 | 9,08
1M.10.030.0040 | Radiatori in acciaio tipo a piastra con altezza fino a 900 mm, pressione massima d'esercizio 10 bar, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - H mm: altezza radiatori - P mm: profondità radiatori): |  |  |  |
1M.10.030.0040.a | - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 653,62 | 5,25 | 66,62
1M.10.030.0040.b | - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 562,55 | 4,52 | 67,94
1M.10.030.0040.c | - fino a 0,300 KW - H oltre 450 mm | kw | 381,17 | 3,06 | 67,27
1M.10.030.0040.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 670,88 | 5,39 | 69,95
1M.10.030.0040.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 435,75 | 3,50 | 66,62
1M.10.030.0040.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 363,13 | 2,92 | 66,62
1M.10.030.0040.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 351,48 | 2,83 | 63,32
1M.10.030.0040.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 260,80 | 2,10 | 61,22
1M.10.030.0040.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 450 mm | kw | 254,80 | 2,05 | 60,76
1M.10.030.0040.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H fino a 450 mm | kw | 182,57 | 1,47 | 53,00
1M.10.030.0040.k | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 450 mm | kw | 206,66 | 1,66 | 56,19
1M.10.030.0040.l | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H fino a 450 mm | kw | 152,47 | 1,23 | 47,60
1M.10.030.0040.m | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 450 mm | kw | 164,52 | 1,32 | 49,99
1M.10.030.0040.n | - oltre 1,700 fino a 2,500 KW - H fino a 450 mm | kw | 116,38 | 0,94 | 37,42
1M.10.030.0040.o | - oltre 1,700 fino a 5,000 KW - H oltre 450 mm | kw | 79,85 | 0,64 | 30,29
1M.10.030.0050 | Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm 2500, pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza radiatori): |  |  |  |
1M.10.030.0050.a | - fino a 0,300 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 525,05 | 4,22 | 33,17
1M.10.030.0050.b | - fino a 0,300 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 415,06 | 3,34 | 44,29
1M.10.030.0050.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 439,00 | 3,53 | 23,14
1M.10.030.0050.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 322,59 | 2,59 | 34,49
1M.10.030.0050.e | - oltre 0,500 fino a 0,800 kW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 372,60 | 3,00 | 16,88
1M.10.030.0050.f | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 266,34 | 2,14 | 25,43
1M.10.030.0050.g | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 325,83 | 2,62 | 11,88
1M.10.030.0050.h | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 230,59 | 1,85 | 18,89
1M.10.030.0050.i | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 290,33 | 2,33 | 10,00
1M.10.030.0050.l | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 207,56 | 1,67 | 13,98
1M.10.030.0050.m | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 197,63 | 1,59 | 11,02
1M.10.030.0050.n | - oltre 2,300 fino a 3,000 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 191,75 | 1,54 | 8,83
1M.10.030.0050.o | - oltre 3,000 fino a 4,000 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 188,86 | 1,52 | 6,41
1M.10.030.0050.p | - oltre 4,000 fino a 5,000 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 188,67 | 1,52 | 5,13
1M.10.030.0060 | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - H mm: altezza - P mm: profondità): |  |  |  |
1M.10.030.0060.a | - fino a 0,300 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kw | 1.160,47 | 9,33 | 31,27
1M.10.030.0060.b | - fino a 0,300 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 100 mm | kw | 1.269,19 | 10,20 | 34,69
1M.10.030.0060.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kw | 866,33 | 6,96 | 29,60
1M.10.030.0060.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 990,33 | 7,96 | 26,87
1M.10.030.0060.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 150 mm | kw | 916,09 | 7,36 | 27,99
1M.10.030.0060.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 100 mm | kw | 829,01 | 6,66 | 30,93
1M.10.030.0060.g | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 100 mm | kw | 1.026,43 | 8,25 | 28,75
1M.10.030.0060.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kw | 615,16 | 4,95 | 26,74
1M.10.030.0060.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 100 mm - P oltre 150 fino a 300 mm | kw | 813,38 | 6,54 | 22,60
1M.10.030.0060.j | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 150 mm - P fino a 220 mm | kw | 684,17 | 5,50 | 21,92
1M.10.030.0060.k | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 150 mm | kw | 726,69 | 5,84 | 23,97
1M.10.030.0060.l | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 150 mm | kw | 732,73 | 5,89 | 24,43
1M.10.030.0060.m | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 561,39 | 4,51 | 19,82
1M.10.030.0060.n | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | kw | 635,62 | 5,11 | 19,03
1M.10.030.0060.o | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 220 mm | kw | 641,63 | 5,16 | 19,60
1M.10.030.0060.p | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 150 mm | kw | 659,29 | 5,30 | 22,75
1M.10.030.0060.q | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 444,60 | 3,57 | 17,41
1M.10.030.0060.r | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | kw | 537,32 | 4,32 | 17,11
1M.10.030.0060.s | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 300 mm | kw | 537,72 | 4,32 | 15,30
1M.10.030.0060.t | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 300 mm | kw | 562,60 | 4,52 | 14,62
1M.10.030.0060.u | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 383,23 | 3,08 | 15,15
1M.10.030.0060.v | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | kw | 432,99 | 3,48 | 13,41
1M.10.030.0060.w | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 300 mm | kw | 500,79 | 4,03 | 14,49
1M.10.030.0060.x | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 300 mm | kw | 513,23 | 4,13 | 14,14
1M.10.030.0060.y | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - H fino a 300 mm - P fino a 300 mm | kw | 365,57 | 2,94 | 9,26
1M.10.030.0070 | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. Grandezze (dim.: base x altezza massime in mm del contenitore - potenza termica nominale secondo UNI-EN 442): |  |  |  |
1M.10.030.0070.a | - dim. 250x110 - fino a 0,300 KW | kw | 2.438,98 | 19,61 | 17,65
1M.10.030.0070.b | - dim. 250x110 - oltre 0,300 fino a 0,500 KW | kw | 2.029,69 | 16,32 | 12,39
1M.10.030.0070.c | - dim. 250x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | kw | 1.709,88 | 13,75 | 9,62
1M.10.030.0070.d | - dim. 250x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | kw | 1.389,25 | 11,17 | 6,96
1M.10.030.0070.e | - dim. 270x110 - fino a 0,300 KW | kw | 3.351,49 | 26,94 | 14,15
1M.10.030.0070.f | - dim. 270x110 - oltre 300 fino a 0,500 KW | kw | 1.854,71 | 14,91 | 14,61
1M.10.030.0070.g | - dim. 270x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | kw | 1.604,32 | 12,90 | 9,95
1M.10.030.0070.h | - dim. 270x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | kw | 1.370,38 | 11,02 | 7,41
1M.10.030.0070.i | - dim. 270x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 1.234,75 | 9,93 | 5,88
1M.10.030.0070.j | - dim. 360x110 - fino a 0,500 KW | kw | 1.979,93 | 15,92 | 12,71
1M.10.030.0070.k | - dim. 360x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | kw | 1.715,88 | 13,79 | 9,87
1M.10.030.0070.l | - dim. 360x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | kw | 1.451,45 | 11,67 | 6,67
1M.10.030.0070.m | - dim. 360x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 1.458,67 | 11,73 | 4,98
1M.10.030.0070.n | - dim. 360x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kw | 1.260,44 | 10,13 | 4,22
1M.10.030.0080 | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a 5 m, pressione massima d'esercizio 5 bar, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. Grandezze (dim.: base x altezza massime in mm del contenitore - potenza termica nominale secondo UNI-EN 442): |  |  |  |
1M.10.030.0080.a | - dim. 270x110 - fino a 1,200 KW | kw | 1.437,79 | 11,56 | 8,75
1M.10.030.0080.b | - dim. 270x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 811,79 | 6,53 | 8,94
1M.10.030.0080.c | - dim. 270x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kw | 905,31 | 7,28 | 7,48
1M.10.030.0080.d | - dim. 270x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | kw | 888,05 | 7,14 | 3,81
1M.10.030.0080.e | - dim. 370x110 - fino a 1,200 KW | kw | 1.469,90 | 11,82 | 6,91
1M.10.030.0080.f | - dim. 370x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 1.091,48 | 8,77 | 7,09
1M.10.030.0080.g | - dim. 370x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kw | 961,88 | 7,73 | 5,53
1M.10.030.0080.h | - dim. 370x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | kw | 900,89 | 7,24 | 2,69
1M.10.030.0080.i | - dim. 430x110 - fino a 1,200 KW | kw | 1.569,84 | 12,62 | 5,86
1M.10.030.0080.j | - dim. 430x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 1.178,99 | 9,48 | 5,75
1M.10.030.0080.k | - dim. 430x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kw | 1.111,16 | 8,93 | 4,79
1M.10.030.0080.l | - dim. 430x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | kw | 1.024,89 | 8,24 | 3,30
1M.10.030.0090 | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Grandezze (tipo - kW: potenza elettrica nominale): |  |  |  |
1M.10.030.0090.a | - fisso senza timer - 0,6 kW | cad | 160,76 | 1,29 | 22,57
1M.10.030.0090.b | - fisso senza timer - 1 kW | cad | 176,44 | 1,42 | 20,57
1M.10.030.0090.c | - fisso senza timer - 1,5 kW | cad | 190,62 | 1,53 | 19,04
1M.10.030.0090.d | - fisso senza timer - 2 kW | cad | 206,30 | 1,66 | 17,59
1M.10.030.0090.e | - fisso con timer - 0,6 kW | cad | 178,67 | 1,44 | 20,31
1M.10.030.0090.f | - fisso con timer - 1 kW | cad | 197,33 | 1,59 | 18,39
1M.10.030.0090.g | - fisso con timer - 1,5 kW | cad | 213,01 | 1,71 | 17,04
1M.10.030.0090.h | - fisso con timer - 2 kW | cad | 228,69 | 1,84 | 15,87
1M.10.030.0090.i | - portatile senza timer - 2 kW | cad | 144,41 | 1,16 | 25,13
1M.10.030.0090.j | - portatile con timer - 2 kW | cad | 172,78 | 1,39 | 21,00
1M.10.040 | AEROTERMI |  |  |  |
1M.10.040.0010 | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (n° poli motore elettrico - kW: potenza con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75): |  |  |  |
1M.10.040.0010.a | - 4 poli - fino a 15 kW | cad | 604,36 | 4,86 | 25,62
1M.10.040.0010.b | - 4 poli - oltre 15 fino a 20 kW | cad | 629,24 | 5,06 | 24,60
1M.10.040.0010.c | - 4 poli - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 666,56 | 5,36 | 23,23
1M.10.040.0010.d | - 4 poli - oltre 30 fino a 40 kW | cad | 728,76 | 5,86 | 21,24
1M.10.040.0010.e | - 4 poli - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 767,33 | 6,17 | 20,18
1M.10.040.0010.f | - 4 poli - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 818,33 | 6,58 | 18,92
1M.10.040.0010.g | - 6 poli - fino a 10 kW | cad | 599,39 | 4,82 | 25,83
1M.10.040.0010.h | - 6 poli - oltre 10 fino a 15 kW | cad | 621,78 | 5,00 | 24,90
1M.10.040.0010.i | - 6 poli - oltre 15 fino a 20 kW | cad | 661,59 | 5,32 | 23,40
1M.10.040.0010.j | - 6 poli - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 706,37 | 5,68 | 21,92
1M.10.040.0010.k | - 6 poli - oltre 30 fino a 40 kW | cad | 743,69 | 5,98 | 20,82
1M.10.040.0010.l | - 6 poli - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 788,48 | 6,34 | 19,64
1M.10.040.0010.m | - 6 poli - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 1.078,33 | 8,67 | 14,36
1M.10.040.0010.n | - 6 poli - oltre 60 fino a 75 kW | cad | 1.199,00 | 9,64 | 12,91
1M.10.040.0010.o | - 6 poli - oltre 75 fino a 100 kW | cad | 1.355,74 | 10,90 | 11,42
1M.10.040.0010.p | - 6 poli - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 1.598,32 | 12,85 | 9,69
1M.10.040.0010.q | - 8 poli - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 1.083,30 | 8,71 | 14,29
1M.10.040.0010.r | - 8 poli - oltre 50 fino a 65 kW | cad | 1.206,46 | 9,70 | 12,83
1M.10.040.0010.s | - 8 poli - oltre 65 fino a 85 kW | cad | 1.371,91 | 11,03 | 11,28
1M.10.040.0010.t | - 8 poli - oltre 85 fino a 105 kW | cad | 1.583,39 | 12,73 | 9,78
1M.10.040.0020 | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (n° poli motore elettrico - kW: potenza alla velocità massima con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75): |  |  |  |
1M.10.040.0020.a | - poli 4/8 - fino a 15 kW | cad | 618,05 | 4,97 | 25,05
1M.10.040.0020.b | - poli 4/8 - oltre 15 fino a 20 kW | cad | 641,68 | 5,16 | 24,13
1M.10.040.0020.c | - poli 4/8 - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 683,98 | 5,50 | 22,64
1M.10.040.0020.d | - poli 4/8 - oltre 30 fino a 40 kW | cad | 732,50 | 5,89 | 21,14
1M.10.040.0020.e | - poli 4/8 - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 774,79 | 6,23 | 19,98
1M.10.040.0020.f | - poli 4/8 - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 832,02 | 6,69 | 18,61
1M.10.040.0020.g | - poli 6/8 - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 1.096,99 | 8,82 | 14,11
1M.10.040.0020.h | - poli 6/8 - oltre 60 fino a 75 kW | cad | 1.233,83 | 9,92 | 12,55
1M.10.040.0020.i | - poli 6/8 - oltre 75 fino a 100 kW | cad | 1.390,57 | 11,18 | 11,13
1M.10.040.0020.j | - poli 6/8 - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 1.614,49 | 12,98 | 9,59
1M.10.040.0030 | Aumenti di prezzo per aerotermi a lancio orizzontale con batteria rame-alluminio. Articoli di riferimento: |  |  |  |
1M.10.040.0030.a | - art. 0010.a/g e art. 0020.a | cad | 49,76 | 0,40 |
1M.10.040.0030.b | - art. 0010.b/h e art. 0020.b | cad | 63,44 | 0,51 |
1M.10.040.0030.c | - art. 0010.c/i e art. 0020.c | cad | 75,88 | 0,61 |
1M.10.040.0030.d | - art. 0010.d/j e art. 0020.d | cad | 90,81 | 0,73 |
1M.10.040.0030.e | - art. 0010.e/k e art. 0020.e | cad | 106,98 | 0,86 |
1M.10.040.0030.f | - art. 0010.f/l e art. 0020.f | cad | 126,89 | 1,02 |
1M.10.040.0030.g | - art. 0010.m e art. 0020.g | cad | 98,28 | 0,79 |
1M.10.040.0030.h | - art. 0010.n e art. 0020.h | cad | 139,33 | 1,12 |
1M.10.040.0030.i | - art. 0010.o e art. 0020.i | cad | 166,70 | 1,34 |
1M.10.040.0030.j | - art. 0010.p e art. 0020.j | cad | 202,77 | 1,63 |
1M.10.040.0040 | Condotti di aspirazione per aerotermi a lancio orizzontale, tipo a miscela manuale per aria ricircolo più aria esterna (griglie escluse: vedere capitolo relativo). Articoli di riferimento: |  |  |  |
1M.10.040.0040.a | - art. 0010.a/g e art. 0020.a | cad | 202,00 | 1,62 | 23,95
1M.10.040.0040.b | - art. 0010.b/h e art. 0020.b | cad | 210,71 | 1,69 | 22,96
1M.10.040.0040.c | - art. 0010.c/i e art. 0020.c | cad | 228,13 | 1,83 | 21,21
1M.10.040.0040.d | - art. 0010.d/j e art. 0020.d | cad | 246,79 | 1,98 | 19,60
1M.10.040.0040.e | - art. 0010.e/k e art. 0020.e | cad | 255,49 | 2,05 | 18,94
1M.10.040.0040.f | - art. 0010.f/l e art. 0020.f | cad | 271,67 | 2,18 | 17,81
1M.10.040.0040.g | - art. 0010.m e art. 0020.g | cad | 316,45 | 2,54 | 15,29
1M.10.040.0040.h | - art. 0010.n e art. 0020.h | cad | 345,06 | 2,77 | 14,02
1M.10.040.0040.i | - art. 0010.o e art. 0020.i | cad | 373,67 | 3,00 | 12,95
1M.10.040.0040.j | - art. 0010.p e art. 0020.j | cad | 412,24 | 3,31 | 11,74
1M.10.040.0050 | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale Articoli di riferimento: |  |  |  |
1M.10.040.0050.a | - art. 0010.a/g e art. 0020.a | cad | 69,90 | 0,56 | 34,61
1M.10.040.0050.b | - art. 0010.b/h e art. 0020.b | cad | 73,63 | 0,59 | 32,85
1M.10.040.0050.c | - art. 0010.c/i e art. 0020.c | cad | 76,12 | 0,61 | 31,78
1M.10.040.0050.d | - art. 0010.d/j e art. 0020.d | cad | 78,60 | 0,63 | 30,78
1M.10.040.0050.e | - art. 0010.e/k e art. 0020.e | cad | 82,34 | 0,66 | 29,38
1M.10.040.0050.f | - art. 0010.f/l e art. 0020.f | cad | 84,82 | 0,68 | 28,52
1M.10.040.0050.g | - art. 0010.m e art. 0020.g | cad | 102,24 | 0,82 | 23,66
1M.10.040.0050.h | - art. 0010.n e art. 0020.h | cad | 113,44 | 0,91 | 21,32
1M.10.040.0050.i | - art. 0010.o e art. 0020.i | cad | 124,63 | 1,00 | 19,41
1M.10.040.0050.j | - art. 0010.p e art. 0020.j | cad | 155,73 | 1,25 | 15,53
1M.10.040.0060 | Aerotermi a lancio verticale con cassa in acciaio e batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V -3f - 50 Hz, completi di diffusore anemostatico e mensole. Grandezze (n° poli motore elettrico - kW: potenza con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75): |  |  |  |
1M.10.040.0060.a | - poli 4 - fino a 20 kW | cad | 808,01 | 6,50 | 23,95
1M.10.040.0060.b | - poli 4 - oltre 20 fino a 40 kW | cad | 835,37 | 6,72 | 23,17
1M.10.040.0060.c | - poli 4 - oltre 40 fino a 60 kW | cad | 1.192,40 | 9,59 | 16,23
1M.10.040.0060.d | - poli 6 - oltre 60 fino a 80 kW | cad | 1.512,11 | 12,16 | 12,80
1M.10.040.0060.e | - poli 6 - oltre 80 fino a 100 kW | cad | 1.616,61 | 13,00 | 11,97
1M.10.040.0060.f | - poli 6 - oltre 100 fino a 115 kW | cad | 1.653,93 | 13,30 | 11,70
1M.10.040.0070 | Aerotermi elettrici con resistenza a 2 stadi e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di quadro elettrico, strumentazione e mensole. Grandezze (kW: potenza totale della batteria elettrica): |  |  |  |
1M.10.040.0070.a | - fino a 7 kW | cad | 1.007,34 | 8,10 | 9,61
1M.10.040.0070.b | - oltre 7 fino a 10 kW | cad | 1.055,86 | 8,49 | 9,16
1M.10.040.0070.c | - oltre 10 fino a 13 kW | cad | 1.123,04 | 9,03 | 8,62
1M.10.040.0070.d | - oltre 13 fino a 18 kW | cad | 1.216,34 | 9,78 | 7,96
1M.10.040.0070.e | - oltre 18 fino a 25 kW | cad | 1.305,90 | 10,50 | 7,41
1M.10.040.0080 | Aerotermi a metano completi di bruciatore, scarico fumi a parete, quadro elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz, strumentazione e mensole. Grandezze (kW: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): |  |  |  |
1M.10.040.0080.a | - fino a 25 kW | cad | 2.154,96 | 17,32 | 13,47
1M.10.040.0080.b | - oltre 25 kW fino a 30 kW | cad | 2.202,23 | 17,70 | 13,18
1M.10.040.0080.c | - oltre 30 kW fino a 35 kW | cad | 2.299,26 | 18,48 | 12,62
1M.10.040.0080.d | - oltre 35 kW fino a 45 kW | cad | 2.438,59 | 19,60 | 11,90
1M.10.040.0080.e | - oltre 45 kW fino a 55 kW | cad | 2.669,98 | 21,46 | 10,87
1M.10.040.0080.f | - oltre 55 kW fino a 75 kW | cad | 3.102,89 | 24,94 | 9,36
1M.10.040.0080.g | - oltre 75 kW fino a 100 kW | cad | 3.922,68 | 31,53 | 7,40
1M.10.050 | SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO |  |  |  |
1M.10.050.0010 | Termostrisce radianti lunghezza da m 6 a 60, complete di sistemi di sostegno, composte da: tubi e collettori in acciaio nero verniciato; distanziatori in acciaio zincato; doghe in alluminio verniciato di bianco; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 50 su carta-alluminio. Grandezze (W/m: resa termica minima con temperatura media fluido °C 80, temperatura ambiente °C 20 e altezza di montaggio 5 m): |  |  |  |
1M.10.050.0010.a | - 560 W/m - larghezza fino a 80 mm | m | 82,34 | 0,66 | 29,38
1M.10.050.0010.b | - 680 W/m - larghezza oltre 80 fino a 100 mm | m | 98,30 | 0,79 | 29,52
1M.10.050.0010.c | - 800 W/m - larghezza oltre 100 fino a 120 mm | m | 113,04 | 0,91 | 29,96
1M.10.050.0010.d | - 920 W/m - larghezza oltre 120 fino a 140 mm | m | 131,49 | 1,06 | 29,43
1M.10.050.0010.e | - 1040 W/m - larghezza oltre 140 fino a 160 mm | m | 148,72 | 1,20 | 29,28
1M.10.050.0020 | Soffitti radianti attivi e inattivi completi di sistemi di sostegno, composti da: tubi in acciaio nero verniciato, nei soffitti attivi formati in serpentine e completi di collettori; distanziatori in acciaio zincato; pannelli o doghe in alluminio verniciato di bianco, completi di cornici perimetrali e accessori vari di montaggio; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 15 su carta-alluminio. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei soffitti attivi con temperatura ambiente °C 20, temperatura media acqua °C 60 e altezza locale m 3 - [int.]: mm interasse tubi - mm: dimensioni pannelli o doghe): |  |  |  |
1M.10.050.0020.a | - 130 W/m² [interasse tubi: 600 mm] - pannelli 600x600 mm | m² | 113,04 | 0,91 | 29,96
1M.10.050.0020.b | - 230 W/m² [interasse tubi: 300 mm] - pannelli 300x600 mm | m² | 125,27 | 1,01 | 30,89
1M.10.050.0020.c | - 270 W/m² [interasse tubi: 200 mm] - doghe larghezza 200 mm | m² | 114,28 | 0,92 | 29,64
1M.10.050.0020.d | - parte inattiva - pannelli 600x600 mm | m² | 101,73 | 0,82 | 29,96
1M.10.050.0020.e | - parte inattiva - pannelli 300x600 mm | m² | 112,74 | 0,91 | 30,89
1M.10.050.0020.f | - parte inattiva - doghe larghezza 200 mm | m² | 101,73 | 0,82 | 29,96
1M.10.060 | SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO |  |  |  |
1M.10.060.0010 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo a nocche senza barriera vapore, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/mq: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0010.a | - 130 W/m² - fino a 100 mm | m² | 41,59 | 0,33 | 34,89
1M.10.060.0010.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 37,54 | 0,30 | 38,65
1M.10.060.0010.c | - 65 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 35,12 | 0,28 | 41,32
1M.10.060.0010.d | - 28 W/m² - oltre 225 mm | m² | 33,36 | 0,27 | 43,50
1M.10.060.0010.e | - parte inattiva | m² | 17,93 | 0,14 | 40,49
1M.10.060.0020 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo a nocche con barriera vapore, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0020.a | - 130 W/m² - fino a 100 mm | m² | 44,08 | 0,35 | 32,92
1M.10.060.0020.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 37,54 | 0,30 | 38,65
1M.10.060.0020.c | - 65 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 35,12 | 0,28 | 41,32
1M.10.060.0020.d | - 28 W/m² - oltre 225 mm | m² | 33,36 | 0,27 | 43,50
1M.10.060.0020.e | - parte inattiva | m² | 20,41 | 0,16 | 35,57
1M.10.060.0030 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo a nocche con barriera vapore, densità minima kg/m³ 40, spessore mm da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0030.a | - 120 W/m² - fino a 100 mm | m² | 42,86 | 0,34 | 33,85
1M.10.060.0030.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 39,65 | 0,32 | 36,60
1M.10.060.0030.c | - 80 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 37,88 | 0,30 | 38,31
1M.10.060.0030.d | - 55 W/m² - oltre 225 mm | m² | 36,59 | 0,29 | 39,66
1M.10.060.0030.e | - parte inattiva | m² | 22,51 | 0,18 | 32,25
1M.10.060.0040 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo liscio con lastra di polistirolo rigido e griglia guida, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 10 a 30. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0040.a | - 120 W/m² - fino a 100 mm | m² | 43,61 | 0,35 | 33,27
1M.10.060.0040.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 39,81 | 0,32 | 36,45
1M.10.060.0040.c | - 80 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 37,27 | 0,30 | 38,93
1M.10.060.0040.d | - 55 W/m² - oltre 225 mm | m² | 36,16 | 0,29 | 40,13
1M.10.060.0040.e | - parte inattiva | m² | 23,26 | 0,19 | 31,21
1M.10.060.0050 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo liscio con lastra in alluminio e griglia guida, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 10 a 30. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0050.a | - 135 W/m² - fino a 100 mm | m² | 49,96 | 0,40 | 29,04
1M.10.060.0050.b | - 125 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 46,16 | 0,37 | 31,43
1M.10.060.0050.c | - 115 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 44,04 | 0,35 | 32,95
1M.10.060.0050.d | - 55 W/m² - oltre 225 mm | m² | 42,52 | 0,34 | 34,13
1M.10.060.0050.e | - parte inattiva | m² | 29,63 | 0,24 | 24,50
1M.10.070 | SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE |  |  |  |
1M.10.070.0010 | Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); collettori di andata e ritorno in ottone tipo monoblocco a più derivazioni con eventuale by pass e staffe; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione (su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione); raccordi e guarnizioni per allacciamento a tubi in acciaio o rame o plastica; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati); n° derivazioni: |  |  |  |
1M.10.070.0010.a | - derivazioni 3 + 3 | cad | 462,56 | 3,72 | 31,38
1M.10.070.0010.b | - derivazioni 4 + 4 | cad | 481,97 | 3,87 | 30,11
1M.10.070.0010.c | - derivazioni 5 + 5 | cad | 515,92 | 4,15 | 28,13
1M.10.070.0010.d | - derivazioni 6 + 6 | cad | 560,31 | 4,50 | 25,90
1M.10.070.0010.e | - derivazioni 7 + 7 | cad | 591,77 | 4,76 | 24,53
1M.10.070.0010.f | - derivazioni 8 + 8 | cad | 611,18 | 4,91 | 23,75
1M.10.070.0010.g | - derivazioni 9 + 9 | cad | 647,73 | 5,21 | 22,41
1M.10.070.0010.h | - derivazioni 10 + 10 | cad | 666,72 | 5,36 | 21,77
1M.10.070.0010.i | - derivazioni 11 + 11 | cad | 730,12 | 5,87 | 19,88
1M.10.070.0010.j | - derivazioni 12 + 12 | cad | 750,98 | 6,04 | 19,33
1M.10.070.0010.k | - derivazioni 13 + 13 | cad | 769,50 | 6,19 | 18,86
1M.10.070.0020 | Sistemi terminali di alimentazione, portata fino a m³/h 3, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati); gruppo monoblocco di regolazione/circolazione con valvola motorizzata, regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati, sonde di regolazione e sicurezza, termometri, circolatore monofase a 3 velocità, eventuale by pass tra andata e ritorno; raccordi e guarnizioni; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati). Tipologie: |  |  |  |
1M.10.070.0020.a | - con termostato ambiente | cad | 1.698,74 | 13,66 | 8,54
1M.10.070.0020.b | - con termostato ambiente, selettore e orologio digitale | cad | 1.764,44 | 14,18 | 8,23
1M.10.070.0020.c | - con termostato ambiente programmabile digitale | cad | 1.719,32 | 13,82 | 8,44
1M.10.070.0030 | Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. Tipologie: |  |  |  |
1M.10.070.0030.a | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN15 | cad | 770,84 | 6,20 | 13,31
1M.10.070.0030.b | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN20 | cad | 837,55 | 6,73 | 12,25
1M.10.070.0030.c | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN25 | cad | 911,48 | 7,33 | 11,89
1M.10.070.0030.d | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN32 | cad | 938,16 | 7,54 | 11,55
1M.10.070.0030.e | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN40 | cad | 1.230,88 | 9,89 | 8,80
1M.10.070.0030.f | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN50 | cad | 1.504,08 | 12,09 | 7,98
1M.10.070.0030.g | - aggiunta contabilizzazione raffreddamento; aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia | cad | 101,57 | 0,82 | 23,82
1M.10.070.0030.h | - aggiunta contabilizzazione acqua fredda sanitaria - DN20; aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia | cad | 162,06 | 1,30 | 14,93
1M.10.070.0040 | Sistemi terminali pre-montati tipo satellite, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale DN 20 e sfiato aria; filtri a Y per tubazioni in arrivo dalle centrali; pozzetti termometrici; contabilizzatori d'energia per riscaldamento (n° 1) o riscaldamento / raffreddamento (n° 2), ciascuno comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; circuito produzione acqua calda sanitaria da kW 30 comprendente elettro-valvola e flussostato di priorità, scambiatore a piastre e miscelatore termostatico regolabile; circuito riscaldamento portata fino a m³/h 3 comprendente valvola motorizzata di regolazione, by pass e circolatore monofase a 3 velocità; circuito raffreddamento con valvola di zona; raccordi e guarnizioni; pannello elettrico con cablaggi a valle; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave: Tipologie: |  |  |  |
1M.10.070.0040.a | - acqua calda sanitaria e riscaldamento | cad | 2.156,07 | 17,33 | 8,98
1M.10.070.0040.b | - acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffreddamento | cad | 2.550,12 | 20,50 | 9,49
1M.10.070.0040.c | - aggiunta contabilizzazione acqua fredda sanitaria - DN20; aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia | cad | 162,06 | 1,30 | 14,93
1M.10.080 | TRAVI INDUTTIVE |  |  |  |
1M.10.080.0010 | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.080.0010.a | - 570 Wf - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 569,69 | 4,58 | 21,23
1M.10.080.0010.b | - 727 Wf - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 613,23 | 4,93 | 19,72
1M.10.080.0010.c | - 891 Wf - 23 l/s - 1,8 m | cad | 667,35 | 5,36 | 18,12
1M.10.080.0010.d | - 1037 Wf - 26 l/s - 2,1 m | cad | 721,45 | 5,80 | 16,76
1M.10.080.0010.e | - 1195 Wf - 30 l/s - 2,4 m | cad | 772,46 | 6,21 | 15,66
1M.10.080.0010.f | - 1352 Wf - 34 l/s - 2,7 m | cad | 823,46 | 6,62 | 14,69
1M.10.080.0010.g | - 1510 Wf - 38 l/s - 3,0 m | cad | 878,20 | 7,06 | 13,77
1M.10.080.0010.h | - 1668 Wf - 42 l/s - 3,3 m | cad | 932,93 | 7,50 | 12,96
1M.10.080.0010.i | - 1825 Wf - 46 l/s - 3,6 m | cad | 972,74 | 7,82 | 12,43
1M.10.080.0010.j | - 1982 Wf - 50 l/s - 3,9 m | cad | 1.012,55 | 8,14 | 11,95
1M.10.080.0020 | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C- Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.080.0020.a | - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 610,74 | 4,91 | 19,80
1M.10.080.0020.b | - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 659,25 | 5,30 | 18,35
1M.10.080.0020.c | - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | cad | 713,99 | 5,74 | 16,94
1M.10.080.0020.d | - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | cad | 777,43 | 6,25 | 15,56
1M.10.080.0020.e | - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | cad | 822,22 | 6,61 | 14,71
1M.10.080.0020.f | - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | cad | 890,64 | 7,16 | 13,58
1M.10.080.0020.g | - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | cad | 929,20 | 7,47 | 13,02
1M.10.080.0020.h | - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | cad | 1.010,06 | 8,12 | 11,97
1M.10.080.0020.i | - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | cad | 1.054,85 | 8,48 | 11,47
1M.10.080.0020.j | - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | cad | 1.099,63 | 8,84 | 11,00
1M.10.080.0030 | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.080.0030.a | - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 701,46 | 5,64 | 30,35
1M.10.080.0030.b | - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 746,25 | 6,00 | 28,53
1M.10.080.0030.c | - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | cad | 792,27 | 6,37 | 26,87
1M.10.080.0030.d | - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | cad | 838,30 | 6,74 | 25,39
1M.10.080.0030.e | - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | cad | 860,69 | 6,92 | 24,73
1M.10.080.0030.f | - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | cad | 930,36 | 7,48 | 22,88
1M.10.080.0030.g | - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | cad | 967,68 | 7,78 | 22,00
1M.10.080.0030.h | - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | cad | 1.038,59 | 8,35 | 20,50
1M.10.080.0030.i | - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | cad | 1.080,88 | 8,69 | 19,70
1M.10.080.0030.j | - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | cad | 1.165,47 | 9,37 | 18,27
1M.10.080.0040 | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C- Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.080.0040.a | - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 817,21 | 6,57 | 33,15
1M.10.080.0040.b | - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 868,21 | 6,98 | 31,20
1M.10.080.0040.c | - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | cad | 925,44 | 7,44 | 29,27
1M.10.080.0040.d | - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | cad | 992,61 | 7,98 | 27,29
1M.10.080.0040.e | - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | cad | 1.038,64 | 8,35 | 26,08
1M.10.080.0040.f | - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | cad | 1.109,55 | 8,92 | 24,42
1M.10.080.0040.g | - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | cad | 1.150,60 | 9,25 | 23,55
1M.10.080.0040.h | - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | cad | 1.235,19 | 9,93 | 21,93
1M.10.080.0040.i | - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | cad | 1.282,47 | 10,31 | 21,12
1M.10.080.0040.j | - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | cad | 1.328,49 | 10,68 | 20,39
1M.10.090 | INDUTTORI |  |  |  |
1M.10.090.0010 | Induttori da incasso tipo standard, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato con lamiera forata equalizzatrice e ugelli; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. Grandezze (dati riferiti a pressione d'ingresso aria 250 Pa - Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C, acqua fredda ingresso/uscita 14/17 °C e aria primaria 15 °C - Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 60/50 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.090.0010.a | - 750 Wf - 790 Wt - 21,0 l/s - 0,6 m | cad | 840,65 | 6,76 | 11,51
1M.10.090.0010.b | - 1000 Wf - 1120 Wt - 26,0 l/s - 0,8 m | cad | 887,92 | 7,14 | 10,90
1M.10.090.0010.c | - 1220 Wf - 1430 Wt - 29,0 l/s - 1,0 m | cad | 994,90 | 8,00 | 9,73
1M.10.090.0010.d | - 1540 Wf - 1870 Wt - 34,0 l/s - 1,3 m | cad | 1.242,46 | 9,99 | 7,79
1M.10.090.0010.e | - 1850 Wf - 2300 Wt - 39,0 l/s - 1,6 m | cad | 1.431,55 | 11,51 | 6,76
1M.10.090.0020 | Induttori da incasso tipo predisposto per funzionamento in serie fino a n° 6 unità, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato di diametro adeguato, con stacco corredato di lamiera forata equalizzatrice e ugelli; tubazioni d'acqua calda e fredda (andata e ritorno) in rame di diametro adeguato, con stacchi intercettati e coibentazione; tubazione per impianto elettrico in plastica; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. Grandezze (dati riferiti a pressione d'ingresso aria 250 Pa - Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C, acqua fredda ingresso/uscita 14/17 °C e aria primaria 15 °C - Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 60/50 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.090.0020.a | - 750 Wf - 790 Wt - 21,0 l/s - 0,6 m | cad | 992,12 | 7,98 | 19,51
1M.10.090.0020.b | - 1000 Wf - 1120 Wt - 26,0 l/s - 0,8 m | cad | 1.010,78 | 8,13 | 19,15
1M.10.090.0020.c | - 1220 Wf - 1430 Wt - 29,0 l/s - 1,0 m | cad | 1.121,49 | 9,02 | 17,26
1M.10.090.0020.d | - 1540 Wf - 1870 Wt - 34,0 l/s - 1,3 m | cad | 1.370,29 | 11,02 | 14,12
1M.10.090.0020.e | - 1850 Wf - 2300 Wt - 39,0 l/s - 1,6 m | cad | 1.584,26 | 12,74 | 12,22
1M.10.090.0030 | Accessori per induttori da incasso: |  |  |  |
1M.10.090.0030.a | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 0,6 m | cad | 102,03 | 0,82 | 28,44
1M.10.090.0030.b | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 0,8 m | cad | 113,23 | 0,91 | 25,63
1M.10.090.0030.c | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,0 m | cad | 119,45 | 0,96 | 24,29
1M.10.090.0030.d | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,3 m | cad | 165,47 | 1,33 | 17,54
1M.10.090.0030.e | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,6 m | cad | 204,04 | 1,64 | 14,22
1M.10.090.0030.f | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 0,6 m | cad | 155,52 | 1,25 | 18,66
1M.10.090.0030.g | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 0,8 m | cad | 171,69 | 1,38 | 16,90
1M.10.090.0030.h | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,0 m | cad | 194,09 | 1,56 | 14,95
1M.10.090.0030.i | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,3 m | cad | 225,19 | 1,81 | 12,89
1M.10.090.0030.j | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,6 m | cad | 255,04 | 2,05 | 11,38
1M.10.090.0030.k | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 0,6 m | cad | 192,05 | 1,54 | 25,19
1M.10.090.0030.l | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 0,8 m | cad | 198,27 | 1,59 | 24,40
1M.10.090.0030.m | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,0 m | cad | 203,25 | 1,63 | 23,80
1M.10.090.0030.n | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,3 m | cad | 214,44 | 1,72 | 22,56
1M.10.090.0030.o | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,6 m | cad | 221,91 | 1,78 | 21,80
1M.10.100 | DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE |  |  |  |
1M.10.100.0010 | Deumidificatori mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con serbatoio raccolta condensa da 8 lilri in plastica; condensatore ad aria con ventilatore assiale e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato con ruote. Grandezze (l/giorno: capacità di deumidificazione): |  |  |  |
1M.10.100.0010.a | - fino a 50 l/giorno | cad | 723,22 | 5,81 | 6,69
1M.10.100.0010.b | - aumento di prezzo per sbrinamento a gas caldo | cad | 62,18 | 0,50 |
1M.10.100.0020 | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. Grandezze (l/giorno: capacità di deumidificazione): |  |  |  |
1M.10.100.0020.a | - fino a 80 l/giorno | cad | 1.594,91 | 12,82 | 9,10
1M.10.100.0020.b | - oltre 80 fino a 100 l/giorno | cad | 1.659,69 | 13,34 | 8,75
1M.10.100.0020.c | - oltre 100 fino a 125 l/giorno | cad | 1.801,81 | 14,48 | 8,06
1M.10.100.0020.d | - aumento di prezzo per sbrinamento a gas caldo | cad | 78,89 | 0,63 |
1M.10.100.0020.e | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 214,27 | 1,72 | 13,54
1M.10.100.0020.f | - aumento di prezzo per aggiunta ruote per versione mobile | cad | 109,77 | 0,88 | 26,44
1M.10.100.0020.g | - aumento di prezzo per aggiunta pompa condensa | cad | 284,88 | 2,29 | 20,38
1M.10.100.0030 | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. Grandezze (l/giorno: capacità di deumidificazione): |  |  |  |
1M.10.100.0030.a | - fino a 130 l/giorno | cad | 2.431,92 | 19,55 | 5,97
1M.10.100.0030.b | - oltre 130 fino a 160 l/giorno | cad | 2.615,31 | 21,02 | 5,55
1M.10.100.0030.c | - oltre 160 fino a 200 l/giorno | cad | 2.738,62 | 22,01 | 5,30
1M.10.100.0030.d | - oltre 200 fino a 350 l/giorno | cad | 4.114,61 | 33,08 | 4,12
1M.10.100.0030.e | - oltre 350 fino a 600 l/giorno | cad | 5.468,36 | 43,96 | 3,10
1M.10.100.0030.f | - oltre 600 fino a 750 l/giorno | cad | 6.336,20 | 50,93 | 2,67
1M.10.100.0030.g | - oltre 750 fino a 1000 l/giorno | cad | 7.280,85 | 58,53 | 2,33
1M.10.100.0030.h | - aumento di prezzo per sbrinamento a gas caldo | cad | 214,22 | 1,72 |
1M.10.100.0030.i | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 214,27 | 1,72 | 13,54
1M.10.100.0030.j | - aumento di prezzo per aggiunta ruote per versione mobile (solo per art.: a - b - c - d) | cad | 109,77 | 0,88 | 26,44
1M.10.100.0030.k | - aumento di prezzo per aggiunta pompa condensa | cad | 284,88 | 2,29 | 20,38
1M.10.110 | UMIDIFICATORI DA AMBIENTE |  |  |  |
1M.10.110.0010 | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. Grandezze (kg/h: produzione di vapore): |  |  |  |
1M.10.110.0010.a | - fino a 4 kg/h | cad | 1.753,45 | 14,10 | 11,04
1M.10.110.0010.b | - oltre 4 fino a 8 kg/h | cad | 2.045,04 | 16,44 | 9,46
1M.10.110.0010.c | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 504,59 | 4,06 | 5,75
1M.10.110.0020 | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. Grandezze (kg/h: produzione di vapore): |  |  |  |
1M.10.110.0020.a | - fino a 4 kg/h | cad | 1.753,45 | 14,10 | 11,04
1M.10.110.0020.b | - oltre 4 fino a 8 kg/h | cad | 2.047,65 | 16,46 | 9,45
1M.10.110.0020.c | - oltre 8 fino a 15 kg/h | cad | 2.335,11 | 18,77 | 10,36
1M.10.110.0020.d | - oltre 15 fino a 25 kg/h | cad | 2.699,98 | 21,70 | 8,96
1M.10.110.0020.e | - oltre 25 fino a 35 kg/h | cad | 2.978,73 | 23,94 | 9,75
1M.10.110.0020.f | - oltre 35 fino a 50 kg/h | cad | 3.321,83 | 26,70 | 8,74
1M.10.110.0020.g | - oltre 50 fino a 70 kg/h | cad | 4.647,58 | 37,36 | 10,41
1M.10.110.0020.h | - oltre 70 fino a 90 kg/h | cad | 5.360,77 | 43,09 | 9,02
1M.10.110.0020.i | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 504,59 | 4,06 | 5,75
1M.10.120 | ALTRI TERMINALI |  |  |  |
1M.10.120.0010 | Tubi alettati in acciaio elettrosaldato completi di mensole di sostegno. Grandezze (DN: diametro nominale tubo; m²/m: superfice d'emissione; W/m: potenza minima di riscaldamento con aria 15 °C e acqua da 80 a 70 °C): |  |  |  |
1M.10.120.0010.a | - DN 25 - 1,00 m²/m - 246 W/m | m | 69,44 | 0,56 | 69,67
1M.10.120.0010.b | - DN 25 - 1,25 m²/m - 307 W/m | m | 70,18 | 0,56 | 68,94
1M.10.120.0010.c | - DN 32 - 1,75 m²/m - 430 W/m | m | 72,13 | 0,58 | 67,07
1M.10.120.0010.d | - DN 32 - 2,00 m²/m - 492 W/m | m | 73,32 | 0,59 | 65,98
1M.10.120.0010.e | - DN 40 - 2,00 m²/m - 492 W/m | m | 73,51 | 0,59 | 65,81
1M.10.120.0010.f | - DN 40 - 2,25 m²/m - 553 W/m | m | 73,69 | 0,59 | 65,65
1M.10.120.0010.g | - DN 50 - 2,00 m²/m - 492 W/m | m | 75,19 | 0,60 | 64,34
1M.10.120.0010.h | - DN 50 - 2,50 m²/m - 615 W/m | m | 76,75 | 0,62 | 63,04
1M.10.130 | DERIVAZIONI PER TERMINALI |  |  |  |
1M.10.130.0010 | Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore, eseguita con materiali previsti nel presente listino. Inclusioni: - tubazioni di alimentazione in materiale metallico o plastico; - guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; - valvola termostatizzabile e detentore cromati. Esclusioni: radiatore, comando termostatico e assistenza muraria. | cad | 132,37 | 1,06 | 54,82
1M.10.130.0020 | Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione o da rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Inclusioni: - tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale metallico o plastico; - guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; - valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in prossimità. Esclusioni: ventilconvettore, regolazione automatica, allacciamenti a valle delle valvole a sfera e assistenza muraria. Tipi di allacciamenti: |  |  |  |
1M.10.130.0020.a | - per ogni derivazione con impianto a 2 tubi | cad | 225,03 | 1,81 | 64,50
1M.10.130.0020.b | - per ogni derivazione con impianto a 4 tubi | cad | 344,48 | 2,77 | 63,20