Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MU.10- Materiali Acquedotto

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MU.10 | MATERIALI ACQUEDOTTO |  |  |  |
MU.10.010 | TUBAZIONI |  |  |  |
MU.10.010.0010 | Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m2 di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. compreso incidenza dei pezzi speciali. Diametro interno nominale (DN) - Classe: |  |  |  |
MU.10.010.0010.a | - DN 100 - Classe 40 | m | 28,46 |  |
MU.10.010.0010.b | - DN 150- Classe 40 | m | 42,92 |  |
MU.10.010.0010.c | - DN 200- Classe 40 | m | 57,97 |  |
MU.10.010.0010.d | - DN 250 - Classe 40 | m | 77,41 |  |
MU.10.010.0010.e | - DN 300 - Classe 40 | m | 94,92 |  |
MU.10.010.0010.f | - DN 400 - Classe 30 | m | 146,64 |  |
MU.10.010.0010.g | - DN 500 - Classe 30 | m | 203,79 |  |
MU.10.010.0010.h | - DN 600 - Classe 30 | m | 265,58 |  |
MU.10.010.0020 | Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m2 di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. compreso incidenza dei pezzi speciali. Diametro interno nominale (DN) - Classe: |  |  |  |
MU.10.010.0020.a | - DN 100 - Classe 40 | m | 39,33 |  |
MU.10.010.0020.b | - DN 150 - Classe 40 | m | 56,58 |  |
MU.10.010.0020.c | - DN 200 - Classe 40 | m | 74,68 |  |
MU.10.010.0020.d | - DN 250 - Classe 40 | m | 98,02 |  |
MU.10.010.0020.e | - DN 300 - Classe 40 | m | 122,57 |  |
MU.10.010.0020.f | - DN 400 - Classe 30 | m | 197,71 |  |
MU.10.010.0020.g | - DN 500 - Classe 30 | m | 273,55 |  |
MU.10.010.0020.h | - DN 600 - Classe 30 | m | 364,58 |  |
MU.10.020 | SARACINESCHE |  |  |  |
MU.10.020.0010 | Saracinesca a cuneo gommato flangiata , per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2004, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN): |  |  |  |
MU.10.020.0010.a | - DN 80 | cad | 103,66 |  |
MU.10.020.0010.b | - DN 100 | cad | 120,82 |  |
MU.10.020.0010.c | - DN 150 | cad | 183,47 |  |
MU.10.020.0010.d | - DN 200 | cad | 439,27 |  |
MU.10.020.0010.e | - DN 250 | cad | 601,12 |  |
MU.10.020.0010.f | - DN 300 | cad | 840,52 |  |
MU.10.020.0010.g | - DN 400 | cad | 2.144,92 |  |
MU.10.030 | VALVOLE |  |  |  |
MU.10.030.0010 | Valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN): |  |  |  |
MU.10.030.0010.a | - DN 400 | cad | 1.359,84 |  |
MU.10.030.0010.b | - DN 500 | cad | 2.458,35 |  |
MU.10.030.0010.c | - DN 600 | cad | 3.050,95 |  |
MU.10.030.0010.d | - DN 700 | cad | 4.720,91 |  |
MU.10.030.0010.e | - DN 800 | cad | 6.336,51 |  |
MU.10.040 | IDRANTI SOTTOSUOLO |  |  |  |
MU.10.040.0010 | Idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola DN 80 , asta di manovra e accessori | cad | 444,10 |  |
MU.10.050 | CAMERETTE PREFABBRICATE |  |  |  |
MU.10.050.0010 | CAMERETTA PREFABBRICATA DI ISPEZIONE DIAMETRO INTERNO 1500 mm PER INNESTO TUBAZIONI CON DIAMETRO SINO A 500 mm ( sino a altezza massima quota fondo tubazione 2,00 m ) Cameretta d'ispezione circolare in C.A.V. DN 1500 interno DIN 4034-1/UNI EN 1917, elemento di fondo con vasca in polipropilene o PRFV resistente alle acque reflue secondo norme " DIN " e " O-NORM " inserita sin dalla fase di produzione. Sagomatura idraulica interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato. Compreso: Prolunga e Soletta DN 1500, Anello raggiungi quota DN 800, Gradini in acciaio inox ricoperti in polietilene e conseguente Chiusino in G.S. diametro 800 peso non inferiore a 131 kg . Tutte le guarnizioni a norma DIN 4060/UNI EN 681-1 | cad | 1.783,71 |  |
MU.10.050.0020 | CAMERETTA PREFABBRICATA DI ISPEZIONE DIAMETRO INTERNO 1500 mm PER INNESTO TUBAZIONI CON DIAMETRO dal 600 al 800 mm ( sino a altezza massima quota fondo tubazione 2,10 m ) Cameretta d'ispezione circolare in C.A.V. DN 1500 interno DIN 4034-1/UNI EN 1917, elemento di fondo con vasca in polipropilene o PRFV resistente alle acque reflue secondo norme " DIN " e " O-NORM " inserita sin dalla fase di produzione. Sagomatura idraulica interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato. Compreso: Prolunga e Soletta DN 1500, Anello raggiungi quota DN 800, Gradini in acciaio inox ricoperti in polietilene e conseguente Chiusino in G.S. diametro 800 peso non inferiore a 131 kg. Tutte le guarnizioni a norma DIN 4060/UNI EN 681-1 | cad | 2.210,05 |  |