Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.19 - Rivestimenti

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.19 | RIVESTIMENTI |  |  |  |
1C.19.050 | RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA |  |  |  |
1C.19.050.0010 | Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: |  |  |  |
1C.19.050.0010.a | - 15 x 15 cm, colore bianco | m² | 35,76 | 0,14 | 49,30
1C.19.050.0010.b | - 15 x 15 cm, colori chiari e decorate | m² | 36,14 | 0,15 | 48,78
1C.19.050.0010.c | - 20 x 20 cm, tipo tinte unite | m² | 35,76 | 0,14 | 49,30
1C.19.050.0010.d | - 20 x 20 cm, tipo decorate | m² | 36,14 | 0,15 | 48,78
1C.19.050.0020 | Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle: |  |  |  |
1C.19.050.0020.a | - 20 x 20 cm, tipo fiammato | m² | 34,75 | 0,14 | 50,73
1C.19.050.0020.b | - 20 x 20 cm, tipo tinte unite | m² | 37,60 | 0,15 | 46,89
1C.19.050.0020.c | - 20 x 20 cm, tipo decorate | m² | 35,80 | 0,14 | 49,25
1C.19.050.0020.d | - 30 x 30 cm, tipo fiammato | m² | 36,76 | 0,15 | 47,96
1C.19.050.0020.e | - 30 x 30 cm, tipo tinte unite | m² | 37,60 | 0,15 | 46,89
1C.19.050.0020.f | - 30 x 30 cm, tipo decorate | m² | 39,92 | 0,16 | 44,16
1C.19.050.0030 | Rivestimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: |  |  |  |
1C.19.050.0030.a | - 7,5 x 15 cm, spess. 8/9 mm | m² | 32,53 | 0,13 | 54,20
1C.19.050.0030.b | - 10 x 10 cm, spess. 8/9 mm | m² | 33,51 | 0,13 | 52,61
1C.19.050.0030.c | - 10 x 20 cm, spess. 8/9 mm | m² | 33,99 | 0,14 | 51,87
1C.19.050.0040 | Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: |  |  |  |
1C.19.050.0040.a | - 10 x 10 cm, colori chiari | m² | 34,91 | 0,14 | 50,50
1C.19.050.0040.b | - 10 x 20 cm, colori chiari | m² | 35,27 | 0,14 | 49,99
1C.19.050.0040.c | - 20 x 20 cm, colori chiari | m² | 35,41 | 0,14 | 49,79
1C.19.050.0040.d | - 30 x 30 cm, colori chiari | m² | 35,27 | 0,14 | 49,99
1C.19.050.0070 | Sovrapprezzo per posa rivestimenti ceramici interni con malta, su intonaco rustico (questo da computare a parte) | m² | 6,48 | 0,03 | 66,82
1C.19.050.0080 | Sovrapprezzo per posa a 45° | m² | 2,61 | 0,01 | 80,46
1C.19.100 | RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE E TELI VINILICI |  |  |  |
1C.19.100.0010 | Rivestimento con piastrelle resilienti in resine speciali e PVC rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati, superficie non riflettente, leggermente goffrata, lamina trasparente da 0,45 mm, formato 32 x 32 cm, 42 x 64 cm, 64 x 64 cm, spessore 3,0 mm; applicate con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie; posate: |  |  |  |
1C.19.100.0010.a | - con giunti accostati e stuccati | m² | 42,53 | 0,17 | 31,98
1C.19.100.0010.b | - con giunti fugati con distanziatori da 2 ÷ 3 mm e stuccati | m² | 47,42 | 0,19 | 31,02
1C.19.100.0020 | Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm | m² | 26,25 | 0,11 | 47,62
1C.19.100.0030 | Rivestimento in teli costituiti da strato esterno in cloruro di polivinile, supporto in cotone, posato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli a superficie operata, lavabile, colori di produzione, altezza 140 cm, tipo: |  |  |  |
1C.19.100.0030.a | - leggero | m² | 20,29 | 0,08 | 45,64
1C.19.100.0030.b | - pesante | m² | 22,61 | 0,09 | 43,43
1C.19.100.0040 | Rivestimento con teli fonoassorbenti in PVC espanso ricoperto da strato di PVC, posato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 ÷ 150 cm, spessore 2,0 mm | m² | 24,38 | 0,10 | 35,73
1C.19.100.0050 | Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 1 mm, costituito da una base omogenea di spessore 0,9 mm e da uno strato di usura superficiale da 0,1 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità. | m² | 26,13 | 0,11 | 33,33
1C.19.100.0060 | Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 1,5 mm, costituito da una base omogenea e da uno strato di usura di spessore 0,2 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità. | m² | 30,99 | 0,12 | 28,11
1C.19.100.0070 | Saldatura a caldo dei giunti di piastrelle o teli vinilici per rivestimento, previa preparazione, mediante interposizione di filetto in PVC, compresa refilatura finale, pulizia ed assistenze murarie | m | 3,19 | 0,01 | 65,83
1C.19.150 | RIVESTIMENTI ESTERNI IN CLINKER |  |  |  |
1C.19.150.0010 | Rivestimento esterno in listelli di clinker trafilato, posato con colla su superfici intonacate esistenti; con listelli da 6 x 24 - 12 x 24 cm. Comprese assistenze murarie, accurata sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi: |  |  |  |
1C.19.150.0010.a | - colorati in pasta, serie grezza | m² | 52,35 | 1,26 | 51,46
1C.19.150.0010.b | - smaltati e vetrinati | m² | 54,45 | 1,31 | 49,48
1C.19.150.0020 | Rivestimento esterno in listelli di clinker trafilato, posato con colla su superfici intonacate esistenti; con listelli da 12 x 12 cm. Comprese assistenze murarie, accurata sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi: |  |  |  |
1C.19.150.0020.a | - colorati in pasta, serie grezza | m² | 56,14 | 1,35 | 47,99
1C.19.150.0020.b | - smaltati e vetrinati | m² | 58,86 | 1,42 | 45,77
1C.19.150.0030 | Rivestimento esterno in listelli di laterizio estruso, dimensioni 5,5 x 25 cm, posati con colla su intonaco rustico di sottofondo preesistente. Comprese assistenze murarie, accurata sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni. | m² | 45,54 | 1,10 | 59,16
1C.19.150.0040 | Sovrapprezzo per posa rivestimenti ceramici esterni con malta, su intonaco rustico (questo da computare a parte), compresa assistenza muraria. | m² | 6,57 | 0,16 | 69,71
1C.19.200 | RIVESTIMENTI IN MARMO O PIETRA |  |  |  |
1C.19.200.0010 | Sola posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali con lastre di marmo o pietra naturale a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idonei collanti e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro: |  |  |  |
1C.19.200.0010.a | - rivestimenti e zoccolature esterne | m² | 61,11 | 1,47 | 75,06
1C.19.200.0010.b | - rivestimenti e zoccolature interne | m² | 67,98 | 1,64 | 75,59
1C.19.200.0020 | Sola posa in opera di zoccolino per esterni, altezza 12 ÷ 15 cm, spessore 2 cm, compresa assistenza muraria, fornitura di malta o idonei collanti: | m | 13,39 | 0,32 | 77,97
1C.19.200.0050 | Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o fiammata, a casellario (spessore medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni se necessari: |  |  |  |
1C.19.200.0050.a | - Trachite gialla | m² | 212,97 | 5,13 | 20,92
1C.19.200.0050.b | - Beola grigia | m² | 213,30 | 5,14 | 22,29
1C.19.200.0050.c | - Granito sardo rosa | m² | 184,96 | 4,45 | 25,70
1C.19.200.0050.d | - Serizzo Antigorio | m² | 166,81 | 4,02 | 28,50
1C.19.200.0100 | Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali interne con lastre di marmo o pietra naturale lucida a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idoneo collante e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro: |  |  |  |
1C.19.200.0100.a | - Bianco Carrara tipo C | m² | 160,12 | 3,86 | 28,03
1C.19.200.0100.b | - Aurisina fiorito | m² | 155,94 | 3,75 | 28,78
1C.19.200.0100.c | - Botticino Classico | m² | 155,52 | 3,74 | 28,86
1C.19.200.0100.d | - Chiampo Olivo | m² | 134,62 | 3,24 | 33,34
1C.19.200.0100.e | - Trachite gialla | m² | 212,65 | 5,12 | 21,11
1C.19.200.0100.f | - Beola grigia | m² | 218,25 | 5,25 | 23,30
1C.19.200.0100.g | - Granito sardo rosa | m² | 189,90 | 4,57 | 26,78
1C.19.200.0100.h | - Serizzo Antigorio | m² | 171,76 | 4,14 | 29,61
1C.19.250 | RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI |  |  |  |
1C.19.250.0010 | Rivestimento pareti in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m². | m² | 77,42 | 1,86 | 19,40