Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1E.13 - Impianti di rilevazione incendio

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1E.13 | IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO |  |  |  |
1E.13.010 | CENTRALI ANALOGICHE |  |  |  |
1E.13.010.0010 | Centrale per rivelazione incendi equipaggiata di 2 loop di rivelazione in grado di gestire fino a 64 indirizzi per loop (totale di 128 indirizzi). Completa di display di tipo grafico e tastiera di gestione alfanumerica. La centrale dispone di 3 uscite di allarme comuni. Equipaggiata di 1 uscita seriale RS232, 1 uscita opzionale per dispositivi LON e di 1 uscita RS485 per il collegamento in rete di pannelli di ripetizione con display su rete dedicata. Spazio interno per 2 batterie 12V 7Ah. Predisposta per teleassistenza remota (tramite modem opzionale). Conforme alla normativa EN54 | cad | 2.445,80 | 19,66 | 11,87
1E.13.010.0020 | Centrale per rivelazione incendi equipaggiata di 2 loop di rivelazione espandibili a 8 in grado di gestire fino a 128 indirizzi per loop. Completa di display di tipo grafico, tastiera di gestione alfanumerica e pannello di visualizzazione per 16 led espandibili a 64. Equipaggiata di 2 uscite seriali RS232, 1 uscita LON per pannelli di ripetizione e di 1 uscita RS485 per il collegamento in rete di altri elementi del sistema. Spazio interno per 2 batterie 12V 18Ah. Predisposta per teleassistenza remota (tramite modem opzionale). Conforme alla normativa EN54. |  |  |  |
1E.13.010.0020.a | - equipaggiamento base | cad | 5.152,05 | 41,42 | 3,76
1E.13.010.0020.b | - kit di programmazione upload/download, compreso CD, cavi e istruzioni | cad | 795,81 | 6,40 | 6,08
1E.13.010.0020.c | - modulo di espansione per 2 loops. Installazione diretta all'interno della centrale su bus di collegamento moduli. | cad | 286,11 | 2,30 | 8,45
1E.13.010.0020.d | - modulo per rete LON. Installazione prevista all'interno delle centrali serie su connettore dedicato | cad | 187,34 | 1,51 | 5,17
1E.13.010.0020.e | - pannello ripetitore LCD su bus LON | cad | 981,97 | 7,89 | 1,97
1E.13.010.0020.f | - kit loop aggiuntivo | cad | 765,72 | 6,16 | 3,16
1E.13.010.0020.g | - modulo di comunicazione RS232 | cad | 280,10 | 2,25 | 6,91
1E.13.010.0020.h | - pannello ripetitore LCD | cad | 987,97 | 7,94 | 2,45
1E.13.010.0030 | Centrale per rivelazione incendi equipaggiata di 4 loop di rivelazione in grado di gestire fino a 128 indirizzi per loop (totale di 512 indirizzi). Completa di display di tipo grafico, tastiera di gestione alfanumerica e pannello di visualizzazione per 16 led. Equipaggiata di 2 uscite seriali RS232, 1 uscita opzionale per dispositivi LON e di 1 uscita RS485 per il collegamento su rete proprietaria. Spazio interno per 2 batterie 12V 18Ah. Predisposta per teleassistenza remota (tramite modem opzionale). Conforme alla normativa EN54. |  |  |  |
1E.13.010.0030.a | - 4 loop capace di 512 elementi indirizzati, batterie escluse | cad | 3.276,64 | 26,34 | 10,34
1E.13.010.0030.b | - kit di programmazione upload/download, compreso CD, cavi e istruzioni | cad | 795,81 | 6,40 | 6,08
1E.13.010.0040 | Componenti per ampliamenti: |  |  |  |
1E.13.010.0040.a | - modulo di espansione per 2 loops. Installazione diretta all'interno della centrale su bus di collegamento moduli. | cad | 286,11 | 2,30 | 8,45
1E.13.010.0040.b | - scheda 2 interfacce seriali con cavo piatto per collegam,ento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato | cad | 2.885,44 | 23,19 | 0,84
1E.13.010.0040.c | - kit di programmazione | cad | 765,72 | 6,16 | 3,16
1E.13.010.0050 | Interfacce speciali gas per centrali analogiche: |  |  |  |
1E.13.010.0050.a | - interfaccia per singolo sensore completa di contenitore | cad | 153,09 | 1,23 | 31,60
1E.13.010.0050.b | - interfaccia per massimo 4 sensori senza contenitore | cad | 246,97 | 1,99 | 39,18
1E.13.010.0060 | Centrale modulare in versione da armadio a muro con sportello e chiave, completa di linea, alimentatore 3A, batterie escluse, conforme alla norma EN54 |  |  |  |
1E.13.010.0060.a | - 4 loop | cad | 4.282,44 | 34,42 | 6,78
1E.13.010.0060.b | - 8 loop | cad | 6.578,24 | 52,88 | 6,62
1E.13.010.0060.c | - 12 loop | cad | 8.451,89 | 67,94 | 6,01
1E.13.010.0060.d | - 16 loop | cad | 10.325,52 | 83,00 | 5,62
1E.13.010.0070 | Centrale modulare in versione RACK 19" 9 unità, completa di linea, alimentatore 3A, batterie escluse, conforme alla norma EN54 |  |  |  |
1E.13.010.0070.a | - 4 loop | cad | 4.324,23 | 34,76 | 8,95
1E.13.010.0070.b | - 8 loop | cad | 6.637,98 | 53,36 | 8,75
1E.13.010.0070.c | - 12 loop | cad | 8.506,66 | 68,38 | 7,96
1E.13.010.0070.d | - 16 loop | cad | 10.374,02 | 83,39 | 7,46
1E.13.010.0080 | Componenti per ampliamenti |  |  |  |
1E.13.010.0080.a | - Cestello porta schede per ampliamento linee 3 slot, completo di cavo flat per 3 schede | cad | 392,71 | 3,16 | 12,32
1E.13.010.0080.b | - scheda 2 interfacce seriali con cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato | cad | 412,83 | 3,32 | 11,72
1E.13.010.0090 | Interfacce speciali gas per centrali analogiche |  |  |  |
1E.13.010.0090.a | - interfaccia per singolo sensore completa di contenitore | cad | 30,09 | 0,24 | 80,39
1E.13.010.0090.b | - interfaccia per massimo 4 sensori completa di contenitore | cad | 60,19 | 0,48 | 80,38
1E.13.020 | RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE |  |  |  |
1E.13.020.0010 | Rivelatori a basso profilo, tipologie: |  |  |  |
1E.13.020.0010.a | - ottico di fumo analogico con microprocessore | cad | 95,21 | 0,77 | 12,71
1E.13.020.0010.b | - analogico ottico/termico | cad | 122,17 | 0,98 | 9,90
1E.13.020.0010.c | - analogico di alta temperatura, temperatura di allarme 57°C | cad | 90,69 | 0,73 | 13,34
1E.13.020.0010.d | - rivelatore analogico ottico/termico | cad | 134,58 | 1,08 | 17,97
1E.13.020.0020 | Rivelatori a sicurezza intrinseca, tipologie: |  |  |  |
1E.13.020.0020.a | - ottico di fumo a basso profilo | cad | 204,46 | 1,64 | 5,92
1E.13.020.0020.b | - modulo interfaccia per max 30 rivelatori ottici di fumo a sicurezza intrinseca | cad | 119,89 | 0,96 | 10,09
1E.13.020.0020.c | - barriera a sicurezza intrinseca | cad | 697,20 | 5,60 | 1,74
1E.13.020.0030 | Camera di analisi per condotte per la campionatura della corrente d'aria nelle condotte, possibilità di montaggio di rivelatori di fumo ottici, controllo costante della sensibilità e verifica degli allarmi della centrale, range dell'aria nel canale 2-20 m/s, contenitore in plastica robusta, coperchio trasparente per ispezione dei filcamera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS. E' previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmettere l'aria in condotta. L'unità dovrà essere in grado di monitorare un flusso di aria tra 0,2 m/s e 20 m/s. Escluso rivelatore e base. Protezione IP54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. |  |  |  |
1E.13.020.0030.a | - camera di analisi | cad | 191,81 | 1,54 | 6,31
1E.13.020.0030.b | - tubo di campionamento cm 150 | cad | 23,50 | 0,19 | 51,49
1E.13.020.0030.c | - barriera a sicurezza intrinseca | cad | 43,73 | 0,35 | 55,32
1E.13.020.0040 | Basi ed accessori: |  |  |  |
1E.13.020.0040.a | - base standard | cad | 26,99 | 0,22 | 62,73
1E.13.020.0040.b | - controbase in plastica con ingresso tubi | cad | 17,63 | 0,14 | 54,91
1E.13.020.0040.c | - base con isolatore | cad | 43,10 | 0,35 | 22,46
1E.13.020.0040.d | - anello adattatore | cad | 23,33 | 0,19 | 41,49
1E.13.020.0040.e | - cappuccio antiacqua per zoccolo | cad | 16,27 | 0,13 | 59,50
1E.13.020.0050 | Pulsanti manuali indirizzabili: |  |  |  |
1E.13.020.0050.a | - analogico a rottura vetro, completo di isolatore di linea, standard in italiano secondo la norma EN54.11 | cad | 107,39 | 0,86 | 9,01
1E.13.020.0050.b | - membrana plastica da utilizzare al posto del vetrino per rendere riarmabile il pulsante | cad | 14,39 | 0,12 | 67,27
1E.13.020.0050.c | - vetro di ricambio per pulsante, confezione da 10 pezzi | cad | 32,94 | 0,26 | 29,39
1E.13.020.0050.d | - base relè | cad | 69,51 | 0,56 | 13,93
1E.13.020.0050.e | - kit per montaggio incassato | cad | 14,22 | 0,11 | 33,97
1E.13.020.0050.f | - anello adattatore | cad | 12,73 | 0,10 | 37,94
1E.13.020.0050.g | - cappuccio antiacqua per zoccolo | cad | 31,39 | 0,25 | 15,39
1E.13.020.0060 | Interfacce analogiche: |  |  |  |
1E.13.020.0060.a | - modulo di ingresso, interfaccia per rivelatori di fumo convenzionali a 2 fili | cad | 134,92 | 1,08 | 17,93
1E.13.020.0060.b | - modulo di ingresso miniaturizzato | cad | 95,91 | 0,77 | 2,52
1E.13.020.0060.c | - modulo 4 ingressi | cad | 132,61 | 1,07 | 3,64
1E.13.020.0060.d | - modulo 4 ingressi- 4 relé | cad | 237,79 | 1,91 | 1,02
1E.13.020.0060.e | - modulo per 1 linea controllata di avvisatori acustici | cad | 181,21 | 1,46 | 1,34
1E.13.020.0060.f | - modulo 1 ingresso | cad | 181,21 | 1,46 | 1,34
1E.13.020.0060.g | - modulo 2 ingressi + 2 uscite | cad | 181,49 | 1,46 | 1,33
1E.13.020.0060.h | - modulo 2 ingressi + 1 uscita | cad | 144,87 | 1,16 | 1,67
1E.13.020.0070 | Interfacce analogiche |  |  |  |
1E.13.020.0070.a | - modulo di ingresso, interfaccia per rivelatori di fumo convenzionali a 2 fili | cad | 153,14 | 1,23 | 9,47
1E.13.020.0070.b | - modulo di ingresso miniaturizzato | cad | 82,99 | 0,67 | 17,48
1E.13.020.0070.c | - modulo di ingresso micro con uscita per LED | cad | 87,47 | 0,70 | 16,59
1E.13.020.0070.d | - modulo 10 ingressi | cad | 404,78 | 3,25 | 5,98
1E.13.020.0070.e | - modulo 10 uscite relè | cad | 477,19 | 3,84 | 5,07
1E.13.020.0070.f | - modulo 5 ingressi - 5 uscite | cad | 415,23 | 3,34 | 5,83
1E.13.020.0070.g | - modulo 1 uscita | cad | 105,38 | 0,85 | 13,77
1E.13.020.0070.h | - modulo 1 ingresso | cad | 93,43 | 0,75 | 15,53
1E.13.020.0070.i | - modulo 2 ingressi | cad | 118,87 | 0,96 | 16,29
1E.13.020.0070.j | - modulo 2 ingressi + 1 uscita | cad | 137,53 | 1,11 | 14,08
1E.13.020.0070.k | - modulo d'isolamento | cad | 75,42 | 0,61 | 6,40
1E.13.020.0070.l | - box per montaggio | cad | 18,69 | 0,15 | 25,84
1E.13.020.0070.m | - accessorio per montaggio su guida DIN | cad | 14,96 | 0,12 | 32,29
1E.13.020.0070.n | - accessorio per montaggio su pannello | cad | 14,96 | 0,12 | 32,29
1E.13.020.0080 | Interfaccia speciale per chiamata operatore, fornisce 2 ingressi per contatti e 1 uscita per segnalatore ottico/acustico, telealimentato da loop | cad | 148,03 | 1,19 | 16,34
1E.13.020.0090 | Segnalatori acustici indirizzabili |  |  |  |
1E.13.020.0090.a | - Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o con alimentazione esterna | cad | 142,05 | 1,14 | 17,03
1E.13.020.0090.b | - supporto di montaggio per sirena, IP54 di colore rosso | cad | 12,73 | 0,10 | 37,94
1E.13.020.0090.c | - supporto di montaggio per sirena di colore rosso | cad | 15,71 | 0,13 | 30,74
1E.13.030 | CENTRALI CONVENZIONALI |  |  |  |
1E.13.030.0010 | Centrale convenzionale, conforme alla norma EN54 |  |  |  |
1E.13.030.0010.a | - centrale a 2 zone di rivelazione incendio, batterie escluse | cad | 398,73 | 3,21 | 12,13
1E.13.030.0010.b | - centrale a 4 zone di rivelazione incendio, batterie escluse | cad | 516,17 | 4,15 | 18,75
1E.13.030.0010.c | - centrale a 8 zone di rivelazione incendio, batterie escluse | cad | 624,49 | 5,02 | 15,49
1E.13.030.0010.d | - centrale a 16 zone di rivelazione incendio, batterie escluse | cad | 624,49 | 5,02 | 15,49
1E.13.030.0020 | Centrale convenzionale con opzione di spegnimento, conforme alla norma EN54 |  |  |  |
1E.13.030.0020.a | - centrale a 12 zone con display a cristalli liquidi, software multilingue, batterie escluse | cad | 1.362,76 | 10,95 | 14,20
1E.13.030.0020.b | - scheda per centrale , fornisce 2 canali di spegnimento | cad | 189,45 | 1,52 | 25,54
1E.13.030.0020.c | - scheda per 16 relè programmabili | cad | 249,64 | 2,01 | 38,76
1E.13.040 | RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI |  |  |  |
1E.13.040.0010 | Rivelatori a basso profilo: |  |  |  |
1E.13.040.0010.a | - ottico di fumo | cad | 59,27 | 0,48 | 20,42
1E.13.040.0010.b | - ottico di fumo con relè | cad | 84,25 | 0,68 | 14,36
1E.13.040.0010.c | - ottico termico multicriteria | cad | 75,09 | 0,60 | 16,11
1E.13.040.0010.d | - termovelocimetrico + max temperatura 57°C | cad | 57,16 | 0,46 | 21,17
1E.13.040.0010.e | - termovelocimetrico + max temperatura 57°C e relè | cad | 89,35 | 0,72 | 27,07
1E.13.040.0020 | Accessori per rivelatori basso profilo: |  |  |  |
1E.13.040.0020.a | - base per rivelatori | cad | 12,42 | 0,10 | 38,89
1E.13.040.0020.b | - controbase ingresso tubi- in plastica | cad | 11,59 | 0,09 | 41,67
1E.13.040.0020.c | - anello adattatore | cad | 17,30 | 0,14 | 27,92
1E.13.040.0020.d | - cappuccio antiacqua per zoccolo | cad | 10,24 | 0,08 | 47,17
1E.13.040.0030 | Rivelatori a sicurezza intrinseca: |  |  |  |
1E.13.040.0030.a | - multicriterio ottico/termico a sicurezza intrinseca | cad | 256,70 | 2,06 | 4,71
1E.13.040.0030.b | - termovelocimetrico a sicurezza intrinseca | cad | 190,44 | 1,53 | 6,35
1E.13.040.0030.c | - ottico di fumo a sicurezza intrinseca | cad | 62,08 | 0,50 | 19,49
1E.13.040.0030.d | - barriera a sicurezza intrinseca | cad | 712,24 | 5,73 | 3,40
1E.13.040.0040 | Camera di analisi per condotte per la campionatura della corrente d'aria nelle condotte, possibilità di montaggio di rivelatori di fumo ottici, controllo costante della sensibilità e verifica degli allarmi della centrale, range dell'aria nel canale 2-20 m/s, contenitore in plastica robusta, coperchio trasparente per ispezione dei filcamera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS. E' previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmettere l'aria in condotta. L'unità dovrà essere in grado di monitorare un flusso di aria tra 0,2 m/s e 20 m/s. Escluso rivelatore e base. Protezione IP54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. |  |  |  |
1E.13.040.0040.a | - camera di analisi | cad | 236,94 | 1,90 | 20,42
1E.13.040.0040.b | - tubo di campionamento cm 150 | cad | 20,49 | 0,16 | 47,24
1E.13.040.0050 | Rivelatori termici speciali |  |  |  |
1E.13.040.0050.a | - termico ADPE, temperatura a richiesta | cad | 430,70 | 3,46 | 2,81
1E.13.040.0050.b | - termico IP66, temperatura a richiesta | cad | 385,15 | 3,10 | 3,14
1E.13.040.0050.c | - termico, temperatura 57°C | cad | 206,64 | 1,66 | 5,86
1E.13.040.0050.d | - termico, temperatura 90°C | cad | 206,64 | 1,66 | 5,86
1E.13.040.0050.e | - termico, temperatura a richiesta (max 110°C) | cad | 216,38 | 1,74 | 5,59
1E.13.040.0050.f | - termico ADPE, temperatura 57°C | cad | 235,87 | 1,90 | 5,13
1E.13.040.0050.g | - termico ADPE, temperatura 90°C | cad | 235,87 | 1,90 | 5,13
1E.13.040.0050.h | - termico ADPE, temperatura a richiesta (max 110°C) | cad | 261,19 | 2,10 | 4,63
1E.13.040.0050.i | - sonda IP67, temp. 57°C | cad | 166,49 | 1,34 | 14,53
1E.13.040.0050.j | - sonda IP67, temperatura a richiesta (max 110°C) | cad | 179,46 | 1,44 | 13,48
1E.13.040.0060 | Cavo termosensibile : |  |  |  |
1E.13.040.0060.a | - tarato per 68°C | m | 17,89 | 0,14 | 54,11
1E.13.040.0060.b | - tarato per 105°C | m | 16,58 | 0,13 | 58,38
1E.13.040.0070 | Sonde antiallagamento: |  |  |  |
1E.13.040.0070.a | - rilevatore puntiforme allagamento autonomo | cad | 71,01 | 0,57 | 13,63
1E.13.040.0070.b | - rivelatore puntiforme antiallagamento | cad | 59,59 | 0,48 | 16,24
1E.13.040.0070.c | - interfaccia per rilevatore puntiforme antiallagamento | cad | 59,59 | 0,48 | 16,24
1E.13.040.0080 | Rivelatori lineari: |  |  |  |
1E.13.040.0080.a | - ottico di fumo composto da unità di trasmissione e unità di ricezione, portata massima 100 m, completo d accessori di montaggio, conforme norma EN54 | cad | 1.090,72 | 8,77 | 2,22
1E.13.040.0080.b | - barriera ad infrarossi, a riflessione, rivel. fumi, portata 5 - 50 mt. EN54.12 CPD | cad | 868,91 | 6,98 | 1,11
1E.13.040.0080.c | - barriera ad infrarossi, a riflessione, rivel. fumi, portata 5 - 100 mt. EN54.12 CPD | cad | 1.179,54 | 9,48 | 2,05
1E.13.040.0090 | Rivelatori lineari in esecuzione ADPE |  |  |  |
1E.13.040.0090.a | - ottico di fumo composto da unità di trasmissione e unità di ricezione, portata massima 100 m, custodia per installazione in ambienti con rischio di esplosione, completo d accessori di montaggio, conforme norma EN54 | cad | 4.889,15 | 39,30 | 0,49
1E.13.040.0100 | Rivelatori di fiamma: |  |  |  |
1E.13.040.0100.a | - UV 24 Vcc IP55, completo di scheda relè allarme/guasto | cad | 1.989,39 | 15,99 | 1,22
1E.13.040.0100.b | - UV 24 Vcc antideflagrante, completo di scheda relè allarme/guasto | cad | 3.295,59 | 26,49 | 0,73
1E.13.040.0110 | Accessori per rivelatori di fiamma: |  |  |  |
1E.13.040.0110.a | - supporto di montaggio orientabile | cad | 299,41 | 2,41 | 3,23
1E.13.040.0120 | Rivelatori di scintilla - 24 Vcc | cad | 1.728,15 | 13,89 | 1,40
1E.13.040.0130 | Supporto per Rivelatori di scintilla - 24 Vcc | cad | 293,38 | 2,36 | 1,65
1E.13.040.0140 | Elettromagneti: |  |  |  |
1E.13.040.0140.a | - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. | cad | 75,52 | 0,61 | 32,03
1E.13.040.0140.b | - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. | cad | 87,23 | 0,70 | 27,73
1E.13.040.0140.c | - elettromagnete montato su base metallica quadrata completo di controplacca fissa. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP30. | cad | 70,82 | 0,57 | 34,16
1E.13.040.0140.d | - elettromagnete per porta tagliafuoco per installazione ad incasso completo di controplacca articolata e di pulsante di sblocco. Forza di ritenuta 40 daN, Alimentazione 24Vcc. Protezione IP42. Box da incasso escluso. | cad | 85,19 | 0,68 | 28,40
1E.13.040.0140.e | - elettromagnete per porta tagliafuoco in contenitore di alluminio rinforzato completo di controplacca articolata e di pulsante di sblocco. Forza di ritenuta 40 daN, Alimentazione 24Vcc. Protezione IP52 | cad | 94,57 | 0,76 | 25,58
1E.13.040.0140.f | - elettromagnete in contenitore di alluminio rinforzato per montaggio a superficie completo di controplacca piatta e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP52. | cad | 117,11 | 0,94 | 20,66
1E.13.040.0140.g | - estensione in allumino rinforzato per elettromagnete Lunghezza di 40 mm. | cad | 31,32 | 0,25 | 30,91
1E.13.040.0140.h | - estensione in allumino rinforzato per elettromagnete. Lunghezza di 150 mm. | cad | 33,57 | 0,27 | 28,84
1E.13.040.0140.i | - estensione in allumino rinforzato per elettromagnete. Lunghezza di 250 mm. | cad | 36,08 | 0,29 | 26,83
1E.13.040.0140.l | - elettromagnete in contenitore metallico antideflagrante completo di controplacca piatta. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 50daN ed assorbimento di 1,6 W. | cad | 1.351,47 | 10,86 | 0,72
1E.13.040.0140.m | - colonnina standard per fissaggio elettromagneti standard. Possibilità di fissaggio a parete o pavimento. | cad | 59,27 | 0,48 | 16,33
1E.13.040.0140.n | - piastra di ancoraggio fissa per elettromagnete. | cad | 59,27 | 0,48 | 16,33
1E.13.040.0140.o | - piastra di ancoraggio con rotazione fino a 120° per elettromagnete. | cad | 43,65 | 0,35 | 22,18
1E.13.040.0140.p | - elettromagnete per montaggio a pavimento. IP40 Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 490N. Completo di pulsante di sblocco. | cad | 212,96 | 1,71 | 11,36
1E.13.040.0150 | Pulsanti manuali d'allarme a rottura vetro: |  |  |  |
1E.13.040.0150.a | - convenzionale a 1 scambio | cad | 31,83 | 0,26 | 38,01
1E.13.040.0150.b | - convenzionale a 2 scambi | cad | 39,65 | 0,32 | 30,52
1E.13.040.0150.c | - vetro di ricambio per pulsante, confezione da 10 pezzi | cad | 26,91 | 0,22 | 17,95
1E.13.040.0150.d | - a 1 scambio IP65, rottura vetro | cad | 177,83 | 1,43 | 2,72
1E.13.040.0160 | Segnalatori ottico/acustici: |  |  |  |
1E.13.040.0160.a | - sirena piezo-elettronica multitono da interno con base a basso profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 2 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP21. EN54 CPD | cad | 78,43 | 0,63 | 30,84
1E.13.040.0160.b | - sirena piezo-elettronica multitono da esterno con base ad alto profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 2 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP65. EN54 CPD | cad | 78,43 | 0,63 | 30,84
1E.13.040.0160.c | - sirena piezo-elettronica multitono da interno con lampeggiante e base a basso profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio.- sirena e lampeggiante con comando separato. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP21 | cad | 117,84 | 0,95 | 8,21
1E.13.040.0160.d | - sirena piezo-elettronica multitono da esterno con lampeggiante e base ad alto profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. - sirena e lampeggiante con comando separato. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP65 | cad | 124,38 | 1,00 | 7,78
1E.13.040.0160.e | - sirena piezo-elettronica multitono da interno predisposta per il fissaggio di base per sensore (interasse 64mm.). Trimmer per la regolazione del volume. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP21. EN54 CPD | cad | 69,51 | 0,56 | 13,93
1E.13.040.0160.f | - sirena autoalimentata da esterno, di colore rosso, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., con coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo rosso, potenza acustica di 120 dB a un metro. Batteria s | cad | 183,61 | 1,48 | 5,27
1E.13.040.0160.g | - sirena autoalimentata da esterno, di colore rosso, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., lampeggiante strobo rosso, potenza acustica di 106 dB a 3 metri. Batteria supportata 12Vcc- 2,2Ah. | cad | 154,42 | 1,24 | 6,27
1E.13.040.0160.h | - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W | cad | 39,47 | 0,32 | 24,52
1E.13.040.0160.i | - campana polarizzata. Alimentazione a 24 Vcc. Diametro 6". Basso assorbimento.-EN54 CPD | cad | 67,40 | 0,54 | 14,36
1E.13.040.0160.j | - campana elettronica con calotta in acciaio rosso di diametro 6". Protezione IP55 per iInstallazione in esterni. Funzionamento a 24Vcc. | cad | 100,35 | 0,81 | 14,46
1E.13.040.0160.k | - campana di allarme 12Vcc. - 112mm. | cad | 67,21 | 0,54 | 21,59
1E.13.040.0160.l | - campana di allarme 12Vcc. - 152mm. | cad | 71,06 | 0,57 | 13,62
1E.13.040.0160.m | - campana di allarme 24Vcc. - 112mm. | cad | 61,21 | 0,49 | 15,81
1E.13.040.0160.n | - campana di allarme 24Vcc. - 152mm. | cad | 72,60 | 0,58 | 13,33
1E.13.040.0160.o | - pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità. Alimentazione 24 Vcc. Custodia in materiale plastico. Scritta standard con "allarme incendio". Protwzione IP42. | cad | 151,04 | 1,21 | 32,03
1E.13.040.0160.p | - pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità. Alimentazione 24 Vcc. Custodia in materiale plastico. Scritta standard con "allarme incendio". Protezione IP65 | cad | 134,20 | 1,08 | 7,21
1E.13.040.0160.q | - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomal | cad | 151,36 | 1,22 | 3,19
1E.13.040.0160.r | - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomal | cad | 191,92 | 1,54 | 2,52
1E.13.040.0160.s | - staffa per installazione a bandiera o bifacciale della serie di pannelli ottico/acustici GRP25x | cad | 23,77 | 0,19 | 20,32
1E.13.040.0160.t | - ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipaggiato di 2 led.Da utilizzare con sostemi convenzionali o analogici" | cad | 20,64 | 0,17 | 23,40
1E.13.040.0160.u | - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica. | cad | 21,88 | 0,18 | 22,07
1E.13.040.0160.v | - ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipaggiato di 3 led.Da utilizzare con sistemi convenzionali o analogici" | cad | 20,38 | 0,16 | 23,70
1E.13.050 | RIVELAZIONE GAS |  |  |  |
1E.13.050.0010 | Centrale di rivelazione gas proporzionale con display a cristalli liquidi retroilluminato e 7 tasti funzione, batterie 2x12V 7Ah escluse, alimentazione 230 Vca in versione rack: |  |  |  |
1E.13.050.0010.a | - a 4 canali di rivelazione | cad | 865,12 | 6,95 | 5,59
1E.13.050.0010.b | - a 8 canali di rivelazione | cad | 1.315,76 | 10,58 | 7,35
1E.13.050.0020 | Centrale di rivelazione gas proporzionale con display a cristalli liquidi retroilluminato e 7 tasti funzione, batterie 2x12V 7Ah escluse, alimentazione 230 Vca: |  |  |  |
1E.13.050.0020.a | - 8 canali di rivelazione espandibile a 104 | cad | 3.012,62 | 24,22 | 1,61
1E.13.050.0020.b | - 8 canali di rivelazione espandibile a 200 | cad | 3.529,73 | 28,37 | 2,74
1E.13.050.0030 | Schede per centrali di rivelazione proporzionale: |  |  |  |
1E.13.050.0030.a | - a 8 ingressi | cad | 399,90 | 3,21 | 24,20
1E.13.050.0030.b | - a 16 relè | cad | 553,36 | 4,45 | 34,97
1E.13.050.0040 | Sensore catalitico per rivelazione di gas metano a doppia soglia, in contenitore di plastica autoestinguente con grado i protezione IP42, dotato di uscita a relè per la segnalazione dell'allarme, alimentazione 24 Vcc, assorbimento a riposo 15 mA e 30 mA in allarme. | cad | 190,34 | 1,53 | 6,36
1E.13.050.0050 | Rivelatore a cella elettrochimica di monossido di carbonio a doppia soglia in contenitore IP42 dotato di relè di allarme. Alimentazione 24 Vcc, | cad | 250,62 | 2,01 | 4,83
1E.13.050.0060 | Rivelatore per centrali convenzionali a doppia soglia in contenitore antipolvere |  |  |  |
1E.13.050.0060.a | - di metano 5-10% LIE | cad | 205,38 | 1,65 | 11,78
1E.13.050.0060.b | - di GPL 5-10% LIE | cad | 205,38 | 1,65 | 11,78
1E.13.050.0060.c | - di CO 10-20% LIE | cad | 265,66 | 2,14 | 9,11
1E.13.050.0070 | Rivelatore per centrali convenzionali a doppia soglia in contenitore antideflagrante |  |  |  |
1E.13.050.0070.a | - di metano 10-20% LIE | cad | 604,64 | 4,86 | 4,00
1E.13.050.0070.b | - 10-20% LIE di uno dei seguenti gas: GPL, pentano, propano, butano, idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, vapori di benzina | cad | 604,64 | 4,86 | 4,00
1E.13.050.0070.c | - 10-20% LIE di uno dei seguenti gas, toluolo, xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, metileticheone, etilene, ciclopentano, propene | cad | 732,02 | 5,88 | 3,30
1E.13.050.0080 | Scheda per rivelatori a doppia soglia a 3 relè | cad | 81,45 | 0,65 | 29,70
1E.13.050.0090 | Rivelatore per centrali proporzionali, 4-20mA in contenitore antipolvere: |  |  |  |
1E.13.050.0090.a | - di vapori di benzina 4÷20 mA | cad | 431,38 | 3,47 | 5,61
1E.13.050.0090.b | - di metano 4÷20 mA | cad | 431,38 | 3,47 | 5,61
1E.13.050.0090.c | - 4÷20 mA di uno dei segunti gas: GPL, propano, butano | cad | 431,38 | 3,47 | 5,61
1E.13.050.0090.d | - di CO 4÷20 mA 0÷500 ppm | cad | 468,35 | 3,76 | 5,16
1E.13.050.0100 | Rivelatore per centrali proporzionali, 4÷20 mA in contenitore antideflagrante: |  |  |  |
1E.13.050.0100.a | - di metano 4÷20 mA | cad | 553,28 | 4,45 | 4,37
1E.13.050.0100.b | - di uno dei seguenti gas: GPL, pentano propano, butano, idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, vapori di benzina, ammoniaca per esplosività 4÷20 mA | cad | 553,28 | 4,45 | 4,37
1E.13.050.0100.c | - rivelatore di toluolo 4÷20 mA | cad | 680,66 | 5,47 | 3,55
1E.13.050.0100.d | - di uno dei segunti gas: xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, metiletilchetone, etilene, ciclopentano, propene 4÷20 mA | cad | 680,66 | 5,47 | 3,55
1E.13.050.0110 | Scheda per rivelatori a doppia soglia a 2 relè. | cad | 70,40 | 0,57 | 34,36
1E.13.050.0120 | Rivelatore per centrali proporzionali, 4-20mA in contenitore antipolvere: |  |  |  |
1E.13.050.0120.a | - rivelatore di vapori di benzina 4÷20 mA | cad | 313,72 | 2,52 | 7,71
1E.13.050.0120.b | - rivelatore di CO - Cella elettrochimica 4÷20 mA 50÷500 ppm | cad | 351,79 | 2,83 | 6,88
1E.13.050.0120.c | - rivelatore di metano 4÷20 mA | cad | 339,11 | 2,73 | 7,13
1E.13.050.0120.d | - di uno dei seguenti gas: GPL, propano, butano 4÷20mA | cad | 325,66 | 2,62 | 7,43
1E.13.050.0120.e | - di CO 4÷20 mA 0÷500 ppm | cad | 313,72 | 2,52 | 7,71
1E.13.050.0130 | Rivelatore per centrali proporzionali, 4÷20 mA in contenitore antideflagrante: |  |  |  |
1E.13.050.0130.a | - di metano 4÷20 mA | cad | 460,76 | 3,70 | 5,25
1E.13.050.0130.b | - di uno dei seguenti gas: GPL, pentano propano, butano, idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, vapori di benzina, ammoniaca per esplosività 4÷20mA | cad | 448,07 | 3,60 | 5,40
1E.13.050.0130.c | - rivelatore di toluolo 4÷20 mA | cad | 654,08 | 5,26 | 3,70
1E.13.050.0130.d | - di uno dei segunti gas: xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, metiletilchetone, etilene, ciclopentano, propene 4÷20 mA | cad | 619,01 | 4,98 | 3,91
1E.13.060 | MISCELLANEA |  |  |  |
1E.13.060.0010 | Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. |  |  |  |
1E.13.060.0010.a | - 2x0.5 mmq | m | 6,58 | 0,05 | 73,40
1E.13.060.0010.b | - 2x1 mmq | m | 7,02 | 0,06 | 68,80
1E.13.060.0010.c | - 2x1.5 mmq | m | 7,39 | 0,06 | 65,36
1E.13.060.0020 | Combinatore telefonico vocale in contenitore metallico, alimentazione 12Vdc, 4 canali di allarme + batteria bassa, 2 canali di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio comune + batteria bassa + stato impianto + guasto linea + stato uscita rele'. Possibilita' di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite e di interrogazione su stato impianto e ultimo allarme. Alloggia accumulatore da 2,2Ah. Dim. : 300 x 260 x 65 mm. Assorbimento: 60 mA. Numero canali : 4+ canale controllo basso livello di alimentazione. | cad | 425,04 | 3,42 | 11,38
1E.13.060.0030 | Riduttore di tensione da 24Vcc/Vca a 12 Vcc | cad | 57,58 | 0,46 | 16,81
1E.13.070 | APPARECCHI OTTICO - VISIVO |  |  |  |
1E.13.070.0010 | Trasformatore monofase modulare per suonerie e segnalazioni, per quadri modulari - tensione 220 V / 8 ÷ 12 ÷ 24 V - potenza 15 VA | cad | 32,38 | 0,26 | 37,37
1E.13.070.0020 | Trasformatore monofase 220 V / 24 V - per montaggio in cassetta o retroquadro, nei seguenti tipi: |  |  |  |
1E.13.070.0020.a | - 50 VA | cad | 39,00 | 0,31 | 31,03
1E.13.070.0020.b | - 80 VA | cad | 40,37 | 0,32 | 29,97
1E.13.070.0020.c | - 110 VA | cad | 42,27 | 0,34 | 28,63
1E.13.070.0020.d | - 160 VA | cad | 55,79 | 0,45 | 21,69
1E.13.070.0020.e | - 250 VA | cad | 58,44 | 0,47 | 20,70
1E.13.070.0020.f | - 350 VA | cad | 64,48 | 0,52 | 18,77
1E.13.070.0030 | Fotorelè a tasto numerabile alimentazione in c.a. 24 V | cad | 28,15 | 0,23 | 42,98
1E.13.070.0040 | Relè di chiamata e annullamento funzionante in c.a. 24 V - per supporto predisposto | cad | 41,89 | 0,34 | 28,89
1E.13.070.0050 | Relè pilota senza ritenuta alimentazione in c.a. 24 V | cad | 31,00 | 0,25 | 39,03
1E.13.070.0060 | Relè ausiliario monostabile tre contatti alimentazione in c.a. 24 V - per supporto predisposto | cad | 35,34 | 0,28 | 34,24
1E.13.070.0070 | Suoneria circolare da parete o da incasso con timpano di bronzo per tensione 24/200 V | cad | 26,07 | 0,21 | 46,41
1E.13.070.0080 | Suoneria con timpano in bronzo per supporti predisposti alimentazione in c.a. 12/24/220 V | cad | 23,08 | 0,19 | 52,43
1E.13.070.0090 | Suoneria modulare da installare in quadri modulari, funzionante in c.a. 12/24/220 V | cad | 27,65 | 0,22 | 43,76
1E.13.070.0100 | Ronzatore per supporti predisposti funzionante a 24/220 V | cad | 20,09 | 0,16 | 60,23
1E.13.070.0110 | Ronzatore modulare da installare in quadri modulari, funzionante in c.a. 12/24/220 V | cad | 25,93 | 0,21 | 46,66
1E.13.070.0120 | Campana in bronzo funzionante a 24/220 V applicazione a parete, nei tipi: |  |  |  |
1E.13.070.0120.a | - Ø 90 mm | cad | 40,15 | 0,32 | 30,14
1E.13.070.0120.b | - Ø 140 mm | cad | 51,65 | 0,42 | 23,43
1E.13.070.0130 | Lampada da incasso o da parete con indicazione di direzione (completo di lampadine a siluro) alimentate in c.a. 12/24/220 V | cad | 16,81 | 0,14 | 28,73
1E.13.070.0140 | Predispositore jack completo di chiave adatto per disinserire le chiamate di segnalazione | cad | 9,79 | 0,08 | 49,34
1E.13.070.0150 | QUADRO ELETTRICO PER LA PREVENZIONE INCENDI ED IL RISPARMIO ENERGETICO. Mediante la disattivazione automatica degli impianti elettrici nei periodi di inutilizzo. Dotato di 10 orologi programmabili, pannello touch-scren da 5,7 pollicci e 10 relè da 10 Amper per il comando degli impianti da far funzionare, possibilità di effettuare 30 programmazioni giornaliere per ogni giorno della settimana. Possibilità di attivare e disattivare ogni orologio mediante i circuiti di comando degli impianti al fine di non creare disagi agli utilizzatori. Alimentazione 230 Volt. E' compresa il costo della manodopera per l'installazione del quadro compreso la programmazione, escluso il collegamento elettrico agli impianti esterni. | cad | 2.246,85 | 18,06 | 17,23
1E.13.070.0160 | QUADRO ELETTRICO PER LA PREVENZIONE INCENDI ED IL RISPARMIO ENERGETICO. Mediante la disattivazione automatica degli impianti elettrici nei periodi di inutilizzo. Dotato di 10 orologi programmabili, pannello touch-scren da 5,7 pollicci e 10 relè da 10 Amper per il comando degli impianti da far funzionare, possibilità di effettuare 30 programmazioni giornaliere per ogni giorno della settimana. Possibilità di attivare e disattivare ogni orologio mediante i circuiti di comando degli impianti al fine di non creare disagi agli utilizzatori. Alimentazione 230 Volt. E' compresa il costo della manodopera per l'installazione del quadro compreso la programmazione, escluso il collegamento elettrico agli impianti esterni. - Con l'ulteriore caratteristica di trasmettere su P.C. le informazioni della programmazione e comandi unificati di sgancio. | cad | 2.808,57 | 22,58 | 13,78