Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

2U.04 - Urbanizz. - Strade - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
2U.04 | PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI |  |  |  |
2U.04.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se talora la dicitura è incompleta), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali. Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non possono mai dar luogo a rimborso dei costi di smaltimento. Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del listino e, quando dovuti, devono essere compensati in base alla presentazione della prescritta documentazione. I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. |  |  |  |
2U.04.010 | DEMOLIZIONI MANTI STRADALI |  |  |  |
2U.04.010.0060 | Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia |  |  |  |
2U.04.010.0060.a | - eseguito a mano, fino a 15 mq | m² | 7,34 | 0,12 | 59,59
2U.04.010.0100 | Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: |  |  |  |
2U.04.010.0100.a | - fino a 12 cm, fino a 15 mq | m² | 9,02 | 0,15 | 53,91
2U.04.010.0100.b | - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm (per maggiori spessori vedere demolizione solette piene), fino a 15 mq | m² x cm | 0,90 | 0,01 | 59,20
2U.04.020 | DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE |  |  |  |
2U.04.020.0010 | Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: |  |  |  |
2U.04.020.0010.a | - in orario normale, fino a 5 mq | m² | 19,74 | 0,32 | 62,40
2U.04.020.0010.b | - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq | m² | 25,98 | 0,42 | 62,57
2U.04.020.0020 | Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: |  |  |  |
2U.04.020.0020.a | - in orario normale, fino a 5 mq | m² | 21,22 | 0,34 | 62,47
2U.04.020.0020.b | - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq | m² | 29,62 | 0,48 | 62,72
2U.04.020.0030 | Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allettamento. Comprese opere di protezione e segnaletica: |  |  |  |
2U.04.020.0030.a | - con accatastamento nell'ambito del cantiere, fino a 5 mq | m² | 12,29 | 0,20 | 62,84
2U.04.020.0030.b | - con carico, trasporto e scarico delle parti recuperabili a deposito, delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, fino a 5 mq | m² | 15,87 | 0,25 | 53,61
2U.04.020.0050 | Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, opere di protezione e segnaletica, in orario normale; fino a 5 mq | m² | 7,76 | 0,12 | 55,73
2U.04.020.0060 | Disfacimento di pavimenti in ciottoli, coperti da tappeto bituminoso, e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, opere di protezione e segnaletica: | m² | 9,78 | 0,16 | 56,00
2U.04.020.0100 | Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: |  |  |  |
2U.04.020.0100.a | - in orario normale, fino a 5 mq | m² | 14,26 | 0,23 | 62,12
2U.04.020.0100.b | - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq | m² | 18,40 | 0,30 | 62,36
2U.04.020.0110 | Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: |  |  |  |
2U.04.020.0110.a | - in orario normale, fino a 5 mq | m² | 15,61 | 0,25 | 62,22
2U.04.020.0110.b | - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq | m² | 22,63 | 0,36 | 62,57
2U.04.030 | RIMOZIONE BARRIERE STRADALI |  |  |  |
2U.04.030.0010 | Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compresi: smontaggio, demolizione dei basamenti; carico, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; ripristino delle sedi, sbarramenti e segnaletica. Fino a 10 m. | m | 18,71 | 0,30 | 77,52
2U.04.030.0020 | Riparazione di barriera elastica con sostituzione delle fasce danneggiate, messa in quota dei montanti, allineamenti. Compresi: la fornitura delle fasce di tipo uguale a quelle esistenti, gli accessori di fissaggio, le demolizioni e rifacimenti delle parti murarie, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. Fino a 10 m. | m | 51,01 | 0,82 | 14,12
2U.04.030.0030 | Rimozione di serpentone stradale di qualsiasi natura, compresi: carico e trasporto dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, ripristini delle pavimentazioni. Fino a 10 m. | m | 13,30 | 0,21 | 76,00
2U.04.040 | RIMOZIONE ARREDI |  |  |  |
2U.04.040.0010 | Rimozione di paracarri. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili, il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino a n° 3 | cad | 25,80 | 0,41 | 74,83
2U.04.040.0020 | Rimozione di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino a n° 5 | cad | 21,19 | 0,34 | 70,39
2U.04.040.0030 | Rimozione di archetti metallici ad U rovescia e dei relativi basamenti. Compresi: il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della pavimentazione. Fino a n° 5 | cad | 16,86 | 0,27 | 49,02
2U.04.040.0040 | Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva. Compresi: il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della pavimentazione. Fino a 10 m | m | 21,58 | 0,35 | 55,91
2U.04.040.0080 | Rimozione di pozzetti di tabelloni elettorali e dei relativi rinfianchi. Compreso: il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; il ripristino della pavimentazione. Fino a n° 5 | cad | 23,75 | 0,38 | 64,19
2U.04.250 | ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI |  |  |  |
2U.04.250.0010 | Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione. In opera, comprese demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: |  |  |  |
2U.04.250.0010.a | - tipo da 50 cm di larghezza; fino a n° 20 | cad | 55,75 | 0,90 | 25,89
2U.04.250.0010.b | - tipo da 100 cm di larghezza; fino a n° 20 | cad | 84,67 | 1,36 | 19,66
2U.04.250.0015 | Rimozione di segnalimiti e/o paletti di qualsiasi natura. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, il recupero e la custodia dei manufatti; il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Successiva posa dei segnalimiti e/o paletti di qualsiasi natura recuperati compreso, scavetti di adattamento, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori. | cad | 33,12 | 0,53 | 66,93
2U.04.250.0020 | Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: |  |  |  |
2U.04.250.0020.a | - in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macchina; fino a 15 m. | m | 89,29 | 1,43 | 17,68
2U.04.250.0020.b | - in profilati di acciaio cor-ten, con scavo a mano; fino a 15 m. | m | 103,02 | 1,65 | 26,02
2U.04.250.0020.c | - in tubolari d'acciaio inox | m | 123,93 | 1,99 | 13,43
2U.04.250.0020.d | - in pannelli di cor-ten per posa in sede tram; fino a 15 m. | m | 130,55 | 2,10 | 37,47
2U.04.250.0070 | Fornitura e posa nell'ambito della manutenzione di paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; in opera compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo; fino a n° 15 | cad | 89,33 | 1,44 | 21,63
2U.04.250.0080 | Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca. Compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. Fino a n° 15 | cad | 165,24 | 2,65 | 11,69
2U.04.350 | SOLA POSA OPERE VARIE |  |  |  |
2U.04.350.0010 | Posa in opera di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, accatastamento in cantiere e collocazione in carreggiata secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere; fino a n° 15. | cad | 21,96 | 0,35 | 63,20
2U.04.410 | RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE |  |  |  |
2U.04.410.0010 | Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passsante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: |  |  |  |
2U.04.410.0010.a | - fino a m² 0,25 per per la prima buca | cad | 15,13 | 0,06 | 13,81
2U.04.410.0010.b | - fino a m² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima) | cad | 13,03 | 0,05 | 3,07
2U.04.410.0010.c | - fino a m² 0,50 per la prima buca | cad | 33,94 | 0,14 | 6,16
2U.04.410.0010.d | - fino a m² 0,50 per le ulteriori buche in più (oltre la prima) | cad | 31,84 | 0,13 | 1,26
2U.04.410.0020 | Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: |  |  |  |
2U.04.410.0020.a | - fino a m² 0,25 per per la prima buca | cad | 9,20 | 0,04 | 41,09
2U.04.410.0020.b | - fino a m² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima) | cad | 5,68 | 0,02 | 16,73
2U.04.410.0020.c | - fino a m² 0,50 per la prima buca | cad | 18,39 | 0,07 | 41,05
2U.04.410.0020.d | - fino a m² 0,50 per le ulteriori buche in più (oltre la prima) | cad | 11,36 | 0,05 | 16,64
2U.04.410.0030 | Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. |  |  |  |
2U.04.410.0030.a | a) normali prestazioni | m² | 28,48 | 0,11 | 42,66
2U.04.410.0030.b | b) ad elevate prestazioni | m² | 38,64 | 0,16 | 31,44
2U.04.410.0040 | Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: |  |  |  |
2U.04.410.0040.a | - con stesa a macchina | m² | 1,21 | 0,01 | 40,93
2U.04.410.0040.b | - con stesa a macchina in sede tram | m² | 2,20 | 0,01 | 47,34
2U.04.410.0040.c | - con stesa a mano | m² | 11,28 | 0,05 | 78,28
2U.04.410.0040.d | - con stesa a mano in sede tram | m² | 18,15 | 0,07 | 79,06
2U.04.410.0050 | Rigenerazione in sito della pavimentazione esistente, costituita da strato di stabilizzato o in conglomerato bituminoso, tramite unità articolata computerizzata di riciclaggio/stabilizzazione, che permetta la fresatura del pacchetto stradale, e il dosaggio in completa assenza di polveri di ct 325 R in misura che va da 40 a 80 kg/m³, sotto forma di slurry prodotto da apposito mescolatore computerizzato e del bitume schiumato, nel campo di misura che và da 50 a 80 kg/m³ e del grado di umidità ottimale della miscela; l'omogeneizzazione e la posa della miscela direttamente in sito; regolazione seguita con motograder e compattazione effettuata con rullo liscio vibrante a diverse ampiezze, con energia minima di 450 kn, dotato di sistema di controllo computerizzato della compattazione per raggiungere il corretto grado di densità isolato tramite test preventivi in laboratorio; finitura superficiale eseguita da rullo liscio tandem da 14 t. vibrante a diverse ampiezze, dotato di sistema di controllo della compattazione; compresa ogni lavorazione e fornitura di tutti i materiali leganti, la perfetta pulizia del piano viabile prima di iniziare la fresatura, con asportazione, raccolta e trasporto alle discariche di terriccio, erbacce ed ogni altro tipo di materiale inquinante, nonchè ogni altro onere e magistero per fornire la pavimentazione perfettamente ripristinata nelle sagome e nella struttura. | m³ | 106,67 | 0,43 | 12,32
2U.04.410.0060 | Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso.Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rienfilaggi, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. | m² | 30,64 | 0,12 | 41,45
2U.04.410.0100 | SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE |  |  |  |
2U.04.410.0110 | Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fessurativo variabile: |  |  |  |
2U.04.410.0110.a | - per sezioni mm 40 x 4 | m | 9,26 | 0,04 | 69,44
2U.04.410.0110.b | - per sezioni mm 50 x 4 | m | 9,54 | 0,04 | 67,40
2U.04.410.0110.c | - per sezioni mm 100 x 4 | m | 11,18 | 0,04 | 57,51
2U.04.410.0120 | Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m: |  |  |  |
2U.04.410.0120.a | - per sezioni mm 40 x 4 | m | 4,25 | 0,02 | 56,71
2U.04.410.0120.b | - per sezioni mm 50 x 4 | m | 4,53 | 0,02 | 53,20
2U.04.410.0120.c | - per sezioni mm 100 x 4 | m | 6,18 | 0,02 | 39,00
2U.04.410.0130 | Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m: |  |  |  |
2U.04.410.0130.a | - per sezioni mm 40 x 4 | m | 2,05 | 0,01 | 31,22
2U.04.410.0130.b | - per sezioni mm 50 x 4 | m | 2,18 | 0,01 | 23,39
2U.04.410.0130.c | - per sezioni mm 100 x 4 | m | 3,82 | 0,02 | 13,35
2U.04.410.0140 | Sigillatura di ogni tipo di giunto della pavimentazione stradale compreso le lastre di calcestruzzo ed il conglomerato bituminoso da sigillare a caldo, comprendente la pulizia dei giunti, la fornitura e posa di pietrischetto bitumato ed il completamento con asfalto colato o con mastice bituminoso arricchito con elastomeri | m | 5,01 | 0,08 | 50,90
2U.04.420 | RIPRISTINI MARCIAPIEDI |  |  |  |
2U.04.420.0010 | Rappezzi dei massetti di sottofondo dei marciapiedi, con calcestruzzo a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, preparazione del piano di posa, getto e spianamento del calcestruzzo. Fino a 15 m². | m² | 22,49 | 0,09 | 35,70
2U.04.420.0020 | Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: |  |  |  |
2U.04.420.0020.a | - fino a 1m² | cad | 21,94 | 0,09 | 49,09
2U.04.420.0020.b | - fino a 6 m² | cad | 88,92 | 0,36 | 41,30
2U.04.420.0020.c | - fino a 15 m² | cad | 253,52 | 1,02 | 45,57
2U.04.420.0030 | Posa in opera di pozzetti per tabelloni elettorali, con prelievo dai magazzini comunali e trasporto a piè d'opera; esecuzione del foro di alloggiamento su qualsiasi tipo di pavimentazione; sigillatura con malta cementizia; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata, ripristino della pavimentazione, sbarramenti e segnaletica. | cad | 14,87 | 0,24 | 74,24
2U.04.430 | RIPRISTINI PAVIMENTI |  |  |  |
2U.04.430.0010 | Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.430.0010.a | - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 38,54 | 0,15 | 68,73
2U.04.430.0010.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 48,86 | 0,20 | 69,75
2U.04.430.0010.c | - in sede tram - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 55,74 | 0,22 | 69,35
2U.04.430.0010.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 70,82 | 0,28 | 70,26
2U.04.430.0020 | Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la puliziala con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.430.0020.a | - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 40,78 | 0,16 | 68,81
2U.04.430.0020.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 51,74 | 0,21 | 69,80
2U.04.430.0020.c | - in sede tram - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 63,20 | 0,25 | 69,54
2U.04.430.0020.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 80,37 | 0,32 | 70,39
2U.04.430.0030 | Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.430.0030.a | - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 20,92 | 0,08 | 75,91
2U.04.430.0030.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 26,85 | 0,11 | 76,91
2U.04.430.0030.c | - in sede tram - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 26,94 | 0,11 | 76,91
2U.04.430.0030.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 34,66 | 0,14 | 77,73
2U.04.430.0040 | Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.430.0040.a | - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 21,68 | 0,09 | 76,06
2U.04.430.0040.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 27,82 | 0,11 | 77,03
2U.04.430.0040.c | - in sede tram - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 31,50 | 0,13 | 77,43
2U.04.430.0040.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 40,60 | 0,16 | 78,10
2U.04.430.0050 | Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.430.0050.a | - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 54,07 | 0,22 | 60,79
2U.04.430.0050.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 66,09 | 0,27 | 64,37
2U.04.430.0050.c | - in sede tram - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 67,08 | 0,27 | 61,08
2U.04.430.0050.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 82,17 | 0,33 | 64,62
2U.04.430.0060 | Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.430.0060.a | - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 58,35 | 0,23 | 60,98
2U.04.430.0060.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 71,20 | 0,29 | 64,49
2U.04.430.0060.c | - in sede tram - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 73,10 | 0,29 | 61,16
2U.04.430.0060.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 89,79 | 0,36 | 64,73
2U.04.430.0070 | Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.430.0070.a | - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 57,54 | 0,23 | 57,56
2U.04.430.0070.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 69,89 | 0,28 | 61,60
2U.04.430.0070.c | - in sede tram - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 70,47 | 0,28 | 58,39
2U.04.430.0070.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 85,81 | 0,35 | 62,34
2U.04.430.0080 | Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.430.0080.a | - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 61,50 | 0,25 | 57,85
2U.04.430.0080.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 74,78 | 0,30 | 61,85
2U.04.430.0080.c | - in sede tram - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 76,45 | 0,31 | 58,68
2U.04.430.0080.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 93,19 | 0,37 | 62,58
2U.04.430.0100 | Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.430.0100.a | - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 54,07 | 0,22 | 60,79
2U.04.430.0100.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 66,09 | 0,27 | 64,37
2U.04.430.0100.c | - in sede tram - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 67,08 | 0,27 | 61,08
2U.04.430.0100.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 82,17 | 0,33 | 64,62
2U.04.430.0110 | Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.430.0110.a | - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 58,04 | 0,23 | 60,87
2U.04.430.0110.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 71,20 | 0,29 | 64,49
2U.04.430.0110.c | - in sede tram - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 73,10 | 0,29 | 61,16
2U.04.430.0110.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 89,59 | 0,36 | 64,69
2U.04.430.0120 | Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.430.0120.a | - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 57,54 | 0,23 | 57,56
2U.04.430.0120.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 69,69 | 0,28 | 61,54
2U.04.430.0120.c | - in sede tram - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 70,59 | 0,28 | 58,44
2U.04.430.0120.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 85,98 | 0,35 | 62,36
2U.04.430.0130 | Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.430.0130.a | - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 61,53 | 0,25 | 57,86
2U.04.430.0130.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 74,58 | 0,30 | 61,80
2U.04.430.0130.c | - in sede tram - in orario normale; fino a 3 m². | m² | 76,42 | 0,31 | 58,66
2U.04.430.0130.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m². | m² | 92,94 | 0,37 | 62,53
2U.04.430.0150 | Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su malta, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa e la ricollocazione in opera con malta, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; fino a 3 m². | m² | 72,43 | 0,29 | 60,55
2U.04.430.0200 | Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica: |  |  |  |
2U.04.430.0200.a | - spessore 60 mm; fino a 3 m². | m² | 21,23 | 0,09 | 58,78
2U.04.430.0200.b | - spessore 80 mm; fino a 3 m². | m² | 23,32 | 0,09 | 59,18
2U.04.440 | RIPRISTINI CORDONATURE |  |  |  |
2U.04.440.0010 | Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi A (sez. cm 40-45x25), B (sez. cm 30-35x25) e C (sez. cm 20-25x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.440.0010.a | - in orario normale; fino a 5 m. | m | 17,09 | 0,07 | 69,18
2U.04.440.0010.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 5 m. | m | 21,49 | 0,09 | 70,23
2U.04.440.0020 | Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi D (sez. cm 15-20,4x27)e E (sez. cm 15-19x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.440.0020.a | - in orario normale; fino a 5 m. | m | 15,80 | 0,06 | 69,37
2U.04.440.0020.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 5 m. | m | 19,89 | 0,08 | 70,33
2U.04.440.0025 | Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi F (sez. cm 12x25) e G (sez. cm 15x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.440.0025.a | - in orario normale; fino a 5 m | m | 14,69 | 0,24 | 69,07
2U.04.440.0025.b | - in orario notturno e/o festivo | m | 16,24 | 0,26 | 68,69
2U.04.440.0030 | Ripristino di lastre e/o risvolte in pietra naturale, sia carreggiabili che pedonabili, comprendente la rimozione delle lastre, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
2U.04.440.0030.a | - in orario normale; fino a 5 m². | m² | 28,61 | 0,12 | 68,39
2U.04.440.0030.b | - in orario notturno e/o festivo; fino a 5 m². | m² | 35,86 | 0,14 | 69,59
2U.04.450 | RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE |  |  |  |
2U.04.450.0010 | Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2. | cad | 114,74 | 1,84 | 45,72
2U.04.450.0050 | Ripristino in luogo di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere; fino a n° 2. | cad | 23,66 | 0,38 | 63,18
2U.04.500 | REPERIBILITA' |  |  |  |
2U.04.500.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo) |  |  |  |
2U.04.500.0010 | Compenso per la reperibilità di operaio comune: |  |  |  |
2U.04.500.0010.a | - reperibilità feriale oltre orario di lavoro | ora | 0,32 |  | 81,25
2U.04.500.0010.b | - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro | ora | 0,42 |  | 80,95
2U.04.500.0010.c | - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro | ora | 0,50 |  | 80,00
2U.04.500.0010.d | - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro | ora | 0,52 |  | 80,77
2U.04.500.0020 | Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: |  |  |  |
2U.04.500.0020.a | - reperibilità feriale oltre orario di lavoro | ora | 0,37 |  | 81,08
2U.04.500.0020.b | - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro | ora | 0,51 |  | 80,39
2U.04.500.0020.c | - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro | ora | 0,58 |  | 81,03
2U.04.500.0020.d | - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro | ora | 0,63 |  | 79,37