Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1E.06 - Illuminazione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1E.06 | ILLUMINAZIONE |  |  |  |
1E.06.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE In attuazione al Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, "gli oneri di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori". A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo ME.06 - Illuminazione (che risultano compresi nelle relative lavorazioni indicate al Cap. 1E.06) sono comprensivi degli oneri di gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento. |  |  |  |
1E.06.010 | ILLUMINAZIONE ALOGENA |  |  |  |
1E.06.010.0010 | Lampada alogena da 35 a 100 w da 12/6 V attacco G53 | cad | 10,56 | 0,08 | 18,37
1E.06.010.0020 | Lampada alogena da 20 a 50 W da 12 V attacco GU5,3 | cad | 7,98 | 0,06 | 24,31
1E.06.010.0030 | Lampade alogene, con assenza di mercurio, in vetro chiaro, per tensione di rete, attacco E14 da 28W - 42W | cad | 5,60 | 0,05 | 34,64
1E.06.010.0040 | Lampade alogene, con assenza di mercurio, in vetro chiaro, per tensione di rete, attacco E27, del tipo: |  |  |  |
1E.06.010.0040.a | - da 42-52-70 W | cad | 5,39 | 0,04 | 35,99
1E.06.010.0040.b | - da 105 W | cad | 6,89 | 0,06 | 28,16
1E.06.010.0090 | Portalampada a molla per lampada alogena con parte isolante e anello pressacavo in steatite, flangia anteriore e posteriore. | cad | 5,03 | 0,04 | 48,11
1E.06.010.0100 | Plafoniera cilindrica costituita da una base in robusta lamiera d'acciaio verniciata a fuoco e schermo diffusore in policarbonato autoestinguente, del tipo: |  |  |  |
1E.06.010.0100.a | - Ø 180 mm IP44 | cad | 30,62 | 0,25 | 63,23
1E.06.010.0100.b | - Ø 200 mm IP55 | cad | 40,63 | 0,33 | 47,65
1E.06.010.0100.c | - Ø 230 mm IP44 | cad | 34,54 | 0,28 | 56,05
1E.06.010.0100.d | - Ø 260 mm IP55 | cad | 46,90 | 0,38 | 41,28
1E.06.010.0110 | Diffusore da parete costituito da una base in policarbonato autoestinguente di dimensioni circa 200x150 mm, schermo diffusore in policarbonato opalino. | cad | 34,54 | 0,28 | 56,05
1E.06.010.0150 | Proiettore per interno con lampada alogena fino a 500 W costituito da un corpo in fusione di lega leggera e parabola riflettente brillantata, completo di staffa per fissaggio a parete o attacco per binario elettrificato. | cad | 70,26 | 0,56 | 24,10
1E.06.010.0160 | Proiettore per lampada alogena, grado di protezione IP55, classe I, corpo di pressofusione in lega leggera, telaio reggivetro incernierato, vetro trasparente termoresistente, completo di staffe di acciaio per sostegno e orientamento, coppie di portalampada a molla con lampada da: |  |  |  |
1E.06.010.0160.a | - 500 W | cad | 37,96 | 0,31 | 44,60
1E.06.010.0160.b | - 1000 W | cad | 67,19 | 0,54 | 28,81
1E.06.010.0160.c | - 1500 W | cad | 66,76 | 0,54 | 29,00
1E.06.020 | ILLUMINAZIONE A SCARICA |  |  |  |
1E.06.020.0010 | Lampada fluorescente linea a catodo caldo nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0010.a | - 4-8 W | cad | 4,36 | 0,04 | 44,50
1E.06.020.0010.b | - 14-15W | cad | 5,49 | 0,04 | 35,34
1E.06.020.0010.c | - 18W elevata resa cromatica | cad | 6,14 | 0,05 | 31,60
1E.06.020.0010.d | - 23-30W elevata resa cromatica | cad | 7,24 | 0,06 | 26,80
1E.06.020.0010.e | - 36W elevata resa cromatica | cad | 6,14 | 0,05 | 31,60
1E.06.020.0010.f | - 58W elevata resa cromatica | cad | 7,37 | 0,06 | 26,32
1E.06.020.0020 | Lampada fluorescente lineare a catodo caldo nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0020.a | - 22W | cad | 6,28 | 0,05 | 30,89
1E.06.020.0020.b | - 32W elevata resa cromatica | cad | 6,34 | 0,05 | 30,60
1E.06.020.0020.c | - 40W elevata resa cromatica | cad | 8,21 | 0,07 | 23,63
1E.06.020.0030 | Lampada fluorescente slimline nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0030.a | - sospensione doppia completa di cavetto in acciaio con regolazione millimetrica, di cui una elettrificata | cad | 27,92 | 0,22 | 43,34
1E.06.020.0030.b | - 96T8 da 49W | cad | 8,65 | 0,07 | 22,43
1E.06.020.0030.c | - 96T12 da 74W | cad | 8,24 | 0,07 | 23,54
1E.06.020.0040 | Lampada a basso consumo con alimentatore elettronico integrato. Del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0040.a | - da 3-5-7-11 W - attacco E14 | cad | 22,16 | 0,18 | 10,92
1E.06.020.0040.b | - 5-7-11 W - attacco E27 | cad | 19,96 | 0,16 | 12,12
1E.06.020.0040.c | -15-20 W - attacco E27 | cad | 21,21 | 0,17 | 11,41
1E.06.020.0040.d | - 23 W - attacco E27 | cad | 22,16 | 0,18 | 10,92
1E.06.020.0050 | Lampada fluorescente compatta senza starter tipo PL. Del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0050.a | - da 18 W - attacco 2G11 | cad | 11,27 | 0,09 | 21,47
1E.06.020.0050.b | - da 24 - 36 W - attacco 2G11 | cad | 11,86 | 0,10 | 20,40
1E.06.020.0050.c | - da 40 - 55 W - attacco 2G11 | cad | 13,46 | 0,11 | 17,98
1E.06.020.0050.d | - da 80 W - attacco 2G11 | cad | 20,57 | 0,17 | 11,76
1E.06.020.0090 | Lampada a luce mista nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0090.a | - 160 W attacco E27 | cad | 11,42 | 0,09 | 16,99
1E.06.020.0090.b | - 250 W attacco E40 | cad | 14,63 | 0,12 | 13,26
1E.06.020.0090.c | - 500 W attacco E40 | cad | 26,14 | 0,21 | 7,42
1E.06.020.0100 | Lampada a vapori di mercurio nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0100.a | - 80 W | cad | 8,22 | 0,07 | 23,60
1E.06.020.0100.b | - 125 W | cad | 8,65 | 0,07 | 22,43
1E.06.020.0100.c | - 250 W | cad | 15,40 | 0,12 | 12,60
1E.06.020.0100.d | - 400 W | cad | 21,25 | 0,17 | 9,13
1E.06.020.0100.e | - 1000 W | cad | 64,57 | 0,52 | 3,00
1E.06.020.0110 | Lampada a joduri metallici nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0110.a | - 70-400 W | cad | 66,68 | 0,54 | 2,91
1E.06.020.0110.b | - 1000 W | cad | 118,16 | 0,95 | 1,64
1E.06.020.0110.c | - 2000 W | cad | 163,04 | 1,31 | 1,19
1E.06.020.0120 | Lampada a vapori di sodio alta pressione nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0120.a | - fino a 70 W | cad | 26,90 | 0,22 | 7,21
1E.06.020.0120.b | - 100 W | cad | 31,40 | 0,25 | 6,18
1E.06.020.0120.c | - 150 W | cad | 31,87 | 0,26 | 6,09
1E.06.020.0120.d | - 250 W | cad | 35,15 | 0,28 | 5,52
1E.06.020.0120.e | - 400 W | cad | 41,22 | 0,33 | 4,71
1E.06.020.0120.f | - 1000 W | cad | 110,99 | 0,89 | 1,75
1E.06.020.0130 | Lampada a vapori di sodio bassa pressione nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0130.a | - fino a 90 W | cad | 31,85 | 0,26 | 6,09
1E.06.020.0130.b | - 180 W | cad | 60,38 | 0,49 | 3,21
1E.06.020.0140 | Reattore per lampada fluorescente, tensione 230V, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0140.a | - normale per tubo fluorescente fino a 40 W | cad | 15,31 | 0,12 | 63,23
1E.06.020.0140.b | - normale per tubo fluorescente da 65 W | cad | 17,97 | 0,14 | 53,87
1E.06.020.0140.c | - takistart per tubo fluorescente fino a 40 W | cad | 22,59 | 0,18 | 42,85
1E.06.020.0140.d | - takistart per tubo fluorescente da 65 W | cad | 26,92 | 0,22 | 35,96
1E.06.020.0140.e | - rapidstart per tubo fluorescente fino a 40 W | cad | 22,51 | 0,18 | 43,00
1E.06.020.0140.f | - rapidstart per tubo fluorescente da 65 W | cad | 34,46 | 0,28 | 28,09
1E.06.020.0140.g | - rapidstart per tubo fluorescente slimline fino a 96T8 | cad | 51,18 | 0,41 | 18,91
1E.06.020.0140.h | - rapidstart per tubo fluorescente slimline da 96T12 | cad | 51,20 | 0,41 | 18,91
1E.06.020.0150 | Reattore ad alta frequenza, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0150.a | - versione standard 1x16W/32W | cad | 47,84 | 0,38 | 20,23
1E.06.020.0150.b | - versione standard 2x16W/32W | cad | 54,00 | 0,43 | 17,93
1E.06.020.0150.c | - versione standard 1x50W | cad | 53,39 | 0,43 | 18,13
1E.06.020.0150.d | - versione standard 2x50W | cad | 56,77 | 0,46 | 17,05
1E.06.020.0150.e | - versione dimming 1x16W/32W/50W | cad | 64,74 | 0,52 | 14,95
1E.06.020.0150.f | - versione dimming 2x16W/32W/50W | cad | 72,80 | 0,59 | 13,30
1E.06.020.0150.g | - accessori : potenziometro | cad | 26,81 | 0,22 | 18,02
1E.06.020.0150.h | - accessori : fotocellula | cad | 32,36 | 0,26 | 14,93
1E.06.020.0150.i | - accessori : amplificatore | cad | 37,21 | 0,30 | 12,98
1E.06.020.0155 | Reattori elettronici per lampade flurescenti lineari T8 - T5 del Tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0155.a | - versione monolampada 14-39 W; 28-54 W; 35 - 80 W | cad | 45,95 | 0,37 | 4,22
1E.06.020.0155.b | - versione bilampada 14-39 W; 28-54 W; 35 - 49 W. | cad | 50,31 | 0,40 | 3,86
1E.06.020.0155.c | - versione bilampada 35 - 80 W. | cad | 59,02 | 0,47 | 3,29
1E.06.020.0160 | Reattore per lampada a vapori di mercurio, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0160.a | - 80 W | cad | 22,94 | 0,18 | 42,20
1E.06.020.0160.b | - 125 W | cad | 24,12 | 0,19 | 40,13
1E.06.020.0160.c | - 250 W | cad | 29,58 | 0,24 | 32,72
1E.06.020.0160.d | - 400 W | cad | 37,31 | 0,30 | 25,94
1E.06.020.0160.e | - 1000 W | cad | 124,10 | 1,00 | 7,80
1E.06.020.0170 | Reattore per lampada a joduri metallici, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0170.a | - 70 W | cad | 27,93 | 0,22 | 34,66
1E.06.020.0170.b | - 100-150 W | cad | 31,32 | 0,25 | 30,91
1E.06.020.0170.c | - 250 W | cad | 41,09 | 0,33 | 23,56
1E.06.020.0170.d | - 400 W | cad | 46,76 | 0,38 | 20,70
1E.06.020.0170.e | - 1000 W | cad | 136,05 | 1,09 | 7,12
1E.06.020.0170.f | - 2000 W | cad | 185,71 | 1,49 | 5,21
1E.06.020.0180 | Reattore per lampada a vapori di sodio alta pressione, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0180.a | - fino a 70 W | cad | 27,92 | 0,22 | 34,67
1E.06.020.0180.b | - 100-150 W | cad | 31,32 | 0,25 | 30,91
1E.06.020.0180.c | - 250 W | cad | 39,49 | 0,32 | 24,51
1E.06.020.0180.d | - 400 W | cad | 47,96 | 0,39 | 20,18
1E.06.020.0180.e | - 1000 W | cad | 122,76 | 0,99 | 7,89
1E.06.020.0190 | Accenditore per lampada a scarica nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0190.a | - sodio alta pressione fino a 1000 W | cad | 27,09 | 0,22 | 35,73
1E.06.020.0190.b | - sodio alta pressione fino a 1000 W IP54 | cad | 40,83 | 0,33 | 23,71
1E.06.020.0190.c | - joduri metallici fino a 2000 W | cad | 26,56 | 0,21 | 36,45
1E.06.020.0190.d | - joduri metallici fino a 1000 W IP54 | cad | 40,83 | 0,33 | 23,71
1E.06.020.0190.e | - joduri metallici fino a 2000 W IP65 | cad | 155,78 | 1,25 | 6,21
1E.06.020.0200 | Starter per accensione lampada fluorescente nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0200.a | - universale | cad | 2,84 | 0,02 | 72,89
1E.06.020.0200.b | - elettronico | cad | 8,32 | 0,07 | 58,05
1E.06.020.0210 | Portalampada per lampada fluorescente con posizione di sicurezza del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0210.a | - a colonnina per tubo lineare | cad | 6,40 | 0,05 | 75,47
1E.06.020.0210.b | - a colonnina con portastarter | cad | 6,90 | 0,06 | 70,00
1E.06.020.0210.c | - a colonnina per tubo slimline | cad | 7,55 | 0,06 | 63,97
1E.06.020.0210.d | - per tubi circolari a contatti molleggiati | cad | 6,33 | 0,05 | 76,30
1E.06.020.0220 | Copricatodo per tubo fluorescente diam. 38 mm. | cad | 2,94 | 0,02 | 65,99
1E.06.020.0225 | Plafoniera circolare conforme norme CEI 34/21 grado di protezione IP 65 costituita da: contenitore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, schermo diffusore in policarbonato trasparente in opera del tipo:: |  |  |  |
1E.06.020.0225.a | - 2 x 40W senza gruppo emergenza. | cad | 52,82 | 0,42 | 36,65
1E.06.020.0225.b | - 22 + 40W con gruppo emergenza. | cad | 92,88 | 0,75 | 20,84
1E.06.020.0230 | Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0230.a | - 1x18 W | cad | 51,20 | 0,41 | 37,81
1E.06.020.0230.b | - 1x36 W | cad | 57,81 | 0,46 | 33,49
1E.06.020.0230.c | - 1x58 W | cad | 67,45 | 0,54 | 28,70
1E.06.020.0230.d | - 2x18 W | cad | 58,72 | 0,47 | 32,97
1E.06.020.0230.e | - 2x36 W | cad | 69,64 | 0,56 | 27,80
1E.06.020.0230.f | - 2x58 W | cad | 81,40 | 0,65 | 23,78
1E.06.020.0240 | Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 32-41, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente; schermo diffusore in materiale policarbonato autoestinguente lenticolare antiabbagliante, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0240.a | - 1x18 W | cad | 59,44 | 0,48 | 32,57
1E.06.020.0240.b | - 1x36 W | cad | 69,06 | 0,56 | 28,03
1E.06.020.0240.c | - 1x58 W | cad | 80,64 | 0,65 | 24,01
1E.06.020.0240.d | - 2x18 W | cad | 69,06 | 0,56 | 28,03
1E.06.020.0240.e | - 2x36 W | cad | 83,84 | 0,67 | 23,09
1E.06.020.0240.f | - 2x58 W | cad | 98,62 | 0,79 | 19,63
1E.06.020.0250 | Plafoniera fluorescente conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP55, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato a fuoco; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0250.a | - 1x22 W | cad | 63,27 | 0,51 | 30,60
1E.06.020.0250.b | - 1x32 W | cad | 66,35 | 0,53 | 29,18
1E.06.020.0250.c | - 1x32 W + 1x36 W | cad | 91,23 | 0,73 | 21,22
1E.06.020.0250.d | - 4x18 W | cad | 106,32 | 0,85 | 18,21
1E.06.020.0260 | Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP20, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato a fuoco; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione o in policarbonato autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0260.a | - 1x22 W | cad | 75,49 | 0,61 | 25,65
1E.06.020.0260.b | - 1x32 W | cad | 78,69 | 0,63 | 24,60
1E.06.020.0260.c | - 1x32 W + 1x36 W | cad | 110,82 | 0,89 | 17,47
1E.06.020.0260.d | - 4x18 W | cad | 130,74 | 1,05 | 14,81
1E.06.020.0270 | Riflettore fluorescente asimmetrico conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP20, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio; riflettore asimmetrico in lamiera fissato al corpo mediante viti o godroni, complesso fluorescente cablato e rifasato, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0270.a | - 1x36 W | cad | 42,47 | 0,34 | 45,59
1E.06.020.0270.b | - 1x58 W | cad | 46,31 | 0,37 | 41,81
1E.06.020.0275 | Plafoniera fluorescente con cablaggio elettronico grado di protezione IP 40 del Tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0275.a | - 1 x 18 W | cad | 98,10 | 0,79 | 19,73
1E.06.020.0275.b | - 2 x 18 W | cad | 98,97 | 0,80 | 19,56
1E.06.020.0275.c | - 1 x 36 W | cad | 125,09 | 1,01 | 15,48
1E.06.020.0275.d | - 2 x 36 W | cad | 128,58 | 1,03 | 15,06
1E.06.020.0275.e | - 1 x 58 W | cad | 137,29 | 1,10 | 14,10
1E.06.020.0275.f | - 2 x 58 W | cad | 142,51 | 1,15 | 13,59
1E.06.020.0280 | Plafoniera fluorescente con reticolo lamellare in acciaio verniciato bianco o in alluminio, corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciata a fuoco; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0280.a | - 1x36 W | cad | 76,46 | 0,61 | 25,32
1E.06.020.0280.b | - 2x18 W | cad | 82,03 | 0,66 | 23,60
1E.06.020.0280.c | - 2x36 W | cad | 103,57 | 0,83 | 18,69
1E.06.020.0280.d | - 2x58 W | cad | 131,26 | 1,06 | 14,75
1E.06.020.0280.e | - 3x36 W | cad | 141,65 | 1,14 | 13,67
1E.06.020.0280.f | - 3x58 W | cad | 173,14 | 1,39 | 11,18
1E.06.020.0280.g | - 4x18 W | cad | 107,56 | 0,86 | 18,00
1E.06.020.0280.h | - 4x36 W | cad | 173,03 | 1,39 | 11,19
1E.06.020.0280.i | - 4x58 W | cad | 218,68 | 1,76 | 8,85
1E.06.020.0290 | Plafoniera fluorescente a bassa luminanza, grado di protezione IP40, classe I, corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²); uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0290.a | - 1x18 W | cad | 85,52 | 0,69 | 22,64
1E.06.020.0290.b | - 1x36 W | cad | 88,35 | 0,71 | 21,91
1E.06.020.0290.c | - 1x58 W | cad | 98,62 | 0,79 | 19,63
1E.06.020.0290.d | - 2x18 W | cad | 85,76 | 0,69 | 22,57
1E.06.020.0290.e | - 2x36 W | cad | 115,75 | 0,93 | 16,73
1E.06.020.0290.f | - 2x58 W | cad | 136,39 | 1,10 | 14,19
1E.06.020.0290.g | - 3x36 W | cad | 160,30 | 1,29 | 12,08
1E.06.020.0290.h | - 4x18 W | cad | 125,86 | 1,01 | 15,38
1E.06.020.0290.i | - 4x36 W | cad | 192,74 | 1,55 | 10,04
1E.06.020.0300 | Plafoniera fluorescente a tenuta conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP55, Classe I, costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato autoestinguente o in materiale acrilico stampato ad iniezion, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0300.a | - 1x18 W con schermo in materiale acrilico | cad | 57,81 | 0,46 | 33,49
1E.06.020.0300.b | - 1x36 W con schermo in materiale acrilico | cad | 65,58 | 0,53 | 29,52
1E.06.020.0300.c | - 1x58 W con schermo in materiale acrilico | cad | 73,50 | 0,59 | 26,34
1E.06.020.0300.d | - 2x18 W con schermo in materiale acrilico | cad | 61,23 | 0,49 | 31,62
1E.06.020.0300.e | - 2x36 W con schermo in materiale acrilico | cad | 75,81 | 0,61 | 25,54
1E.06.020.0300.f | - 2x58 W con schermo in materiale acrilico | cad | 87,23 | 0,70 | 22,19
1E.06.020.0300.g | - 1x18 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 63,27 | 0,51 | 30,60
1E.06.020.0300.h | - 1x36 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 74,07 | 0,60 | 26,14
1E.06.020.0300.i | - 1x58 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 84,17 | 0,68 | 23,00
1E.06.020.0300.j | - 2x18 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 65,66 | 0,53 | 29,49
1E.06.020.0300.k | - 2x36 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 83,98 | 0,68 | 23,05
1E.06.020.0300.l | - 2x58 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 97,66 | 0,79 | 19,82
1E.06.020.0310 | Plafoniera fluorescente componibile, grado di protezione IP20, classe I, corpo base scatolato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, adatto a contenere le parti elettriche; uno o due complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0310.a | - 1x18 W | cad | 34,36 | 0,28 | 56,34
1E.06.020.0310.b | - 1x36 W | cad | 35,66 | 0,29 | 54,29
1E.06.020.0310.c | - 1x58 W | cad | 38,54 | 0,31 | 50,23
1E.06.020.0310.d | - 2x18 W | cad | 36,49 | 0,29 | 53,06
1E.06.020.0310.e | - 2x36 W | cad | 41,75 | 0,34 | 46,37
1E.06.020.0310.f | - 2x58 W | cad | 35,70 | 0,29 | 27,73
1E.06.020.0315 | Apparecchio illuminante da parete interna in opera del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0315.a | - grado di protezione IP 40 corpo in nailon, diffusore vetro temperato e porta lampada in policarbonato completa di lampada a risparmio energetico attacco G24q-3 1 x 26 W lampada FLC-D/E | cad | 132,93 | 1,07 | 14,56
1E.06.020.0315.b | - grado di protezione IP 40 corpo in alluminio pressofuso, riflettore asimmetrico, porta lampada in ceramica e contatti argentati completa di lampada alogena attacco R7s 300W | cad | 146,00 | 1,17 | 13,26
1E.06.020.0320 | Riflettore per plafoniera fluorescente componibile, corpo base scatolato in lamiera di acciaio verniciato adatto a contenere le parti elettriche, cablata e rifasata nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0320.a | - 1x18 W | cad | 14,75 | 0,12 | 65,63
1E.06.020.0320.b | - 1x36 W | cad | 16,24 | 0,13 | 59,61
1E.06.020.0320.c | - 1x58 W | cad | 17,00 | 0,14 | 56,94
1E.06.020.0320.d | - 2x18 W | cad | 16,40 | 0,13 | 59,02
1E.06.020.0320.e | - 2x36 W | cad | 17,69 | 0,14 | 54,72
1E.06.020.0320.f | - 2x58 W | cad | 18,94 | 0,15 | 51,11
1E.06.020.0320.g | - asimmetrici 1x18 W | cad | 15,40 | 0,12 | 62,86
1E.06.020.0320.h | - asimmetrici 1x36 W | cad | 17,06 | 0,14 | 56,74
1E.06.020.0320.i | - asimmetrici 1x58 W | cad | 18,17 | 0,15 | 53,27
1E.06.020.0330 | Plafoniera fluorescente a tenuta conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP55, Classe I, costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato autoestinguente o in materiale acrilico stampato ad iniezion, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0330.a | - 1x18 W in materiale acrilico | cad | 28,99 | 0,23 | 66,78
1E.06.020.0330.b | - 1x36 W in materiale acrilico | cad | 31,10 | 0,25 | 62,25
1E.06.020.0330.c | - 1x58 W in materiale acrilico | cad | 32,26 | 0,26 | 60,01
1E.06.020.0330.d | - 2-3x18 W in materiale acrilico | cad | 36,05 | 0,29 | 53,70
1E.06.020.0330.e | - 2-3x36 W in materiale acrilico | cad | 40,98 | 0,33 | 47,24
1E.06.020.0330.f | - 2-3x58 W in materiale acrilico | cad | 44,27 | 0,36 | 43,73
1E.06.020.0330.g | - 1x18 W in policarbonato autoestinguente | cad | 35,52 | 0,29 | 54,50
1E.06.020.0330.h | - 1x36 W in policarbonato autoestinguente | cad | 24,09 | 0,19 | 80,37
1E.06.020.0330.i | - 1x58 W in policarbonato autoestinguente | cad | 44,41 | 0,36 | 43,59
1E.06.020.0330.j | - 2-3x18 W in policarbonato autoestinguente | cad | 38,60 | 0,31 | 50,16
1E.06.020.0330.k | - 2-3x36 W in policarbonato autoestinguente | cad | 47,48 | 0,38 | 40,78
1E.06.020.0330.l | - 2-3x58 W in policarbonato autoestinguente | cad | 49,65 | 0,40 | 38,99
1E.06.020.0335 | Plafoniera fluorescente a tenuta stagna in opera conforme norme CEI 32-41, grado di protezione IP65, costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato trasparente e autoestinguente rigato internamente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o due complessi fluorescenti con cabnlaggio elettronico, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0335.a | - 1 x 36 W | cad | 75,47 | 0,61 | 25,65
1E.06.020.0335.b | - 1 x 58 W | cad | 81,55 | 0,66 | 23,74
1E.06.020.0335.c | - 2 x 36 W | cad | 87,65 | 0,70 | 22,09
1E.06.020.0335.d | - 2 x 58 W | cad | 93,75 | 0,75 | 20,65
1E.06.020.0340 | Gabbia di protezione in acciaio zincato con apertura a cerniera, per apparecchi del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0340.a | - 1-2x36 W | cad | 38,53 | 0,31 | 12,54
1E.06.020.0340.b | - 1-2x58 W o 3x36 W | cad | 50,66 | 0,41 | 9,53
1E.06.020.0350 | Sospensione per apparecchi di illuminazione a fluorescenza, costituita da una coppia di tiges aventi lunghezza massima m e da una vaschetta copri connessioni in lamiera sagomata a verniciata. | cad | 18,26 | 0,15 | 53,01
1E.06.020.0360 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature in doghe, conforme norme CEI 32-41, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, schermo diffusore in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco; uno o due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0360.a | - 1x18 W passo 100 mm | cad | 60,62 | 0,49 | 39,90
1E.06.020.0360.b | - 1x36 W passo 100 mm | cad | 69,93 | 0,56 | 34,59
1E.06.020.0360.c | - 1x58 W passo 100 mm | cad | 77,59 | 0,62 | 31,18
1E.06.020.0360.d | - 1x18 W passo 150 mm | cad | 67,10 | 0,54 | 36,05
1E.06.020.0360.e | - 1x36 W passo 150 mm | cad | 78,59 | 0,63 | 30,78
1E.06.020.0360.f | - 1x58 W passo 150 mm | cad | 90,17 | 0,72 | 26,83
1E.06.020.0360.g | - 1x18 W passo 200 mm | cad | 68,59 | 0,55 | 35,27
1E.06.020.0360.h | - 1x36 W passo 200 mm | cad | 81,05 | 0,65 | 29,85
1E.06.020.0360.i | - 1x58 W passo 200 mm | cad | 96,65 | 0,78 | 25,03
1E.06.020.0360.j | - 2x18 W passo 200 mm | cad | 70,25 | 0,56 | 34,43
1E.06.020.0360.k | - 2x36 W passo 200 mm | cad | 88,04 | 0,71 | 27,48
1E.06.020.0360.l | - 2x58 W passo 200 mm | cad | 105,91 | 0,85 | 22,84
1E.06.020.0360.m | - 2x18 W passo 300 mm | cad | 72,12 | 0,58 | 33,54
1E.06.020.0360.n | - 2x36 W passo 300 mm | cad | 92,28 | 0,74 | 26,21
1E.06.020.0360.o | - 2x58 W passo 300 mm | cad | 107,69 | 0,87 | 22,46
1E.06.020.0370 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature in doghe, conforme norme CEI 32-41, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, schermo diffusore in policarbonato autoestinguente; uno o due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0370.a | - 1x18 W passo 100 mm | cad | 69,77 | 0,56 | 34,67
1E.06.020.0370.b | - 1x36 W passo 100 mm | cad | 81,88 | 0,66 | 29,54
1E.06.020.0370.c | - 1x58 W passo 100 mm | cad | 91,77 | 0,74 | 26,36
1E.06.020.0370.d | - 1x18 W passo 150 mm | cad | 69,87 | 0,56 | 34,62
1E.06.020.0370.e | - 1x36 W passo 150 mm | cad | 93,19 | 0,75 | 25,96
1E.06.020.0370.f | - 1x58 W passo 150 mm | cad | 108,15 | 0,87 | 22,37
1E.06.020.0370.g | - 1x18 W passo 200 mm | cad | 80,13 | 0,64 | 30,19
1E.06.020.0370.h | - 1x36 W passo 200 mm | cad | 96,27 | 0,77 | 25,13
1E.06.020.0370.i | - 1x58 W passo 200 mm | cad | 116,65 | 0,94 | 20,74
1E.06.020.0370.j | - 2x18 W passo 200 mm | cad | 82,32 | 0,66 | 29,39
1E.06.020.0370.k | - 2x36 W passo 200 mm | cad | 105,45 | 0,85 | 22,94
1E.06.020.0370.l | - 2x58 W passo 200 mm | cad | 128,72 | 1,03 | 18,79
1E.06.020.0370.m | - 2x18 W passo 300 mm | cad | 84,70 | 0,68 | 28,56
1E.06.020.0370.n | - 2x36 W passo 300 mm | cad | 110,98 | 0,89 | 21,80
1E.06.020.0370.o | - 2x58 W passo 300 mm | cad | 132,37 | 1,06 | 18,27
1E.06.020.0380 | Plafoniera fluorescente a bassa luminanza ad incasso per controsoffittature in doghe, conforme norme CEI 32-41, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco ed ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²); uno o due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0380.a | - 1x18 W passo 150 mm | cad | 78,93 | 0,63 | 30,65
1E.06.020.0380.b | - 1x36 W passo 150 mm | cad | 101,47 | 0,82 | 23,84
1E.06.020.0380.c | - 1x58 W passo 150 mm | cad | 114,57 | 0,92 | 21,11
1E.06.020.0380.d | - 1x18 W passo 200 mm | cad | 82,78 | 0,67 | 29,22
1E.06.020.0380.e | - 1x36 W passo 200 mm | cad | 104,18 | 0,84 | 23,22
1E.06.020.0380.f | - 1x58 W passo 200 mm | cad | 121,19 | 0,97 | 19,96
1E.06.020.0380.g | - 2x18 W passo 200 mm | cad | 84,77 | 0,68 | 28,54
1E.06.020.0380.h | - 2x36 W passo 200 mm | cad | 112,27 | 0,90 | 21,55
1E.06.020.0380.i | - 2x58 W passo 200 mm | cad | 132,33 | 1,06 | 18,28
1E.06.020.0380.j | - 2x18 W passo 300 mm | cad | 97,11 | 0,78 | 24,91
1E.06.020.0380.k | - 2x36 W passo 300 mm | cad | 134,96 | 1,08 | 17,92
1E.06.020.0380.l | - 2x58 W passo 300 mm | cad | 155,89 | 1,25 | 15,52
1E.06.020.0390 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco, schermo in metacrilato trasparente o lamellare verniciato bianco; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0390.a | - 2x18 W modulo 300x600 mm | cad | 81,88 | 0,66 | 29,54
1E.06.020.0390.b | - 2x36 W modulo 300x1200 mm | cad | 105,91 | 0,85 | 22,84
1E.06.020.0390.c | - 2x58 W modulo 300x1500 mm | cad | 119,64 | 0,96 | 20,22
1E.06.020.0390.d | - 3x18 W modulo 600x600 mm | cad | 107,84 | 0,87 | 22,43
1E.06.020.0390.e | - 4x18 W modulo 600x600 mm | cad | 113,61 | 0,91 | 21,29
1E.06.020.0390.f | - 3x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 149,35 | 1,20 | 16,20
1E.06.020.0390.g | - 4x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 167,34 | 1,35 | 14,46
1E.06.020.0400 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, schermo in policarbonato autoestinguente; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0400.a | - 2x18 W modulo 300x600 mm | cad | 86,00 | 0,69 | 28,13
1E.06.020.0400.b | - 2x36 W modulo 300x1200 mm | cad | 112,33 | 0,90 | 21,53
1E.06.020.0400.c | - 2x58 W modulo 300x1500 mm | cad | 127,10 | 1,02 | 19,03
1E.06.020.0400.d | - 3x18 W modulo 600x600 mm | cad | 114,26 | 0,92 | 21,17
1E.06.020.0400.e | - 4x18 W modulo 600x600 mm | cad | 120,56 | 0,97 | 20,06
1E.06.020.0400.f | - 3x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 159,24 | 1,28 | 15,19
1E.06.020.0400.g | - 4x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 178,76 | 1,44 | 13,53
1E.06.020.0410 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²); uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0410.a | - 2x18 W modulo 300x600 mm | cad | 105,91 | 0,85 | 22,84
1E.06.020.0410.b | - 2x36 W modulo 300x1200 mm | cad | 120,03 | 0,96 | 20,15
1E.06.020.0410.c | - 2x58 W modulo 300x1500 mm | cad | 134,18 | 1,08 | 18,03
1E.06.020.0410.d | - 3x18 W modulo 600x600 mm | cad | 111,04 | 0,89 | 21,78
1E.06.020.0410.e | - 4x18 W modulo 600x600 mm | cad | 115,56 | 0,93 | 20,93
1E.06.020.0410.f | - 3x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 165,01 | 1,33 | 14,66
1E.06.020.0410.g | - 4x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 183,00 | 1,47 | 13,22
1E.06.020.0420 | Plafoniera fluorescente con cablaggio elettronico ad incasso in opera per ambienti asettici (Ospedali, Case di Riposo, ecc) Grado di protezione IP 54 completo di cornice e guarnizioni; fusibile di protezione e di lampada a risparmio energetico. Conforme norme CEI 34 -10. Del Tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0420.a | - 2 x 18 W | cad | 160,71 | 1,29 | 15,05
1E.06.020.0420.b | - 2 x 36 W | cad | 190,32 | 1,53 | 12,71
1E.06.020.0420.c | - 4 x 18 W | cad | 199,90 | 1,61 | 12,10
1E.06.020.0420.d | - 4 x 36 W | cad | 199,90 | 1,61 | 12,10
1E.06.020.0440 | Complesso per lampada a scarica, grado di protezione IP55, con alimentatore a 230 V - 50 Hz, corpo in pressofusione di lega leggera, telaio reggivetro incernierato, vetro trasparente, riflettore in alluminio purissimo brillantato con staffa metallica di sostegno ed orientamento, per installazione in cassetta o quadro; compreso accenditore, condensatore, lampada, valvola e fusibile; nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.06.020.0440.a | - joduri metallici 70 W | cad | 119,36 | 0,96 | 14,18
1E.06.020.0440.b | - joduri metallici 250-400 W | cad | 143,15 | 1,15 | 11,83
1E.06.020.0440.c | - joduri metallici 1000-2000 W | cad | 310,20 | 2,49 | 5,46
1E.06.020.0440.d | - sodio alta pressione 250 W | cad | 155,98 | 1,25 | 10,85
1E.06.020.0440.e | - sodio alta pressione 400 W | cad | 168,83 | 1,36 | 10,03
1E.06.020.0440.f | - sodio alta pressione 1000 W | cad | 316,62 | 2,55 | 5,35
1E.06.020.0440.g | - sodio bassa pressione 90-180 W | cad | 133,37 | 1,07 | 12,69
1E.06.020.0440.h | - vapori di mercurio 125 W | cad | 81,52 | 0,66 | 20,77
1E.06.020.0440.i | - vapori di mercurio 250 W | cad | 86,72 | 0,70 | 19,52
1E.06.020.0440.j | - vapori di mercurio 400 W | cad | 96,63 | 0,78 | 17,52
1E.06.020.0440.k | - vapori di mercurio 700 W | cad | 163,94 | 1,32 | 10,33
1E.06.020.0450 | Lampione da giardino per montaggio su palo, grado di protezione IP23, classe I, con griffa di lega leggera pressofusa o di materiale isolante stampato, verniciato in colore a scelta, schermo di materiale trasparente infrangibile e prismatizzato, ortalampada E27, a norme CEI 34-11, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0450.a | - Ø 350 x h 290 fino 80 W bulbo fluorescente | cad | 41,76 | 0,34 | 34,75
1E.06.020.0450.b | - Ø 420 x h 370 per 125 W bulbo fluorescente | cad | 49,47 | 0,40 | 29,33
1E.06.020.0460 | Diffusore da giardino di forma sferica, cilindrica, ovoidale in policarbonato infrangibile e autoestinguente, con base e portalampada E27, nelle finiture: trasparente, opale satinato, cognac buccia d'arancia, cognac liscio, nei diametri: |  |  |  |
1E.06.020.0460.a | - 260 mm | cad | 39,58 | 0,32 | 36,66
1E.06.020.0460.b | - 320 mm | cad | 43,71 | 0,35 | 33,20
1E.06.020.0460.c | - 380 mm | cad | 49,47 | 0,40 | 29,33
1E.06.020.0460.d | - 450 mm | cad | 55,77 | 0,45 | 26,02
1E.06.020.0470 | Complesso per lampada a vapori di mercurio, composto da griffa per lampioncino contenente: alimentatore 230 V - 50 Hz, condensatore di rifasamento, portalampada E27, lampada, secondo le norme CEI 34-6 e 34-7, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0470.a | - 80 W | cad | 60,57 | 0,49 | 27,95
1E.06.020.0470.b | - 125 W | cad | 63,79 | 0,51 | 26,54
1E.06.020.0480 | Palo in vetroresina per lampione da giardino, nelle dimensioni: |  |  |  |
1E.06.020.0480.a | - Ø 60 mm spessore 4 mm | cad | 25,34 | 0,20 | 57,26
1E.06.020.0480.b | - Ø 100 mm spessore 5 mm | cad | 34,68 | 0,28 | 48,82
1E.06.020.0480.c | - conico Ø 60-120 mm altezza 3600 mm | cad | 105,63 | 0,85 | 16,03
1E.06.020.0480.d | - conico Ø 60-137 mm altezza 4600 mm | cad | 127,33 | 1,02 | 13,30
1E.06.020.0490 | Braccio con basetta di fissaggio per applicazione a parete dei diffusori da giardino, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0490.a | - in nylon | cad | 16,74 | 0,13 | 43,37
1E.06.020.0490.b | - in alluminio pressofuso | cad | 34,15 | 0,27 | 21,26
1E.06.020.0500 | Apparecchio illuminante in opera da incasso down light con vetro; del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0500.a | - 1 x 18 FLC-D e 1 x 26 FLC-D attacco G24d-2 e G24d-3 | cad | 89,39 | 0,72 | 21,66
1E.06.020.0500.b | - 2 x 18 FLC-D e 2 x 26 FLC-D attacco G24d-2 e G24d-3 | cad | 99,84 | 0,80 | 19,39
1E.06.020.0500.c | - 1 x 18 FLC-D e 1 x 26 FLC-D attacco G24d-2 e G24d-3 | cad | 176,47 | 1,42 | 10,97
1E.06.020.0500.d | - 2 x 18 FLC-D/E attacco G24d-2 | cad | 185,18 | 1,49 | 10,45
1E.06.020.0600 | Apparecchio illuminante per palestre con riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica e contatti argentati, alimentazione - 230 volt con grado di protezione IP 20 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo attacco al plafone e lampada Joduri 250 W in opera. | cad | 217,32 | 1,75 | 11,13
1E.06.020.0650 | Accessorio: Gabbia di protezione in tondino di acciaio plastificato in opera. | cad | 31,98 | 0,26 | 12,54
1E.06.020.0700 | Apparecchio illuminante per piscine con riflettore in alluminio stampato prismatizzato, portalampada in ceramica e contatti argentati, alimentazione - 230 volt con grado di protezione IP 65 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a scarica e presa ad innesto rapido con lampada in opera: |  |  |  |
1E.06.020.0700.a | - Joduro 250 W | cad | 201,64 | 1,62 | 12,00
1E.06.020.0700.b | - Joduri 400 W | cad | 268,69 | 2,16 | 9,00
1E.06.020.0750 | Accessorio : Gabbia di protezione antiurto in tondino in acciaio con fissaggio a mezzo viti in opera. | cad | 40,84 | 0,33 | 11,83
1E.06.030 | SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE |  |  |  |
1E.06.030.0010 | Apparecchio illuminante per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto con corpo in alluminio estruso di sezione circolare, verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento e resistente agli ambienti umidi, con schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato; grado di protezione minimo IP40: |  |  |  |
1E.06.030.0010.a | - 1x18 W lunghezza 650 mm | cad | 59,44 | 0,48 | 32,57
1E.06.030.0010.b | - 1x36 W lunghezza 1250 mm | cad | 75,49 | 0,61 | 25,65
1E.06.030.0010.c | - 1x58 W lunghezza 1550 mm | cad | 81,91 | 0,66 | 23,64
1E.06.030.0010.d | - modulo strutturale 1550 mm | cad | 66,03 | 0,53 | 25,64
1E.06.030.0020 | Apparecchio illuminante per sistema modulare monolampada per installazion a sospensione o a soffitto con corpo in alluminio estruso di sezione circolare, verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento e resistente agli ambienti umidi, con schermo antiabbagliamento in plexiglass o ABS cromato; grado di protezione minimo IP40: |  |  |  |
1E.06.030.0020.a | - 2x18 W lunghezza 740 mm | cad | 101,18 | 0,81 | 19,13
1E.06.030.0020.b | - 2x36 W lunghezza 1350 mm | cad | 126,88 | 1,02 | 15,26
1E.06.030.0020.c | - 2x58 W lunghezza 1550 mm | cad | 139,70 | 1,12 | 13,86
1E.06.030.0020.d | - modulo strutturale 1550 mm | cad | 98,17 | 0,79 | 17,25
1E.06.030.0030 | Accessori per apparecchi modulari di illuminazione: |  |  |  |
1E.06.030.0030.a | - giunto di continuità lineare, ad angolo, a T o a croce, comprese ghiere di giunzione | cad | 10,72 | 0,09 | 22,57
1E.06.030.0030.b | - giunto flessibile | cad | 17,14 | 0,14 | 14,12
1E.06.040 | ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA |  |  |  |
1E.06.040.0010 | Apparecchio illuminante con alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente completo di lampada, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.040.0010.a | - 6 W | cad | 52,69 | 0,42 | 36,74
1E.06.040.0010.b | - 8 W o 2x6 W | cad | 63,35 | 0,51 | 30,56
1E.06.040.0010.c | - 8 W IP65 | cad | 57,90 | 0,47 | 33,44
1E.06.040.0010.d | - 2x8 W IP65 | cad | 67,72 | 0,54 | 28,59
1E.06.040.0010.e | - 24 W PL IP65 | cad | 79,65 | 0,64 | 24,31
1E.06.040.0020 | Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.040.0020.a | - 6 W | cad | 88,35 | 0,71 | 21,91
1E.06.040.0020.b | - 8 W | cad | 106,06 | 0,85 | 18,25
1E.06.040.0020.c | - 15-18 W | cad | 114,55 | 0,92 | 16,90
1E.06.040.0020.d | - 24 W PL | cad | 130,74 | 1,05 | 14,81
1E.06.040.0020.e | - 36 W PL | cad | 165,94 | 1,33 | 11,67
1E.06.040.0020.f | - 2x6 W | cad | 108,57 | 0,87 | 17,83
1E.06.040.0020.g | - 2x18 W | cad | 158,16 | 1,27 | 12,24
1E.06.040.0020.h | - 8 W IP65 | cad | 124,18 | 1,00 | 15,59
1E.06.040.0020.i | - 18-24 W PL IP65 | cad | 136,07 | 1,09 | 14,23
1E.06.040.0020.j | - 2x8 W IP65 | cad | 138,57 | 1,11 | 13,97
1E.06.040.0030 | Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei tipi ad incasso, a vista o a bandiera con potenze: |  |  |  |
1E.06.040.0030.a | - 6 W | cad | 97,97 | 0,79 | 19,76
1E.06.040.0030.b | - 8 W | cad | 118,53 | 0,95 | 16,33
1E.06.040.0030.c | - 15-18 W | cad | 128,17 | 1,03 | 15,10
1E.06.040.0030.d | - 24 W PL | cad | 146,79 | 1,18 | 13,19
1E.06.040.0030.e | - 36 W PL | cad | 187,27 | 1,51 | 10,34
1E.06.040.0030.f | - 2x6 W | cad | 121,42 | 0,98 | 15,94
1E.06.040.0030.g | - 2x18 W | cad | 178,28 | 1,43 | 10,86
1E.06.040.0030.h | - 8 W IP65 | cad | 124,18 | 1,00 | 15,59
1E.06.040.0030.i | - 18-24 W PL IP65 | cad | 152,91 | 1,23 | 12,66
1E.06.040.0030.j | - 2x8 W IP65 | cad | 155,79 | 1,25 | 12,43
1E.06.040.0040 | Apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione permanente o non permanente, idonea al controllo da parte di centralina a microprocessore, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada. | cad | 165,43 | 1,33 | 11,70
1E.06.040.0050 | Scatola ad incasso per apparecchi illuminanti da 6/8 W, in materiale plastico autoestinguente, completa di mascherina e viti di fissaggio. | cad | 6,37 | 0,05 | 22,76
1E.06.040.0060 | Griglia di protezione in acciaio zincato per apparecchi illuminanti del tipo: |  |  |  |
1E.06.040.0060.a | - 6 W - 8 W - 24 W PL | cad | 9,93 | 0,08 | 19,54
1E.06.040.0060.b | - 18 W - 2x18 W | cad | 31,85 | 0,26 | 6,09
1E.06.040.0070 | Etichetta autoadesiva con simbolo e/o dicitura a scelta | cad | 1,19 | 0,01 | 80,67
1E.06.040.0080 | Unità autonoma di emergenza costituita da un complesso elettronico di comando e da batterie al Ni-Cd, autonomia minima 2 ore, installabile in plafoniera e adatta per l'accensione di tubi fluorescenti da 18-65 W. | cad | 113,90 | 0,92 | 17,00
1E.06.040.0090 | Unità autonoma di emergenza con controllo centralizzato, costituita da un complesso elettronico di comando e da batterie al Ni-Cd, autonomia minima 2 ore, installabile in plafoniera e adatta per l'accensione di tubi fluorescenti da 18-65 W, abbinabile a reattori con starter o reattori elettronici, monolampada o bilampada; idoneo all'impiego per illuminazione permanente e non permanente. | cad | 216,83 | 1,74 | 8,93
1E.06.040.0100 | Centralina a microprocessore di gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza (= 1000 apparecchi) | cad | 1.887,30 | 15,17 | 1,03
1E.06.040.0110 | Lampada portatile a tubo fluorescente da 6 W, batterie al Pb 6V 5 Ah, autonomia 6 ore, tensione di ricarica 230 V 50 Hz, spia di segnalazione carica e cavo per allacciamento alla rete. | cad | 46,70 | 0,38 | 5,18
1E.06.040.0120 | Faro portatile dotato di due luci: 1) jodio 10 W - 6 V, autonomia 6 ore, 2) incandescenza 1.2 W - 6 V, autonomia 26 ore. Dotato di batterie al Ni-Cd. | cad | 117,39 | 0,94 | 2,06
1E.06.050 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |  |
1E.06.050.0010 | Pali |  |  |  |
1E.06.050.0010.a | - ottagonale, lunghezza 4 m, da giardino | cad | 206,10 | 1,66 | 8,21
1E.06.050.0010.b | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 425,86 | 3,42 | 5,68
1E.06.050.0010.c | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 433,57 | 3,49 | 5,58
1E.06.050.0010.d | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 395,01 | 3,18 | 6,12
1E.06.050.0010.e | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 402,72 | 3,24 | 6,01
1E.06.050.0010.f | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 345,74 | 2,78 | 6,30
1E.06.050.0010.g | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 353,46 | 2,84 | 6,16
1E.06.050.0010.h | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 299,06 | 2,40 | 6,47
1E.06.050.0010.i | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 306,77 | 2,47 | 6,31
1E.06.050.0010.j | - conico, lunghezza 4 m | cad | 206,10 | 1,66 | 8,21
1E.06.050.0010.k | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 446,41 | 3,59 | 5,42
1E.06.050.0010.l | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 454,13 | 3,65 | 5,33
1E.06.050.0010.m | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 415,57 | 3,34 | 5,82
1E.06.050.0010.n | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 423,28 | 3,40 | 5,71
1E.06.050.0010.o | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 366,31 | 2,94 | 5,94
1E.06.050.0010.p | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 374,03 | 3,01 | 5,82
1E.06.050.0010.q | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 314,48 | 2,53 | 6,16
1E.06.050.0010.r | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 322,20 | 2,59 | 6,01
1E.06.050.0020 | Apparecchi illuminanti e proiettori conforme alla Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i. |  |  |  |
1E.06.050.0020.a | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe II | cad | 253,68 | 2,04 | 9,54
1E.06.050.0020.b | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe II | cad | 240,83 | 1,94 | 10,04
1E.06.050.0020.c | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 150 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe II | cad | 230,55 | 1,85 | 10,49
1E.06.050.0020.d | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 125 W - 230 V E27, completo di lampada classe II, da giardino | cad | 184,29 | 1,48 | 13,13
1E.06.050.0020.e | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 125 W - 230 V a vapori di mercurio, completo di lampada classe II | cad | 197,14 | 1,58 | 12,27
1E.06.050.0020.f | - apparecchio illuminante chiuso a muro da 70 - 125 W - 230 V Hg, completo di lampada classe II | cad | 218,72 | 1,76 | 11,06
1E.06.050.0020.g | - apparecchio illuminante 125 W - 230 V Hg, completo di lampada classe II | cad | 366,75 | 2,95 | 6,60
1E.06.050.0020.h | - apparecchio illuminante da tunnel o sottopasso, completo di bilampada da 2x100 W ai vapori di odio (Na) ad alta pressione o 1x135 W ai vapori di sodio (Na) a bassa pressione e trasformatore | cad | 317,93 | 2,56 | 7,61
1E.06.050.0020.i | - Proiettore a palo da 400 W JM completo di trasformatore e lampada | cad | 328,21 | 2,64 | 7,37
1E.06.050.0020.j | - Proiettore a palo da 250 W ai vapori di sodio (Na) ad alta pressione completo di trasformatore e lampada | cad | 305,07 | 2,45 | 7,93
1E.06.050.0020.k | - Proiettore a palo da 250 W JM completo di trasformatore e lampada | cad | 315,34 | 2,53 | 7,67
1E.06.050.0030 | Torri faro complete di ottiche e plinti, nelle lunghezze: |  |  |  |
1E.06.050.0030.a | - 12 m | cad | 2.974,28 | 23,91 | 13,01
1E.06.050.0030.b | - 20 m | cad | 12.200,18 | 98,07 | 3,17
1E.06.050.0030.c | - 25 m | cad | 13.623,07 | 109,51 | 4,26
1E.06.050.0030.d | - 30 m | cad | 15.559,93 | 125,08 | 4,97
1E.06.050.0040 | Apparecchio illuminante da giardino (esterno) con riflettore in alluminio purissimo e diffusore vetro temperato satinato. - 230 volt Grado di protezione IP 65 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a scarica del tipo: |  |  |  |
1E.06.050.0040.a | - con lampada a scarica JM- TS 70 | cad | 148,52 | 1,19 | 16,29
1E.06.050.0040.b | - con lampada a risparmio energetico FLC 2 x 18 D | cad | 181,61 | 1,46 | 13,32
1E.06.050.0050 | Apparecchio illuminante con riflettore a box in acciaio inox con diffusore in cristallo temperato. - 230 volt Grado di protezione IP 66 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a risparmio energetico da 4000 K in opera del tipo: |  |  |  |
1E.06.050.0050.a | - rettangolare con lampada FLC 1 x 18 L | cad | 99,75 | 0,80 | 24,25
1E.06.050.0050.b | - quadrata con lampada FLC 1 x 26 D | cad | 104,98 | 0,84 | 23,04