Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

2C.20 - Controsoffitti - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
2C.20 | CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.20.690 | SAGGI PER VERIFICHE |  |  |  |
2C.20.690.0010 | Esecuzione di saggio su controsoffitto di qualsiasi tipo (gesso, legno, arelle, nervometal, graticcio ecc) ed a qualsiasi piano, atto ad accertare la natura e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione di un foro passante nell'elemento esaminato, di dimensioni medie cm 40x40, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso l'utilizzo di piani di lavoro o trabatelli, il successivo ripristino allo stato iniziale sia del plafone che delle finiture superficiali, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, sia verticali che orizzontali, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti. | cad | 67,89 | 1,09 | 74,57
2C.20.700 | RIPRISTINI CONTROSOFFITTI |  |  |  |
2C.20.700.0010 | Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 4,53 | 0,04 | 80,35
2C.20.700.0020 | Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |  |
2C.20.700.0020.a | - con pannelli lisci | m² | 21,83 | 0,18 | 48,07
2C.20.700.0020.b | - con pannelli a superficie decorata | m² | 28,89 | 0,23 | 41,48
2C.20.700.0020.c | - con pannelli a superficie microforata | m² | 23,42 | 0,19 | 45,75
2C.20.700.0030 | Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |  |
2C.20.700.0030.a | - pannelli a bordi diritti | m² | 21,73 | 0,17 | 47,28
2C.20.700.0030.b | - pannelli a bordi smussati | m² | 27,71 | 0,22 | 42,67
2C.20.700.0040 | Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |  |
2C.20.700.0040.a | - pannelli a bordi diritti, spessore 25 mm | m² | 23,33 | 0,19 | 43,57
2C.20.700.0040.b | - pannelli a bordi diritti, spessore 35 mm | m² | 26,47 | 0,21 | 40,89
2C.20.700.0040.c | - pannelli a bordi smussati, spessore 25 mm | m² | 25,87 | 0,21 | 41,22
2C.20.700.0040.d | - pannelli a bordi smussati, spessore 35 mm | m² | 29,01 | 0,23 | 39,04
2C.20.700.0050 | Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |  |
2C.20.700.0050.a | - doghe passo 100 a scuretto aperto, lisce | m² | 28,25 | 0,23 | 42,42
2C.20.700.0050.b | - doghe passo 100 a scuretto chiuso, lisce | m² | 30,34 | 0,24 | 40,42
2C.20.700.0050.c | - doghe passo 100 a scuretto aperto, nervate | m² | 33,60 | 0,27 | 38,94
2C.20.700.0050.d | - doghe passo 100 a scuretto chiuso, nervate | m² | 38,55 | 0,31 | 37,81
2C.20.700.0060 | Rimozione parziale di profili, traversini, compresi accessori di fissaggio, di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 3,57 | 0,03 | 80,39
2C.20.700.0070 | Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti con profili portanti e secondari e relativi accessori di fissaggio. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 4,88 | 0,04 | 67,83