Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1E.07 - Impianti di cablaggio strutturato

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1E.07 | IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO |  |  |  |
1E.07.010 | SISTEMA UTP |  |  |  |
1E.07.010.0010 | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: |  |  |  |
1E.07.010.0010.a | - categoria 3 - RJ12 con coperchio | cad | 26,11 | 0,21 | 55,57
1E.07.010.0010.b | - categoria 5e - RJ45 con coperchio | cad | 30,33 | 0,24 | 47,84
1E.07.010.0010.c | - categoria 6 - RJ45 con coperchio | cad | 33,47 | 0,27 | 43,35
1E.07.010.0020 | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: |  |  |  |
1E.07.010.0020.a | - categoria 3 - RJ12 con coperchio | cad | 26,67 | 0,21 | 54,41
1E.07.010.0020.b | - categoria 5e - RJ45 con coperchio | cad | 30,33 | 0,24 | 47,84
1E.07.010.0030 | Connettori RJ12/RJ45 per pannelli di permutazione, UTP non schermati cablaggio universale T568A/T568B |  |  |  |
1E.07.010.0030.a | - RJ12 categoria 3 | cad | 36,01 | 0,29 | 67,18
1E.07.010.0030.b | - RJ45 categoria 3 | cad | 36,15 | 0,29 | 66,92
1E.07.010.0030.c | - RJ45 categoria 5e | cad | 36,33 | 0,29 | 66,58
1E.07.010.0030.d | - RJ45 categoria 6 | cad | 43,07 | 0,35 | 56,16
1E.07.010.0040 | Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 UTP 24 AWG, non schermati: |  |  |  |
1E.07.010.0040.a | - 0,5 m categoria 5 | cad | 7,88 | 0,06 | 61,29
1E.07.010.0040.b | - 1 m categoria 5 | cad | 8,24 | 0,07 | 58,62
1E.07.010.0040.c | - 2 m categoria 5 | cad | 8,59 | 0,07 | 56,23
1E.07.010.0040.d | - 5 m categoria 5 | cad | 9,63 | 0,08 | 50,16
1E.07.010.0040.e | - 0,5 m categoria 5e | cad | 8,62 | 0,07 | 56,03
1E.07.010.0040.f | - 1 m categoria 5e | cad | 9,02 | 0,07 | 53,55
1E.07.010.0040.g | - 2 m categoria 5e | cad | 9,49 | 0,08 | 50,90
1E.07.010.0040.h | - 5 m categoria 5e | cad | 10,71 | 0,09 | 45,10
1E.07.010.0040.i | - 1 m categoria 6 | cad | 10,27 | 0,08 | 47,03
1E.07.010.0040.j | - 2 m categoria 6 | cad | 10,98 | 0,09 | 43,99
1E.07.010.0040.k | - 5 m categoria 6 | cad | 15,06 | 0,12 | 32,07
1E.07.010.0050 | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG |  |  |  |
1E.07.010.0050.a | - guaina PVC, categoria 5 | m | 6,31 | 0,05 | 76,55
1E.07.010.0050.b | - guaina PVC, categoria 5e | m | 6,32 | 0,05 | 76,42
1E.07.010.0050.c | - guaina LSZH, categoria 5e | m | 6,51 | 0,05 | 74,19
1E.07.010.0050.d | - guaina LSZH, categoria 6 | m | 7,01 | 0,06 | 68,90
1E.07.020 | SISTEMA FTP |  |  |  |
1E.07.020.0010 | Prese utente RJ45 FTP schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e | cad | 39,26 | 0,32 | 43,12
1E.07.020.0020 | Prese utente RJ45 FTP schermate T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e | cad | 38,65 | 0,31 | 43,80
1E.07.020.0030 | Connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP schermati calaggio universale T568A/T568B, categoria 5e | cad | 31,33 | 0,25 | 54,04
1E.07.020.0040 | Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 FTP 24 AWG, schermati: |  |  |  |
1E.07.020.0040.a | - 0,5 m categoria 5 | cad | 9,63 | 0,08 | 50,16
1E.07.020.0040.b | - 1 m categoria 5 | cad | 10,15 | 0,08 | 47,59
1E.07.020.0040.c | - 2 m categoria 5 | cad | 10,76 | 0,09 | 44,89
1E.07.020.0040.d | - 5 m categoria 5 | cad | 13,67 | 0,11 | 35,33
1E.07.020.0040.e | - 0,5 m categoria 5e | cad | 9,80 | 0,08 | 49,29
1E.07.020.0040.f | - 1 m categoria 5e | cad | 10,24 | 0,08 | 47,17
1E.07.020.0040.g | - 2 m categoria 5e | cad | 11,41 | 0,09 | 42,33
1E.07.020.0040.h | - 5 m categoria 5e | cad | 14,90 | 0,12 | 32,42
1E.07.020.0050 | Cavi in rame a 4 coppie twistate schermate - FTP 24 AWG |  |  |  |
1E.07.020.0050.a | - guaina PVC, categoria 5 | m | 6,54 | 0,05 | 73,85
1E.07.020.0050.b | - guaina PVC, categoria 5e | m | 6,58 | 0,05 | 73,40
1E.07.020.0050.c | - guaina LSZH, categoria 5e | m | 6,62 | 0,05 | 72,96
1E.07.030 | SISTEMA FIBRA OTTICA |  |  |  |
1E.07.030.0010 | Prese utente MT - RJ, tipo 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero | cad | 82,60 | 0,66 | 29,29
1E.07.030.0020 | Prese utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero | cad | 45,07 | 0,36 | 53,67
1E.07.030.0030 | Prese utente ST, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero | cad | 42,46 | 0,34 | 56,97
1E.07.030.0040 | Connettori per pannelli in fibra ottica |  |  |  |
1E.07.030.0040.a | - MT - RJ, tipo 50/125 µ | cad | 79,21 | 0,64 | 30,54
1E.07.030.0040.b | - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ | cad | 41,76 | 0,34 | 57,93
1E.07.030.0040.c | - ST, tipo bussola 50/125 µ | cad | 40,89 | 0,33 | 59,16
1E.07.030.0050 | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ |  |  |  |
1E.07.030.0050.a | - MT - RJ / MT - RJ 1m | cad | 69,66 | 0,56 | 6,93
1E.07.030.0050.b | - MT - RJ / MT - RJ 2m | cad | 72,63 | 0,58 | 6,65
1E.07.030.0050.c | - MT - RJ / SC duplex 1m | cad | 68,71 | 0,55 | 7,03
1E.07.030.0050.d | - MT - RJ / SC duplex 2m | cad | 71,58 | 0,58 | 6,75
1E.07.030.0050.e | - ST / ST 1m | cad | 36,05 | 0,29 | 13,40
1E.07.030.0050.f | - ST / ST 2m | cad | 37,62 | 0,30 | 12,84
1E.07.030.0050.g | - SC / ST 1m | cad | 56,52 | 0,45 | 8,55
1E.07.030.0050.h | - SC / ST 2m | cad | 58,52 | 0,47 | 8,25
1E.07.030.0060 | Cavi in fibra ottica 50/125 µ |  |  |  |
1E.07.030.0060.a | - guaina LSZH a 4 fibre | m | 13,30 | 0,11 | 54,59
1E.07.030.0060.b | - guaina LSZH a 8 fibre | m | 14,39 | 0,12 | 50,45
1E.07.040 | COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE |  |  |  |
1E.07.040.0010 | Accessori per prodotti da pannello e connessioni |  |  |  |
1E.07.040.0010.a | - kit di 16 icone diversi simboli | cad | 4,77 | 0,04 | 50,73
1E.07.040.0010.b | - tappo otturazione per RJ e ST | cad | 4,03 | 0,03 | 60,05
1E.07.040.0010.c | - tappo otturazione per SC | cad | 3,91 | 0,03 | 61,89
1E.07.040.0010.d | - Plugs RJ11 per cavi piatti | cad | 12,17 | 0,10 | 79,54
1E.07.040.0010.e | - Plugs RJ12 per cavi piatti | cad | 12,23 | 0,10 | 79,15
1E.07.040.0010.f | - Plugs RJ45 5e UTP per cavi tondi | cad | 13,43 | 0,11 | 72,08
1E.07.040.0010.g | - Plugs RJ45 5e FTP per cavi tondi | cad | 14,47 | 0,12 | 66,90
1E.07.040.0010.h | - copertura per plugs | cad | 3,33 | 0,03 | 72,67
1E.07.040.0020 | Placca autoportante in plastica per n.4 connettori RJ | cad | 14,83 | 0,12 | 65,27
1E.07.050 | QUADRI E ARMADI |  |  |  |
1E.07.050.0010 | Quadro da parete 10" in metallo, con porta trasparente in vetro temperato, dimensioni 350x400x245 mm, 8 unità di cablaggio, completo di n.2 montanti forati a 10" completi di accessori di fissaggio, n.4 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio | cad | 213,84 | 1,72 | 11,31
1E.07.050.0020 | Accessori per configurazione |  |  |  |
1E.07.050.0020.a | - pannello vuoto 10" per 8 connettori | cad | 45,05 | 0,36 | 32,21
1E.07.050.0020.b | - pannello 10" cieco | cad | 30,42 | 0,24 | 31,82
1E.07.050.0020.c | - mensola 10" per mini-hub | cad | 35,81 | 0,29 | 27,03
1E.07.050.0020.d | - pannello 10" passacavo | cad | 39,39 | 0,32 | 36,84
1E.07.050.0020.e | - pannello prese di alimentazione | cad | 105,05 | 0,84 | 13,81
1E.07.050.0030 | Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, nelle dimensioni: |  |  |  |
1E.07.050.0030.a | - 700x550x450 mm | cad | 312,23 | 2,51 | 7,75
1E.07.050.0030.b | - 700x700x450 mm | cad | 335,75 | 2,70 | 7,20
1E.07.050.0030.c | - 700x900x450 mm | cad | 380,16 | 3,06 | 6,36
1E.07.050.0030.d | - 700x1100x450 mm | cad | 496,84 | 3,99 | 4,87
1E.07.050.0040 | Quadro da parete struttura rotante 19" in metallo a 2 sezioni ispezionabili, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, nelle dimensioni: |  |  |  |
1E.07.050.0040.a | - 700x700x450 mm | cad | 543,86 | 4,37 | 4,45
1E.07.050.0040.b | - 700x900x450 mm | cad | 596,11 | 4,79 | 4,06
1E.07.050.0050 | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro di dimensioni: |  |  |  |
1E.07.050.0050.a | - 700x550 mm | cad | 152,96 | 1,23 | 12,66
1E.07.050.0050.b | - 700x700 mm | cad | 154,71 | 1,24 | 12,51
1E.07.050.0050.c | - 700x900 mm | cad | 165,16 | 1,33 | 11,72
1E.07.050.0050.d | - 700x1000 mm | cad | 184,31 | 1,48 | 10,50
1E.07.050.0060 | Armadio a pavimento 19", con porta in vetro curvo, completi di pannelli laterali, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, n.2 pannelli laterali ad aggancio rapido, piedini regolabili di livellamento |  |  |  |
1E.07.050.0060.a | - 600x1500x600 mm | cad | 852,61 | 6,85 | 5,67
1E.07.050.0060.b | - 600x2100x600 mm | cad | 930,99 | 7,48 | 5,20
1E.07.050.0070 | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, dimensioni 600x600 mm, completo di accessori di fissaggio | cad | 142,42 | 1,14 | 16,98
1E.07.050.0080 | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro di dimensioni: |  |  |  |
1E.07.050.0080.a | - 600x1400 mm | cad | 302,66 | 2,43 | 7,99
1E.07.050.0080.b | - 600x2000 mm | cad | 337,49 | 2,71 | 7,17
1E.07.050.0090 | Accessori per armadi a pavimento |  |  |  |
1E.07.050.0090.a | - coppia di ruote con freno regolabili e coppia di n.2 ruote libere, diam. 80 mm carico max per ruota 60 kg | cad | 104,20 | 0,84 | 18,58
1E.07.050.0090.b | - coppia di golfari M10 | cad | 12,98 | 0,10 | 37,21
1E.07.050.0090.c | - gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole | cad | 343,58 | 2,76 | 7,04
1E.07.050.0090.d | - ventola singola 18W 230V - 150 mc/h | cad | 111,17 | 0,89 | 17,41
1E.07.050.0090.e | - coppia di montanti x armadio 28 unità di cablaggio | cad | 127,63 | 1,03 | 18,95
1E.07.050.0090.f | - coppia di montanti x armadio 42 unità di cablaggio | cad | 148,52 | 1,19 | 16,29
1E.07.050.0090.g | - termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1 | cad | 79,62 | 0,64 | 12,16
1E.07.050.0100 | Pannello vuoto capacità 16 porte, in metallo zincato verniciato colore nero | cad | 57,39 | 0,46 | 8,42
1E.07.050.0110 | Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19" |  |  |  |
1E.07.050.0110.a | - 12 connettori RJ45, UTP categoria 5e | cad | 156,36 | 1,26 | 15,47
1E.07.050.0110.b | - 24 connettori RJ45, UTP categoria 5e | cad | 202,99 | 1,63 | 23,83
1E.07.050.0110.c | - 48 connettori RJ45, UTP categoria 5e | cad | 392,06 | 3,15 | 24,68
1E.07.050.0110.d | - 24 connettori RJ45, FTP categoria 5e | cad | 273,53 | 2,20 | 17,69
1E.07.050.0110.e | - 24 connettori RJ45, UTP categoria 6 | cad | 202,99 | 1,63 | 23,83
1E.07.050.0120 | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio, per uso telefonico, categoria 3 | cad | 348,52 | 2,80 | 27,76
1E.07.050.0130 | Pannello cieco in metallo verniciato nero, 19" |  |  |  |
1E.07.050.0130.a | - 1 unità di cablaggio | cad | 25,25 | 0,20 | 19,13
1E.07.050.0130.b | - 3 unità di cablaggio | cad | 39,97 | 0,32 | 12,08
1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC | cad | 173,05 | 1,39 | 8,38
1E.07.050.0150 | Mensola di supporto in metallo verniciato nero, 19" di profondità |  |  |  |
1E.07.050.0150.a | - 250 mm | cad | 46,52 | 0,37 | 20,81
1E.07.050.0150.b | - 350 mm | cad | 48,53 | 0,39 | 19,95
1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio | cad | 45,83 | 0,37 | 21,12
1E.07.050.0170 | Anello passacavo in metallo verniciato nero, completo di accessori di fissaggio | cad | 9,10 | 0,07 | 53,08
1E.07.050.0180 | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19", con 5 prese |  |  |  |
1E.07.050.0180.a | - interruttore generale bipolare 16A 250V con spia | cad | 118,19 | 0,95 | 12,28
1E.07.050.0180.b | - interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA con spia | cad | 133,87 | 1,08 | 10,84