Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1M.06 - Unità di tratt. aria ad armadio e pensili

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1M.06 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI |  |  |  |
1M.06.010 | TERMOVENTILATORI |  |  |  |
1M.06.010.0010 | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kW: potenza termica con aria °C 15 e acqua °C da 80 a 70): |  |  |  |
1M.06.010.0010.a | - fino a 4000 m³/h - fino a 40 kW | cad | 2.239,32 | 18,00 | 19,88
1M.06.010.0010.b | - fino a 4000 m³/h - oltre 40 fino a 60 kW | cad | 2.413,48 | 19,40 | 18,44
1M.06.010.0010.c | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 60 kW | cad | 2.563,27 | 20,61 | 20,38
1M.06.010.0010.d | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kW | cad | 2.758,58 | 22,18 | 18,94
1M.06.010.0010.e | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kW | cad | 3.237,98 | 26,03 | 17,63
1M.06.010.0010.f | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 90 fino a 150 kW | cad | 3.512,90 | 28,24 | 16,25
1M.06.010.0010.g | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 150 kW | cad | 4.039,11 | 32,47 | 14,13
1M.06.010.0010.h | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kW | cad | 4.598,91 | 36,97 | 12,41
1M.06.010.0010.i | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kW | cad | 4.768,10 | 38,33 | 11,97
1M.06.010.0010.j | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 200 fino a 300 kW | cad | 4.937,28 | 39,69 | 11,56
1M.06.010.0020 | Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kW: potenza termica con aria °C 15 e acqua °C da 80 a 70): |  |  |  |
1M.06.010.0020.a | - fino a 500 m³/h - fino a 10 kW | cad | 1.259,82 | 10,13 | 31,49
1M.06.010.0020.b | - oltre 500 fino a 1400 m³/h - oltre 10 fino a 20 kW | cad | 1.317,04 | 10,59 | 30,12
1M.06.010.0020.c | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - fino a 20 kW | cad | 1.409,57 | 11,33 | 31,58
1M.06.010.0020.d | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kW | cad | 1.506,61 | 12,11 | 29,54
1M.06.010.0020.e | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - fino a 25 kW | cad | 1.635,98 | 13,15 | 27,21
1M.06.010.0020.f | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kW | cad | 1.755,41 | 14,11 | 25,36
1M.06.010.0020.g | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - fino a 40 kW | cad | 2.225,36 | 17,89 | 25,65
1M.06.010.0020.h | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kW | cad | 2.383,35 | 19,16 | 23,95
1M.06.020 | CONDIZIONATORI |  |  |  |
1M.06.020.0010 | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.06.020.0010.a | - fino a 4000 m³/h - fino a 40 kWf | cad | 2.642,73 | 21,24 | 27,83
1M.06.020.0010.b | - fino a 4000 m³/h - oltre 40 fino a 60 kWf | cad | 2.815,65 | 22,63 | 26,12
1M.06.020.0010.c | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile fino a 4000 m³/h - fino a 60 kWt | cad | 445,13 | 3,58 | 34,78
1M.06.020.0010.d | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 60 kWf | cad | 2.972,89 | 23,90 | 27,34
1M.06.020.0010.e | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kWf | cad | 3.011,27 | 24,21 | 22,17
1M.06.020.0010.f | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 90 kWt | cad | 621,03 | 4,99 | 37,39
1M.06.020.0010.g | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kWf | cad | 3.725,21 | 29,95 | 24,42
1M.06.020.0010.h | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 90 fino a 150 kWf | cad | 4.001,38 | 32,17 | 22,73
1M.06.020.0010.i | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 150 kWt | cad | 599,39 | 4,82 | 25,83
1M.06.020.0010.j | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 150 kWf | cad | 4.536,30 | 36,47 | 20,05
1M.06.020.0010.k | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kWf | cad | 5.097,34 | 40,98 | 17,84
1M.06.020.0010.l | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 200 kWt | cad | 818,83 | 6,58 | 28,36
1M.06.020.0010.m | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kWf | cad | 4.950,55 | 39,80 | 18,37
1M.06.020.0010.n | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 200 fino a 300 kWf | cad | 5.455,61 | 43,86 | 16,67
1M.06.020.0010.o | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 300 kWt | cad | 897,20 | 7,21 | 25,88
1M.06.020.0020 | Condizionatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; 1 batteria raffrescamento / riscaldamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.06.020.0020.a | - fino a 500 m³/h - fino a 10 kWf | cad | 1.902,73 | 15,30 | 46,28
1M.06.020.0020.b | - oltre 500 fino a 1400 m³/h - oltre 10 fino a 20 kWf | cad | 1.959,95 | 15,76 | 44,93
1M.06.020.0020.c | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile fino a 500 m³/h - oltre 10 fino a 20 kWt | cad | 334,42 | 2,69 | 46,30
1M.06.020.0020.d | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - fino a 20 kWf | cad | 2.174,09 | 17,48 | 47,18
1M.06.020.0020.e | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kWf | cad | 2.271,13 | 18,26 | 45,16
1M.06.020.0020.f | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kWt | cad | 394,13 | 3,17 | 39,28
1M.06.020.0020.g | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - fino a 25 kWf | cad | 2.402,99 | 19,32 | 42,68
1M.06.020.0020.h | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kWf | cad | 2.522,41 | 20,28 | 40,66
1M.06.020.0020.i | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kWt | cad | 471,26 | 3,79 | 32,85
1M.06.020.0020.j | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - fino a 40 kWf | cad | 2.843,37 | 22,86 | 36,07
1M.06.020.0020.k | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kWf | cad | 3.001,35 | 24,13 | 34,17
1M.06.020.0020.l | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kWt | cad | 502,36 | 4,04 | 30,82