Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.05 - Solai - partizioni orizzontali

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.05 | SOLAI - PARTIZIONI ORIZZONTALI |  |  |  |
1C.05.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei solai sono già compresi i costi delle casserature per i solai misti da gettare in opera, e dei banchinaggi per i solai prefabbricati. Non sono compresi i costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata, molto variabili in funzione di spessore, luce e carico utile, che devono quindi essere contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati. Sono comprese le armature in acciaio normale e di precompressione inserite nei travetti prefabbricati, nei casi nei quali vengono utilizzati. |  |  |  |
1C.05.050 | SOLAI MISTI GETTATI IN OPERA |  |  |  |
1C.05.050.0010 | Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio, a nervature parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 4 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. |  |  |  |
1C.05.050.0010.a | - altezza totale 16 cm (12 laterizio + 4 soletta) | m² | 44,97 | 0,72 | 44,95
1C.05.050.0010.b | - altezza totale 20 cm (16 laterizio + 4 soletta) | m² | 48,97 | 0,79 | 47,20
1C.05.050.0010.c | - altezza totale 22 cm (18 laterizio + 4 soletta) | m² | 53,16 | 0,85 | 49,25
1C.05.050.0010.d | - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) | m² | 54,81 | 0,88 | 49,23
1C.05.050.0010.e | - altezza totale 26 cm (22 laterizio + 4 soletta) | m² | 57,74 | 0,93 | 46,73
1C.05.050.0010.f | - altezza totale 28 cm (24 laterizio + 4 soletta) | m² | 58,35 | 0,94 | 46,24
1C.05.050.0020 | Solaio piano in cemento armato e biblocchi in laterizio a nervature parallele gettato in opera. Compresi i biblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 4 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. |  |  |  |
1C.05.050.0020.a | - altezza totale 32 cm (12+16 laterizio + 4 soletta) | m² | 69,71 | 1,12 | 42,16
1C.05.050.0020.b | - altezza totale 36 cm (16+16 laterizio + 4 soletta) | m² | 73,59 | 1,18 | 43,22
1C.05.050.0020.c | - altezza totale 40 cm (20+16 laterizio + 4 soletta) | m² | 76,50 | 1,23 | 43,68
1C.05.050.0030 | Solaio in cemento armato a nervature incrociate gettato in opera, con blocchi composti in laterizio. Compresi i blocchi composti in laterizio; il calcestruzzo con resistenza non inferiore a C20/25 gettato in opera e vibrato per le nervature, i travetti di ripartizione, i rompitratta, i massetti all'incastro, la soletta superiore; il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno. Escluso il ferro tondo di armatura. |  |  |  |
1C.05.050.0030.a | - altezza totale 32 cm (28 laterizio + 4 soletta) | m² | 96,70 | 1,55 | 42,86
1C.05.050.0030.b | - altezza totale 36 cm (32 laterizio + 4 soletta) | m² | 99,72 | 1,60 | 41,56
1C.05.050.0030.c | - altezza totale 40 cm (36 laterizio + 4 soletta) | m² | 105,85 | 1,70 | 41,43
1C.05.050.0040 | Solaio piano a struttura mista in calcestruzzo in cemento armato C32/40, e laterizi a nervature parallele, realizzato in pannelli prefabbricati di larghezza 80/120cm di cls armato e laterizi di allegggerimento di altezza 20cm.con caratteristiche portanti , di tipo "B" come da D.M. 16/96, e successiva cappa di completamento in calcestruzzo C32/40 di sp. 6 cm., misurato vuoto per pieno sul rettangolo circoscritto. Sono compresi: le casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie ; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo che dovrà essere di classe C32/40; il ferro di armatura e ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo di altezza 6cm.; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. | m² | 95,12 | 2,29 | 27,71
1C.05.100 | SOLAI MISTI CON TRAVETTI PREFABBRICATI |  |  |  |
1C.05.100.0010 | Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti a traliccio con suola in laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 4 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. |  |  |  |
1C.05.100.0010.a | - altezza totale 16 cm (12 laterizio + 4 soletta) | m² | 35,98 | 0,58 | 23,57
1C.05.100.0010.b | - altezza totale 20 cm (16 laterizio + 4 soletta) | m² | 38,57 | 0,62 | 25,91
1C.05.100.0010.c | - altezza totale 22 cm (18 laterizio + 4 soletta) | m² | 41,48 | 0,67 | 26,02
1C.05.100.0010.d | - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) | m² | 42,84 | 0,69 | 27,08
1C.05.100.0010.e | - altezza totale 26 cm (22 laterizio + 4 soletta) | m² | 46,09 | 0,74 | 27,99
1C.05.100.0010.f | - altezza totale 28 cm (24 laterizio + 4 soletta) | m² | 48,73 | 0,78 | 26,48
1C.05.150 | SOLAI MISTI CON TRAVETTI PRECOMPRESSI |  |  |  |
1C.05.150.0010 | Solaio in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti monotrave in c.a.p. sez. 9 x 12 cm. Compresi: i travetti in cap, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 4 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. |  |  |  |
1C.05.150.0010.a | - altezza totale 16 cm (12 laterizio + 4 soletta) | m² | 34,49 | 0,55 | 21,11
1C.05.150.0010.b | - altezza totale 20 cm (16 laterizio + 4 soletta) | m² | 37,04 | 0,60 | 22,63
1C.05.150.0010.c | - altezza totale 22 cm (18 laterizio + 4 soletta) | m² | 38,40 | 0,62 | 23,94
1C.05.150.0010.d | - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) | m² | 39,69 | 0,64 | 24,17
1C.05.150.0010.e | - altezza totale 26 cm (22 laterizio + 4 soletta) | m² | 42,03 | 0,68 | 25,68
1C.05.200 | SOLAI SU LASTRE PREFABBRICATE IN CLS. |  |  |  |
1C.05.200.0010 | Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non inferiore a 14 kg/m³; il calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' esclusa tutta l'armatura in ferro tondo e rete elettrosaldata, sia aggiuntiva che inserita nelle lastre prefabbricate: |  |  |  |
1C.05.200.0010.a | - altezza totale 18 cm (4 lastra +10 polistirolo + 4 soletta) | m² | 38,40 | 0,62 | 26,02
1C.05.200.0010.b | - altezza totale 20 cm (4 lastra +12 polistirolo + 4 soletta) | m² | 39,81 | 0,64 | 26,30
1C.05.200.0010.c | - altezza totale 22 cm (4 lastra +14 polistirolo + 4 soletta) | m² | 40,99 | 0,66 | 26,23
1C.05.200.0010.d | - altezza totale 24 cm (4 lastra +16 polistirolo + 4 soletta) | m² | 41,87 | 0,67 | 25,77
1C.05.200.0010.e | - altezza totale 26 cm (4 lastra +18 polistirolo + 4 soletta) | m² | 43,04 | 0,69 | 24,91
1C.05.300 | SOLAI SU PANNELLI IN LAMIERA GRECATA |  |  |  |
1C.05.300.0010 | Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata: |  |  |  |
1C.05.300.0010.a | - altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 7/10 mm, h = 55 mm | m² | 48,26 | 0,78 | 46,88
1C.05.300.0010.b | - altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 55 mm | m² | 51,43 | 0,83 | 43,99
1C.05.300.0010.c | - altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 10/10 mm, h = 55 mm | m² | 54,97 | 0,88 | 41,15
1C.05.300.0010.d | - altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 12/10 mm, h = 55 mm | m² | 58,52 | 0,94 | 38,66
1C.05.300.0010.e | - altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 7/10 mm, h = 55 mm | m² | 53,43 | 0,86 | 45,33
1C.05.300.0010.f | - altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 55 mm | m² | 55,20 | 0,89 | 43,88
1C.05.300.0010.g | - altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 10/10 mm, h = 55 mm | m² | 58,74 | 0,94 | 41,24
1C.05.300.0010.h | - altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 12/10 mm, h = 55 mm | m² | 62,28 | 1,00 | 38,89
1C.05.350 | SOVRAPPREZZI AI SOLAI |  |  |  |
1C.05.350.0010 | Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più o in meno di soletta collaborante in calcestruzzo C20/25 | m² x cm | 1,19 | 0,02 | 26,89
1C.05.500 | VESPAI AERATI |  |  |  |
1C.05.500.0010 | Solaio di copertura per vespaio aerato, costituito da tavelloni forati da 25 x100 x 6 cm e superiore soletta in calcestruzzo spessore 4 cm. Compresa la fornitura e posa dei tavelloni ad interasse di 100 cm; il calcestruzzo C20/25 per il getto della soletta. Esclusa l'eventuale rete metallica elettrosaldata e la formazione della sottostante struttura in muretti per l'appoggio dei tavelloni. | m² | 25,56 | 0,41 | 52,86
1C.05.500.0020 | Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C12/15, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C20/25, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. |  |  |  |
1C.05.500.0020.a | - altezza elementi cm 15-20 | m² | 29,52 | 0,47 | 17,49
1C.05.500.0020.b | - altezza elementi cm 25-30 | m² | 32,03 | 0,51 | 17,00
1C.05.500.0020.c | - altezza elementi cm 40 | m² | 33,52 | 0,54 | 16,75
1C.05.500.0020.d | - altezza elementi cm 50 | m² | 37,25 | 0,60 | 15,81
1C.05.500.0020.e | - altezza elementi cm 60 | m² | 39,90 | 0,64 | 15,12
1C.05.500.0020.f | - altezza elementi cm 70 | m² | 42,48 | 0,68 | 14,53
1C.05.500.0030 | Profilo perimetrale per contenimento getto di vespaio su elementi in plastica a perdere, in mancanza di pareti perimetrali; fornitura e posa in opera: |  |  |  |
1C.05.500.0030.a | - per altezza elementi cm 15-20 | m | 2,70 | 0,04 | 17,41
1C.05.500.0030.b | - per altezza elementi cm 25-30 | m | 3,33 | 0,05 | 14,11
1C.05.500.0030.c | - per altezza elementi cm 40 | m | 4,08 | 0,07 | 11,52
1C.05.500.0030.d | - per altezza elementi cm 50 | m | 5,75 | 0,09 | 8,17
1C.05.500.0030.e | - per altezza elementi cm 60 | m | 7,87 | 0,13 | 5,97
1C.05.500.0030.f | - per altezza elementi cm 70 | m | 8,92 | 0,14 | 5,27
1C.05.710 | RIPRISTINO STRUTTURE ORIZZONTALI |  |  |  |
1C.05.710.0010 | Rinforzo delle orditure secondarie di solai in legno mediante tralicci speciali in acciaio, sagomati, fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di protezione. Esclusa la formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni. |  |  |  |
1C.05.710.0010.a | - con tralicci h= 40 mm | m | 30,71 | 0,49 | 33,33
1C.05.710.0010.b | - con traliccio h= 60 mm | m | 36,43 | 0,59 | 28,09
1C.05.710.0020 | Perforazioni di elementi strutturali lignei, eseguite con attrezzatura a sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità o giacitura, per spinottature, cuciture, iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di protezione, pulizia dei perfori. |  |  |  |
1C.05.710.0020.a | - con Ø fino ad 8 mm | m | 10,83 | 0,17 | 77,06
1C.05.710.0020.b | - con diametro oltre 8 e fino a 14 mm | m | 14,00 | 0,23 | 77,82
1C.05.710.0020.c | - con Ø oltre 14 e fino a 26 mm | m | 17,83 | 0,29 | 77,33
1C.05.710.0030 | Iniezioni in perfori già predisposti in strutture in legno, con resina epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di acciaio o vetroresina. Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura. |  |  |  |
1C.05.710.0030.a | - in perfori fino a Ø 8 mm | m | 10,60 | 0,17 | 60,95
1C.05.710.0030.b | - in perfori oltre Ø 8 e fino a Ø 14 mm | m | 12,62 | 0,20 | 55,52
1C.05.710.0030.c | - in perfori oltre Ø 14 e fino a Ø 26 mm | m | 18,51 | 0,30 | 40,74
1C.05.710.0050 | Interventi per la messa in sicurezza di solai soggetti a sfondellamento, mediante applicazione di rete elettrosaldata diam 5 mm, fissata con angolari in ferro a barre filettate, o elementi similari, inserite in fori predisposti nei travetti e sigillati con resina idonea. Comprese tutte le operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la pulizia finale e l'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate | m² | 25,94 | 0,42 | 55,32
1C.05.710.0060 | Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, con capacità portante di risposta flessionale non inferiore a 115 Kg/m², eseguita con lastre in gesso fissate con viti autoforanti all'intelaiatura primaria eseguita con profilati in acciaio zincato e/o con rivestimento organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dielettrico. La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi specifici, nastri d’armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Compresa l'esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale. Compreso l'impiego di piani di lavoro per qualsiasi altezza, le assistenze murarie, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Escluso eventuale isolamento termo acustico in materiale isolante da inserire nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. (Vedi 1C.10.550) Per esecuzione controsoffittatura in aderenza o ribassata, del tipo: |  |  |  |
1C.05.710.0060.a | - con lastra in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15 mm, con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite. L'elemento costruttivo completo dovrà avere caratteristiche prestazionali di resistenza al fuoco pari a REI 120 | m² | 33,12 | 0,13 | 48,04
1C.05.710.0060.b | - con lastre in gesso fibrorinforzato rivestito, armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, spessore 15 mm. L'elemento costruttivo completo dovrà avere caratteristiche prestazionali di resistenza al fuoco pari a REI 120 | m² | 55,44 | 0,22 | 28,70
1C.05.710.0060.c | - con lastra in gesso rivestito, foratura continua regolare rotonda della lastra nella misura del 15% della superficie, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,50 mm, rivestita sul retro con un tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoassorbente pari a αw= 0,70 e una resistenza all'umidità RH 70. | m² | 72,90 | 0,29 | 38,96