Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.40 - Semilav.- Malte tradizionali

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.40 | MALTE ED IMPASTI TRADIZIONALI |  |  |  |
MC.40.050 | MALTE TRADIZIONALI PER MURATURE E INTONACI |  |  |  |
MC.40.050.0010 | Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati: |  |  |  |
MC.40.050.0010.a | - con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 300 kg di cemento per m³ | m³ | 79,35 |  |
MC.40.050.0010.b | - con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 400 kg di cemento per m³ | m³ | 89,79 |  |
MC.40.050.0010.c | - con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 500 kg di cemento per m³ | m³ | 100,34 |  |
MC.40.050.0010.d | - con sabbietta di fiume e 400 kg di cemento per m³, per stabilitura | m³ | 105,81 |  |
MC.40.050.0010.e | - idrofugata, con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 400 kg di cemento per m³ | m³ | 109,59 |  |
MC.40.050.0020 | Malta bastarda confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R e calce eminentemente idraulica in sacchi, e con gli inerti specificati: |  |  |  |
MC.40.050.0020.a | - con sabbia viva di cava lavata e vagliata, 100 kg di cemento e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³ | m³ | 95,89 |  |
MC.40.050.0020.b | - con sabbietta di fiume, 100 kg di cemento e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³, per stabilitura | m³ | 111,89 |  |
MC.40.100 | IMPASTI STRUTTURALI DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA DA CONFEZIONARE |  |  |  |
MC.40.100.0010 | Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza: |  |  |  |
MC.40.100.0010.a | - C12/15 | m³ | 77,96 |  |
MC.40.100.0010.b | - C16/20 | m³ | 83,30 |  |
MC.40.100.0010.c | - C20/25 | m³ | 88,65 |  |
MC.40.100.0010.d | - C25/30 | m³ | 94,00 |  |
MC.40.100.0010.e | - C28/35 | m³ | 99,34 |  |
MC.40.100.0020 | Impasto di calcestruzzo strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
MC.40.100.0020.a | - C20/25 | m³ | 104,29 |  |
MC.40.100.0020.b | - C25/30 | m³ | 110,86 |  |
MC.40.100.0020.c | - C28/35 | m³ | 116,20 |  |
MC.40.100.0030 | Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi da 50Kg, ed inerti ad assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza : |  |  |  |
MC.40.100.0030.a | - C12/15 | m³ | 72,37 |  |
MC.40.100.0030.b | - C16/20 | m³ | 76,87 |  |
MC.40.100.0030.c | - C20/25 | m³ | 81,37 |  |
MC.40.100.0030.d | - C25/30 | m³ | 85,87 |  |
MC.40.100.0030.e | - C28/35 | m³ | 106,80 |  |
MC.40.110 | IMPASTI STRUTTURALI DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA PRECONFEZIONATI |  |  |  |
MC.40.110.0020 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0020.a | - C12/15 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 91,37 |  |
MC.40.110.0020.b | - C16/20 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 93,97 |  |
MC.40.110.0020.c | - C20/25 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 96,58 |  |
MC.40.110.0020.d | - C25/30 consistenza S5 Dmax 32mm classe esposizione XC1 | m³ | 100,07 |  |
MC.40.110.0020.e | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm classe esposizione XC1 | m³ | 104,41 |  |
MC.40.110.0020.f | - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm classe esposizione XC1 | m³ | 112,24 |  |
MC.40.110.0020.g | - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm classe esposizione XC1 | m³ | 119,21 |  |
MC.40.110.0030 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0030.a | - C25/30 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 100,07 |  |
MC.40.110.0030.b | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 104,41 |  |
MC.40.110.0030.c | - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 112,24 |  |
MC.40.110.0030.d | - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 119,21 |  |
MC.40.110.0040 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera,classe esposizione XC3, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0040.a | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 107,02 |  |
MC.40.110.0040.b | - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 112,24 |  |
MC.40.110.0040.c | - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 119,21 |  |
MC.40.110.0050 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XC4, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0050.a | - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 114,85 |  |
MC.40.110.0050.b | - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 119,21 |  |
MC.40.110.0060 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XD1, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0060.a | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 107,02 |  |
MC.40.110.0060.b | - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 112,24 |  |
MC.40.110.0060.c | - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 119,21 |  |
MC.40.110.0070 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XD2, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0070.a | - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 114,85 |  |
MC.40.110.0070.b | - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 119,21 |  |
MC.40.110.0080 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XD3, resistenza C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 121,81 |  |
MC.40.110.0090 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XA1, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0090.a | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 107,02 |  |
MC.40.110.0090.b | - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 112,24 |  |
MC.40.110.0090.c | - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 119,21 |  |
MC.40.110.0100 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XA2, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0100.a | - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 114,85 |  |
MC.40.110.0100.b | - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 121,81 |  |
MC.40.110.0110 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XA3, resistenza C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 121,81 |  |
MC.40.110.0120 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF1, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0120.a | - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 114,85 |  |
MC.40.110.0120.b | - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 119,21 |  |
MC.40.110.0130 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0130.a | - C25/30 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 112,24 |  |
MC.40.110.0130.b | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 116,59 |  |
MC.40.110.0130.c | - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 121,81 |  |
MC.40.110.0130.d | - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 126,17 |  |
MC.40.110.0150 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF4, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0150.a | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 116,59 |  |
MC.40.110.0150.b | - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 124,42 |  |
MC.40.110.0150.c | - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 128,78 |  |
MC.40.110.0160 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); classe di spandimento SF1 (550 - 650 mm), normativa di riferiemnto UNI EN 206-9, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0160.a | - C25/30 - Aggregato Dmax 20mm | m³ | 107,89 |  |
MC.40.110.0160.b | - C28/35 - Aggregato Dmax 20mm | m³ | 113,11 |  |
MC.40.110.0160.c | - C32/40 - Aggregato Dmax 20mm | m³ | 119,21 |  |
MC.40.110.0160.d | - C35/45 - Aggregato Dmax 20mm | m³ | 123,55 |  |
MC.40.110.0170 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); classe di spandimento SF2 ( 660 - 750 mm), normativa di riferiemnto UNI EN 206-9, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0170.a | - C25/30 - Aggregato Dmax 20mm | m³ | 113,11 |  |
MC.40.110.0170.b | - C28/35 - Aggregato Dmax 20mm | m³ | 118,34 |  |
MC.40.110.0170.c | - C32/40 - Aggregato Dmax 20mm | m³ | 124,42 |  |
MC.40.110.0170.d | - C35/45 - Aggregato Dmax 20mm | m³ | 128,78 |  |
MC.40.110.0180 | Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); classe di spandimento SF3 ( 760 - 850 mm), normativa di riferiemnto UNI EN 206-9, resistenza: |  |  |  |
MC.40.110.0180.a | - C25/30 - Aggregato Dmax 20mm | m³ | 121,81 |  |
MC.40.110.0180.b | - C28/35 - Aggregato Dmax 20mm | m³ | 127,04 |  |
MC.40.110.0180.c | - C32/40 - Aggregato Dmax 20mm | m³ | 133,12 |  |
MC.40.110.0180.d | - C35/45 - Aggregato Dmax 20mm | m³ | 137,48 |  |
MC.40.150 | IMPASTI A DOSAGGIO - NON STRUTTURALI |  |  |  |
MC.40.150.0010 | Impasto di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio con cemento 42.5 normale sfuso, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio: |  |  |  |
MC.40.150.0010.a | - 150 kg/m³ | m³ | 59,36 |  |
MC.40.150.0020 | Impasto di calcestruzzo non strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm con resistenza caratteristica: |  |  |  |
MC.40.150.0020.a | - C16/20 | m³ | 63,62 |  |
MC.40.150.0030 | Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 alta resistenza in sacchi da 50 kg, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio: |  |  |  |
MC.40.150.0030.a | - 150 kg/m³ | m³ | 64,65 |  |
MC.40.150.0030.b | - 200 kg/m³ | m³ | 69,87 |  |
MC.40.150.0030.c | - 250 kg/m³ | m³ | 75,09 |  |
MC.40.150.0030.d | - 300 kg/m³ | m³ | 80,31 |  |
MC.40.160 | IMPASTI STRUTTURALI E NON A PRESTAZIONE GARANTITA |  |  |  |
MC.40.160.0025 | Impasto di calcestruzzo preconfezionato. Aggregato massimo diam 31,5 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm, utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali, classe di esposizione X0, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
MC.40.160.0025.a | - C 8/10 (Rck 10) | m³ | 91,87 |  |
MC.40.160.0025.b | - C 12/15 (Rck 15) | m³ | 96,28 |  |
MC.40.160.0025.c | - C 16/20 (Rck 20) | m³ | 98,82 |  |
MC.40.160.0025.d | - C 20/25 (Rck 25) | m³ | 101,92 |  |
MC.40.250 | IMPASTI PER SOTTOFONDI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA |  |  |  |
MC.40.250.0030 | Impasto di argilla espansa per massetti di finitura o monostrato, confezionato in betoniera da 350 l, dosaggio a 250 kg di cemento 32,5R per m³ di impasto, con argilla espansa di granulometria: |  |  |  |
MC.40.250.0030.a | - predefinita 3-8 mm | m³ | 120,05 |  |
MC.40.250.0040 | Impasto di argilla espansa per massetti di finitura o monostrato, confezionato in betoniera da 350 l, dosaggio a 300 kg di cemento 32,5R per m³ di impasto, con argilla espansa di granulometria: |  |  |  |
MC.40.250.0040.a | - predefinita 3-8 mm | m³ | 124,96 |  |
MC.40.300 | IMPASTI PER MASSETTI AD ASCIUGAMENTO RAPIDO |  |  |  |
MC.40.300.0010 | Malta per massetti ad asciugamento rapido (24 ore) confezionata in betoniera da 250 l, con 400 kg per m³ di legante speciale in sacchi , e con sabbia viva di cava lavata e vagliata | m³ | 93,38 |  |
MC.40.300.0020 | Malta per massetti ad asciugamento veloce (5 giorni) confezionata in betoniera da 250 l, con 250 kg per m³ di legante speciale in sacchi , e con sabbia viva di cava lavata e vagliata | m³ | 56,09 |  |
MC.40.300.0030 | Malta alleggerita per massetti ad asciugamento rapido (24 ore) confezionata in betoniera da 250 l, con 400 kg per m³ di legante speciale in sacchi , e con argilla espansa granulometria 3-8 mm | m³ | 106,40 |  |
MC.40.300.0040 | Malta allegerita per massetti ad asciugamento veloce (5 giorni) confezionata in betoniera da 250 l, con 250 kg per m³ di legante speciale in sacchi , e con argilla espansa granulometria 3-8 mm | m³ | 69,11 |  |
MC.40.350 | IMPASTI ISOLANTI O SPECIALI |  |  |  |
MC.40.350.0010 | Impasto di vermiculite confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 R, calce idrata e vermiculite, tutti in sacchi, con dosaggio: |  |  |  |
MC.40.350.0010.a | - 250 kg di cemento per m³ | m³ | 131,58 |  |
MC.40.350.0020 | Impasto di perlite confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 R, calce idrata e perlite granulometria 1÷5 mm, conduttività termica W/mK 0,0517, reazione al fuoco classe 0. Tutti i materiali in sacchi, con dosaggio: |  |  |  |
MC.40.350.0020.a | - 250 kg di cemento per m³ | m³ | 180,08 |  |
MC.40.350.0030 | Impasto di granulato di sughero e legante vetrificante a presa aerea confezionato in betoniera da 500 l: |  |  |  |
MC.40.350.0030.a | - con granulato naturale densità 100-110 kg/m³ | m³ | 163,94 |  |
MC.40.350.0030.b | - con granulato espanso densità 60-70 kg/m³ | m³ | 158,28 |  |
MC.40.400 | BOIACCHE CEMENTIZIE |  |  |  |
MC.40.400.0010 | Miscela cementizia fluida per iniezioni, confezionata con 1.500 kg/m³ di cemento tipo 325 e additivata con antiritiro (peso specifico 2.060 kg/m³) | m³ | 524,01 |  |
MC.40.400.0020 | Miscela cementizia fluida, confezionata con 1.500 kg/m³ di cemento tipo 325 (peso specifico = 2.060 kg/m³) | m³ | 413,18 |  |