Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.09 - Protezione antincendio

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.09 | PROTEZIONE ANTINCENDIO |  |  |  |
1C.09.010 | MURATURE REI PER COMPARTIMENTAZIONE Sono state mantenute nel capitolo murature per ragioni di completezza dello stesso, poichè vengono normalmente utilizzate anche quando non è richiesta la protezione REI . Sono disponibili le seguenti tipologie: 1C.06.180.0100 = in blocchi cavi di calcestruzzo 1C.06.250 = in blocchi di argilla espansa 1C.06.300 = in blocchi portanti di argilla espansa 1C.06.350 = in blocchi di calcestruzzo cellulare Sono inoltre ovviamente REI le murature in mattoni pieni ed in conglomerato cementizio, negli spessori previsti dalle normative nelle varie condizioni di impiego. Sono state spostate in questo capitolo le porte REI ed i relativi accessori metallici, che non sono quindi più reperibili nel Cap. 1C.22, Opere da fabbro. |  |  |  |
1C.09.020 | INTONACI SPECIALI ANTINCENDIO |  |  |  |
1C.09.020.0010 | Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse; testato e certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3, applicato su murature e solai, spessore minimo cm 2, per garantire resistenza R120; compreso il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione: |  |  |  |
1C.09.020.0010.a | - manuale | m² | 23,65 | 0,19 | 52,63
1C.09.020.0010.b | - meccanizzata | m² | 16,49 | 0,13 | 42,22
1C.09.020.0020 | Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse; testato e certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3 e EN 13381-4, applicato su solai, strutture in cemento armato e strutture portanti in acciaio, spessore minimo cm 3, per garantire resistenza R180; compreso il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione: |  |  |  |
1C.09.020.0020.a | - manuale | m² | 28,52 | 0,23 | 50,83
1C.09.020.0020.b | - meccanizzata | m² | 20,19 | 0,16 | 39,93
1C.09.030 | CONTROSOFFITTI REI |  |  |  |
1C.09.030.0010 | Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 25 mm; il pannello è certificato in euroclasse A1 secondo la norma UNI ISO 1182, ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium ecc) e stabile al 100% in ambiente umido. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 180. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari, della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli fino a 4 m di altezza; le assistenze murarie per scarico e movimentazione dei materiali e quant'altro necessario per dare l'opera finita: |  |  |  |
1C.09.030.0010.a | - con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale verniciato colore bianco, orditura a vista | m² | 38,97 | 0,31 | 38,54
1C.09.030.0010.b | - con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista | m² | 43,23 | 0,35 | 34,74
1C.09.040 | CHIUSURA REI VARCHI |  |  |  |
1C.09.040.0010 | Tamponamento REI 180 di aperture interessate da cavi elettrici passanti realizzato con pannello rigido a base di perlite espansa rinforzato con fibre di vetro, spessore 40 mm e rivestimento sui due lati con malta antincendio spessore 30 mm. | m² | 105,80 | 0,85 | 37,33
1C.09.040.0020 | Diaframma tagliafuoco REI 180 a parete o a soffitto realizzato con malta premiscelata antincendio a chiusura di passaggi di cavi elettrici e di tubi metallici, spessore minimo 15 cm. Compresa la malta applicata manualmente o con pompa a bassa pressione, le casserature, i piani di lavoro. Misurazione: vuoto per pieno. | m² | 113,47 | 0,91 | 36,28
1C.09.040.0030 | Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile; la loro posa a giunti sfalsati e con sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: |  |  |  |
1C.09.040.0030.a | - 10 cm, con elementi da 340x100x25 | m² | 793,02 | 6,37 | 5,57
1C.09.040.0030.b | - 17 cm, con elementi da 170x200x35 | m² | 1.090,76 | 8,77 | 4,66
1C.09.040.0030.c | - 20 cm, con elementi da 170x200x35 | m² | 1.297,44 | 10,43 | 4,25
1C.09.040.0030.d | - 20 cm, con elementi da 340x200x35 | m² | 920,78 | 7,40 | 5,10
1C.09.040.0030.e | - 34 cm, con elementi da 340x200x35 | m² | 1.522,74 | 12,24 | 3,63
1C.09.040.0040 | Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche. Compresi i pannelli rivestiti all'esterno con strato ceramico refrattario, ognuno dello spessore di 30 mm; l'incollaggio con collante refrattario sublimante; la sigillatura dei bordi e dei giunti con mastice intumescente; i tagli, gli sfridi e gli adattamenti. Misurazione: al netto di superfici di tubi e cavi. | m² | 246,73 | 1,98 | 23,76
1C.09.060 | PROTEZIONI TUBI |  |  |  |
1C.09.060.0010 | Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento: |  |  |  |
1C.09.060.0010.a | - Ø 50, lunghezza 400 mm | cad | 20,41 | 0,16 | 32,80
1C.09.060.0010.b | - Ø 75, lunghezza 600 mm | cad | 28,05 | 0,23 | 27,69
1C.09.060.0010.c | - Ø 110, lunghezza 1250 mm | cad | 48,73 | 0,39 | 17,99
1C.09.060.0010.d | - Ø 125, lunghezza 1400 mm | cad | 54,63 | 0,44 | 17,83
1C.09.060.0010.e | - Ø 160, lunghezza 2400 mm | cad | 88,27 | 0,71 | 13,50
1C.09.060.0010.f | - Ø 200, lunghezza 2900 mm | cad | 104,49 | 0,84 | 14,44
1C.09.060.0020 | Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro: |  |  |  |
1C.09.060.0020.a | - Ø 50 | cad | 47,75 | 0,38 | 14,74
1C.09.060.0020.b | - Ø 63 | cad | 50,75 | 0,41 | 15,18
1C.09.060.0020.c | - Ø 75 | cad | 55,62 | 0,45 | 15,05
1C.09.060.0020.d | - Ø 90 | cad | 59,42 | 0,48 | 15,22
1C.09.060.0020.e | - Ø 100 | cad | 61,01 | 0,49 | 15,31
1C.09.060.0020.f | - Ø 110 | cad | 63,05 | 0,51 | 15,40
1C.09.060.0020.g | - Ø 125 | cad | 73,84 | 0,59 | 13,60
1C.09.060.0020.h | - Ø 140 | cad | 77,89 | 0,63 | 13,33
1C.09.060.0020.i | - Ø 160 | cad | 81,85 | 0,66 | 13,50
1C.09.060.0020.j | - Ø 180 | cad | 114,01 | 0,92 | 10,27
1C.09.060.0020.k | - Ø 200 | cad | 115,66 | 0,93 | 10,71
1C.09.060.0020.l | - Ø 250 | cad | 154,26 | 1,24 | 8,46
1C.09.060.0030 | Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densità, avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco, fissato con fascette metalliche. Per tubi con diametro: |  |  |  |
1C.09.060.0030.a | - Ø 60 | cad | 25,44 | 0,20 | 9,10
1C.09.060.0030.b | - Ø 89 | cad | 30,65 | 0,25 | 8,85
1C.09.060.0030.c | - Ø 114 | cad | 35,23 | 0,28 | 8,66
1C.09.060.0030.d | - Ø 140 | cad | 40,83 | 0,33 | 8,29
1C.09.070 | PANNELLATURE REI |  |  |  |
1C.09.070.0010 | Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: |  |  |  |
1C.09.070.0010.a | - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm | m² | 29,65 | 0,24 | 51,11
1C.09.070.0010.b | - REI 180, lastra spessore 20 mm | m² | 44,25 | 0,36 | 34,25
1C.09.070.0020 | Controparete antincendio costituita da struttura metallica in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto e da lastre in silicato di calcio a matrice cementizia accoppiate con viti e fissate all'orditura metallica, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: |  |  |  |
1C.09.070.0020.a | - REI 60, con due lastre spessore 15 + 20 mm | m² | 83,94 | 0,67 | 32,96
1C.09.070.0020.b | - REI 120, con tre lastre spessore 15 + 15 +15 mm | m² | 102,35 | 0,82 | 30,82
1C.09.070.0020.c | - REI 180, con tre lastre spessore 20 + 20 + 20 mm | m² | 118,60 | 0,95 | 26,59
1C.09.070.0030 | Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densità 60 kg/m³; compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: |  |  |  |
1C.09.070.0030.a | - REI 60, con una lastra per lato ed isolante, spessori 10+50+10 mm | m² | 76,93 | 0,62 | 37,06
1C.09.070.0030.b | - REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 20+50+20 mm | m² | 104,23 | 0,84 | 30,00
1C.09.070.0030.c | - REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 10+100+10 mm | m² | 86,44 | 0,69 | 35,53
1C.09.070.0030.d | - REI 120, con due lastre per lato ed isolante, spess. 10+12+100+10+12 mm | m² | 121,63 | 0,98 | 28,43
1C.09.100 | SIGILLATURA REI GIUNTI |  |  |  |
1C.09.100.0010 | Sigillatura REI 120 di giunto con mastice sigillante refrattario a base di silicati, iniettato direttamente nella fessura del giunto per una profondità minima di 130 mm. Per larghezza del giunto: |  |  |  |
1C.09.100.0010.a | - fino a 30 mm | m | 15,47 | 0,12 | 35,46
1C.09.100.0010.b | - da 31 a 50 mm | m | 22,41 | 0,18 | 30,64
1C.09.100.0020 | Sigillatura REI 120 di giunto realizzata con striscia di lana di roccia densità 50 kg/m³ o di materiale spugnoso inserita nella fessura per uno spessore di 50 mm ed applicazione di mastice acrilico intumescente per uno spessore di 15 mm. Per larghezza del giunto: |  |  |  |
1C.09.100.0020.a | - fino a 30 mm | m | 27,78 | 0,22 | 24,10
1C.09.100.0020.b | - da 31 a 50 mm | m | 41,82 | 0,34 | 18,88
1C.09.100.0030 | Sigillatura REI 180 di giunto di dilatazione a parete realizzata con striscia di lana di roccia densità 50 kg/m³, spessore 50 mm, inserita nella fessura, applicazione di schiuma antincendio spessore mm 20, sigillatura esterna con mastice refrattario spessore mm 15. Per ogni lato sigillato e per larghezza del giunto: |  |  |  |
1C.09.100.0030.a | - fino a 30 mm | m | 28,61 | 0,23 | 27,60
1C.09.100.0030.b | - da 31 a 50 mm | m | 44,82 | 0,36 | 24,98
1C.09.100.0040 | Sigillatura REI 180 di giunti di dilatazione con guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, subliminanti e isolanti. Per larghezza dei giunti: |  |  |  |
1C.09.100.0040.a | - fino a 20 mm | m | 24,14 | 0,19 | 10,30
1C.09.100.0040.b | - fino a 30 mm | m | 27,25 | 0,22 | 10,22
1C.09.100.0040.c | - fino a 40 mm | m | 34,68 | 0,28 | 8,90
1C.09.100.0040.d | - fino a 50 mm | m | 39,40 | 0,32 | 8,59
1C.09.100.0040.e | - fino a 60 mm | m | 47,35 | 0,38 | 7,78
1C.09.200 | VERNICIATURE IGNIFUGHE |  |  |  |
1C.09.200.0010 | Protezione di strutture murarie contro il fuoco con pittura intumescente, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-3, applicata a spruzzo airless, rullo o pennello, capace di conferire agli elementi trattati resistenza al fuoco fino a R120, compresa mano di primer a base di resine acriliche in dispersione acquosa o solvente. | m² | 16,62 | 0,13 | 31,05
1C.09.200.0020 | Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4, applicata a più mani, su superfici esenti da ruggine ed adeguatamente preparate: |  |  |  |
1C.09.200.0020.a | - per profili con resistenza fino a R30 e massività fino a 150 s/v | m² | 8,84 | 0,04 | 37,95
1C.09.200.0020.b | - per profili con resistenza fino a R30 e massività tra 151 e 200 s/v | m² | 12,56 | 0,05 | 38,03
1C.09.200.0020.c | - per profili con resistenza fino a R30 e massività tra 201 e 250 s/v | m² | 17,87 | 0,07 | 38,11
1C.09.200.0020.d | - per profili con resistenza fino a R60 e massività fino a 150 s/v | m² | 22,48 | 0,09 | 38,11
1C.09.200.0020.e | - per profili con resistenza fino a R60 e massività tra 151 e 200 s/v | m² | 31,87 | 0,13 | 38,05
1C.09.200.0020.f | - per profili con resistenza fino a R60 e massività tra 201 e 250 s/v (se certificabile) | m² | 45,26 | 0,18 | 38,09
1C.09.200.0020.g | - per profili con resistenza fino a R90 e massività fino a 150 s/v (se certificabile) | m² | 37,90 | 0,15 | 38,11
1C.09.200.0030 | Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente a solvente, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4, applicata a più mani, su superfici esenti da ruggine ed adeguatamente preparate: |  |  |  |
1C.09.200.0030.a | - per profili con resistenza fino a R30 e massività fino a 150 s/v | m² | 10,30 | 0,04 | 38,89
1C.09.200.0030.b | - per profili con resistenza fino a R30 e massività tra 151 e 200 s/v | m² | 14,65 | 0,06 | 39,00
1C.09.200.0030.c | - per profili con resistenza fino a R30 e massività tra 201 e 250 s/v | m² | 20,89 | 0,08 | 39,16
1C.09.200.0030.d | - per profili con resistenza fino a R60 e massività fino a 150 s/v | m² | 26,27 | 0,11 | 39,09
1C.09.200.0030.e | - per profili con resistenza fino a R60 e massività tra 151 e 200 s/v | m² | 37,22 | 0,15 | 39,08
1C.09.200.0030.f | - per profili con resistenza fino a R60 e massività tra 201 e 250 s/v (se certificabile) | m² | 52,91 | 0,21 | 39,13
1C.09.200.0030.g | - per profili con resistenza fino a R90 e massività fino a 150 s/v (se certificabile) | m² | 44,30 | 0,18 | 39,16
1C.09.200.0030.h | - per profili con resistenza fino a R90 e massività tra 151 e 200 s/v | m² | 62,85 | 0,25 | 39,14
1C.09.200.0030.i | - per profili con resistenza fino a R90 e massività tra 201 e 250 s/v | m² | 78,86 | 0,32 | 39,13
1C.09.200.0040 | Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4, applicata a più mani, su superfici esenti da ruggine ed adeguatamente preparate, negli spessori di film secco derivanti da calcolo analitico in funzione della classe di resistenza, del tasso di utilizzo e della temperatura critica. Valutazione come quantità di prodotto umido applicato. | kg | 17,87 | 0,07 | 38,11
1C.09.200.0050 | Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente a solvente, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4, applicata a più mani, su superfici esenti da ruggine ed adeguatamente preparate, negli spessori di film secco derivanti da calcolo analitico in funzione della classe di resistenza, del tasso di utilizzo e della temperatura critica. Valutazione come quantità di prodotto umido applicato. | kg | 20,89 | 0,08 | 39,16
1C.09.200.0060 | Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice ignifuga bicomponente a base acqua, certificata secondo norme di prova europee EN 13150-1, euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (B-s1,d0) (B-s2,d0) se impiegata lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2-s1,d1) (A2-s3,d0) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s2,d0) (B-s3,d) se impiegata in altri ambienti , applicata in due mani su superfici grezze o carteggiate, in ragione di almeno 300 g/m² | m² | 21,28 | 0,17 | 26,84
1C.09.240 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE |  |  |  |
1C.09.240.0010 | Fornitura e posa in opera porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, reversibile, omologata a norme UNI EN 1634, costituita da: - battente spessore minimo mm.52 in lamiera di acciaio Sendzimir o zincata, con rinforzi interni per maniglioni e chiudiporta, con rostri d'irrigidimento lato cerniere; completamente preverniciata colori RAL; telaio con profilo a Z o similare in lamiera d'acciaio zincata, munito di zanche o tasselli da murare; serratura incassata con cilindro Yale e 3 chiavi, maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie: |  |  |  |
1C.09.240.0010.a | - passaggio netto cm 70x200-210 circa | cad | 248,44 | 2,00 | 27,62
1C.09.240.0010.b | - passaggio netto cm 80x200-210 circa | cad | 270,50 | 2,17 | 28,57
1C.09.240.0010.c | - passaggio netto cm 90x200-210 circa | cad | 290,83 | 2,34 | 29,42
1C.09.240.0010.d | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | cad | 356,65 | 2,87 | 30,95
1C.09.240.0020 | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: |  |  |  |
1C.09.240.0020.a | - passaggio netto cm 70x200-210 circa | cad | 267,10 | 2,15 | 25,69
1C.09.240.0020.b | - passaggio netto cm 80x200-210 circa | cad | 285,43 | 2,29 | 27,07
1C.09.240.0020.c | - passaggio netto cm 90x200-210 circa | cad | 302,03 | 2,43 | 28,33
1C.09.240.0020.d | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | cad | 381,53 | 3,07 | 28,94
1C.09.240.0020.e | - ad un battente con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto) | m² | 196,56 | 1,58 | 23,87
1C.09.240.0030 | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: |  |  |  |
1C.09.240.0030.a | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | cad | 524,59 | 4,22 | 21,05
1C.09.240.0030.b | - passaggio netto cm 140x200-210 circa | cad | 560,99 | 4,51 | 22,73
1C.09.240.0030.c | - passaggio netto cm 160x200-210 circa | cad | 600,89 | 4,83 | 23,88
1C.09.240.0030.d | - passaggio netto cm 180x200-210 circa | cad | 639,96 | 5,14 | 25,45
1C.09.240.0030.e | - passaggio netto cm 200x200-210 circa | cad | 689,17 | 5,54 | 26,03
1C.09.240.0030.f | - a due battenti con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto) | m² | 203,05 | 1,63 | 23,11
1C.09.250 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE |  |  |  |
1C.09.250.0010 | Porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, reversibile, omologata a norme UNI EN 1634, costituita da: - battente spessore minimo mm.52 in lamiera di acciaio Sendzimir o zincata, con rinforzi interni per maniglioni e chiudiporta, con rostri d'irrigidimento lato cerniere; completamente preverniciata colori RAL; telaio con profilo a Z o similare in lamiera d'acciaio zincata, munito di zanche o tasselli da murare; serratura incassata con cilindro Yale e 3 chiavi, maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie: |  |  |  |
1C.09.250.0010.a | - passaggio netto cm 70x200-210 circa | cad | 282,03 | 2,27 | 24,33
1C.09.250.0010.b | - passaggio netto cm 80x200-210 circa | cad | 305,33 | 2,45 | 25,31
1C.09.250.0010.c | - passaggio netto cm 90x200-210 circa | cad | 328,15 | 2,64 | 26,07
1C.09.250.0010.d | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | cad | 427,56 | 3,44 | 25,82
1C.09.250.0020 | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: |  |  |  |
1C.09.250.0020.a | - passaggio netto cm 70x200-210 circa | cad | 308,15 | 2,48 | 22,27
1C.09.250.0020.b | - passaggio netto cm 80x200-210 circa | cad | 331,45 | 2,66 | 23,32
1C.09.250.0020.c | - passaggio netto cm 90x200-210 circa | cad | 354,28 | 2,85 | 24,15
1C.09.250.0020.d | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | cad | 449,95 | 3,62 | 24,54
1C.09.250.0020.e | - ad un battente con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto) | m² | 221,44 | 1,78 | 21,19
1C.09.250.0030 | Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: |  |  |  |
1C.09.250.0030.a | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | cad | 593,01 | 4,77 | 18,62
1C.09.250.0030.b | - passaggio netto cm 140x200-210 circa | cad | 639,36 | 5,14 | 19,94
1C.09.250.0030.c | - passaggio netto cm 160x200-210 circa | cad | 685,50 | 5,51 | 20,94
1C.09.250.0030.d | - passaggio netto cm 180x200-210 circa | cad | 727,04 | 5,84 | 22,40
1C.09.250.0030.e | - passaggio netto cm 200x200-210 circa | cad | 772,51 | 6,21 | 23,22
1C.09.250.0030.f | - a due battenti con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto) | m² | 241,13 | 1,94 | 17,72
1C.09.260 | VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO |  |  |  |
1C.09.260.0010 | Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria: |  |  |  |
1C.09.260.0010.a | - REI 60, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 21 mm | cad | 116,76 | 0,94 | 5,90
1C.09.260.0010.b | - REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm | cad | 170,87 | 1,37 | 4,03
1C.09.260.0010.c | - REI 60, da cm 40x120, vetro spess. 21 mm | cad | 279,05 | 2,24 | 2,47
1C.09.260.0020 | Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 120; in opera, compresa assistenza muraria: |  |  |  |
1C.09.260.0020.a | - REI 120, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 52 mm | cad | 268,67 | 2,16 | 2,56
1C.09.260.0020.b | - REI 120, da cm 40x60, vetro spess. 52 mm | cad | 398,71 | 3,21 | 1,73
1C.09.260.0020.c | - REI 120, da cm 40x120, vetro spess. 52 mm | cad | 658,78 | 5,30 | 1,05
1C.09.300 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - SCORREVOLI |  |  |  |
1C.09.300.0010 | Fornitura e posa in opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure: |  |  |  |
1C.09.300.0010.a | - minimo di fatturazione = 5,50 m² | cad | 1.375,78 | 11,06 | 18,46
1C.09.300.0010.b | - da 5,51 a 11,00 m² | m² | 283,64 | 2,28 | 16,54
1C.09.300.0010.c | - da 11,01 a 17,00 m² | m² | 271,20 | 2,18 | 17,30
1C.09.300.0010.d | - oltre 17,01 m² | m² | 258,76 | 2,08 | 18,13
1C.09.300.0020 | Fornitura e posa in opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio don tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori diraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure: |  |  |  |
1C.09.300.0020.a | - minimo di fatturazione = 5,50 m² | cad | 1.475,30 | 11,86 | 17,21
1C.09.300.0020.b | - da 5,51 a 11,00 m² | m² | 308,52 | 2,48 | 15,21
1C.09.300.0020.c | - da 11,01 a 17,00 m² | m² | 289,86 | 2,33 | 16,19
1C.09.300.0020.d | - oltre 17,01 m² | m² | 277,42 | 2,23 | 16,91
1C.09.300.0030 | Accessori per completamento portoni scorrevoli: |  |  |  |
1C.09.300.0030.a | - ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 50 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino ad 8 m² | cad | 200,26 | 1,61 | 11,48
1C.09.300.0030.b | - ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 60 mm, con ripristino a molla e tampone in gomma; per ante fino ad 8 m² | cad | 136,82 | 1,10 | 16,80
1C.09.300.0030.c | - ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 100 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino ad 12 m² | cad | 236,34 | 1,90 | 9,72
1C.09.300.0030.d | - ammortizzatore fine corsa senza limite di escursione, ad azionamento diretto sul cavo di traino; per ante oltre i 12 m² | cad | 299,78 | 2,41 | 7,67
1C.09.350 | PORTE TAGLIAFUOCO IN VETRO |  |  |  |
1C.09.350.0010 | Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituita da: - telaio a Z spessore 25/10 mm, o tubolare, munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, con maniglia interna ed esterna; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta; lastra isolante a base di calciosilicati di spessore adeguato alla classe richiesta; verniciatura a fuoco delle parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa. |  |  |  |
1C.09.350.0010.a | - REI 60, un battente, sup. da 1,5 a 2,5 m², vetro spess. 21 mm | m² | 962,63 | 7,74 | 29,06
1C.09.350.0010.b | - REI 60, un battente, sup. da 2,5 a 3,0 m², vetro spess. 21 mm | m² | 891,73 | 7,17 | 26,64
1C.09.350.0010.c | - REI 60, due battenti, sup. da 3,0 a 5,0 m², vetro spess. 21 mm | m² | 1.011,08 | 8,13 | 29,88
1C.09.350.0010.d | - REI 120, un battente, sup. da 1,5 a 3,5 m², vetro spess. 52 mm | m² | 2.112,09 | 16,98 | 19,70
1C.09.350.0010.e | - REI 120, due battenti, sup. da 3,0 a 5,0 m², vetro spess. 52 mm | m² | 2.197,84 | 17,67 | 20,93
1C.09.350.0050 | Vetrate o serramenti fissi con vetri stratificati tagliafuoco, conformi alle norme UNI EN ISO 12543, costituiti da telaio a Z spessore 25/10 mm, o tubolare, munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e antifumo, con verniciatura a fuoco delle parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa, nei tipi: |  |  |  |
1C.09.350.0050.a | - REI 30 | m² | 696,15 | 5,60 | 29,68
1C.09.350.0050.b | - REI 60 | m² | 820,97 | 6,60 | 25,16
1C.09.350.0050.c | - REI 90 | m² | 1.320,39 | 10,61 | 15,65
1C.09.350.0050.d | - REI 120 | m² | 1.580,47 | 12,70 | 13,07
1C.09.400 | MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI |  |  |  |
1C.09.400.0010 | Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: |  |  |  |
1C.09.400.0010.a | - maniglione interno, esterno cieco senza maniglia | cad | 141,74 | 1,14 | 48,64
1C.09.400.0010.b | - maniglione interno con maniglia esterna senza serratura | cad | 74,02 | 0,60 | 15,54
1C.09.400.0010.c | - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna | cad | 151,69 | 1,22 | 45,45
1C.09.400.0010.d | - maniglione per seconda anta, esterno cieco | cad | 142,00 | 1,14 | 38,84
1C.09.400.0020 | Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: |  |  |  |
1C.09.400.0020.a | - maniglione interno, esterno cieco senza maniglia | cad | 187,77 | 1,51 | 36,72
1C.09.400.0020.b | - maniglione interno con maniglia esterna senza serratura | cad | 197,72 | 1,59 | 34,87
1C.09.400.0020.c | - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna | cad | 210,16 | 1,69 | 32,80
1C.09.400.0020.d | - maniglione per seconda anta, esterno cieco | cad | 200,47 | 1,61 | 27,51
1C.09.400.0030 | Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi: |  |  |  |
1C.09.400.0030.a | - scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni | cad | 147,96 | 1,19 | 46,59
1C.09.400.0030.b | - carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni | cad | 169,11 | 1,36 | 40,77
1C.09.400.0030.c | - scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni, completo di aste verticali e scrocchi di chiusura alto/basso | cad | 212,89 | 1,71 | 36,70
1C.09.400.0030.d | - carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni completo di aste verticali e scrocchi di chiusura alto/basso | cad | 234,04 | 1,88 | 33,38
1C.09.400.0030.e | - comando esterno maniglia-cilindro | cad | 56,96 | 0,46 | 24,21
1C.09.400.0030.f | - comando esterno pomolo-cilindro | cad | 39,54 | 0,32 | 34,88
1C.09.400.0030.g | - barra ovale in acciaio inox da cm 120 | cad | 43,41 | 0,35 | 15,87
1C.09.400.0050 | Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza muraria: |  |  |  |
1C.09.400.0050.a | - tipo normale | cad | 62,61 | 0,50 | 13,30
1C.09.400.0050.b | - tipo con binario di scorrimento | cad | 92,46 | 0,74 | 9,01
1C.09.400.0100 | Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi: |  |  |  |
1C.09.400.0100.a | - a parete, con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco | cad | 57,77 | 0,46 | 26,73
1C.09.400.0100.b | - a pavimento con pulsante di sblocco e ancora snodata | cad | 107,72 | 0,87 | 8,90
1C.09.400.0100.c | - pulsante di sblocco | cad | 30,85 | 0,25 | 31,09
1C.09.450 | SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA |  |  |  |
1C.09.450.0010 | Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: |  |  |  |
1C.09.450.0010.a | - superficie fino a 5 dm² | cad | 8,86 | 0,07 | 62,30
1C.09.450.0010.b | - superficie da 5,1 fino a 9 dm² | cad | 9,36 | 0,08 | 58,97
1C.09.450.0010.c | - superficie da 9,1 fino a 19 dm² | cad | 12,83 | 0,10 | 43,02
1C.09.450.0010.d | - superficie da 19,1 fino a 28 dm² | cad | 18,44 | 0,15 | 29,93
1C.09.450.0010.e | - superficie da 28,1 fino a 36 dm² | cad | 20,55 | 0,17 | 26,86
1C.09.450.0020 | Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: |  |  |  |
1C.09.450.0020.a | - superficie fino a 3 dm² | cad | 15,63 | 0,13 | 45,87
1C.09.450.0020.b | - superficie da 3,1 fino a 6 dm² | cad | 16,51 | 0,13 | 43,43
1C.09.450.0020.c | - superficie da 6,1 fino a 10 dm² | cad | 17,76 | 0,14 | 40,37
1C.09.450.0020.d | - superficie da 10,1 fino a 20 dm² | cad | 24,34 | 0,20 | 29,46
1C.09.450.0030 | Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: |  |  |  |
1C.09.450.0030.a | - superficie fino a 4 dm² | cad | 12,83 | 0,10 | 43,02
1C.09.450.0030.b | - superficie da 4,1 fino a 7 dm² | cad | 16,57 | 0,13 | 33,31
1C.09.450.0030.c | - superficie da 7,1 fino a 10 dm² | cad | 18,31 | 0,15 | 30,15
1C.09.450.0050 | Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione. | cad | 6,87 | 0,06 | 80,35
1C.09.450.0060 | Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione. | cad | 8,92 | 0,07 | 80,38
1C.09.500 | ESTINTORI PORTATILI |  |  |  |
1C.09.500.0010 | Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità: |  |  |  |
1C.09.500.0010.a | - 1 Kg, classe di fuoco 8A 34BC, manometro Ø 23 mm, con supporto | cad | 24,09 | 0,19 | 16,02
1C.09.500.0010.b | - 2 Kg, classe di fuoco 13A 55BC, manometro Ø 23 mm, con supporto | cad | 29,20 | 0,23 | 17,02
1C.09.500.0010.c | - 4 Kg, classe di fuoco 21A 113BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete | cad | 38,92 | 0,31 | 21,27
1C.09.500.0010.d | - 6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete | cad | 46,51 | 0,37 | 20,19
1C.09.500.0010.e | - 9 Kg, classe di fuoco 43A 183BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete | cad | 57,21 | 0,46 | 18,34
1C.09.500.0010.f | - 9 Kg, classe di fuoco 55A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete | cad | 57,21 | 0,46 | 18,34
1C.09.500.0020 | Fornitura e posa estintore portatile capacità litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A 113 BC, conforme direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro Ø 40 mm rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, serbatoio interamente plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete. | cad | 64,56 | 0,52 | 14,54
1C.09.500.0030 | Fornitura e posa estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in alluminio, conforme direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola: |  |  |  |
1C.09.500.0030.a | - 2 Kg, classe di spegnimento non inferiore a 34BC | cad | 80,46 | 0,65 | 8,91
1C.09.500.0030.b | - 5 Kg, classe di spegnimento non inferiore a 113BC | cad | 121,78 | 0,98 | 7,71
1C.09.500.0040 | Fornitura e posa estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in alluminio, conforme direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola: |  |  |  |
1C.09.500.0040.a | - 4 Kg, classe di spegnimento 5A 34BC | cad | 74,23 | 0,60 | 9,66
1C.09.500.0040.b | - 6 Kg, classe di spegnimento 13A 89BC | cad | 100,37 | 0,81 | 7,14
1C.09.510 | ESTINTORI CARRELLATI |  |  |  |
1C.09.510.0010 | Fornitura estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conforme direttiva 97/23/CE Ped e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola: |  |  |  |
1C.09.510.0010.a | - 18 Kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C | cad | 413,49 | 3,32 | 2,27
1C.09.510.0010.b | - 27 Kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C | cad | 494,34 | 3,97 | 1,90
1C.09.510.0010.c | - 54 Kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C | cad | 970,79 | 7,80 | 0,97
1C.09.510.0020 | Fornitura estintori carrellati omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped e DM 06.03.1992, manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di manichetta erogatrice m 4, cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione; con capacità: |  |  |  |
1C.09.510.0020.a | - 30 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C | cad | 202,01 | 1,62 | 4,65
1C.09.510.0020.b | - 50 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C | cad | 255,50 | 2,05 | 3,68
1C.09.510.0020.c | - 100 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C | cad | 313,97 | 2,52 | 2,99
1C.09.700 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |  |  |  |
1C.09.700.0010 | Interventi manutentivi su estintori a polvere ABC: |  |  |  |
1C.09.700.0010.a | - ricarica in opera compresa fornitura dei materiali, minimo 40% di Map | kg | 2,28 | 0,02 | 32,46
1C.09.700.0010.b | - ripressurizzazione con azoto | cad | 4,97 | 0,04 | 19,92
1C.09.700.0010.c | - sostituzione in opera di gruppo valvola completa di manometro e pescante, per estintori fino a 12 Kg | cad | 17,35 | 0,14 | 28,53
1C.09.700.0010.d | - sostituzione in opera di manichetta , per estintori fino a 12 Kg | cad | 13,09 | 0,11 | 18,87
1C.09.700.0010.e | - spina di sicurezza | cad | 2,41 | 0,02 | 51,45
1C.09.700.0010.f | - pistoncini per valvole polvere, per estintori fino a 12 Kg | cad | 2,72 | 0,02 | 45,59
1C.09.700.0020 | Interventi manutentivi su estintori a CO2: |  |  |  |
1C.09.700.0020.a | - ricarica in opera con biossido di carbonio in pressione | kg | 4,03 | 0,03 | 30,77
1C.09.700.0020.b | - sostituzione in opera di gruppo valvola completa di pescante, per estintori da 2 ÷ 5 Kg | cad | 16,11 | 0,13 | 30,73
1C.09.700.0020.c | - sostituzione in opera di manichetta per estintori da 5 Kg | cad | 16,76 | 0,13 | 14,74
1C.09.700.0020.d | - sostituzione in opera di cono diffusore per estintori da 2 Kg | cad | 6,52 | 0,05 | 26,53
1C.09.700.0030 | Interventi manutentivi su estintori carrellati: |  |  |  |
1C.09.700.0030.a | - sostituzione in opera di gruppo valvola completa di manometro e pescante, per estintori a polvere carrellati | cad | 31,33 | 0,25 | 19,76
1C.09.700.0030.b | - sostituzione in opera di manichetta, per estintori a polvere carrellati | cad | 26,71 | 0,21 | 9,25
1C.09.700.0030.c | - sostituzione in opera di cono erogatore per estintori a polvere carrellati, completo di valvola a sfera d'intercettazione | cad | 39,15 | 0,31 | 6,31
1C.09.700.0030.d | - sostituzione in opera di ruota gommata, per estintori carrellati | cad | 24,85 | 0,20 | 11,95
1C.09.700.0050 | Sostituzione manometri: |  |  |  |
1C.09.700.0050.a | - diametro Ø 35/40 mm | cad | 6,83 | 0,05 | 28,99
1C.09.700.0050.b | - diametro Ø 23/27 mm | cad | 6,20 | 0,05 | 31,94
1C.09.700.0100 | Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe: |  |  |  |
1C.09.700.0100.a | - per cassetta idrante UNI 45, esterna o da incasso | cad | 11,78 | 0,09 | 20,97
1C.09.700.0100.b | - per cassetta idrante UNI 70, esterna o da incasso | cad | 14,27 | 0,11 | 17,31
1C.09.700.0100.c | - per motopompa piccola (circa 45x55 cm) | cad | 18,00 | 0,14 | 13,72
1C.09.700.0100.d | - per motopompa grande (circa 75x55 cm) | cad | 26,71 | 0,21 | 9,25
1C.09.700.0100.e | - per cassette Naspo di qualsiasi tipo | cad | 20,49 | 0,16 | 12,05
1C.09.700.0200 | Recupero e smaltimento gas halon 1301 secondo normativa vigente. | kg | 6,15 | 0,05 | 80,49
1C.09.710 | CASSETTE PER ESTINTORI |  |  |  |
1C.09.710.0010 | Cassetta con fondo in ABS di colore rosso e coperchio trasparente in materiale blindo light, antiurto e antiUV, completa di tasselli di fissaggio: |  |  |  |
1C.09.710.0010.a | - per estintori PLV6 e CO2/2 | cad | 67,95 | 0,55 | 33,01
1C.09.710.0010.b | - per estintori PLV9 e CO2/5 | cad | 69,79 | 0,56 | 32,14
1C.09.750 | COLLAUDI ESTINTORI |  |  |  |
1C.09.750.0010 | Collaudo estintori: |  |  |  |
1C.09.750.0010.a | - collaudo ISPSEL per estintori a CO2 da 5 Kg | cad | 31,69 | 0,25 | 80,40
1C.09.750.0010.b | - collaudo secondo norma UNI 9994 (punto 5.4) per estintore portatile a polvere o CO2 fino a 5 Kg | cad | 11,75 | 0,09 | 80,34
1C.09.750.0010.c | - collaudo secondo norma UNI 9994 (punto 5.4) per estintore carrellato a polvere da 30 Kg | cad | 29,45 | 0,24 | 80,37
1C.09.750.0010.d | - collaudo secondo norma UNI 9994 (punto 5.4) per estintore carrellato a polvere da 50 Kg | cad | 50,42 | 0,41 | 80,38
1C.09.760 | CONTROLLO PORTE REI |  |  |  |
1C.09.760.0010 | Controllo porte REI ai sensi del D.M. 10/03/1998, costituito da: verifica dei dati di targa, verifica guarnizioni (REI), prova serrature e maniglioni antipanico, verifica funzionamento chiudiporta/molla chiusura, verifica stabilità, verifica cartellonistica e percorribilità. | cad | 24,09 | 0,19 | 80,37