Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1M.17 - Regolazione automatica

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1M.17 | REGOLAZIONE AUTOMATICA |  |  |  |
1M.17.010 | VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA |  |  |  |
1M.17.010.0010 | Valvole per terminali con servocomando on-off o modulante 24 V o 220 V, micro-interruttore e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.010.0010.a | - a 2 vie - DN15 | cad | 160,25 | 1,29 | 3,63
1M.17.010.0010.b | - a 2 vie - DN20 | cad | 178,91 | 1,44 | 3,25
1M.17.010.0010.c | - a 2 vie - DN25 | cad | 259,51 | 2,09 | 4,47
1M.17.010.0010.d | - a 3 vie - DN15 | cad | 182,51 | 1,47 | 4,77
1M.17.010.0010.e | - a 3 vie - DN20 | cad | 198,68 | 1,60 | 4,38
1M.17.010.0010.f | - a 3 vie - DN25 | cad | 258,03 | 2,07 | 6,75
1M.17.010.0010.g | - a 3 vie 4 attacchi - DN15 | cad | 186,24 | 1,50 | 4,68
1M.17.010.0010.h | - a 3 vie 4 attacchi - DN20 | cad | 218,46 | 1,76 | 5,31
1M.17.010.0020 | Valvole di zona con servocomando on-off o modulante V 24 o 220, micro-interruttore e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.010.0020.a | - a 2 vie - DN20 | cad | 178,91 | 1,44 | 3,25
1M.17.010.0020.b | - a 2 vie - DN25 | cad | 259,51 | 2,09 | 4,47
1M.17.010.0020.c | - a 2 vie - DN32 | cad | 299,32 | 2,41 | 3,88
1M.17.010.0020.d | - a 2 vie - DN40 | cad | 301,81 | 2,43 | 3,85
1M.17.010.0020.e | - a 2 vie - DN50 | cad | 932,04 | 7,49 | 2,49
1M.17.010.0020.f | - a 3 vie - DN20 | cad | 198,68 | 1,60 | 4,38
1M.17.010.0020.g | - a 3 vie - DN25 | cad | 258,03 | 2,07 | 6,75
1M.17.010.0020.h | - a 3 vie - DN32 | cad | 325,20 | 2,61 | 5,36
1M.17.010.0020.i | - a 3 vie - DN40 | cad | 336,40 | 2,70 | 5,18
1M.17.010.0020.j | - a 3 vie - DN50 | cad | 946,48 | 7,61 | 3,68
1M.17.020 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE |  |  |  |
1M.17.020.0010 | Valvole a farfalla PN 16 a tenuta con corpo in ghisa, servocomando on-off elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.020.0010.a | - attacchi flangiati - DN25 | cad | 660,08 | 5,31 | 1,76
1M.17.020.0010.b | - attacchi flangiati - DN32 | cad | 664,89 | 5,34 | 2,33
1M.17.020.0010.c | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 677,33 | 5,44 | 2,29
1M.17.020.0010.d | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 697,23 | 5,60 | 2,22
1M.17.020.0010.e | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 716,49 | 5,76 | 4,32
1M.17.020.0010.f | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 771,23 | 6,20 | 4,01
1M.17.020.0010.g | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 809,79 | 6,51 | 3,82
1M.17.020.0010.h | - attacchi flangiati - DN125 | cad | 882,07 | 7,09 | 6,58
1M.17.020.0010.i | - attacchi flangiati - DN150 | cad | 969,15 | 7,79 | 5,99
1M.17.020.0010.j | - attacchi flangiati - DN200 | cad | 1.177,32 | 9,46 | 6,57
1M.17.020.0020 | Valvole a 2 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.020.0020.a | - attacchi filettati - DN15 | cad | 468,76 | 3,77 | 1,24
1M.17.020.0020.b | - attacchi filettati - DN20 | cad | 481,20 | 3,87 | 1,21
1M.17.020.0020.c | - attacchi filettati - DN25 | cad | 500,85 | 4,03 | 2,32
1M.17.020.0020.d | - attacchi filettati - DN32 | cad | 525,73 | 4,23 | 2,21
1M.17.020.0020.e | - attacchi filettati - DN40 | cad | 568,02 | 4,57 | 2,04
1M.17.020.0020.f | - attacchi filettati - DN50 | cad | 653,39 | 5,25 | 3,56
1M.17.020.0020.g | - attacchi filettati - DN65 | cad | 1.103,37 | 8,87 | 2,81
1M.17.020.0020.h | - attacchi filettati - DN80 | cad | 1.442,99 | 11,60 | 2,15
1M.17.020.0020.i | - attacchi filettati - DN100 | cad | 2.468,04 | 19,84 | 1,25
1M.17.020.0020.j | - attacchi filettati - DN125 | cad | 3.403,66 | 27,36 | 1,71
1M.17.020.0020.k | - attacchi filettati - DN150 | cad | 3.551,70 | 28,55 | 1,63
1M.17.020.0030 | Valvole a 2 vie a otturatore PN 25 con corpo in bronzo o ghisa sferoidale, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.020.0030.a | - attacchi flangiati - DN15 | cad | 830,51 | 6,68 | 1,40
1M.17.020.0030.b | - attacchi flangiati - DN20 | cad | 867,83 | 6,98 | 1,34
1M.17.020.0030.c | - attacchi flangiati - DN25 | cad | 886,49 | 7,13 | 1,31
1M.17.020.0030.d | - attacchi flangiati - DN32 | cad | 934,84 | 7,51 | 1,66
1M.17.020.0030.e | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 1.155,03 | 9,28 | 1,34
1M.17.020.0030.f | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 1.201,05 | 9,65 | 1,29
1M.17.020.0030.g | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 1.477,82 | 11,88 | 2,09
1M.17.020.0030.h | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 1.828,63 | 14,70 | 1,69
1M.17.020.0030.i | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 2.227,95 | 17,91 | 1,39
1M.17.020.0030.j | - attacchi flangiati - DN125 | cad | 2.358,70 | 18,96 | 2,46
1M.17.020.0030.k | - attacchi flangiati - DN150 | cad | 3.393,71 | 27,28 | 1,71
1M.17.030 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE |  |  |  |
1M.17.030.0010 | Valvole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.030.0010.a | - attacchi filettati - DN15 | cad | 472,36 | 3,80 | 1,84
1M.17.030.0010.b | - attacchi filettati - DN20 | cad | 480,20 | 3,86 | 1,81
1M.17.030.0010.c | - attacchi filettati - DN25 | cad | 502,36 | 4,04 | 3,47
1M.17.030.0010.d | - attacchi filettati - DN32 | cad | 533,46 | 4,29 | 3,27
1M.17.030.0010.e | - attacchi filettati - DN40 | cad | 576,37 | 4,63 | 3,02
1M.17.030.0010.f | - attacchi filettati - DN50 | cad | 668,57 | 5,37 | 5,21
1M.17.030.0010.g | - attacchi filettati - DN65 | cad | 1.151,25 | 9,25 | 4,03
1M.17.030.0010.h | - attacchi filettati - DN80 | cad | 1.694,88 | 13,62 | 2,74
1M.17.030.0010.i | - attacchi filettati - DN100 | cad | 3.047,11 | 24,49 | 1,52
1M.17.030.0010.j | - attacchi filettati - DN100 | cad | 4.213,98 | 33,87 | 1,10
1M.17.030.0010.k | - attacchi filettati - DN150 | cad | 4.876,07 | 39,20 | 1,43
1M.17.030.0020 | Valvole a 3 vie a otturatore PN 25 con corpo in bronzo o ghisa sferoidale, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.030.0020.a | - attacchi flangiati - DN15 | cad | 1.549,54 | 12,46 | 0,75
1M.17.030.0020.b | - attacchi flangiati - DN20 | cad | 1.586,86 | 12,76 | 0,73
1M.17.030.0020.c | - attacchi flangiati - DN25 | cad | 1.636,62 | 13,16 | 0,71
1M.17.030.0020.d | - attacchi flangiati - DN32 | cad | 1.665,07 | 13,38 | 0,93
1M.17.030.0020.e | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 2.058,17 | 16,54 | 0,75
1M.17.030.0020.f | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 2.387,83 | 19,19 | 0,65
1M.17.030.0020.g | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 2.407,09 | 19,35 | 1,29
1M.17.030.0020.h | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 4.468,39 | 35,92 | 0,69
1M.17.030.0020.i | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 6.280,90 | 50,49 | 0,49
1M.17.040 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A 4 VIE |  |  |  |
1M.17.040.0010 | Valvole a 4 vie a settore PN 6 con corpo in ghisa, servocomando modulante elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.040.0010.a | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 628,17 | 5,05 | 4,93
1M.17.040.0010.b | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 736,38 | 5,92 | 12,35
1M.17.040.0010.c | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 769,97 | 6,19 | 11,81
1M.17.040.0010.d | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 838,27 | 6,74 | 10,85
1M.17.040.0010.e | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 936,67 | 7,53 | 9,71
1M.17.050 | SERVOCOMANDI PER SERRANDE |  |  |  |
1M.17.050.0010 | Servocomandi per serrande senza ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: |  |  |  |
1M.17.050.0010.a | - tipo on-off per serrande - fino a 0,8 m² | cad | 99,20 | 0,80 | 7,80
1M.17.050.0010.b | - tipo on-off per serrande - oltre 0,8 fino a 1,5 m² | cad | 125,33 | 1,01 | 6,18
1M.17.050.0010.c | - tipo on-off per serrande - oltre 1,5 fino a 3,0 m² | cad | 165,13 | 1,33 | 4,69
1M.17.050.0010.d | - tipo on-off per serrande - oltre 3,0 fino a 5,0 m² | cad | 244,75 | 1,97 | 3,16
1M.17.050.0010.e | - tipo modulante per serrande fino a 0,8 m² | cad | 160,16 | 1,29 | 4,83
1M.17.050.0010.f | - tipo modulante per serrande oltre 0,8 fino a 1,5 m² | cad | 188,77 | 1,52 | 4,10
1M.17.050.0010.g | - tipo modulante per serrande oltre 1,5 fino a 3,0 m² | cad | 227,33 | 1,83 | 3,40
1M.17.050.0010.h | - tipo modulante per serrande oltre 3,0 fino a 5,0 m² | cad | 289,53 | 2,33 | 2,67
1M.17.050.0010.i | - aumento di prezzo per aggiunta di 1÷2 contatti ausiliari | cad | 86,76 | 0,70 | 8,92
1M.17.050.0020 | Servocomandi per serrande con ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: |  |  |  |
1M.17.050.0020.a | - tipo on-off per serrande fino a 1 m² | cad | 226,09 | 1,82 | 3,42
1M.17.050.0020.b | - tipo on-off per serrande oltre 1 fino a 3 m² | cad | 250,97 | 2,02 | 3,08
1M.17.050.0020.c | - tipo modulante per serrande fino a 1 m² | cad | 293,27 | 2,36 | 2,64
1M.17.050.0020.d | - tipo modulante per serrande oltre 1 fino a 3 m² | cad | 318,15 | 2,56 | 2,43
1M.17.050.0020.e | - aumento di prezzo per aggiunta di 1÷2 contatti ausiliari | cad | 216,46 | 1,74 |
1M.17.060 | STRUMENTAZIONE |  |  |  |
1M.17.060.0010 | Strumentazione per temperatura: |  |  |  |
1M.17.060.0010.a | - termostato ambiente | cad | 30,78 | 0,25 | 25,15
1M.17.060.0010.b | - termostato ambiente con commutatore estate/inverno | cad | 37,00 | 0,30 | 20,92
1M.17.060.0010.c | - termostato ambiente a 2 stadi | cad | 95,47 | 0,77 | 8,11
1M.17.060.0010.d | - crono-termostato ambiente giornaliero a display digitale con batteria | cad | 127,81 | 1,03 | 6,06
1M.17.060.0010.e | - crono-termostato ambiente settimanale con 3 regimi predisposto per comando remoto a display digitale con batteria | cad | 171,35 | 1,38 | 4,52
1M.17.060.0010.f | - crono-termostato ambiente settimanale con 3 regimi predisposto per comando remoto a display digitale con batteria | cad | 188,03 | 1,51 | 4,12
1M.17.060.0010.g | - termostato da caldaia di regolazione omologato ISPESL con guaina | cad | 146,47 | 1,18 | 5,28
1M.17.060.0010.h | - termostato da caldaia di sicurezza a riarmo manuale omologato ISPESL con guaina | cad | 177,57 | 1,43 | 4,36
1M.17.060.0010.i | - termostato da tubazione on-off con guaina | cad | 63,13 | 0,51 | 12,26
1M.17.060.0010.j | - termostato da tubazione on-off a riarmo manuale con guaina | cad | 55,66 | 0,45 | 13,91
1M.17.060.0010.k | - termostato da canale on-off con supporto | cad | 74,32 | 0,60 | 10,41
1M.17.060.0010.l | - termostato da canale antigelo a riarmo manuale con supporto | cad | 89,25 | 0,72 | 8,67
1M.17.060.0010.m | - sonda temperatura da esterno | cad | 61,88 | 0,50 | 12,51
1M.17.060.0010.n | - sonda temperatura da ambiente | cad | 69,35 | 0,56 | 11,16
1M.17.060.0010.o | - sonda temperatura da tubazione con pozzetto | cad | 68,10 | 0,55 | 11,37
1M.17.060.0010.p | - sonda temperatura da canale con supporto | cad | 74,32 | 0,60 | 10,41
1M.17.060.0010.q | - sonda temperatura per unità terminale a cavo universale | cad | 37,00 | 0,30 | 20,92
1M.17.060.0020 | Strumentazione per umidità relativa |  |  |  |
1M.17.060.0020.a | - umidostato ambiente | cad | 89,25 | 0,72 | 8,67
1M.17.060.0020.b | - umidostato da canale con supporto | cad | 178,82 | 1,44 | 4,33
1M.17.060.0020.c | - sonda umidità da ambiente | cad | 163,89 | 1,32 | 4,72
1M.17.060.0020.d | - sonda umidità da canale | cad | 168,87 | 1,36 | 4,58
1M.17.060.0030 | Strumentazione per pressione e flusso |  |  |  |
1M.17.060.0030.a | - pressostato da tubazione | cad | 277,09 | 2,23 | 2,79
1M.17.060.0030.b | - pressostato da tubazione a riarmo manuale | cad | 345,51 | 2,78 | 2,24
1M.17.060.0030.c | - pressostato differenziale per aria | cad | 48,20 | 0,39 | 16,06
1M.17.060.0030.d | - flussostato da canale | cad | 78,05 | 0,63 | 9,92
1M.17.060.0030.e | - flussostato da tubazione | cad | 91,74 | 0,74 | 8,44
1M.17.060.0030.f | - sonda pressione differenziale per aria | cad | 482,35 | 3,88 | 1,60
1M.17.060.0030.g | - sonda pressione differenziale da ambiente | cad | 530,87 | 4,27 | 1,46
1M.17.060.0030.h | - sonda velocità da canale | cad | 247,24 | 1,99 | 3,13
1M.17.060.0040 | Strumentazione per altri controlli: |  |  |  |
1M.17.060.0040.a | - variatore di taratura a distanza | cad | 54,42 | 0,44 | 14,22
1M.17.060.0040.b | - trasmettitore d'entalpia | cad | 535,85 | 4,31 | 1,44
1M.17.060.0040.c | - rivelatore di condensazione per soffitti | cad | 163,89 | 1,32 | 4,72
1M.17.060.0040.d | - sonda qualità aria da canale, indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio | cad | 601,78 | 4,84 | 1,29
1M.17.060.0040.e | - sonda qualità aria da ambiente, indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio | cad | 819,48 | 6,59 | 0,94
1M.17.060.0040.f | - sonda qualità aria da ambiente, indicazione livello monossido di carbonio | cad | 349,25 | 2,81 | 2,22
1M.17.060.0040.g | - sonda qualità aria da ambiente, indicazione livelli di: fumo, vapore, ecc.. | cad | 854,31 | 6,87 | 0,91
1M.17.060.0040.h | - interruttore di livello a bulbo di mercurio da serbatoio | cad | 79,30 | 0,64 | 9,76
1M.17.060.0040.i | - potenziometro max/min, posizionamento 0÷50% o 50÷0% | cad | 120,35 | 0,97 | 6,43
1M.17.070 | REGOLATORI |  |  |  |
1M.17.070.0010 | Regolatori senza supervisione |  |  |  |
1M.17.070.0010.a | - per ventilconvettore a 2 batterie con sonda temperatura da ricircolo | cad | 136,24 | 1,10 | 10,65
1M.17.070.0010.b | - per trave fredda a 2 batterie con sonda temperatura ambiente e sonde anticondensa | cad | 167,34 | 1,35 | 8,67
1M.17.070.0010.c | - per cassetta VAV con sonda temperatura da canale | cad | 136,24 | 1,10 | 10,65
1M.17.070.0010.d | - di temperatura modulante da tubazione | cad | 331,54 | 2,67 | 4,38
1M.17.070.0010.e | - di temperatura modulante con limite di minima o massima da tubazione | cad | 356,42 | 2,87 | 4,07
1M.17.070.0010.f | - di temperatura con compensazione esterna e programmazione giornaliera/settimanale da quadro o da parete | cad | 531,83 | 4,28 | 2,73
1M.17.070.0010.g | - di temperatura modulante da canale | cad | 459,68 | 3,70 | 3,16
1M.17.070.0010.h | - di temperatura modulante con limite di minima o massima da canale | cad | 472,12 | 3,80 | 3,07
1M.17.070.0010.i | - universale modulante da quadro o da parete | cad | 434,80 | 3,50 | 3,34
1M.17.070.0010.j | - universale modulante con limite di minima o massima da quadro o da parete | cad | 447,24 | 3,60 | 3,24
1M.17.070.0010.k | - per controllo in sequenza fino a 4 stadi da quadro o da parete | cad | 951,06 | 7,65 | 1,53
1M.17.070.0020 | Regolatori con supervisione: |  |  |  |
1M.17.070.0020.a | - per ventilconvettore a 2 batterie con sonda temperatura da ricircolo | cad | 279,30 | 2,25 | 5,20
1M.17.070.0020.b | - per trave fredda a 2 batterie con sonda temperatura ambiente e sonde anticondensa | cad | 492,02 | 3,96 | 2,95
1M.17.070.0020.c | - per cassetta VAV con sonda temperatura da canale | cad | 306,66 | 2,47 | 4,73
1M.17.070.0020.d | - multiregolatore digitale a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono, completo di quadro elettro-strumentale, compresi software, messa in servizio, collaudo, documentazione e istruzione in campo del personale di manutenzione. Il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale. | punto reg. | 176,57 | 1,42 | 1,10
1M.17.080 | SISTEMI DI SUPERVISIONE |  |  |  |
1M.17.080.0010 | Unità centrale di supervisione, completa di quadro elettro-strumentale, compresi software, messa in servizio, collaudo, documentazione e istruzione in campo del personale di manutenzione inclusi software e quadro elettro-strumentale, nonchè (per tutto il sistema) start up, manuali d'uso e manutenzione, addestramento del personale, ecc. Il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale; n° punti: |  |  |  |
1M.17.080.0010.a | - fino a 500 punti di regolazione | punto reg. | 136,76 | 1,10 | 1,42
1M.17.080.0010.b | - oltre 500 : aggiunta per ogni punto di regolazione | punto reg. | 79,56 | 0,64 | 1,21
1M.17.080.0020 | Accessori vari per sistemi di supervisione: |  |  |  |
1M.17.080.0020.a | - personal computer, completo di: scheda audio, scheda video, lettore Cd-DVD, modem interno, software di gestione sistema operativo | cad | 1.510,86 | 12,15 | 0,96
1M.17.080.0020.b | - monitor 15" a cristalli liquidi | cad | 640,06 | 5,15 | 2,27
1M.17.080.0020.c | - stampante b/n e colori a getto di inchiostro, multifunzione (stampante, fax, fotocopiatrice) , completa di software per gestione immagini, manuale d'installazione, cavo di alimentazione | cad | 391,26 | 3,15 | 3,71
1M.17.080.0020.d | - tastiera e mouse ergonomici wireless | cad | 266,86 | 2,15 | 5,44
1M.17.080.0020.e | - personal computer portatile, completo di: scheda audio, scheda video, lettore Cd-DVD, modem interno, batteria, software di gestione sistema operativo | cad | 2.132,86 | 17,15 | 0,68