Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MM.04 - Altre apparecchiature per centrali

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MM.04 | ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE |  |  |  |
MM.04.010 | SCAMBIATORI DI CALORE |  |  |  |
MM.04.010.0010 | Scambiatori di calore per RISCALDAMENTO tipo a FASCIO TUBIERO PN16 con serpentino in rame o acciaio inossidabile estraibile, mantello in acciaio e attacchi flangiati, completi di staffaggi. Grandezze (kW: potenzialità con primario acqua °C da 80 a 70 e secondario acqua da 40 a 50°C): |  |  |  |
MM.04.010.0010.a | - fino a 50 kW | cad | 827,84 |  |
MM.04.010.0010.b | - oltre 50 fino a 80 kW | cad | 949,65 |  |
MM.04.010.0010.c | - oltre 80 fino a 100 kW | cad | 1.000,62 |  |
MM.04.010.0010.d | - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 1.203,22 |  |
MM.04.010.0010.e | - oltre 125 fino a 160 kW | cad | 1.405,83 |  |
MM.04.010.0010.f | - oltre 160 fino a 200 kW | cad | 1.441,88 |  |
MM.04.010.0010.g | - oltre 200 fino a 250 kW | cad | 1.476,68 |  |
MM.04.010.0010.h | - oltre 250 fino a 320 kW | cad | 1.925,41 |  |
MM.04.010.0010.i | - oltre 320 fino a 400 kW | cad | 2.130,50 |  |
MM.04.010.0010.j | - oltre 400 fino a 500 kW | cad | 3.107,50 |  |
MM.04.010.0010.k | - oltre 500 fino a 650 kW | cad | 3.300,17 |  |
MM.04.010.0010.l | - oltre 650 fino a 800 kW | cad | 3.550,01 |  |
MM.04.010.0010.m | - oltre 800 fino a 1000 kW | cad | 3.799,85 |  |
MM.04.010.0010.n | - oltre 1000 fino a 1250 kW | cad | 4.602,83 |  |
MM.04.010.0010.o | - oltre 1250 fino a 1600 kW | cad | 4.904,88 |  |
MM.04.010.0010.p | - oltre 1600 fino a 2000 kW | cad | 5.507,73 |  |
MM.04.010.0020 | Scambiatori di calore per RISCALDAMENTO tipo a PIASTRE ISPEZIONABILI PN16 con piastre in acciaio inox AISI 316, guarnizioni in EPDM a doppia tenuta non incollate, telaio e tiranteria in acciaio e attacchi flangiati, completi di staffaggi. Grandezze (kW: potenzialità con primario acqua °C da 80 a 70 e secondario acqua da 40 a 50°C): |  |  |  |
MM.04.010.0020.a | - fino a 100 kW | cad | 863,89 |  |
MM.04.010.0020.b | - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 957,11 |  |
MM.04.010.0020.c | - oltre 125 fino a 160 kW | cad | 1.050,34 |  |
MM.04.010.0020.d | - oltre 160 fino a 200 kW | cad | 1.224,36 |  |
MM.04.010.0020.e | - oltre 200 fino a 250 kW | cad | 1.342,44 |  |
MM.04.010.0020.f | - oltre 250 fino a 320 kW | cad | 1.466,74 |  |
MM.04.010.0020.g | - oltre 320 fino a 400 kW | cad | 1.640,76 |  |
MM.04.010.0020.h | - oltre 400 fino a 500 kW | cad | 1.814,78 |  |
MM.04.010.0020.i | - oltre 500 fino a 650 kW | cad | 2.523,29 |  |
MM.04.010.0020.j | - oltre 650 fino a 800 kW | cad | 2.709,74 |  |
MM.04.010.0020.k | - oltre 800 fino a 1000 kW | cad | 2.970,77 |  |
MM.04.010.0020.l | - oltre 1000 fino a 1250 kW | cad | 3.256,66 |  |
MM.04.010.0020.m | - oltre 1250 fino a 1600 kW | cad | 3.816,01 |  |
MM.04.010.0020.n | - oltre 1600 fino a 2000 kW | cad | 5.270,32 |  |
MM.04.010.0020.o | - oltre 2000 fino a 2500 kW | cad | 5.891,82 |  |
MM.04.010.0020.p | - oltre 2500 fino a 3200 kW | cad | 6.998,09 |  |
MM.04.010.0020.q | - oltre 3200 fino a 4000 kW | cad | 8.763,15 |  |
MM.04.010.0030 | Scambiatori di calore per RAFFRESCAMENTO tipo a FASCIO TUBIERO PN16 con serpentino in rame o acciaio inossidabile estraibile, mantello in acciaio e attacchi flangiati, completi di staffaggi. Grandezze (kW: potenzialità con primario acqua °C da 7 a 12 e secondario acqua da 18 a 15°C): |  |  |  |
MM.04.010.0030.a | - fino a 50 kW | cad | 2.182,71 |  |
MM.04.010.0030.b | - oltre 50 fino a 80 kW | cad | 3.499,05 |  |
MM.04.010.0030.c | - oltre 80 fino a 100 kW | cad | 3.592,27 |  |
MM.04.010.0030.d | - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 3.685,50 |  |
MM.04.010.0030.e | - oltre 125 fino a 160 kW | cad | 4.057,15 |  |
MM.04.010.0030.f | - oltre 160 fino a 200 kW | cad | 4.878,78 |  |
MM.04.010.0030.g | - oltre 200 fino a 250 kW | cad | 5.180,82 |  |
MM.04.010.0030.h | - oltre 250 fino a 320 kW | cad | 5.481,63 |  |
MM.04.010.0030.i | - oltre 320 fino a 400 kW | cad | 6.082,00 |  |
MM.04.010.0030.j | - oltre 400 fino a 500 kW | cad | 6.682,37 |  |
MM.04.010.0040 | Scambiatori di calore per RAFFRESCAMENTO tipo a PIASTRE ISPEZIONABILI PN16 con piastre in acciaio inox AISI 316, guarnizioni in EPDM a doppia tenuta non incollate, telaio e tiranteria in acciaio e attacchi flangiati, completi di staffaggi. Grandezze (kW: potenzialità con primario acqua °C da 7 a 12 e secondario acqua da 15 a 18°C): |  |  |  |
MM.04.010.0040.a | - fino a 100 kW | cad | 1.516,46 |  |
MM.04.010.0040.b | - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 1.702,91 |  |
MM.04.010.0040.c | - oltre 125 fino a 160 kW | cad | 1.876,93 |  |
MM.04.010.0040.d | - oltre 160 fino a 200 kW | cad | 2.175,25 |  |
MM.04.010.0040.e | - oltre 200 fino a 250 kW | cad | 2.473,57 |  |
MM.04.010.0040.f | - oltre 250 fino a 320 kW | cad | 3.219,37 |  |
MM.04.010.0040.g | - oltre 320 fino a 400 kW | cad | 3.579,84 |  |
MM.04.010.0040.h | - oltre 400 fino a 500 kW | cad | 4.052,18 |  |
MM.04.010.0040.i | - oltre 500 fino a 650 kW | cad | 4.785,55 |  |
MM.04.010.0040.j | - oltre 650 fino a 800 kW | cad | 5.618,36 |  |
MM.04.010.0040.k | - oltre 800 fino a 1000 kW | cad | 7.122,39 |  |
MM.04.010.0040.l | - oltre 1000 fino a 1250 kW | cad | 8.228,66 |  |
MM.04.010.0040.m | - oltre 1250 fino a 1600 kW | cad | 9.919,14 |  |
MM.04.010.0040.n | - oltre 1600 fino a 2000 kW | cad | 12.927,20 |  |
MM.04.010.0040.o | - oltre 2000 fino a 2500 kW | cad | 15.351,05 |  |
MM.04.010.0040.p | - oltre 2500 fino a 3200 kW | cad | 22.125,40 |  |
MM.04.010.0040.q | - oltre 3200 fino a 4000 kW | cad | 26.351,60 |  |
MM.04.015 | COLLETTORE SOLARE |  |  |  |
MM.04.015.0010 | Collettore solare piano certificato EN12975 di dimensioni esterne varie, colori standard scuro, superficie trattata superficialmente, piastra captante in rame e/o altre leghe similari, vetro solare temperato antiriflesso resistente alla grandine e agli agenti atmosferici, completo di telaio di contenimento e vasca di alloggiamento, dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con possibilità di variazione inclinazione di posa. | m² | 414,48 |  |
MM.04.015.0020 | Kit di installazione per m² di collettore solare. | cad | 103,62 |  |
MM.04.020 | VASI D'ESPANSIONE |  |  |  |
MM.04.020.0010 | Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 99 °C e 4 bar. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.020.0010.a | - 2 l | cad | 16,90 |  |
MM.04.020.0010.b | - 5 l | cad | 17,33 |  |
MM.04.020.0010.c | - 8 l | cad | 18,14 |  |
MM.04.020.0010.d | - 12 l | cad | 20,16 |  |
MM.04.020.0010.e | - 18 l | cad | 24,20 |  |
MM.04.020.0010.f | - 24 l | cad | 26,33 |  |
MM.04.020.0010.g | - 60 l | cad | 106,65 |  |
MM.04.020.0010.h | - 80 l | cad | 138,16 |  |
MM.04.020.0010.i | - 100 l | cad | 191,64 |  |
MM.04.020.0010.j | - 200 l | cad | 300,55 |  |
MM.04.020.0010.k | - 300 l | cad | 360,35 |  |
MM.04.020.0010.l | - 500 l | cad | 606,77 |  |
MM.04.020.0020 | Vasi d'espansione a membrana circolare piatta, conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 4 bar. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.020.0020.a | - 5 l | cad | 25,70 |  |
MM.04.020.0020.b | - 8 l | cad | 27,03 |  |
MM.04.020.0020.c | - 10 l | cad | 28,31 |  |
MM.04.020.0020.d | - 12 l | cad | 29,82 |  |
MM.04.020.0020.e | - 14 l | cad | 31,02 |  |
MM.04.020.0020.f | - 18 l | cad | 33,81 |  |
MM.04.020.0030 | Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l). Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.020.0030.a | - 35 l | cad | 44,15 |  |
MM.04.020.0030.b | - 50 l | cad | 53,04 |  |
MM.04.020.0030.c | - 80 l | cad | 83,86 |  |
MM.04.020.0030.d | - 105 l | cad | 115,30 |  |
MM.04.020.0030.e | - 150 l | cad | 146,49 |  |
MM.04.020.0030.f | - 200 l | cad | 173,15 |  |
MM.04.020.0030.g | - 250 l | cad | 213,22 |  |
MM.04.020.0030.h | - 300 l | cad | 256,37 |  |
MM.04.020.0030.i | - 400 l | cad | 357,20 |  |
MM.04.020.0030.j | - 500 l | cad | 449,22 |  |
MM.04.020.0030.k | - 600 l | cad | 567,02 |  |
MM.04.020.0040 | Vasi d'espansione senza diaframma da pressurizzare, conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 100 °C e 6 bar, completi di strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria e quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti a valle. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.020.0040.a | - 300 l | cad | 2.847,71 |  |
MM.04.020.0040.b | - 500 l | cad | 2.972,01 |  |
MM.04.020.0040.c | - 800 l | cad | 3.242,99 |  |
MM.04.020.0040.d | - 1000 l | cad | 3.357,34 |  |
MM.04.020.0040.e | - 1500 l | cad | 3.587,30 |  |
MM.04.020.0040.f | - 2000 l | cad | 4.517,06 |  |
MM.04.020.0040.g | - 3000 l | cad | 5.584,80 |  |
MM.04.020.0040.h | - 4000 l | cad | 6.855,15 |  |
MM.04.020.0040.i | - 5000 l | cad | 7.574,84 |  |
MM.04.020.0050 | Vasi d'espansione aperti con ispezioni e coperchi relativi, completi di valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti vari e staffaggi. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.020.0050.a | - in acciaio zincati a caldo - fino a 300 l | cad | 193,91 |  |
MM.04.020.0050.b | - in acciaio zincati a caldo - oltre 300 fino a 500 l | cad | 246,11 |  |
MM.04.020.0050.c | - in acciaio zincati a caldo - oltre 500 fino a 750 l | cad | 290,86 |  |
MM.04.020.0050.d | - in acciaio zincati a caldo - oltre 750 fino a 1000 l | cad | 328,15 |  |
MM.04.020.0050.e | - in acciaio inox AISI 316 - fino a 300 l | cad | 349,03 |  |
MM.04.020.0050.f | - in acciaio inox AISI 316 - oltre 300 fino a 500 l | cad | 443,00 |  |
MM.04.020.0050.g | - in acciaio inox AISI 316 - oltre 500 fino a 750 l | cad | 523,56 |  |
MM.04.020.0050.h | - in acciaio inox AISI 316 - oltre 750 fino a 1000 l | cad | 590,68 |  |
MM.04.030 | POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA |  |  |  |
MM.04.030.0010 | Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0010.a | - fino a 1 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 93,23 |  |
MM.04.030.0010.b | - fino a 1 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 116,84 |  |
MM.04.030.0010.c | - fino a 1 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 321,94 |  |
MM.04.030.0010.d | - oltre 1 fino a 2 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 95,71 |  |
MM.04.030.0010.e | - oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 224,98 |  |
MM.04.030.0010.f | - oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 321,94 |  |
MM.04.030.0010.g | - oltre 2 fino a 4 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 116,84 |  |
MM.04.030.0010.h | - oltre 2 fino a 4 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 224,98 |  |
MM.04.030.0010.i | - oltre 2 fino a 4 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 321,94 |  |
MM.04.030.0010.j | - oltre 4 fino a 8 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 321,94 |  |
MM.04.030.0010.k | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 426,35 |  |
MM.04.030.0010.l | - oltre 8 fino a 16 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 499,69 |  |
MM.04.030.0020 | Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, 380 V - 3f - 50 Hz - 2 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0020.a | - fino a 4 m³/h - fino a 40 kPa | cad | 242,39 |  |
MM.04.030.0020.b | - fino a 4 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 349,28 |  |
MM.04.030.0020.c | - oltre 4 fino a 8 m³/h - fino a 40 kPa | cad | 406,46 |  |
MM.04.030.0020.d | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 493,47 |  |
MM.04.030.0020.e | - oltre 8 fino a 16 m³/h - fino a 40 kPa | cad | 548,16 |  |
MM.04.030.0020.f | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 602,86 |  |
MM.04.030.0020.g | - oltre 16 fino a 32 m³/h - fino a 40 kPa | cad | 662,52 |  |
MM.04.030.0020.h | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 749,53 |  |
MM.04.030.0020.i | - oltre 32 fino a 50 m³/h - fino a 60 kPa | cad | 988,19 |  |
MM.04.030.0030 | Circolatori singoli PN6 con motore a 4 velocità, 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0030.a | - fino a 4 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 328,15 |  |
MM.04.030.0030.b | - fino a 4 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 673,71 |  |
MM.04.030.0030.c | - fino a 4 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 1.203,22 |  |
MM.04.030.0030.d | - fino a 4 m³/h - oltre 80 fino a 120 kPa | cad | 2.304,52 |  |
MM.04.030.0030.e | - oltre 4 fino a 8 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 458,67 |  |
MM.04.030.0030.f | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 855,18 |  |
MM.04.030.0030.g | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 1.203,22 |  |
MM.04.030.0030.h | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 80 fino a 120 kPa | cad | 2.304,52 |  |
MM.04.030.0030.i | - oltre 8 fino a 16 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 614,04 |  |
MM.04.030.0030.j | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 1.203,22 |  |
MM.04.030.0030.k | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 2.304,52 |  |
MM.04.030.0030.l | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 80 fino a 120 kPa | cad | 2.774,38 |  |
MM.04.030.0030.m | - oltre 16 fino a 32 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 939,71 |  |
MM.04.030.0030.n | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 1.193,28 |  |
MM.04.030.0030.o | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 2.774,38 |  |
MM.04.030.0030.p | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 80 fino a 120 kPa | cad | 2.754,49 |  |
MM.04.030.0030.q | - oltre 32 fino a 50 m³/h - fino a 40 kPa | cad | 1.655,68 |  |
MM.04.030.0030.r | - oltre 32 fino a 50 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 3.158,46 |  |
MM.04.030.0040 | Circolatori gemellari PN6 con motore a 4 velocità, 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0040.a | - fino a 4 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 729,64 |  |
MM.04.030.0040.b | - fino a 4 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 1.076,44 |  |
MM.04.030.0040.c | - fino a 4 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 1.486,63 |  |
MM.04.030.0040.d | - oltre 4 fino a 8 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 1.076,44 |  |
MM.04.030.0040.e | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 1.392,16 |  |
MM.04.030.0040.f | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 1.833,43 |  |
MM.04.030.0040.g | - oltre 8 fino a 16 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 1.392,16 |  |
MM.04.030.0040.h | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 1.486,63 |  |
MM.04.030.0040.i | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 2.177,74 |  |
MM.04.030.0040.j | - oltre 16 fino a 32 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 1.486,63 |  |
MM.04.030.0040.k | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 1.833,43 |  |
MM.04.030.0040.l | - oltre 32 fino a 50 m³/h - fino a 40 kPa | cad | 2.177,74 |  |
MM.04.030.0050 | Pompe in linea singole PN16 con motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0050.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 477,31 |  |
MM.04.030.0050.b | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 614,04 |  |
MM.04.030.0050.c | - fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 667,49 |  |
MM.04.030.0050.d | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 563,08 |  |
MM.04.030.0050.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 706,02 |  |
MM.04.030.0050.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 806,71 |  |
MM.04.030.0050.g | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 706,02 |  |
MM.04.030.0050.h | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 806,71 |  |
MM.04.030.0050.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 938,47 |  |
MM.04.030.0050.j | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 885,02 |  |
MM.04.030.0050.k | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.506,52 |  |
MM.04.030.0050.l | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 2.185,19 |  |
MM.04.030.0050.m | - oltre 80 fino a 160 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.640,76 |  |
MM.04.030.0050.n | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.973,88 |  |
MM.04.030.0050.o | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 2.867,60 |  |
MM.04.030.0050.p | - oltre 160 fino a 320 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 3.178,35 |  |
MM.04.030.0050.q | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 5.282,75 |  |
MM.04.030.0050.r | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 200 fino a 300 kPa | cad | 5.929,11 |  |
MM.04.030.0050.s | - oltre 320 fino a 500 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 5.039,12 |  |
MM.04.030.0050.t | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 5.699,16 |  |
MM.04.030.0050.u | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 200 fino a 250 kPa | cad | 6.876,28 |  |
MM.04.030.0060 | Pompe in linea gemellari PN16 con motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0060.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.148,53 |  |
MM.04.030.0060.b | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.530,13 |  |
MM.04.030.0060.c | - fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.779,98 |  |
MM.04.030.0060.d | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.439,39 |  |
MM.04.030.0060.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.563,69 |  |
MM.04.030.0060.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.926,65 |  |
MM.04.030.0060.g | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.695,45 |  |
MM.04.030.0060.h | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.926,65 |  |
MM.04.030.0060.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 2.256,05 |  |
MM.04.030.0060.j | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 2.135,47 |  |
MM.04.030.0060.k | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 3.148,52 |  |
MM.04.030.0060.l | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 4.028,56 |  |
MM.04.030.0060.m | - oltre 80 fino a 160 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 4.068,34 |  |
MM.04.030.0060.n | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 4.512,09 |  |
MM.04.030.0060.o | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 5.768,76 |  |
MM.04.030.0060.p | - oltre 160 fino a 320 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 7.545,01 |  |
MM.04.030.0060.q | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 11.988,74 |  |
MM.04.030.0060.r | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 200 fino a 300 kPa | cad | 14.026,01 |  |
MM.04.030.0060.s | - oltre 320 fino a 500 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 10.691,04 |  |
MM.04.030.0060.t | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 15.434,33 |  |
MM.04.030.0060.u | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 200 fino a 250 kPa | cad | 18.906,03 |  |
MM.04.030.0070 | Pompe orizzontali monoblocco PN16 con motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0070.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 530,76 |  |
MM.04.030.0070.b | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 596,64 |  |
MM.04.030.0070.c | - fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 809,19 |  |
MM.04.030.0070.d | - fino a 10 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 1.118,70 |  |
MM.04.030.0070.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 587,94 |  |
MM.04.030.0070.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 657,55 |  |
MM.04.030.0070.g | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 902,42 |  |
MM.04.030.0070.h | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 1.220,63 |  |
MM.04.030.0070.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 610,31 |  |
MM.04.030.0070.j | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 827,84 |  |
MM.04.030.0070.k | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.036,66 |  |
MM.04.030.0070.l | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 1.939,08 |  |
MM.04.030.0070.m | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 801,74 |  |
MM.04.030.0070.n | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.110,00 |  |
MM.04.030.0070.o | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.449,34 |  |
MM.04.030.0070.p | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 1.939,08 |  |
MM.04.030.0070.q | - oltre 80 fino a 160 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.049,09 |  |
MM.04.030.0070.r | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.408,32 |  |
MM.04.030.0070.s | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.827,21 |  |
MM.04.030.0070.t | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 3.789,91 |  |
MM.04.030.0070.u | - oltre 160 fino a 320 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 2.377,86 |  |
MM.04.030.0070.v | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 3.445,60 |  |
MM.04.030.0070.w | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 200 fino a 300 kPa | cad | 4.732,10 |  |
MM.04.030.0070.x | - oltre 320 fino a 500 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 2.856,41 |  |
MM.04.030.0070.y | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 4.277,16 |  |
MM.04.030.0070.z | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 200 fino a 240 kPa | cad | 4.732,10 |  |
MM.04.030.0080 | Pompe orizzontali a giunto e tenuta meccanica PN16 con motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0080.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 878,80 |  |
MM.04.030.0080.b | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 990,67 |  |
MM.04.030.0080.c | - fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.147,29 |  |
MM.04.030.0080.d | - fino a 10 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 882,53 |  |
MM.04.030.0080.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 940,95 |  |
MM.04.030.0080.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 998,13 |  |
MM.04.030.0080.g | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.182,09 |  |
MM.04.030.0080.h | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 914,85 |  |
MM.04.030.0080.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 964,57 |  |
MM.04.030.0080.j | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.067,74 |  |
MM.04.030.0080.k | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.264,13 |  |
MM.04.030.0080.l | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 2.640,13 |  |
MM.04.030.0080.m | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.112,49 |  |
MM.04.030.0080.n | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.323,80 |  |
MM.04.030.0080.o | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.640,76 |  |
MM.04.030.0080.p | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 2.888,73 |  |
MM.04.030.0080.q | - oltre 80 fino a 160 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.435,67 |  |
MM.04.030.0080.r | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.547,54 |  |
MM.04.030.0080.s | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 2.193,90 |  |
MM.04.030.0080.t | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 3.332,48 |  |
MM.04.030.0080.u | - oltre 160 fino a 320 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 2.177,74 |  |
MM.04.030.0080.v | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 3.417,01 |  |
MM.04.030.0080.w | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 3.619,62 |  |
MM.04.030.0080.x | - oltre 320 fino a 500 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 2.953,37 |  |
MM.04.030.0080.y | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 3.619,62 |  |
MM.04.030.0080.z | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 6.788,02 |  |
MM.04.040 | SERBATOI INERZIALI |  |  |  |
MM.04.040.0010 | Serbatoi inerziali verticali per acqua calda, in acciaio nero con verniciatura esterna antiruggine, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di coibentazione in poliuretano espanso da 100 mm con guscio in pvc termoformato. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.040.0010.a | - 500 l | cad | 507,14 |  |
MM.04.040.0010.b | - 800 l | cad | 613,05 |  |
MM.04.040.0010.c | - 1000 l | cad | 663,76 |  |
MM.04.040.0010.d | - 1500 l | cad | 1.036,66 |  |
MM.04.040.0010.e | - 2000 l | cad | 1.185,07 |  |
MM.04.040.0010.f | - 3000 l | cad | 1.529,64 |  |
MM.04.040.0010.g | - 4000 l | cad | 2.096,45 |  |
MM.04.040.0010.h | - 5000 l | cad | 2.424,60 |  |
MM.04.040.0020 | Serbatoi inerziali verticali per acqua refrigerata, in acciaio nero con verniciatura esterna antiruggine, pressione d'esercizio massima 6 bar, completi di coibentazione in polietilene reticolato da 19 mm con guscio in pvc termoformato. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.040.0020.a | - 500 l | cad | 431,07 |  |
MM.04.040.0020.b | - 750 l | cad | 639,16 |  |
MM.04.040.0020.c | - 1000 l | cad | 689,12 |  |
MM.04.040.0020.d | - 1500 l | cad | 1.109,01 |  |
MM.04.040.0020.e | - 2000 l | cad | 1.336,48 |  |
MM.04.040.0020.f | - 3000 l | cad | 1.746,67 |  |
MM.04.040.0020.g | - 4000 l | cad | 2.379,85 |  |
MM.04.040.0020.h | - 5000 l | cad | 2.774,38 |  |
MM.04.040.0030 | Aumenti di prezzo per serbatoi inerziali in acciaio nero orizzontali. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.040.0030.a | - 500 l | cad | 77,58 |  |
MM.04.040.0030.b | - 800 l | cad | 115,05 |  |
MM.04.040.0030.c | - 1000 l | cad | 124,04 |  |
MM.04.040.0030.d | - 1500 l | cad | 199,63 |  |
MM.04.040.0030.e | - 2000 l | cad | 240,57 |  |
MM.04.040.0030.f | - 3000 l | cad | 314,40 |  |
MM.04.040.0030.g | - 4000 l | cad | 428,37 |  |
MM.04.040.0030.h | - 5000 l | cad | 499,39 |  |
MM.04.040.0040 | Serbatoi inerziali per acqua calda o refrigerata verticali in acciaio inox AISI 316, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di coibentazione con guscio in pvc. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.040.0040.a | - 500 l | cad | 1.014,29 |  |
MM.04.040.0040.b | - 800 l | cad | 1.226,09 |  |
MM.04.040.0040.c | - 1000 l | cad | 1.327,52 |  |
MM.04.040.0040.d | - 1500 l | cad | 2.073,32 |  |
MM.04.040.0040.e | - 2000 l | cad | 2.370,15 |  |
MM.04.040.0050 | Aumenti di prezzo per serbatoi inerziali in acciaio inox AISI 316 orizzontali. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.040.0050.a | - 500 l | cad | 155,19 |  |
MM.04.040.0050.b | - 800 l | cad | 230,09 |  |
MM.04.040.0050.c | - 1000 l | cad | 248,08 |  |
MM.04.040.0050.d | - 1500 l | cad | 399,23 |  |
MM.04.040.0050.e | - 2000 l | cad | 481,13 |  |
MM.04.050 | COMPRESSORI D'ARIA E ACCESSORI |  |  |  |
MM.04.050.0010 | Gruppi di produzione aria compressa composti da: 1 compressore d'aria lubrificato ad olio con motore elettrico 380 V - 3f - 50 Hz, 4 poli; 1 serbatoio in acciaio zincato; dispositivo di avviamento / controllo. Grandezze (bar: pressione massima d'esercizio - l/s: portata aria aspirata a 20 °C e 1,1013 bar - l: capacità minima serbatoio): |  |  |  |
MM.04.050.0010.a | - 10 bar - fino a 3,5 l/s - 120 l | cad | 2.274,69 |  |
MM.04.050.0010.b | - 10 bar - oltre 3,5 fino a 5 l/s - 120 l | cad | 2.349,27 |  |
MM.04.050.0010.c | - 10 bar - oltre 5 fino a 8,5 l/s - 250 l | cad | 3.430,68 |  |
MM.04.050.0010.d | - 10 bar - oltre 8,5 fino a 12 l/s - 250 l | cad | 3.654,42 |  |
MM.04.050.0010.e | - 10 bar - oltre 12 fino a 16 l/s - 250 l | cad | 4.661,25 |  |
MM.04.050.0010.f | - 20 bar - fino a 3,5 l/s - 120 l | cad | 2.684,88 |  |
MM.04.050.0010.g | - 20 bar - oltre 3,5 fino a 5 l/s - 250 l | cad | 3.952,74 |  |
MM.04.050.0010.h | - 20 bar - oltre 5 fino a 8,5 l/s - 250 l | cad | 4.362,93 |  |
MM.04.050.0010.i | - 20 bar - oltre 8,5 fino a 12 l/s - 250 l | cad | 5.071,44 |  |
MM.04.050.0020 | Compressori d'aria lubrificati ad olio con motore elettrico 380 V - 3f - 50 Hz, 4 poli, dispositivo di avviamento / controllo e basamento metallico. Grandezze (bar: pressione massima d'esercizio - l/s: portata aria aspirata 20 °C e 1,013 bar): |  |  |  |
MM.04.050.0020.a | - 10 bar - fino a 3,5 l/s | cad | 1.640,76 |  |
MM.04.050.0020.b | - 10 bar - oltre 3,5 fino a 5 l/s | cad | 1.752,63 |  |
MM.04.050.0020.c | - 10 bar - oltre 5 fino a 8,5 l/s | cad | 2.573,01 |  |
MM.04.050.0020.d | - 10 bar - oltre 8,5 fino a 12 l/s | cad | 2.834,04 |  |
MM.04.050.0020.e | - 10 bar - oltre 12 fino a 16 l/s | cad | 3.206,94 |  |
MM.04.050.0020.f | - 10 bar - oltre 16 fino a 20 l/s | cad | 4.362,93 |  |
MM.04.050.0020.g | - 20 bar - fino a 2,5 l/s | cad | 1.976,37 |  |
MM.04.050.0020.h | - 20 bar - oltre 2,5 fino a 3,5 l/s | cad | 2.088,24 |  |
MM.04.050.0020.i | - 20 bar - oltre 3,5 fino a 5 l/s | cad | 2.535,72 |  |
MM.04.050.0020.j | - 20 bar - oltre 5 fino a 8,5 l/s | cad | 3.281,52 |  |
MM.04.050.0020.k | - 20 bar - oltre 8,5 fino a 12 l/s | cad | 3.840,87 |  |
MM.04.050.0030 | Filtri per aria compressa con indicatore di pressione differenziale, pressione massima 16 bar, efficienza di filtrazione per olio fino a 0,1 mg/m³ e per particelle fino a 1 µm. Grandezze (l/s: portata aria a 7 bar): |  |  |  |
MM.04.050.0030.a | - fino a 10 l/s | cad | 201,37 |  |
MM.04.050.0030.b | - oltre 10 fino a 20 l/s | cad | 246,11 |  |
MM.04.050.0030.c | - oltre 20 fino a 35 l/s | cad | 290,86 |  |
MM.04.050.0030.d | - oltre 35 fino a 50 l/s | cad | 335,61 |  |
MM.04.050.0030.e | - oltre 50 fino a 75 l/s | cad | 410,19 |  |
MM.04.050.0030.f | - oltre 75 fino a 120 l/s | cad | 596,64 |  |
MM.04.050.0040 | Essicatori per aria compressa a refrigerazione in esecuzione package, refrigerante senza CFC e condensazione ad aria, corredato di scaricatore di condensa. Grandezze (bar: pressione massima d'esercizio - l/s: portata aria con temperatura di rugiada 3 °C): |  |  |  |
MM.04.050.0040.a | - fino a 10 bar - fino a 10 l/s | cad | 509,38 |  |
MM.04.050.0040.b | - fino a 10 bar - oltre 10 fino a 20 l/s | cad | 695,83 |  |
MM.04.050.0040.c | - fino a 10 bar - oltre 20 fino a 35 l/s | cad | 982,22 |  |
MM.04.050.0040.d | - fino a 10 bar - oltre 35 fino a 50 l/s | cad | 1.230,57 |  |
MM.04.050.0040.e | - fino a 10 bar - oltre 50 fino a 75 l/s | cad | 1.603,47 |  |
MM.04.050.0040.f | - fino a 10 bar - oltre 75 fino a 120 l/s | cad | 2.237,40 |  |
MM.04.050.0040.g | - oltre 10 fino a 20 bar - fino a 10 l/s | cad | 1.006,83 |  |
MM.04.050.0040.h | - oltre 10 fino a 20 bar - oltre 10 fino a 20 l/s | cad | 1.230,57 |  |
MM.04.050.0050 | Serbatoi verticali per aria compressa, in acciaio zincato pressione di bollo 12 bar collaudati ISPESL con ispezione. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.050.0050.a | - 1000 l | cad | 1.367,05 |  |
MM.04.050.0050.b | - 1500 l | cad | 1.848,09 |  |
MM.04.050.0050.c | - 2000 l | cad | 2.071,83 |  |
MM.04.050.0050.d | - 3000 l | cad | 2.822,85 |  |
MM.04.050.0050.e | - 4000 l | cad | 3.954,97 |  |
MM.04.050.0050.f | - 5000 l | cad | 4.313,71 |  |
MM.04.050.0060 | Accessori vari per aria compressa: |  |  |  |
MM.04.050.0060.a | - cappotto insonorizzante | cad | 1.267,86 |  |
MM.04.050.0060.b | - essicatore/filtro per gruppo produzione aria compressa 10 bar fino a 5 l/s | cad | 2.013,66 |  |
MM.04.050.0060.c | - essicatore/filtro per gruppo produzione aria compressa 10 bar oltre 5 fino a 16 l/s | cad | 3.803,58 |  |
MM.04.050.0060.d | - scaricatore di condensa per aria compressa in ghisa PN16 DN20 | cad | 102,61 |  |
MM.04.060 | STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA |  |  |  |
MM.04.060.0010 | Termometri: |  |  |  |
MM.04.060.0010.a | - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto | cad | 11,31 |  |
MM.04.060.0010.b | - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo radiale, completo di pozzetto | cad | 21,01 |  |
MM.04.060.0010.c | - da tubazione a colonna diritto, completo di custodia e pozzetto | cad | 11,96 |  |
MM.04.060.0010.d | - da tubazione a colonna a squadra, completo di custodia e pozzetto | cad | 11,96 |  |
MM.04.060.0010.e | - da canale con quadrante 80 mm a bulbo e capillare | cad | 8,09 |  |
MM.04.060.0010.f | - da camino con quadrante 80 mm, completo di guaina | cad | 4,46 |  |
MM.04.060.0020 | Manometri: |  |  |  |
MM.04.060.0020.a | - per acqua con quadrante 50 mm ad attacco centrale e indice di riferimento | cad | 16,81 |  |
MM.04.060.0020.b | - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimento | cad | 18,58 |  |
MM.04.060.0020.c | - per filtro aria a liquido con pannello da 200x150 mm circa, manopola di regolazione e bolla, completo di tubetti in gomma, viti di fissaggio e olio colorato | cad | 90,49 |  |
MM.04.060.0020.d | - per metano con quadrante 80 mm a membrana, completo di rubinetto a pulsante | cad | 34,93 |  |
MM.04.060.0030 | Indicatori di livello in ottone PN 16 per serbatoi aperti o in pressione, composti da rubinetti DN 20, tubo in plexiglass 30 mm, guarnizioni e custodia. Grandezze: |  |  |  |
MM.04.060.0030.a | - fino a 0,5 m | cad | 139,14 |  |
MM.04.060.0030.b | - oltre 0,5 fino a 1 m | cad | 208,75 |  |
MM.04.060.0030.c | - oltre 1 fino a 1,5 m | cad | 276,62 |  |
MM.04.060.0030.d | - oltre 1,5 fino a 2 m | cad | 344,49 |  |
MM.04.060.0030.e | - oltre 2 fino a 4 m | cad | 622,92 |  |
MM.04.060.0040 | Contatori d'acqua fredda e calda a turbina PN 16 con lettura diretta a quadrante asciutto e trasmettitore di impulsi. Grandezze: |  |  |  |
MM.04.060.0040.a | - DN15 | cad | 190,67 |  |
MM.04.060.0040.b | - DN20 | cad | 195,53 |  |
MM.04.060.0040.c | - DN25 | cad | 222,19 |  |
MM.04.060.0040.d | - DN32 | cad | 230,26 |  |
MM.04.060.0040.e | - DN40 | cad | 408,01 |  |
MM.04.060.0040.f | - DN50 | cad | 529,21 |  |
MM.04.060.0050 | Contabilizzatori d'energia termica ciascuno composto: da microprocessore a 220 V, display multifunzioni, sonde di temperatura con pozzetti, contatore volumetrico con attacchi flangiati PN16. Grandezze: |  |  |  |
MM.04.060.0050.a | - DN25 | cad | 1.436,53 |  |
MM.04.060.0050.b | - DN32 | cad | 1.447,84 |  |
MM.04.060.0050.c | - DN40 | cad | 1.484,21 |  |
MM.04.060.0050.d | - DN50 | cad | 1.641,75 |  |
MM.04.060.0050.e | - DN65 | cad | 2.022,30 |  |
MM.04.060.0050.f | - DN80 | cad | 2.135,41 |  |
MM.04.060.0050.g | - DN100 | cad | 2.325,28 |  |
MM.04.060.0050.h | - DN125 | cad | 2.713,91 |  |
MM.04.060.0050.i | - DN150 | cad | 2.849,64 |  |
MM.04.060.0050.j | - DN200 | cad | 3.423,29 |  |
MM.04.060.0050.k | - aumento di prezzo per aggiunta contabilizzazione raffreddamento | cad | 118,93 |  |
MM.04.060.0050.l | - aumento di prezzo per aggiunta porta invio dati a distanza | cad | 142,77 |  |
MM.04.060.0060 | Centrale di contabilizzazione per gestione fino a 250 contabilizzatori, comprendente: microprocessore con alimentazione elettrica 220 V; alimentazione di riserva a batteria; modem di trasmissione; quadro di contenimento con chiave; monitor a colori; software con messa in servizio. Tipologia: |  |  |  |
MM.04.060.0060.a | - centrale di contabilizzazione riscaldamento | cad | 5.197,86 |  |
MM.04.060.0060.b | - aumento di prezzo per aggiunta contabilizzazione raffreddamento (per ogni contabilizzatore) | cad | 71,42 |  |
MM.04.060.0060.c | - aumento di prezzo per aggiunta di altre contabilizzazioni (per ogni contabilizzatore) | cad | 54,75 |  |