Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1E.15 - Impianti di segnalazione oraria

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1E.15 | IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ORARIA |  |  |  |
1E.15.010 | REGOLATORE RADIOSINCRONIZZABILE |  |  |  |
1E.15.010.0010 | Regolatore principale radiosincronizzabile per il comando di impianti orologi con impulso polarizzato, con modulo gestione di quattro uscite di segnalazione, con alimentazione di emergenza: | cad | 796,87 | 6,41 | 9,11
1E.15.010.0020 | Regolatore principale al quarzo radiosincronizzato adatto al comando di due quadranti, in custodia stagna, alimentato tramite pile lithium 3,6 V (durata 3 anni): | cad | 796,87 | 6,41 | 9,11
1E.15.010.0030 | Antenna ricevitrice dei segnali di sincronismo DCF77 | cad | 338,60 | 2,72 | 7,14
1E.15.010.0040 | Orologio elettrico ricevitore di tipo analogico. |  |  |  |
1E.15.010.0040.a | - cassa diametro 300 mm | cad | 79,75 | 0,64 | 18,19
1E.15.010.0040.b | - cassa diametro 400 mm | cad | 94,68 | 0,76 | 15,33
1E.15.010.0040.c | - cassa diametro 500 mm | cad | 107,62 | 0,87 | 13,48
1E.15.010.0050 | Orologio elettrico ricevitore analogico sincronizzato tramite linea "Special Code ML" con funzione "self - setting": |  |  |  |
1E.15.010.0050.a | - diametro 300 mm | cad | 257,30 | 2,07 | 5,64
1E.15.010.0050.b | - diametro 400 mm | cad | 279,87 | 2,25 | 5,18
1E.15.010.0060 | Sostegno a bandiera o tige per orologi a doppia faccia |  |  |  |
1E.15.010.0060.a | - diametro 300 mm | cad | 72,27 | 0,58 | 16,74
1E.15.010.0060.b | - diametro 400 mm | cad | 79,74 | 0,64 | 15,17
1E.15.010.0060.c | - diametro 500 mm | cad | 88,82 | 0,71 | 13,62
1E.15.010.0070 | Orologio analogico in custodia metallica indipendente con movimento al quarzo, alimentato con pila da 1,5 V. |  |  |  |
1E.15.010.0070.a | - diametro 300 mm | cad | 81,38 | 0,65 | 14,87
1E.15.010.0070.b | - diametro 400 mm | cad | 97,12 | 0,78 | 12,46
1E.15.010.0070.c | - diametro 500 mm | cad | 118,62 | 0,95 | 10,20
1E.15.010.0080 | Orologio analogico in custodia di plastica, con movimento al quarzo indipendente radiosincronizzato, alimentato con pila da 1,5 V | cad | 70,24 | 0,56 | 17,23
1E.15.010.0090 | Movimenti da orologi da torre per quadrante da: |  |  |  |
1E.15.010.0090.a | - 100 cm | cad | 34,16 | 0,27 | 35,42
1E.15.010.0090.b | - 120 cm | cad | 37,73 | 0,30 | 32,07
1E.15.010.0090.c | - 150 cm | cad | 42,98 | 0,35 | 28,15
1E.15.010.0090.d | - 200 cm | cad | 55,28 | 0,44 | 21,89
1E.15.010.0100 | Orologi stradali completi di regolatore radiosincronizzato, alimentazione a lithium, con due quadranti diametro 50 cm: |  |  |  |
1E.15.010.0100.a | - con attacco a braccio laterale su muro (619L x 258H x 63P) | cad | 986,50 | 7,93 | 4,90
1E.15.010.0100.b | - con attacco a braccio laterale su muro (1180L x 430H x 66P) colori: rosso e verde | cad | 1.756,01 | 14,12 | 2,76
1E.15.010.0100.c | - Kit DCF77 | cad | 163,77 | 1,32 | 3,69
1E.15.010.0100.d | - con attacco a braccio laterale su palo (1180L x 430H x 66P) colori: rosso e verde | cad | 1.816,19 | 14,60 | 5,33
1E.15.010.0110 | Orologio elettromeccanico a scatto di cifre, ore minuti, altezza caratteri 10 cm; ricevitore di impulsi. | cad | 276,91 | 2,23 | 8,74
1E.15.010.0120 | Orologio calendario elettromeccanico ricevitore di impulsi; altezza caratteri 10 cm, per data, giorno, ore e minuti. | cad | 531,69 | 4,27 | 4,55
1E.15.010.0130 | Staffa per doppia faccia, attacco a soffitto o a muro, per orologi elettromeccanici a scatto di cifra. | cad | 111,34 | 0,90 | 21,73
1E.15.010.0140 | Orologio digitale a display luminosi a sette segmenti, altezza caratteri 10 cm, indicazione ore, minuti, data; movimenti indipendenti al quarzo; alimentazione 220 V: |  |  |  |
1E.15.010.0140.a | - ad una faccia | cad | 493,14 | 3,96 | 4,91
1E.15.010.0140.b | - ad due facce | cad | 878,07 | 7,06 | 2,75
1E.15.010.0150 | Staffa per doppia faccia, per orologi digitali a display | cad | 51,96 | 0,42 | 23,29
1E.15.010.0160 | Opzioni sincronismo |  |  |  |
1E.15.010.0160.a | - sincronismo orologi digitali a display | cad | 44,43 | 0,36 | 13,62
1E.15.010.0160.b | - sincronismo con orologio pilota | cad | 44,43 | 0,36 | 13,62
1E.15.010.0160.c | - sincronismo DCF77 | cad | 44,43 | 0,36 | 13,62
1E.15.010.0170 | Orologio a scheda per la rilevazione delle presenze semi-automatico | cad | 805,46 | 6,47 | 3,00
1E.15.010.0180 | Orologio a scheda per la rilevazione delle presenze automatico | cad | 805,46 | 6,47 | 3,00
1E.15.010.0190 | Casellario per schede timbratura | cad | 126,22 | 1,01 | 9,59
1E.15.010.0200 | Segnalatore acustico di orario | cad | 160,65 | 1,29 | 3,01
1E.15.020 | QUADRO MULTIOROLOGIO PER CAMPANELLA SCOLASTICA |  |  |  |
1E.15.020.0010 | Il quadro multiorologio serve per la regolazione degli orologi con pannello touch-screen da 5,7 pollici con almeno 30 regolazioni per ogni giorno della settimana. Possibilità di eclusione dei giorni mensili di funzionamento. Possibilità di suddividere in almeno 4 settori il funzionamento delle campanelle, possibilità di programmare almeno 2 lunghezza del suono della campanella. Alimentazione 230 Volt almeno 4 relè da 10 Amper per comando campanelle. Dotato di selettore a chiave per la programmazione, dotato di pulsante per il funzionamento manuale della campanella. Nel costo è compreso l'installazione escluso gli impianti ed eventuali spese di trasferta. | cad | 1.033,16 | 8,31 | 11,71