Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MM.16 - Verniciature, isolamenti e coibentazioni

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MM.16 | VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI |  |  |  |
MM.16.020 | ISOLAMENTI ACUSTICI |  |  |  |
MM.16.020.0010 | Isolamento acustico con pannelli fono-assorbenti in poliuretano, bugnati, resistenza alla fiamma classe 2, incollati all'interno di canali o macchine. Tipologie: |  |  |  |
MM.16.020.0010.a | - bugnato, a profilo piramidale - sp. 50 mm | m² | 25,05 |  |
MM.16.020.0010.b | - bugnato, a profilo piramidale - sp. 70 mm | m² | 32,32 |  |
MM.16.020.0010.c | - bugnato, a profilo piramidale - sp. 100 mm | m² | 40,40 |  |
MM.16.020.0010.d | - bugnato, a profilo trapezoidale - sp. 50 mm | m² | 10,51 |  |
MM.16.020.0010.e | - bugnato, a profilo trapezoidale - sp. 70 mm | m² | 16,96 |  |
MM.16.020.0010.f | - bugnato, a profilo trapezoidale - sp. 100 mm | m² | 23,43 |  |
MM.16.020.0020 | Isolamento acustico con pannelli fono-assorbenti in poliuretano con lamina di piombo, resistenza alla fiamma classe 2, incollati a tubi, canali o macchine. Tipologie: |  |  |  |
MM.16.020.0020.a | - sp. 8 mm | m² | 7,04 |  |
MM.16.020.0020.b | - sp. 10 mm | m² | 7,76 |  |
MM.16.020.0020.c | - sp. 12 mm | m² | 8,57 |  |
MM.16.020.0020.d | - sp. 14 mm | m² | 9,30 |  |
MM.16.020.0020.e | - sp. 20 mm | m² | 11,24 |  |
MM.16.020.0020.f | - sp. 25 mm | m² | 13,18 |  |
MM.16.020.0020.g | - sp. 30 mm | m² | 15,11 |  |
MM.16.020.0030 | Isolamento acustico con pannelli fono-assorbenti in poliuretano con lamina di piombo, resistenza alla fiamma classe 2, incollati a tubi, canali o macchine. Tipologie: |  |  |  |
MM.16.020.0030.a | - sp. 21 mm | m² | 39,59 |  |
MM.16.020.0030.b | - sp. 26 mm | m² | 44,44 |  |
MM.16.020.0030.c | - sp. 31 mm | m² | 47,67 |  |
MM.16.020.0030.d | - sp. 46 mm | m² | 52,51 |  |
MM.16.030 | COIBENTAZIONI PER CANALI |  |  |  |
MM.16.030.0010 | Coibentazione per canali con materassino in lana di vetro densità minima 20 kg/m³ su carta alluminio e rete metallica zincata; spessori materassino: |  |  |  |
MM.16.030.0010.a | - sp. 25 mm | m² | 5,54 |  |
MM.16.030.0010.b | - sp. 30 mm | m² | 5,75 |  |
MM.16.030.0010.c | - sp. 40 mm | m² | 5,96 |  |
MM.16.030.0010.d | - sp. 50 mm | m² | 6,18 |  |
MM.16.030.0020 | Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000. Spessori lastra: |  |  |  |
MM.16.030.0020.a | - sp. 13 mm | m² | 28,49 |  |
MM.16.030.0020.b | - sp. 19 mm | m² | 40,61 |  |
MM.16.030.0020.c | - sp. 25 mm | m² | 52,68 |  |
MM.16.030.0020.d | - sp. 32 mm | m² | 67,93 |  |
MM.16.030.0030 | Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000. Spessori lastra: |  |  |  |
MM.16.030.0030.a | - sp. 13 mm | m² | 8,83 |  |
MM.16.030.0030.b | - sp. 19 mm | m² | 12,87 |  |
MM.16.030.0030.c | - sp. 25 mm | m² | 16,35 |  |
MM.16.030.0030.d | - sp. 32 mm | m² | 18,57 |  |
MM.16.030.0040 | Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per canali. Tipi di finiture: |  |  |  |
MM.16.030.0040.a | - con lamierino in alluminio, spessore 0,6 mm | m² | 13,67 |  |
MM.16.030.0040.b | - con lamierino in alluminio, spessore 0,7 mm | m² | 14,98 |  |
MM.16.030.0040.c | - con lamierino in alluminio, spessore 0,8 mm | m² | 16,62 |  |
MM.16.040 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENI NE' PVC |  |  |  |
MM.16.040.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.040.0010.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 2,15 |  |
MM.16.040.0010.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 2,70 |  |
MM.16.040.0010.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 3,05 |  |
MM.16.040.0010.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 3,76 |  |
MM.16.040.0010.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 4,21 |  |
MM.16.040.0010.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 5,58 |  |
MM.16.040.0010.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 7,54 |  |
MM.16.040.0010.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 9,35 |  |
MM.16.040.0010.i | - 9 mm, oltre DN80 | m² | 25,92 |  |
MM.16.040.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.040.0020.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 2,88 |  |
MM.16.040.0020.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 3,38 |  |
MM.16.040.0020.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 4,07 |  |
MM.16.040.0020.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 4,80 |  |
MM.16.040.0020.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 5,34 |  |
MM.16.040.0020.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 7,48 |  |
MM.16.040.0020.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 9,15 |  |
MM.16.040.0020.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 11,26 |  |
MM.16.040.0020.i | - 13 mm, oltre DN80 | m² | 31,67 |  |
MM.16.040.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.040.0030.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 6,24 |  |
MM.16.040.0030.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 6,97 |  |
MM.16.040.0030.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 8,23 |  |
MM.16.040.0030.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 10,53 |  |
MM.16.040.0030.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 11,81 |  |
MM.16.040.0030.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 14,58 |  |
MM.16.040.0030.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 18,48 |  |
MM.16.040.0030.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 20,36 |  |
MM.16.040.0030.i | - 19 mm, oltre DN80 | m² | 45,11 |  |
MM.16.040.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.040.0040.a | - 25 x 22 mm - DN15 | m | 11,65 |  |
MM.16.040.0040.b | - 25 x 28 mm - DN20 | m | 12,25 |  |
MM.16.040.0040.c | - 25 x 35 mm - DN25 | m | 13,70 |  |
MM.16.040.0040.d | - 25 x 42 mm - DN32 | m | 17,09 |  |
MM.16.040.0040.e | - 25 x 48 mm - DN40 | m | 19,00 |  |
MM.16.040.0040.f | - 25 x 60 mm - DN50 | m | 22,63 |  |
MM.16.040.0040.g | - 25 x 76 mm - DN65 | m | 31,35 |  |
MM.16.040.0040.h | - 25 x 89 mm - DN80 | m | 38,27 |  |
MM.16.040.0040.i | - 25 mm, oltre DN80 | m² | 58,54 |  |
MM.16.040.0050 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.040.0050.a | - 32 x 22 mm - DN15 | m | 14,55 |  |
MM.16.040.0050.b | - 32 x 28 mm - DN20 | m | 15,81 |  |
MM.16.040.0050.c | - 32 x 35 mm - DN25 | m | 17,40 |  |
MM.16.040.0050.d | - 32 x 42 mm - DN32 | m | 21,54 |  |
MM.16.040.0050.e | - 32 x 48 mm - DN40 | m | 23,74 |  |
MM.16.040.0050.f | - 32 x 60 mm - DN50 | m | 29,41 |  |
MM.16.040.0050.g | - 32 x 76 mm - DN65 | m | 35,74 |  |
MM.16.040.0050.h | - 32 x 89 mm - DN80 | m | 39,80 |  |
MM.16.040.0050.i | - 32 mm, oltre DN80 | m² | 75,47 |  |
MM.16.050 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 3000 |  |  |  |
MM.16.050.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 6 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.050.0010.a | - 6 x 22 mm - DN15 | m | 0,66 |  |
MM.16.050.0010.b | - 6 x 28 mm - DN20 | m | 0,83 |  |
MM.16.050.0010.c | - 6 x 35 mm - DN25 | m | 1,01 |  |
MM.16.050.0010.d | - 6 x 42 mm - DN32 | m | 1,17 |  |
MM.16.050.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.050.0020.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 0,80 |  |
MM.16.050.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 1,08 |  |
MM.16.050.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 1,21 |  |
MM.16.050.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 1,40 |  |
MM.16.050.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 1,55 |  |
MM.16.050.0020.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 2,07 |  |
MM.16.050.0020.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 2,72 |  |
MM.16.050.0020.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 3,41 |  |
MM.16.050.0020.i | - 9 x 114 mm - DN100 | m | 5,54 |  |
MM.16.050.0020.j | - 9 x 140 mm - DN125 | m | 8,77 |  |
MM.16.050.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.050.0030.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 1,11 |  |
MM.16.050.0030.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 1,38 |  |
MM.16.050.0030.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 1,60 |  |
MM.16.050.0030.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 1,85 |  |
MM.16.050.0030.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 2,08 |  |
MM.16.050.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 2,89 |  |
MM.16.050.0030.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 3,51 |  |
MM.16.050.0030.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 4,48 |  |
MM.16.050.0030.i | - 13 x 114 mm - DN100 | m | 6,53 |  |
MM.16.050.0030.j | - 13 x 140 mm - DN125 | m | 10,81 |  |
MM.16.050.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.050.0040.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 2,46 |  |
MM.16.050.0040.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 2,84 |  |
MM.16.050.0040.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 3,50 |  |
MM.16.050.0040.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 4,17 |  |
MM.16.050.0040.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 4,61 |  |
MM.16.050.0040.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 5,70 |  |
MM.16.050.0040.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 7,23 |  |
MM.16.050.0040.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 7,88 |  |
MM.16.050.0040.i | - 19 x 114 mm - DN100 | m | 11,75 |  |
MM.16.050.0040.j | - 19 x 140 mm - DN125 | m | 15,88 |  |
MM.16.060 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 5000 |  |  |  |
MM.16.060.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 6 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.060.0010.a | - 6 x 22 mm - DN15 | m | 1,17 |  |
MM.16.060.0010.b | - 6 x 28 mm - DN20 | m | 1,46 |  |
MM.16.060.0010.c | - 6 x 35 mm - DN25 | m | 1,69 |  |
MM.16.060.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.060.0020.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 1,41 |  |
MM.16.060.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 1,97 |  |
MM.16.060.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 1,99 |  |
MM.16.060.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 2,45 |  |
MM.16.060.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 2,75 |  |
MM.16.060.0020.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 3,63 |  |
MM.16.060.0020.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 4,90 |  |
MM.16.060.0020.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 6,09 |  |
MM.16.060.0020.i | - 9 mm, oltre DN80 | m² | 20,21 |  |
MM.16.060.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.060.0030.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 1,88 |  |
MM.16.060.0030.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 2,20 |  |
MM.16.060.0030.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 2,65 |  |
MM.16.060.0030.d | - 13 x 42 mm - D32 | m | 3,14 |  |
MM.16.060.0030.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 3,47 |  |
MM.16.060.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 4,87 |  |
MM.16.060.0030.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 5,96 |  |
MM.16.060.0030.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 7,34 |  |
MM.16.060.0030.i | - 13 mm, oltre DN80 | m² | 23,94 |  |
MM.16.060.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.060.0040.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 4,07 |  |
MM.16.060.0040.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 4,55 |  |
MM.16.060.0040.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 5,36 |  |
MM.16.060.0040.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 6,86 |  |
MM.16.060.0040.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 7,69 |  |
MM.16.060.0040.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 9,49 |  |
MM.16.060.0040.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 12,05 |  |
MM.16.060.0040.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 13,26 |  |
MM.16.060.0040.i | - 19 mm, DN80 | m² | 32,13 |  |
MM.16.060.0050 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.060.0050.a | - 25 x 22 mm - DN15 | m | 6,15 |  |
MM.16.060.0050.b | - 25 x 28 mm - DN20 | m | 7,06 |  |
MM.16.060.0050.c | - 25 x 35 mm - DN25 | m | 8,64 |  |
MM.16.060.0050.d | - 25 x 42 mm - DN32 | m | 10,38 |  |
MM.16.060.0050.e | - 25 x 48 mm - DN42 | m | 11,66 |  |
MM.16.060.0050.f | - 25 x 60 mm - DN50 | m | 14,40 |  |
MM.16.060.0050.g | - 25 x 76 mm - DN65 | m | 18,25 |  |
MM.16.060.0050.h | - 25 x 89 mm - DN80 | m | 20,09 |  |
MM.16.060.0050.i | - 25 mm, oltre DN80 | m² | 40,60 |  |
MM.16.060.0060 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.060.0060.a | - 32 x 22 mm - DN15 | m | 9,47 |  |
MM.16.060.0060.b | - 32 x 28 mm - DN20 | m | 10,26 |  |
MM.16.060.0060.c | - 32 x 35 mm - DN25 | m | 11,31 |  |
MM.16.060.0060.d | - 32 x 42 mm - DN32 | m | 13,98 |  |
MM.16.060.0060.e | - 32 x 48 mm - DN40 | m | 15,49 |  |
MM.16.060.0060.f | - 32 x 60 mm - DN50 | m | 19,20 |  |
MM.16.060.0060.g | - 32 x 76 mm - DN65 | m | 23,23 |  |
MM.16.060.0060.h | - 32 x 89 mm - DN80 | m | 26,00 |  |
MM.16.060.0060.i | - 32 mm, oltre DN80 | m² | 48,88 |  |
MM.16.070 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 7000 |  |  |  |
MM.16.070.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 6 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.070.0010.a | - 6 x 22 mm - DN15 | m | 1,75 |  |
MM.16.070.0010.b | - 6 x 28 mm - DN20 | m | 2,21 |  |
MM.16.070.0010.c | - 6 x 35 mm - DN25 | m | 2,55 |  |
MM.16.070.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.070.0020.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 2,15 |  |
MM.16.070.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 2,70 |  |
MM.16.070.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 3,05 |  |
MM.16.070.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 3,76 |  |
MM.16.070.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 4,21 |  |
MM.16.070.0020.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 5,53 |  |
MM.16.070.0020.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 7,54 |  |
MM.16.070.0020.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 9,35 |  |
MM.16.070.0020.i | - 9 mm, DN80 | m² | 23,61 |  |
MM.16.070.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.070.0030.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 2,88 |  |
MM.16.070.0030.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 3,38 |  |
MM.16.070.0030.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 4,07 |  |
MM.16.070.0030.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 4,80 |  |
MM.16.070.0030.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 5,34 |  |
MM.16.070.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 7,46 |  |
MM.16.070.0030.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 9,15 |  |
MM.16.070.0030.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 11,26 |  |
MM.16.070.0030.i | - 13 mm, oltre DN80 | m² | 28,95 |  |
MM.16.070.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.070.0040.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 6,24 |  |
MM.16.070.0040.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 6,97 |  |
MM.16.070.0040.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 8,23 |  |
MM.16.070.0040.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 10,53 |  |
MM.16.070.0040.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 11,81 |  |
MM.16.070.0040.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 14,54 |  |
MM.16.070.0040.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 18,48 |  |
MM.16.070.0040.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 20,36 |  |
MM.16.070.0040.i | - 19 mm, oltre DN80 | m² | 40,99 |  |
MM.16.070.0050 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.070.0050.a | - 25 x 22 mm - DN15 | m | 11,65 |  |
MM.16.070.0050.b | - 25 x 28 mm - DN20 | m | 12,25 |  |
MM.16.070.0050.c | - 25 x 35 mm - DN25 | m | 13,70 |  |
MM.16.070.0050.d | - 25 x 42 mm - DN32 | m | 17,09 |  |
MM.16.070.0050.e | - 25 x 48 mm - DN40 | m | 19,00 |  |
MM.16.070.0050.f | - 25 x 60 mm - DN50 | m | 22,63 |  |
MM.16.070.0050.g | - 25 x 76 mm - DN65 | m | 31,35 |  |
MM.16.070.0050.h | - 25 x 89 mm - DN80 | m | 38,27 |  |
MM.16.070.0050.i | - 25 mm, oltre DN80 | m² | 53,32 |  |
MM.16.070.0060 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
MM.16.070.0060.a | - 32 x 22 mm - DN15 | m | 14,54 |  |
MM.16.070.0060.b | - 32 x 28 mm - DN20 | m | 15,77 |  |
MM.16.070.0060.c | - 32 x 35 mm - DN25 | m | 17,35 |  |
MM.16.070.0060.d | - 32 x 42 mm - DN32 | m | 21,48 |  |
MM.16.070.0060.e | - 32 x 48 mm - DN40 | m | 23,78 |  |
MM.16.070.0060.f | - 32 x 60 mm - DN50 | m | 27,98 |  |
MM.16.070.0060.g | - 32 x 76 mm - DN65 | m | 35,67 |  |
MM.16.070.0060.h | - 32 x 89 mm - DN80 | m | 39,94 |  |
MM.16.070.0060.i | - 32 mm, oltre DN80 | m² | 62,69 |  |
MM.16.080 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI |  |  |  |
MM.16.080.0010 | Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato. Spessori: |  |  |  |
MM.16.080.0010.a | - sp. 20 mm | m² | 9,25 |  |
MM.16.080.0010.b | - sp. 30 mm | m² | 10,48 |  |
MM.16.080.0010.c | - sp. 40 mm | m² | 10,98 |  |
MM.16.080.0010.d | - sp. 50 mm | m² | 11,81 |  |
MM.16.080.0010.e | - sp. 60 mm | m² | 13,68 |  |
MM.16.080.0020 | Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato. Spessori: |  |  |  |
MM.16.080.0020.a | - sp. 20 mm | m² | 12,75 |  |
MM.16.080.0020.b | - sp. 30 mm | m² | 13,98 |  |
MM.16.080.0020.c | - sp. 40 mm | m² | 14,48 |  |
MM.16.080.0020.d | - sp. 50 mm | m² | 15,31 |  |
MM.16.080.0020.e | - sp. 60 mm | m² | 17,19 |  |
MM.16.080.0030 | Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con polistirolo densità minima 20 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato. Spessori: |  |  |  |
MM.16.080.0030.a | - sp. 20 mm | m² | 1,55 |  |
MM.16.080.0030.b | - sp. 30 mm | m² | 1,75 |  |
MM.16.080.0030.c | - sp. 40 mm | m² | 3,61 |  |
MM.16.080.0030.d | - sp. 50 mm | m² | 5,43 |  |
MM.16.080.0030.e | - sp. 60 mm | m² | 6,56 |  |
MM.16.090 | FINITURE A COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI |  |  |  |
MM.16.090.0010 | Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Tipi di finiture: |  |  |  |
MM.16.090.0010.a | - gusci o lamine in pvc | m² | 3,41 |  |
MM.16.090.0010.b | - lamierino in alluminio 6/10 | m² | 11,91 |  |
MM.16.090.0010.c | - lamierino in alluminio 7/10 | m² | 13,21 |  |
MM.16.090.0010.d | - lamierino in alluminio 8/10 | m² | 14,85 |  |
MM.16.100 | COIBENTAZIONI PER APPARECCHIATURE E COMPONENTI VARI |  |  |  |
MM.16.100.0010 | Scatole in alluminio smontabili con cerniere, coibentate con lo stesso materiale della tubazione relativa. Scatole per: |  |  |  |
MM.16.100.0010.a | - per valvole fino a DN100 | cad | 42,85 |  |
MM.16.100.0010.b | - per valvole oltre DN100 fino a DN200 | cad | 45,35 |  |
MM.16.100.0010.c | - per valvole oltre DN200 | cad | 50,36 |  |
MM.16.100.0010.d | - per pompe | cad | 87,13 |  |
MM.16.100.0020 | Coibentazione per serbatoi con materassino in lana di vetro densità minima 65 kg/m³ su rete metallica zincata e lamierino in alluminio, spessore 0,8 mm, calandrato. Spessori materassino: |  |  |  |
MM.16.100.0020.a | - sp. 40 mm | m² | 63,03 |  |
MM.16.100.0020.b | - sp. 50 mm | m² | 64,23 |  |
MM.16.100.0020.c | - sp. 60 mm | m² | 65,42 |  |
MM.16.100.0020.d | - sp. 80 mm | m² | 67,87 |  |
MM.16.100.0020.e | - sp. 100 mm | m² | 70,29 |  |
MM.16.100.0030 | Coibentazione e barriera vapore per serbatoi con lastra in elastomero espanso a cellule chiuse incollata, materassino in lana di vetro spessore 25 mm su carta alluminio per protezione elastomero e lamierino in alluminio, spessore 0,8 mm, calandrato. Spessori elastomero: |  |  |  |
MM.16.100.0030.a | - sp. 19 mm | m² | 61,69 |  |
MM.16.100.0030.b | - sp. 25 mm | m² | 63,81 |  |
MM.16.100.0030.c | - sp. 32 mm | m² | 66,17 |  |
MM.16.100.0030.d | - sp. 50 mm | m² | 72,58 |  |
MM.16.110 | COMPLETAMENTI PER COIBENTAZIONI |  |  |  |
MM.16.110.0010 | Cavi scaldanti per protezione antigelo di tubazioni, completi di scatole d'alimentazione, giunzioni, derivazioni, terminali, termostato di consenso, nastri adesivi, fascette, raccordi passaggio isolamento, etichette di segnalazione e accessori vari. Grandezze (W/m: resa a 5°C): |  |  |  |
MM.16.110.0010.a | - fino a 10 W/m | kg | 16,91 |  |
MM.16.110.0010.b | - oltre 10 fino a 26 W/m | kg | 21,13 |  |
MM.16.110.0010.c | - oltre 26 fino a 31 W/m | kg | 29,58 |  |