Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.20 - Controsoffitti - Pareti mobili

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.20 | CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI |  |  |  |
1C.20.050 | CONTROSOFFITTI IN GESSO |  |  |  |
1C.20.050.0010 | Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, preverniciati nella parte vista, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: |  |  |  |
1C.20.050.0010.a | - a superficie liscia | m² | 34,07 | 0,27 | 44,94
1C.20.050.0010.b | - a superficie decorata con decori standard | m² | 39,17 | 0,31 | 38,98
1C.20.050.0010.c | - fonoassorbenti | m² | 35,28 | 0,28 | 43,28
1C.20.050.0020 | Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato,con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: |  |  |  |
1C.20.050.0020.a | - a superficie liscia | m² | 37,67 | 0,30 | 44,20
1C.20.050.0020.b | - a superficie decorata, disegno standard | m² | 42,88 | 0,34 | 38,83
1C.20.050.0020.c | - fonoassorbenti | m² | 38,98 | 0,31 | 42,74
1C.20.050.0030 | Controsoffitto in lastre di gesso da cm 70 x 140 circa con giunti sigillati e rasati; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili, eventualmente pendinata. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: |  |  |  |
1C.20.050.0030.a | - lisce spessore 15 mm con bordo armato da 30 mm | m² | 46,63 | 0,37 | 60,74
1C.20.050.0030.b | - lisce spessore 30 mm armate con rete metallica e filo di ferro zincato REI 120 | m² | 55,57 | 0,45 | 50,96
1C.20.050.0040 | Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: |  |  |  |
1C.20.050.0040.a | - spessore 15 mm | m² | 37,72 | 0,30 | 63,91
1C.20.050.0040.b | - spessore 30 mm | m² | 41,65 | 0,33 | 58,36
1C.20.050.0050 | Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 38,30 | 0,31 | 65,37
1C.20.100 | CONTROSOFFITTI IN FIBRA MINERALE |  |  |  |
1C.20.100.0010 | Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a decoro fessurato, bianco, spessore 15 - 17 mm, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: |  |  |  |
1C.20.100.0010.a | - 600 x 600 mm e 600x1200 mm a bordi diritti, orditura a vista | m² | 33,84 | 0,27 | 44,38
1C.20.100.0010.b | - 600 x 600 mm a bordi disegnati, orditura seminascosta | m² | 37,88 | 0,30 | 39,65
1C.20.100.0020 | Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente granulata, fonoassorbente, colore bianco, spessore 15 - 17 mm con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: |  |  |  |
1C.20.100.0020.a | - 600 x 600 mm a bordi diritti, orditura a vista | m² | 37,77 | 0,30 | 39,76
1C.20.100.0020.b | - 600 x 600 mm a bordi risegati, orditura seminascosta | m² | 40,35 | 0,32 | 37,22
1C.20.100.0020.c | - 600 x 1200 mm a bordi diritti, orditura a vista | m² | 36,78 | 0,30 | 40,83
1C.20.100.0020.d | - 600 x 1200 mm a bordi risegati, orditura seminascosta | m² | 39,36 | 0,32 | 38,16
1C.20.150 | CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO |  |  |  |
1C.20.150.0010 | Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: |  |  |  |
1C.20.150.0010.a | - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista; | m² | 38,44 | 0,31 | 39,07
1C.20.150.0010.b | - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W;orditura a vista; | m² | 42,57 | 0,34 | 35,28
1C.20.150.0020 | Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm; il pannello ha più elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: |  |  |  |
1C.20.150.0020.a | - 600 x 600 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista; | m² | 42,57 | 0,34 | 35,28
1C.20.150.0020.b | - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W;orditura a vista; | m² | 47,81 | 0,38 | 31,41
1C.20.150.0030 | Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m². L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato e preverniciato. È compresa la fornitura e la posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, le pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 86,40 | 0,69 | 17,38
1C.20.150.0040 | Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, dimensioni 600 x 1200 mm - spessore 40 mm; finitura: lato a vista rivestito da velo vetro minerale armato con rete in fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0 (bianco) e A1 (colorato), orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 53,78 | 0,43 | 27,93
1C.20.150.0050 | Sovrapprezzo al controsoffitto di cui all'articolo 1C.20.150.0040 per la formazione di un sistema antisollevamento composto da clips in acciaio blocca pannelli e raccordi in acciaio per i profili intermedi dell'orditura di sostegno. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e la certificazione del controsoffitto in classe 2A secondo la norma EN 13964 | m² | 19,85 | 0,16 | 5,99
1C.20.150.0060 | Controsoffitto acustico con pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm; finitura: lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni: |  |  |  |
1C.20.150.0060.a | - 600 x 600 mm | m² | 56,94 | 0,46 | 26,38
1C.20.150.0060.b | - 1200 x 600 mm | m² | 55,96 | 0,45 | 26,84
1C.20.150.0060.l | - 600 x 600 mm | m² | 56,94 | 0,46 | 26,38
1C.20.200 | CONTROSOFFITTI IN DOGHE ALLUMINIO |  |  |  |
1C.20.200.0010 | Controsoffitto in doghe di alluminio a bordi arrotondati spessore 5/10 mm, dimensioni 85 x 15 mm, passo 100, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe: |  |  |  |
1C.20.200.0010.a | - a scuretto aperto | m² | 35,74 | 0,29 | 42,54
1C.20.200.0010.b | - con doghe a scuretto chiuso | m² | 36,92 | 0,30 | 40,68
1C.20.200.0020 | Controsoffitto in doghe nervate in alluminio a bordo arrotondato, spessore 5/10 mm, dimensioni 85 x 15 mm, passo 100, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato adeguatamente pendinati. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe: |  |  |  |
1C.20.200.0020.a | - nervate a scuretto aperto | m² | 39,16 | 0,31 | 38,35
1C.20.200.0020.b | - nervate a scuretto chiuso | m² | 42,26 | 0,34 | 35,54
1C.20.200.0030 | Controsoffitto in doghe di alluminio a bordo squadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni 90 x 20 mm, passo 100, preverniciate colore bianco, scuretto chiuso, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 40,33 | 0,32 | 42,99
1C.20.200.0040 | Controsoffitto in doghe di alluminio a bordo squadrato, spessore 5/10 mm, passo 150 mm, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato , con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe: |  |  |  |
1C.20.200.0040.a | - 130 x 14 mm, a scuretto aperto | m² | 33,08 | 0,27 | 45,40
1C.20.200.0040.b | - 150/140 x 20 mm, a scuretto chiuso | m² | 36,36 | 0,29 | 41,52
1C.20.200.0050 | Controsoffitto in doghe di alluminio a bordo squadrato, spessore 5/10 mm, passo 200 mm, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato con adeguata pendinatura e completa di accessori. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe: |  |  |  |
1C.20.200.0050.a | - 180 x 14 mm, a scuretto aperto | m² | 32,81 | 0,26 | 45,77
1C.20.200.0050.b | - 200 x 20 mm, a scuretto chiuso | m² | 35,23 | 0,28 | 42,63
1C.20.200.0060 | Sovrapprezzo ai controsoffitti per doghe in alluminio forate. | m² | 2,87 | 0,02 |
1C.20.250 | CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO |  |  |  |
1C.20.250.0010 | Controsoffitti in pannelli di alluminio spessore 5/10 mm, dimensioni 600 x 600 x 15 mm, preverniciati, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti e intermedi con adeguata pendinatura, completa di accessori, preverniciata nella parte a vista. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: |  |  |  |
1C.20.250.0010.a | - colore bianco | m² | 42,75 | 0,34 | 35,13
1C.20.250.0010.b | - colori metallizzati | m² | 46,34 | 0,37 | 32,41
1C.20.250.0020 | Sovrapprezzo ai controsoffitti per pannelli forati. | m² | 2,54 | 0,02 |
1C.20.250.0030 | Sovrapprezzo ai controsoffitti per tessuto non tessuto incollato. | m² | 6,15 | 0,05 |
1C.20.300 | CONTROSOFFITTI GRIGLIATI |  |  |  |
1C.20.300.0010 | Controsoffitto in pannelli grigliati di alluminio da 600 x 600 mm, costituiti da profili ad U spessore 5/10 mm, base 10 mm, altezza variabile, preverniciati colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: |  |  |  |
1C.20.300.0010.a | - maglia 50 x 50 mm, altezza 30 mm | m² | 76,90 | 0,62 | 19,53
1C.20.300.0010.b | - maglia 60 x 60 mm, altezza 30 mm | m² | 66,33 | 0,53 | 22,64
1C.20.300.0010.c | - maglia 75 x 75 mm, altezza 30 mm | m² | 57,49 | 0,46 | 26,12
1C.20.300.0010.d | - maglia 86 x 86 mm, altezza 40 mm | m² | 58,00 | 0,47 | 25,89
1C.20.300.0010.e | - maglia 100 x 100 mm, altezza 40 mm | m² | 54,53 | 0,44 | 27,55
1C.20.300.0010.f | - maglia 120 x 120 mm, altezza 50 mm | m² | 53,89 | 0,43 | 27,87
1C.20.300.0010.g | - maglia 150 x 150 mm, altezza 50 mm | m² | 47,35 | 0,38 | 31,72
1C.20.300.0010.h | - maglia 200 x 200 mm, altezza 60 mm | m² | 44,19 | 0,36 | 33,99
1C.20.350 | CONTROSOFFITTI IN DOGHE PVC |  |  |  |
1C.20.350.0010 | Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate con isolante incorporato e cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 28,39 | 0,23 | 40,67
1C.20.350.0020 | Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti, con cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 33,57 | 0,27 | 34,40
1C.20.400 | FINITURE PER CONTROSOFFITTI |  |  |  |
1C.20.400.0010 | Cornice perimetrale in acciaio preverniciato (la relativa incidenza è già prevista nei prezzi in opera di tutti i controsoffitti): |  |  |  |
1C.20.400.0010.a | - con profilo a L | m | 2,55 | 0,02 | 46,67
1C.20.400.0010.b | - con profilo a doppia L | m | 2,88 | 0,02 | 41,32
1C.20.400.0010.c | - con profilo a F | m | 5,06 | 0,04 | 23,52
1C.20.400.0010.d | - con profilo a C | m | 3,16 | 0,03 | 37,66
1C.20.400.0020 | Formazione di velette di raccordo fra controsoffitto e pareti vetrate in cartongesso, h 10 ÷ 20 cm, comprensivo di stuccatura e tinteggiatura. | m | 69,21 | 0,56 | 57,22
1C.20.500 | PARETI MOBILI |  |  |  |
1C.20.500.0050 | Pareti mobili, spessore 60 mm, formate da pannelli realizzati con doppia pannellatura da 8 - 10 mm di spessore in truciolare o altro supporto (medium density - masonite), rivestimento in laminato plastico melaminico antigraffio da 0,9 mm e strato interno in lana minerale; struttura portante costituita da corrente superiore in acciaio zincato, altezza 50 mm, con guarnizione in PVC per compensazioni di dislivelli; zoccolo in acciaio zincato rivestito in skin - plate, altezza 100 mm; montanti in acciaio zincato con guarnizioni in PVC; cornice perimetrale con profilati di alluminio anodizzato colore naturale. In opera, comprese tutte le assistenze murarie. Misura minima del modulo pari a 3,00 m² |  |  |  |
1C.20.500.0050.a | - pannelli ciechi | m² | 107,74 | 0,87 | 28,25
1C.20.500.0050.b | - pannelli vetrati per 2/3 con cristallo float incolore da 5 mm, compreso | m² | 119,17 | 0,96 | 29,52
1C.20.500.0050.c | - pannelli vetrati per 1/3 con cristallo float incolore da 5 mm, compreso | m² | 113,40 | 0,91 | 29,37
1C.20.500.0050.d | - pannelli con porta a battente, spessore 45 mm, vetrata per 2/3 con cristallo float incolore da 5 mm, compreso, con profili di alluminio anodizzato colore naturale, | m² | 263,53 | 2,12 | 36,88
1C.20.500.0050.e | - pannelli con porta a battente cieco tamburato in legno, rivestito con laminato plastico melaminico e massello perimetrale in legno duro | m² | 260,93 | 2,10 | 35,52
1C.20.500.0100 | Pareti mobili, spessore 60 mm, formate da pannelli realizzati con doppia pannellatura da 8-10 mm di spessore in truciolare o altro supporto (medium density - masonite), rivestimento in laminato plastico melaminico antigraffio da 0,9 mm e strato interno in lana minerale; struttura portante costituita da corrente superiore in acciaio zincato, altezza 50 mm, con guarnizione in PVC per compensazioni di dislivelli; zoccolo in acciaio zincato rivestito in skin - plate altezza 100 mm; montanti intermedi in acciaio zincato con guarnizioni in PVC; scuretto di 6 mm circa tra i pannelli. In opera, comprese tutte le assistenze murarie. Misura minima del modulo pari a 3,00 m² |  |  |  |
1C.20.500.0100.a | - pannelli ciechi | m² | 159,08 | 1,28 | 36,15
1C.20.500.0100.b | - pannelli vetrati per 2/3 con cristallo float incolore da 5 mm, compreso | m² | 158,36 | 1,27 | 39,31
1C.20.500.0100.c | - pannelli vetrati per 1/3 con cristallo float incolore da 5 mm, compreso | m² | 159,79 | 1,28 | 37,47
1C.20.500.0100.d | - pannelli con porta a battente, spessore 45 mm, vetrata per 2/3 con cristallo float incolore da 5 mm, compreso, con profili di alluminio anodizzato colore naturale | m² | 263,44 | 2,12 | 36,89
1C.20.500.0100.e | - pannelli con porta a battente cieco tamburato in legno, rivestito con laminato plastico melaminico e massello perimetrale in legno duro | m² | 260,93 | 2,10 | 35,52
1C.20.500.0150 | Pareti mobili, spessore 100 mm, formate da pannelli realizzati con doppia pannellatura da 12-18 mm di spessore in truciolare con rivestimento in melaminico nobilitato bordato, con profilo ad omega di finitura e strato interno in lana minerale; struttura portante in profilati di acciaio zincato costituita da montanti a sezione rettangolare 50 x 25 mm dotati di livellatori di base e pressori di controspinta superiore per compensazione di dislivelli; traverse di collegamento ad U da 50 x 25 mm; canaline ad U da 50 x 25 mm a soffitto e a pavimento; copriscuretti in PVC. In opera, comprese tutte le assistenze murarie. Misura minima del modulo pari a 3,00 m² |  |  |  |
1C.20.500.0150.a | - pannelli ciechi | m² | 99,55 | 0,80 | 30,58
1C.20.500.0150.b | - pannelli vetrati per 2/3 con cristallo float incolore da 5 mm, compreso | m² | 107,18 | 0,86 | 36,05
1C.20.500.0150.c | - pannelli vetrati per 1/3 con cristallo float incolore da 5 mm, compreso | m² | 102,57 | 0,82 | 31,99
1C.20.500.0150.d | - pannelli con parte centrale vetrata con cristallo float incolore da 5 mm, compreso | m² | 107,71 | 0,87 | 31,52
1C.20.500.0150.e | - pannelli con porta a battente, vetrata per 2/3 con cristallo float incolore da 5 mm, compreso, con profili di alluminio anodizzato colore naturale. | m² | 229,05 | 1,84 | 38,15
1C.20.500.0150.f | - pannelli con porta a battente cieco tamburato in legno, rivestito con laminato plastico melaminico e massello perimetrale in legno duro | m² | 225,08 | 1,81 | 36,16
1C.20.690 | SAGGI PER VERIFICHE |  |  |  |
1C.20.690.0010 | Esecuzione di saggio su controsoffitto di qualsiasi tipo (gesso, legno, arelle, nervometal, graticcio ecc) ed a qualsiasi piano, atto ad accertare la natura e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione di un foro passante nell'elemento esaminato, di dimensioni medie cm 40x40, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso l'utilizzo di piani di lavoro o trabatelli, il successivo ripristino allo stato iniziale sia del plafone che delle finiture superficiali, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, sia verticali che orizzontali, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti. | cad | 55,92 | 0,90 | 68,58
1C.20.700 | RIPRISTINI CONTROSOFFITTI |  |  |  |
1C.20.700.0010 | Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 3,44 | 0,03 | 80,23
1C.20.700.0020 | Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |  |
1C.20.700.0020.a | - con pannelli lisci | m² | 15,92 | 0,13 | 36,08
1C.20.700.0020.b | - con pannelli a superficie decorata | m² | 20,87 | 0,17 | 26,57
1C.20.700.0020.c | - con pannelli a superficie microforata | m² | 16,98 | 0,14 | 32,65
1C.20.700.0030 | Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |  |
1C.20.700.0030.a | - pannelli a bordi diritti | m² | 15,85 | 0,13 | 34,98
1C.20.700.0030.b | - pannelli a bordi smussati | m² | 19,89 | 0,16 | 27,88
1C.20.700.0040 | Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di roccia per isolamento acustico, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |  |
1C.20.700.0040.a | - pannelli 600x600 mm, verniciato, spessore 25 mm | m² | 20,45 | 0,16 | 27,11
1C.20.700.0040.b | - pannelli 600x600 mm, preimpresso, spessore 25 mm | m² | 24,58 | 0,20 | 22,56
1C.20.700.0040.c | - pannelli 600x600 mm, verniciato, spessore 40 mm | m² | 24,58 | 0,20 | 22,56
1C.20.700.0040.d | - pannelli 600x600 mm, preimpresso, spessore 40 mm | m² | 29,82 | 0,24 | 18,59
1C.20.700.0050 | Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |  |
1C.20.700.0050.a | - doghe passo 100 a scuretto aperto, lisce | m² | 20,25 | 0,16 | 27,38
1C.20.700.0050.b | - doghe passo 100 a scuretto chiuso, lisce | m² | 21,99 | 0,18 | 25,21
1C.20.700.0050.c | - doghe passo 100 a scuretto aperto, nervate | m² | 24,22 | 0,19 | 22,89
1C.20.700.0050.d | - doghe passo 100 a scuretto chiuso, nervate | m² | 27,57 | 0,22 | 20,84
1C.20.700.0060 | Rimozione parziale di profili, traversini, compresi accessori di fissaggio, di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 2,75 | 0,02 | 80,36
1C.20.700.0070 | Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti con profili portanti e secondari e relativi accessori di fissaggio. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 3,72 | 0,03 | 63,98