Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MU.05 - Materiali segnaletica stradale

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MU.05 | MATERIALI SEGNALETICA STRADALE |  |  |  |
MU.05.010 | PITTURE STRADALI |  |  |  |
MU.05.010.0010 | Pittura spartitraffico ecologica rifrangente, gialla | kg | 1,53 |  |
MU.05.010.0020 | Bicomponente plastico a freddo di qualsiasi colore, comprese microsfere ed additivo | kg | 2,48 |  |
MU.05.150 | SEGNALETICA VERTICALE |  |  |  |
MU.05.150.0010 | Pannello rettangolare o quadrato su supporto in alluminio estruso; compresi elementi di fissaggio al sostegno: |  |  |  |
MU.05.150.0010.a | - in pellicola di classe 1 | m² | 182,72 |  |
MU.05.150.0010.b | - in pellicola di classe 2 | m² | 213,80 |  |
MU.05.150.0050 | Pannello rettangolare o quadrato su supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; compreso elementi di fissaggio al sostegno: |  |  |  |
MU.05.150.0050.a | - in pellicola di classe 1 | m² | 172,78 |  |
MU.05.150.0050.b | - in pellicola di classe 2 | m² | 208,82 |  |
MU.05.180 | SEGNALETICA ELETTRONICA A LED |  |  |  |
MU.05.180.0010 | Misuratore di velocità a sensore radar interno, con display luminoso a 3 caratteri numerici. Adatto per applicazioni fisse o provvisorie, con pannelo frontale in alluminio 25/10 di mm 960x650x220, con pellicola in classe 2 ad alta rifragenza colore giallo. Dotato di software con memoria non inferiore ad 1 MB per la registrazione dei dati. funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V. Completo di sostegno pieghevole in acciaio zincato e di palo da 60 mm e lunghezza 1,5 m. | cad | 5.966,40 |  |
MU.05.180.0030 | Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di accumulatore di riserva, caricabatterie e attacco universale per pali da diam 60 a 180 mm: |  |  |  |
MU.05.180.0030.a | - con display luminoso a 2 caratteri numerici, rilevazione velocità da 5 a 99 km/h, dimensione contenitore mm 580x750x120 | cad | 8.750,72 |  |
MU.05.180.0030.b | - con display luminoso a 3 caratteri numerici, rilevazione velocità da 5 a 250 km/h, dimensione contenitore mm 580x950x120 | cad | 9.508,95 |  |
MU.05.180.0050 | Impianto seguenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led, potenza totale di 2000 Lux, lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo precablato da 20 m e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 proiettori: |  |  |  |
MU.05.180.0050.a | - funzionamento a 12 V | cad | 1.988,80 |  |
MU.05.180.0050.b | - funzionamento a 12/230 V | cad | 2.311,98 |  |
MU.05.180.0100 | Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, perimetro della figura formato da un numero variabile (da 26 a 52 circa) di Led, potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con pannelli fotovoltaici o riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65; l'accensione è automatica. Completo di staffe di ancoraggio, nei tipi: |  |  |  |
MU.05.180.0100.a | - triangolari lato 90 cm e quadrati 60x60 cm, a 12 V | m² | 2.361,70 |  |
MU.05.180.0100.b | - a disco Ø 90 cm e quadrati 90x90 cm, a 12 V | m² | 1.615,90 |  |
MU.05.180.0100.c | - a disco Ø 60 cm, a 12 V | m² | 2.684,88 |  |
MU.05.180.0100.d | - maggior costo per riduttore di tensione da 230 a 12 V | cad | 285,89 |  |
MU.05.180.0150 | Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con pannello solare a cellule di silicio monocristallino ad alta efficienza. Dotato di regolatore di carica con circuito salva batterie, ripristino uso batterie e protezione dai sovraccarichi; batteria a tampone di potenza adeguata al modello, accensione automatica o manuale; completo di quadro in vetroresina IP 65 e staffe di montaggio: |  |  |  |
MU.05.180.0150.a | - impianto da 55 W | cad | 2.175,25 |  |
MU.05.180.0170 | Impianto di alimentazione solare con potenza 5-10 watt, con pannello solare a cellule silicee pluricristalline a 12 volts in corrente continua. Dotato di scheda elettronica per caricamento energia, lampeggio ed accensione crepuscolare. Accumulatore ermetico da 27 Ah. Completo di contenitore in plastica, supporti in acciaio inox per fissaggio al sostegno, sostegno tubolare zincato diam. 60 o 90 mm, altezza 4,50 m. | cad | 1.404,59 |  |
MU.05.200 | RALLENTATORI |  |  |  |
MU.05.200.0020 | Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi: |  |  |  |
MU.05.200.0020.a | - modulo di lunghezza 60 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 3 cm | m | 105,38 |  |
MU.05.200.0020.b | - modulo di lunghezza 90 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 5 cm | m | 161,68 |  |
MU.05.200.0020.c | - modulo di lunghezza 120 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 7 cm | m | 292,85 |  |
MU.05.210 | DELINEATORI |  |  |  |
MU.05.210.0010 | Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, comprensivi di solido sistema di fissaggio alla pavimentazione tale da impedire lo spostamento e il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. La larghezza sarà compresa fra i 15 e i 30 cm, l'altezza tra i 3 e 10 cm, con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I cordoli saranno inoltre completi di delineatore rifrangente di corsia, di attacchi per i medesimi e di quant'altro necessario per la messa in opera del manufatto. | m | 127,07 |  |
MU.05.220 | SOSTEGNI E SBRACCI |  |  |  |
MU.05.220.0010 | Sbraccio semaforico, in acciaio zincato, completo di staffe e di elementi di fissaggio, di qualsiasi forma e tipo. | kg | 5,17 |  |
MU.05.220.0060 | Sostegni tubolari in acciaio zincato: |  |  |  |
MU.05.220.0060.a | - diametro 60 mm | m | 8,26 |  |
MU.05.220.0060.b | - diametro 90 mm | m | 12,41 |  |
MU.05.250 | MATERIALI SEGNALETICI E ACCESSORI |  |  |  |
MU.05.250.0050 | Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, di tipo omologato o autorizzato dal Min. dei LL.PP., con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto dal codice della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio. | cad | 12,16 |  |
MU.05.250.0100 | Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urti accidentali e la durata nel tempo delle proprie caratteristiche: |  |  |  |
MU.05.250.0100.a | - diametro 60 cm | cad | 88,07 |  |
MU.05.250.0100.b | - diametro 90 cm | cad | 114,66 |  |
MU.05.250.0150 | Cartello in alluminio dim. 60x40 cm, spess. 10/10, con spigoli arrotondati, con l'indicazione "Comune di Milano Passo Carrabile" ed il simbolo divieto di sosta, nonchè ogni altra opportuna indicazione prevista dai regolamenti e norme tecniche vigenti. | cad | 7,08 |  |