Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.10 - Materiali - Isolamenti termici e acustici

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.10 | MATERIALI ISOLANTI |  |  |  |
MC.10.010 | ISOLANTI SCIOLTI |  |  |  |
MC.10.010.0010 | Isolanti in granuli o perle: |  |  |  |
MC.10.010.0010.a | - argilla espansa granulometria 8 ÷20 mm | m³ | 97,45 |  |
MC.10.010.0010.b | - vermiculite espansa granulometria 8 ÷12 mm | m³ | 82,63 |  |
MC.10.010.0010.c | - perlite, granulometria 1÷5 mm, in sacchi da 100 l | m³ | 149,16 |  |
MC.10.010.0030 | Granulato di sughero: |  |  |  |
MC.10.010.0030.a | - naturale, densità 100 ÷ 110 kg/m³ | m³ | 110,29 |  |
MC.10.010.0030.b | - espanso, densità 60 ÷ 70 kg/m³ | m³ | 104,63 |  |
MC.10.050 | ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE |  |  |  |
MC.10.050.0010 | Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superficie superiore con velo vetro bitumato e inferiore con velo vetro saturato per isolamento termico dell'estradosso delle falde; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0010.a | - 30 mm | m² | 5,91 |  |
MC.10.050.0010.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,33 |  |
MC.10.050.0020 | Pannello di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestito sulle due facce con cartoncino monobitumato; per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura. Conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 110; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0020.a | - 20 mm | m² | 3,31 |  |
MC.10.050.0020.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,16 |  |
MC.10.050.0030 | Pannello di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, con rivestimento laminglass permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, dotato di listelli di legno incorporati nella schiuma; per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura. Conduttività termica W/mK 0,029; conformi alla norma UNI EN 13165. Spessore 50 mm | m² | 11,12 |  |
MC.10.050.0040 | Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0040.c | - a bordi battentati o ad incastro- 30 mm | m² | 4,72 |  |
MC.10.050.0040.d | - a bordi battentati o ad incastro - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,58 |  |
MC.10.050.0050 | Pannelli preformati in polistirene espanso stampato per termocompressione, con estradosso sagomato per la microventilazione sottomanto per tegole e coppi. Conforme alla Norma UNI EN 16163, Classe 150 RF, con reazione al fuoco in Euroclasse E, con marcatura CE, nei tipi e spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0050.a | - per coppi, 60 mm (medio) | m² | 11,75 |  |
MC.10.050.0050.b | - per tegole, 50 mm | m² | 7,39 |  |
MC.10.050.0050.c | - per tegole, ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,34 |  |
MC.10.050.0060 | Pannello prefabbricato in polistirene espanso estruso per la coibentazione e ventilazione di tetti a falde. Costituito da una lastra di polistirene, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica dichiarata W/mK 0,033, resistenza a compressione kPa 100, a norma UNI EN 13163, con marcatura CE, prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0060.a | - 50 mm | m² | 22,19 |  |
MC.10.050.0060.b | - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,76 |  |
MC.10.050.0070 | Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente con resine termoindurenti; conduttività termica W/mK 0,037; resistenza alla compressione 40 kPa; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura. Negli spessori e tipi: |  |  |  |
MC.10.050.0070.a | - 40 mm, pannello nudo, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0 | m² | 6,57 |  |
MC.10.050.0070.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 1,56 |  |
MC.10.050.0070.c | - 40 mm, pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene, reazione al fuoco Euroclasse F | m² | 8,21 |  |
MC.10.050.0070.d | - per ogni cm in più | m² x cm | 1,44 |  |
MC.10.050.0080 | Pannelli in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0080.a | - 40 mm | m² | 5,74 |  |
MC.10.050.0080.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,44 |  |
MC.10.050.0090 | Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; conduttività termica W/mK 0,097 per spessore 25 mm (variabile in relazione allo spessore), resistenza alla compressione kPa 440 per spessore di 25 mm (variabile in relazione allo spessore); reazione al fuoco Classe 1; secondo norma UNI EN 13168; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0090.a | - 15 mm | m² | 9,20 |  |
MC.10.050.0090.b | - per ogni 5 mm in più | m² x cm | 1,45 |  |
MC.10.050.0100 | Pannelli a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile. Per spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0100.a | - 20 mm | m² | 4,17 |  |
MC.10.050.0100.b | - per ogni 5 mm in più | m² x cm | 0,80 |  |
MC.10.050.0110 | Pannello formato da due strati di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ciascuno di spessore 5 mm, con interposto uno strato di polistirene espanso, negli spessori |  |  |  |
MC.10.050.0110.a | - 25 mm (5+15+5 mm) | m² | 9,15 |  |
MC.10.050.0110.b | - 35 mm (5+25+5 mm) | m² | 11,13 |  |
MC.10.050.0110.c | - 50 mm (5+40+5 mm) | m² | 14,25 |  |
MC.10.050.0110.d | - 75 mm (5+65+5 mm) | m² | 19,34 |  |
MC.10.050.0120 | Pannello prefabbricato in schiuma rigida di poliuretano espanso a cellule chiuse, per la coibentazione e ventilazione di tetti a falde. Costituito da una lastra di poliuretano, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica dichiarata W/mK 0,026, resistenza a compressione 100 kPa, a norma UNI EN 13165, prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0120.a | - 50 mm | m² | 23,00 |  |
MC.10.050.0120.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,87 |  |
MC.10.050.0130 | Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0130.a | - 25 mm (5+15+5 mm) | m² | 7,40 |  |
MC.10.050.0130.b | - 35 mm (5+25+5 mm) | m² | 8,57 |  |
MC.10.050.0130.c | - 50 mm (5+40+5 mm) | m² | 10,81 |  |
MC.10.050.0130.d | - 75 mm (5+65+5 mm) | m² | 15,04 |  |
MC.10.100 | ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE |  |  |  |
MC.10.100.0010 | Pannello costituito da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.100.0010.a | - 20 mm | m² | 6,00 |  |
MC.10.100.0010.b | - 30 mm | m² | 7,23 |  |
MC.10.100.0010.c | - 40 mm | m² | 8,73 |  |
MC.10.100.0010.d | - 50 mm | m² | 9,88 |  |
MC.10.100.0010.e | - 75 mm | m² | 14,17 |  |
MC.10.100.0040 | Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori: |  |  |  |
MC.10.100.0040.a | - a bordi battentati - 30 mm | m² | 5,70 |  |
MC.10.100.0040.b | - a bordi battentati - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,90 |  |
MC.10.100.0050 | Lastre in polistirene espanso stampato per termocompressione, superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE: |  |  |  |
MC.10.100.0050.a | - Classe 150 RF - a bordi battentati - spess. 28 mm | m² | 8,88 |  |
MC.10.100.0050.b | - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,27 |  |
MC.10.100.0080 | Pannelli in lana di vetro idrorepellente trattata con resine termoindurenti. Conduttività termica W/mK 0,037, resistenza alla compressione kPa 50; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi: |  |  |  |
MC.10.100.0080.a | - 50 mm, pannello nudo, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0; | m² | 9,14 |  |
MC.10.100.0080.b | - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,82 |  |
MC.10.100.0080.c | - 50 mm, pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene, reazione al fuoco Euroclasse F; | m² | 10,08 |  |
MC.10.100.0080.d | - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,88 |  |
MC.10.100.0100 | Pannelli preaccoppiati battentati formati da un pannello spessore 20 mm a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile; e da una lastra di polistirene espanso sinterizzato, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori: |  |  |  |
MC.10.100.0100.a | - 40 mm = 20 mm perlite + 20 mm polistirene | m² | 8,51 |  |
MC.10.100.0100.b | - ogni 10 mm in più di polistirene | m² x cm | 0,88 |  |
MC.10.100.0110 | Pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.100.0110.a | - 35 mm (5+25+5 mm) | m² | 20,33 |  |
MC.10.100.0110.b | - 50 mm (5+40+5 mm) | m² | 23,85 |  |
MC.10.100.0110.c | - 75 mm (5+65+5 mm) | m² | 35,93 |  |
MC.10.100.0120 | Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.100.0120.a | - 40 mm | m² | 21,88 |  |
MC.10.100.0120.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 5,47 |  |
MC.10.100.0130 | Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.100.0130.a | - 40 mm | m² | 28,59 |  |
MC.10.100.0130.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 7,15 |  |
MC.10.100.0150 | Rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, superiore membrana bitume-polimero plastomerica del tipo: |  |  |  |
MC.10.100.0150.a | - armata con velo vetro, spessore 2 mm | m² | 7,30 |  |
MC.10.100.0150.b | - armata con velo vetro, spessore 3 mm | m² | 7,78 |  |
MC.10.100.0150.c | - armata con poliestere, spessore 3 mm | m² | 8,45 |  |
MC.10.100.0150.d | - armata con poliestere, spessore 4 mm | m² | 8,97 |  |
MC.10.100.0150.e | - armata con velo vetro, ardesiata, spessore 3,5 mm | m² | 8,12 |  |
MC.10.100.0150.f | - armata con poliestere, ardesiata, spessore 3,5 mm | m² | 8,64 |  |
MC.10.100.0150.g | Sovrapprezzo ai rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti per ogni 10 mm in più di isolante, oltre i 30 mm base. | m² x cm | 1,35 |  |
MC.10.150 | ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI |  |  |  |
MC.10.150.0030 | Feltri di lana di vetro idrorepellente trattata con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Per isolamento termico di sottotetti non praticabili; negli spessori e tipi: |  |  |  |
MC.10.150.0030.a | - 50 mm, feltro nudo, reazione al fuoco Euroclasse A1 | m² | 1,98 |  |
MC.10.150.0030.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,31 |  |
MC.10.150.0030.c | - 50 mm, con barriera al vapore su una faccia, costituita da carta kraft, reazione al fuoco Euroclasse F | m² | 2,07 |  |
MC.10.150.0030.d | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,31 |  |
MC.10.150.0050 | Materassino in lana di roccia trapuntato su carta kraft politenata, per isolamento sottotetti non praticabili, conduttività termica W/mK 0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0050.a | - 50 mm | m² | 2,02 |  |
MC.10.150.0050.b | - 60 mm | m² | 2,42 |  |
MC.10.150.0050.c | - 80 mm | m² | 3,08 |  |
MC.10.150.0050.d | - 100 mm | m² | 3,74 |  |
MC.10.150.0060 | Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0060.a | - 80 mm | m² | 6,79 |  |
MC.10.150.0060.b | - per ogni 20 mm in più | m² x cm | 1,94 |  |
MC.10.150.0070 | Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0070.a | - 30 mm | m² | 2,48 |  |
MC.10.150.0070.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,80 |  |
MC.10.150.0080 | Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0080.d | - a bordi battentati - 30 mm | m² | 4,72 |  |
MC.10.150.0080.e | - a bordi battentati - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,58 |  |
MC.10.150.0090 | Feltro di lana di vetro in rotoli, rivestito su una faccia con carta kraft, e sull'altra e sui bordi con un velo tecnico in polipropilene, per isolamento di intradossi di falde. Conduttività termica W/mK 0,040, reazione al fuoco Euroclasse F, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0090.a | - 100 mm | m² | 5,91 |  |
MC.10.150.0090.b | - 200 mm | m² | 11,28 |  |
MC.10.150.0100 | Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito su un lato da un pannello in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0100.a | - 30 mm (10+20 mm) | m² | 7,15 |  |
MC.10.150.0100.b | - 40 mm (10+30 mm) | m² | 8,57 |  |
MC.10.150.0100.c | - 50 mm (10+40 mm) | m² | 9,79 |  |
MC.10.150.0100.d | - 75 mm (10+65 mm) | m² | 13,83 |  |
MC.10.200 | ISOLAMENTO TERMICO SOLAI SU ZONE NON RISCALDATE |  |  |  |
MC.10.200.0050 | Pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, adatti all'isolamento termico dell'intradosso dei solai su porticati o zone non riscaldate. Conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.200.0050.a | - 30 mm | m² | 5,17 |  |
MC.10.200.0050.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,62 |  |
MC.10.200.0060 | Pannelli in lana di vetro con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,037, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2, con marcatura CE, per isolamento termico all'intradosso dei solai su porticati o zone non riscaldate. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.200.0060.a | - 30 mm | m² | 8,55 |  |
MC.10.200.0060.b | - 40 mm | m² | 10,68 |  |
MC.10.200.0060.c | - 50 mm | m² | 12,80 |  |
MC.10.200.0060.d | - 60 mm | m² | 17,08 |  |
MC.10.200.0080 | Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.200.0080.a | - 50 mm | m² | 37,29 |  |
MC.10.200.0080.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 9,33 |  |
MC.10.200.0100 | Lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi. Prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Nei tipi: |  |  |  |
MC.10.200.0100.a | - 500 kPa - spessore 30 mm | m² | 10,41 |  |
MC.10.200.0100.b | - 500 kPa - ogni 10 mm di spessore in più | m² x cm | 3,48 |  |
MC.10.200.0100.c | - 600 kPa - spessore 30 mm | m² | 11,67 |  |
MC.10.200.0100.d | - 600 kPa - ogni 10 mm di spessore in più | m² x cm | 3,89 |  |
MC.10.200.0100.e | - 650 kPa - spessore 30 mm | m² | 12,93 |  |
MC.10.200.0100.f | - 650 kPa - ogni 10 mm di spessore in più | m² x cm | 4,31 |  |
MC.10.200.0110 | Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato, per isolamento termico solai e murature; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.200.0110.a | - 20 mm | m² | 4,31 |  |
MC.10.200.0110.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,23 |  |
MC.10.250 | ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE |  |  |  |
MC.10.250.0010 | Pannello autoportante a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente trattata con resine termoindurenti, con barriera al vapore in carta kraft-alluminio retinata su una faccia e velo di vetro sull'altra, per isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.250.0010.a | - 40 mm | m² | 7,39 |  |
MC.10.250.0010.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,65 |  |
MC.10.250.0020 | Pannello autoportante in lana di vetro idrorepellente trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; per isolamento intercapedini perimetrali; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse F, con marcatura CE; negli spessori e tipi: |  |  |  |
MC.10.250.0020.a | - 40 mm, conduttività termica W/mK 0,035 | m² | 3,86 |  |
MC.10.250.0020.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,84 |  |
MC.10.250.0020.c | - 40 mm, conduttività termica W/mK 0,032 | m² | 5,91 |  |
MC.10.250.0020.d | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,32 |  |
MC.10.250.0025 | Pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente trattata con resine termoindurenti, con barriera al vapore in carta kraft-alluminio retinata su una faccia e velo di vetro sull'altra; conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse F, con marcatura CE. negli spessori e tipi: |  |  |  |
MC.10.250.0025.a | - 50 mm | m² | 7,33 |  |
MC.10.250.0025.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,14 |  |
MC.10.250.0040 | Pannello rigido in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento intercapedini perimetrali e divisorie e contropareti isolanti con struttura metallica, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.250.0040.a | - 30 mm | m² | 2,70 |  |
MC.10.250.0040.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,85 |  |
MC.10.250.0050 | Pannello rigido a tutta altezza in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento intercapedini perimetrali e divisorie, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.250.0050.a | - 40 mm | m² | 5,14 |  |
MC.10.250.0050.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,19 |  |
MC.10.300 | RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO A CAPPOTTO |  |  |  |
MC.10.300.0020 | Lastre in polistirene espanso sinterizzato, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE; nelle Classi e spessori: |  |  |  |
MC.10.300.0020.c | - Classe 100 RF - bordi diritti, spessore 20 mm | m² | 1,51 |  |
MC.10.300.0020.d | - Classe 100 RF - bordi diritti, per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,76 |  |
MC.10.300.0020.e | - Classe 120 RF - bordi diritti, spessore 20 mm | m² | 2,01 |  |
MC.10.300.0020.f | - Classe 120 RF - bordi diritti, per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,01 |  |
MC.10.300.0030 | Pannello rigido in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento termico dall'esterno di pareti con sistema a cappotto, conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.300.0030.a | - 40 mm | m² | 7,96 |  |
MC.10.300.0030.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,98 |  |
MC.10.300.0040 | Pannello in lana di vetro idrorepellente con resine termoindurenti, per isolamento termico dall'esterno di pareti con sistema a cappotto, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione kPa 25; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.300.0040.a | - 40 mm | m² | 8,55 |  |
MC.10.300.0040.b | - 50 mm | m² | 10,68 |  |
MC.10.300.0040.c | - 60 mm | m² | 12,80 |  |
MC.10.300.0040.d | - 80 mm | m² | 17,08 |  |
MC.10.300.0040.e | - 100 mm | m² | 21,34 |  |
MC.10.300.0040.f | - 120 mm | m² | 25,63 |  |
MC.10.300.0040.g | - per ogni 10 mm in più di spessore | m² x cm | 2,12 |  |
MC.10.300.0050 | Supporto isolante in polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma, di massa volumica 25 kg/m³ EPS 150 di tipo certificato UNI EN 13163. Spessori: |  |  |  |
MC.10.300.0050.a | - 45 mm | m² | 23,58 |  |
MC.10.300.0060 | Paramento di malta cementizia fibroronforzata, modificata con fibre di vetro alcalo-resistenti. Spessore: |  |  |  |
MC.10.300.0060.a | - 8 mm | m² | 26,26 |  |
MC.10.350 | ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA |  |  |  |
MC.10.350.0010 | Lastre di polistirene espanso stampato per termocompressione, per isolamento termico di parete interrata; superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, Classe 150 RF, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.350.0010.a | - 28 mm | m² | 8,88 |  |
MC.10.350.0010.b | - 53 mm | m² | 11,84 |  |
MC.10.350.0010.c | - 83 mm | m² | 16,06 |  |
MC.10.350.0020 | Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.350.0020.a | - 40 mm | m² | 33,56 |  |
MC.10.350.0020.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 5,91 |  |
MC.10.400 | ISOLAMENTO PONTI TERMICI |  |  |  |
MC.10.400.0030 | Lastre in polistirene espanso estruso, superficie ruvida senza pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,035 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, spessore: |  |  |  |
MC.10.400.0030.a | - a bordi diritti - 30 mm | m² | 5,34 |  |
MC.10.400.0030.b | - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,78 |  |
MC.10.400.0100 | Pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza, idonei ad essere applicati sui casseri per l'isolamento di strutture in c.a.; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168.; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.400.0100.a | - 35 mm | m² | 9,05 |  |
MC.10.400.0100.b | - 50 mm | m² | 11,36 |  |
MC.10.400.0110 | Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; spessore mm 35, conduttività termica W/mK 0,094 . Reazione al fuoco in Classe 1. Idonei all'applicazione su casseri per l'eliminazione di ponti termici. | m² | 16,62 |  |
MC.10.450 | ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDI |  |  |  |
MC.10.450.0020 | Pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza per isolamento acustico a pavimento; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168.Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.450.0020.a | - 10 mm | m² | 5,24 |  |
MC.10.450.0020.b | - 15 mm | m² | 5,56 |  |
MC.10.450.0030 | Isolante acustico in rotoli, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato; spessore da 4 a 10 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052. |  |  |  |
MC.10.450.0030.a | - spessore 4 mm | m² | 3,14 |  |
MC.10.450.0030.b | - per ogni 2 mm in più | m² x cm | 0,51 |  |
MC.10.450.0040 | Isolante acustico a pavimento in rotoli, costituito da strato di polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o reticolato; nei tipi e spessori: |  |  |  |
MC.10.450.0040.a | - estruso - spessore 2 mm | m² | 0,46 |  |
MC.10.450.0040.b | - estruso - per ogni 1 mm in più | m² x cm | 0,22 |  |
MC.10.450.0040.c | - reticolato - spessore 3 mm | m² | 2,10 |  |
MC.10.450.0040.d | - reticolato - spessore 5 mm | m² | 2,96 |  |
MC.10.450.0050 | Feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa, spessore 2,8 mmin rotoli, rivestito con un film plastico munito di linguetta dotato di una banda adesiva sul bordo opposto per la sigillatura delle giunzioni. | m² | 3,64 |  |
MC.10.450.0060 | Pannelli in lana di vetro con resine termoindurenti, per isolamento acustico a pavimento; conduttività termica W/mK 0,031. Per spessori: |  |  |  |
MC.10.450.0060.a | - 15 mm | m² | 5,74 |  |
MC.10.450.0060.b | - 20 mm | m² | 7,45 |  |
MC.10.450.0070 | Pannelli rigidi in lana di roccia ad alta densità con resine termoindurenti, per isolamento acustico a pavimento, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Per spessori: |  |  |  |
MC.10.450.0070.a | - 20 mm | m² | 2,88 |  |
MC.10.450.0070.b | - per ogni 10 mm in più | m² | 1,43 |  |
MC.10.450.0080 | Feltro in rotolo, per applicazione sotto pavimento, composto da lattice di gomma soffice centrifugata, con proprietà antivibrante. Membrana protettiva superiore in poliolefine, spessore 7 mm, peso 3 kg/m². | m² | 6,47 |  |
MC.10.450.0090 | Strato elastico in rotolo, da applicare sotto pavimento, composto da granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa su supporto in carta politenata, spessore 5 mm, peso 3 kg/m². | m² | 5,46 |  |
MC.10.450.0100 | Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura per isolamento acustico a pavimento rispondente alle norme UNI EN13168. Reazione al fuoco in Classe 1. | m² | 5,10 |  |
MC.10.500 | ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE |  |  |  |
MC.10.500.0010 | Pannello isolante acustico per applicazione a parete, realizzato con granulato di sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura. Densità 150/160 kg/m³, conduttività termica W/m°K 0,044, resistenza alla compressione 9,36 kg/cm², conforme alla norma UNI EN 13170, reazione al fuoco in Euroclasse B2. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.500.0010.a | - 20 mm | m² | 7,21 |  |
MC.10.500.0010.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 3,61 |  |
MC.10.500.0020 | Pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente trattata con resine termoindurenti, rivestito su entrambe le facce con un velo di vetro; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.500.0020.a | - 40 mm | m² | 6,96 |  |
MC.10.500.0020.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,61 |  |
MC.10.500.0030 | Isolante acustico in pannelli per applicazione a parete, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartonfeltro bitumato, densità circa 400 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052. |  |  |  |
MC.10.500.0030.a | - 8 mm | m² | 7,57 |  |
MC.10.500.0030.b | - 10 mm | m² | 8,29 |  |
MC.10.500.0040 | Pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento acustico pareti divisorie interne e cartongesso, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Per spessori: |  |  |  |
MC.10.500.0040.a | - 20 mm | m² | 3,17 |  |
MC.10.500.0040.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,99 |  |
MC.10.500.0050 | Pannello composto da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.500.0050.a | - 35 mm (5+25+5 mm) | m² | 16,91 |  |
MC.10.500.0050.b | - 50 mm (5+40+5 mm) | m² | 20,21 |  |
MC.10.500.0050.c | - 75 mm (5+65+5 mm) | m² | 30,17 |  |
MC.10.530 | ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI |  |  |  |
MC.10.530.0010 | Strisce in rotoli di feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa rifinita con un tnt polipropilenico, spessore 2,8 mm. Di larghezza: |  |  |  |
MC.10.530.0010.a | - 12 cm | m | 1,02 |  |
MC.10.530.0010.b | - 20 cm | m | 1,58 |  |
MC.10.530.0010.c | - 33 cm | m | 2,09 |  |
MC.10.530.0030 | Strisce spessore 15 mm, per isolamento acustico sotto divisori, in fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tremperatura; reazione al fuoco Classe 1; conforme alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Larghezza: |  |  |  |
MC.10.530.0030.a | - 8 cm | m | 1,02 |  |
MC.10.530.0030.b | - 10 cm | m | 1,22 |  |
MC.10.530.0030.c | - 12 cm | m | 1,51 |  |
MC.10.530.0030.d | - aumento ad ogni larghezza per spessore 20 mm | m | 0,21 |  |
MC.10.530.0040 | Strisce in sughero naturale supercompresso, spessore 3 mm: |  |  |  |
MC.10.530.0040.a | - larghezza 10 cm | m | 0,77 |  |
MC.10.530.0040.b | - larghezza 12,5 cm | m | 0,98 |  |
MC.10.530.0040.c | - larghezza 15 cm | m | 1,34 |  |
MC.10.530.0050 | Strisce in sughero naturale supercompresso, spessore 5 mm: |  |  |  |
MC.10.530.0050.a | - larghezza 10 cm | m | 1,30 |  |
MC.10.530.0050.b | - larghezza 12,5 cm | m | 1,65 |  |
MC.10.530.0050.c | - larghezza 15 cm | m | 2,18 |  |
MC.10.530.0060 | Strisce per isolamento acustico tavolati, ricavate da pannelli di lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Larghezza: |  |  |  |
MC.10.530.0060.a | - 8 cm | m | 0,87 |  |
MC.10.530.0060.b | - 10 cm | m | 0,92 |  |
MC.10.530.0060.c | - 12 cm | m | 1,01 |  |
MC.10.530.0070 | Strisce di isolante acustico in rotoli, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartonfeltro bitumato; spessore 8 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052, per isolamento sotto tavolati, di larghezza: |  |  |  |
MC.10.530.0070.a | - 10 cm | m | 1,53 |  |
MC.10.530.0070.b | - 15 cm | m | 1,87 |  |
MC.10.530.0070.c | - 20 cm | m | 2,62 |  |
MC.10.530.0070.d | - 25 cm | m | 3,22 |  |
MC.10.550 | ISOLAMENTO ACUSTICO CONTROSOFFITTI |  |  |  |
MC.10.550.0010 | Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, senza rivestimenti superficiali, per isolamento controsoffitti. Conduttività termica W/mK 0,037, reazione al fuoco Classe 0, spessore 25 mm | m² | 2,20 |  |
MC.10.550.0020 | Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con velo di vetro nero, per isolamento controsoffitti. Conduttività termica W/mK 0,037, reazione al fuoco Classe 0, spessore 25 mm: | m² | 5,19 |  |
MC.10.550.0030 | Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, completamente imbustato con politene nero, per isolamento controsoffitti. Conduttività termica W/mK 0,042, reazione al fuoco Classe 1, spessore 50 mm | m² | 3,66 |  |
MC.10.550.0040 | Pannello in polistirolo, conduttività termica W/mK 0,032, in euroclasse E di resistenza al fuoco, spessore 20 mm. | m² | 3,66 |  |
MC.10.550.0050 | Feltro idrorepellente in isolante minerale, trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti, rivestito su una faccia da un velo di vetro, reazione al fuoco Classe A1 |  |  |  |
MC.10.550.0050.a | - spessore 45 mm, conducibilità termica W/mK 0,038 | m² | 3,83 |  |
MC.10.550.0050.b | - spessore 70 mm, conducibilità termica W/mK 0,040 | m² | 4,32 |  |
MC.10.600 | ACCESSORI PER ISOLANTI |  |  |  |
MC.10.600.0010 | Legante vetrificante a presa aerea per sughero granulato (dosaggio 35 kg/m³). | kg | 0,88 |  |
MC.10.600.0020 | Adesivo a base di cemento e dispersioni sintetiche esente da solventi. | kg | 1,18 |  |
MC.10.600.0050 | Tasselli per fissaggio meccanico. | cad | 0,50 |  |
MC.10.600.0060 | Rete in fibra di vetro | m² | 2,07 |  |
MC.10.600.0070 | Profili di partenza, arrivo e chiusura laterale in alluminio del pannello isolante di facciata. | m | 11,17 |  |
MC.10.600.0080 | Angoli in alluminio per pannello isolante di facciata. | m | 11,66 |  |