Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

ME.03 - Quadri Elettrici

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
ME.03 | QUADRI ELETTRICI |  |  |  |
ME.03.020 | APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE |  |  |  |
ME.03.020.0010 | Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità di arrivo/partenza completa di: interruttore isolato in SF6 asportabile, relè per protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore lato cavi interbloccati tra di loro, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA. | cad | 20.633,80 |  |
ME.03.020.0020 | Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità di partenza completa di: interruttore di manovra sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro, telaio portafusibili, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore per l'intervento di anche un solo fusibile, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA. | cad | 6.995,60 |  |
ME.03.020.0030 | Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità di arrivo/partenza completa di: interruttore di manovra sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA. | cad | 6.100,64 |  |
ME.03.020.0040 | Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità di misura completa di: sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore di terra interbloccati tra di loro, telaio portafusibili, 3 fusibili da 2A di Media Tensione, 3 TV 50VA classe 0.5, basi portafusibili sezionabili lato BT, cassonetto ausiliari, divisori capacitivi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre omnibus 630A, sbarre derivate 400A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA. | cad | 11.448,03 |  |
ME.03.020.0050 | Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità risalita sbarre completa di: sbarre in rame da 630A, divisori capacitivi, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA. | cad | 2.908,62 |  |
ME.03.030 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE |  |  |  |
ME.03.030.0010 | Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 4,5 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0010.a | - unipolare con In 6-32 A | cad | 11,13 |  |
ME.03.030.0010.b | - bipolare con In 6-32 A | cad | 13,57 |  |
ME.03.030.0010.c | - tripolare con In 6-32 A | cad | 19,76 |  |
ME.03.030.0010.d | - tetrapolare con In 6-32 A | cad | 26,54 |  |
ME.03.030.0020 | Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 6 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0020.a | - unipolare con In 6-32 A | cad | 16,89 |  |
ME.03.030.0020.b | - bipolare con In 6-32 A | cad | 20,63 |  |
ME.03.030.0020.c | - tripolare con In 6-32 A | cad | 30,02 |  |
ME.03.030.0020.d | - tetrapolare con In 6-32 A | cad | 40,37 |  |
ME.03.030.0030 | Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 10 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0030.a | - unipolare con In 1-4 A | cad | 24,45 |  |
ME.03.030.0030.b | - unipolare con In 6-32 A | cad | 18,80 |  |
ME.03.030.0030.c | - unipolare con In 40-63 A | cad | 24,45 |  |
ME.03.030.0030.d | - bipolare con In 1-4 A | cad | 29,84 |  |
ME.03.030.0030.e | - bipolare con In 6-32 A | cad | 22,97 |  |
ME.03.030.0030.f | - bipolare con In 40-63 A | cad | 29,84 |  |
ME.03.030.0030.g | - tripolare con In 1-4 A | cad | 43,42 |  |
ME.03.030.0030.h | - tripolare con In 6-32 A | cad | 33,41 |  |
ME.03.030.0030.i | - tripolare con In 40-63 A | cad | 43,42 |  |
ME.03.030.0030.j | - tetrapolare con In 1-4 A | cad | 58,30 |  |
ME.03.030.0030.k | - tetrapolare con In 6-32 A | cad | 44,81 |  |
ME.03.030.0030.l | - tetrapolare con In 40-63 A | cad | 58,30 |  |
ME.03.030.0040 | Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C in esecuzione scatolata con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 15 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0040.a | - unipolare con In 6-32 A | cad | 11,84 |  |
ME.03.030.0040.b | - unipolare con In 40-63 A | cad | 15,40 |  |
ME.03.030.0040.c | - bipolare con In 6-32 A | cad | 26,10 |  |
ME.03.030.0040.d | - bipolare con In 40-63 A | cad | 33,94 |  |
ME.03.030.0040.e | - tripolare con In 6-32 A | cad | 37,94 |  |
ME.03.030.0040.f | - tripolare con In 40-63 A | cad | 49,34 |  |
ME.03.030.0040.g | - tetrapolare con In 6-32 A | cad | 50,99 |  |
ME.03.030.0040.h | - tetrapolare con In 40-63 A | cad | 94,59 |  |
ME.03.030.0050 | Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 25 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0050.a | - unipolare con In 6-32 A | cad | 15,58 |  |
ME.03.030.0050.b | - unipolare con In 40-63 A | cad | 20,36 |  |
ME.03.030.0050.c | - bipolare con In 6-32 A | cad | 34,45 |  |
ME.03.030.0050.d | - bipolare con In 40-63 A | cad | 44,73 |  |
ME.03.030.0050.e | - tripolare con In 6-32 A | cad | 50,03 |  |
ME.03.030.0050.f | - tripolare con In 40-32 A | cad | 65,09 |  |
ME.03.030.0050.g | - tetrapolare con In 6-32 A | cad | 67,25 |  |
ME.03.030.0050.h | - tetrapolare con In 40-32 A | cad | 87,01 |  |
ME.03.030.0060 | Interruttore automatico magnetotermico modulare curva B con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 4,5 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0060.a | - 2 moduli 1P+N con In 0.5-4 A | cad | 10,00 |  |
ME.03.030.0060.b | - 2 moduli 1P+N con In 6-32 A | cad | 10,32 |  |
ME.03.030.0060.c | - 2 moduli 1P+N con In 40 A | cad | 10,00 |  |
ME.03.030.0070 | Interruttore automatico magnetotermico modulare curva B con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 6 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0070.a | - unipolare con In 6 A | cad | 13,88 |  |
ME.03.030.0070.b | - unipolare con In 10-32 A | cad | 11,70 |  |
ME.03.030.0070.c | - unipolare con In 40-63 A | cad | 16,06 |  |
ME.03.030.0070.d | - bipolare con In 6 A | cad | 29,16 |  |
ME.03.030.0070.e | - bipolare con In 10-32 A | cad | 25,32 |  |
ME.03.030.0070.f | - bipolare con In 40-63 A | cad | 34,25 |  |
ME.03.030.0070.g | - tripolare con In 6 A | cad | 44,34 |  |
ME.03.030.0070.h | - tripolare con In 10-32 A | cad | 39,00 |  |
ME.03.030.0070.i | - tripolare con In 40-63 A | cad | 54,76 |  |
ME.03.030.0070.j | - tetrapolare con In 6 A | cad | 58,48 |  |
ME.03.030.0070.k | - tetrapolare con In 10-32 A | cad | 47,63 |  |
ME.03.030.0070.l | - tetrapolare con In 40-63 A | cad | 69,67 |  |
ME.03.030.0080 | Interruttore automatico magnetotermico modulare curva D con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 6 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0080.a | - unipolare con In 6 A | cad | 14,43 |  |
ME.03.030.0080.b | - unipolare con In 10-32 A | cad | 12,17 |  |
ME.03.030.0080.c | - unipolare con In 40-63 A | cad | 16,84 |  |
ME.03.030.0080.d | - bipolare con In 6 A | cad | 30,60 |  |
ME.03.030.0080.e | - bipolare con In 10-32 A | cad | 26,30 |  |
ME.03.030.0080.f | - bipolare con In 40-63 A | cad | 35,57 |  |
ME.03.030.0080.g | - tripolare con In 6 A | cad | 46,28 |  |
ME.03.030.0080.h | - tripolare con In 10-32 A | cad | 40,34 |  |
ME.03.030.0080.i | - tripolare con In 40-63 A | cad | 56,61 |  |
ME.03.030.0080.j | - tetrapolare con In 6 A | cad | 60,74 |  |
ME.03.030.0080.k | - tetrapolare con In 10-32 A | cad | 48,99 |  |
ME.03.030.0080.l | - tetrapolare con In 40-63 A | cad | 72,37 |  |
ME.03.030.0090 | Interruttore automatico magnetotermico modulare curva D con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 10 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0090.a | - unipolare con In 6 A | cad | 15,30 |  |
ME.03.030.0090.b | - unipolare con In 10-32 A | cad | 13,76 |  |
ME.03.030.0090.d | - bipolare con In 6 A | cad | 31,37 |  |
ME.03.030.0090.e | - bipolare con In 10-32 A | cad | 26,70 |  |
ME.03.030.0090.f | - bipolare con In 40-63 A | cad | 35,54 |  |
ME.03.030.0090.g | - tripolare con In 6 A | cad | 49,61 |  |
ME.03.030.0090.h | - tripolare con In 10-32 A | cad | 43,21 |  |
ME.03.030.0090.i | - tripolare con In 40-63 A | cad | 59,51 |  |
ME.03.030.0090.j | - tetrapolare con In 6 A | cad | 64,47 |  |
ME.03.030.0090.k | - tetrapolare con In 10-32 A | cad | 54,99 |  |
ME.03.030.0090.l | - tetrapolare con In 40-63 A | cad | 77,52 |  |
ME.03.030.0100 | Interruttore automatico magnetotermico modulare curva K con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 10 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0100.a | - bipolare con In 1-4 A | cad | 33,11 |  |
ME.03.030.0100.b | - bipolare con In 6 A | cad | 32,15 |  |
ME.03.030.0100.c | - bipolare con In 10-32 A | cad | 27,63 |  |
ME.03.030.0100.d | - bipolare con In 40 A | cad | 36,06 |  |
ME.03.030.0100.e | - tetrapolare con In 1-4 A | cad | 68,02 |  |
ME.03.030.0100.f | - tetrapolare con In 6 A | cad | 64,79 |  |
ME.03.030.0100.g | - tetrapolare con In 10-32 A | cad | 55,24 |  |
ME.03.030.0100.h | - tetrapolare con In 40 A | cad | 77,90 |  |
ME.03.030.0110 | Interruttore automatico magnetotermico modulare curva Z con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 10 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0110.a | - bipolare con In 1-4 A | cad | 33,11 |  |
ME.03.030.0110.b | - bipolare con In 6 A | cad | 32,15 |  |
ME.03.030.0110.c | - bipolare con In 10-32 A | cad | 27,63 |  |
ME.03.030.0110.d | - bipolare con In 40 A | cad | 36,06 |  |
ME.03.030.0110.e | - tetrapolare con In 1-4 A | cad | 68,02 |  |
ME.03.030.0110.f | - tetrapolare con In 6 A | cad | 64,79 |  |
ME.03.030.0110.g | - tetrapolare con In 10-32 A | cad | 55,24 |  |
ME.03.030.0110.h | - tetrapolare con In 40 A | cad | 77,90 |  |
ME.03.030.0120 | Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C in esecuzione scatolata con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 10 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0120.a | - unipolare con In 80 A | cad | 41,15 |  |
ME.03.030.0120.b | - unipolare con In 100 A | cad | 44,64 |  |
ME.03.030.0120.c | - unipolare con In 125 A | cad | 74,66 |  |
ME.03.030.0120.d | - bipolare con In 80 A | cad | 72,22 |  |
ME.03.030.0120.e | - bipolare con In 100 A | cad | 79,62 |  |
ME.03.030.0120.f | - bipolare con In 125 A | cad | 133,12 |  |
ME.03.030.0120.g | - tripolare con In 80 A | cad | 92,24 |  |
ME.03.030.0120.h | - tripolare con In 100 A | cad | 96,58 |  |
ME.03.030.0120.i | - tripolare con In 125 A | cad | 173,15 |  |
ME.03.030.0120.j | - tetrapolare con In 80 A | cad | 115,72 |  |
ME.03.030.0120.k | - tetrapolare con In 100 A | cad | 121,81 |  |
ME.03.030.0120.l | - tetrapolare con In 125 A | cad | 218,39 |  |
ME.03.030.0130 | Interruttore automatico solo magnetico modulare curva 12-14 In con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 25 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0130.a | - bipolare con In 1.6-4 A | cad | 32,38 |  |
ME.03.030.0130.b | - bipolare con In 6.3 A | cad | 29,19 |  |
ME.03.030.0130.c | - bipolare con In 10-25 A | cad | 29,39 |  |
ME.03.030.0130.d | - bipolare con In 40 A | cad | 30,33 |  |
ME.03.030.0130.e | - bipolare con In 63 A | cad | 33,56 |  |
ME.03.030.0130.f | - tripolare con In 1.6-4 A | cad | 49,75 |  |
ME.03.030.0130.g | - tripolare con In 6.3 A | cad | 48,42 |  |
ME.03.030.0130.h | - tripolare con In 10-25 A | cad | 46,17 |  |
ME.03.030.0130.i | - tripolare con In 40 A | cad | 49,07 |  |
ME.03.030.0130.j | - tripolare con In 63 A | cad | 56,91 |  |
ME.03.030.0140 | Interruttore automatico magnetotermico salvamotore modulare con modulo di 17,5 mm, 3 poli nelle taglie: |  |  |  |
ME.03.030.0140.a | - campo di regolazione 0.1-0.16 A, corrente d'intervento magnetico Im 1.5 A | cad | 30,00 |  |
ME.03.030.0140.b | - campo di regolazione 0.16-0.25 A, corrente d'intervento magnetico Im 2.4 A | cad | 30,00 |  |
ME.03.030.0140.c | - campo di regolazione 0.25-0.40 A, corrente d'intervento magnetico Im 5 A | cad | 30,00 |  |
ME.03.030.0140.d | - campo di regolazione 0.40-0.63 A, corrente d'intervento magnetico Im 8 A | cad | 30,64 |  |
ME.03.030.0140.e | - campo di regolazione 0.63-1 A, corrente d'intervento magnetico Im 13 A | cad | 33,07 |  |
ME.03.030.0140.f | - campo di regolazione 1-1.6 A, corrente d'intervento magnetico Im 22.5 A | cad | 33,07 |  |
ME.03.030.0140.g | - campo di regolazione 1.6-2.5 A, corrente d'intervento magnetico Im 33.5 A | cad | 32,70 |  |
ME.03.030.0140.h | - campo di regolazione 2.5-4 A, corrente d'intervento magnetico Im 51 A | cad | 32,70 |  |
ME.03.030.0140.i | - campo di regolazione 4-6.3 A, corrente d'intervento magnetico Im 78 A | cad | 32,70 |  |
ME.03.030.0140.j | - campo di regolazione 6.3-10 A, corrente d'intervento magnetico Im 138 A | cad | 40,38 |  |
ME.03.030.0140.k | - campo di regolazione 9-14 A, corrente d'intervento magnetico Im 170 A | cad | 40,38 |  |
ME.03.030.0140.l | - campo di regolazione 13-18 A, corrente d'intervento magnetico Im 223 A | cad | 40,38 |  |
ME.03.030.0140.m | - campo di regolazione 17-23 A, corrente d'intervento magnetico Im 327 A | cad | 47,04 |  |
ME.03.030.0140.n | - campo di regolazione 20-25 A, corrente d'intervento magnetico Im 327 A | cad | 51,70 |  |
ME.03.030.0140.o | - campo di regolazione 24-32 A, corrente d'intervento magnetico Im 416 A | cad | 56,38 |  |
ME.03.030.0190 | Trasformatori di misura (TA) con secondario 5A, corrente nominale, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0190.a | - 50-250 A, diametro 21 mm, barra 16x12.5 mm | cad | 11,55 |  |
ME.03.030.0190.b | - 300-600 A, diametro 23 mm, barra 30x10 mm | cad | 15,30 |  |
ME.03.030.0190.c | - 250-600 A, diametro 35 mm, barra 40x10 mm | cad | 18,05 |  |
ME.03.030.0190.d | - 600-1000 A, barra 50x12 mm | cad | 28,71 |  |
ME.03.030.0190.e | - 1000-1500 A, barra 2x10x60 mm 2x10x50 mm | cad | 54,85 |  |
ME.03.030.0190.f | - 1600-4000 A, barra 3x10x125 mm 3x10x100 mm | cad | 78,36 |  |
ME.03.030.0200 | Calotta per contenere e montare a parete i salvamotori, in esecuzione: |  |  |  |
ME.03.030.0200.a | - IP41 | cad | 7,00 |  |
ME.03.030.0200.b | - IP55 | cad | 11,21 |  |
ME.03.030.0210 | Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore: 3A - 400V 6A - 230V | cad | 12,18 |  |
ME.03.030.0220 | Sganciatori a lancio di corrente, tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0220.a | - 12-48 Vca e cc | cad | 20,54 |  |
ME.03.030.0220.b | - 110-125 Vcc 110-415 Vca | cad | 21,14 |  |
ME.03.030.0230 | Sganciatori di minima tensione (ritardato), nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0230.a | - 230 Vca | cad | 36,45 |  |
ME.03.030.0230.b | - 24 Vca e cc | cad | 37,07 |  |
ME.03.030.0230.c | - 48 Vca e cc | cad | 37,16 |  |
ME.03.030.0240 | Calotta sigillabile isolante per contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino 25 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0240.a | - bipolare | cad | 8,35 |  |
ME.03.030.0240.b | - tripolare | cad | 11,57 |  |
ME.03.030.0240.c | - tetrapolare | cad | 22,36 |  |
ME.03.030.0250 | Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa, conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0250.a | - tripolare con In 12,5 A | cad | 90,49 |  |
ME.03.030.0250.b | - tripolare con In 16 A | cad | 90,49 |  |
ME.03.030.0250.c | - tripolare con In 20 A | cad | 90,49 |  |
ME.03.030.0250.d | - tripolare con In 25 A | cad | 90,49 |  |
ME.03.030.0250.e | - tripolare con In 32 A | cad | 90,49 |  |
ME.03.030.0250.f | - tripolare con In 40 A | cad | 117,71 |  |
ME.03.030.0250.g | - tripolare con In 50 A | cad | 117,71 |  |
ME.03.030.0250.h | - tripolare con In 63 A | cad | 117,71 |  |
ME.03.030.0250.i | - tripolare con In 80 A | cad | 177,75 |  |
ME.03.030.0250.j | - tripolare con In 100 A | cad | 190,18 |  |
ME.03.030.0250.k | - tripolare con In 125 A | cad | 320,69 |  |
ME.03.030.0250.l | - tripolare con In 160 A | cad | 325,41 |  |
ME.03.030.0260 | Interruttore automatico magnetotermico modulare in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa, conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0260.a | - tetrapolare con In 12,5 A | cad | 121,69 |  |
ME.03.030.0260.b | - tetrapolare con In 16 A | cad | 121,69 |  |
ME.03.030.0260.c | - tetrapolare con In 20 A | cad | 121,69 |  |
ME.03.030.0260.d | - tetrapolare con In 25 A | cad | 121,69 |  |
ME.03.030.0260.e | - tetrapolare con In 32 A | cad | 121,69 |  |
ME.03.030.0260.f | - tetrapolare con In 40 A | cad | 157,86 |  |
ME.03.030.0260.g | - tetrapolare con In 50 A | cad | 157,86 |  |
ME.03.030.0260.h | - tetrapolare con In 63 A | cad | 157,86 |  |
ME.03.030.0260.i | - tetrapolare con In 80 A | cad | 222,50 |  |
ME.03.030.0260.j | - tetrapolare con In 100 A | cad | 236,17 |  |
ME.03.030.0260.k | - tetrapolare con In 125 A | cad | 400,25 |  |
ME.03.030.0260.l | - tetrapolare con In 160 A | cad | 404,47 |  |
ME.03.030.0270 | Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0270.a | - bipolare 16÷25 A - sensibilità 0,01 A | cad | 59,17 |  |
ME.03.030.0270.b | - bipolare 25 A - sensibilità 0,03 A | cad | 37,85 |  |
ME.03.030.0270.c | - bipolare 25 A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5A | cad | 35,50 |  |
ME.03.030.0270.d | - bipolare 40 A - sensibilità 0,03 A | cad | 42,64 |  |
ME.03.030.0270.e | - bipolare 40 A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5 A | cad | 39,94 |  |
ME.03.030.0270.f | - bipolare 63 A - sensibilità 0,03 A | cad | 68,65 |  |
ME.03.030.0270.g | - bipolare 63 A - sensibilità 0,3 A ÷ 0,5 A | cad | 62,15 |  |
ME.03.030.0270.h | - bipolare 80 A - sensibilità 0,03 A | cad | 89,62 |  |
ME.03.030.0270.i | - bipolare 80 A - sensibilità 0,3 A | cad | 84,32 |  |
ME.03.030.0270.j | - bipolare 100 A - sensibilità 0,03 A | cad | 99,19 |  |
ME.03.030.0270.k | - bipolare 100 A - sensibilità 0,3 A | cad | 93,10 |  |
ME.03.030.0270.l | - tetrapolare 25 A - sensibilità 0,03 A | cad | 51,16 |  |
ME.03.030.0270.m | - tetrapolare 25 A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5 A | cad | 47,94 |  |
ME.03.030.0270.n | - tetrapolare 40 A - sensibilità 0,03 A | cad | 57,52 |  |
ME.03.030.0270.o | - tetrapolare 40 A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5 A | cad | 53,94 |  |
ME.03.030.0270.p | - tetrapolare 63 A - sensibilità 0,03 A | cad | 93,10 |  |
ME.03.030.0270.q | - tetrapolare 63 A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5 A | cad | 86,92 |  |
ME.03.030.0270.r | - tetrapolare 80 A - sensibilità 0,03 A | cad | 121,81 |  |
ME.03.030.0270.s | - tetrapolare 80 A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5 A | cad | 113,98 |  |
ME.03.030.0270.t | - tetrapolare 100 A - sensibilità 0,03 A | cad | 133,99 |  |
ME.03.030.0270.u | - tetrapolare 100 A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5 A | cad | 126,17 |  |
ME.03.030.0280 | Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe A istantanei, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0280.a | - bipolare 16÷25 A - sensibilità 0,01 A | cad | 65,09 |  |
ME.03.030.0280.b | - bipolare 25 A - sensibilità 0,03 A | cad | 41,68 |  |
ME.03.030.0280.c | - bipolare 25 A - sensibilità 0,3 A | cad | 39,07 |  |
ME.03.030.0280.d | - bipolare 40 A - sensibilità 0,03 A | cad | 46,89 |  |
ME.03.030.0280.e | - bipolare 40 A - sensibilità 0,3 A | cad | 43,95 |  |
ME.03.030.0280.f | - bipolare 63 A - sensibilità 0,03 A | cad | 75,53 |  |
ME.03.030.0280.g | - bipolare 63 A - sensibilità 0,3 A | cad | 70,83 |  |
ME.03.030.0280.h | - bipolare 80 A - sensibilità 0,03 A | cad | 99,19 |  |
ME.03.030.0280.i | - bipolare 80 A - sensibilità 0,3 A | cad | 93,10 |  |
ME.03.030.0280.j | - bipolare 100 A - sensibilità 0,03 A | cad | 109,64 |  |
ME.03.030.0280.k | - bipolare 100 A - sensibilità 0,3 A | cad | 102,67 |  |
ME.03.030.0280.l | - tetrapolare 25 A - sensibilità 0,03 A | cad | 56,30 |  |
ME.03.030.0280.m | - tetrapolare 25 A - sensibilità 0,3 A | cad | 52,72 |  |
ME.03.030.0280.n | - tetrapolare 40 A - sensibilità 0,03 A | cad | 63,26 |  |
ME.03.030.0280.o | - tetrapolare 40 A - sensibilità 0,3 A | cad | 59,35 |  |
ME.03.030.0280.p | - tetrapolare 63 A - sensibilità 0,03 A | cad | 101,81 |  |
ME.03.030.0280.q | - tetrapolare 63 A - sensibilità 0,3 A | cad | 95,71 |  |
ME.03.030.0280.r | - tetrapolare 80 A - sensibilità 0,03 A | cad | 133,99 |  |
ME.03.030.0280.s | - tetrapolare 80 A - sensibilità 0,3 A | cad | 125,29 |  |
ME.03.030.0280.t | - tetrapolare 100 A - sensibilità 0,03 A | cad | 147,92 |  |
ME.03.030.0280.u | - tetrapolare 100 A - sensibilità 0,3 A | cad | 138,35 |  |
ME.03.030.0290 | Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe AS selettivi, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0290.a | - bipolare 40 A - sensibilità 0,3 A | cad | 61,51 |  |
ME.03.030.0290.b | - bipolare 63 A - sensibilità 0,3 A | cad | 99,19 |  |
ME.03.030.0290.c | - bipolare 80 A - sensibilità 0,3 A | cad | 129,65 |  |
ME.03.030.0290.d | - bipolare 100 A - sensibilità 0,3 A | cad | 143,57 |  |
ME.03.030.0290.e | - tetrapolare 40 A - sensibilità 0,3 A | cad | 83,09 |  |
ME.03.030.0290.f | - tetrapolare 63 A - sensibilità 0,3 A | cad | 133,99 |  |
ME.03.030.0290.g | - tetrapolare 80 A - sensibilità 0,3 A | cad | 174,89 |  |
ME.03.030.0290.h | - tetrapolare 100 A - sensibilità 0,3 A | cad | 194,03 |  |
ME.03.030.0300 | Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva di intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0300.a | - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,03 A | cad | 58,82 |  |
ME.03.030.0300.b | - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,3 A | cad | 55,86 |  |
ME.03.030.0300.c | - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A | cad | 64,74 |  |
ME.03.030.0300.d | - 2P 6÷32 A sensibilità 0,3 A | cad | 61,51 |  |
ME.03.030.0300.e | - 3P 6÷32 A sensibilità 0,03 A | cad | 117,47 |  |
ME.03.030.0300.f | - 3P 6÷32 A sensibilità 0,3 A | cad | 111,38 |  |
ME.03.030.0300.g | - 4P 6÷32 A sensibilità 0,03 A | cad | 135,74 |  |
ME.03.030.0300.h | - 3P 6÷32 A sensibilità 0,3 A | cad | 128,78 |  |
ME.03.030.0310 | Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva di intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0310.a | - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,03 A | cad | 70,57 |  |
ME.03.030.0310.b | - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,3 A | cad | 67,09 |  |
ME.03.030.0310.c | - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A | cad | 77,70 |  |
ME.03.030.0310.d | - 2P 6÷32 A sensibilità 0,3 A | cad | 73,79 |  |
ME.03.030.0310.e | - 3P 6÷32 A sensibilità 0,03 A | cad | 140,95 |  |
ME.03.030.0310.f | - 3P 6÷32 A sensibilità 0,3 A | cad | 133,99 |  |
ME.03.030.0310.g | - 4P 6÷32 A sensibilità 0,03 A | cad | 162,71 |  |
ME.03.030.0310.h | - 4P 6÷32 A sensibilità 0,3 A | cad | 154,01 |  |
ME.03.030.0320 | Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 10 kA a cos fi = 0,7 curva di intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0320.a | - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,03 A | cad | 67,87 |  |
ME.03.030.0320.b | - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,3 A | cad | 64,47 |  |
ME.03.030.0320.c | - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A | cad | 74,66 |  |
ME.03.030.0320.d | - 2P 6÷32 A sensibilità 0,3 A | cad | 70,92 |  |
ME.03.030.0330 | Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 10 kA a cos fi = 0,7 curva di intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0330.a | - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,03 A | cad | 81,44 |  |
ME.03.030.0330.b | - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,3 A | cad | 77,35 |  |
ME.03.030.0330.c | - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A | cad | 89,62 |  |
ME.03.030.0330.d | - 2P 6÷32 A sensibilità 0,3 A | cad | 85,10 |  |
ME.03.030.0340 | Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0340.a | - 2P 25 A sensibilità 0,01 A 2 moduli | cad | 71,79 |  |
ME.03.030.0340.b | - 2P 25 A sensibilità 0,03 A 2 moduli | cad | 47,86 |  |
ME.03.030.0340.c | - 2P 25 A sensibilità 0,3÷0,5 A 2 moduli | cad | 38,28 |  |
ME.03.030.0340.d | - 2P 63 A sensibilità 0,03 A 2 moduli | cad | 52,65 |  |
ME.03.030.0340.e | - 2P 63 A sensibilità 0,3÷0,5 A 2 moduli | cad | 42,11 |  |
ME.03.030.0340.f | - 3P 25 A sensibilità 0,03 A 3,5 moduli | cad | 71,79 |  |
ME.03.030.0340.g | - 3P 25 A sensibilità 0,3÷0,5 A 3,5 moduli | cad | 57,43 |  |
ME.03.030.0340.h | - 3P 63 A sensibilità 0,03 A 3,5 moduli | cad | 79,00 |  |
ME.03.030.0340.i | - 3P 63 A sensibilità 0,3÷0,5 A 3,5 moduli | cad | 63,17 |  |
ME.03.030.0340.j | - 4P 25 A sensibilità 0,03 A 3,5 moduli | cad | 76,57 |  |
ME.03.030.0340.k | - 4P 25 A sensibilità 0,3÷0,5 A 3,5 moduli | cad | 61,26 |  |
ME.03.030.0340.l | - 4P 63 A sensibilità 0,03 A 3,5 moduli | cad | 84,23 |  |
ME.03.030.0340.m | - 4P 63 A sensibilità 0,3÷0,5 A 3,5 moduli | cad | 67,43 |  |
ME.03.030.0350 | Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0350.a | - 2P 25 A sensibilità 0,03 A 2 moduli | cad | 57,43 |  |
ME.03.030.0350.b | - 2P 25 A sensibilità 0,3÷0,5 A 2 moduli | cad | 45,94 |  |
ME.03.030.0350.c | - 2P 63 A sensibilità 0,03 A 2 moduli | cad | 63,17 |  |
ME.03.030.0350.d | - 2P 63 A sensibilità 0,3÷0,5 A 2 moduli | cad | 50,56 |  |
ME.03.030.0350.e | - 3P 25 A sensibilità 0,03 A 3,5 moduli | cad | 86,14 |  |
ME.03.030.0350.f | - 3P 25 A sensibilità 0,3÷0,5 A 3,5 moduli | cad | 68,92 |  |
ME.03.030.0350.g | - 3P 63 A sensibilità 0,03 A 3,5 moduli | cad | 94,84 |  |
ME.03.030.0350.h | - 3P 63 A sensibilità 0,3÷0,5 A 3,5 moduli | cad | 75,79 |  |
ME.03.030.0350.i | - 4P 25 A sensibilità 0,03 A 3,5 moduli | cad | 92,24 |  |
ME.03.030.0350.j | - 4P 25 A sensibilità 0,3÷0,5 A 3,5 moduli | cad | 73,52 |  |
ME.03.030.0350.k | - 4P 63 A sensibilità 0,03 A 3,5 moduli | cad | 100,94 |  |
ME.03.030.0350.l | - 4P 63 A sensibilità 0,3÷0,5 A 3,5 moduli | cad | 80,92 |  |
ME.03.030.0360 | Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AS selettivi, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0360.a | - 2P 63 A sensibilità 0,3 A 2 moduli | cad | 70,74 |  |
ME.03.030.0360.b | - 2P 63 A sensibilità 1 A 2 moduli | cad | 77,87 |  |
ME.03.030.0360.c | - 3P 63 A sensibilità 0,3 A 3,5 moduli | cad | 106,15 |  |
ME.03.030.0360.d | - 3P 63 A sensibilità 1 A 3,5 moduli | cad | 116,59 |  |
ME.03.030.0360.e | - 4P 63 A sensibilità 0,3 A 3,5 moduli | cad | 113,11 |  |
ME.03.030.0360.f | - 4P 63 A sensibilità 1 A 3,5 moduli | cad | 124,42 |  |
ME.03.030.0370 | Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0370.a | - 2P 63 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 76,75 |  |
ME.03.030.0370.b | - 2P 63 A sensibilità 0,1 A 4 moduli | cad | 75,26 |  |
ME.03.030.0370.c | - 2P 63 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 67,69 |  |
ME.03.030.0370.d | - 2P 125 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 80,05 |  |
ME.03.030.0370.e | - 2P 125 A sensibilità 0,1 A 4 moduli | cad | 78,66 |  |
ME.03.030.0370.f | - 2P 125 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 70,39 |  |
ME.03.030.0370.g | - 3P 63 A sensibilità 0,03 A 6 moduli | cad | 120,08 |  |
ME.03.030.0370.h | - 3P 63 A sensibilità 0,1 A 6 moduli | cad | 118,34 |  |
ME.03.030.0370.i | - 3P 63 A sensibilità 0,3 A 6 moduli | cad | 86,05 |  |
ME.03.030.0370.j | - 3P 125 A sensibilità 0,03 A 6 moduli | cad | 124,42 |  |
ME.03.030.0370.k | - 3P 125 A sensibilità 0,1 A 6 moduli | cad | 120,95 |  |
ME.03.030.0370.l | - 3P 125 A sensibilità 0,3 A 6 moduli | cad | 88,75 |  |
ME.03.030.0370.m | - 4P 63 A sensibilità 0,03 A 6 moduli | cad | 126,17 |  |
ME.03.030.0370.n | - 4P 63 A sensibilità 0,1 A 6 moduli | cad | 124,42 |  |
ME.03.030.0370.o | - 4P 63 A sensibilità 0,3 A 6 moduli | cad | 89,62 |  |
ME.03.030.0370.p | - 4P 125 A sensibilità 0,03 A 6 moduli | cad | 128,78 |  |
ME.03.030.0370.q | - 4P 125 A sensibilità 0,1 A 6 moduli | cad | 127,04 |  |
ME.03.030.0370.r | - 4P 125 A sensibilità 0,3 A 6 moduli | cad | 120,95 |  |
ME.03.030.0380 | Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0380.a | - 2P 63 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 98,32 |  |
ME.03.030.0380.b | - 2P 63 A sensibilità 0,1 A 4 moduli | cad | 97,45 |  |
ME.03.030.0380.c | - 2P 63 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 100,94 |  |
ME.03.030.0380.d | - 2P 125 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 121,81 |  |
ME.03.030.0380.e | - 2P 125 A sensibilità 0,1 A 4 moduli | cad | 120,95 |  |
ME.03.030.0380.f | - 2P 125 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 101,81 |  |
ME.03.030.0380.g | - 3P 63 A sensibilità 0,03 A 6 moduli | cad | 127,04 |  |
ME.03.030.0380.h | - 3P 63 A sensibilità 0,1 A 6 moduli | cad | 125,29 |  |
ME.03.030.0380.i | - 3P 63 A sensibilità 0,3 A 6 moduli | cad | 113,11 |  |
ME.03.030.0380.j | - 3P 125 A sensibilità 0,03 A 6 moduli | cad | 147,92 |  |
ME.03.030.0380.k | - 3P 125 A sensibilità 0,1 A 6 moduli | cad | 144,44 |  |
ME.03.030.0380.l | - 3P 125 A sensibilità 0,3 A 6 moduli | cad | 115,72 |  |
ME.03.030.0380.m | - 4P 63 A sensibilità 0,03 A 6 moduli | cad | 138,35 |  |
ME.03.030.0380.n | - 4P 63 A sensibilità 0,1 A 6 moduli | cad | 136,61 |  |
ME.03.030.0380.o | - 4P 63 A sensibilità 0,3 A 6 moduli | cad | 119,21 |  |
ME.03.030.0380.p | - 4P 125 A sensibilità 0,03 A 6 moduli | cad | 152,27 |  |
ME.03.030.0380.q | - 4P 125 A sensibilità 0,1 A 6 moduli | cad | 150,52 |  |
ME.03.030.0390 | Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AS selettivi, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0390.a | - 2P 63 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 132,51 |  |
ME.03.030.0390.b | - 2P 63 A sensibilità 1 A 4 moduli | cad | 138,96 |  |
ME.03.030.0390.c | - 2P 125 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 187,44 |  |
ME.03.030.0390.d | - 2P 125 A sensibilità 1 A 4 moduli | cad | 185,02 |  |
ME.03.030.0390.e | - 3P 63 A sensibilità 0,3 A 6 moduli | cad | 144,63 |  |
ME.03.030.0390.f | - 3P 63 A sensibilità 1 A 6 moduli | cad | 151,90 |  |
ME.03.030.0390.g | - 3P 125 A sensibilità 0,3 A 6 moduli | cad | 196,33 |  |
ME.03.030.0390.h | - 3P 125 A sensibilità 1 A 6 moduli | cad | 194,71 |  |
ME.03.030.0390.i | - 4P 63 A sensibilità 0,3 A 6 moduli | cad | 154,32 |  |
ME.03.030.0390.j | - 4P 63 A sensibilità 1 A 6 moduli | cad | 161,59 |  |
ME.03.030.0390.k | - 4P 125 A sensibilità 0,3 A 6 moduli | cad | 207,65 |  |
ME.03.030.0390.l | - 4P 125 A sensibilità 1 A 6 moduli | cad | 206,03 |  |
ME.03.030.0400 | Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A regolabile, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0400.a | - 4P 63 A sensibilità 0,3-3 A 0-150 ms a 6 moduli | cad | 235,11 |  |
ME.03.030.0400.b | - 4P 125 A sensibilità 0,3-3 A 0-150 ms a 6 moduli | cad | 259,35 |  |
ME.03.030.0410 | Interruttore differenziale senza sganciatori magnetotermici (puri) modulare, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0410.a | - 2P 16-25 A sensibilità 0,01 A 2 moduli | cad | 54,95 |  |
ME.03.030.0410.b | - 2P 25 A sensibilità 0,03 A 2 moduli | cad | 35,16 |  |
ME.03.030.0410.c | - 2P 25 A sensibilità 0,3 A 2 moduli | cad | 32,97 |  |
ME.03.030.0410.d | - 2P 40 A sensibilità 0,03 A 2 moduli | cad | 39,59 |  |
ME.03.030.0410.e | - 2P 40 A sensibilità 0,3-0,5 A 2 moduli | cad | 37,09 |  |
ME.03.030.0410.f | - 2P 63 A sensibilità 0,03 A 3 moduli | cad | 63,76 |  |
ME.03.030.0410.g | - 2P 63 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 59,79 |  |
ME.03.030.0410.h | - 2P 80 A sensibilità 0,03 A 3 moduli | cad | 83,22 |  |
ME.03.030.0410.i | - 2P 80 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 78,30 |  |
ME.03.030.0410.j | - 2P 100 A sensibilità 0,03 A 3 moduli | cad | 92,10 |  |
ME.03.030.0410.k | - 2P 100 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 86,45 |  |
ME.03.030.0410.l | - 4P 25 A sensibilità 0,03 A 3-4 moduli | cad | 47,51 |  |
ME.03.030.0410.m | - 4P 25 A sensibilità 0,3 A 3-4 moduli | cad | 44,53 |  |
ME.03.030.0410.n | - 4P 40 A sensibilità 0,03 A 3-4 moduli | cad | 53,42 |  |
ME.03.030.0410.o | - 4P 40 A sensibilità 0,3-0,5 A 3-4 moduli | cad | 50,09 |  |
ME.03.030.0410.p | - 4P 63 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 86,45 |  |
ME.03.030.0410.q | - 4P 63 A sensibilità 0,3-0,5 A 4 moduli | cad | 80,72 |  |
ME.03.030.0410.r | - 4P 80 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 113,11 |  |
ME.03.030.0410.s | - 4P 80 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 105,84 |  |
ME.03.030.0410.t | - 4P 100 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 124,42 |  |
ME.03.030.0410.u | - 4P 100 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 117,15 |  |
ME.03.030.0420 | Interruttore differenziale senza sganciatori magnetotermici (puri) modulare, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0420.a | - 2P 16-25 A sensibilità 0,01 A 2 moduli | cad | 60,43 |  |
ME.03.030.0420.b | - 2P 25 A sensibilità 0,03 A 2 moduli | cad | 38,71 |  |
ME.03.030.0420.c | - 2P 25 A sensibilità 0,3 A 2 moduli | cad | 36,28 |  |
ME.03.030.0420.d | - 2P 40 A sensibilità 0,03 A 2 moduli | cad | 43,56 |  |
ME.03.030.0420.e | - 2P 40 A sensibilità 0,3 A 2 moduli | cad | 40,81 |  |
ME.03.030.0420.f | - 2P 63 A sensibilità 0,03 A 3 moduli | cad | 70,13 |  |
ME.03.030.0420.g | - 2P 63 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 65,77 |  |
ME.03.030.0420.h | - 2P 80 A sensibilità 0,03 A 3 moduli | cad | 92,10 |  |
ME.03.030.0420.i | - 2P 80 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 86,45 |  |
ME.03.030.0420.j | - 2P 100 A sensibilità 0,03 A 3 moduli | cad | 101,81 |  |
ME.03.030.0420.k | - 2P 100 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 95,34 |  |
ME.03.030.0420.l | - 4P 16 A sensibilità 0,03 A 3 moduli | cad | 81,60 |  |
ME.03.030.0420.m | - 4P 25 A sensibilità 0,03 A 3 moduli | cad | 52,28 |  |
ME.03.030.0420.n | - 4P 25 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 48,96 |  |
ME.03.030.0420.o | - 4P 40 A sensibilità 0,03 A 3-4 moduli | cad | 58,74 |  |
ME.03.030.0420.p | - 4P 40 A sensibilità 0,3 A 3-4 moduli | cad | 55,10 |  |
ME.03.030.0420.q | - 4P 63 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 94,53 |  |
ME.03.030.0420.r | - 4P 63 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 88,88 |  |
ME.03.030.0420.s | - 4P 80 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 124,42 |  |
ME.03.030.0420.t | - 4P 80 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 116,35 |  |
ME.03.030.0420.u | - 4P 100 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 137,36 |  |
ME.03.030.0420.v | - 4P 100 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 128,47 |  |
ME.03.030.0430 | Interruttore differenziale senza sganciatori magnetotermici (puri) modulare, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AS selettivo, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0430.a | - 2P 40 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 57,12 |  |
ME.03.030.0430.b | - 2P 63 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 92,10 |  |
ME.03.030.0430.c | - 2P 80 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 120,38 |  |
ME.03.030.0430.d | - 2P 100 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 133,31 |  |
ME.03.030.0430.e | - 4P 40 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 77,17 |  |
ME.03.030.0430.f | - 4P 63 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 124,42 |  |
ME.03.030.0430.g | - 4P 80 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 162,39 |  |
ME.03.030.0430.h | - 4P 100 A sensibilità 0,3 A 3 moduli | cad | 180,17 |  |
ME.03.030.0440 | Interruttore differenziale senza sganciatori magnetotermici (puri) modulare, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantaneo con autotest e contatto di segnalazione, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.030.0440.a | - 4P 25 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 195,53 |  |
ME.03.030.0440.b | - 4P 25 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 173,71 |  |
ME.03.030.0440.c | - 4P 40 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 204,41 |  |
ME.03.030.0440.d | - 4P 40 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 186,64 |  |
ME.03.030.0440.e | - 4P 63 A sensibilità 0,03 A 4 moduli | cad | 262,58 |  |
ME.03.030.0440.f | - 4P 63 A sensibilità 0,3 A 4 moduli | cad | 209,26 |  |
ME.03.040 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI, RELE' DI TERRA DI TIPO INDUSTRIALE |  |  |  |
ME.03.040.0010 | Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 16 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0010.a | - 3P In 16-100 A | cad | 113,92 |  |
ME.03.040.0010.b | - 3P In 125 A | cad | 227,03 |  |
ME.03.040.0010.c | - 3P In 160 A | cad | 227,03 |  |
ME.03.040.0010.d | - 4P In 16-100 A | cad | 168,06 |  |
ME.03.040.0010.e | - 4P In 125 A | cad | 286,83 |  |
ME.03.040.0010.f | - 4P In 160 A | cad | 365,19 |  |
ME.03.040.0020 | Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0020.a | - 3P In 16-100 A | cad | 220,57 |  |
ME.03.040.0020.b | - 3P In 125 A | cad | 323,98 |  |
ME.03.040.0020.c | - 3P In 160 A | cad | 351,46 |  |
ME.03.040.0020.d | - 4P In 16-100 A | cad | 286,01 |  |
ME.03.040.0020.e | - 4P In 125 A | cad | 391,05 |  |
ME.03.040.0020.f | - 4P In 160 A | cad | 441,14 |  |
ME.03.040.0030 | Interruttore con sganciatori magnetici con Im=10Ith, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0030.a | - 3P In 50-100 A | cad | 192,29 |  |
ME.03.040.0030.b | - 3P In 125 A | cad | 281,97 |  |
ME.03.040.0030.c | - 3P In 160 A | cad | 306,22 |  |
ME.03.040.0030.d | - 4P In 50-100 A | cad | 249,66 |  |
ME.03.040.0030.e | - 4P In 125 A | cad | 340,14 |  |
ME.03.040.0030.f | - 4P In 160 A | cad | 383,78 |  |
ME.03.040.0040 | Blocco con sganciatori differenziali in esecuzione affiancata o sottoposta, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori,nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0040.a | - affiancato ad intervento istantaneo | cad | 310,26 |  |
ME.03.040.0040.b | - affiancato ad intervento regolabile | cad | 369,24 |  |
ME.03.040.0040.c | - sottoposto ad intervento istantaneo | cad | 310,26 |  |
ME.03.040.0040.d | - sottoposto ad intervento regolabile | cad | 372,46 |  |
ME.03.040.0050 | Accessori per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile: |  |  |  |
ME.03.040.0050.a | - terminali anteriori per cavi in rame o posteriori filettati, 3P | cad | 71,03 |  |
ME.03.040.0050.b | - terminali anteriori per cavi in rame oposteriori filettati, 4P | cad | 95,34 |  |
ME.03.040.0060 | Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0060.a | - 3P In 32-100 A | cad | 290,86 |  |
ME.03.040.0060.b | - 3P In 125 A | cad | 359,54 |  |
ME.03.040.0060.c | - 3P In 160 A | cad | 402,36 |  |
ME.03.040.0060.d | - 3P In 200 A | cad | 530,83 |  |
ME.03.040.0060.e | - 3P In 250 A | cad | 552,64 |  |
ME.03.040.0060.f | - 4P In 32-100 A | cad | 388,62 |  |
ME.03.040.0060.g | - 4P In 125 A | cad | 466,99 |  |
ME.03.040.0060.h | - 4P In 160 A | cad | 536,48 |  |
ME.03.040.0060.i | - 4P In 200 A | cad | 686,76 |  |
ME.03.040.0060.j | - 4P In 250 A | cad | 699,69 |  |
ME.03.040.0070 | Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0070.a | - 3P In 32-100 A | cad | 470,23 |  |
ME.03.040.0070.b | - 3P In 125 A | cad | 619,70 |  |
ME.03.040.0070.c | - 3P In 160 A | cad | 643,94 |  |
ME.03.040.0070.d | - 3P In 200 A | cad | 719,88 |  |
ME.03.040.0070.e | - 3P In 250 A | cad | 741,70 |  |
ME.03.040.0070.f | - 4P In 32-100 A | cad | 605,97 |  |
ME.03.040.0070.g | - 4P In 125 A | cad | 714,23 |  |
ME.03.040.0070.h | - 4P In 160 A | cad | 816,04 |  |
ME.03.040.0070.i | - 4P In 200 A | cad | 912,99 |  |
ME.03.040.0070.j | - 4P In 250 A | cad | 953,38 |  |
ME.03.040.0080 | Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 85 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0080.a | - 3P In 32-100 A | cad | 584,96 |  |
ME.03.040.0080.b | - 3P In 125 A | cad | 643,94 |  |
ME.03.040.0080.c | - 3P In 160 A | cad | 751,40 |  |
ME.03.040.0080.d | - 3P In 200-250 A | cad | 961,47 |  |
ME.03.040.0080.e | - 4P In 32-100 A | cad | 797,45 |  |
ME.03.040.0080.f | - 4P In 125 A | cad | 848,35 |  |
ME.03.040.0080.g | - 4P In 160 A | cad | 961,47 |  |
ME.03.040.0080.h | - 4P In 200-250 A | cad | 1.163,45 |  |
ME.03.040.0090 | Interruttore con sganciatori magnetici con Im=10 o 5 Ith, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0090.a | - 3P In 50-100 A | cad | 246,42 |  |
ME.03.040.0090.b | - 3P In 125 A | cad | 306,22 |  |
ME.03.040.0090.c | - 3P In 160 A | cad | 342,57 |  |
ME.03.040.0090.d | - 3P In 200 A | cad | 450,84 |  |
ME.03.040.0090.e | - 3P In 250 A | cad | 469,41 |  |
ME.03.040.0090.f | - 4P In 50-100 A | cad | 330,45 |  |
ME.03.040.0090.g | - 4P In 125 A | cad | 397,51 |  |
ME.03.040.0090.h | - 4P In 160 A | cad | 455,69 |  |
ME.03.040.0090.i | - 4P In 200 A | cad | 584,96 |  |
ME.03.040.0090.j | - 4P In 250 A | cad | 595,46 |  |
ME.03.040.0100 | Interruttore con sganciatori magnetici con Im=10 o 5 Ith, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0100.a | - 3P In 50-100 A | cad | 399,12 |  |
ME.03.040.0100.b | - 3P In 125 A | cad | 527,59 |  |
ME.03.040.0100.c | - 3P In 160 A | cad | 546,99 |  |
ME.03.040.0100.d | - 3P In 200 A | cad | 612,43 |  |
ME.03.040.0100.e | - 3P In 250 A | cad | 630,20 |  |
ME.03.040.0100.f | - 4P In 50-100 A | cad | 515,47 |  |
ME.03.040.0100.g | - 4P In 125 A | cad | 605,97 |  |
ME.03.040.0100.h | - 4P In 160 A | cad | 693,22 |  |
ME.03.040.0100.i | - 4P In 200 A | cad | 778,87 |  |
ME.03.040.0100.j | - 4P In 250 A | cad | 807,95 |  |
ME.03.040.0110 | Interruttore con sganciatori magnetici con Im=10 o 5 Ith, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 85 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0110.a | - 3P In 50-100 A | cad | 496,89 |  |
ME.03.040.0110.b | - 3P In 125 A | cad | 546,99 |  |
ME.03.040.0110.c | - 3P In 160 A | cad | 638,29 |  |
ME.03.040.0110.d | - 3P In 200-250 A | cad | 816,04 |  |
ME.03.040.0110.e | - 4P In 50-100 A | cad | 677,88 |  |
ME.03.040.0110.f | - 4P In 125 A | cad | 723,12 |  |
ME.03.040.0110.g | - 4P In 160 A | cad | 816,04 |  |
ME.03.040.0110.h | - 4P In 200-250 A | cad | 993,78 |  |
ME.03.040.0120 | Blocco con sganciatori differenziali in esecuzione affiancata o sottoposta, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, nelle tioplogie: |  |  |  |
ME.03.040.0120.a | - affiancato o sottoposto ad intervento istantaneo | cad | 334,49 |  |
ME.03.040.0120.b | - affiancato o sottoposto ad intervento regolabile | cad | 409,63 |  |
ME.03.040.0130 | Accessori per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile, per correnti nominali da 50 A a 250 A: |  |  |  |
ME.03.040.0130.a | - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati, 3P | cad | 84,83 |  |
ME.03.040.0130.b | - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati, 4P | cad | 103,42 |  |
ME.03.040.0140 | Accessori per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile, per correnti nominali da 50 A a 250 A: |  |  |  |
ME.03.040.0140.a | - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati, 3P | cad | 246,42 |  |
ME.03.040.0140.b | - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati, 4P | cad | 290,06 |  |
ME.03.040.0150 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0150.a | - 3P In 100 A | cad | 401,56 |  |
ME.03.040.0150.b | - 3P In 160 A | cad | 495,28 |  |
ME.03.040.0150.c | - 3P In 250 A | cad | 606,77 |  |
ME.03.040.0150.d | - 4P In 100 A | cad | 515,47 |  |
ME.03.040.0150.e | - 4P In 160 A | cad | 614,04 |  |
ME.03.040.0150.f | - 4P In 250 A | cad | 763,51 |  |
ME.03.040.0160 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0160.a | - 3P In 100 A | cad | 864,51 |  |
ME.03.040.0160.b | - 3P In 160 A | cad | 961,47 |  |
ME.03.040.0160.c | - 3P In 250 A | cad | 1.074,58 |  |
ME.03.040.0160.d | - 4P In 100 A | cad | 977,63 |  |
ME.03.040.0160.e | - 4P In 160 A | cad | 1.074,58 |  |
ME.03.040.0160.f | - 4P In 250 A | cad | 1.228,08 |  |
ME.03.040.0170 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0170.a | - 3P In 100 A | cad | 626,16 |  |
ME.03.040.0170.b | - 3P In 160 A | cad | 683,53 |  |
ME.03.040.0170.c | - 3P In 250 A | cad | 789,37 |  |
ME.03.040.0170.d | - 4P In 100 A | cad | 801,48 |  |
ME.03.040.0170.e | - 4P In 160 A | cad | 872,59 |  |
ME.03.040.0170.f | - 4P In 250 A | cad | 985,70 |  |
ME.03.040.0180 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0180.a | - 3P In 100 A | cad | 1.090,74 |  |
ME.03.040.0180.b | - 3P In 160 A | cad | 1.147,29 |  |
ME.03.040.0180.c | - 3P In 250 A | cad | 1.252,33 |  |
ME.03.040.0180.d | - 4P In 100 A | cad | 1.268,49 |  |
ME.03.040.0180.e | - 4P In 160 A | cad | 1.333,12 |  |
ME.03.040.0180.f | - 4P In 250 A | cad | 1.454,31 |  |
ME.03.040.0190 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0190.a | - 3P In 100 A | cad | 760,28 |  |
ME.03.040.0190.b | - 3P In 160 A | cad | 880,85 |  |
ME.03.040.0190.c | - 3P In 250 A | cad | 1.074,58 |  |
ME.03.040.0190.e | - 4P In 160 A | cad | 1.106,90 |  |
ME.03.040.0190.f | - 4P In 250 A | cad | 1.357,36 |  |
ME.03.040.0200 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0200.a | - 3P In 100 A | cad | 1.228,08 |  |
ME.03.040.0200.b | - 3P In 160 A | cad | 1.349,28 |  |
ME.03.040.0200.c | - 3P In 250 A | cad | 1.543,19 |  |
ME.03.040.0200.d | - 4P In 100 A | cad | 1.438,15 |  |
ME.03.040.0200.e | - 4P In 160 A | cad | 1.567,42 |  |
ME.03.040.0200.f | - 4P In 250 A | cad | 1.817,89 |  |
ME.03.040.0210 | Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0210.a | - 3P In 320-400 A | cad | 1.074,58 |  |
ME.03.040.0210.b | - 3P In 500 A | cad | 1.470,47 |  |
ME.03.040.0210.c | - 4P In 320-400 A | cad | 1.373,52 |  |
ME.03.040.0210.d | - 4P In 500 A | cad | 1.882,53 |  |
ME.03.040.0220 | Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0220.a | - 3P In 320-400 A | cad | 1.195,77 |  |
ME.03.040.0220.b | - 3P In 500 A | cad | 1.680,54 |  |
ME.03.040.0220.c | - 4P In 320-400 A | cad | 1.527,03 |  |
ME.03.040.0220.d | - 4P In 500 A | cad | 2.141,07 |  |
ME.03.040.0230 | Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0230.a | - 3P In 320-400 A | cad | 1.575,51 |  |
ME.03.040.0230.b | - 3P In 500 A | cad | 2.027,96 |  |
ME.03.040.0230.c | - 4P In 320-400 A | cad | 2.003,72 |  |
ME.03.040.0230.d | - 4P In 500 A | cad | 2.561,21 |  |
ME.03.040.0240 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0240.a | - 3P In 320-400 A | cad | 1.074,58 |  |
ME.03.040.0240.b | - 3P In 630 A | cad | 1.470,47 |  |
ME.03.040.0240.c | - 4P In 320-400 A | cad | 1.373,52 |  |
ME.03.040.0240.d | - 4P In 630 A | cad | 1.882,53 |  |
ME.03.040.0250 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0250.a | - 3P In 320-400 A | cad | 1.535,11 |  |
ME.03.040.0250.b | - 3P In 630 A | cad | 1.939,08 |  |
ME.03.040.0250.c | - 4P In 320-400 A | cad | 1.842,13 |  |
ME.03.040.0250.d | - 4P In 630 A | cad | 2.351,14 |  |
ME.03.040.0260 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0260.a | - 3P In 320-400 A | cad | 1.195,77 |  |
ME.03.040.0260.b | - 3P In 630 A | cad | 1.680,54 |  |
ME.03.040.0260.c | - 4P In 320-400 A | cad | 1.527,03 |  |
ME.03.040.0260.d | - 4P In 630 A | cad | 2.141,07 |  |
ME.03.040.0270 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0270.a | - 3P In 320-400 A | cad | 1.656,30 |  |
ME.03.040.0270.b | - 3P In 630 A | cad | 2.149,15 |  |
ME.03.040.0270.c | - 4P In 320-400 A | cad | 1.987,56 |  |
ME.03.040.0270.d | - 4P In 630 A | cad | 2.609,68 |  |
ME.03.040.0280 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0280.a | - 3P In 320-400 A | cad | 1.575,51 |  |
ME.03.040.0280.b | - 3P In 630 A | cad | 2.027,96 |  |
ME.03.040.0280.c | - 4P In 320-400 A | cad | 2.003,72 |  |
ME.03.040.0280.d | - 4P In 630 A | cad | 2.561,21 |  |
ME.03.040.0290 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0290.a | - 3P In 320-400 A | cad | 2.044,12 |  |
ME.03.040.0290.b | - 3P In 630 A | cad | 2.496,57 |  |
ME.03.040.0300 | Accessori per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a removibile, per correnti nominali da 320 A a 630 A: |  |  |  |
ME.03.040.0300.a | - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati, 3P | cad | 236,73 |  |
ME.03.040.0300.b | - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati, 4P | cad | 275,51 |  |
ME.03.040.0310 | Accessori per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile, per correnti nominali da 320 A a 630 A: |  |  |  |
ME.03.040.0310.a | - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati, 3P | cad | 385,40 |  |
ME.03.040.0310.b | - terminali anteriori prolungati o per cavi in rame o posteriori filettati, 4P | cad | 471,85 |  |
ME.03.040.0320 | Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0320.a | - 3P In 630 A | cad | 1.559,35 |  |
ME.03.040.0320.b | - 3P In 800 A | cad | 1.947,17 |  |
ME.03.040.0320.c | - 4P In 630 A | cad | 1.979,48 |  |
ME.03.040.0320.d | - 4P In 800 A | cad | 2.536,96 |  |
ME.03.040.0330 | Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 50 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0330.a | - 3P In 630 A | cad | 1.623,99 |  |
ME.03.040.0330.b | - 3P In 800 A | cad | 2.052,19 |  |
ME.03.040.0330.c | - 4P In 630 A | cad | 2.060,28 |  |
ME.03.040.0330.d | - 4P In 800 A | cad | 2.617,76 |  |
ME.03.040.0340 | Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2 in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0340.a | - 3P In 630 A | cad | 1.769,42 |  |
ME.03.040.0340.b | - 3P In 800 A | cad | 2.254,19 |  |
ME.03.040.0340.c | - 4P In 630 A | cad | 2.262,26 |  |
ME.03.040.0340.d | - 4P In 800 A | cad | 2.876,30 |  |
ME.03.040.0350 | Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im e Ith regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0350.a | - 3P In 630 A | cad | 2.132,99 |  |
ME.03.040.0350.b | - 3P In 800 A | cad | 2.480,41 |  |
ME.03.040.0350.c | - 4P In 630 A | cad | 2.666,24 |  |
ME.03.040.0350.d | - 4P In 800 A | cad | 3.070,21 |  |
ME.03.040.0360 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0360.a | - 3P In 630 A | cad | 1.559,35 |  |
ME.03.040.0360.b | - 3P In 800 A | cad | 1.947,17 |  |
ME.03.040.0360.c | - 4P In 630 A | cad | 1.979,48 |  |
ME.03.040.0360.d | - 4P In 800 A | cad | 2.536,96 |  |
ME.03.040.0370 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0370.a | - 3P In 630 A | cad | 2.027,96 |  |
ME.03.040.0370.b | - 3P In 800 A | cad | 2.415,78 |  |
ME.03.040.0370.c | - 4P In 630 A | cad | 2.448,09 |  |
ME.03.040.0370.d | - 4P In 800 A | cad | 3.005,57 |  |
ME.03.040.0380 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 50 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0380.a | - 3P In 630 A | cad | 1.623,99 |  |
ME.03.040.0380.b | - 3P In 800 A | cad | 2.052,19 |  |
ME.03.040.0380.c | - 4P In 630 A | cad | 2.060,28 |  |
ME.03.040.0380.d | - 4P In 800 A | cad | 2.617,76 |  |
ME.03.040.0390 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 50 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0390.a | - 3P In 630 A | cad | 2.092,60 |  |
ME.03.040.0390.b | - 3P In 800 A | cad | 2.520,80 |  |
ME.03.040.0390.c | - 4P In 630 A | cad | 2.528,89 |  |
ME.03.040.0390.d | - 4P In 800 A | cad | 3.086,37 |  |
ME.03.040.0400 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0400.a | - 3P In 630 A | cad | 1.769,42 |  |
ME.03.040.0400.b | - 3P In 800 A | cad | 2.254,19 |  |
ME.03.040.0400.c | - 4P In 630 A | cad | 2.262,26 |  |
ME.03.040.0400.d | - 4P In 800 A | cad | 2.876,30 |  |
ME.03.040.0410 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0410.a | - 3P In 630 A | cad | 2.229,94 |  |
ME.03.040.0410.b | - 3P In 800 A | cad | 2.714,71 |  |
ME.03.040.0410.c | - 4P In 630 A | cad | 2.722,80 |  |
ME.03.040.0410.d | - 4P In 800 A | cad | 3.344,91 |  |
ME.03.040.0420 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0420.a | - 3P In 630 A | cad | 2.132,99 |  |
ME.03.040.0420.b | - 3P In 800 A | cad | 2.480,41 |  |
ME.03.040.0420.c | - 4P In 630 A | cad | 2.666,24 |  |
ME.03.040.0420.d | - 4P In 800 A | cad | 3.070,21 |  |
ME.03.040.0430 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0430.a | - 3P In 630 A | cad | 2.601,60 |  |
ME.03.040.0430.b | - 3P In 800 A | cad | 2.949,02 |  |
ME.03.040.0430.c | - 4P In 630 A | cad | 3.126,77 |  |
ME.03.040.0430.d | - 4P In 800 A | cad | 3.530,75 |  |
ME.03.040.0440 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 50 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0440.a | - 3P In 1000 A | cad | 2.254,19 |  |
ME.03.040.0440.b | - 3P In 1250 A | cad | 2.464,25 |  |
ME.03.040.0440.c | - 3P In 1600 A | cad | 2.787,43 |  |
ME.03.040.0440.d | - 4P In 1000 A | cad | 2.860,14 |  |
ME.03.040.0440.e | - 4P In 1250 A | cad | 3.142,93 |  |
ME.03.040.0440.f | - 4P In 1600 A | cad | 3.522,66 |  |
ME.03.040.0450 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 50 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0450.a | - 3P In 1000 A | cad | 2.714,71 |  |
ME.03.040.0450.b | - 3P In 1250 A | cad | 2.932,86 |  |
ME.03.040.0450.c | - 3P In 1600 A | cad | 3.256,04 |  |
ME.03.040.0450.d | - 4P In 1000 A | cad | 3.328,75 |  |
ME.03.040.0450.e | - 4P In 1250 A | cad | 3.603,46 |  |
ME.03.040.0450.f | - 4P In 1600 A | cad | 3.999,36 |  |
ME.03.040.0460 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0460.a | - 3P In 1000 A | cad | 2.367,30 |  |
ME.03.040.0460.b | - 3P In 1250 A | cad | 2.593,53 |  |
ME.03.040.0460.c | - 3P In 1600 A | cad | 2.965,18 |  |
ME.03.040.0460.d | - 4P In 1000 A | cad | 3.005,57 |  |
ME.03.040.0460.e | - 4P In 1250 A | cad | 3.296,44 |  |
ME.03.040.0460.f | - 4P In 1600 A | cad | 3.837,77 |  |
ME.03.040.0470 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0470.a | - 3P In 1000 A | cad | 2.835,91 |  |
ME.03.040.0470.b | - 3P In 1250 A | cad | 3.062,14 |  |
ME.03.040.0470.c | - 3P In 1600 A | cad | 3.433,79 |  |
ME.03.040.0470.d | - 4P In 1000 A | cad | 3.474,19 |  |
ME.03.040.0470.e | - 4P In 1250 A | cad | 3.765,05 |  |
ME.03.040.0470.f | - 4P In 1600 A | cad | 4.306,38 |  |
ME.03.040.0480 | Interruttore di tipo scatolato con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0480.a | - 3P In 1000 A | cad | 2.658,16 |  |
ME.03.040.0480.b | - 3P In 1250 A | cad | 2.852,07 |  |
ME.03.040.0480.c | - 3P In 1600 A | cad | 3.094,45 |  |
ME.03.040.0480.d | - 4P In 1000 A | cad | 3.344,91 |  |
ME.03.040.0480.e | - 4P In 1250 A | cad | 3.587,30 |  |
ME.03.040.0480.f | - 4P In 1600 A | cad | 3.967,04 |  |
ME.03.040.0490 | Interruttore di tipo scatolato con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, conforme norme CEI 17-5, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.040.0490.a | - 3P In 1000 A | cad | 3.118,69 |  |
ME.03.040.0490.b | - 3P In 1250 A | cad | 3.320,68 |  |
ME.03.040.0490.c | - 3P In 1600 A | cad | 3.563,07 |  |
ME.03.040.0490.d | - 4P In 1000 A | cad | 3.813,52 |  |
ME.03.040.0490.e | - 4P In 1250 A | cad | 4.063,99 |  |
ME.03.040.0490.f | - 4P In 1600 A | cad | 4.427,57 |  |
ME.03.040.0500 | Accessori per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile, per interruttori con In fino a 1600 A: |  |  |  |
ME.03.040.0500.a | - terminali anteriori prolungati o posteriori in piatto verticali o posteriori in piatto orizzontali, 3P | cad | 536,48 |  |
ME.03.040.0500.b | - terminali anteriori prolungati o posteriori in piatto verticali o posteriori in piatto orizzontali, 4P | cad | 676,26 |  |
ME.03.040.0510 | Relè differenziale di terra a toroide separato, tipo adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, custodia isolante, corrente d'intervento regolabile, nei componenti: |  |  |  |
ME.03.040.0510.a | - relè differenziale di terra | cad | 536,48 |  |
ME.03.040.0510.b | - toroide chiuso diametro 35 mm | cad | 37,49 |  |
ME.03.040.0510.c | - toroide chiuso diametro 80 mm | cad | 56,16 |  |
ME.03.040.0510.d | - toroide chiuso diametro 110 mm | cad | 68,67 |  |
ME.03.040.0510.e | - toroide chiuso diametro 210 mm | cad | 125,24 |  |
ME.03.040.0510.f | - toroide aperto diametro 110 mm | cad | 125,24 |  |
ME.03.040.0510.g | - toroide aperto diametro 210 mm | cad | 224,61 |  |
ME.03.050 | INTERRUTTORI DI MANOVRA |  |  |  |
ME.03.050.0010 | Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.050.0010.a | - 1P, In 16-20A, 230-400V | cad | 6,30 |  |
ME.03.050.0010.b | - 1P, In 32-40A, 230-400V | cad | 6,62 |  |
ME.03.050.0010.c | - 1P, In 63-80A, 230-400V | cad | 10,43 |  |
ME.03.050.0010.d | - 1P, In 100A, 230-400V | cad | 12,12 |  |
ME.03.050.0010.e | - 1P, In 125A, 230-400V | cad | 20,20 |  |
ME.03.050.0010.f | - 2P, In 16-20A, 230-400V | cad | 11,73 |  |
ME.03.050.0010.g | - 2P, In 32-40A, 230-400V | cad | 12,28 |  |
ME.03.050.0010.h | - 2P, In 63-80A, 230-400V | cad | 18,58 |  |
ME.03.050.0010.i | - 2P, In 100A, 230-400V | cad | 22,22 |  |
ME.03.050.0010.j | - 2P, In 125A, 230-400V | cad | 28,28 |  |
ME.03.050.0010.k | - 3P, In 16-20A, 400V | cad | 16,16 |  |
ME.03.050.0010.l | - 3P, In 32-40A, 400V | cad | 18,58 |  |
ME.03.050.0010.m | - 3P, In 63-80A, 400V | cad | 26,66 |  |
ME.03.050.0010.n | - 3P, In 100A, 400V | cad | 30,70 |  |
ME.03.050.0010.o | - 3P, In 125A, 400V | cad | 40,40 |  |
ME.03.050.0010.p | - 4P, In 16-20A, 400V | cad | 22,63 |  |
ME.03.050.0010.q | - 4P, In 32-40A, 400V | cad | 24,24 |  |
ME.03.050.0010.r | - 4P, In 63-80A, 400V | cad | 37,17 |  |
ME.03.050.0010.s | - 4P, In 100A, 400V | cad | 42,82 |  |
ME.03.050.0010.t | - 4P, In 125A, 400V | cad | 56,56 |  |
ME.03.050.0020 | Interruttore di manovra sezionatore rotativo di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con manopolanera frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.050.0020.a | - 2P, In 16A | cad | 6,99 |  |
ME.03.050.0020.b | - 3P, In 16A | cad | 7,80 |  |
ME.03.050.0020.c | - 4P, In 16A | cad | 8,49 |  |
ME.03.050.0020.d | - 2P, In 32A | cad | 8,49 |  |
ME.03.050.0020.e | - 3P, In 32A | cad | 9,46 |  |
ME.03.050.0020.f | - 4P, In 32A | cad | 10,82 |  |
ME.03.050.0020.g | - 3P, In 63A | cad | 16,48 |  |
ME.03.050.0020.h | - 4P, In 63A | cad | 19,80 |  |
ME.03.050.0030 | Interruttore di manovra sezionatore rotativo di tipo scatolato conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.050.0030.a | - 3P, In 100A | cad | 173,71 |  |
ME.03.050.0030.b | - 3P, In 160A | cad | 245,62 |  |
ME.03.050.0030.c | - 3P, In 250A | cad | 382,16 |  |
ME.03.050.0030.d | - 3P, In 320A | cad | 493,66 |  |
ME.03.050.0030.e | - 3P, In 400A | cad | 681,91 |  |
ME.03.050.0030.f | - 3P, In 630A | cad | 1.042,26 |  |
ME.03.050.0030.g | - 3P, In 800A | cad | 1.421,99 |  |
ME.03.050.0030.h | - 3P, In 1000A | cad | 1.486,63 |  |
ME.03.050.0030.i | - 3P, In 1250A | cad | 1.664,38 |  |
ME.03.050.0030.j | - 3P, In 1600A | cad | 2.229,94 |  |
ME.03.050.0030.k | - 4P, In 100A | cad | 232,69 |  |
ME.03.050.0030.l | - 4P, In 160A | cad | 302,17 |  |
ME.03.050.0030.m | - 4P, In 250A | cad | 463,76 |  |
ME.03.050.0030.n | - 4P, In 320A | cad | 618,89 |  |
ME.03.050.0030.o | - 4P, In 400A | cad | 864,51 |  |
ME.03.050.0030.p | - 4P, In 630A | cad | 1.300,81 |  |
ME.03.050.0030.q | - 4P, In 800A | cad | 1.793,65 |  |
ME.03.050.0030.r | - 4P, In 1000A | cad | 1.922,92 |  |
ME.03.050.0030.s | - 4P, In 1250A | cad | 2.173,39 |  |
ME.03.050.0030.t | - 4P, In 1600A | cad | 2.787,43 |  |
ME.03.050.0040 | Interruttore di manovra sezionatore rotativo conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con manopola nera o rossa a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.050.0040.a | - 2P, In 16A | cad | 13,18 |  |
ME.03.050.0040.b | - 3P, In 16A | cad | 14,15 |  |
ME.03.050.0040.c | - 4P, In 16A | cad | 15,19 |  |
ME.03.050.0040.d | - 2P, In 32A | cad | 14,15 |  |
ME.03.050.0040.e | - 3P, In 32A | cad | 15,51 |  |
ME.03.050.0040.f | - 4P, In 32A | cad | 17,05 |  |
ME.03.050.0040.g | - 3P, In 63A | cad | 26,75 |  |
ME.03.050.0040.h | - 4P, In 63A | cad | 29,66 |  |
ME.03.050.0050 | Interruttore di manovra sezionatore rotativo conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con manopola rossa a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di asta di comando rinviato, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.050.0050.a | - 2P, In 16A | cad | 10,18 |  |
ME.03.050.0050.b | - 3P, In 16A | cad | 11,40 |  |
ME.03.050.0050.c | - 4P, In 16A | cad | 12,36 |  |
ME.03.050.0050.d | - 2P, In 32A | cad | 11,79 |  |
ME.03.050.0050.e | - 3P, In 32A | cad | 13,18 |  |
ME.03.050.0050.f | - 4P, In 32A | cad | 15,11 |  |
ME.03.050.0050.g | - 3P, In 63A | cad | 23,60 |  |
ME.03.050.0050.h | - 4P, In 63A | cad | 26,42 |  |
ME.03.060 | FUSIBILI, CONTATTORI, AUSILIARI DI COMANDO |  |  |  |
ME.03.060.0010 | Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore, 1/2 modulo DIN, portata contatti in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V, 1A-250V, 6A-24V | cad | 11,31 |  |
ME.03.060.0020 | Contatto ausiliario di sganciato relè, 1/2 modulo DIN, portata contatti in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V, 1A-250V, 6A-24V | cad | 12,44 |  |
ME.03.060.0030 | Contatto ausiliario configurabile come di sganciato relè o di posizione aperto/chiuso, 1/2 modulo DIN, portata contatti in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V, 1A-250V, 6A-24V | cad | 14,86 |  |
ME.03.060.0040 | Sgancitore a lancio di corrente, 1 modulo DIN, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.060.0040.a | - 12-48V c.a. e c.c. | cad | 19,06 |  |
ME.03.060.0040.b | - 110-125V c.c., 110-415V c.a. | cad | 19,64 |  |
ME.03.060.0050 | Sgancitore di minima tensione, 1 modulo DIN, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.060.0050.a | - 230V c.a. | cad | 33,86 |  |
ME.03.060.0050.b | - 24V c.a. e c.c. | cad | 34,42 |  |
ME.03.060.0050.c | - 48V c.a. e c.c. | cad | 34,51 |  |
ME.03.060.0060 | Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.060.0060.a | - 1P, 20-32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm | cad | 3,07 |  |
ME.03.060.0060.b | - 1P, 50A, dim. 14x51 mm | cad | 5,49 |  |
ME.03.060.0060.c | - 2P, 20-32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm | cad | 5,78 |  |
ME.03.060.0060.d | - 2P, 50A, dim. 14x51 mm | cad | 11,56 |  |
ME.03.060.0060.e | - 3P, 20-32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm | cad | 8,65 |  |
ME.03.060.0060.f | - 3P, 50A, dim. 14x51 mm | cad | 17,05 |  |
ME.03.060.0060.g | - 4P, 20-32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm | cad | 12,69 |  |
ME.03.060.0060.h | - 4P, 50A, dim. 14x51 mm | cad | 24,97 |  |
ME.03.060.0070 | Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.060.0070.a | - In 2-25A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400V, potere d'interruzione 50kA | cad | 0,74 |  |
ME.03.060.0070.b | - In 2-32A, diam. 10.3x38 mm, Un 500V, potere d'interruzione 100kA | cad | 0,80 |  |
ME.03.060.0070.c | - In 25-50A, diam. 14x51 mm, Un 690V, potere d'interruzione 100kA | cad | 1,38 |  |
ME.03.060.0080 | Interruttori non automatici, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.060.0080.a | - 1P, In 16A | cad | 4,69 |  |
ME.03.060.0080.b | - 1P, In 25A | cad | 5,91 |  |
ME.03.060.0080.c | - 1P, In 32A | cad | 6,06 |  |
ME.03.060.0080.d | - 2P, In 16A | cad | 7,44 |  |
ME.03.060.0080.e | - 2P, In 25A | cad | 7,52 |  |
ME.03.060.0080.f | - 2P, In 32A | cad | 7,63 |  |
ME.03.060.0080.g | - 2P, In 40A | cad | 12,93 |  |
ME.03.060.0080.h | - 2P, In 63A | cad | 14,54 |  |
ME.03.060.0080.i | - 3P, In 16A | cad | 10,34 |  |
ME.03.060.0080.j | - 3P, In 25A | cad | 10,67 |  |
ME.03.060.0080.k | - 3P, In 32A | cad | 11,31 |  |
ME.03.060.0080.l | - 3P, In 40A | cad | 21,01 |  |
ME.03.060.0080.m | - 3P, In 63A | cad | 25,85 |  |
ME.03.060.0080.n | - 4P, In 16A | cad | 12,12 |  |
ME.03.060.0080.o | - 4P, In 25A | cad | 12,93 |  |
ME.03.060.0080.p | - 4P, In 32A | cad | 13,74 |  |
ME.03.060.0090 | Commutatore a leva, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.060.0090.a | - 1P, In 16A, commutatore I-0-II | cad | 8,72 |  |
ME.03.060.0090.b | - 1P, In 16A, deviatore 0-I | cad | 8,24 |  |
ME.03.060.0090.c | - 2P, In 16A, commutatore I-0-II | cad | 17,46 |  |
ME.03.060.0090.d | - 2P, In 16A, deviatore 0-I | cad | 15,60 |  |
ME.03.060.0100 | Contattore tripolare in aria conforme a norme CEI 17-3 per tensione fino a 660 V 50 Hz - comando con bobina a ca. o cc. (completa di resistenza addizionale per tipo cc.) alla tensione di 24-48-110-220-380 V; nei tipi: |  |  |  |
ME.03.060.0100.a | - contattore grandezza 00: - Ie = 16 A Pm = 13 kW in AC 1 - Ie = 9 A Pm = 5,5 kW in AC 2/3 - Ie = 1,8 A Pm = 1,9 kW in AC 4 - Pc = 4 kvar - 1 ÷ 2 contatti ausiliari | cad | 14,88 |  |
ME.03.060.0100.b | - contattore grandezza 0: - Ie = 20 A Pm = 13 kW in AC 1 - Ie = 12 A Pm = 1,9 kW in AC 2/3 - Ie = 4,3 A Pm = 1,9 kW in AC 4 - Pc = 4 kvar - 1 ÷ 4 contatti ausiliari | cad | 19,04 |  |
ME.03.060.0100.c | - contattore grandezza 1: - Ie = 30 A Pm =19,5 kW in AC 1 - Ie = 22 A Pm = 11 kW in AC 2/3 - Ie =8,5 A Pm = 4 kW in AC 4 - Pc =7,5 kvar - 1 ÷4 contatti ausiliari | cad | 30,35 |  |
ME.03.060.0100.d | - contattore grandezza 2: - Ie =45 A Pm =29,5 kW in AC 1 - Ie = 32 A Pm =15 kW in AC 2/3 - Ie =15,6 A Pm =7,5 kW in AC 4 - Pc =16,7 kvar - 4 contatti ausiliari | cad | 40,94 |  |
ME.03.060.0100.e | - contattore grandezza 3: - Ie =80 A Pm =52 kW in AC 1 - Ie = 45 A Pm =22 kW in AC 2/3 - Ie =24 A Pm =11kW in AC 4 - Pc =30 kvar - 4 ÷8contatti ausiliari | cad | 82,19 |  |
ME.03.060.0100.f | - contattore grandezza 4: - Ie =100 A Pm =66 kW in AC 1 - Ie =75 A Pm =37 kW in AC 2/3 - Ie =34 A Pm =17 kW in AC 4 - Pc =40 kvar - 4 ÷ 8 contatti ausiliari | cad | 128,01 |  |
ME.03.060.0100.g | - contattore grandezza 6: - Ie =160 A Pm =105 kW in AC 1 - Ie =110 A Pm =55 kW in AC 2/3 - Ie =54 A Pm =27 kW in AC 4 - Pc =60 kvar - 4 ÷ 8 contatti ausiliari | cad | 198,70 |  |
ME.03.060.0100.h | - contattore grandezza 8: - Ie =200 A Pm =132 kW in AC 1 - Ie =170 A Pm =90 kW in AC 2/3 - Ie =75 A Pm =37 kW in AC 4 - Pc =100 kvar - 4 ÷ 8 contatti ausiliari | cad | 298,60 |  |
ME.03.060.0100.i | - contattore grandezza 10: - Ie =300 A Pm =195 kW in AC 1 - Ie =250 A Pm =132 kW in AC 2/3 - Ie =110 A Pm =55 kW in AC 4 - Pc =150 kvar - 4 ÷ 8 contatti ausiliari | cad | 471,49 |  |
ME.03.060.0100.j | - contattore grandezza 10: - Ie =300 A Pm =195 kW in AC 1 - Ie =250 A Pm =132 kW in AC 2/3 - Ie =110 A Pm =55 kW in AC 4 - Pc =150 kvar - 4 ÷ 8 contatti ausiliari | cad | 658,67 |  |
ME.03.070 | QUADRI ELETTRICI |  |  |  |
ME.03.070.0010 | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0010.a | - 600x600 mm | cad | 196,33 |  |
ME.03.070.0010.b | - 600x800 mm | cad | 239,15 |  |
ME.03.070.0010.c | - 600x1000 mm | cad | 282,79 |  |
ME.03.070.0010.d | - 600x1200 mm | cad | 332,51 |  |
ME.03.070.0020 | Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0020.a | - 600x600 mm | cad | 281,17 |  |
ME.03.070.0020.b | - 600x800 mm | cad | 336,92 |  |
ME.03.070.0020.c | - 600x1000 mm | cad | 395,09 |  |
ME.03.070.0020.d | - 600x1200 mm | cad | 457,24 |  |
ME.03.070.0030 | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina verniciato grado di protezione IP43 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere del tipo : |  |  |  |
ME.03.070.0030.a | - 600x600 mm | cad | 302,42 |  |
ME.03.070.0030.b | - 600x800 mm | cad | 341,39 |  |
ME.03.070.0030.c | - 600x1000 mm | cad | 413,67 |  |
ME.03.070.0030.d | - 600x1200 mm | cad | 454,69 |  |
ME.03.070.0040 | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP43 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere del tipo : |  |  |  |
ME.03.070.0040.a | - 600x600 mm | cad | 152,70 |  |
ME.03.070.0040.b | - 600x800 mm | cad | 170,60 |  |
ME.03.070.0040.c | - 600x1000 mm | cad | 197,82 |  |
ME.03.070.0040.d | - 600x1200 mm | cad | 209,81 |  |
ME.03.070.0050 | Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado di protezione IP43 con porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio compreso morsetteria, del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0050.a | - 600x600 mm | cad | 206,83 |  |
ME.03.070.0050.b | - 600x800 mm | cad | 225,42 |  |
ME.03.070.0050.c | - 600x1000 mm | cad | 255,31 |  |
ME.03.070.0050.d | - 600x1200 mm | cad | 297,33 |  |
ME.03.070.0060 | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina, in lamiera verniciato grado di protezione IP55 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio compreso morsetteria, del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0060.a | - 600x600 mm | cad | 221,32 |  |
ME.03.070.0060.b | - 600x800 mm | cad | 234,25 |  |
ME.03.070.0060.c | - 600x1000 mm | cad | 260,10 |  |
ME.03.070.0060.d | - 600x1200 mm | cad | 287,57 |  |
ME.03.070.0070 | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera d'acciaio verniciato preassemblato, grado di protezione IP55, completo di porta in vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio compreso di morsettiera, del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0070.a | - 600x600 mm | cad | 232,69 |  |
ME.03.070.0070.b | - 600x800 mm | cad | 252,08 |  |
ME.03.070.0070.c | - 600x1000 mm | cad | 285,21 |  |
ME.03.070.0070.d | - 600x1200 mm | cad | 317,53 |  |
ME.03.070.0080 | Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera d'acciaio verniciato preassemblato, grado di protezione IP55, completo di porta in vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio compreso di morsettiera, del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0080.a | - 600x600 mm | cad | 283,03 |  |
ME.03.070.0080.b | - 600x800 mm | cad | 299,63 |  |
ME.03.070.0080.c | - 600x1000 mm | cad | 335,36 |  |
ME.03.070.0080.d | - 600x1200 mm | cad | 373,96 |  |
ME.03.070.0090 | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0090.a | - 600x800 mm | cad | 212,55 |  |
ME.03.070.0090.b | - 600x1000 mm | cad | 239,97 |  |
ME.03.070.0090.c | - 600x1200 mm | cad | 271,47 |  |
ME.03.070.0090.d | - 600x600 mm | cad | 178,24 |  |
ME.03.070.0100 | Quadro elettrico di distribuzione da parete in lamiera verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0100.a | 600x600 mm | cad | 178,24 |  |
ME.03.070.0100.b | 600x800 mm | cad | 212,55 |  |
ME.03.070.0100.c | 600x1000 mm | cad | 239,97 |  |
ME.03.070.0100.d | 600x1200 mm | cad | 271,47 |  |
ME.03.070.0110 | Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0110.a | 600x600 mm | cad | 203,10 |  |
ME.03.070.0110.b | 600x800 mm | cad | 237,79 |  |
ME.03.070.0110.c | 600x1000 mm | cad | 265,39 |  |
ME.03.070.0110.d | 600x1200 mm | cad | 292,17 |  |
ME.03.070.0120 | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0120.a | 600x600 mm | cad | 215,53 |  |
ME.03.070.0120.b | 600x800 mm | cad | 251,15 |  |
ME.03.070.0120.c | 600x1000 mm | cad | 288,44 |  |
ME.03.070.0120.d | 600x1200 mm | cad | 309,01 |  |
ME.03.070.0130 | Quadro elettrico di distribuzione da parete in lamiera verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0130.a | 600x600 mm | cad | 240,39 |  |
ME.03.070.0130.b | 600x800 mm | cad | 276,01 |  |
ME.03.070.0130.c | 600x1000 mm | cad | 309,51 |  |
ME.03.070.0130.d | 600x1200 mm | cad | 333,19 |  |
ME.03.070.0135 | Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0135.a | 600x600 mm | cad | 252,82 |  |
ME.03.070.0135.b | 600x800 mm | cad | 288,44 |  |
ME.03.070.0135.c | 600x1000 mm | cad | 321,94 |  |
ME.03.070.0135.d | 600x1200 mm | cad | 345,62 |  |
ME.03.070.0137 | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro da 250 A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0137.a | -600x600 mm | cad | 261,03 |  |
ME.03.070.0137.b | -600x800 mm | cad | 298,95 |  |
ME.03.070.0137.c | -600x1000 mm | cad | 329,40 |  |
ME.03.070.0137.d | -600x1200 mm | cad | 360,47 |  |
ME.03.070.0140 | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0140.a | -600x600mm | cad | 273,96 |  |
ME.03.070.0140.b | -600x800mm | cad | 312,49 |  |
ME.03.070.0140.c | -600x1000mm | cad | 341,95 |  |
ME.03.070.0140.d | -600x1200mm | cad | 376,75 |  |
ME.03.070.0140.e | -600x1400mm | cad | 386,69 |  |
ME.03.070.0140.f | -600x1600mm | cad | 399,12 |  |
ME.03.070.0140.g | -600x1800mm | cad | 407,83 |  |
ME.03.070.0140.h | -600x2000mm | cad | 420,26 |  |
ME.03.070.0140.i | -850x600mm | cad | 447,60 |  |
ME.03.070.0140.l | -850x800mm | cad | 457,55 |  |
ME.03.070.0140.m | -850x1000mm | cad | 471,22 |  |
ME.03.070.0140.n | -850x1200mm | cad | 480,43 |  |
ME.03.070.0140.o | -850x1400mm | cad | 487,88 |  |
ME.03.070.0140.p | -850x1600mm | cad | 500,31 |  |
ME.03.070.0140.q | -850x1800mm | cad | 512,74 |  |
ME.03.070.0140.r | -850x2000mm | cad | 525,17 |  |
ME.03.070.0145 | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0145.a | - 600x600 mm | cad | 297,26 |  |
ME.03.070.0145.b | - 600x800 mm | cad | 333,31 |  |
ME.03.070.0145.c | - 600x1000 mm | cad | 346,80 |  |
ME.03.070.0145.d | - 600x1200 mm | cad | 379,12 |  |
ME.03.070.0145.e | - 600x1400 mm | cad | 391,55 |  |
ME.03.070.0145.f | - 600x1600 mm | cad | 404,78 |  |
ME.03.070.0145.g | - 600x1800 mm | cad | 417,21 |  |
ME.03.070.0145.h | - 600x2000 mm | cad | 429,64 |  |
ME.03.070.0145.i | - 850x600 mm | cad | 442,07 |  |
ME.03.070.0145.l | - 850x800 mm | cad | 454,50 |  |
ME.03.070.0145.m | - 850x1000 mm | cad | 464,39 |  |
ME.03.070.0145.n | - 850x1200 mm | cad | 479,36 |  |
ME.03.070.0145.o | - 850x1400 mm | cad | 494,27 |  |
ME.03.070.0145.p | - 850x1600 mm | cad | 504,22 |  |
ME.03.070.0145.q | - 850x1800 mm | cad | 516,65 |  |
ME.03.070.0145.r | - 850x2000 mm | cad | 529,08 |  |
ME.03.070.0150 | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0150.a | - 600x600 mm | cad | 308,26 |  |
ME.03.070.0150.b | - 600x800 mm | cad | 336,85 |  |
ME.03.070.0150.c | - 600x1000 mm | cad | 354,26 |  |
ME.03.070.0150.d | - 600x1200 mm | cad | 391,55 |  |
ME.03.070.0150.e | - 600x1400 mm | cad | 394,66 |  |
ME.03.070.0150.f | - 600x1600 mm | cad | 407,09 |  |
ME.03.070.0150.g | - 600x1800 mm | cad | 419,52 |  |
ME.03.070.0150.h | - 600x2000 mm | cad | 431,95 |  |
ME.03.070.0150.i | - 850x600 mm | cad | 444,38 |  |
ME.03.070.0150.l | - 850x800 mm | cad | 456,81 |  |
ME.03.070.0150.m | - 850x1000 mm | cad | 469,24 |  |
ME.03.070.0150.n | - 850x1200 mm | cad | 481,67 |  |
ME.03.070.0150.o | - 850x1400 mm | cad | 506,53 |  |
ME.03.070.0150.p | - 850x1600 mm | cad | 510,26 |  |
ME.03.070.0150.q | - 850x1800 mm | cad | 520,20 |  |
ME.03.070.0150.r | - 850x2000 mm | cad | 532,63 |  |
ME.03.070.0155 | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0155.a | - 600x600 mm | cad | 298,44 |  |
ME.03.070.0155.b | - 600x800 mm | cad | 324,54 |  |
ME.03.070.0155.c | - 600x1000 mm | cad | 324,54 |  |
ME.03.070.0155.d | - 600x1200 mm | cad | 401,61 |  |
ME.03.070.0155.e | - 600x1400 mm | cad | 414,04 |  |
ME.03.070.0155.f | - 600x1600 mm | cad | 419,01 |  |
ME.03.070.0155.g | - 600x1800 mm | cad | 432,69 |  |
ME.03.070.0155.h | - 600x2000 mm | cad | 445,12 |  |
ME.03.070.0155.i | - 850x600 mm | cad | 469,98 |  |
ME.03.070.0155.l | - 850x800 mm | cad | 482,41 |  |
ME.03.070.0155.m | - 850x1000 mm | cad | 484,89 |  |
ME.03.070.0155.n | - 850x1200 mm | cad | 499,81 |  |
ME.03.070.0155.o | - 850x1400 mm | cad | 512,24 |  |
ME.03.070.0155.p | - 850x1600 mm | cad | 524,67 |  |
ME.03.070.0155.q | - 850x1800 mm | cad | 537,60 |  |
ME.03.070.0155.r | - 850x2000 mm | cad | 550,03 |  |
ME.03.070.0160 | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: |  |  |  |
ME.03.070.0160.a | - 600x600 mm | cad | 309,51 |  |
ME.03.070.0160.b | - 600x800 mm | cad | 334,37 |  |
ME.03.070.0160.c | - 600x1000 mm | cad | 373,65 |  |
ME.03.070.0160.d | - 600x1200 mm | cad | 404,72 |  |
ME.03.070.0160.e | - 600x1400 mm | cad | 417,15 |  |
ME.03.070.0160.f | - 600x1600 mm | cad | 429,58 |  |
ME.03.070.0160.g | - 600x1800 mm | cad | 442,01 |  |
ME.03.070.0160.h | - 600x2000 mm | cad | 454,44 |  |
ME.03.070.0160.i | - 850x600 mm | cad | 483,03 |  |
ME.03.070.0160.l | - 850x800 mm | cad | 495,46 |  |
ME.03.070.0160.m | - 850x1000 mm | cad | 504,16 |  |
ME.03.070.0160.n | - 850x1200 mm | cad | 516,59 |  |
ME.03.070.0160.o | - 850x1400 mm | cad | 525,29 |  |
ME.03.070.0160.p | - 850x1600 mm | cad | 531,51 |  |
ME.03.070.0160.q | - 850x1800 mm | cad | 543,94 |  |
ME.03.070.0160.r | - 850x2000 mm | cad | 557,61 |  |
ME.03.070.0165 | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo |  |  |  |
ME.03.070.0165.a | - 600x600 mm | cad | 316,97 |  |
ME.03.070.0165.b | - 600x800 mm | cad | 335,61 |  |
ME.03.070.0165.c | - 600x1000 mm | cad | 381,60 |  |
ME.03.070.0165.d | - 600x1200 mm | cad | 406,46 |  |
ME.03.070.0165.e | - 600x1400 mm | cad | 418,89 |  |
ME.03.070.0165.f | - 600x1600 mm | cad | 443,75 |  |
ME.03.070.0165.g | - 600x1800 mm | cad | 449,97 |  |
ME.03.070.0165.h | - 600x2000 mm | cad | 458,29 |  |
ME.03.070.0165.i | - 850x600 mm | cad | 495,58 |  |
ME.03.070.0165.l | - 850x800 mm | cad | 508,01 |  |
ME.03.070.0165.m | - 850x1000 mm | cad | 510,50 |  |
ME.03.070.0165.n | - 850x1200 mm | cad | 520,44 |  |
ME.03.070.0165.o | - 850x1400 mm | cad | 532,87 |  |
ME.03.070.0165.p | - 850x1600 mm | cad | 545,30 |  |
ME.03.070.0165.q | - 850x1800 mm | cad | 557,73 |  |
ME.03.070.0165.r | - 850x2000 mm | cad | 570,16 |  |
ME.03.070.0170 | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva per la certificazione CEI 23 - 51, accessori meccanici di fissaggio, fino a 12 moduli: | cad | 12,06 |  |
ME.03.070.0180 | Centralino elettrico da incasso in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva per la certificazione CEI 23 - 51, accessori meccanici di fissaggio, fino a 12 moduli: | cad | 13,07 |  |
ME.03.070.0190 | Centralino elettrico da arredo a parete in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie:uli: |  |  |  |
ME.03.070.0190.a | da 24 moduli | cad | 18,67 |  |
ME.03.070.0190.b | da 36 moduli | cad | 24,93 |  |
ME.03.070.0190.c | da 48 moduli | cad | 35,20 |  |
ME.03.070.0190.d | da 54 moduli | cad | 43,51 |  |
ME.03.070.0190.e | da 72 moduli | cad | 61,84 |  |
ME.03.070.0200 | Centralino elettrico da arredo ad incasso in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.070.0200.a | da 24 moduli | cad | 22,22 |  |
ME.03.070.0200.b | da 36 moduli | cad | 30,61 |  |
ME.03.070.0200.c | da 48 moduli | cad | 40,50 |  |
ME.03.070.0200.d | da 54 moduli | cad | 48,49 |  |
ME.03.070.0200.e | da 72 moduli | cad | 67,99 |  |
ME.03.070.0210 | Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP40, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.070.0210.a | da 24 moduli | cad | 22,22 |  |
ME.03.070.0210.b | da 36 moduli | cad | 30,61 |  |
ME.03.070.0210.c | da 48 moduli | cad | 40,50 |  |
ME.03.070.0210.d | da 54moduli | cad | 48,49 |  |
ME.03.070.0210.e | da 72 moduli | cad | 67,99 |  |
ME.03.070.0210.f | da 96 moduli | cad | 87,64 |  |
ME.03.070.0220 | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP55, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.070.0220.a | da 24 moduli | cad | 21,76 |  |
ME.03.070.0220.b | da 36 moduli | cad | 28,62 |  |
ME.03.070.0220.c | da 48 moduli | cad | 38,69 |  |
ME.03.070.0220.e | da 72 moduli | cad | 47,33 |  |
ME.03.070.0230 | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.070.0230.a | da 24 moduli | cad | 25,49 |  |
ME.03.070.0230.b | da 36 moduli | cad | 32,35 |  |
ME.03.070.0230.c | da 48 moduli | cad | 42,42 |  |
ME.03.070.0230.d | da 54 moduli | cad | 52,31 |  |
ME.03.070.0230.e | da 72 moduli | cad | 75,45 |  |
ME.03.070.0350 | Armadio elettrico di distribuzione a pavimento, in lamiera d'acciaio verniciata, dimensioni orientative 2230x950x290 mm, completo di barre in rame da 800A in verticale sul fondo della struttura, porta in vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli interni, pannelli varie di completamento - caratteristiche elettriche: tensione d'impiego fino a 690 V, tensione d'isolamento 1000 V , Icw max 35 kA, forma costruttiva 2, grado di protezione IP65. | cad | 2.587,93 |  |
ME.03.070.0360 | Quadro elettrico di distribuzione con 2 armadi affiancati a pavimento, in lamiera d'acciaio verniciata, dimensioni orientative 2230x1920x830 mm, completo di barre in rame orizzontali da 1600A e verticali da 1250A, porte in vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli, varie di completamento - caratteristiche elettriche: tensione d'impiego fino a 690 V, tensione d'isolamento 1000 V , Icw max 75 kA, forma costruttiva 4b, grado di protezione IP65. | cad | 8.986,89 |  |
ME.03.070.0370 | Quadro elettrico di distribuzione con 2 armadi affiancati a pavimento, in lamiera d'acciaio verniciata, dimensioni orientative 2230x1920x830 mm, completo di barre in rame orizzontali da 3200A e verticali da 1250A, porte in vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli, varie di completamento - caratteristiche elettriche: tensione d'impiego fino a 690 V, tensione d'isolamento 1000 V , Icw max 75 kA, forma costruttiva 4b, grado di protezione IP65. | cad | 13.673,00 |  |
ME.03.070.0380 | Quadro elettrico per manovra e protezione dei motori, tipo MCC a cassetti estraibili, composto da colonna modulare standard ampliabile lateralmente, ogni colonna è costituita principalmente da vano sbarre, vano cavi, vano cassetti; caratteristiche elettriche: tensione d'impiego fino a 690 V, corrente sbarre principali <= 1600A, corrente sbarre derivate <= 800A, corrente di cortocircuito di breve durata (1s) Icw 50 kA, corrente di picco 125 kA, grado di protezione IP30, grado di protezione a cassetto estratto IP20, forma costruttiva 3, dimensioni 2200x1000x600 mm. | cad | 2.796,75 |  |
ME.03.070.0390 | Cassetti di tipo estraibile per l'avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard, ognuno comprendente interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, secondo quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici, tensione 400 V - 50 Hz, avviamento diretto normale tipo 2, corrente di cortocircuito 50 kA, completi di pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliari, collegamenti interpannellari, nelle potenze: |  |  |  |
ME.03.070.0390.a | - 2.2-4 kW | cad | 1.522,68 |  |
ME.03.070.0390.b | - 9-11 kW | cad | 1.541,32 |  |
ME.03.070.0390.c | - 15 kW | cad | 1.553,75 |  |
ME.03.070.0390.d | - 18.5-22 kW | cad | 1.727,77 |  |
ME.03.070.0390.e | - 30 kW | cad | 1.765,06 |  |
ME.03.070.0390.f | - 37 kW | cad | 1.802,35 |  |
ME.03.070.0390.g | - 55 kW | cad | 1.901,79 |  |
ME.03.070.0390.h | - 75 kW | cad | 2.336,84 |  |
ME.03.070.0390.i | - 90 kW | cad | 2.436,28 |  |
ME.03.080 | APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI |  |  |  |
ME.03.080.0010 | Commutatori voltmetrici, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0010.a | - In 16A, 4 posizioni fase-neutro | cad | 22,46 |  |
ME.03.080.0010.b | - In 16A, 4 posizioni fase-fase | cad | 24,73 |  |
ME.03.080.0010.c | - In 16A, 7 posizioni | cad | 31,52 |  |
ME.03.080.0020 | Commutatori amperometrici adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 posizioni, In 16A. | cad | 26,10 |  |
ME.03.080.0030 | Commutatori di linea adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0030.a | - 2 o 3 posizioni | cad | 7,84 |  |
ME.03.080.0030.b | - 3 posizioni con ritorno a 0 | cad | 19,23 |  |
ME.03.080.0040 | Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0040.a | - Un 230V, In 20A, 1 contatto NA | cad | 17,53 |  |
ME.03.080.0040.b | - Un 24V, In 20A, 2 contatti NA | cad | 21,42 |  |
ME.03.080.0040.c | - Un 230V, In 20A, 2 contatti NA+NC | cad | 19,71 |  |
ME.03.080.0040.d | Un 230V, In 20A, 2 contatti NA | cad | 21,33 |  |
ME.03.080.0040.e | - Un 230V, In 20A, 2 contatti NC | cad | 21,10 |  |
ME.03.080.0040.f | - Un 230V, In 20A, 3 contatti NA | cad | 23,43 |  |
ME.03.080.0040.g | - Un 24 o 230V, In 24A, 4 contatti NA | cad | 23,60 |  |
ME.03.080.0040.h | - Un 230V, In 24A, 4 contatti NC | cad | 32,48 |  |
ME.03.080.0040.i | - Un 230V, In 40A, 2 contatti NA | cad | 33,37 |  |
ME.03.080.0040.j | - Un 230V, In 40A, 3 contatti NA | cad | 39,91 |  |
ME.03.080.0040.k | - Un 230V, In 40A, 4 contatti NA | cad | 48,25 |  |
ME.03.080.0040.l | - Un 230V, In 63A, 2 contatti NA | cad | 57,29 |  |
ME.03.080.0040.m | - Un 230V, In 63A, 3 contatti NA | cad | 59,55 |  |
ME.03.080.0040.n | - Un 230V, In 63A, 4 contatti NA | cad | 69,49 |  |
ME.03.080.0050 | Contatti ausiliari per contattori, per segnalazione a distanza dello stato del contattore20-63A, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0050.a | - In 6A, 2 contatti NA | cad | 11,15 |  |
ME.03.080.0050.b | - In 6A, 2 contatti NA+NC | cad | 11,08 |  |
ME.03.080.0060 | Relè monostabile, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In 16A, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0060.a | - Un 12V, 1 contatto NA | cad | 10,91 |  |
ME.03.080.0060.b | - Un 24V, 1 contatto NA | cad | 10,99 |  |
ME.03.080.0060.c | - Un 230V, 1 contatto NA | cad | 11,79 |  |
ME.03.080.0060.d | - Un 12V, 2 contatti NA+NC | cad | 17,94 |  |
ME.03.080.0060.e | - Un 24V, 2 contatti NA+NC | cad | 18,03 |  |
ME.03.080.0060.f | - Un 230V, 2 contatti NA+NC | cad | 18,67 |  |
ME.03.080.0060.g | - Un 12V, 2 contatti in scambio | cad | 21,98 |  |
ME.03.080.0060.h | - Un 24V, 2 contatti in scambio | cad | 22,07 |  |
ME.03.080.0060.i | - Un 230V, 2 contatti in scambio | cad | 22,72 |  |
ME.03.080.0060.j | - Un 12V, 4 contatti NA | cad | 26,10 |  |
ME.03.080.0060.k | - Un 24V, 4 contatti NA | cad | 26,18 |  |
ME.03.080.0060.l | - Un 230V, 4 contatti NA | cad | 26,91 |  |
ME.03.080.0070 | Relè passo-passo, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In 16A, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0070.a | - Un 12V, 1 contatto NA | cad | 11,79 |  |
ME.03.080.0070.b | - Un 24V, 1 contatto NA | cad | 12,21 |  |
ME.03.080.0070.c | - Un 230V, 1 contatto NA | cad | 12,53 |  |
ME.03.080.0070.d | - Un 12V, 1 contatto in scambio | cad | 12,44 |  |
ME.03.080.0070.e | - Un 24V, 1 contatto in scambio | cad | 12,77 |  |
ME.03.080.0070.f | - Un 230V, 1 contatto in scambio | cad | 13,18 |  |
ME.03.080.0070.g | - Un 12V, 2 contatti NA+NC | cad | 16,57 |  |
ME.03.080.0070.h | - Un 24V, 2 contatti NA+NC | cad | 17,05 |  |
ME.03.080.0070.i | - Un 230V, 2 contatti NA+NC | cad | 16,73 |  |
ME.03.080.0070.j | - Un 12V, 2 contatti NA | cad | 16,57 |  |
ME.03.080.0070.k | - Un 24V, 2 contatti NA | cad | 17,05 |  |
ME.03.080.0070.l | - Un 230V, 2 contatti NA | cad | 17,53 |  |
ME.03.080.0070.m | - Un 12V, 4 contatti NA | cad | 26,33 |  |
ME.03.080.0070.n | - Un 24V, 4 contatti NA | cad | 26,75 |  |
ME.03.080.0070.o | - Un 230V, 4 contatti NA | cad | 27,31 |  |
ME.03.080.0080 | Temporizzatore multifunzione, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, portata dei contatti 16A, campo di regolazione 0.05"-10gg. | cad | 64,64 |  |
ME.03.080.0090 | Temporizzatore luci, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, portata dei contatti 16A, campo di regolazione 30"-15'. | cad | 29,73 |  |
ME.03.080.0100 | Interruttore orario elettromeccanico a 1 canale, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 130V c.c. 230V c.a., nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0100.a | - giornaliero | cad | 45,82 |  |
ME.03.080.0100.b | - settimanale | cad | 56,56 |  |
ME.03.080.0110 | Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 220-240V c.a., nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0110.a | - 42 memorie - 2 canali | cad | 149,47 |  |
ME.03.080.0110.b | - 42 memorie - 1 canale | cad | 79,83 |  |
ME.03.080.0110.c | - 20 memorie - 1 canale | cad | 59,79 |  |
ME.03.080.0120 | Interruttore crepuscolare (con sonda esterna), adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0120.a | - 2 contatti, 16 memorie | cad | 199,56 |  |
ME.03.080.0120.b | - 1 contatto | cad | 96,95 |  |
ME.03.080.0130 | Voltmetro analogico ad inserzione diretta, adatto al montaggio su guida DIN, precisione 1.5%, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0130.a | - scala 0 ÷ 300 | cad | 27,95 |  |
ME.03.080.0130.b | - scala 0 ÷ 500 | cad | 26,33 |  |
ME.03.080.0140 | Voltmetro digitale ad inserzione diretta, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, scala 0-600, precisione 0.5%. | cad | 69,97 |  |
ME.03.080.0141 | Voltmetri analogici modulari, tensione nominale: |  |  |  |
ME.03.080.0141.a | - 300 Vca | cad | 27,13 |  |
ME.03.080.0141.b | - 500 Vca | cad | 26,98 |  |
ME.03.080.0142 | Amperometro analogico modulare, correnti nominali: |  |  |  |
ME.03.080.0142.a | - 5 ÷ 40 A | cad | 26,94 |  |
ME.03.080.0142.b | - 50 ÷ 60 A | cad | 29,19 |  |
ME.03.080.0142.c | - 1000 A | cad | 25,95 |  |
ME.03.080.0150 | Amperometro analogico, adatto al montaggio su guida DIN, precisione 1.5%, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0150.a | - portata 10A, inserzione diretta | cad | 28,37 |  |
ME.03.080.0150.b | - portata 20A, inserzione diretta | cad | 28,85 |  |
ME.03.080.0150.c | - portata 30A, inserzione diretta | cad | 29,49 |  |
ME.03.080.0150.d | - portata 5A, inserzione tramite TA/5A | cad | 25,94 |  |
ME.03.080.0160 | Amperometro digitale ad inserzione tramite trasformatore di corrente, adatto al montaggio su guida DIN, portata 15-1000A, in contenitore plastico, precisione 0.5%. | cad | 69,97 |  |
ME.03.080.0170 | Contatore di energia monofase, adatto al montaggio su guida DIN, corrente nominale 26A, in contenitore plastico, precisione 1.5%, n. digit 5 unità + 2 decimali, per impianti con potenza max 6KW. | cad | 108,26 |  |
ME.03.080.0180 | Contatore di energia trifase, adatto al montaggio su guida DIN, corrente nominale 30A, in contenitore plastico, precisione 1.5%, n. digit 6 unità + 1 decimale. | cad | 308,64 |  |
ME.03.080.0190 | Contatore di energia trifase ad inserzione tramite TA/5A, adatto al montaggio su guida DIN, corrente nominale 5A, in contenitore plastico, precisione 1.5%, n. digit 6 unità + 1 decimale. | cad | 299,75 |  |
ME.03.080.0195 | Contaore modulare, tensione nominale 230 V: |  |  |  |
ME.03.080.0195.a | - per sistemi monofase | cad | 126,38 |  |
ME.03.080.0195.b | - per sistemi trifase | cad | 294,91 |  |
ME.03.080.0200 | Contaore adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, precisione 1/100 h, n. digit 5 unità + 2 decimali, per contabilizzazione delle ore di funzionamento di apparecchiature elettriche. | cad | 27,07 |  |
ME.03.080.0210 | Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia 3 (misure istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase, consumo 5VA. | cad | 276,32 |  |
ME.03.080.0220 | Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario avvolto, potenza 3VA, corrente primaria 15-25A, classe 1. | cad | 27,15 |  |
ME.03.080.0230 | Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0230.a | - 2-3VA, corrente primaria 40-60A, classe 3 | cad | 13,09 |  |
ME.03.080.0230.b | - 3VA, corrente primaria 100A, classe 1 | cad | 13,09 |  |
ME.03.080.0230.c | - 3-5VA, corrente primaria 150-250A, classe 0.5 | cad | 13,50 |  |
ME.03.080.0230.d | - 6VA, corrente primaria 400A, classe 0.5 | cad | 14,38 |  |
ME.03.080.0230.e | - 10VA, corrente primaria 600A, classe 0.5 | cad | 15,51 |  |
ME.03.080.0230.f | - 20VA, corrente primaria 1000-1200A, classe 0.5 | cad | 34,58 |  |
ME.03.080.0230.g | - 30VA, corrente primaria 1500A, classe 0.5 | cad | 37,17 |  |
ME.03.080.0240 | Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 24V, assorbimento 20 mA, in vari colori. | cad | 8,57 |  |
ME.03.080.0250 | Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori. | cad | 7,59 |  |
ME.03.080.0260 | Pulsanti luminosi con contatto in scambio, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 24V, corrente nominale 16A, in vari colori. | cad | 15,93 |  |
ME.03.080.0270 | Pulsanti luminosi con contatto in scambio, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V, corrente nominale 16A, in vari colori. | cad | 11,31 |  |
ME.03.080.0280 | Suoneria per segnalazione acustica di eventi nel civile e terziario, adatta al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0280.a | - Un=12V, 5VA | cad | 8,40 |  |
ME.03.080.0280.b | - Un=230V, 10VA | cad | 8,81 |  |
ME.03.080.0280.c | - Un=230V, 6VA | cad | 16,57 |  |
ME.03.080.0290 | Ronzatore per segnalazione acustica di eventi nel civile e terziario, adatta al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0290.a | - Un=12V, 5VA | cad | 7,63 |  |
ME.03.080.0290.b | - Un=230V, 10VA | cad | 8,72 |  |
ME.03.080.0290.c | - Un=230V, 6VA | cad | 17,22 |  |
ME.03.080.0300 | Combinato trasformatore-suoneria-ronzatore, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V, consumo 3.8VA. | cad | 24,56 |  |
ME.03.080.0310 | Trasformatore per suonerie, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0310.a | - 5VA, tensione secondario 4+8=12V o 12+12=24V | cad | 12,53 |  |
ME.03.080.0310.b | - 10-15VA, tensione secondario 4+8=12V o 12+12=24V | cad | 13,74 |  |
ME.03.080.0310.c | - 10VA, tensione secondario 12+12=24V | cad | 14,15 |  |
ME.03.080.0310.d | - 30-40VA, tensione secondario 4+8=12V o 12+12=24V | cad | 16,08 |  |
ME.03.080.0320 | Trasformatore di sicurezza, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie: |  |  |  |
ME.03.080.0320.a | - 15VA, tensione secondario 12+12=24V | cad | 17,70 |  |
ME.03.080.0320.b | - 25VA, tensione secondario 12+12=24V | cad | 23,60 |  |
ME.03.080.0320.c | - 40VA, tensione secondario 12+12=24V | cad | 27,72 |  |
ME.03.080.0320.d | - 63VA, tensione secondario 12+12=24V | cad | 44,36 |  |