Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1E.11 - Citofonia - Videocitofonia

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1E.11 | CITOFONIA - VIDEOCITOFONIA |  |  |  |
1E.11.010 | CITOFONIA PER PORTIERI ELETTRICI |  |  |  |
1E.11.010.0010 | Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie |  |  |  |
1E.11.010.0010.a | - per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante | cad | 33,94 | 0,27 | 35,65
1E.11.010.0010.b | - per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante, predisposto per un solo pulsante supplementare | cad | 33,49 | 0,27 | 36,13
1E.11.010.0010.c | - per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori e videocitofonia senza cavo coassiale | cad | 33,94 | 0,27 | 35,65
1E.11.010.0010.d | - intercomunicante per portiere elettrico e videocitofonia, fornito di 6 pulsanti per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per 'apertura della serratura, 1 pulsante per servizi supplementari e 1 LED per segnalazione di linea occupata | cad | 64,52 | 0,52 | 18,75
1E.11.010.0010.e | - per impianti con centralini di portineria | cad | 35,74 | 0,29 | 33,86
1E.11.010.0020 | Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: |  |  |  |
1E.11.010.0020.a | - kit di trasformazione da tavolo con 2 metri di cavo a 6 conduttori e munito di morsettiere fissa | cad | 24,63 | 0,20 | 39,30
1E.11.010.0020.b | - kit di trasformazione da tavolo con 2 metri di cavo a 16 conduttori e munito di presa con spina estraibile | cad | 33,37 | 0,27 | 29,01
1E.11.010.0020.c | - scheda suoneria Din-Don da inserire all'interno dei citofoni per cambiere suono di chiamata | cad | 28,23 | 0,23 | 34,29
1E.11.010.0020.d | - tasto e pulsante supplementare | cad | 7,96 | 0,06 | 60,68
1E.11.010.0020.e | - modulo commutatore a 4 posizioni per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa | cad | 16,84 | 0,14 | 57,48
1E.11.010.0020.f | - modulo di segnalazione con LED rosso per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni | cad | 16,27 | 0,13 | 59,50
1E.11.010.0020.g | - modulo di segnalazione con LED verde per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni | cad | 16,27 | 0,13 | 59,50
1E.11.010.0020.h | - scheda per segreto di conversazione da inserire all'interno dei citofoni | cad | 17,39 | 0,14 | 55,66
1E.11.010.0020.i | - tasto e modulo commutatore a 2 posizioni e 2 vie, per la commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati | cad | 17,89 | 0,14 | 54,11
1E.11.010.0020.j | - tasto e pulsante supplementare (normalmente chiuso) per il controllo di automazioni | cad | 15,86 | 0,13 | 61,03
1E.11.010.0030 | Telefono mutifunzione per installazione a parete o a tavolo, provvisti di 3 tasti dedicati per apertura serratura, luce scale, chiamata portineria o ausiliari. | cad | 103,19 | 0,83 | 11,73
1E.11.010.0040 | Accessori per telefono: |  |  |  |
1E.11.010.0040.a | - staffa di fissaggio a parete, dotata di viti di fissaggio per scatola rettangolare verticale | cad | 13,51 | 0,11 | 35,75
1E.11.010.0040.b | - kit di trasformazione da tavolo con 2,4 m di cavo con plug telefonico | cad | 18,59 | 0,15 | 25,98
1E.11.010.0050 | Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con un pulsante espandibile fino a 2 o16 pulsanti e accessori, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.010.0050.a | - senza segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia espandibile fino a 2 pulsanti | cad | 29,89 | 0,24 | 40,48
1E.11.010.0050.b | - con segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia espandibile fino a 2 pulsanti | cad | 34,38 | 0,28 | 35,19
1E.11.010.0050.c | - senza segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori, espandibile fino a 2 pulsanti | cad | 30,79 | 0,25 | 39,30
1E.11.010.0050.d | - con segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori espandibile fino a 2 pulsanti | cad | 33,49 | 0,27 | 36,13
1E.11.010.0050.e | - senza segreto di conversazione per portiere elettrico, sistemi intercomunicanti e videocitofonia, espandibile fino a 16 pulsanti | cad | 30,34 | 0,24 | 39,88
1E.11.010.0050.f | - con segreto di conversazione per portiere elettrico e sistemi intercomunicanti e videocitofonia, espandibile fino a 16 pulsanti | cad | 36,19 | 0,29 | 33,43
1E.11.010.0060 | Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: |  |  |  |
1E.11.010.0060.a | - kit di trasformazione da tavolo con 2 metri di cavo a 6 conduttori e munito di morsettiere fissa | cad | 25,89 | 0,21 | 37,39
1E.11.010.0060.b | - kit di trasformazione da tavolo per citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, con 2 metri di cavo a 12 conduttori e munito di presa con spina estraibile | cad | 31,29 | 0,25 | 30,94
1E.11.010.0060.c | - kit di trasformazione da tavolo per citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, con 2 metri di cavo a 22 conduttori e munito di presa con spina estraibile | cad | 44,47 | 0,36 | 21,77
1E.11.010.0060.d | - confezione di 10 pulsanti supplementari singoli | cad | 28,90 | 0,23 | 33,49
1E.11.010.0060.e | Coppia di tasti e pulsanti supplementari con copriforo per guida tasti | cad | 15,63 | 0,13 | 61,93
1E.11.010.0060.f | - modulo di segnalazione con LED rosso per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni | cad | 16,30 | 0,13 | 59,39
1E.11.010.0060.g | - modulo di segnalazione con LED verde per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni | cad | 17,03 | 0,14 | 56,84
1E.11.010.0060.h | - tasto grande con pulsante (normalmente aperto) per citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, da inserire nella sede di due pulsanti | cad | 15,19 | 0,12 | 63,73
1E.11.010.0060.i | - tasto grande e modulo commutatore a 2 posizioni e 2 vie per citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, per la commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati | cad | 17,48 | 0,14 | 55,38
1E.11.010.0060.j | -modulo interruttore ad una via per l'esclusione della chiamata con tasto luminoso | cad | 17,61 | 0,14 | 54,97
1E.11.010.0060.k | - pulsante supplementare (normalmente chiuso), coppia di tasti e copriforo per guida tasti per controllo automazioni | cad | 15,78 | 0,13 | 61,34
1E.11.010.0060.l | - modulo commutatore a 4 posizioni per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa | cad | 16,84 | 0,14 | 57,48
1E.11.010.0070 | Telefono per installazione a parete o a tavolo, con 2,40 m di cavo munito di plug telefonico. | cad | 105,86 | 0,85 | 11,43
1E.11.010.0080 | Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 2 pulsanti e un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.010.0080.a | - senza segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia | cad | 27,42 | 0,22 | 44,13
1E.11.010.0080.b | - con segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia | cad | 33,04 | 0,27 | 36,62
1E.11.010.0080.c | - senza segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori | cad | 28,54 | 0,23 | 42,40
1E.11.010.0080.d | - con segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori | cad | 32,14 | 0,26 | 37,65
1E.11.010.0090 | Centralino di portineria citofonici in verione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta. Versione semplice interno, adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte, con numero di linee pari a: |  |  |  |
1E.11.010.0090.a | - 10 linee | cad | 339,02 | 2,73 | 14,27
1E.11.010.0090.b | - 20 linee | cad | 432,06 | 3,47 | 16,80
1E.11.010.0090.c | - 30 linee | cad | 543,11 | 4,37 | 17,82
1E.11.010.0090.d | - 40 linee | cad | 645,16 | 5,19 | 18,75
1E.11.010.0090.e | - 50 linee | cad | 747,20 | 6,01 | 19,42
1E.11.010.0090.f | - 60 linee | cad | 879,34 | 7,07 | 22,01
1E.11.010.0090.g | - 80 linee | cad | 1.083,45 | 8,71 | 22,33
1E.11.010.0090.h | - 100 linee | cad | 1.287,55 | 10,35 | 22,55
1E.11.010.0090.i | - 120 linee | cad | 1.491,64 | 11,99 | 22,70
1E.11.010.0100 | Centralino di portineria citofonici in verione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta. Versione a commutazione interno-esterno, nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal cntralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente, con numero di linee pari a: |  |  |  |
1E.11.010.0100.a | - 10 linee | cad | 397,49 | 3,20 | 12,17
1E.11.010.0100.b | - 20 linee | cad | 499,53 | 4,02 | 14,53
1E.11.010.0100.c | - 30 linee | cad | 545,90 | 4,39 | 8,86
1E.11.010.0100.d | - 40 linee | cad | 708,12 | 5,69 | 17,08
1E.11.010.0100.e | - 50 linee | cad | 810,16 | 6,51 | 17,91
1E.11.010.0100.f | - 60 linee | cad | 942,31 | 7,57 | 20,54
1E.11.010.0100.g | - 80 linee | cad | 1.137,41 | 9,14 | 21,27
1E.11.010.0100.h | - 100 linee | cad | 1.346,02 | 10,82 | 21,57
1E.11.010.0100.i | - 120 linee | cad | 1.568,10 | 12,61 | 21,60
1E.11.010.0110 | Centralino di portineria citofonici in verione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta. Versione intercomunicante interno, consente il collegamento con i var citofoni, l'intercomunicazione fra i citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica, con numero di linee pari a: |  |  |  |
1E.11.010.0110.a | - 10 linee | cad | 442,46 | 3,56 | 10,93
1E.11.010.0110.b | - 20 linee | cad | 544,50 | 4,38 | 13,33
1E.11.010.0110.c | - 30 linee | cad | 586,38 | 4,71 | 8,25
1E.11.010.0110.d | - 40 linee | cad | 748,60 | 6,02 | 16,16
1E.11.010.0110.e | - 50 linee | cad | 850,64 | 6,84 | 17,06
1E.11.010.0110.f | - 60 linee | cad | 982,79 | 7,90 | 19,69
1E.11.010.0110.g | - 80 linee | cad | 1.186,89 | 9,54 | 20,38
1E.11.010.0110.h | - 100 linee | cad | 1.390,99 | 11,18 | 20,87
1E.11.010.0110.i | - 120 linee | cad | 1.595,09 | 12,82 | 21,23
1E.11.010.0120 | Centralino telefonico con interfaccia citofonica, per la comunicazione tra telefono e posto esterno del portiere video e citofonico, per l'azionamento della serratura del cancello o altri servizi, a due linee urbane e a 8 linee interne | cad | 387,81 | 3,12 | 9,36
1E.11.010.0130 | Accessori per centralini telefonici: |  |  |  |
1E.11.010.0130.a | - scheda stampante con interfaccia RS232 | cad | 139,89 | 1,12 | 6,92
1E.11.010.0130.b | -scheda con funzione LCR da inserire nel centralino | cad | 66,01 | 0,53 | 14,66
1E.11.010.0130.c | - cavo di collegamento stampante | cad | 27,28 | 0,22 | 35,48
1E.11.010.0130.d | - presa telefonica su scatola per fissaggio a parete, con 4 morsetti e plug telefonico a 6 vie | cad | 15,63 | 0,13 | 61,93
1E.11.010.0130.e | - interfaccia citonica per impianti citofonici unifilari 1+1 e videocitofonici senza cavo coassiale | cad | 54,67 | 0,44 | 17,71
1E.11.010.0130.f | - interfaccia citonica per impianti digitali | cad | 80,76 | 0,65 | 11,99
1E.11.010.0140 | Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.010.0140.a | - per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione | cad | 68,42 | 0,55 | 21,21
1E.11.010.0140.b | - per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione con funzione chiamata esterna che segnala sul posto esterno l'esecuzione di una chiamata | cad | 62,99 | 0,51 | 11,53
1E.11.010.0140.c | - per portiere elettrico o per sistemi intercomunicanti senza segreto di conversazione | cad | 50,41 | 0,41 | 14,40
1E.11.010.0140.d | - per portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di conversazione tra posto esterno e citofoni, fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna | cad | 89,54 | 0,72 | 8,11
1E.11.010.0140.e | - per portiere elettrico e per sistemi intercomunicanti con segreto di conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni, fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna | cad | 120,11 | 0,97 | 6,04
1E.11.010.0140.f | - per portiere elettrico senza conversazione con possibilità di inserimento di batteria tampone, alimentazione 12Vca | cad | 71,99 | 0,58 | 10,08
1E.11.010.0150 | Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.010.0150.a | - per portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione da utilizzare con posto esterno | cad | 106,18 | 0,85 | 6,84
1E.11.010.0150.b | - per portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegare all'alimentatore una batteria tampone da 12 Vcc | cad | 148,68 | 1,20 | 4,88
1E.11.010.0150.c | - per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegare all'alimentatore una batteria tampone da 12 Vcc | cad | 99,87 | 0,80 | 7,27
1E.11.010.0160 | Citofoni da parete per citofonia viva-voce bicanale, in materiale termoplastico per fissaggio a parete, con un altoparlante per le chiamate elettroniche, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.010.0160.a | - viva voce bicanale senza microtelefono munito di 4 pulsanti | cad | 43,65 | 0,35 | 27,72
1E.11.010.0160.b | - con microtelefono da utilizzare su impianti viva voce bicanale, munito di 2 pulsanti (apriporta e supplementare) espandibile con altri 7 pulsanti | cad | 154,70 | 1,24 | 7,82
1E.11.010.0170 | Accessori per citofoni viva voce bicanale |  |  |  |
1E.11.010.0170.a | - kit di trasormazione per installazione a tavolo, completo di 2 m di cavo a 6 conduttori e munito di morsettiera fissa | cad | 24,63 | 0,20 | 39,30
1E.11.010.0170.b | - kit di trasormazione per installazione a tavolo, completo di 2 m di cavo a 16 conduttori e munito di presa con spina estraibile | cad | 33,37 | 0,27 | 29,01
1E.11.010.0170.c | - scheda suoneria Din-Don da inserire all'interno dei citofoni per cambiere suono di chiamata | cad | 28,23 | 0,23 | 34,29
1E.11.010.0170.d | - tasto e pulsante supplementare (normalmente aperto) | cad | 13,99 | 0,11 | 69,19
1E.11.010.0170.e | - modulo commutatore a 4 posizioni per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa | cad | 16,84 | 0,14 | 57,48
1E.11.010.0170.f | - modulo di segnalazione con LED rosso per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni | cad | 16,27 | 0,13 | 59,50
1E.11.010.0170.g | -modulo di segnalazione con LED verde per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni | cad | 16,27 | 0,13 | 59,50
1E.11.010.0170.h | - tasto e pulsante supplementare (normalmente chiuso) per il controllo di automazioni | cad | 15,86 | 0,13 | 61,03
1E.11.010.0170.i | - alimentatore per citofonia viva voce bicanale, in custodia DIN a 12 moduli, doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230V 50 Hz 60 VA, su base per portiere elettrico con amplificatore audio viva voce bicanale | cad | 143,96 | 1,16 | 10,08
1E.11.010.0180 | Commutatori in materiale termoplastio in custodia DIN a 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, da utilizzare con alimentatori per 2 o più posti esterni e con la possibilità di collegare in serie fino a 4 commutatori, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.010.0180.a | - per portiere elettrico a 2 posti esterni | cad | 46,49 | 0,37 | 10,39
1E.11.010.0180.b | - per portiere elettrico a 3 posti esterni | cad | 88,09 | 0,71 | 5,48
1E.11.010.0190 | Commutatore in materiale termoplastico in custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere, da utilizzare con alimentatori per 2 posti esterni per portiere elettrico a 2 posti esterni | cad | 110,01 | 0,88 | 6,60
1E.11.010.0200 | Trasformatori e accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli, alimentazione 230V 50 Hz protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.010.0200.a | - con potenza 20 VA e tensione d'uscita 12 Vca | cad | 25,22 | 0,20 | 28,79
1E.11.010.0200.b | - con potenza 30 VA e tensione d'uscita 15 Vca | cad | 25,66 | 0,21 | 28,29
1E.11.010.0200.c | - rigeneratore di chiamata per l'amplificazione del segnale di chiamata, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi | cad | 44,96 | 0,36 | 16,15
1E.11.010.0210 | Relè ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli: |  |  |  |
1E.11.010.0210.a | - commutatore per reti intercomunicanti da utilizzare su impianti per portiere elettrico e videocitofonia, permette di realizzare gruppi indipendenti di citofoni intercomunicanti; dispone di un generatore di chiamata differenziata; per il collegamento di più commutatori è necessaria l'installazione di un trasformatore con potenza 30 VA e tensione d'uscita 15 Vca per ogni commutatore | cad | 43,22 | 0,35 | 16,80
1E.11.010.0210.b | - commutatore in materiale termoplastico in custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, da utilizzare su impianti per portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e videocitofonia con monitor intercomunicanti; permette la realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando un solo filo per le chiamate intercomunicanti; necessita di alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30VA, protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche | cad | 116,96 | 0,94 | 6,21
1E.11.010.0210.c | - per accensione luci scale o altro, carico ai contatti 3A, 230Vac con alimentazione 12Vcc o Vca | cad | 25,57 | 0,21 | 28,39
1E.11.010.0210.d | - per suonerie supplementari o altro, carico ai contatti 3A 230Vac, alimentazione 12Vcc o Vca | cad | 33,76 | 0,27 | 21,50
1E.11.010.0210.e | - temporizzato con regolazione del tempo d'inserzione, carico ai contatti 3A 230Vca, alimentazione 12Vcc o Vca | cad | 33,85 | 0,27 | 21,45
1E.11.010.0220 | Suonerie elettroniche a una, due e tre note, in materiale termoplastico, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.010.0220.a | - con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 230 Vca | cad | 36,58 | 0,29 | 13,20
1E.11.010.0220.b | - suoneria con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 15 Vca | cad | 21,97 | 0,18 | 21,98
1E.11.010.0220.c | - con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 12÷15 Vcc o 12÷15 Vca oppure batteria 9 V | cad | 29,26 | 0,24 | 16,51
1E.11.010.0220.d | - altoparlante ripetitore di chiamata elettronica per impianti elettronici, fissaggio su scatola rettangolare o con tasselli | cad | 16,57 | 0,13 | 29,15
1E.11.010.0230 | Posti esterni e accessori: |  |  |  |
1E.11.010.0230.a | - audio munito di altoparlante e microfono amplificato, da installare nelle pulsantiere esterne | cad | 37,35 | 0,30 | 19,44
1E.11.010.0230.b | - per portiere elettrico unifilare 1+1, con doppio amplificatore e con generatore di chiamata elettronica, alimentazione 12Vca da installare nelle pulsantiere esterne | cad | 62,99 | 0,51 | 11,53
1E.11.010.0230.c | - striscia a 5 diodi da montare su pulsantiere esterne, per portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonico senza cavo coassiale (u diodo per ogni pulsante) | cad | 12,50 | 0,10 | 58,08
1E.11.010.0230.d | - striscia a 4 diodi da montare su pulsantiere esterne, per portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonico senza cavo coassiale (u diodo per ogni pulsante) | cad | 11,67 | 0,09 | 41,39
1E.11.020 | IMPIANTI INTERFONICI VIVA VOCE MONOCANALI |  |  |  |
1E.11.020.0010 | Centralini semplici in materiale teroplastico, da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente, collegabili a derivati normali, da esterno, a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.020.0010.a | - a una linea, senza comando per amplificatore di potenza per chiamata cercapersone | cad | 95,41 | 0,77 | 12,68
1E.11.020.0010.b | - a una linea | cad | 111,84 | 0,90 | 10,82
1E.11.020.0010.c | - a 3 linee | cad | 120,23 | 0,97 | 10,06
1E.11.020.0010.d | - a 6 linee | cad | 223,25 | 1,79 | 21,67
1E.11.020.0010.e | - a 12 linee | cad | 351,54 | 2,83 | 27,52
1E.11.020.0010.f | - a 18 linee | cad | 527,26 | 4,24 | 36,70
1E.11.020.0020 | Derivati normali per centralini semplici, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.020.0020.a | - da parete in materiale termoplastico | cad | 40,31 | 0,32 | 30,02
1E.11.020.0020.b | - da parete con chiamata in materiale termoplastico | cad | 44,01 | 0,35 | 27,49
1E.11.020.0020.c | - morsettiera con cavo a due conduttori per trasformare i derivati da parete a tavolo | cad | 20,49 | 0,16 | 59,05
1E.11.020.0020.d | - a tromba | cad | 138,27 | 1,11 | 8,75
1E.11.020.0020.e | - a cassetta da parete | cad | 67,66 | 0,54 | 17,88
1E.11.020.0020.f | - a pulsantiera da esterno a parete completa di posto esterno | cad | 47,78 | 0,38 | 25,32
1E.11.020.0020.g | - a pulsantiera da esterno a parete completa di posto esterno e protezione antipioggia | cad | 76,20 | 0,61 | 15,88
1E.11.020.0030 | Centralini intercomunicanti a una conversazione con chiamata elettronica, collegabili a derivati normali, da esterno, a tromba e ad amplificatore per chiamate cercapersone, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.020.0030.a | - intercomunicante a 3 linee | cad | 117,88 | 0,95 | 20,52
1E.11.020.0030.b | - intercomunicante a 6 linee | cad | 147,55 | 1,19 | 16,39
1E.11.020.0030.c | - intercomunicante a 12 linee | cad | 265,81 | 2,14 | 36,40
1E.11.020.0030.d | - intercomunicante a 18 linee | cad | 408,53 | 3,28 | 47,37
1E.11.020.0030.e | - alimentatore in custodia DIN 12 moduli per centralini intercomunicanti, alimentazione 230 Vca | cad | 197,38 | 1,59 | 6,13
1E.11.020.0040 | Centralini intercomunicanti a più conversazioni con chiamata elettronica, collegamento ad amplificatore per chiamate cercapersone, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.020.0040.a | - centralino intercomunicante a 6 linee | cad | 345,08 | 2,77 | 14,02
1E.11.020.0040.b | - centralino intercomunicante a 12 linee | cad | 441,49 | 3,55 | 21,92
1E.11.020.0040.c | - centralino intercomunicante a 18 linee | cad | 641,99 | 5,16 | 30,14
1E.11.020.0040.d | - alimentatore in custodia DIN 8 moduli per derivati interfonici intercomunicanti a più conversazioni, alimentazione 230 Vca | cad | 43,47 | 0,35 | 27,84
1E.11.020.0050 | Amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, per utilizzo su impianti di interfonici a viva voce e su impianti citofonici intercomunicanti, potenza di uscita 50 W, ad alta impedenza e tensione costante 100 V, segnale acustico di avviso di chiamata, alimentazione 230 Vca | cad | 200,97 | 1,62 | 6,02
1E.11.020.0060 | Diffusori acustici per chiamate cercapersone, collegamento ad alta impedenza, tensione costante 100 V, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.020.0060.a | - a tromba in materiale termoplastico per potenze da 1,5 W a 10 W | cad | 172,73 | 1,39 | 4,20
1E.11.020.0060.b | - diffusore a tromba stagna per esterni per potenze da 2,5 W a 20 W | cad | 274,36 | 2,21 | 2,65
1E.11.020.0060.c | - a cassetta per potenze da 0,25 W a 4 W | cad | 62,99 | 0,51 | 11,53
1E.11.020.0070 | Interfonico a onde convogliate, con conversazione assicurata attraverso la fase della linea di alimentazione c.a.; con 3 canali audio e permette fino a tre conversazioni contemporanee, comando della conversazione automatica e manuale, alimentazione 230 Vca | cad | 79,43 | 0,64 | 30,45
1E.11.020.0080 | Coppia di citofoni ad onde convogliate per conversazione duplex, alimentazione 230 Vca | cad | 129,02 | 1,04 | 18,75
1E.11.030 | IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE |  |  |  |
1E.11.030.0010 | Monitor in materiale termolastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono: nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.030.0010.a | - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo | cad | 194,93 | 1,57 | 6,21
1E.11.030.0010.b | - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo, dotato di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4V 150 mA (esclusa) | cad | 509,75 | 4,10 | 2,37
1E.11.030.0010.c | - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori | cad | 419,81 | 3,37 | 2,88
1E.11.030.0020 | Accessori per monitor: |  |  |  |
1E.11.030.0020.a | - staffa di fissaggio a parete per monitor e citofoni abbinati, dotata di morsettiera di interconnessione, per fissaggio su scatole da incasso | cad | 28,12 | 0,23 | 51,60
1E.11.030.0020.b | - staffa di fissaggio a parete per monitor singolo, dotata di morsettiera di interconnessione monitor e di viti di fissaggio su scatola rettangolare verticale | cad | 28,12 | 0,23 | 51,60
1E.11.030.0020.c | - staffa di fissaggio a parete per telefono accoppiato al monitor, dotata di morsettiera di interconnessione, per fissaggio su scatole da incasso | cad | 28,12 | 0,23 | 51,60
1E.11.030.0020.d | - scatola da incasso per fissaggio a parete della staffa | cad | 20,07 | 0,16 | 72,30
1E.11.030.0020.e | - kit di trasformazione da tavolo per citofoni e monitor abbinati, dotato di morsettiera di interconnessione, 2 metri di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile | cad | 77,87 | 0,63 | 18,63
1E.11.030.0020.f | - kit di trasformazione da tavolo per citofoni e monitor abbinati, dotato di morsettiera di interconnessione, 2 metri di cavo a 22 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile | cad | 99,00 | 0,80 | 14,66
1E.11.030.0020.g | - kit di trasformazione da tavolo per telefono accoppiato al monitor per impianto di videocitofono, dotato di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile e cavo con plug telefonico, completo di staffa e morsettiera di interconnessione | cad | 86,41 | 0,69 | 16,79
1E.11.030.0020.h | - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di morsettiera di interconnessione, con 2 metri di cavo a 8 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile | cad | 61,75 | 0,50 | 23,50
1E.11.030.0020.i | - alimentatore per kit di trasformazione da tavolo, da utilizzare nel caso di più monitor collegati in parallelo o su linee di collegamento molto lunghe, completo di cavo di aliemntazione 230Vca | cad | 48,41 | 0,39 | 29,97
1E.11.030.0030 | Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.030.0030.a | - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo | cad | 203,94 | 1,64 | 5,93
1E.11.030.0030.b | - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo, dotato di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4V 150 mA (esclusa) | cad | 509,30 | 4,09 | 2,38
1E.11.030.0030.c | - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori | cad | 419,81 | 3,37 | 2,88
1E.11.030.0030.d | - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo, munito di 8 pulsanti supplementari per le chiamate itercomunicanti | cad | 262,41 | 2,11 | 4,61
1E.11.030.0030.e | - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo con segreto di conversazione | cad | 227,19 | 1,83 | 5,33
1E.11.030.0030.f | - con schermo 5" in bianco/nero | cad | 156,71 | 1,26 | 7,72
1E.11.030.0030.g | - con schermo 5" in bianco/nero con segreto di conversazione | cad | 156,71 | 1,26 | 7,72
1E.11.030.0040 | Accessori per monitor da esterno: |  |  |  |
1E.11.030.0040.a | - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di morsettiera di interconnessione, con 2 metri di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile | cad | 67,07 | 0,54 | 21,63
1E.11.030.0040.b | - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di alimentatore 230 Vca incorporato per l'utilizzo di più monitor in parallelo o con linee di collegamento molto lunghe e completo di 2 metri di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile | cad | 87,66 | 0,70 | 16,55
1E.11.030.0040.c | - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di 2 metri di cavo a 22 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile | cad | 82,37 | 0,66 | 17,62
1E.11.030.0040.d | - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di alimentatore 230 Vca incorporato per l'utilizzo di più monitor in parallelo o con linee di collegamento molto lunghe e completo di 2 metri di cavo a 22 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile | cad | 105,96 | 0,85 | 13,69
1E.11.030.0050 | Ricambi per monitor: |  |  |  |
1E.11.030.0050.a | - altoparlante per ricevitore o suoneria, diametro 50 mm 47 Ohm | cad | 8,70 | 0,07 | 55,52
1E.11.030.0050.b | - impugnatura microtelefono composta da 2 pezzi | cad | 8,70 | 0,07 | 55,52
1E.11.030.0050.c | - cordone spiralato estensibile (lungo) a 3 conduttori | cad | 9,47 | 0,08 | 51,00
1E.11.030.0050.d | - cordone spiralato estensibile (lungo) a 4 conduttori | cad | 10,69 | 0,09 | 45,18
1E.11.030.0050.e | - leva gancio icrotelefono | cad | 7,05 | 0,06 | 68,51
1E.11.030.0050.f | - microtelefono con circuito ampificatore e contatti per faston | cad | 10,46 | 0,08 | 46,18
1E.11.030.0050.g | - vetrino di protezione per monitor | cad | 8,97 | 0,07 | 53,85
1E.11.030.0060 | Monitor da incasso parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.030.0060.a | - con schermo 5" in bianco/nero | cad | 162,71 | 1,31 | 10,41
1E.11.030.0060.b | - monitor con schermo 5" in bianco/nero con segreto di conversazione | cad | 172,16 | 1,38 | 9,83
1E.11.030.0060.c | - scatola da inasso in materiale termoplastico per monitor | cad | 8,49 | 0,07 | 56,89
1E.11.030.0070 | Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.030.0070.a | - alimentatore base per videocitofonia con e senza segreto di conversazione e per videocitofonia con video intercomunicanti | cad | 152,94 | 1,23 | 4,75
1E.11.030.0070.b | - alimentatore base per videocitofonia con e senza segreto di conversazione e per videocitofonia con video inercomunicanti per impianti di tipo complesso edilizio | cad | 157,44 | 1,27 | 4,61
1E.11.030.0070.c | - alimentatore supplementare per linee lunghe e a forte caduta di tensione o per l'accensione contemporanea di più monitor | cad | 105,05 | 0,84 | 6,91
1E.11.030.0070.d | - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il cllegamento del gruppo esterno principale | cad | 179,93 | 1,45 | 4,03
1E.11.040 | IMPIANTI VIVA VOCE BICANALE VIDEOCITOFONICI |  |  |  |
1E.11.040.0010 | Monitor in materiale termoplastico per impianti viva voce bicanale, dotato di altoparlante per le chiamate elettroniche e di viti per l fissaggio su scatola rettangolare verticale, munito di 4 pulsanti (apriporta, autoaccensione, luce scale e conversazione), senza microtelefono con monitor a colori inclinabile e schermo da 2,5". | cad | 448,30 | 3,60 | 3,78
1E.11.040.0020 | Kit di trasformazione da tavolo completo di 2 metri di cavo a 11 conduttori e munito di morsettiera estraibile. | cad | 56,24 | 0,45 | 12,91
1E.11.040.0030 | Monitor viva voce bicanale da incasso parete in materiale termoplastico per impianti viva voce bicanale, dotato di altoparlante per la chiamata elettronica; munito di 5 pulsanti (apriporta, autoaccensione, luce scale, conversazione e supplementare), con schermo: |  |  |  |
1E.11.040.0030.a | - 4" in bianco/nero | cad | 230,91 | 1,86 | 5,24
1E.11.040.0030.b | - 4" a colori | cad | 442,29 | 3,56 | 2,74
1E.11.040.0030.c | - 4" in bianco/nero con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4 V 150 mA (esclusa) | cad | 523,24 | 4,21 | 2,31
1E.11.040.0030.d | - 4" a colori con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4 V 150 mA (esclusa) | cad | 622,19 | 5,00 | 1,94
1E.11.040.0040 | Alimentatore base per videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale, in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA. | cad | 179,93 | 1,45 | 4,03
1E.11.040.0050 | Commutatori in custodia a moduli DIN, con scambio automatico alla chiamata, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.040.0050.a | - a 12 moduli DIN per 2 gruppi esterni video | cad | 112,47 | 0,90 | 6,46
1E.11.040.0050.b | - a 12 moduli DIN per 2 gruppi esterni video, possibilità di installazione in serie di più di 2 commutatori per il collegamento di più gruppi esterni, possibilità di programmazione di ogni uscita per le funzoni di solo audio, priorità di chiamata, ecc | cad | 174,99 | 1,41 | 4,15
1E.11.040.0050.c | - a 12 moduli DIN per 2 gruppi esterni video, per complesso edilizio | cad | 112,47 | 0,90 | 6,46
1E.11.040.0050.d | - a 8 moduli DIN per un gruppo esterno video e uno solo audio | cad | 71,99 | 0,58 | 10,08
1E.11.040.0050.e | - a 8 moduli DIN per un gruppo esterno video e due solo audio | cad | 118,76 | 0,95 | 6,11
1E.11.040.0050.f | - a 4 moduli DIN per reti intercomunicanti da utilizzare su impianti per videocitofonia, permette di realizzare gruppi indipendenti di monitor e citofoni intercomunicanti, dispone di un generatore di chiamata differenziata | cad | 116,96 | 0,94 | 6,21
1E.11.040.0060 | Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: |  |  |  |
1E.11.040.0060.a | - rigeneratore di chiamata per l'amplificazione del segnale di chiamata, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi | cad | 53,98 | 0,43 | 26,88
1E.11.040.0060.b | - alimentatore supplementare da utilizzare per l'accensione contemporanea di più monitor e nel caso di linee molto lunghe o con eccessiva caduta di tensione, alimentazione 230 Vca | cad | 49,08 | 0,39 | 29,56
1E.11.040.0060.c | - alimentatore da utilizzare su monitor dotati di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini, alimentazione 230 Vca | cad | 40,17 | 0,32 | 36,12
1E.11.040.0060.d | - trasformatore di sicurezza con uscita in bassa tensione 15 V 30 VA, alimentazione 230 Vca | cad | 34,68 | 0,28 | 41,84
1E.11.040.0060.e | - trasformatore con potenza 20 VA, tensione d'uscita 12 Vca | cad | 34,24 | 0,28 | 42,38
1E.11.040.0060.f | - distributore per segnale video al piano o per più montanti a 4 uscite, alimentazione 12 Vcc | cad | 43,67 | 0,35 | 33,23
1E.11.040.0060.g | - distributore per segnale video al piano 4 uscite con cavo coassiale 75 Ohm, alimentazione da 12 a 18 Vcc | cad | 44,89 | 0,36 | 32,32
1E.11.040.0060.h | - amplificatore video per linee di collegamento con cavo coassiale 75 Ohm lunghe oltre 200 metri, compensato fino a 1000 metri, alimentazione da 12 a 18 Vcc | cad | 128,68 | 1,03 | 11,28
1E.11.040.0060.i | - relè per commutazione segnale video dalla pulsantiera esterna ad una telecamera supplementare, alimentazione 12 Vcc o Vca | cad | 42,84 | 0,34 | 33,87
1E.11.040.0060.j | - relè con dispositivo di commutazione dala 1° alla 2° telecamera e di autoaccensione con un unico pulsante dal monitor, alimentazione 15 Vcc | cad | 42,84 | 0,34 | 33,87
1E.11.040.0070 | Accessori per cablaggio: |  |  |  |
1E.11.040.0070.a | - cablaggio con morsettiera e connettore a 10 conduttori per l'agevolazioe del collegamento dei commutatori all'alimentatore | cad | 18,97 | 0,15 | 51,03
1E.11.040.0070.b | - cablaggio con morsettiera e connettore a 15 conduttori per l'agevolazioe del collegamento fra i commutatori per tre o più gruppi esterni di ripresa | cad | 23,77 | 0,19 | 40,72
1E.11.040.0070.c | - cablaggio con morsettiera e connettore a 9 conduttori per l'agevolazioe del collegamento dei commutatori all'alimentatore | cad | 19,78 | 0,16 | 48,94
1E.11.040.0080 | Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.040.0080.a | - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm | cad | 284,99 | 2,29 | 11,88
1E.11.040.0080.b | - in bianco/nero con obiettivo fisso grandangolo | cad | 307,02 | 2,47 | 11,03
1E.11.040.0080.c | - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm dotata di dispositivo che consente la rotazione sull'asse verticale della telecamera | cad | 329,96 | 2,65 | 10,26
1E.11.040.0080.d | - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca | cad | 446,89 | 3,59 | 7,58
1E.11.040.0090 | Unità di ripresa costituite solo da telecamera con sensore CCD, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.040.0090.a | - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm | cad | 275,99 | 2,22 | 12,27
1E.11.040.0090.b | - in bianco/nero con obiettivo fisso grandangolo | cad | 298,48 | 2,40 | 11,35
1E.11.040.0090.c | - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm dotata di dispositivo che consente la rotazione sull'asse verticale della telecamera | cad | 320,96 | 2,58 | 10,55
1E.11.040.0090.d | - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca | cad | 437,90 | 3,52 | 7,73
1E.11.050 | IMPIANTI VIDEOCITOFONICI SENZA CAVO COASSIALE |  |  |  |
1E.11.050.0010 | Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale). | cad | 214,44 | 1,72 | 7,89
1E.11.050.0020 | Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale). | cad | 178,01 | 1,43 | 9,51
1E.11.050.0030 | Alimentatore base per videocitofonia senza cavo coassiale, in custodia DIN a 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA | cad | 168,11 | 1,35 | 5,76
1E.11.050.0040 | Commutatore per 2 gruppi esterni video, in custodia DIN a 12 moduli con scambio automatico alla chiamata. | cad | 162,83 | 1,31 | 4,46
1E.11.050.0050 | Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.050.0050.a | - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm | cad | 257,90 | 2,07 | 4,69
1E.11.050.0050.b | - in bianco/nero con obiettivo fisso grandangolo | cad | 279,93 | 2,25 | 4,32
1E.11.050.0050.c | - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca | cad | 419,81 | 3,37 | 2,88
1E.11.050.0060 | Unità di ripresa costituite da telecamere in bianco/nero con sensore CCD 1/4", posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.050.0060.a | - con obiettivo fisso 3 mm | cad | 257,90 | 2,07 | 4,69
1E.11.050.0060.b | - con obiettivo fisso grandangolo | cad | 280,38 | 2,25 | 4,32
1E.11.050.0070 | Accessori per videocitofonia senza cavo coassiale: |  |  |  |
1E.11.050.0070.a | - distributore per segnale video al piano 4 uscite, massimo 10 collegamenti sul montante, alimentazione da 12 a 20 Vcc | cad | 54,03 | 0,43 | 26,86
1E.11.050.0070.b | - distributore per segnale video al piano per più montanti a 4 uscite in custodia DIN a 4 moduli, alimentazione da 12 a 20 Vcc | cad | 56,27 | 0,45 | 25,79
1E.11.050.0070.c | - dispositivo convertitore di segnale video da cavo schermato 75 Ohm in segnali video per una coppia di conduttori normali, per l'eliminazione del cavo coassiale dal monitor ad una telecamera separata dlla pulsantiera esterna | cad | 39,31 | 0,32 | 36,91
1E.11.050.0070.d | - cablaggio con morsettiera estraibile e connettore a 10 conduttori per il collegamento dell'alimentatore e del commutatore | cad | 28,03 | 0,23 | 51,77
1E.11.060 | PULSANTIERE ESTERNE |  |  |  |
1E.11.060.0010 | Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0010.a | - neutro | cad | 18,24 | 0,15 | 53,07
1E.11.060.0010.b | - con 1 pulsante, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 24,37 | 0,20 | 39,72
1E.11.060.0010.c | - modulo con 2 pulsanti, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 26,42 | 0,21 | 36,64
1E.11.060.0010.d | - con 3 pulsanti, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 28,10 | 0,23 | 34,45
1E.11.060.0010.e | - con 4 pulsanti, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 30,12 | 0,24 | 32,14
1E.11.060.0010.f | - neutro con serratura di sicurezza a vite | cad | 35,20 | 0,28 | 27,50
1E.11.060.0010.g | - con 1 pulsante, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 37,35 | 0,30 | 25,92
1E.11.060.0010.h | - con 2 pulsanti, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 39,43 | 0,32 | 24,55
1E.11.060.0010.i | - con 3 pulsanti, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 41,00 | 0,33 | 23,61
1E.11.060.0010.j | - con 4 pulsanti, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 21,75 | 0,17 | 44,51
1E.11.060.0010.k | - neutro con cartellino luminoso portanumero e via, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 24,37 | 0,20 | 39,72
1E.11.060.0010.l | - con 1 pulsante e cartellino luminoso portanumero e via, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 34,80 | 0,28 | 27,82
1E.11.060.0010.m | - neutro con cartellino luminoso portanumero e via, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 26,42 | 0,21 | 36,64
1E.11.060.0010.n | - con 2÷4 pulsanti in doppia fila, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 28,50 | 0,23 | 33,96
1E.11.060.0010.o | - con 6÷8 pulsanti in doppia fila, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 36,33 | 0,29 | 26,64
1E.11.060.0010.p | - con 2 pulsanti in doppia fila, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 39,43 | 0,32 | 24,55
1E.11.060.0010.q | - con 4 pulsanti in doppia fila, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 43,16 | 0,35 | 22,43
1E.11.060.0010.r | - con 6 pulsanti in doppia fila, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 47,29 | 0,38 | 20,47
1E.11.060.0010.s | - con 2 pulsanti in doppia fila e cartellino luminoso portanumero e via, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 26,66 | 0,21 | 36,31
1E.11.060.0010.t | - per posto esterno audio | cad | 21,75 | 0,17 | 44,51
1E.11.060.0010.u | - per posto esterno audio a 1 pulsante, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 24,95 | 0,20 | 38,80
1E.11.060.0010.v | - per posto esterno audio a 2 pulsanti in doppia fila, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W | cad | 27,28 | 0,22 | 35,48
1E.11.060.0010.w | - per gruppo esterno videocitofonico | cad | 35,28 | 0,28 | 27,44
1E.11.060.0010.x | - predisposto per sola unità di ripresa per videocitofonia | cad | 34,80 | 0,28 | 27,82
1E.11.060.0010.y | - predisposto per sola unità di ripresa per videocitofonia, con serratura | cad | 48,24 | 0,39 | 20,07
1E.11.060.0010.z | - comando con serratura codificata | cad | 93,39 | 0,75 | 10,37
1E.11.060.0020 | Telaio portamoduli colore standard grigio luce, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0020.a | - per 1 modulo, composto da telaio esterno e portapulsanti | cad | 22,88 | 0,18 | 42,31
1E.11.060.0020.b | - per 1 modulo, composto da telaio esterno, portapulsanti e microfono per sistema viva voce bicanale | cad | 28,10 | 0,23 | 34,45
1E.11.060.0020.c | - per 2 moduli, composto da telaio esterno e portapulsanti | cad | 23,42 | 0,19 | 41,33
1E.11.060.0020.d | - per 2 moduli, composto da telaio esterno, portapulsanti e microfono per sistema viva voce bicanale | cad | 28,59 | 0,23 | 33,86
1E.11.060.0020.e | - per 3 moduli, composto da telaio esterno e portapulsanti | cad | 24,95 | 0,20 | 38,80
1E.11.060.0020.f | - per 3 moduli, composto da telaio esterno, portapulsanti e microfono per sistema viva voce bicanale | cad | 30,12 | 0,24 | 32,14
1E.11.060.0020.g | - per 4 moduli, composto da telaio esterno e portapulsanti | cad | 34,80 | 0,28 | 27,82
1E.11.060.0020.h | - per 4 moduli, composto da telaio esterno, portapulsanti e microfono per sistema viva voce bicanale | cad | 32,28 | 0,26 | 29,99
1E.11.060.0030 | Scatole da incasso per posti esterni, nelle tipolgie: |  |  |  |
1E.11.060.0030.a | - da incasso per 1 modulo | cad | 13,84 | 0,11 | 69,94
1E.11.060.0030.b | - da incasso per 2 moduli verticali | cad | 14,82 | 0,12 | 65,32
1E.11.060.0030.c | - da incasso per 3 moduli verticali | cad | 15,94 | 0,13 | 60,73
1E.11.060.0030.d | - da incasso per 4 moduli verticali | cad | 17,49 | 0,14 | 55,35
1E.11.060.0040 | Cornici copriforo in alluminio verniciato colore standard grigio, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0040.a | - per 1 modulo | cad | 22,11 | 0,18 | 43,78
1E.11.060.0040.b | - per 2 moduli verticali a 1 fila | cad | 25,11 | 0,20 | 38,55
1E.11.060.0040.c | - per 3 moduli verticali a 1 fila | cad | 28,63 | 0,23 | 33,81
1E.11.060.0040.d | - per 4 moduli verticali a 1 fila | cad | 33,80 | 0,27 | 28,64
1E.11.060.0040.e | - per 2 moduli orizzontali | cad | 25,11 | 0,20 | 38,55
1E.11.060.0040.f | - per 2 moduli in due file di 2 moduli verticali | cad | 32,15 | 0,26 | 30,11
1E.11.060.0040.g | - per 6 moduli in due file di 3 moduli verticali | cad | 38,70 | 0,31 | 25,01
1E.11.060.0040.h | - per 8 moduli in due file di 4 moduli verticali | cad | 47,88 | 0,38 | 20,22
1E.11.060.0040.i | - per 3 moduli orizzontali | cad | 28,63 | 0,23 | 33,81
1E.11.060.0040.j | - per 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali | cad | 38,70 | 0,31 | 25,01
1E.11.060.0040.k | - per 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali | cad | 48,87 | 0,39 | 19,81
1E.11.060.0040.l | - per 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali | cad | 59,93 | 0,48 | 16,15
1E.11.060.0040.m | - per 4 moduli orizzontali | cad | 33,80 | 0,27 | 28,64
1E.11.060.0040.n | - per 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali | cad | 44,47 | 0,36 | 21,77
1E.11.060.0040.o | - per 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali | cad | 55,49 | 0,45 | 17,44
1E.11.060.0040.p | - per 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali | cad | 66,50 | 0,53 | 14,56
1E.11.060.0050 | Cornici copriforo con protezione antipioggia in alluminio verniciato colore standard grigio, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0050.a | - per 1 modulo | cad | 32,15 | 0,26 | 30,11
1E.11.060.0050.b | - per 2 moduli verticali a 1 fila | cad | 33,95 | 0,27 | 28,51
1E.11.060.0050.c | - per 3 moduli verticali a 1 fila | cad | 37,50 | 0,30 | 25,81
1E.11.060.0050.d | - per 4 moduli verticali a 1 fila | cad | 43,38 | 0,35 | 22,31
1E.11.060.0050.e | - per 2 moduli orizzontali | cad | 38,70 | 0,31 | 25,01
1E.11.060.0050.f | - per 2 moduli in due file di 2 moduli verticali | cad | 41,09 | 0,33 | 23,56
1E.11.060.0050.g | - per 6 moduli in due file di 3 moduli verticali | cad | 44,77 | 0,36 | 21,62
1E.11.060.0050.h | - per 8 moduli in due file di 4 moduli verticali | cad | 32,15 | 0,26 | 30,11
1E.11.060.0050.i | - per 3 moduli orizzontali | cad | 45,27 | 0,36 | 21,38
1E.11.060.0050.j | - per 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali | cad | 48,52 | 0,39 | 19,95
1E.11.060.0050.k | - per 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali | cad | 52,06 | 0,42 | 18,59
1E.11.060.0050.l | - per 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali | cad | 63,17 | 0,51 | 15,32
1E.11.060.0050.m | - per 4 moduli orizzontali | cad | 43,38 | 0,35 | 22,31
1E.11.060.0050.n | - per 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali | cad | 54,42 | 0,44 | 17,79
1E.11.060.0050.o | - per 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali | cad | 65,43 | 0,53 | 14,79
1E.11.060.0050.p | - per 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali | cad | 96,77 | 0,78 | 10,00
1E.11.060.0060 | Scatole da esterno parete da accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0060.a | - per 1 modulo | cad | 38,70 | 0,31 | 25,01
1E.11.060.0060.b | - per 2 moduli verticali a 1 fila | cad | 48,52 | 0,39 | 19,95
1E.11.060.0060.c | - per 3 moduli verticali a 1 fila | cad | 48,52 | 0,39 | 19,95
1E.11.060.0060.d | - per 4 moduli verticali a 1 fila | cad | 66,54 | 0,53 | 14,55
1E.11.060.0060.e | - per 2 moduli orizzontali | cad | 52,37 | 0,42 | 18,48
1E.11.060.0060.f | - per 2 moduli in due file di 2 moduli verticali | cad | 55,80 | 0,45 | 17,35
1E.11.060.0060.g | - per 6 moduli in due file di 3 moduli verticali | cad | 55,80 | 0,45 | 17,35
1E.11.060.0060.h | - per 8 moduli in due file di 4 moduli verticali | cad | 66,78 | 0,54 | 14,50
1E.11.060.0060.i | - per 3 moduli orizzontali | cad | 58,91 | 0,47 | 16,43
1E.11.060.0060.j | - per 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali | cad | 63,04 | 0,51 | 15,36
1E.11.060.0060.k | - per 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali | cad | 63,04 | 0,51 | 15,36
1E.11.060.0060.l | - per 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali | cad | 88,49 | 0,71 | 10,94
1E.11.060.0060.m | - per 4 moduli orizzontali | cad | 66,54 | 0,53 | 14,55
1E.11.060.0060.n | - per 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali | cad | 77,48 | 0,62 | 12,49
1E.11.060.0060.o | - per 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali | cad | 88,49 | 0,71 | 10,94
1E.11.060.0060.p | - per 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali | cad | 99,45 | 0,80 | 9,73
1E.11.060.0070 | Pulsantiere per posti esterni assemblate: |  |  |  |
1E.11.060.0070.a | - ad 1 pulsante, con attacco per posto esterno solo audio, custodia in tecnopolimero, cartellino portanome illuminato a LED 12 Vca, placca frontale in alluminio verniciato standard grigio | cad | 41,89 | 0,34 | 34,64
1E.11.060.0070.b | - a 2 pulsanti, con attacco per posto esterno solo audio, custodia in tecnopolimero, cartellino portanome illuminato a LED 12 Vca, placca frontale in alluminio verniciato standard grigio | cad | 42,84 | 0,34 | 33,87
1E.11.060.0070.c | - da incasso parete a 1 pulsante, con attacco per posto esterno solo audio,composta da modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo e scatoa da incasso da 1 modulo; completa di lampada 24V 3W, verniciato standard grigio | cad | 43,67 | 0,35 | 33,23
1E.11.060.0070.d | - da incasso parete a 2 pulsanti in doppia fila, con attacco per posto esterno solo audio,composta da modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo e scatoa da incasso da 1 modulo; completa di lampada 24V 3W, verniciato standard grigio | cad | 48,68 | 0,39 | 29,81
1E.11.060.0070.e | - da incasso parete a 2 pulsanti, con attacco per posto esterno solo audio, completa di lampada 24V 3W, verniciato standard grigio | cad | 51,47 | 0,41 | 28,19
1E.11.060.0070.f | - da incasso parete a 1 pulsante, con attacco per unità di ripresa video, completa di scatoa da incasso, serratura di sicurezza a vite e lampada 24V 3W, verniciato standard grigio | cad | 80,11 | 0,64 | 18,11
1E.11.060.0070.g | - da incasso parete a 2 pulsanti in doppia fila, con attacco per unità di ripresa video, completa di scatoa da incasso, serratura di sicurezza a vite e lampada 24V 3W, verniciato standard grigio | cad | 81,69 | 0,66 | 17,76
1E.11.060.0070.h | - accessorio: cornice con protezione antipioggia per pulsantiera esterna da incasso parete con attacco posto esterno solo audio | cad | 38,25 | 0,31 | 37,93
1E.11.060.0070.i | - accessorio: cornice con protezione antipioggia per pulsantiera esterna da incasso parete con attacco unità di ripresa | cad | 44,71 | 0,36 | 32,45
1E.11.060.0070.j | - accessorio: scatola da esterno parete da abbinare alla cornice con protezione antipioggia per pulsantiera esterna da incasso parete con attacco unità di ripresa | cad | 58,38 | 0,47 | 24,85
1E.11.060.0080 | Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, ad una fila di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0080.a | - 1 pulsante senza portanome | cad | 118,64 | 0,95 | 40,78
1E.11.060.0080.b | - 1 pulsante | cad | 118,64 | 0,95 | 40,78
1E.11.060.0080.c | - 2 pulsanti | cad | 145,39 | 1,17 | 33,28
1E.11.060.0080.d | - 3 pulsanti | cad | 198,69 | 1,60 | 24,35
1E.11.060.0080.e | - 4 pulsanti | cad | 275,92 | 2,22 | 17,53
1E.11.060.0080.f | - 5 pulsanti | cad | 350,53 | 2,82 | 27,60
1E.11.060.0080.g | - 6 pulsanti | cad | 384,03 | 3,09 | 25,20
1E.11.060.0080.h | - 7 pulsanti | cad | 408,05 | 3,28 | 23,71
1E.11.060.0080.i | - 8 pulsanti | cad | 431,99 | 3,47 | 22,40
1E.11.060.0080.j | - 9 pulsanti | cad | 460,82 | 3,70 | 21,00
1E.11.060.0080.k | - 10 pulsanti | cad | 503,94 | 4,05 | 19,20
1E.11.060.0080.l | - 11 pulsanti | cad | 532,69 | 4,28 | 18,16
1E.11.060.0080.m | - 12 pulsanti | cad | 556,70 | 4,48 | 17,38
1E.11.060.0080.n | - 13 pulsanti | cad | 580,66 | 4,67 | 16,66
1E.11.060.0090 | Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, con attacco per posto esterno audio ad una fila di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0090.a | - 1 pulsante | cad | 221,77 | 1,78 | 21,82
1E.11.060.0090.b | - 2 pulsanti | cad | 240,48 | 1,93 | 20,12
1E.11.060.0090.c | - 3 pulsanti | cad | 263,95 | 2,12 | 18,33
1E.11.060.0090.d | - 4 pulsanti | cad | 290,80 | 2,34 | 16,64
1E.11.060.0090.e | - 5 pulsanti | cad | 310,01 | 2,49 | 15,61
1E.11.060.0090.f | - 6 pulsanti | cad | 399,87 | 3,21 | 24,20
1E.11.060.0090.g | - 7 pulsanti | cad | 427,21 | 3,43 | 22,65
1E.11.060.0090.h | - 8 pulsanti | cad | 456,00 | 3,67 | 21,22
1E.11.060.0090.i | - 9 pulsanti | cad | 484,74 | 3,90 | 19,96
1E.11.060.0090.j | - 10 pulsanti | cad | 513,52 | 4,13 | 18,84
1E.11.060.0100 | Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, con attacco per posto esterno audio a due file di pulsanti, con lampade 24 V 3 W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0100.a | - 2 pulsanti | cad | 240,48 | 1,93 | 20,12
1E.11.060.0100.b | - 4 pulsanti | cad | 295,11 | 2,37 | 16,39
1E.11.060.0100.c | - 6 pulsanti | cad | 343,07 | 2,76 | 14,10
1E.11.060.0100.d | - 8 pulsanti | cad | 396,26 | 3,19 | 12,21
1E.11.060.0100.e | - 10 pulsanti | cad | 453,33 | 3,64 | 10,67
1E.11.060.0100.f | - 12 pulsanti | cad | 552,34 | 4,44 | 17,52
1E.11.060.0100.g | - 14 pulsanti | cad | 590,74 | 4,75 | 16,38
1E.11.060.0100.h | - 16 pulsanti | cad | 667,42 | 5,37 | 14,50
1E.11.060.0100.i | - 18 pulsanti | cad | 745,13 | 5,99 | 12,99
1E.11.060.0100.j | - 20 pulsanti | cad | 817,54 | 6,57 | 11,84
1E.11.060.0100.k | - 22 pulsanti | cad | 887,07 | 7,13 | 10,91
1E.11.060.0100.l | - 24 pulsanti | cad | 1.003,82 | 8,07 | 14,46
1E.11.060.0100.m | - 26 pulsanti | cad | 1.059,90 | 8,52 | 13,69
1E.11.060.0100.n | - 28 pulsanti | cad | 1.114,55 | 8,96 | 13,02
1E.11.060.0110 | Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di pulsanti, con lampade 24 V 3 W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0110.a | - 1 pulsante | cad | 245,67 | 1,97 | 19,69
1E.11.060.0110.b | - 2 pulsanti | cad | 264,46 | 2,13 | 18,29
1E.11.060.0110.c | - 3 pulsanti | cad | 287,93 | 2,31 | 16,80
1E.11.060.0110.d | - 4 pulsanti | cad | 314,77 | 2,53 | 15,37
1E.11.060.0110.e | - 5 pulsanti | cad | 333,93 | 2,68 | 14,49
1E.11.060.0110.f | - 6 pulsanti | cad | 423,90 | 3,41 | 22,83
1E.11.060.0110.g | - 7 pulsanti | cad | 451,19 | 3,63 | 21,45
1E.11.060.0110.h | - 8 pulsanti | cad | 479,92 | 3,86 | 20,16
1E.11.060.0110.i | - 9 pulsanti | cad | 508,76 | 4,09 | 19,02
1E.11.060.0120 | Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a due file di pulsanti, con lampade 24 V 3 W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0120.a | - 2 pulsanti | cad | 264,46 | 2,13 | 18,29
1E.11.060.0120.b | - 4 pulsanti | cad | 319,09 | 2,57 | 15,16
1E.11.060.0120.c | - 6 pulsanti | cad | 367,04 | 2,95 | 13,18
1E.11.060.0120.d | - 8 pulsanti | cad | 420,27 | 3,38 | 11,51
1E.11.060.0120.e | - 10 pulsanti | cad | 477,31 | 3,84 | 10,14
1E.11.060.0120.f | - 12 pulsanti | cad | 581,12 | 4,67 | 16,65
1E.11.060.0120.g | - 14 pulsanti | cad | 614,66 | 4,94 | 15,74
1E.11.060.0120.h | - 16 pulsanti | cad | 697,63 | 5,61 | 13,87
1E.11.060.0120.i | - 18 pulsanti | cad | 784,00 | 6,30 | 12,34
1E.11.060.0120.j | - 20 pulsanti | cad | 841,51 | 6,76 | 11,50
1E.11.060.0120.k | - 22 pulsanti | cad | 910,99 | 7,32 | 10,62
1E.11.060.0120.l | - 24 pulsanti | cad | 1.027,81 | 8,26 | 14,12
1E.11.060.0120.m | - 26 pulsanti | cad | 1.083,89 | 8,71 | 13,39
1E.11.060.0130 | Pulsantiere per posti esterni con attacco posto esterno solo audio, dotata di placca in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, corredate di viti speciali di protezione, telaio portapulsanti in acciaio zincato, lampada 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, escluso scatola da incasso e protezione antipioggia, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0130.a | - senza pulsanti | cad | 131,69 | 1,06 | 36,74
1E.11.060.0130.b | - con 1 pulsante singolo | cad | 131,69 | 1,06 | 36,74
1E.11.060.0130.c | - con 2 pulsanti singoli | cad | 142,49 | 1,15 | 33,95
1E.11.060.0130.d | - con 3 pulsanti singoli | cad | 152,83 | 1,23 | 31,66
1E.11.060.0130.e | - con 4 pulsanti singoli | cad | 162,27 | 1,30 | 29,81
1E.11.060.0130.f | - con 5 pulsanti singoli | cad | 173,51 | 1,39 | 27,88
1E.11.060.0130.g | - con 6 pulsanti doppi | cad | 183,85 | 1,48 | 26,31
1E.11.060.0130.h | - con 8 pulsanti doppi | cad | 204,99 | 1,65 | 23,60
1E.11.060.0130.i | - con 10 pulsanti doppi | cad | 233,78 | 1,88 | 20,69
1E.11.060.0140 | Pulsantiere per posti esterni con attacco per unità di ripresa video, dotata di placca in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, corredate di viti speciali di protezione, telaio portapulsanti in acciaio zincato, lampada 24 V 3 W per illuminazione cartellini portanome, escluso scatola da incasso e protezione antipioggia, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0140.a | - senza pulsanti | cad | 160,93 | 1,29 | 30,06
1E.11.060.0140.b | - con 1 pulsante singolo | cad | 162,27 | 1,30 | 29,81
1E.11.060.0140.c | - con 2 pulsanti singoli | cad | 173,51 | 1,39 | 27,88
1E.11.060.0140.d | - con 3 pulsanti singoli | cad | 184,31 | 1,48 | 26,25
1E.11.060.0140.e | - con 4 pulsanti doppi | cad | 194,65 | 1,56 | 24,85
1E.11.060.0140.f | - con 6 pulsanti doppi | cad | 215,33 | 1,73 | 22,47
1E.11.060.0150 | Pulsantiere supplementari solo pulsanti da affiancare alla principale, dotata di placca in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, corredate di viti speciali di protezione, telaio portapulsanti in acciaio zincato, lampada 24 V 3 W per illuminazione cartellini portanome, escluso scatola da incasso e protezione antipioggia, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0150.a | - con 6 pulsanti singoli | cad | 178,92 | 1,44 | 27,04
1E.11.060.0150.b | - con 8 pulsanti singoli | cad | 199,60 | 1,60 | 24,24
1E.11.060.0150.c | - con 12 pulsanti doppi | cad | 241,42 | 1,94 | 20,04
1E.11.060.0150.d | - con 14 pulsanti doppi | cad | 262,11 | 2,11 | 18,46
1E.11.060.0150.e | - con 16 pulsanti doppi | cad | 283,25 | 2,28 | 17,08
1E.11.060.0160 | Accessori per pulsantiere in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0160.a | - scatola da incasso in alluminio pressofuso, dotata di staffe per l'affiancamento delle pulsantuere supplementari | cad | 42,42 | 0,34 | 57,02
1E.11.060.0160.b | - protezione antipioggia da esterno parete per un modulo, verniciata | cad | 58,96 | 0,47 | 24,61
1E.11.060.0160.c | - protezione antipioggia da esterno parete per due moduli, verniciata | cad | 84,15 | 0,68 | 17,24
1E.11.060.0160.d | - protezione antipioggia da esterno parete per tre moduli, verniciata | cad | 106,19 | 0,85 | 13,66
1E.11.060.0170 | Pulsantiere esterne con protezione anipioggia da esterno parete, complete di lampade illuminazione cartellini portanome 24V 3W, colore standard alluminio anodizzato naturale, predisposte con attacco per posto esterno solo audio, con pulsante luminoso per illuminazione nomi, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.060.0170.a | - 1 pulsante | cad | 112,35 | 0,90 | 43,06
1E.11.060.0170.b | - 2 pulsanti | cad | 115,99 | 0,93 | 41,71
1E.11.060.0180 | Pulsantiere esterne piatte da esterno parete, complete di lampade illuminazione cartellini portanome 24 V 3 W, colore standard alluminio anodizzato naturale, predisposte con attacco per posto esterno solo audio, con pulsante luminoso per illuminazione nomi, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.060.0180.a | - 1 pulsante | cad | 77,04 | 0,62 | 31,40
1E.11.060.0180.b | - 2 pulsanti | cad | 81,17 | 0,65 | 29,80
1E.11.060.0180.c | - 3 pulsanti | cad | 85,26 | 0,69 | 28,37
1E.11.060.0180.d | - 4 pulsanti | cad | 89,40 | 0,72 | 27,06
1E.11.060.0180.e | - 5 pulsanti | cad | 123,60 | 0,99 | 39,14
1E.11.060.0180.f | - 6 pulsanti | cad | 127,74 | 1,03 | 37,87
1E.11.060.0180.g | - 7 pulsanti | cad | 131,86 | 1,06 | 36,69
1E.11.060.0190 | Pulsantiere esterne piatte da esterno parete predisposte con attacco per unità di ripresa video, con serratura di sicurezza e pulsante luminoso per illuminazione nomi, colore standard alluminio anodizzato naturale, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.060.0190.a | - senza pulsanti | cad | 119,92 | 0,96 | 20,17
1E.11.060.0190.b | - 1 pulsante | cad | 124,11 | 1,00 | 19,49
1E.11.060.0190.c | - 2 pulsanti | cad | 128,31 | 1,03 | 18,85
1E.11.060.0190.d | - 3 pulsanti | cad | 132,46 | 1,06 | 18,26
1E.11.060.0200 | Pulsantiere supplementari per pulsantiere esterne piatte da esterno parete, complete di lampade illuminazione cartellini portanome 24 V 3 W, colore standard alluminio anodizzato naturale, predisposte con attacco per posto esterno solo audio, con pulsante luminoso per illuminazione nomi, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.060.0200.a | - 5 pulsanti | cad | 81,81 | 0,66 | 29,57
1E.11.060.0200.b | - 6 pulsanti | cad | 85,90 | 0,69 | 28,16
1E.11.060.0200.c | - 7 pulsanti | cad | 90,04 | 0,72 | 26,87
1E.11.060.0200.d | - 8 pulsanti | cad | 94,14 | 0,76 | 25,70
1E.11.060.0200.e | - 9 pulsanti | cad | 128,35 | 1,03 | 37,69
1E.11.060.0200.f | - 10 pulsanti | cad | 132,50 | 1,07 | 36,51
1E.11.060.0210 | Pulsantiere da incasso parete, completo di scatola da incasso e lampade di illuminazione cartellini portanome da 24 V 3 W, placca in alluminio anodizzato naturale con pulsanti disposti in due file, predisposte con attacco per posto esterno solo audio, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.060.0210.a | - 2 pulsanti | cad | 61,12 | 0,49 | 39,58
1E.11.060.0210.b | - 4 pulsanti | cad | 66,30 | 0,53 | 36,49
1E.11.060.0210.c | - 6 pulsanti | cad | 76,64 | 0,62 | 31,56
1E.11.060.0210.d | - 8 pulsanti | cad | 86,98 | 0,70 | 27,81
1E.11.060.0210.e | - 10 pulsanti | cad | 127,43 | 1,02 | 37,97
1E.11.060.0210.f | - 12 pulsanti | cad | 137,77 | 1,11 | 35,12
1E.11.060.0210.g | - 14 pulsanti | cad | 148,10 | 1,19 | 32,67
1E.11.060.0210.h | - 16 pulsanti | cad | 158,45 | 1,27 | 30,53
1E.11.060.0210.i | - 18 pulsanti | cad | 228,97 | 1,84 | 42,26
1E.11.060.0210.j | - 20 pulsanti | cad | 239,32 | 1,92 | 40,43
1E.11.060.0220 | Pulsantiera portalettere con apertura posteriore, placca in alluminio verniciato grigio con protezione in tecnopolimero anti UV, separata dal cassoncino in acciaio zincato preverniciato, attacco per posto esterno solo audio con lampada 24 V 3 W, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.060.0220.a | - 1 pulsante | cad | 128,99 | 1,04 | 37,51
1E.11.060.0220.b | - 2 pulsanti | cad | 132,14 | 1,06 | 36,61
1E.11.060.0230 | Pulsantiera portalettere con apertura anteriore e posteriore, contenitore in estruso di alluminio anodizzato, attacco per posto esterno solo audio e unità di ripresa solo video, con lampada 24 V 3 W, colore standard alluminio anodizzato naturale, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.060.0230.a | - 1 pulsante | cad | 156,87 | 1,26 | 30,84
1E.11.060.0230.b | - 2 pulsanti | cad | 161,37 | 1,30 | 29,98
1E.11.060.0240 | Pulsantiera a 1 pulsante da incasso parete in materiale termoplastico colore grigio, mascherina in alluminio anodizzato con parapioggia, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.060.0240.a | - pulsante con lampada 24 V 3 W | cad | 68,01 | 0,55 | 71,14
1E.11.060.0240.b | - pulsante senza lampada | cad | 67,43 | 0,54 | 71,75
1E.11.070 | CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA DIGITALE |  |  |  |
1E.11.070.0010 | Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.070.0010.a | - con microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre, fornito di serie delle funzioni: apertura serratura, chiamata portiere e funzioni ausiliarie | cad | 57,32 | 0,46 | 21,11
1E.11.070.0010.b | - senza codifica da collegare al distibutore al piano con codifiche | cad | 33,94 | 0,27 | 35,65
1E.11.070.0020 | Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.070.0020.a | - con microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre, fornito di serie di un pulsante, predisposto per l'aggiunta di altri pulsanti per un totale di 16, le funzioni disponibili di serie sul citofono sono: apertura serratura e chiamata portiere, per altre funzioni è ecessaria una scheda di ampliamento | cad | 43,65 | 0,35 | 27,72
1E.11.070.0020.b | - senza codifica da collegare al distibutore al piano con codifiche, fornito di serie di un pulsante, predisposto per l'aggiunta di un altro pulsante | cad | 43,65 | 0,35 | 27,72
1E.11.070.0030 | Accessori per citofoni: |  |  |  |
1E.11.070.0030.a | - confezione di 10 pulsanti singoli supplementari (normalmente aperti) | cad | 28,90 | 0,23 | 33,49
1E.11.070.0030.b | - scheda supplementare per ampliamento funzioni ausiliarie pulsanti: chiamata per assente e il collegamento ad un singolo posto esterno | cad | 17,25 | 0,14 | 56,12
1E.11.070.0040 | Citofono da parete in materiale termoplastico, dotato di 2 pulsanti, di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche. | cad | 28,54 | 0,23 | 42,40
1E.11.070.0050 | Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta o chiamata portineria, funzione di memorizzazione immagini e funzione supplementare), nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.070.0050.a | - schermo 4" a basso profilo in bianco/nero, con microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre | cad | 249,88 | 2,01 | 6,78
1E.11.070.0050.b | - schermo 4" a basso profilo in bianco/nero, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche | cad | 226,05 | 1,82 | 7,49
1E.11.070.0050.c | - schermo 5" con microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre | cad | 196,44 | 1,58 | 8,62
1E.11.070.0050.d | - schermo 5" senza codifica da collegare al distributore al piano con decodifiche | cad | 167,43 | 1,35 | 10,11
1E.11.070.0060 | Centralino di portineria in versione da appoggio tavolo in colore standard nero, con attacco per modulo programmatore, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.11.070.0060.a | - a commutazione esterno/interno, con possibilità di intercomunicazione fra utenti, munito di tastiera e display numerico, memorizzazione fino a 20 chiamate utente | cad | 525,13 | 4,22 | 18,43
1E.11.070.0060.b | - a commutazione esterno/interno, con possibilità di intercomunicazione fra utenti, munito di tastiera e display alfanumerico, memorizzazione fino a 20 chiamate utente, memorizzazione fino a 1000 nomi-utente per velocizzare la chiamata | cad | 904,26 | 7,27 | 10,70
1E.11.070.0070 | Accessori per centralini di portineria: |  |  |  |
1E.11.070.0070.a | - telecamera CCD a 1/4", obiettivo 3mm, completa di staffa e snodo, per il collegamento in portineria, entra in funzione in posizione interno alla chiamata dagli utenti al centralino e viceversa, alimentazione 12 Vcc | cad | 266,99 | 2,15 | 12,69
1E.11.070.0070.b | - dispositivo per l'accensione e lo spegnimento del monitor per centralio portineria | cad | 48,71 | 0,39 | 49,66
1E.11.070.0080 | Moduli elettronici per pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico: |  |  |  |
1E.11.070.0080.a | - gruppo di tre moduli elettronici base composti da unità di ripresa con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica e cartello luminoso per 13 nomi | cad | 452,79 | 3,64 | 3,74
1E.11.070.0080.b | - gruppo di tre moduli elettronici base composti da posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica e cartello luminoso per 13 nomi | cad | 250,42 | 2,01 | 6,76
1E.11.070.0080.c | - modulo supplementare con cartello luminoso per 13 nomi completo di sistema di illuminazione a LED | cad | 39,05 | 0,31 | 43,35
1E.11.070.0090 | Moduli elettronici per pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale: |  |  |  |
1E.11.070.0090.a | - gruppo di tre moduli elettronici base composti da unità di ripresa con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, 7 pulsanti di tipo tradizionale e segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE | cad | 437,05 | 3,51 | 3,87
1E.11.070.0090.b | - gruppo di tre moduli elettronici base composti da unità di ripresa con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, 14 pulsanti su due file di tipo tradizionale e segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE | cad | 446,50 | 3,59 | 3,79
1E.11.070.0090.c | - gruppo di tre moduli elettronici base composti da posto esterno, 7 pulsanti di tipo tradizionale e segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE | cad | 234,68 | 1,89 | 7,21
1E.11.070.0090.d | - gruppo di tre moduli elettronici base composti da posto esterno, 14 pulsanti su due file di tipo tradizionale e segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE | cad | 244,08 | 1,96 | 6,94
1E.11.070.0090.e | - supplementare con 1 pulsante singolo e sistema di illuminazione a LED | cad | 48,49 | 0,39 | 34,91
1E.11.070.0090.f | - supplementare con 2 pulsanti singoli e sistema di illuminazione a LED | cad | 51,19 | 0,41 | 33,07
1E.11.070.0090.g | - supplementare con 3 pulsanti singoli e sistema di illuminazione a LED | cad | 51,19 | 0,41 | 33,07
1E.11.070.0090.h | - supplementare con 4 pulsanti singoli e sistema di illuminazione a LED | cad | 52,55 | 0,42 | 32,22
1E.11.070.0090.i | - supplementare con 2 pulsanti su 2 file e sistema di illuminazione a LED | cad | 49,85 | 0,40 | 33,96
1E.11.070.0090.j | - supplementare con 4 pulsanti su 2 file e sistema di illuminazione a LED | cad | 76,63 | 0,62 | 47,36
1E.11.070.0090.k | - supplementare con 6 pulsanti su 2 file e sistema di illuminazione a LED | cad | 79,33 | 0,64 | 45,75
1E.11.070.0090.l | - supplementare con 8 pulsanti su 2 file e sistema di illuminazione a LED | cad | 82,02 | 0,66 | 44,25
1E.11.070.0100 | Telai portamoduli: |  |  |  |
1E.11.070.0100.a | - per 1 modulo | cad | 24,39 | 0,20 | 49,61
1E.11.070.0100.b | - per 2 moduli verticali | cad | 24,88 | 0,20 | 48,63
1E.11.070.0100.c | - per 3 moduli verticali | cad | 26,33 | 0,21 | 45,96
1E.11.070.0100.d | - per 4 moduli verticali | cad | 34,71 | 0,28 | 34,86
1E.11.070.0110 | Pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico, con placche in alluminio pressofuso trattate con vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, con viti speciali di protezione e scatole da incasso, dotate di cartello portanomi e pulsanti retroilluminati con LED, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.070.0110.a | - video con unità di ripresa con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica e cartelli luminosi per 50 nomi | cad | 664,21 | 5,34 | 3,64
1E.11.070.0110.b | - audio con: posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica e cartelli luminosi per 50 nomi | cad | 430,35 | 3,46 | 5,62
1E.11.070.0110.c | - supplementare con cartelli luminosi per 50 nomi | cad | 113,29 | 0,91 | 21,35
1E.11.070.0120 | Pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale, con placche in alluminio pressofuso trattate con vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, con viti speciali di protezione e scatole da incasso, dotate di cartello portanomi e pulsanti retroilluminati con LED, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.070.0120.a | - video con: unità di ripresa con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno e 8 pulsanti su 1 fila | cad | 676,32 | 5,44 | 7,15
1E.11.070.0120.b | - video con: unità di ripresacon telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno e 16 pulsanti su 2 file | cad | 770,76 | 6,20 | 6,28
1E.11.070.0120.c | - audio con: posto esterno e 8 pulsanti su 1 fila | cad | 412,36 | 3,31 | 5,87
1E.11.070.0120.d | - audio con: posto esterno e 16 pulsanti su 2 file | cad | 506,80 | 4,07 | 4,77
1E.11.070.0120.e | - supplementare con 8 pulsanti su 1 fila | cad | 198,74 | 1,60 | 12,17
1E.11.070.0120.f | - supplementare con 16 pulsanti su 2 file | cad | 312,48 | 2,51 | 15,48
1E.11.070.0130 | Pulsantiere elettroniche digitali da incasso parete con placca in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva al nitruro di titanio, versione solo audio con tastiera digitale, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.070.0130.a | - 50 portanomi | cad | 959,63 | 7,71 | 5,04
1E.11.070.0130.b | - 100 portanomi | cad | 1.229,47 | 9,88 | 3,94
1E.11.070.0130.c | - 150 portanomi | cad | 1.499,32 | 12,05 | 3,23
1E.11.070.0130.d | - 200 portanomi | cad | 1.769,14 | 14,22 | 2,73
1E.11.070.0130.e | - 250 portanomi | cad | 2.069,08 | 16,63 | 3,51
1E.11.070.0130.f | - 300 portanomi | cad | 2.369,02 | 19,04 | 4,08
1E.11.070.0140 | Pulsantiere elettroniche digitali da incasso parete con placca in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva al nitruro di titanio, versione solo audio con pulsanti normali, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.070.0140.a | - modulare 10 pulsanti | cad | 869,69 | 6,99 | 5,56
1E.11.070.0140.b | - modulare 20 pulsanti | cad | 1.139,53 | 9,16 | 4,25
1E.11.070.0140.c | - modulare 30 pulsanti | cad | 1.439,46 | 11,57 | 5,04
1E.11.070.0140.d | - modulare 40 pulsanti | cad | 1.709,29 | 13,74 | 4,25
1E.11.070.0140.e | - modulare 50 pulsanti | cad | 1.949,04 | 15,67 | 2,48
1E.11.070.0150 | Pulsantiera elettronica digitale da incasso parete con placca in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva al nitruro di titanio, versione solo audio con tastiera digitale e rubrica portanomi elettronica | cad | 965,94 | 7,76 | 5,01
1E.11.070.0160 | Pulsantiere elettroniche digitali da incasso parete con placca in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva al nitruro di titanio, versione con unità di ripresa CCD 1/4", obiettivo 3 mm e sistema di rotazione, con tastiera digitale, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.070.0160.a | - 50 portanomi | cad | 1.286,55 | 10,34 | 5,64
1E.11.070.0160.b | - 100 portanomi | cad | 1.586,47 | 12,75 | 6,10
1E.11.070.0160.c | - 150 portanomi | cad | 1.856,32 | 14,92 | 5,21
1E.11.070.0160.d | - 200 portanomi | cad | 2.126,16 | 17,09 | 4,55
1E.11.070.0160.e | - 250 portanomi | cad | 2.426,09 | 19,50 | 4,99
1E.11.070.0160.f | - 300 portanomi | cad | 2.830,85 | 22,76 | 4,27
1E.11.070.0170 | Pulsantiere elettroniche digitali da incasso parete con placca in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva al nitruro di titanio, versione con unità di ripresa CCD 1/4", obiettivo 3 mm e sistema di rotazione, con pulsanti normali, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.070.0170.a | - modulare 10 pulsanti | cad | 1.211,48 | 9,74 | 3,99
1E.11.070.0170.b | - modulare 20 pulsanti | cad | 1.526,29 | 12,27 | 3,17
1E.11.070.0170.c | - modulare 30 pulsanti | cad | 1.871,20 | 15,04 | 3,88
1E.11.070.0170.d | - modulare 40 pulsanti | cad | 2.186,01 | 17,57 | 3,32
1E.11.070.0170.e | - modulare 50 pulsanti | cad | 2.530,90 | 20,34 | 3,82
1E.11.070.0180 | Pulsantiera elettronica digitale da incasso parete con placca in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva al nitruro di titanio, versione con unità di ripresa CCD 1/4", obiettivo 3 mm e sistema di rotazione, con tastiera digitale e rubrica portanomi elettronica | cad | 1.251,97 | 10,06 | 3,86
1E.11.070.0190 | Alimentatore in materiale termoplastico con custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere, alimentazione 230 V 50 Hz con potenza massima assorbita 60 VA, protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche, nei tipi: |  |  |  |
1E.11.070.0190.a | - base per portiere elettrico solo audio per max 200 citofoni | cad | 118,49 | 0,95 | 10,21
1E.11.070.0190.b | - supplementare per portiere elettrico per max 200 citofoni | cad | 109,49 | 0,88 | 11,05
1E.11.070.0190.c | - base per videocitofono | cad | 170,65 | 1,37 | 7,09
1E.11.070.0190.d | - supplementare per videocitofono con rigeneratore di chiamata elettronica | cad | 181,01 | 1,46 | 6,68
1E.11.070.0190.e | - supplementare per videocitofono per impianti di tipo complesso edilizio con pulsantiere secondarie video con rigeneratore di chiamata elettronica | cad | 185,95 | 1,49 | 6,51
1E.11.070.0200 | Distributore al piano con codifiche in custodi DIN a 8 moduli | cad | 92,68 | 0,75 | 7,83
1E.11.070.0210 | Accessori vari: |  |  |  |
1E.11.070.0210.a | - commutatore in custodia DIN a 12 moduli per due unità di ripresa (telecamera+posto esterno), con scambio automatico alla chiamata | cad | 171,85 | 1,38 | 8,44
1E.11.070.0210.b | - relè con microcontrollore per codifica/decodifica, fornito di tre uscite a open-collector per il pilotaggio di tre relè le cui uscite sono indipendenti e attivabili per mezzo di chiamate digitali e con tempi di attivazione diversi, entro contenitore DIN a 4 moduli | cad | 58,07 | 0,47 | 24,99
1E.11.070.0210.c | - cablaggio con morsettiera estraibile e connettore a 10 conduttori per il collegamento dell'alimentatore e del commutatore | cad | 27,49 | 0,22 | 52,78
1E.11.070.0210.d | - dispositivo di protezione per disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento, per le linee di collegamento in corrente continua, per linee digitali, per linea di fonica e per le linee di comando, a norma 500081-1 e 50082-1 | cad | 48,26 | 0,39 | 30,07
1E.11.070.0210.e | - dispositivo di protezione per disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo surge sulle linee di collegamento, per le linee di collegamento in corrente continua a 18 Vcc e 13,5 Vcc, a norma 500081-1 e 50082-1 | cad | 36,04 | 0,29 | 40,26
1E.11.070.0210.f | - generatore di doppia chiamata elettronica in custodia DIN 4 moduli, alimentazione 15 Vca | cad | 38,83 | 0,31 | 37,37
1E.11.070.0210.g | - commutatore in custodia DIN a 12 moduli per impianto tipo complesso edilizio nei singoli fabbricati provvisti di pulsantiera piè scala | cad | 255,96 | 2,06 | 5,67
1E.11.070.0210.h | - alimentatore supplementare per l'accensione contemporanea di più monitor e nel caso di linee molto lughe o con eccessiva caduta di tensione | cad | 49,08 | 0,39 | 29,56
1E.11.070.0210.i | - dispositivo di protezione per disturbi provocati da transitori o extra tensioni sulle linee di collegamento | cad | 65,17 | 0,52 | 22,26
1E.11.070.0210.j | - ripetitore di chiamata elettronica | cad | 28,61 | 0,23 | 50,72
1E.11.080 | CAVI PER CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA |  |  |  |
1E.11.080.0010 | Cavo citofonico per impianti interni con conduttori in rame rosso isolati in PVC con guaina di protezione conforme CEI 20-22 II, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.11.080.0010.a | - NPI FROR 4x0,35 mm² | m | 6,25 | 0,05 | 77,28
1E.11.080.0010.b | - NPI FROR 2x0,50 mm² | m | 6,24 | 0,05 | 77,40
1E.11.080.0010.c | - NPI FROR 3x0,50 mm² | m | 6,32 | 0,05 | 76,42
1E.11.080.0010.d | - NPI FROR 4x0,50 mm² | m | 6,37 | 0,05 | 75,82
1E.11.080.0010.e | - NPI FROR 5x0,50 mm² | m | 6,41 | 0,05 | 75,35
1E.11.080.0010.f | - NPI FROR 6x0,50 mm² | m | 6,54 | 0,05 | 73,85
1E.11.080.0010.g | - NPI FROR 8x0,50 mm² | m | 6,72 | 0,05 | 71,88
1E.11.080.0010.h | - NPI FROR 10x0,50 mm² | m | 6,86 | 0,06 | 70,41
1E.11.080.0010.i | - NPI FROR 12x0,50 mm² | m | 7,02 | 0,06 | 68,80
1E.11.080.0010.j | - NPI FROR 2x0,75 mm² | m | 6,31 | 0,05 | 76,55
1E.11.080.0010.k | - NPI FROR 3x0,75 mm² | m | 6,37 | 0,05 | 75,82
1E.11.080.0010.l | - NPI FROR 4x0,75 mm² | m | 6,47 | 0,05 | 74,65
1E.11.080.0010.m | - NPI FROR 5x0,75 mm² | m | 6,57 | 0,05 | 73,52
1E.11.080.0020 | Cavo per collegamenti video in PVC NPI 12÷48 V CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37, per posa interna nelle sezioni: |  |  |  |
1E.11.080.0020.a | - 10 conduttori colorati + cavo coassiale 75 Ohm | m | 7,41 | 0,06 | 65,18
1E.11.080.0020.b | - 12 conduttori colorati + cavo coassiale 75 Ohm | m | 8,04 | 0,06 | 60,07