Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MM.05 - Unità di trattamento aria a sezioni

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MM.05 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI |  |  |  |
MM.05.010 | SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA |  |  |  |
MM.05.010.0010 | Sezioni di aspirazione aria esterna da interno, composte da: plenum aspirante con 1 serranda in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.010.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 325,00 |  |
MM.05.010.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 583,73 |  |
MM.05.010.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 697,39 |  |
MM.05.010.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 787,17 |  |
MM.05.010.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 1.115,25 |  |
MM.05.010.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.285,25 |  |
MM.05.010.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 1.877,85 |  |
MM.05.010.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 2.391,87 |  |
MM.05.010.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 2.580,67 |  |
MM.05.010.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 3.174,31 |  |
MM.05.010.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 3.980,15 |  |
MM.05.010.0020 | Sezioni di aspirazione/miscela aria esterna e ricircolo da interno, composte da: plenum con 2 serrande in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/500): |  |  |  |
MM.05.010.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 314,86 |  |
MM.05.010.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 559,46 |  |
MM.05.010.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 721,68 |  |
MM.05.010.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 833,92 |  |
MM.05.010.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 1.139,27 |  |
MM.05.010.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.320,42 |  |
MM.05.010.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 1.929,84 |  |
MM.05.010.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 2.391,87 |  |
MM.05.010.0020.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 3.015,41 |  |
MM.05.010.0020.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 3.882,55 |  |
MM.05.010.0020.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 4.242,17 |  |
MM.05.010.0030 | Sezioni di estrazione/espulsione/miscela da interno, composte da: ventilatori con motori, trasmissioni, supporti e giunti antivibranti; plenum con tre serrande in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/500): |  |  |  |
MM.05.010.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.528,66 |  |
MM.05.010.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 3.051,36 |  |
MM.05.010.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 3.521,78 |  |
MM.05.010.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 4.023,37 |  |
MM.05.010.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 5.585,25 |  |
MM.05.010.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 6.751,39 |  |
MM.05.010.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 9.663,15 |  |
MM.05.010.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 11.124,73 |  |
MM.05.010.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 12.940,68 |  |
MM.05.010.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 16.379,59 |  |
MM.05.010.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 20.075,97 |  |
MM.05.010.0040 | Sezioni free-cooling da interno, composte da: ventilatori con motori, trasmissioni, supporti e giunti antivibranti; plenum con cinque serrande in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/600): |  |  |  |
MM.05.010.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.877,77 |  |
MM.05.010.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 3.624,34 |  |
MM.05.010.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 4.121,78 |  |
MM.05.010.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 4.853,61 |  |
MM.05.010.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 6.479,08 |  |
MM.05.010.0040.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 8.238,81 |  |
MM.05.010.0040.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 11.404,80 |  |
MM.05.010.0040.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 12.757,89 |  |
MM.05.010.0040.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 16.525,75 |  |
MM.05.010.0040.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 20.587,64 |  |
MM.05.010.0040.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 27.092,15 |  |
MM.05.020 | SEZIONI FILTRANTI |  |  |  |
MM.05.020.0010 | Sezioni di filtrazione a media efficenza da interno tipo con filtri piani, composte da: celle rigenerabili pieghettate classe G3; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.020.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 332,16 |  |
MM.05.020.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 568,07 |  |
MM.05.020.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 675,00 |  |
MM.05.020.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 753,16 |  |
MM.05.020.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 973,52 |  |
MM.05.020.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.250,04 |  |
MM.05.020.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 1.725,77 |  |
MM.05.020.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 2.172,54 |  |
MM.05.020.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 2.534,35 |  |
MM.05.020.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 3.174,31 |  |
MM.05.020.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 3.980,15 |  |
MM.05.020.0020 | Sezioni di filtrazione a media efficenza da interno tipo con filtri a rullo, composte da: filtri rotativi classe G3 con motoriduttori, quadri elettrici e pressostati; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.020.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.684,10 |  |
MM.05.020.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 2.735,56 |  |
MM.05.020.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 2.533,83 |  |
MM.05.020.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 3.059,99 |  |
MM.05.020.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 3.397,60 |  |
MM.05.020.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 3.776,16 |  |
MM.05.020.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 4.286,15 |  |
MM.05.020.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 4.624,81 |  |
MM.05.020.0020.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 5.343,46 |  |
MM.05.020.0020.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 4.622,02 |  |
MM.05.020.0020.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 5.418,58 |  |
MM.05.020.0030 | Sezioni di filtrazione ad alta efficenza da interno tipo con filtri a tasche, composte da: pre-filtro a celle rigenerabili classe G3; filtro a tasche classe F6; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.020.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 570,63 |  |
MM.05.020.0030.b | - oltre 695 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 1.007,69 |  |
MM.05.020.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 1.333,86 |  |
MM.05.020.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 1.516,43 |  |
MM.05.020.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 1.986,26 |  |
MM.05.020.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 2.668,71 |  |
MM.05.020.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 3.722,47 |  |
MM.05.020.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 4.767,37 |  |
MM.05.020.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 5.925,12 |  |
MM.05.020.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 7.909,40 |  |
MM.05.020.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 9.920,04 |  |
MM.05.030 | SEZIONI DI RECUPERO CALORE |  |  |  |
MM.05.030.0010 | Sistemi di recupero calore da interno tipo aria-acqua rendimento invernale 50% circa, composti da: sezione aria espulsione con batteria in rame-alluminio e bacinella raccolta eventuale condensa in acciaio zincato; sezione aria esterna con pre-filtro piano a celle rigenerabili classe G3, batteria in rame-alluminio e bacinella raccolta eventuale condensa in acciaio zincato; strutture portanti in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; pompa di circolazione acqua glicolata tipo in linea con intercettazioni, manometro e pressostato di sicurezza; vaso d'espansione chiuso a membrana; tubazione per collegamento batterie fino a m 10 (lunghezza eccedente valutata a parte) con imbuto di riempimento, rubinetti di carico/scarico/sfiato, verniciatura e carica di glicole. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra espusione ed esterna): |  |  |  |
MM.05.030.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 2.286,00 |  |
MM.05.030.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 4.222,49 |  |
MM.05.030.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 5.065,39 |  |
MM.05.030.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 6.049,63 |  |
MM.05.030.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 7.938,11 |  |
MM.05.030.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 10.045,41 |  |
MM.05.030.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 14.021,32 |  |
MM.05.030.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 18.270,52 |  |
MM.05.030.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 22.599,75 |  |
MM.05.030.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 29.341,99 |  |
MM.05.030.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 38.518,32 |  |
MM.05.030.0020 | Sezioni di recupero calore da interno tipo aria-aria rendimento invernale minimo 50%, composti da: recuperatore statico a piastre fisse a flussi incrociati in lamiere d'alluminio stampate e sigillate con bacinelle raccolta eventuale condensa in acciaio zincato; pre-filtro piano a celle rigenerabili classe G3 su lato aria esterna; strutture portanti in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra espulsione ed esterna): |  |  |  |
MM.05.030.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 563,56 |  |
MM.05.030.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 1.099,23 |  |
MM.05.030.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 1.192,27 |  |
MM.05.030.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 1.533,27 |  |
MM.05.030.0020.e | - oltre 1944 fino a 2778 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 2.126,26 |  |
MM.05.030.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 2.946,28 |  |
MM.05.030.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 4.183,04 |  |
MM.05.030.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 5.417,05 |  |
MM.05.030.0030 | Sezioni di recupero calore da interno tipo a ruota entalpica rendimento invernale minimo 60%, composte da: recuperatore rotativo igroscopico con rotore in alluminio, motoriduttore elettrico a velocità costante e bacinella raccolta eventuale condensa in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; giunti antivibranti. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra espulsione ed esterna): |  |  |  |
MM.05.030.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 3.088,05 |  |
MM.05.030.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 5.526,43 |  |
MM.05.030.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 6.356,77 |  |
MM.05.030.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 6.314,75 |  |
MM.05.030.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 8.149,61 |  |
MM.05.030.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 10.003,37 |  |
MM.05.030.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 13.452,54 |  |
MM.05.030.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 16.500,85 |  |
MM.05.040 | SEZIONI DI RISCALDAMENTO |  |  |  |
MM.05.040.0010 | Sezioni di pre-riscaldamento da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima con aria in uscita a temperatura tale da ottenere °C 15 dopo umidificazione): |  |  |  |
MM.05.040.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 11,5 kW | cad | 369,30 |  |
MM.05.040.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 16 kW | cad | 681,82 |  |
MM.05.040.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 22,5 kW | cad | 803,06 |  |
MM.05.040.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 32 kW | cad | 945,09 |  |
MM.05.040.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 45 kW | cad | 1.264,12 |  |
MM.05.040.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 68 kW | cad | 1.561,12 |  |
MM.05.040.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 100 kW | cad | 2.202,39 |  |
MM.05.040.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 135 kW | cad | 3.020,59 |  |
MM.05.040.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 180 kW | cad | 3.660,15 |  |
MM.05.040.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 250 kW | cad | 4.716,29 |  |
MM.05.040.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 340 kW | cad | 6.151,24 |  |
MM.05.040.0020 | Sezioni di pre-riscaldamento da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima con aria in uscita a temperatura tale da ottenere °C 15 dopo umidificazione): |  |  |  |
MM.05.040.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 27,5 kW | cad | 410,07 |  |
MM.05.040.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 38,5 kW | cad | 759,09 |  |
MM.05.040.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 55 kW | cad | 928,98 |  |
MM.05.040.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 76 kW | cad | 1.093,18 |  |
MM.05.040.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 110 kW | cad | 1.542,73 |  |
MM.05.040.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 164 kW | cad | 2.191,10 |  |
MM.05.040.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 240 kW | cad | 3.024,13 |  |
MM.05.040.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 327 kW | cad | 3.816,01 |  |
MM.05.040.0020.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 436 kW | cad | 5.015,21 |  |
MM.05.040.0020.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 600 kW | cad | 5.764,62 |  |
MM.05.040.0020.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 818 kW | cad | 7.582,96 |  |
MM.05.040.0030 | Sezioni di post-riscaldamento da interno con aria in uscita °C fino a 30, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in acciaio zincato o in alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima): |  |  |  |
MM.05.040.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 12,5 kW | cad | 369,30 |  |
MM.05.040.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 17,5 kW | cad | 681,82 |  |
MM.05.040.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 25 kW | cad | 803,06 |  |
MM.05.040.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 35 kW | cad | 945,09 |  |
MM.05.040.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 50 kW | cad | 1.264,12 |  |
MM.05.040.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 75 kW | cad | 1.561,12 |  |
MM.05.040.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 110 kW | cad | 2.255,45 |  |
MM.05.040.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 150 kW | cad | 3.095,29 |  |
MM.05.040.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 200 kW | cad | 3.959,22 |  |
MM.05.040.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 275 kW | cad | 4.716,29 |  |
MM.05.040.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 375 kW | cad | 6.151,24 |  |
MM.05.040.0040 | Sezioni di post-riscaldamento da interno con aria in uscita °C oltre 30 fino a 40, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima): |  |  |  |
MM.05.040.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 21 kW | cad | 410,07 |  |
MM.05.040.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 29,5 kW | cad | 759,09 |  |
MM.05.040.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 42 kW | cad | 928,98 |  |
MM.05.040.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 59 kW | cad | 1.093,18 |  |
MM.05.040.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 84 kW | cad | 1.474,57 |  |
MM.05.040.0040.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 126 kW | cad | 2.017,73 |  |
MM.05.040.0040.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 185 kW | cad | 2.715,20 |  |
MM.05.040.0040.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 252 kW | cad | 3.741,79 |  |
MM.05.040.0040.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 336 kW | cad | 5.015,21 |  |
MM.05.040.0040.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 462 kW | cad | 5.764,62 |  |
MM.05.040.0040.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 630 kW | cad | 7.582,96 |  |
MM.05.050 | SEZIONI DI RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
MM.05.050.0010 | Sezioni di raffreddamento da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua refrigerata; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima con aria in uscita °C 14 UR 95%): |  |  |  |
MM.05.050.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 24 kW | cad | 611,07 |  |
MM.05.050.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 33,5 kW | cad | 1.159,13 |  |
MM.05.050.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 47,5 kW | cad | 1.470,96 |  |
MM.05.050.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 67 kW | cad | 1.787,87 |  |
MM.05.050.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 95 kW | cad | 2.439,82 |  |
MM.05.050.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 143 kW | cad | 3.368,17 |  |
MM.05.050.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 209 kW | cad | 4.429,27 |  |
MM.05.050.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 285 kW | cad | 6.050,20 |  |
MM.05.050.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 380 kW | cad | 7.832,41 |  |
MM.05.050.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 523 kW | cad | 10.507,09 |  |
MM.05.050.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 713 kW | cad | 13.878,51 |  |
MM.05.050.0020 | Sezioni di raffreddamento da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua refrigerata; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima con aria in uscita °C 14 UR 95%): |  |  |  |
MM.05.050.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 36 kW | cad | 666,50 |  |
MM.05.050.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 50 kW | cad | 1.299,12 |  |
MM.05.050.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 72 kW | cad | 1.622,85 |  |
MM.05.050.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 100 kW | cad | 1.957,14 |  |
MM.05.050.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 143 kW | cad | 2.699,98 |  |
MM.05.050.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 215 kW | cad | 3.643,52 |  |
MM.05.050.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 315 kW | cad | 4.893,96 |  |
MM.05.050.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 429 kW | cad | 6.410,16 |  |
MM.05.050.0020.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 572 kW | cad | 8.028,92 |  |
MM.05.050.0020.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 787 kW | cad | 10.773,40 |  |
MM.05.050.0020.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 1073 kW | cad | 14.415,09 |  |
MM.05.060 | SEZIONI DI UMIDIFICAZIONE |  |  |  |
MM.05.060.0010 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo a perdere da interno, composte da: raddrizzatori di filetti in acciaio zincato o pvc; pacco evaporante in cellulosa o pvc con distributore; separatore di gocce in acciaio zincato o pvc; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.060.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 635,57 |  |
MM.05.060.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 1.150,41 |  |
MM.05.060.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 1.365,69 |  |
MM.05.060.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 1.621,76 |  |
MM.05.060.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 2.063,03 |  |
MM.05.060.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 2.501,84 |  |
MM.05.060.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 3.404,78 |  |
MM.05.060.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 4.038,12 |  |
MM.05.060.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 5.312,43 |  |
MM.05.060.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 7.216,52 |  |
MM.05.060.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 8.299,70 |  |
MM.05.060.0020 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo a pacco evaporante da interno, composte da: raddrizzatori di filetti in acciaio zincato o pvc; pompa con motore e filtro; pacco evaporante in cellulosa o pvc con distributore; separatore di gocce in acciaio zincato o pvc; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.060.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 769,48 |  |
MM.05.060.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 1.397,74 |  |
MM.05.060.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 1.718,52 |  |
MM.05.060.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 2.019,80 |  |
MM.05.060.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 2.558,06 |  |
MM.05.060.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 3.368,17 |  |
MM.05.060.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 4.533,71 |  |
MM.05.060.0020.h | - oltre 6111 fino a 11111 l/s [22000 - 40000 m³/h] | cad | 5.385,57 |  |
MM.05.060.0020.i | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 6.968,91 |  |
MM.05.060.0020.j | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 8.303,14 |  |
MM.05.060.0030 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo a lavatore d'aria da interno, composte da: raddrizzatori di filetti in acciaio zincato o pvc; pompa con motore e filtro; ugelli autopulenti in nylon su 1 o 2 rampe; separatore di gocce in acciaio zincato o pvc; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.060.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.610,31 |  |
MM.05.060.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 2.844,34 |  |
MM.05.060.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 3.271,71 |  |
MM.05.060.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 3.782,68 |  |
MM.05.060.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 4.675,47 |  |
MM.05.060.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 5.586,48 |  |
MM.05.060.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 7.709,55 |  |
MM.05.060.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 9.216,65 |  |
MM.05.060.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 12.093,50 |  |
MM.05.060.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 15.641,95 |  |
MM.05.060.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 18.913,43 |  |
MM.05.060.0040 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo ad aria compressa da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: camera di umidificazione (interna e separata dalla pannellatura esterna) in acciaio inox con separatore di gocce in polipropilene, vasca di raccolta in acciaio inox e (per portate oltre m³/h 10000) grigliato pedonabile in acciaio zincato a caldo; teste atomizzatrici con distributori e ugelli autopulenti in acciaio inox; quadro di comando e regolazione; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima d'acqua evaporata): |  |  |  |
MM.05.060.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 7,5 kg/h | cad | 2.146,14 |  |
MM.05.060.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 9 kg/h | cad | 3.666,44 |  |
MM.05.060.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 12,5 kg/h | cad | 4.188,66 |  |
MM.05.060.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 17,5 kg/h | cad | 4.512,85 |  |
MM.05.060.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 25 kg/h | cad | 6.416,11 |  |
MM.05.060.0040.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 37,5 kg/h | cad | 6.970,51 |  |
MM.05.060.0040.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 55 kg/h | cad | 8.118,00 |  |
MM.05.060.0040.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 75 kg/h | cad | 9.790,77 |  |
MM.05.060.0040.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 100 kg/h | cad | 11.706,97 |  |
MM.05.060.0040.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 138 kg/h | cad | 14.846,07 |  |
MM.05.060.0040.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 188 kg/h | cad | 17.476,57 |  |
MM.05.060.0050 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo ad aria compressa da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: camera di umidificazione (interna e separata dalla pannellatura esterna) in acciaio inox con separatore di gocce in polipropilene, vasca di raccolta in acciaio inox e (per portate oltre m³/h 10000) grigliato pedonabile in acciaio zincato a caldo; teste atomizzatrici con distributori e ugelli autopulenti in acciaio inox; quadro di comando e regolazione; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima d'acqua evaporata): |  |  |  |
MM.05.060.0050.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 15,5 kg/h | cad | 2.522,93 |  |
MM.05.060.0050.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 22 kg/h | cad | 4.572,29 |  |
MM.05.060.0050.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 31 kg/h | cad | 5.224,38 |  |
MM.05.060.0050.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 43 kg/h | cad | 6.356,13 |  |
MM.05.060.0050.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 62 kg/h | cad | 7.899,25 |  |
MM.05.060.0050.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 93 kg/h | cad | 11.503,33 |  |
MM.05.060.0050.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 136 kg/h | cad | 11.037,66 |  |
MM.05.060.0050.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 186 kg/h | cad | 14.473,14 |  |
MM.05.060.0050.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 248 kg/h | cad | 18.390,74 |  |
MM.05.060.0050.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 341 kg/h | cad | 23.924,54 |  |
MM.05.060.0050.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 465 kg/h | cad | 29.351,74 |  |
MM.05.060.0060 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo ad ultrasuoni da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: umidificatori a trasduzione piezoelettrica da condotto modulari con carrozzeria in lamiera d'acciaio legato; sistemi di comando e regolazione modulante ; vasca di raccolta in acciaio inox; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima d'acqua evaporata): |  |  |  |
MM.05.060.0060.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 7,5 kg/h | cad | 5.897,73 |  |
MM.05.060.0060.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 9 kg/h | cad | 9.614,11 |  |
MM.05.060.0060.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 12,5 kg/h | cad | 9.753,57 |  |
MM.05.060.0060.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 17,5 kg/h | cad | 9.893,43 |  |
MM.05.060.0060.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 25 kg/h | cad | 13.663,17 |  |
MM.05.060.0060.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 37,5 kg/h | cad | 19.391,38 |  |
MM.05.060.0060.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 55 kg/h | cad | 28.908,95 |  |
MM.05.060.0070 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo ad ultrasuoni da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: umidificatori a trasduzione piezoelettrica da condotto modulari con carrozzeria in lamiera d'acciaio legato; sistemi di comando e regolazione modulante ; vasca di raccolta in acciaio inox; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima d'acqua evaporata): |  |  |  |
MM.05.060.0070.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 15,5 kg/h | cad | 5.897,73 |  |
MM.05.060.0070.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 22 kg/h | cad | 12.878,26 |  |
MM.05.060.0070.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 31 kg/h | cad | 16.493,94 |  |
MM.05.060.0070.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 43 kg/h | cad | 21.617,52 |  |
MM.05.060.0070.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 62 kg/h | cad | 28.885,66 |  |
MM.05.060.0080 | Sezioni di umidificazione a vapore tipo a generatore elettrico da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: generatori di vapore ad elettrodi ad erogazione modulante con distributori di vapore, tubazioni per allacciamenti vari e quadri elettrici; separatore di gocce in acciaio zincato; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima di vapore): |  |  |  |
MM.05.060.0080.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 7,5 kg/h | cad | 1.672,40 |  |
MM.05.060.0080.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 9 kg/h | cad | 3.160,47 |  |
MM.05.060.0080.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 12,5 kg/h | cad | 3.295,80 |  |
MM.05.060.0080.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 17,5 kg/h | cad | 3.665,76 |  |
MM.05.060.0080.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 25 kg/h | cad | 4.440,19 |  |
MM.05.060.0080.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 37,5 kg/h | cad | 5.343,06 |  |
MM.05.060.0080.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 55 kg/h | cad | 7.249,40 |  |
MM.05.060.0080.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 75 kg/h | cad | 9.002,58 |  |
MM.05.060.0080.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 100 kg/h | cad | 11.804,83 |  |
MM.05.060.0080.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 138 kg/h | cad | 14.194,31 |  |
MM.05.060.0090 | Sezioni di umidificazione a vapore tipo a generatore elettrico da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: generatori di vapore ad elettrodi ad erogazione modulante con distributori di vapore, tubazioni per allacciamenti vari e quadri elettrici; separatore di gocce in acciaio zincato; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima di vapore): |  |  |  |
MM.05.060.0090.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 15,5 kg/h | cad | 1.980,02 |  |
MM.05.060.0090.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 22 kg/h | cad | 3.351,14 |  |
MM.05.060.0090.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 31 kg/h | cad | 3.906,58 |  |
MM.05.060.0090.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 43 kg/h | cad | 4.877,28 |  |
MM.05.060.0090.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 62 kg/h | cad | 5.969,45 |  |
MM.05.060.0090.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 93 kg/h | cad | 8.422,54 |  |
MM.05.060.0090.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 136 kg/h | cad | 11.140,92 |  |
MM.05.070 | SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA |  |  |  |
MM.05.070.0010 | Sezioni ventilanti di mandata aria da interno composte da: ventilatori con motori, trasmissioni, supporti e giunti antivibranti; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/1200): |  |  |  |
MM.05.070.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.161,95 |  |
MM.05.070.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 2.220,46 |  |
MM.05.070.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 2.580,20 |  |
MM.05.070.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 3.126,30 |  |
MM.05.070.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 4.078,91 |  |
MM.05.070.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 5.021,67 |  |
MM.05.070.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 6.590,57 |  |
MM.05.070.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 9.159,02 |  |
MM.05.070.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 11.835,15 |  |
MM.05.070.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 14.615,63 |  |
MM.05.070.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 18.200,73 |  |
MM.05.080 | SEZIONI SPECIALI |  |  |  |
MM.05.080.0010 | Sezioni multi-zone in costruzione da interno, composte da: batteria di riscaldamento in rame-alluminio ad acqua calda; batteria di raffrescamento in rame-alluminio ad acqua refrigerata con bacino raccolta condensa in acciaio zincato; serrande di miscela e taratura per le varie zone; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria, di cui esterna fino a 50% - kWt potenzialità riscaldante massima con mandata aria a °C 35 - kWf potenzialità raffreddante massima con mandata aria a °C 14 UR 90%): |  |  |  |
MM.05.080.0010.a | - fino a 2777 l/s [10000 m³/h] - 92 kWt - 95 kWf | cad | 693,52 |  |
MM.05.080.0010.b | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 138 kWt - 143 kWf | cad | 1.594,89 |  |
MM.05.080.0010.c | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 202 kWt - 209 kWf | cad | 2.036,10 |  |
MM.05.080.0010.d | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 276 kWt - 285 kWf | cad | 2.361,58 |  |
MM.05.080.0010.e | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 368 kWt - 380 kWf | cad | 3.309,72 |  |
MM.05.080.0010.f | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 506 kWt - 523 kWf | cad | 4.809,00 |  |
MM.05.080.0010.g | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 690 kWt - 713 kWf | cad | 7.028,63 |  |
MM.05.080.0020 | Sezioni doppio condotto in costruzione da interno, composte da: batteria di riscaldamento in rame-alluminio ad acqua calda; batteria di raffrescamento in rame-alluminio ad acqua refrigerata con bacino raccolta condensa in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria, di cui esterna fino a 50% - kWt potenzialità riscaldante massima con mandata aria a °C 35 - kWf potenzialità raffreddante massima con mandata aria a °C 14 UR 90%): |  |  |  |
MM.05.080.0020.a | - fino a 2777 l/s [10000 m³/h] - 92 kWt - 95 kWf | cad | 648,19 |  |
MM.05.080.0020.b | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 138 kWt - 143 kWf | cad | 1.362,91 |  |
MM.05.080.0020.c | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 202 kWt - 209 kWf | cad | 1.776,85 |  |
MM.05.080.0020.d | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 276 kWt - 285 kWf | cad | 2.246,50 |  |
MM.05.080.0020.e | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 368 kWt - 380 kWf | cad | 3.192,12 |  |
MM.05.080.0020.f | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 506 kWt - 523 kWf | cad | 4.668,73 |  |
MM.05.080.0020.g | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 690 kWt - 713 kWf | cad | 6.723,52 |  |
MM.05.090 | AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI DA ESTERNO |  |  |  |
MM.05.090.0010 | Aumenti di prezzo per le sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - aspirazione aria esterna - aspirazione/miscela aria esterna e ricircolo - filtrazione a media efficienza con filtri piani - pre-riscaldamento - post-riscaldamento - raffreddamento Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 82,98 |  |
MM.05.090.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 107,98 |  |
MM.05.090.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 129,39 |  |
MM.05.090.0010.d | - oltre 1388 fino a 2777 l/s [5000 - 10000 m³/h] | cad | 149,46 |  |
MM.05.090.0010.e | - oltre 2777 fino a 6111 l/s [10000 - 22000 m³/h] | cad | 188,21 |  |
MM.05.090.0010.f | - oltre 6111 fino a 15278 l/s [22000 - 55000 m³/h] | cad | 242,19 |  |
MM.05.090.0010.g | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 307,25 |  |
MM.05.090.0020 | Aumenti di prezzo per le sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - estrazione/espulsione/miscela aria - recuperatore di calore aria-acqua - recuperatore di calore aria-aria Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 155,60 |  |
MM.05.090.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 282,39 |  |
MM.05.090.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 329,38 |  |
MM.05.090.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 398,55 |  |
MM.05.090.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 541,12 |  |
MM.05.090.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 657,37 |  |
MM.05.090.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 921,77 |  |
MM.05.090.0020.h | - oltre 6111 fino a 15278 l/s [22000 - 55000 m³/h] | cad | 1.007,60 |  |
MM.05.090.0020.i | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 1.065,72 |  |
MM.05.090.0030 | Aumenti di prezzo per le sezioni indicate; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - free-cooling Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 238,59 |  |
MM.05.090.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 431,90 |  |
MM.05.090.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 576,41 |  |
MM.05.090.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 664,26 |  |
MM.05.090.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 917,55 |  |
MM.05.090.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.176,34 |  |
MM.05.090.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 1.638,71 |  |
MM.05.090.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 1.943,23 |  |
MM.05.090.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 2.518,99 |  |
MM.05.090.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 3.287,19 |  |
MM.05.090.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 3.958,39 |  |
MM.05.090.0040 | Aumenti di prezzo per le sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - filtrazione a media efficienza con filtri a rullo - filtrazione ad alta efficienza con filtri a tasche - umidificazione ad acqua a perdere - umidificazione ad acqua a pacco evaporante Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 96,82 |  |
MM.05.090.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 182,72 |  |
MM.05.090.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 211,75 |  |
MM.05.090.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 249,10 |  |
MM.05.090.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 329,38 |  |
MM.05.090.0040.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 380,58 |  |
MM.05.090.0040.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 512,11 |  |
MM.05.090.0040.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 647,74 |  |
MM.05.090.0040.i | - oltre 8333 fino a 15278 l/s [30000 - 55000 m³/h] | cad | 775,07 |  |
MM.05.090.0040.j | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 920,41 |  |
MM.05.090.0050 | Aumenti di prezzo per sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - recupero di calore a ruota entalpica - umidificazione ad acqua ad aria compressa - umidificazione ad acqua a ultrasuoni - umidificazione a vapore a generatore elettrico Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0050.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 96,82 |  |
MM.05.090.0050.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 224,26 |  |
MM.05.090.0050.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 282,33 |  |
MM.05.090.0050.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 365,34 |  |
MM.05.090.0050.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 470,55 |  |
MM.05.090.0050.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 553,58 |  |
MM.05.090.0050.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 716,94 |  |
MM.05.090.0050.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 791,69 |  |
MM.05.090.0050.i | - oltre 8333 fino a 20333 l/s [30000 - 75000 m³/h] | cad | 968,85 |  |
MM.05.090.0060 | Aumenti di prezzo per le sezioni indicate; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - umidificazione ad acqua a lavatore d'aria Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0060.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 148,69 |  |
MM.05.090.0060.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 307,32 |  |
MM.05.090.0060.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 399,96 |  |
MM.05.090.0060.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 514,80 |  |
MM.05.090.0060.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 588,17 |  |
MM.05.090.0060.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 761,17 |  |
MM.05.090.0060.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 819,36 |  |
MM.05.090.0060.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 1.007,60 |  |
MM.05.090.0060.i | - oltre 8333 fino a 20833 l/s [30000 - 75000 m³/h] | cad | 871,95 |  |
MM.05.090.0070 | Aumenti di prezzo per le sezioni indicate; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - ventilanti di mandata aria Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0070.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 96,82 |  |
MM.05.090.0070.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 224,26 |  |
MM.05.090.0070.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 294,10 |  |
MM.05.090.0070.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 398,55 |  |
MM.05.090.0070.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 541,12 |  |
MM.05.090.0070.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 761,17 |  |
MM.05.090.0070.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 972,98 |  |
MM.05.090.0070.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 1.295,49 |  |
MM.05.090.0070.i | - oltre 8333 fino a 20833 l/s [30000 - 75000 m³/h] | cad | 1.550,14 |  |
MM.05.090.0080 | Aumenti di prezzo per sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - multi-zone - doppio condotto Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0080.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 321,57 |  |
MM.05.090.0080.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 631,24 |  |
MM.05.090.0080.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 717,59 |  |
MM.05.090.0080.d | - oltre 1388 fino a 6111 l/s [5000 - 22000 m³/h] | cad | 747,30 |  |
MM.05.100 | AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI SMONTABILI |  |  |  |
MM.05.100.0010 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto comprese fra i tipi elencati, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - aspirazione aria esterna - aspirazione/miscela aria esterna - filtrazione a media efficienza con filtri piani - filtrazione a media efficienza con filtri a rullo - pre-riscaldamento Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.100.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 38,57 |  |
MM.05.100.0010.b | - oltre 694 fino a 1388 l/s [2500 - 5000 m³/h] | cad | 84,27 |  |
MM.05.100.0010.c | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 99,33 |  |
MM.05.100.0010.d | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 133,74 |  |
MM.05.100.0010.e | - oltre 2777 fino a 20833 l/s [10000 - 75000 m³/h] | cad | 93,16 |  |
MM.05.100.0020 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto comprese fra i tipi elencati, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - estrazione/espulsione/miscela aria - raffreddamento - umidificazione ad acqua a lavatore d'aria - ventilante di mandata aria Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.100.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 61,49 |  |
MM.05.100.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 130,68 |  |
MM.05.100.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 179,16 |  |
MM.05.100.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 204,63 |  |
MM.05.100.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 267,07 |  |
MM.05.100.0020.f | - oltre 2777 fino a 6111 l/s [10000 - 22000 m³/h] | cad | 365,56 |  |
MM.05.100.0020.g | - oltre 6111 fino a 20833 l/s [22000 - 75000 m³/h] | cad | 470,43 |  |
MM.05.100.0030 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto comprese fra i tipi elencati, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - filtrazione ad alta efficienza con filtri a tasche - post-riscaldamento - umidificazione ad acqua a perdere - umidificazione ad acqua a pacco evaporante - umidificazione ad acqua ad aria compressa - umidificazione ad acqua a ultrasuoni - umidificazione a vapore a generatore elettrico Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.100.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 57,59 |  |
MM.05.100.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 130,68 |  |
MM.05.100.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 166,17 |  |
MM.05.100.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 175,75 |  |
MM.05.100.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 215,78 |  |
MM.05.100.0030.f | - oltre 2777 fino a 11111 l/s [10000 - 40000 m³/h] | cad | 264,68 |  |
MM.05.100.0030.g | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 306,67 |  |
MM.05.100.0030.h | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 352,45 |  |
MM.05.100.0040 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - free-cooling Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.100.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 190,26 |  |
MM.05.100.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 402,15 |  |
MM.05.100.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 510,85 |  |
MM.05.100.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 619,03 |  |
MM.05.100.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 738,16 |  |
MM.05.100.0040.f | - oltre 2777 fino a 6111 l/s [10000 - 22000 m³/h] | cad | 820,02 |  |
MM.05.100.0040.g | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 1.188,96 |  |
MM.05.100.0040.h | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 1.377,40 |  |
MM.05.100.0040.i | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 1.657,77 |  |
MM.05.100.0040.j | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 1.858,19 |  |
MM.05.100.0050 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - recupero di calore aria-acqua Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.100.0050.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 166,66 |  |
MM.05.100.0050.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 393,42 |  |
MM.05.100.0050.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 520,66 |  |
MM.05.100.0050.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 636,15 |  |
MM.05.100.0050.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 762,43 |  |
MM.05.100.0050.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 970,89 |  |
MM.05.100.0050.g | - oltre 4166 fino a 8333 l/s [15000 - 30000 m³/h] | cad | 1.293,29 |  |
MM.05.100.0050.h | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 1.810,12 |  |
MM.05.100.0050.i | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 2.241,11 |  |
MM.05.100.0050.j | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 2.516,40 |  |
MM.05.100.0060 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto comprese fra i tipi elencati, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - multi-zone - doppio condotto Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.100.0060.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 297,58 |  |
MM.05.100.0060.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 651,08 |  |
MM.05.100.0060.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 839,33 |  |
MM.05.100.0060.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 1.067,85 |  |
MM.05.100.0060.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 1.444,17 |  |
MM.05.100.0060.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 2.046,86 |  |
MM.05.100.0060.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 2.493,85 |  |