Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MM.02 - Apparecchiature per refrig. e raffredd.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MM.02 | APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
MM.02.010 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI |  |  |  |
MM.02.010.0010 | Refrigeratori d'acqua condensato ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori, evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo, condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori, circuito frigorifero completo di accessori, carica di refrigerante e olio, sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo, quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle, basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti, pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0010.a | - fino a 4,5 kW - n° 1 | cad | 3.030,43 |  |
MM.02.010.0010.b | - oltre 4,5 fino a 6 kW - n° 1 | cad | 3.260,39 |  |
MM.02.010.0010.c | - oltre 6 fino a 8 kW - n° 1 | cad | 3.763,80 |  |
MM.02.010.0010.d | - oltre 8 fino a 10 kW - n° 1 | cad | 4.529,49 |  |
MM.02.010.0010.e | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 4.773,12 |  |
MM.02.010.0010.f | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 5.121,16 |  |
MM.02.010.0010.g | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 1 | cad | 6.712,20 |  |
MM.02.010.0010.h | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 8.748,23 |  |
MM.02.010.0010.i | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 9.497,76 |  |
MM.02.010.0010.j | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 10.784,27 |  |
MM.02.010.0010.k | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 11.755,05 |  |
MM.02.010.0010.l | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 14.103,08 |  |
MM.02.010.0010.m | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 14.993,07 |  |
MM.02.010.0010.n | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 16.524,44 |  |
MM.02.010.0010.o | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 18.659,92 |  |
MM.02.010.0020 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione SILENZIATA 67 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0020.a | - oltre 33 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 505,90 |  |
MM.02.010.0020.b | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 645,12 |  |
MM.02.010.0020.c | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 783,09 |  |
MM.02.010.0020.d | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 817,89 |  |
MM.02.010.0020.e | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 852,70 |  |
MM.02.010.0020.f | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 887,50 |  |
MM.02.010.0020.g | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 938,47 |  |
MM.02.010.0020.h | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 1.270,35 |  |
MM.02.010.0030 | Aumento di prezzo per aggiunta di kit idronico composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva); vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. Aumenti di prezzi validi per tutti i refrigeratori condensati a d'aria. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0030.a | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 1.649,46 |  |
MM.02.010.0030.b | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 1.835,91 |  |
MM.02.010.0030.c | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 2 | cad | 3.021,73 |  |
MM.02.010.0030.d | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 3.791,15 |  |
MM.02.010.0030.e | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 4.793,01 |  |
MM.02.010.0030.f | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 5.308,85 |  |
MM.02.010.0030.g | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 6.370,38 |  |
MM.02.010.0030.h | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 7.431,90 |  |
MM.02.010.0030.i | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 7.849,55 |  |
MM.02.010.0030.j | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 8.267,19 |  |
MM.02.010.0030.k | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 9.165,88 |  |
MM.02.010.0040 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0040.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 12.722,11 |  |
MM.02.010.0040.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 13.319,99 |  |
MM.02.010.0040.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 14.748,20 |  |
MM.02.010.0040.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 15.347,32 |  |
MM.02.010.0040.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 18.203,74 |  |
MM.02.010.0040.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 17.144,70 |  |
MM.02.010.0040.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 17.880,56 |  |
MM.02.010.0040.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 19.952,64 |  |
MM.02.010.0040.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 18.663,65 |  |
MM.02.010.0040.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 21.290,10 |  |
MM.02.010.0040.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 20.321,81 |  |
MM.02.010.0040.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 22.487,11 |  |
MM.02.010.0040.m | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 25.020,35 |  |
MM.02.010.0040.n | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 25.803,44 |  |
MM.02.010.0040.o | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 26.356,57 |  |
MM.02.010.0040.p | - oltre 180 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 28.336,67 |  |
MM.02.010.0040.q | - oltre 200 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 30.408,75 |  |
MM.02.010.0040.r | - oltre 220 fino a 240 kW - n° 2 | cad | 32.482,08 |  |
MM.02.010.0040.s | - oltre 240 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 34.186,23 |  |
MM.02.010.0040.t | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 35.475,22 |  |
MM.02.010.0040.u | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 41.326,02 |  |
MM.02.010.0050 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatore elicoidale con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0050.a | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 2.395,26 |  |
MM.02.010.0050.b | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 2.672,45 |  |
MM.02.010.0050.c | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 2.763,19 |  |
MM.02.010.0050.d | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 3.086,37 |  |
MM.02.010.0050.e | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.592,27 |  |
MM.02.010.0050.f | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 3.960,20 |  |
MM.02.010.0050.g | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 4.190,15 |  |
MM.02.010.0050.h | - oltre 180 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 4.330,61 |  |
MM.02.010.0050.i | - oltre 220 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 4.376,60 |  |
MM.02.010.0050.j | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 4.560,57 |  |
MM.02.010.0050.k | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 5.066,47 |  |
MM.02.010.0060 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPER PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0060.a | - oltre 30 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 750,77 |  |
MM.02.010.0060.b | - oltre 46 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 824,11 |  |
MM.02.010.0060.c | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 1.226,84 |  |
MM.02.010.0060.d | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 944,68 |  |
MM.02.010.0060.e | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 1.082,65 |  |
MM.02.010.0060.f | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 1.564,94 |  |
MM.02.010.0060.g | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 1.137,35 |  |
MM.02.010.0060.h | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 1.843,37 |  |
MM.02.010.0060.i | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 1.288,99 |  |
MM.02.010.0060.j | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 1.931,62 |  |
MM.02.010.0060.k | - oltre 120 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 2.191,41 |  |
MM.02.010.0060.l | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 2.284,63 |  |
MM.02.010.0070 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0070.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 2.994,39 |  |
MM.02.010.0070.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 3.018,00 |  |
MM.02.010.0070.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 3.026,71 |  |
MM.02.010.0070.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 3.086,37 |  |
MM.02.010.0070.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 5.439,37 |  |
MM.02.010.0070.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 3.374,75 |  |
MM.02.010.0070.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 3.459,27 |  |
MM.02.010.0070.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 5.439,37 |  |
MM.02.010.0070.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 3.689,22 |  |
MM.02.010.0070.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 5.334,96 |  |
MM.02.010.0070.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 4.633,90 |  |
MM.02.010.0070.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 5.577,34 |  |
MM.02.010.0070.m | - oltre 120 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 6.426,31 |  |
MM.02.010.0070.n | - oltre 160 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 6.692,31 |  |
MM.02.010.0070.o | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 7.456,76 |  |
MM.02.010.0080 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 86 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0080.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 46.990,37 |  |
MM.02.010.0080.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 51.688,91 |  |
MM.02.010.0080.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 54.637,31 |  |
MM.02.010.0080.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 57.768,43 |  |
MM.02.010.0080.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 59.841,75 |  |
MM.02.010.0080.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 61.961,06 |  |
MM.02.010.0080.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 64.586,28 |  |
MM.02.010.0080.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 70.435,84 |  |
MM.02.010.0080.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 77.115,72 |  |
MM.02.010.0080.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 89.919,86 |  |
MM.02.010.0080.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 92.683,05 |  |
MM.02.010.0080.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 95.309,51 |  |
MM.02.010.0080.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 102.586,03 |  |
MM.02.010.0080.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 124.048,91 |  |
MM.02.010.0080.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 129.761,74 |  |
MM.02.010.0090 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 75 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0090.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 7.047,81 |  |
MM.02.010.0090.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 7.829,66 |  |
MM.02.010.0090.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 8.014,86 |  |
MM.02.010.0090.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 8.476,02 |  |
MM.02.010.0090.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 9.075,14 |  |
MM.02.010.0090.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 9.441,83 |  |
MM.02.010.0090.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 9.811,00 |  |
MM.02.010.0090.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 10.732,06 |  |
MM.02.010.0090.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 11.745,11 |  |
MM.02.010.0090.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 13.772,44 |  |
MM.02.010.0090.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 14.187,60 |  |
MM.02.010.0090.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 14.947,08 |  |
MM.02.010.0090.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 15.706,55 |  |
MM.02.010.0090.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 19.024,12 |  |
MM.02.010.0090.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 20.819,01 |  |
MM.02.010.0100 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0100.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 3.251,69 |  |
MM.02.010.0100.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 3.399,61 |  |
MM.02.010.0100.c | - oltre 350 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 3.459,27 |  |
MM.02.010.0100.d | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 3.569,90 |  |
MM.02.010.0100.e | - oltre 620 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 5.182,07 |  |
MM.02.010.0100.f | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 6.867,58 |  |
MM.02.010.0100.g | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 7.070,18 |  |
MM.02.010.0110 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0110.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 9.920,38 |  |
MM.02.010.0110.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 10.842,69 |  |
MM.02.010.0110.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 10.842,69 |  |
MM.02.010.0110.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 12.206,26 |  |
MM.02.010.0110.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 13.145,97 |  |
MM.02.010.0110.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 13.731,42 |  |
MM.02.010.0110.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 14.509,54 |  |
MM.02.010.0110.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 15.457,95 |  |
MM.02.010.0110.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 15.710,28 |  |
MM.02.010.0110.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 16.594,05 |  |
MM.02.010.0110.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 17.502,68 |  |
MM.02.010.0110.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 17.891,74 |  |
MM.02.010.0110.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 19.068,86 |  |
MM.02.010.0110.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 21.840,75 |  |
MM.02.010.0110.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 23.048,95 |  |
MM.02.010.0120 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0120.a | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 22.809,05 |  |
MM.02.010.0120.b | - oltre 120 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 24.605,19 |  |
MM.02.010.0120.c | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 25.664,22 |  |
MM.02.010.0120.d | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 29.027,78 |  |
MM.02.010.0120.e | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 38.377,63 |  |
MM.02.010.0120.f | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 42.477,04 |  |
MM.02.010.0120.g | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 45.241,47 |  |
MM.02.010.0120.h | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 50.445,91 |  |
MM.02.010.0120.i | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 57.216,53 |  |
MM.02.010.0120.j | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 60.900,79 |  |
MM.02.010.0120.k | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 72.323,96 |  |
MM.02.010.0120.l | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 76.377,38 |  |
MM.02.010.0120.m | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 79.140,57 |  |
MM.02.010.0120.n | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 87.201,42 |  |
MM.02.010.0120.o | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 94.526,42 |  |
MM.02.010.0120.p | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 105.626,41 |  |
MM.02.010.0120.q | - oltre 800 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 108.389,60 |  |
MM.02.010.0120.r | - oltre 860 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 112.902,93 |  |
MM.02.010.0120.s | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 115.805,34 |  |
MM.02.010.0120.t | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 137.085,50 |  |
MM.02.010.0120.u | - oltre 1060 fino a 1100 kW - n° 4 | cad | 143.348,98 |  |
MM.02.010.0120.v | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 146.481,34 |  |
MM.02.010.0130 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 70 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0130.a | - oltre 100 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 2.257,29 |  |
MM.02.010.0130.b | - oltre 175 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 2.349,27 |  |
MM.02.010.0130.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 3.144,79 |  |
MM.02.010.0130.d | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 5.407,05 |  |
MM.02.010.0130.e | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 6.657,51 |  |
MM.02.010.0130.f | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 8.108,09 |  |
MM.02.010.0130.g | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 9.165,88 |  |
MM.02.010.0130.h | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 9.627,04 |  |
MM.02.010.0130.i | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 11.469,16 |  |
MM.02.010.0130.j | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 11.884,32 |  |
MM.02.010.0130.k | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 12.255,98 |  |
MM.02.010.0130.l | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 13.275,24 |  |
MM.02.010.0130.m | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 15.889,27 |  |
MM.02.010.0130.n | - oltre 740 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 17.640,66 |  |
MM.02.010.0130.o | - oltre 860 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 18.377,76 |  |
MM.02.010.0130.p | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 19.667,99 |  |
MM.02.010.0130.q | - oltre 1060 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 20.452,32 |  |
MM.02.010.0130.r | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 21.234,17 |  |
MM.02.010.0140 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0140.a | - oltre 100 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 1.229,33 |  |
MM.02.010.0140.b | - oltre 145 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 1.404,59 |  |
MM.02.010.0140.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 1.914,22 |  |
MM.02.010.0140.d | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 2.423,85 |  |
MM.02.010.0140.e | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 2.933,48 |  |
MM.02.010.0140.f | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 3.242,99 |  |
MM.02.010.0140.g | - oltre 370 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 3.311,35 |  |
MM.02.010.0140.h | - oltre 470 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 3.523,91 |  |
MM.02.010.0140.i | - oltre 590 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 3.735,22 |  |
MM.02.010.0140.j | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 4.149,13 |  |
MM.02.010.0140.k | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 4.979,46 |  |
MM.02.010.0140.l | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 5.398,35 |  |
MM.02.010.0140.m | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 5.808,54 |  |
MM.02.010.0140.n | - oltre 980 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 6.637,62 |  |
MM.02.010.0140.o | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 7.466,70 |  |
MM.02.010.0150 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0150.a | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 3.604,70 |  |
MM.02.010.0150.b | - oltre 120 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 3.818,50 |  |
MM.02.010.0150.c | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 3.921,67 |  |
MM.02.010.0150.d | - oltre 175 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 4.205,07 |  |
MM.02.010.0150.e | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 6.623,95 |  |
MM.02.010.0150.f | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 7.904,24 |  |
MM.02.010.0150.g | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 8.912,31 |  |
MM.02.010.0150.h | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 9.300,13 |  |
MM.02.010.0150.i | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 10.870,04 |  |
MM.02.010.0150.j | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 12.167,73 |  |
MM.02.010.0150.k | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 12.446,16 |  |
MM.02.010.0150.l | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 13.274,00 |  |
MM.02.010.0150.m | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 14.103,08 |  |
MM.02.010.0150.n | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 14.764,35 |  |
MM.02.010.0150.o | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 15.352,29 |  |
MM.02.010.0150.p | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 16.388,96 |  |
MM.02.010.0150.q | - oltre 800 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 17.424,37 |  |
MM.02.010.0150.r | - oltre 860 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 19.082,54 |  |
MM.02.010.0150.s | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 19.904,16 |  |
MM.02.010.0150.t | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 20.745,67 |  |
MM.02.010.0150.u | - oltre 1060 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 22.403,83 |  |
MM.02.010.0150.v | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 23.232,91 |  |
MM.02.010.0160 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a; - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI; - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 78 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0160.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 11.847,03 |  |
MM.02.010.0160.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 12.354,18 |  |
MM.02.010.0160.c | - oltre 34 fino a 44 kW - n° 1 | cad | 13.137,27 |  |
MM.02.010.0160.d | - oltre 44 fino a 54 kW - n° 1 | cad | 14.334,28 |  |
MM.02.010.0160.e | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 15.854,47 |  |
MM.02.010.0160.f | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 18.709,64 |  |
MM.02.010.0160.g | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 17.789,82 |  |
MM.02.010.0160.h | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 20.139,09 |  |
MM.02.010.0160.i | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 18.386,46 |  |
MM.02.010.0160.j | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 20.644,99 |  |
MM.02.010.0160.k | - oltre 85 fino a 105 kW - n° 2 | cad | 24.467,21 |  |
MM.02.010.0160.l | - oltre 105 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 24.790,39 |  |
MM.02.010.0160.m | - oltre 120 fino a 130 kW - n° 2 | cad | 26.079,38 |  |
MM.02.010.0160.n | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 28.013,49 |  |
MM.02.010.0160.o | - oltre 140 fino a 155 kW - n° 2 | cad | 29.810,87 |  |
MM.02.010.0160.p | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 31.055,11 |  |
MM.02.010.0160.q | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 38.285,64 |  |
MM.02.010.0170 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 70 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0170.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 1.014,29 |  |
MM.02.010.0170.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 1.059,04 |  |
MM.02.010.0170.c | - oltre 34 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 1.105,03 |  |
MM.02.010.0170.d | - oltre 44 fino a 54 kW - n° 1 | cad | 1.152,26 |  |
MM.02.010.0170.e | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 1.272,83 |  |
MM.02.010.0170.f | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 1.981,34 |  |
MM.02.010.0170.g | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 1.393,40 |  |
MM.02.010.0170.h | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 2.463,63 |  |
MM.02.010.0170.i | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 2.211,30 |  |
MM.02.010.0170.j | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 2.947,15 |  |
MM.02.010.0170.k | - oltre 85 fino a 105 kW - n° 2 | cad | 2.986,93 |  |
MM.02.010.0170.l | - oltre 105 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 3.026,71 |  |
MM.02.010.0170.m | - oltre 120 fino a 130 kW - n° 2 | cad | 3.066,48 |  |
MM.02.010.0170.n | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.106,26 |  |
MM.02.010.0170.o | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.144,79 |  |
MM.02.010.0170.p | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 3.184,57 |  |
MM.02.010.0170.q | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 3.224,34 |  |
MM.02.010.0180 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0180.a | - oltre 25 fino a 44 kW - n° 1 | cad | 972,03 |  |
MM.02.010.0180.b | - oltre 44 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 1.183,34 |  |
MM.02.010.0180.c | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 1.695,45 |  |
MM.02.010.0180.d | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 1.293,96 |  |
MM.02.010.0180.e | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 1.695,45 |  |
MM.02.010.0180.f | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 1.293,96 |  |
MM.02.010.0180.g | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 1.695,45 |  |
MM.02.010.0180.h | - oltre 85 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 1.750,14 |  |
MM.02.010.0180.i | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 1.888,12 |  |
MM.02.010.0180.j | - oltre 140 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 2.141,69 |  |
MM.02.010.0180.k | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 2.220,00 |  |
MM.02.010.0190 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0190.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 2.906,13 |  |
MM.02.010.0190.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 3.173,38 |  |
MM.02.010.0190.c | - oltre 34 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 3.224,34 |  |
MM.02.010.0190.d | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 5.108,73 |  |
MM.02.010.0190.e | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 3.333,73 |  |
MM.02.010.0190.f | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 5.347,39 |  |
MM.02.010.0190.g | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 3.768,78 |  |
MM.02.010.0190.h | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 5.347,39 |  |
MM.02.010.0190.i | - oltre 85 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 5.412,02 |  |
MM.02.010.0190.j | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 5.526,38 |  |
MM.02.010.0190.k | - oltre 140 fino a 155 kW - n° 2 | cad | 5.924,14 |  |
MM.02.010.0190.l | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 6.001,20 |  |
MM.02.010.0190.m | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 6.614,00 |  |
MM.02.010.0200 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1 - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0200.a | - oltre 270 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 59.502,41 |  |
MM.02.010.0200.b | - oltre 300 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 62.394,87 |  |
MM.02.010.0200.c | - oltre 330 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 62.394,87 |  |
MM.02.010.0200.d | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 71.268,65 |  |
MM.02.010.0200.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 2 | cad | 74.847,25 |  |
MM.02.010.0200.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 77.931,13 |  |
MM.02.010.0200.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 82.403,44 |  |
MM.02.010.0200.h | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 88.100,11 |  |
MM.02.010.0200.i | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 93.708,53 |  |
MM.02.010.0200.j | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 99.304,51 |  |
MM.02.010.0200.k | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 99.402,71 |  |
MM.02.010.0200.l | - oltre 710 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 104.046,56 |  |
MM.02.010.0200.m | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 111.939,61 |  |
MM.02.010.0200.n | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 117.410,05 |  |
MM.02.010.0200.o | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 121.717,05 |  |
MM.02.010.0200.p | - oltre 890 fino a 940 kW - n° 4 | cad | 130.382,00 |  |
MM.02.010.0200.q | - oltre 940 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 133.927,04 |  |
MM.02.010.0200.r | - oltre 1000 fino a 1080 kW - n° 4 | cad | 144.787,13 |  |
MM.02.010.0200.s | - oltre 1080 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 155.280,53 |  |
MM.02.010.0200.t | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 163.388,62 |  |
MM.02.010.0200.u | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 171.814,92 |  |
MM.02.010.0200.v | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 179.251,79 |  |
MM.02.010.0210 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1 - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0210.a | - oltre 270 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 6.611,52 |  |
MM.02.010.0210.b | - oltre 300 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 7.614,62 |  |
MM.02.010.0210.c | - oltre 330 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 8.272,17 |  |
MM.02.010.0210.d | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 8.392,74 |  |
MM.02.010.0210.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 2 | cad | 8.513,31 |  |
MM.02.010.0210.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 9.001,81 |  |
MM.02.010.0210.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 9.056,50 |  |
MM.02.010.0210.h | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 9.215,60 |  |
MM.02.010.0210.i | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 9.552,46 |  |
MM.02.010.0210.j | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 11.020,44 |  |
MM.02.010.0210.k | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 11.229,26 |  |
MM.02.010.0210.l | - oltre 710 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 11.704,09 |  |
MM.02.010.0210.m | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 13.441,80 |  |
MM.02.010.0210.n | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 13.469,15 |  |
MM.02.010.0210.o | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 13.607,12 |  |
MM.02.010.0210.p | - oltre 890 fino a 940 kW - n° 4 | cad | 13.948,95 |  |
MM.02.010.0210.q | - oltre 940 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 14.376,54 |  |
MM.02.010.0210.r | - oltre 1000 fino a 1080 kW - n° 4 | cad | 14.933,40 |  |
MM.02.010.0210.s | - oltre 1080 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 14.937,13 |  |
MM.02.010.0210.t | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 16.382,74 |  |
MM.02.010.0210.u | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 16.753,15 |  |
MM.02.010.0210.v | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 16.958,25 |  |
MM.02.010.0220 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0220.a | - oltre 270 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 2.783,08 |  |
MM.02.010.0220.b | - oltre 330 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 2.906,13 |  |
MM.02.010.0220.c | - oltre 500 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 3.321,30 |  |
MM.02.010.0220.d | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 4.365,42 |  |
MM.02.010.0220.e | - oltre 670 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 4.672,44 |  |
MM.02.010.0220.f | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 4.979,46 |  |
MM.02.010.0220.g | - oltre 800 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 5.813,51 |  |
MM.02.010.0220.h | - oltre 1000 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 6.637,62 |  |
MM.02.010.0220.i | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 7.466,70 |  |
MM.02.010.0220.j | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 7.885,59 |  |
MM.02.010.0230 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0230.a | - oltre 270 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 9.533,81 |  |
MM.02.010.0230.b | - oltre 330 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 9.958,92 |  |
MM.02.010.0230.c | - oltre 420 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 10.786,75 |  |
MM.02.010.0230.d | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 12.446,16 |  |
MM.02.010.0230.e | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 13.274,00 |  |
MM.02.010.0230.f | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 14.413,83 |  |
MM.02.010.0230.g | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 15.767,46 |  |
MM.02.010.0230.h | - oltre 710 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 16.182,62 |  |
MM.02.010.0230.i | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 19.916,59 |  |
MM.02.010.0230.j | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 20.331,75 |  |
MM.02.010.0230.k | - oltre 890 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 20.745,67 |  |
MM.02.010.0230.l | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 22.403,83 |  |
MM.02.010.0230.m | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 23.232,91 |  |
MM.02.010.0230.n | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 24.063,24 |  |
MM.02.020 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON FREECOOLING |  |  |  |
MM.02.020.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori elicoidali, dispositivi e allacciamenti per funzionamento in "free cooling"; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 84 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 15 a 10 glicolata al 30% e aria °C 30 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.020.0010.a | - fino a 45 kW - n° 1 | cad | 16.582,86 |  |
MM.02.020.0010.b | - oltre 45 fino a 50 kW - n° 1 | cad | 17.136,00 |  |
MM.02.020.0010.c | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 20.314,35 |  |
MM.02.020.0010.d | - oltre 75 fino a 90 kW - n° 2 | cad | 23.308,74 |  |
MM.02.020.0010.e | - oltre 90 fino a 100 kW - n° 2 | cad | 25.242,84 |  |
MM.02.020.0010.f | - oltre 100 fino a 125 kW - n° 2 | cad | 29.572,21 |  |
MM.02.020.0010.g | - oltre 125 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 30.217,33 |  |
MM.02.020.0010.h | - oltre 140 fino a 170 kW - n° 2 | cad | 34.178,77 |  |
MM.02.020.0010.i | - oltre 170 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 34.822,65 |  |
MM.02.020.0010.j | - oltre 200 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 43.252,67 |  |
MM.02.020.0010.k | - oltre 250 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 46.291,81 |  |
MM.02.020.0010.l | - oltre 300 fino a 350 kW - n° 2 | cad | 55.135,75 |  |
MM.02.020.0010.m | - oltre 350 fino a 400 kW - n° 4 | cad | 68.263,07 |  |
MM.02.020.0010.n | - oltre 400 fino a 450 kW - n° 4 | cad | 75.724,80 |  |
MM.02.020.0010.o | - oltre 450 fino a 480 kW - n° 4 | cad | 81.113,21 |  |
MM.02.020.0010.p | - oltre 480 fino a 530 kW - n° 4 | cad | 83.877,64 |  |
MM.02.020.0010.q | - oltre 530 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 88.438,21 |  |
MM.02.020.0020 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 76 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.020.0020.a | - fino a 45 kW - n°1 | cad | 3.453,05 |  |
MM.02.020.0020.b | - oltre 45 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 3.823,47 |  |
MM.02.020.0020.c | - oltre 75 fino a 100 kW - n° 2 | cad | 3.840,87 |  |
MM.02.020.0020.d | - oltre 100 fino a 125 kW - n° 2 | cad | 3.869,46 |  |
MM.02.020.0020.e | - oltre 125 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.919,18 |  |
MM.02.020.0020.f | - oltre 140 fino a 170 kW - n° 2 | cad | 3.961,44 |  |
MM.02.020.0020.g | - oltre 170 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 4.375,36 |  |
MM.02.020.0020.h | - oltre 200 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 4.444,97 |  |
MM.02.020.0020.i | - oltre 250 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 4.513,33 |  |
MM.02.020.0020.j | - oltre 300 fino a 350 kW - n° 2 | cad | 4.643,85 |  |
MM.02.020.0020.k | - oltre 350 fino a 400 kW - n° 4 | cad | 4.928,50 |  |
MM.02.020.0020.l | - oltre 400 fino a 450 kW - n° 4 | cad | 5.618,36 |  |
MM.02.020.0020.m | - oltre 450 fino a 480 kW - n° 4 | cad | 5.987,53 |  |
MM.02.020.0020.n | - oltre 480 fino a 530 kW - n° 4 | cad | 6.264,72 |  |
MM.02.020.0020.o | - oltre 530 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 7.277,77 |  |
MM.02.020.0030 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori elicoidali, dispositivi e allacciamenti per funzionamento in "free cooling"; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 15 a 10 glicolata al 30% e aria °C 30 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.020.0030.a | - oltre 530 fino a 570 kW - n° 2 | cad | 89.267,29 |  |
MM.02.020.0030.b | - oltre 570 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 91.891,26 |  |
MM.02.020.0030.c | - oltre 610 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 97.602,85 |  |
MM.02.020.0030.d | - oltre 670 fino a 780 kW - n° 4 | cad | 138.826,94 |  |
MM.02.020.0030.e | - oltre 780 fino a 860 kW - n° 4 | cad | 143.525,48 |  |
MM.02.020.0030.f | - oltre 860 fino a 960 kW - n° 4 | cad | 155.041,88 |  |
MM.02.020.0030.g | - oltre 960 fino a 1120 kW - n° 4 | cad | 173.833,55 |  |
MM.02.020.0030.h | - oltre 1120 fino a 1340 kW - n° 4 | cad | 181.664,45 |  |
MM.02.020.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.020.0040.a | - oltre 530 fino a 570 kW - n° 2 | cad | 5.204,44 |  |
MM.02.020.0040.b | - oltre 570 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 5.758,82 |  |
MM.02.020.0040.c | - oltre 610 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 6.263,48 |  |
MM.02.020.0040.d | - oltre 670 fino a 780 kW - n° 4 | cad | 7.323,76 |  |
MM.02.020.0040.e | - oltre 780 fino a 860 kW - n° 4 | cad | 7.830,90 |  |
MM.02.020.0040.f | - oltre 860 fino a 1340 kW - n° 4 | cad | 8.336,80 |  |
MM.02.030 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI |  |  |  |
MM.02.030.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 84 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
MM.02.030.0010.a | - oltre 19 fino a 23 kW - n° 1 - 200 Pa | cad | 6.596,60 |  |
MM.02.030.0010.b | - oltre 23 fino a 26 kW - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.240,48 |  |
MM.02.030.0010.c | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.747,62 |  |
MM.02.030.0010.d | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 10.420,07 |  |
MM.02.030.0010.e | - oltre 38 fino a 45 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 10.694,77 |  |
MM.02.030.0010.f | - oltre 45 fino a 50 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 11.709,06 |  |
MM.02.030.0010.g | - oltre 50 fino a 65 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 12.630,12 |  |
MM.02.030.0010.h | - oltre 65 fino a 80 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 13.874,37 |  |
MM.02.030.0010.i | - oltre 80 fino a 100 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 16.729,54 |  |
MM.02.030.0010.j | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 18.847,61 |  |
MM.02.030.0010.k | - oltre 120 fino a 135 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 22.551,75 |  |
MM.02.030.0010.l | - oltre 135 fino a 155 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 24.717,06 |  |
MM.02.030.0010.m | - oltre 155 fino a 185 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 28.015,98 |  |
MM.02.030.0010.n | - oltre 185 fino a 210 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 32.992,95 |  |
MM.02.030.0010.o | - oltre 210 fino a 235 kW - n° 4 - 120 Pa | cad | 35.620,65 |  |
MM.02.030.0010.p | - oltre 235 fino a 260 kW - n° 4 - 120 Pa | cad | 38.709,51 |  |
MM.02.030.0020 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 87 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
MM.02.030.0020.a | - fino a 35 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 11.766,24 |  |
MM.02.030.0020.b | - oltre 35 fino a 45 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 12.595,32 |  |
MM.02.030.0020.c | - oltre 45 fino a 55 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 14.022,28 |  |
MM.02.030.0020.d | - oltre 55 fino a 70 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 14.805,37 |  |
MM.02.030.0020.e | - oltre 55 fino a 70 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 17.568,56 |  |
MM.02.030.0020.f | - oltre 70 fino a 95 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 17.937,73 |  |
MM.02.030.0020.g | - oltre 70 fino a 95 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 20.011,06 |  |
MM.02.030.0020.h | - oltre 95 fino a 110 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 19.549,90 |  |
MM.02.030.0020.i | - oltre 95 fino a 110 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 21.853,18 |  |
MM.02.030.0020.j | - oltre 110 fino a 125 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 20.472,21 |  |
MM.02.030.0020.k | - oltre 110 fino a 125 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 23.189,41 |  |
MM.02.030.0020.l | - oltre 125 fino a 155 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 26.643,71 |  |
MM.02.030.0020.m | - oltre 155 fino a 175 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 27.563,53 |  |
MM.02.030.0020.n | - oltre 175 fino a 195 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 33.322,34 |  |
MM.02.030.0020.o | - oltre 195 fino a 230 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 34.841,29 |  |
MM.02.030.0030 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
MM.02.030.0030.a | - fino a 45 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 750,77 |  |
MM.02.030.0030.b | - oltre 45 fino a 70 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 824,11 |  |
MM.02.030.0030.c | - oltre 55 fino a 95 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 1.695,45 |  |
MM.02.030.0030.d | - oltre 70 fino a 95 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 958,35 |  |
MM.02.030.0030.e | - oltre 95 fino a 110 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.013,05 |  |
MM.02.030.0030.f | - oltre 95 fino a 125 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 1.843,37 |  |
MM.02.030.0030.g | - oltre 110 fino a 125 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.013,05 |  |
MM.02.030.0030.h | - oltre 125 fino a 175 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 2.191,41 |  |
MM.02.030.0030.i | - oltre 175 fino a 230 kW - n ° 2 - 100 Pa | cad | 2.284,63 |  |
MM.02.030.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
MM.02.030.0040.a | - fino a 35 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 2.994,39 |  |
MM.02.030.0040.b | - oltre 35 fino a 45 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.018,00 |  |
MM.02.030.0040.c | - oltre 45 fino a 55 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.026,71 |  |
MM.02.030.0040.d | - oltre 55 fino a 70 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.086,37 |  |
MM.02.030.0040.e | - oltre 55 fino a 95 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.439,37 |  |
MM.02.030.0040.f | - oltre 70 fino a 95 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.459,27 |  |
MM.02.030.0040.g | - oltre 95 fino a 125 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.689,22 |  |
MM.02.030.0040.h | - oltre 95 fino a 110 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.507,73 |  |
MM.02.030.0040.i | - oltre 110 fino a 125 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.577,34 |  |
MM.02.030.0040.j | - oltre 125 fino a 155 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 6.426,31 |  |
MM.02.030.0040.k | - oltre 155 fino a 175 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 6.692,31 |  |
MM.02.030.0040.l | - oltre 175 fino a 230 kW - n ° 2 - 100 Pa | cad | 7.456,76 |  |
MM.02.040 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA |  |  |  |
MM.02.040.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0010.a | - fino a 8 kW - n° 1 | cad | 4.048,45 |  |
MM.02.040.0010.b | - oltre 8 fino a 12 kW - n° 1 | cad | 4.154,11 |  |
MM.02.040.0010.c | - oltre 12 fino a 15 kW - n° 1 | cad | 4.652,55 |  |
MM.02.040.0010.d | - oltre 15 fino a 21 kW - n° 1 | cad | 5.571,13 |  |
MM.02.040.0010.e | - oltre 21 fino a 25 kW - n° 1 | cad | 5.801,08 |  |
MM.02.040.0010.f | - oltre 25 fino a 29 kW - n° 1 | cad | 6.009,91 |  |
MM.02.040.0010.g | - oltre 29 fino a 37 kW - n° 1 | cad | 6.661,24 |  |
MM.02.040.0010.h | - oltre 37 fino a 42 kW - n° 2 | cad | 7.281,49 |  |
MM.02.040.0010.i | - oltre 42 fino a 50 kW - n° 2 | cad | 7.398,34 |  |
MM.02.040.0010.j | - oltre 50 fino a 60 kW - n° 2 | cad | 7.766,26 |  |
MM.02.040.0010.k | - oltre 60 fino a 75 kW - n° 2 | cad | 8.688,57 |  |
MM.02.040.0010.l | - oltre 75 fino a 90 kW - n° 2 | cad | 10.944,62 |  |
MM.02.040.0010.m | - oltre 90 fino a 115 kW - n° 2 | cad | 11.589,73 |  |
MM.02.040.0010.n | - oltre 115 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 13.109,92 |  |
MM.02.040.0010.o | - oltre 115 fino a 150 kW - n° 4 | cad | 16.196,29 |  |
MM.02.040.0010.p | - oltre 150 fino a 180 kW - n° 4 | cad | 17.582,24 |  |
MM.02.040.0020 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0020.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 9.141,02 |  |
MM.02.040.0020.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 11.075,13 |  |
MM.02.040.0020.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 12.042,18 |  |
MM.02.040.0020.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 14.990,58 |  |
MM.02.040.0020.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 13.608,36 |  |
MM.02.040.0020.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 16.279,57 |  |
MM.02.040.0020.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 20.011,06 |  |
MM.02.040.0020.h | - oltre 220 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 21.945,17 |  |
MM.02.040.0020.i | - oltre 260 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 23.695,31 |  |
MM.02.040.0020.j | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 32.954,42 |  |
MM.02.040.0020.k | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 35.901,57 |  |
MM.02.040.0020.l | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 4 | cad | 43.823,21 |  |
MM.02.040.0020.m | - oltre 520 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 48.061,84 |  |
MM.02.040.0020.n | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 59.437,77 |  |
MM.02.040.0020.o | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 6 | cad | 60.590,04 |  |
MM.02.040.0020.p | - oltre 780 fino a 830 kW - n° 6 | cad | 64.919,40 |  |
MM.02.040.0020.q | - oltre 830 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 71.599,29 |  |
MM.02.040.0020.r | - oltre 920 fino a 1030 kW - n° 8 | cad | 79.244,98 |  |
MM.02.040.0020.s | - oltre 1030 fino a 1110 kW - n° 8 | cad | 83.113,20 |  |
MM.02.040.0020.t | - oltre 1110 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 87.075,88 |  |
MM.02.040.0030 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0030.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 658,79 |  |
MM.02.040.0030.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 732,13 |  |
MM.02.040.0030.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 755,74 |  |
MM.02.040.0030.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 1.220,63 |  |
MM.02.040.0030.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 796,76 |  |
MM.02.040.0030.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 1.363,57 |  |
MM.02.040.0030.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 1.689,24 |  |
MM.02.040.0030.h | - oltre 220 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 1.915,46 |  |
MM.02.040.0030.i | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 2.676,18 |  |
MM.02.040.0030.j | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 2.800,48 |  |
MM.02.040.0030.k | - oltre 420 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 3.200,73 |  |
MM.02.040.0030.l | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 5.112,46 |  |
MM.02.040.0030.m | - oltre 710 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 5.323,77 |  |
MM.02.040.0030.n | - oltre 920 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 5.637,01 |  |
MM.02.040.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0040.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 1.341,20 |  |
MM.02.040.0040.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 1.404,59 |  |
MM.02.040.0040.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 2.128,02 |  |
MM.02.040.0040.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 2.423,85 |  |
MM.02.040.0040.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 2.524,53 |  |
MM.02.040.0040.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 2.676,18 |  |
MM.02.040.0040.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 4.077,04 |  |
MM.02.040.0040.h | - oltre 220 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 5.163,42 |  |
MM.02.040.0040.i | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 6.751,98 |  |
MM.02.040.0040.j | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 7.715,30 |  |
MM.02.040.0040.k | - oltre 420 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 8.912,31 |  |
MM.02.040.0040.l | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 10.958,29 |  |
MM.02.040.0040.m | - oltre 710 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 12.523,23 |  |
MM.02.040.0040.n | - oltre 920 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 17.221,77 |  |
MM.02.040.0050 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0050.a | - fino 130 kW - n° 1 | cad | 16.828,98 |  |
MM.02.040.0050.b | - oltre 130 fino a 160 kW - n° 1 | cad | 17.520,09 |  |
MM.02.040.0050.c | - oltre 160 fino a 210 kW - n° 1 | cad | 19.655,56 |  |
MM.02.040.0050.d | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 23.853,17 |  |
MM.02.040.0050.e | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 30.817,70 |  |
MM.02.040.0050.f | - oltre 250 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 31.902,84 |  |
MM.02.040.0050.g | - oltre 280 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 32.983,01 |  |
MM.02.040.0050.h | - oltre 310 fino a 380 kW - n° 2 | cad | 36.327,92 |  |
MM.02.040.0050.i | - oltre 380 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 37.950,03 |  |
MM.02.040.0050.j | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 46.714,43 |  |
MM.02.040.0050.k | - oltre 480 fino a 550 kW - n° 2 | cad | 51.665,30 |  |
MM.02.040.0050.l | - oltre 550 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 58.908,26 |  |
MM.02.040.0050.m | - oltre 610 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 61.567,03 |  |
MM.02.040.0050.n | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 64.034,39 |  |
MM.02.040.0050.o | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 66.222,07 |  |
MM.02.040.0060 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0060.a | - fino a 130 kW - n° 1 | cad | 819,14 |  |
MM.02.040.0060.b | - oltre 130 fino a 160 kW - n° 1 | cad | 901,18 |  |
MM.02.040.0060.c | - oltre 160 fino a 210 kW - n° 1 | cad | 981,97 |  |
MM.02.040.0060.d | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 1.011,80 |  |
MM.02.040.0060.e | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 1.482,90 |  |
MM.02.040.0060.f | - oltre 250 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 1.639,52 |  |
MM.02.040.0060.g | - oltre 280 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 1.668,11 |  |
MM.02.040.0060.h | - oltre 310 fino a 380 kW - n° 2 | cad | 1.695,45 |  |
MM.02.040.0060.i | - oltre 380 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 1.962,70 |  |
MM.02.040.0060.j | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 2.221,24 |  |
MM.02.040.0060.k | - oltre 480 fino a 550 kW - n° 2 | cad | 2.585,44 |  |
MM.02.040.0060.l | - oltre 550 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 2.972,01 |  |
MM.02.040.0060.m | - oltre 610 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 3.011,79 |  |
MM.02.040.0060.n | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 3.105,01 |  |
MM.02.040.0060.o | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 3.198,24 |  |
MM.02.040.0070 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0070.a | - fino a 210 kW - n° 1 | cad | 600,37 |  |
MM.02.040.0070.b | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 873,83 |  |
MM.02.040.0070.c | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 1.267,86 |  |
MM.02.040.0070.d | - oltre 250 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 1.320,07 |  |
MM.02.040.0070.e | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 1.372,27 |  |
MM.02.040.0070.f | - oltre 480 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 1.424,48 |  |
MM.02.040.0080 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze oltre 800 kW (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0080.a | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 2 | cad | 69.651,51 |  |
MM.02.040.0080.b | - oltre 850 fino a 950 kW - n° 2 | cad | 83.851,54 |  |
MM.02.040.0080.c | - oltre 950 fino a 1060 kW - n° 2 | cad | 88.525,22 |  |
MM.02.040.0080.d | - oltre 1060 fino a 1150 kW - n° 2 | cad | 91.310,78 |  |
MM.02.040.0080.e | - oltre 1150 fino a 1250 kW - n° 4 | cad | 106.096,27 |  |
MM.02.040.0080.f | - oltre 1250 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 111.577,90 |  |
MM.02.040.0080.g | - oltre 1350 fino a 1510 kW - n° 4 | cad | 118.138,45 |  |
MM.02.040.0080.h | - oltre 1510 fino a 1610 kW - n° 4 | cad | 125.643,68 |  |
MM.02.040.0080.i | - oltre 1610 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 141.641,09 |  |
MM.02.040.0080.j | - oltre 1700 fino a 1820 kW - n° 4 | cad | 150.942,46 |  |
MM.02.040.0080.k | - oltre 1820 fino a 1910 kW - n° 4 | cad | 156.245,10 |  |
MM.02.040.0080.l | - oltre 1910 fino a 2000 kW - n° 4 | cad | 158.941,17 |  |
MM.02.040.0080.m | - oltre 2000 fino a 2120 kW - n° 4 | cad | 161.637,23 |  |
MM.02.040.0080.n | - oltre 2120 fino a 2200 kW - n° 4 | cad | 167.658,33 |  |
MM.02.040.0080.o | - oltre 2200 fino a 2300 kW - n° 4 | cad | 170.355,64 |  |
MM.02.040.0090 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze oltre 800 kW (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0090.a | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 1 | cad | 4.988,16 |  |
MM.02.040.0090.b | - oltre 850 fino a 1060 kW - n° 2 | cad | 5.068,95 |  |
MM.02.040.0090.c | - oltre 1060 fino a 1150 kW - n° 2 | cad | 5.154,72 |  |
MM.02.040.0090.d | - oltre 1150 fino a 1250 kW - n° 4 | cad | 6.678,64 |  |
MM.02.040.0090.e | - oltre 1250 fino a 1510 kW - n° 4 | cad | 8.044,70 |  |
MM.02.040.0090.f | - oltre 1510 fino a 1610 kW - n° 4 | cad | 8.847,67 |  |
MM.02.040.0090.g | - oltre 1610 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 9.651,90 |  |
MM.02.040.0090.h | - oltre 1700 fino a 1820 kW - n° 4 | cad | 9.900,50 |  |
MM.02.040.0090.i | - oltre 1820 fino a 2120 kW - n° 4 | cad | 10.057,11 |  |
MM.02.040.0090.j | - oltre 2120 fino a 2200 kW - n° 4 | cad | 10.137,91 |  |
MM.02.040.0090.k | - oltre 2200 fino a 2300 kW - n° 4 | cad | 10.218,70 |  |
MM.02.040.0100 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0100.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 56.764,08 |  |
MM.02.040.0100.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 60.490,60 |  |
MM.02.040.0100.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 66.624,80 |  |
MM.02.040.0100.d | - oltre 640 fino a 710 kW - n° 2 | cad | 71.160,51 |  |
MM.02.040.0100.e | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 2 | cad | 75.415,30 |  |
MM.02.040.0100.f | - oltre 780 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 79.559,46 |  |
MM.02.040.0100.g | - oltre 840 fino a 1020 kW - n° 4 | cad | 92.614,69 |  |
MM.02.040.0100.h | - oltre 1020 fino a 1150 kW - n° 4 | cad | 105.669,92 |  |
MM.02.040.0100.i | - oltre 1150 fino a 1260 kW - n° 4 | cad | 118.725,15 |  |
MM.02.040.0100.j | - oltre 1260 fino a 1360 kW - n° 4 | cad | 131.781,62 |  |
MM.02.040.0100.k | - oltre 1360 fino a 1470 kW - n° 4 | cad | 141.198,59 |  |
MM.02.040.0100.l | - oltre 1470 fino a 1540 kW - n° 4 | cad | 145.276,87 |  |
MM.02.040.0100.m | - oltre 1540 fino a 1600 kW - n° 4 | cad | 148.900,21 |  |
MM.02.040.0100.n | - oltre 1600 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 152.575,76 |  |
MM.02.040.0110 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0110.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 3.151,01 |  |
MM.02.040.0110.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 3.182,08 |  |
MM.02.040.0110.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 3.460,51 |  |
MM.02.040.0110.d | - oltre 640 fino a 710 kW - n° 2 | cad | 4.021,11 |  |
MM.02.040.0110.e | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 2 | cad | 4.988,16 |  |
MM.02.040.0110.f | - oltre 780 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 5.068,95 |  |
MM.02.040.0110.g | - oltre 840 fino a 1020 kW - n° 4 | cad | 5.813,51 |  |
MM.02.040.0110.h | - oltre 1020 fino a 1150 kW - n° 4 | cad | 6.556,83 |  |
MM.02.040.0110.i | - oltre 1150 fino a 1260 kW - n° 4 | cad | 7.300,14 |  |
MM.02.040.0110.j | - oltre 1260 fino a 1470 kW - n° 4 | cad | 8.044,70 |  |
MM.02.040.0110.k | - oltre 1470 fino a 1540 kW - n° 4 | cad | 8.847,67 |  |
MM.02.040.0110.l | - oltre 1540 fino a 1600 kW - n° 4 | cad | 9.651,90 |  |
MM.02.040.0110.m | - oltre 1600 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 9.900,50 |  |
MM.02.040.0120 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0120.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 8.441,21 |  |
MM.02.040.0120.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 8.771,85 |  |
MM.02.040.0120.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 8.847,67 |  |
MM.02.040.0120.d | - oltre 640 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 10.457,36 |  |
MM.02.050 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI |  |  |  |
MM.02.050.0010 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 68 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0010.a | - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2 | cad | 9.680,48 |  |
MM.02.050.0010.b | - oltre 35 fino a 42 kWf - oltre 42 fino a 48 kWt - n° 2 | cad | 10.208,76 |  |
MM.02.050.0010.c | - oltre 42 fino a 50 kWf - oltre 48 fino a 55 kWt - n° 2 | cad | 11.356,05 |  |
MM.02.050.0010.d | - oltre 50 fino a 60 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 12.410,11 |  |
MM.02.050.0010.e | - oltre 60 fino a 75 kWf - oltre 70 fino a 88 kWt - n° 2 | cad | 15.477,84 |  |
MM.02.050.0010.f | - oltre 75 fino a 85 kWf - oltre 88 fino a 100 kWt - n° 2 | cad | 16.490,88 |  |
MM.02.050.0010.g | - oltre 85 fino a 100 kWf - oltre 100 fino a 115 kWt - n° 2 | cad | 18.359,11 |  |
MM.02.050.0010.h | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 20.119,20 |  |
MM.02.050.0020 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 78 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0020.a | - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2 | cad | 11.153,44 |  |
MM.02.050.0020.b | - oltre 35 fino a 42 kWf - oltre 42 fino a 48 kWt - n° 2 | cad | 11.527,58 |  |
MM.02.050.0020.c | - oltre 42 fino a 50 kWf - oltre 48 fino a 55 kWt - n° 2 | cad | 12.606,51 |  |
MM.02.050.0020.d | - oltre 50 fino a 60 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 13.528,81 |  |
MM.02.050.0020.e | - oltre 60 fino a 75 kWf - oltre 70 fino a 88 kWt - n° 2 | cad | 16.406,36 |  |
MM.02.050.0020.f | - oltre 75 fino a 85 kWf - oltre 88 fino a 100 kWt - n° 2 | cad | 17.839,54 |  |
MM.02.050.0020.g | - oltre 85 fino a 100 kWf - oltre 100 fino a 115 kWt - n° 2 | cad | 19.630,70 |  |
MM.02.050.0020.h | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 21.721,43 |  |
MM.02.050.0020.i | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 4 | cad | 25.414,38 |  |
MM.02.050.0020.j | - oltre 125 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 4 | cad | 27.833,26 |  |
MM.02.050.0020.k | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 4 | cad | 33.309,91 |  |
MM.02.050.0020.l | - oltre 175 fino a 200 kWf - oltre 200 fino a 230 kWt - n° 4 | cad | 39.518,70 |  |
MM.02.050.0020.m | - oltre 200 fino a 225 kWf - oltre 230 fino a 260 kWt - n° 4 | cad | 41.276,30 |  |
MM.02.050.0020.n | - oltre 225 fino a 250 kWf - oltre 260 fino a 300 kWt - n° 4 | cad | 43.723,77 |  |
MM.02.050.0030 | Aumenti di prezzo per aggiunta di kit idronico composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva); vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. Con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0030.a | - oltre 100 fino a 175 kWf - oltre 115 fino a 200 kWt - n° 4 | cad | 1.218,14 |  |
MM.02.050.0030.b | - oltre 175 fino a 250 kWf - oltre 200 fino a 300 kWt - n° 4 | cad | 1.408,32 |  |
MM.02.050.0040 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0040.a | - fino a 35 kWf - fino a 35 kWt - n° 1 | cad | 16.948,31 |  |
MM.02.050.0040.b | - oltre 35 fino a 40 kWf - oltre 35 fino a 42 kWt - n° 1 | cad | 17.270,24 |  |
MM.02.050.0040.c | - oltre 35 fino a 40 kWf - oltre 35 fino a 42 kWt - n° 1 | cad | 19.725,17 |  |
MM.02.050.0040.d | - oltre 52 fino a 66 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 1 | cad | 20.513,23 |  |
MM.02.050.0040.e | - oltre 52 fino a 66 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 23.654,29 |  |
MM.02.050.0040.f | - oltre 66 fino a 90 kWf - oltre 70 fino a 90 kWt - n° 1 | cad | 22.042,12 |  |
MM.02.050.0040.g | - oltre 66 fino a 90 kWf - oltre 70 fino a 90 kWt - n° 2 | cad | 25.414,38 |  |
MM.02.050.0040.h | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 120 kWt - n° 2 | cad | 26.569,13 |  |
MM.02.050.0040.i | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 120 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 28.094,29 |  |
MM.02.050.0040.j | - oltre 130 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 31.516,27 |  |
MM.02.050.0040.k | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 32.304,33 |  |
MM.02.050.0040.l | - oltre 175 fino a 220 kWf - oltre 200 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 40.125,28 |  |
MM.02.050.0040.m | - oltre 220 fino a 250 kWf - oltre 250 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 42.120,30 |  |
MM.02.050.0040.n | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 52.202,27 |  |
MM.02.050.0040.o | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 65.360,67 |  |
MM.02.050.0040.p | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 68.788,86 |  |
MM.02.050.0040.q | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 77.052,33 |  |
MM.02.050.0040.r | - oltre 400 fino a 450 kWf - oltre 430 fino a 480 kWt - n° 4 | cad | 83.806,79 |  |
MM.02.050.0040.s | - oltre 450 fino a 520 kWf - oltre 480 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 89.955,91 |  |
MM.02.050.0040.t | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 103.801,69 |  |
MM.02.050.0050 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatore elicoidale ad inversione di ciclo con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0050.a | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 120 kWt - n° 2 | cad | 3.178,35 |  |
MM.02.050.0050.b | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 120 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 3.988,79 |  |
MM.02.050.0050.c | - oltre 130 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 4.800,47 |  |
MM.02.050.0050.d | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 5.610,90 |  |
MM.02.050.0050.e | - oltre 175 fino a 220 kWf - oltre 200 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 6.421,34 |  |
MM.02.050.0050.f | - oltre 220 fino a 250 kWf - oltre 250 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 7.233,02 |  |
MM.02.050.0050.g | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 8.043,45 |  |
MM.02.050.0050.h | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 8.853,89 |  |
MM.02.050.0050.i | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 9.665,57 |  |
MM.02.050.0050.j | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 10.476,00 |  |
MM.02.050.0050.k | - oltre 400 fino a 450 kWf - oltre 430 fino a 480 kWt - n° 4 | cad | 11.287,68 |  |
MM.02.050.0050.l | - oltre 450 fino a 520 kWf - oltre 480 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 12.098,12 |  |
MM.02.050.0050.m | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 12.908,56 |  |
MM.02.050.0060 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0060.a | - oltre 90 fino a 130 kWf - oltre 90 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 1.717,83 |  |
MM.02.050.0060.b | - oltre 130 fino a 175 kWf - oltre 140 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 2.080,78 |  |
MM.02.050.0060.c | - oltre 175 fino a 250 kWf - oltre 200 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 2.206,33 |  |
MM.02.050.0060.d | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 2.809,18 |  |
MM.02.050.0060.e | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 4.123,03 |  |
MM.02.050.0060.f | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 4.279,65 |  |
MM.02.050.0060.g | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 4.485,99 |  |
MM.02.050.0060.h | - oltre 400 fino a 520 kWf - oltre 430 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 4.799,22 |  |
MM.02.050.0060.i | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 5.323,77 |  |
MM.02.050.0070 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0070.a | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 100 fino a 130 kWt - n° 1 | cad | 28.659,85 |  |
MM.02.050.0070.b | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 130 fino a 160 kWt - n° 1 | cad | 30.784,14 |  |
MM.02.050.0070.c | - oltre 130 fino a 160 kWf - oltre 160 fino a 190 kWt - n° 1 | cad | 32.221,05 |  |
MM.02.050.0070.d | - oltre 160 fino a 220 kWf - oltre 190 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 48.974,20 |  |
MM.02.050.0070.e | - oltre 220 fino a 260 kWf - oltre 250 fino a 300 kWt - n° 2 | cad | 54.294,24 |  |
MM.02.050.0070.f | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 300 fino a 360 kWt - n° 2 | cad | 57.944,93 |  |
MM.02.050.0070.g | - oltre 310 fino a 390 kWf - oltre 360 fino a 440 kWt - n° 2 | cad | 73.919,97 |  |
MM.02.050.0070.h | - oltre 390 fino a 450 kWf - oltre 440 fino a 500 kWt - n° 4 | cad | 89.895,00 |  |
MM.02.050.0070.i | - oltre 450 fino a 500 kWf - oltre 500 fino a 560 kWt - n° 4 | cad | 97.206,33 |  |
MM.02.050.0070.j | - oltre 500 fino a 550 kWf - oltre 560 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 100.173,37 |  |
MM.02.050.0070.k | - oltre 550 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 680 kWt - n° 4 | cad | 102.925,37 |  |
MM.02.050.0070.l | - oltre 600 fino a 650 kWf - oltre 680 fino a 740 kWt - n° 4 | cad | 104.071,42 |  |
MM.02.050.0080 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0080.a | - oltre 90 fino a 130 kWf - oltre 100 fino a 160 kWt - n° 1 | cad | 824,11 |  |
MM.02.050.0080.b | - oltre 130 fino a 160 kWf - oltre 160 fino a 190 kWt - n° 1 | cad | 934,74 |  |
MM.02.050.0080.c | - oltre 160 fino a 260 kWf - oltre 190 fino a 300 kWt - n° 2 | cad | 1.487,87 |  |
MM.02.050.0080.d | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 300 fino a 360 kWt - n° 2 | cad | 1.954,00 |  |
MM.02.050.0080.e | - oltre 310 fino a 390 kWf - oltre 360 fino a 440 kWt - n° 2 | cad | 2.476,06 |  |
MM.02.050.0080.f | - oltre 390 fino a 550 kWf - oltre 440 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 2.998,12 |  |
MM.02.050.0080.g | - oltre 550 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 680 kWt - n° 4 | cad | 3.763,80 |  |
MM.02.050.0080.h | - oltre 600 fino a 650 kWf - oltre 680 fino a 740 kWt - n° 4 | cad | 3.915,45 |  |
MM.02.060 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI |  |  |  |
MM.02.060.0010 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori centrifughi ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
MM.02.060.0010.a | - fino a 19 kWf - fino a 22 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 5.869,45 |  |
MM.02.060.0010.b | - oltre 19 fino a 22 kWf - oltre 22 fino a 25 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 6.160,31 |  |
MM.02.060.0010.c | - oltre 22 fino a 26 kWf - oltre 25 fino a 30 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.020,46 |  |
MM.02.060.0010.d | - oltre 26 fino a 32 kWf - oltre 30 fino a 36 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.835,87 |  |
MM.02.060.0010.e | - oltre 32 fino a 38 kWf - oltre 36 fino a 44 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 10.567,99 |  |
MM.02.060.0010.f | - oltre 38 fino a 45 kWf - oltre 44 fino a 52 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 11.092,53 |  |
MM.02.060.0010.g | - oltre 45 fino a 55 kWf - oltre 52 fino a 62 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 12.147,84 |  |
MM.02.060.0010.h | - oltre 55 fino a 66 kWf - oltre 62 fino a 74 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 13.487,79 |  |
MM.02.060.0010.i | - oltre 66 fino a 80 kWf - oltre 74 fino a 90 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 15.403,26 |  |
MM.02.060.0010.j | - oltre 80 fino a 100 kWf - oltre 90 fino a 110 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 18.181,36 |  |
MM.02.060.0010.k | - oltre 100 fino a 110 kWf - oltre 110 fino a 130 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 19.573,52 |  |
MM.02.060.0010.l | - oltre 120 fino a 140 kWf - oltre 130 fino a 150 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 28.311,81 |  |
MM.02.060.0010.m | - oltre 140 fino a 160 kWf - oltre 150 fino a 170 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 31.038,95 |  |
MM.02.060.0010.n | - oltre 160 fino a 200 kWf - oltre 170 fino a 220 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 38.038,29 |  |
MM.02.060.0010.o | - oltre 200 fino a 250 kWf - oltre 220 fino a 270 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 44.694,55 |  |
MM.02.070 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA |  |  |  |
MM.02.070.0010 | Pompe di calore condensate ad acqua ad inversione di ciclo, in esecuzione "package", composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 60 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - kWt: potenza termica con acqua calda °C da 40 a 45 e acqua raffreddamento °C da 7 a 12 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.070.0010.a | - fino a 45 kWf - fino a 50 kWt - n° 2 | cad | 6.661,24 |  |
MM.02.070.0010.b | - oltre 45 fino a 52 kWf - oltre 60 fino a 62 kWt - n° 2 | cad | 7.398,34 |  |
MM.02.070.0010.c | - oltre 52 fino a 62 kWf - oltre 62 fino a 75 kWt - n° 2 | cad | 7.766,26 |  |
MM.02.070.0010.d | - oltre 62 fino a 75 kWf - oltre 75 fino a 90 kWt - n° 2 | cad | 8.688,57 |  |
MM.02.070.0010.e | - oltre 75 fino a 90 kWf - oltre 90 fino a 110 kWt - n° 2 | cad | 10.944,62 |  |
MM.02.070.0010.f | - oltre 90 fino a 115 kWf - oltre 110 fino a 135 kWt - n° 2 | cad | 11.589,73 |  |
MM.02.070.0010.g | - oltre 115 fino a 140 kWf - oltre 135 fino a 160 kWt - n° 2 | cad | 13.109,92 |  |
MM.02.070.0010.h | - oltre 140 fino a 165 kWf - oltre 160 fino a 185 kWt - n° 4 | cad | 16.196,29 |  |
MM.02.070.0010.i | - oltre 165 fino a 190 kWf - oltre 185 fino a 210 kWt - n° 4 | cad | 17.582,24 |  |
MM.02.070.0020 | Pompe di calore condensate ad acqua ad inversione di ciclo, in esecuzione "package", composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 60 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - kWt: potenza termica con acqua calda °C da 40 a 45 e acqua raffreddamento °C da 7 a 12 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.070.0020.a | - fino a 50 kWf - fino a 58 kWt - n° 1 | cad | 10.503,35 |  |
MM.02.070.0020.b | - oltre 50 fino a 75 kWf - oltre 58 fino a 90 kWt - n° 1 | cad | 12.438,70 |  |
MM.02.070.0020.c | - oltre 75 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 130 kWt - n° 1 | cad | 13.404,51 |  |
MM.02.070.0020.d | - oltre 75 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 130 kWt - n° 2 | cad | 16.352,91 |  |
MM.02.070.0020.e | - oltre 110 fino a 150 kWf - oltre 130 fino a 170 kWt - n° 1 | cad | 14.924,70 |  |
MM.02.070.0020.f | - oltre 110 fino a 150 kWf - oltre 130 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 17.597,15 |  |
MM.02.070.0020.g | - oltre 150 fino a 220 kWf - oltre 170 fino a 260 kWt - n° 2 | cad | 21.327,39 |  |
MM.02.070.0020.h | - oltre 220 fino a 260 kWf - oltre 260 fino a 320 kWt - n° 2 | cad | 23.262,75 |  |
MM.02.070.0020.i | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 320 fino a 380 kWt - n° 2 | cad | 25.012,89 |  |
MM.02.070.0020.j | - oltre 310 fino a 360 kWf - oltre 380 fino a 440 kWt - n° 3 | cad | 34.224,76 |  |
MM.02.070.0020.k | - oltre 360 fino a 420 kWf - oltre 440 fino a 520 kWt - n° 3 | cad | 37.219,15 |  |
MM.02.070.0020.l | - oltre 420 fino a 520 kWf - oltre 520 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 45.140,79 |  |
MM.02.070.0020.m | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 720 kWt - n° 4 | cad | 49.378,18 |  |
MM.02.070.0020.n | - oltre 600 fino a 710 kWf - oltre 720 fino a 840 kWt - n° 6 | cad | 60.755,35 |  |
MM.02.070.0020.o | - oltre 710 fino a 780 kWf - oltre 840 fino a 940 kWt - n° 6 | cad | 61.906,37 |  |
MM.02.070.0020.p | - oltre 780 fino a 830 kWf - oltre 940 fino a 1040 kWt - n° 6 | cad | 66.236,98 |  |
MM.02.070.0020.q | - oltre 830 fino a 920 kWf - oltre 1040 fino a 1140 kWt - n° 6 | cad | 72.914,38 |  |
MM.02.070.0020.r | - oltre 920 fino a 1030 kWf - oltre 1140 fino a 1240 kWt - n° 8 | cad | 80.561,32 |  |
MM.02.070.0020.s | - oltre 1030 fino a 1110 kWf - oltre 1240 fino a 1340 kWt - n° 8 | cad | 84.430,78 |  |
MM.02.070.0020.t | - oltre 1110 fino a 1200 kWf - oltre 1340 fino a 1440 kWt - n° 8 | cad | 88.346,23 |  |
MM.02.080 | ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE |  |  |  |
MM.02.080.0010 | Refrigeratori d'acqua ad assorbimento a metano/GPL condensati ad aria in costruzione modulare monoblocco da esterno. Composizione di ciascun modulo: pompa oleodinamica a pistone; evaporatore di tipo chiuso; condensatore con ventilatore elicoidale a controllo elettronico della velocità; circuito frigorifero ermetico ad acqua-ammoniaca con strumentazione e accessori vari; bruciatore a pre-miscelazione a bassa emissione di NOx e CO; pannellatura in lamiera zincata e verniciata con coibentazione. Completi di: quadro elettrico e microprocessore di regolazione e controllo per gestione anche a distanza, kit supporti antivibranti, manicotti con presa pressione, giunti antivibranti. Versioni previste: - STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 64 a m 5; - SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 61 a m 5; Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35): |  |  |  |
MM.02.080.0010.a | - versione standard - fino a 18 kW | cad | 8.723,37 |  |
MM.02.080.0010.b | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kW | cad | 17.878,07 |  |
MM.02.080.0010.c | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kW | cad | 26.831,40 |  |
MM.02.080.0010.d | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kW | cad | 35.163,23 |  |
MM.02.080.0010.e | - versione standard - oltre 72 fino a 90 kW | cad | 43.352,11 |  |
MM.02.080.0010.f | - versione silenziata - fino a 18 kW | cad | 9.786,14 |  |
MM.02.080.0010.g | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kW | cad | 20.204,97 |  |
MM.02.080.0010.h | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kW | cad | 30.349,09 |  |
MM.02.080.0010.i | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kW | cad | 39.821,99 |  |
MM.02.080.0010.j | - versione silenziata - oltre 72 fino a 80 kW | cad | 49.179,30 |  |
MM.02.080.0020 | Refrigeratori - riscaldatori alternati d'acqua ad assorbimento a metano/GPL condensati ad aria in costruzione modulare monoblocco da esterno. Composizione di ciascun modulo: pompa oleodinamica a pistone; evaporatore di tipo chiuso; condensatore con ventilatore elicoidale a controllo elettronico della velocità; circuito frigorifero ermetico ad acqua-ammoniaca con strumentazione e accessori vari; bruciatore a pre-miscelazione a bassa emissione di NOx e CO; pannellatura in lamiera zincata e verniciata con coibentazione. Completi di: quadro elettrico e microprocessore di regolazione e controllo per gestione anche a distanza, kit supporti antivibranti, manicotti con presa pressione, giunti antivibranti. Versioni previste: - STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 64 a m 5; - SILENZIATO con pressione sonora massima dB(A) 61 a m 5; Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica): |  |  |  |
MM.02.080.0020.a | - versione standard - fino a 18kWf - fino a 35 kWt | cad | 11.200,67 |  |
MM.02.080.0020.b | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kWf - fino a 35 kWt | cad | 20.582,84 |  |
MM.02.080.0020.c | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 23.139,69 |  |
MM.02.080.0020.d | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - fino a 35 kWt | cad | 29.561,03 |  |
MM.02.080.0020.e | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 32.117,88 |  |
MM.02.080.0020.f | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 34.674,73 |  |
MM.02.080.0020.g | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - fino a 35 kWt | cad | 37.933,87 |  |
MM.02.080.0020.h | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 40.490,73 |  |
MM.02.080.0020.i | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 43.047,58 |  |
MM.02.080.0020.j | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 105 fino a 140 kWt | cad | 45.604,43 |  |
MM.02.080.0020.k | - versione silenziata - fino a 18 kWf - fino a 35 kWt | cad | 12.352,93 |  |
MM.02.080.0020.l | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kWf - fino a 35 kWt | cad | 22.771,76 |  |
MM.02.080.0020.m | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 25.328,61 |  |
MM.02.080.0020.n | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - fino a 35 kWt | cad | 32.845,03 |  |
MM.02.080.0020.o | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 35.401,88 |  |
MM.02.080.0020.p | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 37.957,49 |  |
MM.02.080.0020.q | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - fino a 35 kWt | cad | 42.311,72 |  |
MM.02.080.0020.r | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 44.868,57 |  |
MM.02.080.0020.s | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 47.424,18 |  |
MM.02.080.0020.t | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 105 fino a 140 kWt | cad | 49.981,03 |  |
MM.02.090 | TORRI DI RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
MM.02.090.0010 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in acciaio zincato a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; VASCA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0010.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 5.384,68 |  |
MM.02.090.0010.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 6.616,49 |  |
MM.02.090.0010.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 7.553,71 |  |
MM.02.090.0010.d | - oltre 200 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 8.842,70 |  |
MM.02.090.0010.e | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 10.886,19 |  |
MM.02.090.0010.f | - oltre 360 fino a 440 kW - n° 1 | cad | 12.744,48 |  |
MM.02.090.0010.g | - oltre 440 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 15.290,14 |  |
MM.02.090.0010.h | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 15.613,32 |  |
MM.02.090.0010.i | - oltre 700 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 22.804,08 |  |
MM.02.090.0010.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 25.184,42 |  |
MM.02.090.0010.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 27.858,12 |  |
MM.02.090.0010.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 34.511,90 |  |
MM.02.090.0010.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 37.553,52 |  |
MM.02.090.0010.n | - oltre 1700 fino a 1900 kW - n° 1 | cad | 39.614,41 |  |
MM.02.090.0010.o | - oltre 1900 fino a 2100 kW - n° 2 | cad | 46.378,82 |  |
MM.02.090.0010.p | - oltre 2100 fino a 2400 kW - n° 2 | cad | 51.783,38 |  |
MM.02.090.0010.q | - oltre 2100 fino a 2400 kW - n° 2 | cad | 51.000,29 |  |
MM.02.090.0010.r | - oltre 2700 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 64.412,26 |  |
MM.02.090.0010.s | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 72.734,15 |  |
MM.02.090.0020 | Aumenti di prezzo per versione SILENZIATA con silenziatori, lunghezza m 1, lato aspirazione e lato espulsione, inclusa eventuale maggiorazione dei ventilatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0020.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 2.848,96 |  |
MM.02.090.0020.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 3.763,80 |  |
MM.02.090.0020.c | - oltre 150 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 4.789,28 |  |
MM.02.090.0020.d | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 6.249,80 |  |
MM.02.090.0020.e | - oltre 360 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 6.769,38 |  |
MM.02.090.0020.f | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 8.776,82 |  |
MM.02.090.0020.g | - oltre 700 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 11.490,29 |  |
MM.02.090.0020.h | - oltre 1300 fino a 1900 kW - n° 1 | cad | 15.963,85 |  |
MM.02.090.0020.i | - oltre 1900 fino a 2700 kW - n° 2 | cad | 20.776,75 |  |
MM.02.090.0020.j | - oltre 2700 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 25.587,16 |  |
MM.02.090.0020.k | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 30.821,43 |  |
MM.02.090.0030 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori ASSIALI composte da: VASCA IN ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con alette aspiranti antivento, portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0030.a | - fino a 600 kW - n° 1 | cad | 9.441,83 |  |
MM.02.090.0030.b | - oltre 600 fino a 750 kW - n° 1 | cad | 11.762,51 |  |
MM.02.090.0030.c | - oltre 750 fino a 900 kW - n° 1 | cad | 13.684,19 |  |
MM.02.090.0030.d | - oltre 900 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 16.763,10 |  |
MM.02.090.0030.e | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 17.651,84 |  |
MM.02.090.0030.f | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 18.472,22 |  |
MM.02.090.0030.g | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 19.360,97 |  |
MM.02.090.0030.h | - oltre 1700 fino a 2000 kW - n° 2 | cad | 29.396,95 |  |
MM.02.090.0030.i | - oltre 2000 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 33.165,73 |  |
MM.02.090.0030.j | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 34.373,92 |  |
MM.02.090.0030.k | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 37.710,13 |  |
MM.02.090.0030.l | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 41.401,84 |  |
MM.02.090.0040 | Aumenti di prezzo per aggiunta di DISPOSITIVI DI ACCESSO alle parti superiori secondo normativa antinfortunistica, costruiti in acciaio zincato a bagno e comprendenti: per modelli piccoli, scale portatili; per modelli maggiori, scale alla marinara e passarelle fisse con protezioni e parapetti. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0040.a | - fino a 600 kW - n° 1 | cad | 1.661,89 |  |
MM.02.090.0040.b | - oltre 600 fino a 900 kW - n° 1 | cad | 1.778,73 |  |
MM.02.090.0040.c | - oltre 900 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 2.003,72 |  |
MM.02.090.0040.d | - oltre 1100 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 2.311,98 |  |
MM.02.090.0040.e | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 3.062,75 |  |
MM.02.090.0040.f | - oltre 2300 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 3.683,01 |  |
MM.02.090.0040.g | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 3.914,21 |  |
MM.02.090.0050 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori ASSIALI composte da: vasca in VETRORESINA con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con alette aspiranti antivento, portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in VETRORESINA ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0050.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 5.540,05 |  |
MM.02.090.0050.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 6.253,53 |  |
MM.02.090.0050.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 6.540,67 |  |
MM.02.090.0050.d | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 11.735,16 |  |
MM.02.090.0050.e | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 12.301,97 |  |
MM.02.090.0050.f | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 16.178,89 |  |
MM.02.090.0050.g | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 16.797,90 |  |
MM.02.090.0050.h | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 18.479,68 |  |
MM.02.090.0050.i | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 20.694,71 |  |
MM.02.090.0050.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 21.822,11 |  |
MM.02.090.0050.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 22.847,58 |  |
MM.02.090.0050.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 34.326,69 |  |
MM.02.090.0050.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 36.069,37 |  |
MM.02.090.0050.n | - oltre 1700 fino a 2000 kW - n° 2 | cad | 40.704,52 |  |
MM.02.090.0050.o | - oltre 2000 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 42.892,20 |  |
MM.02.090.0050.p | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 44.759,19 |  |
MM.02.090.0050.q | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 3 | cad | 60.715,58 |  |
MM.02.090.0050.r | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 67.175,45 |  |
MM.02.090.0060 | Aumenti di prezzo per aggiunta di DISPOSITIVI DI ACCESSO alle parti superiori secondo normativa antinfortunistica, costruiti in acciaio zincato a bagno e comprendenti: per modelli piccoli, scale portatili; per modelli maggiori, scale alla marinara e passarelle fisse con protezioni e parapetti. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0060.a | - fino a 800 kW - n° 1 | cad | 1.857,04 |  |
MM.02.090.0060.b | - oltre 800 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 2.311,98 |  |
MM.02.090.0060.c | - oltre 1300 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 2.769,40 |  |
MM.02.090.0060.d | - oltre 1700 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 3.683,01 |  |
MM.02.090.0060.e | - oltre 2600 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 5.050,31 |  |
MM.02.090.0070 | Torri di raffreddamento a circuito CHIUSO con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in acciaio zincato a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; vasca in ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pompa di ricircolo con motore elettrico IP 55; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; batteria di scambio termico in tubi d'acciaio zincata a bagno; separatore di gocce in acciaio zincato a bagno o in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0070.a | - fino a 150 kW - n° 1 | cad | 12.154,05 |  |
MM.02.090.0070.b | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 14.320,60 |  |
MM.02.090.0070.c | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 17.865,64 |  |
MM.02.090.0070.d | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 26.780,44 |  |
MM.02.090.0070.e | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 30.564,13 |  |
MM.02.090.0070.f | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 35.855,58 |  |
MM.02.090.0070.g | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 38.980,48 |  |
MM.02.090.0070.h | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 50.739,26 |  |
MM.02.090.0070.i | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 54.184,86 |  |
MM.02.090.0070.j | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 54.751,66 |  |
MM.02.090.0070.k | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 77.784,45 |  |
MM.02.090.0070.l | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 78.849,71 |  |
MM.02.090.0070.m | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 97.308,26 |  |
MM.02.090.0070.n | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 105.183,90 |  |
MM.02.090.0070.o | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 149.012,08 |  |
MM.02.090.0070.p | - oltre 3000 fino a 3500 kW - n° 4 | cad | 160.094,67 |  |
MM.02.090.0080 | Aumenti di prezzo per versione SILENZIATA con silenziatori, lunghezza m 1, lato aspirazione e lato espulsione, inclusa eventuale maggiorazione dei ventilatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0080.a | - fino a 200 kW - n° 1 | cad | 5.287,72 |  |
MM.02.090.0080.b | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 7.426,93 |  |
MM.02.090.0080.c | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 9.071,41 |  |
MM.02.090.0080.d | - oltre 400 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 9.722,75 |  |
MM.02.090.0080.e | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 11.106,21 |  |
MM.02.090.0080.f | - oltre 950 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 13.507,68 |  |
MM.02.090.0080.g | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 15.389,58 |  |
MM.02.090.0080.h | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 17.559,86 |  |
MM.02.090.0080.i | - oltre 1700 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 26.079,38 |  |
MM.02.090.0080.j | - oltre 2600 fino a 3500 kW - n° 2 | cad | 29.538,65 |  |
MM.02.090.0090 | Torri di raffreddamento a circuito chiuso con ventilatori ASSIALI composte da: vasca in ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pompa di ricircolo con motore elettrico IP 55; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; batteria di scambio termico in tubi d'acciaio zincata a bagno; separatore di gocce in acciaio zincato a bagno o in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0090.a | - fino a 400 kW - n° 1 | cad | 27.296,28 |  |
MM.02.090.0090.b | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 30.175,07 |  |
MM.02.090.0090.c | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 33.306,19 |  |
MM.02.090.0090.d | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 44.285,60 |  |
MM.02.090.0090.e | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 46.356,44 |  |
MM.02.090.0090.f | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 50.178,67 |  |
MM.02.090.0090.g | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 54.191,07 |  |
MM.02.090.0090.h | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 61.875,30 |  |
MM.02.090.0090.i | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 70.392,33 |  |
MM.02.090.0090.j | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 100.357,33 |  |
MM.02.090.0090.k | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 108.389,60 |  |
MM.02.090.0090.l | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 123.751,84 |  |
MM.02.090.0090.m | - oltre 3000 fino a 3500 kW - n° 4 | cad | 134.833,18 |  |
MM.02.090.0100 | Torri di raffreddamento a circuito aperto con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in ACCIAIO INOX a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; vasca in acciaio inox con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in acciaio inox; tubazioni di spruzzamento in acciaio inox con ugelli in gomma o resina; involucro in acciaio inox con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO INOX; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0100.a | - kW fino a 100 - n° 1 | cad | 9.691,67 |  |
MM.02.090.0100.b | - kW oltre 100 fino a 150 - n° 1 | cad | 11.909,18 |  |
MM.02.090.0100.c | - kW oltre 150 fino a 200 - n° 1 | cad | 13.595,93 |  |
MM.02.090.0100.d | - kW oltre 200 fino a 280 - n° 1 | cad | 15.915,37 |  |
MM.02.090.0100.e | - kW oltre 280 fino a 360 - n° 1 | cad | 19.595,90 |  |
MM.02.090.0100.f | - kW oltre 360 fino a 440 - n° 1 | cad | 22.940,81 |  |
MM.02.090.0100.g | - kW oltre 440 fino a 550 - n° 1 | cad | 27.521,26 |  |
MM.02.090.0100.h | - kW oltre 550 fino a 700 - n° 1 | cad | 28.102,99 |  |
MM.02.090.0100.i | - kW oltre 700 fino a 950 - n° 1 | cad | 41.046,35 |  |
MM.02.090.0100.j | - kW oltre 950 fino a 1100 - n° 1 | cad | 45.330,97 |  |
MM.02.090.0100.k | - kW oltre 1100 fino a 1300 - n° 1 | cad | 50.145,11 |  |
MM.02.090.0100.l | - kW oltre 1300 fino a 1500 - n° 1 | cad | 62.121,41 |  |
MM.02.090.0100.m | - kW oltre 1500 fino a 1700 - n° 1 | cad | 67.596,83 |  |