Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1U.04 - Urbanizzazione - Opere Stradali

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1U.04 | OPERE STRADALI |  |  |  |
1U.04.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE L'incidenza della mano d'opera indicata nell'articolo 1U.04.010.0010 e per gli artt. da 1U.04.120.0010 a 1U.04.120.0105 è da considerarsi come valore medio indicativo. La sua corretta valutazione è condizionata in minima parte dagli operatori a terra e in maniera significativa dalla resa oraria delle macchine operatrici (comprensive dell'operatore) impiegate nelle lavorazioni che conseguentemente risentono delle modalità di cantierizzazione. Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se la dicitura è abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali. l trasporti a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non possono mai dar luogo a rimborsi di costi di smaltimento. Con la definizione: 'carico e trasporto a discarica e/o a stoccaggio' si fa riferimento sintetico a tutte le casistiche sopra descritte. Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del listino e, quando dovuti, devono essere compensati, con i prezzi elencati in 1C.27, solo a seguito della presentazione della prescritta documentazione. I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. |  |  |  |
1U.04.010 | DEMOLIZIONI MANTI STRADALI |  |  |  |
1U.04.010.0010 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.Per ogni cm. sino ad un massimo di spessore 6 cm. |  |  |  |
1U.04.010.0010.a | - in sede stradale | m² x cm | 0,61 | 0,01 | 26,36
1U.04.010.0010.b | - in sede tram | m² x cm | 0,84 | 0,01 | 27,02
1U.04.010.0010.c | -per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm, in sede stradale e/o in sede tram | m² x cm | 0,32 | 0,01 | 27,39
1U.04.010.0020 | Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. | m³ | 11,51 | 0,19 | 45,56
1U.04.010.0030 | Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. |  |  |  |
1U.04.010.0030.a | - in sede stradale | m³ | 11,55 | 0,19 | 34,05
1U.04.010.0030.b | - in sede tram | m³ | 12,37 | 0,20 | 33,70
1U.04.010.0040 | Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. | m | 1,26 | 0,02 | 61,11
1U.04.010.0050 | Disfacimento di manto in asfalto colato, in sede stradale, eseguito a macchina, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. | m² | 1,80 | 0,03 | 48,75
1U.04.010.0060 | Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia |  |  |  |
1U.04.010.0060.a | - eseguito a macchina | m² | 3,09 | 0,05 | 48,49
1U.04.010.0060.b | - eseguito a mano | m² | 6,64 | 0,11 | 57,59
1U.04.010.0100 | Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: |  |  |  |
1U.04.010.0100.a | - fino a 12 cm | m² | 8,31 | 0,13 | 52,26
1U.04.010.0100.b | - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm (per maggiori spessori vedere demolizione solette piene) | m² x cm | 0,85 | 0,01 | 56,80
1U.04.010.0150 | Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo per tutte le voci del paragrafo 1U.04.010, quando non sia già compreso nel capitolato speciale, e venga ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori (6,72 %). | % | 6,72 |  | 80,45
1U.04.020 | DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE |  |  |  |
1U.04.020.0010 | Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.020.0010.a | - in sede stradale | m² | 18,03 | 0,29 | 60,67
1U.04.020.0010.b | - in sede tram | m² | 23,74 | 0,38 | 60,89
1U.04.020.0020 | Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.020.0020.a | - in sede stradale | m² | 19,31 | 0,31 | 60,73
1U.04.020.0020.b | - in sede tram | m² | 26,91 | 0,43 | 60,94
1U.04.020.0030 | Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori: |  |  |  |
1U.04.020.0030.a | - fino a 6 cm più malta allettamento | m² | 11,26 | 0,18 | 59,66
1U.04.020.0030.b | - da 6,1 a 9 cm più malta allettamento | m² | 13,38 | 0,21 | 60,36
1U.04.020.0030.c | - da 9,1 a 12 cm più malta allettamento | m² | 15,90 | 0,26 | 62,02
1U.04.020.0030.d | - da 12,1 a 15 cm più malta allettamento | m² | 17,97 | 0,29 | 62,24
1U.04.020.0040 | Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori: |  |  |  |
1U.04.020.0040.a | - fino a 6 cm più malta allettamento | m² | 13,68 | 0,22 | 59,28
1U.04.020.0040.b | - da 6,1 a 9 cm più malta allettamento | m² | 16,37 | 0,26 | 60,02
1U.04.020.0040.c | - da 9,1 a 12 cm più malta allettamento | m² | 18,83 | 0,30 | 60,85
1U.04.020.0040.d | - da 12,1 a 15 cm più malta allettamento | m² | 21,37 | 0,34 | 61,57
1U.04.020.0050 | Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. | m² | 7,12 | 0,11 | 53,58
1U.04.020.0060 | Disfacimento di pavimenti in ciottoli, coperti da tappeto bituminoso, e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. | m² | 8,91 | 0,14 | 53,61
1U.04.020.0100 | Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantieredei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.020.0100.a | - in sede stradale | m² | 12,99 | 0,21 | 60,34
1U.04.020.0100.b | - in sede tram | m² | 16,77 | 0,27 | 60,61
1U.04.020.0110 | Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.020.0110.a | - in sede stradale | m² | 14,25 | 0,23 | 60,44
1U.04.020.0110.b | - in sede tram | m² | 20,57 | 0,33 | 60,77
1U.04.020.0150 | Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo A (sez. cm 40x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. | m | 14,27 | 0,23 | 55,35
1U.04.020.0160 | Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo B e C (sez. cm 30x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. | m | 12,53 | 0,20 | 55,22
1U.04.020.0170 | Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D-E (sez. cm 27x15), tipo F (sez. cm 25x12), tipo G (sez. cm 25x12) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. | m | 11,47 | 0,18 | 55,19
1U.04.020.0200 | Rimozione di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scavo laterale necessario per la rimozione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. |  |  |  |
1U.04.020.0200.a | - dimensioni 40 x 40 cm | cad | 12,64 | 0,20 | 64,85
1U.04.020.0200.b | - dimensioni 50 x 50 cm | cad | 14,54 | 0,23 | 67,36
1U.04.020.0200.c | - dimensioni 60 x 60 cm | cad | 16,60 | 0,27 | 69,00
1U.04.020.0250 | Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale | m | 6,95 | 0,11 | 56,81
1U.04.020.0260 | Rimozione di sigillatura esistente tra la pavimentazione, eseguita con attrezzatura idonea anche con l'ausilio di fiamma fino alla definitiva eliminazione. Compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. |  |  |  |
1U.04.020.0260.a | - in masselli di granito | m² | 3,71 | 0,03 | 76,56
1U.04.020.0260.b | - in cubetti di porfido | m² | 9,86 | 0,08 | 79,01
1U.04.020.0260.c | - in getto/lastre di calcestruzzo | m | 1,34 | 0,01 | 70,17
1U.04.020.0300 | Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo per tutte le voci del paragrafo 1U.04.020, quando non sia già compreso nel capitolato speciale, e venga ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori (16 %) | % | 16,00 |  | 80,45
1U.04.030 | RIMOZIONE BARRIERE STRADALI |  |  |  |
1U.04.030.0010 | Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso smontaggio, demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi, movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: | m | 16,53 | 0,27 | 77,10
1U.04.030.0020 | Riparazione di barriera elastica con sostituzione delle fasce danneggiate, messa in quota dei montanti, allineamenti. Compresa la fornitura delle fasce di tipo uguale a quelle esistenti, gli accessori di fissaggio, le demolizioni e rifacimenti delle parti murarie, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: | m | 57,91 | 0,93 | 22,01
1U.04.040 | RIMOZIONE ARREDI |  |  |  |
1U.04.040.0010 | Rimozione di paracarri in pietra naturale di qualsiasi tipo. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: | cad | 23,52 | 0,38 | 74,26
1U.04.040.0020 | Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: | cad | 18,96 | 0,30 | 69,23
1U.04.040.0030 | Rimozione di archetti metallici ad U rovescia di qualsiasi dimensione e dei relativi basamenti. Compreso il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: | cad | 15,16 | 0,24 | 45,54
1U.04.040.0040 | Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva, di qualsiasi tipo e dimensione. Compreso il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: | m | 18,30 | 0,29 | 51,50
1U.04.040.0050 | Rimozione di rastrelliere per deposito biciclette e dei relativi basamenti. Compreso il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: | cad | 21,55 | 0,35 | 64,71
1U.04.040.0060 | Rimozione di fioriera e del relativo cartello pubblicitario, di qualsiasi natura e dimensione, compreso carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. | cad | 56,51 | 0,91 | 69,87
1U.04.040.0070 | Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e dimensione e dei relativi supporti, compreso carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. | m² | 23,78 | 0,38 | 64,19
1U.04.040.0080 | Rimozione di pozzetti di tabelloni elettorali e dei relativi rinfianchi. Compreso il ripristino della pavimentazione, il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. | cad | 17,44 | 0,28 | 65,95
1U.04.050 | RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI |  |  |  |
1U.04.050.0010 | Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. | cad | 16,06 | 0,26 | 64,07
1U.04.050.0020 | Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.050.0020.a | - con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; | cad | 28,42 | 0,46 | 79,18
1U.04.050.0020.b | - con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. | cad | 30,43 | 0,49 | 75,16
1U.04.050.0030 | Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello. | cad | 6,68 | 0,11 | 74,93
1U.04.050.0100 | Rimozione di scivolo prefabbricato in calcestruzzo per abbattimento barriere architettoniche, del relativo letto di posa e pavimentazione adiacente. Compreso carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. | m² | 40,87 | 0,66 | 53,91
1U.04.100 | OPERE COMPIUTE |  |  |  |
1U.04.110 | MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI |  |  |  |
1U.04.110.0010 | Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta; riempimento dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso ogni onere: |  |  |  |
1U.04.110.0010.a | - con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 | m² | 1,63 | 0,01 | 18,95
1U.04.110.0010.b | - con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 | m² | 1,06 | 0,01 | 40,90
1U.04.110.0020 | Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, con taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio: |  |  |  |
1U.04.110.0020.a | - con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 | m² | 1,06 | 0,01 | 40,90
1U.04.110.0020.b | - su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte. | m² | 2,07 | 0,01 | 45,08
1U.04.110.0030 | Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti, attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza, gradonatura da estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0,80; compreso l'onere della formazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima non inferiore a m 1,30, e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione del rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. | m² | 7,68 | 0,03 | 17,95
1U.04.110.0040 | Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari nei tratti in trincea: |  |  |  |
1U.04.110.0040.a | - su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 | 100 m² | 17,49 | 0,07 | 25,80
1U.04.110.0040.b | - su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte. | m² | 1,59 | 0,01 | 40,90
1U.04.110.0050 | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine e delle scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: |  |  |  |
1U.04.110.0050.a | - appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria | m³ | 1,65 | 0,01 | 43,10
1U.04.110.0050.b | - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 | m³ | 2,08 | 0,01 | 42,03
1U.04.110.0060 | Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a cemento o calce, anche in zone limitate del rilevato ed in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 ed i 100 kg/m³ finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. | m³ | 11,56 | 0,05 | 8,31
1U.04.110.0070 | Fornitura e posa in opera, al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85% - D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati, ed ogni altro magistero. | m³ | 16,74 | 0,07 | 3,34
1U.04.110.0080 | Sistemazione in rilevato od in riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere: |  |  |  |
1U.04.110.0080.a | - solo stesa strati | m³ | 0,90 | 0,01 | 49,31
1U.04.110.0080.b | - stesa strati, configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli | m³ | 1,15 | 0,01 | 46,42
1U.04.110.0090 | Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: |  |  |  |
1U.04.110.0090.a | - terreno vegetale fornito dall'impresa | m³ | 9,76 | 0,04 | 17,98
1U.04.110.0090.b | - terreno vegetale fornito dalla Amministrazione | m³ | 3,14 | 0,05 | 46,02
1U.04.110.0100 | RINFORZO - DRENAGGIO |  |  |  |
1U.04.110.0110 | Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche: |  |  |  |
1U.04.110.0110.a | - resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s. | m² | 5,97 | 0,10 | 21,61
1U.04.110.0110.b | - resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,00 l/ m s. | m² | 7,89 | 0,13 | 16,35
1U.04.110.0115 | Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con resistenza a trazione >15,5 kN/m e peso complessivo non inferiore a 710 g/m² |  |  |  |
1U.04.110.0115.a | - resistenza a trazione >15,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,39 l/m s. | m² | 7,22 | 0,12 | 17,87
1U.04.110.0115.b | - resistenza a trazione >18 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,43 l/m s. | m² | 9,67 | 0,16 | 13,34
1U.04.110.0120 | Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche: |  |  |  |
1U.04.110.0120.a | - resistenza a trazione > 20 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,10 l/m s. | m² | 9,57 | 0,15 | 13,48
1U.04.110.0120.b | - resistenza a trazione > 25 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,20 l/m s. | m² | 11,62 | 0,19 | 11,10
1U.04.110.0120.c | - resistenza a trazione > 28 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,30 l/m s. | m² | 13,98 | 0,22 | 9,23
1U.04.110.0125 | Fornitura e posa in opera di una membrana impermeabile cuspidata in Polietilene ad alta densità (HDPE), con resistenza a trazione > 17 kN/m, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 180 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro/dreno/impermeabile, del peso complessivo di 1400 g/m² | m² | 13,57 | 0,22 | 9,51
1U.04.110.0130 | Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da struttura piana monolitica, con caratteristiche: |  |  |  |
1U.04.110.0130.a | - resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 250 g/m² | m² | 4,69 | 0,08 | 17,04
1U.04.110.0130.b | - resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 370 g/m² | m² | 6,15 | 0,10 | 11,91
1U.04.110.0135 | Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata multistrato, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie, con resistenza massima a trazione > 35kN/m in entrambe le direzioni e peso complessivo non inferiore a 315 g/m² | m² | 6,34 | 0,10 | 11,55
1U.04.110.0140 | Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², con caratteristiche: |  |  |  |
1U.04.110.0140.a | - resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 410 g/m² | m² | 6,14 | 0,10 | 13,04
1U.04.110.0140.b | - resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 560 g/m² | m² | 8,07 | 0,13 | 9,90
1U.04.110.0150 | Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. | m³ | 22,09 | 0,35 | 26,41
1U.04.110.0160 | Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua cemento) di appropriata granulometria, il tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. | m³ | 41,82 | 0,67 | 17,30
1U.04.110.0200 | Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: |  |  |  |
1U.04.110.0200.a | - 10 cm | m² | 7,38 | 0,03 | 8,62
1U.04.110.0200.b | - 12 cm | m² | 7,84 | 0,03 | 8,50
1U.04.110.0200.c | - 14 cm | m² | 8,55 | 0,03 | 8,30
1U.04.110.0210 | Massicciata stradale formata da strato di pietrisco siliceo, pezzatura da 20-40 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 0,7-1,2 cm; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5-1 cm; per spessore finito: |  |  |  |
1U.04.110.0210.a | - 3,5 cm | m² | 5,17 | 0,02 | 11,02
1U.04.110.0210.b | - 5 cm | m² | 6,01 | 0,02 | 9,48
1U.04.110.0220 | Barriera fonoassorbente in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituita da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento. Per singolo m² di facciata in proiezione verticale. Per altezze: |  |  |  |
1U.04.110.0220.a | - fino a 3,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 60 kN/m | m² | 102,77 | 1,65 | 34,83
1U.04.110.0220.b | - da 3,01 fino a 6,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 90 kN/m | m² | 119,97 | 1,93 | 24,76
1U.04.110.0220.c | - da 6,01 fino a 9,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 120 kN/m | m² | 137,33 | 2,21 | 21,63
1U.04.110.0230 | Rilevato paramassi in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale idroseminata. Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento. Per m² di facciata in proiezione verticale. Per altezze: |  |  |  |
1U.04.110.0230.a | - fino a 3,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 60 kN/m | m² | 85,49 | 1,37 | 28,36
1U.04.110.0230.b | - da 3,01 fino a 6,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 90 kN/m | m² | 119,97 | 1,93 | 24,76
1U.04.110.0230.c | - da 6,01 fino a 9,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 120 kN/m | m² | 137,33 | 2,21 | 21,63
1U.04.110.0240 | Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale idroseminata. Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento. Per m² di facciata in proiezione verticale. Per altezze: |  |  |  |
1U.04.110.0240.a | - fino a 3,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 60 kN/m | m² | 100,36 | 1,61 | 35,73
1U.04.110.0240.b | - da 3,01 fino a 6,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 90 kN/m | m² | 128,63 | 2,07 | 34,12
1U.04.110.0240.c | - da 6,01 fino a 9,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 120 kN/m | m² | 162,78 | 2,61 | 27,99
1U.04.110.0240.d | - da 9,01 fino a 12,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 160 kN/m | m² | 205,62 | 3,30 | 23,04
1U.04.110.0240.e | - sovrapprezzo per ogni per ogni 2,00 m di incremento di altezza oltre 12,00 m | m² | 39,43 | 0,63 |
1U.04.110.0250 | Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista in blocchi di cls splittati, inclinato di 87° rispetto all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata. Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento. Per m² di facciata in proiezione verticale. Per altezze: |  |  |  |
1U.04.110.0250.a | - fino a 3,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 60 kN/m | m² | 134,95 | 2,17 | 24,75
1U.04.110.0250.b | - da 3,01 fino a 6,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 90 kN/m | m² | 160,83 | 2,58 | 20,77
1U.04.110.0250.c | - da 6,01 fino a 9,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 120 kN/m | m² | 205,36 | 3,30 | 16,27
1U.04.110.0250.d | - da 9,01 fino a 12,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 160 kN/m | m² | 264,29 | 4,25 | 12,64
1U.04.110.0250.e | - sovrapprezzo per ogni per ogni 2,00 m di incremento di altezza oltre 12,00 m | m² | 50,01 | 0,80 | 8,48
1U.04.110.0260 | Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo per tutte le voci del paragrafo 1U.04.110, quando non sia già compreso nel capitolato speciale, e venga ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori (6,72 %) | % | 6,72 |  | 80,45
1U.04.120 | PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE |  |  |  |
1U.04.120.0005 | Prelievo (campionatura) di conglomerati bituminosi con carotatrice diametro mm 100 e mm 150 cadauno, per l'effettuazione della prova secondo le norme CNR B.U. n. 61, esclusa dal presente prezzo. E' compreso quanto occorre per dare il prelievo completo. | cad | 39,00 | 0,78 | 15,00
1U.04.120.0010 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso: |  |  |  |
1U.04.120.0010.a | - 8 cm | m² | 15,36 | 0,06 | 3,18
1U.04.120.0010.b | - 10 cm | m² | 19,01 | 0,08 | 2,98
1U.04.120.0010.c | - 12 cm, in due strati | m² | 23,31 | 0,09 | 4,10
1U.04.120.0010.d | - 15 cm, in due strati | m² | 28,00 | 0,11 | 2,88
1U.04.120.0020 | Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% dosaggio 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso: |  |  |  |
1U.04.120.0020.a | - 8 cm | m² | 16,34 | 0,07 | 5,85
1U.04.120.0020.b | - 10 cm | m² | 20,18 | 0,08 | 5,60
1U.04.120.0020.c | - 12 cm, in due strati | m² | 25,00 | 0,10 | 7,08
1U.04.120.0020.d | - 15 cm, in due strati | m² | 30,22 | 0,12 | 5,86
1U.04.120.0025 | Strato di base alto modulo in conglomerato bituminoso, confezionato con aggregati lapidei calcarei di primo impiego provenienti da processo di frantumazione, impastato a caldo previo riscaldamento degli aggregati e del legante, con bitume modificato alto modulo ad alta viscosità con penetrazione 20/40 e viscosità dinamica a T=160 °C compreso tra 0,50 - 1,00 ; dosaggio 4,0%-6,0% , con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); con percentuale massima dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica, la compattazione con rulli di idoneo peso. Per spessore medio compattato - 15 cm | m² | 41,22 | 0,17 | 2,69
1U.04.120.0030 | Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso. | m² x cm | 2,71 | 0,01 | 8,55
1U.04.120.0040 | Strato di collegamento (binder) eseguito in sede tram, costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso. | m² x cm | 3,27 | 0,01 | 14,94
1U.04.120.0050 | Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio compattato: |  |  |  |
1U.04.120.0050.a | - 20 mm | m² | 4,67 | 0,02 | 12,14
1U.04.120.0050.b | - 30 mm | m² | 6,02 | 0,02 | 8,12
1U.04.120.0050.c | - 40 mm | m² | 7,55 | 0,03 | 6,47
1U.04.120.0050.d | - 50 mm | m² | 9,08 | 0,04 | 5,38
1U.04.120.0050.e | - 60 mm | m² | 10,60 | 0,04 | 4,61
1U.04.120.0060 | Strato di usura eseguito in sede tram, in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio compattato: |  |  |  |
1U.04.120.0060.a | - 20 mm | m² | 6,30 | 0,03 | 23,66
1U.04.120.0060.b | - 30 mm | m² | 7,36 | 0,03 | 16,93
1U.04.120.0060.c | - 40 mm | m² | 8,89 | 0,04 | 14,02
1U.04.120.0060.d | - 50 mm | m² | 10,42 | 0,04 | 11,96
1U.04.120.0060.e | - 60 mm | m² | 11,94 | 0,05 | 10,44
1U.04.120.0065 | Strato d'usura splittmastix in conglomerato bituminoso, confezionato con aggregati lapidei di natura magmatica-effusiva di primo impiego provenienti da processo di frantumazione aventi resistenza alla frammentazione LA < 18 e resistenza alla levigazione PSV > 45, impastato a caldo previo riscaldamento degli aggregati e del legante, con bitume modificato hard alta viscosità con penetrazione 50/70 e viscosità dinamica a T=160 °C compreso tra 0,30 - 0,50 ; dosaggio 5,5%-7,0% , con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); con percentuale massima dei vuoti in opera compresi tra il 3% e 5%, valore di aderenza superficiale BPN > 57. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica, la compattazione con rulli di idoneo peso. Per spessore medio compattato - 40 mm | m² | 14,02 | 0,06 | 3,54
1U.04.120.0070 | Strato di usura drenante e fonoassorbente, costituito da graniglie e pietrischetti di opportuna granulometria, impastati a caldo con bitume penetrazione 180/200, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione di prodotto impermeabilizzante per attacco, la stesa, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore compattato: |  |  |  |
1U.04.120.0070.a | - 40 mm | m² | 8,91 | 0,04 | 13,49
1U.04.120.0070.b | - 50 mm | m² | 9,56 | 0,04 | 6,58
1U.04.120.0072 | Strato di usura drenante e fonoassorbente, costituito da graniglie, pietrischetti e filler, di opportuna granulometria, impastati a caldo con bitume modificato tipo "Hard" con elastomeri penetrazione 50-70 e dosaggio minimo 4%; con l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro dosaggio 0,25-0,45%; contenuto dei vuoti compreso tra 20% e 28%. Compresa la pulizia della sede stradale, l'applicazione del prodotto impermeabilizzante per attacco, la stesa, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore compattato: - 50 mm. | m² | 11,56 | 0,05 | 5,44
1U.04.120.0075 | Strato di rivestimento per sedi stradali ad intasamento di conglomerati bituminosi aperti (vuoti integranulari >15%) con premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo a base di inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con proprietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2007, UNI 11238-1:2007. Prescrizioni di posa: il materiale di intasamento dovrà penetrare per almeno il 20% del substrato. Si dovrà aver cura di non realizzare la posa durante la pioggia. (Resa: 5 kg/m²) | m² | 16,83 | 0,07 | 19,67
1U.04.120.0080 | Strato di usura irruvidito e antiscivolo, costituito da conglomerato bituminoso confezionato con inerti da frantumazione di opportuna granulometria e bitume penetrazione >60 con dosaggio 6,5%-8,5%, filler di natura asfaltica per l'incremento della resistenza, additivo chimico polimerico per la modifica fisica del conglomerato, dosaggio 4%-8% sul peso del bitume, additivo chimico attivante l'adesione bitume-inerti, fibre organiche stabilizzanti del legante. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa e la compattazione con rulli di idoneo peso. Per spessore medio compattato: |  |  |  |
1U.04.120.0080.a | - 20 mm | m² | 5,16 | 0,02 | 9,47
1U.04.120.0080.b | - 30 mm | m² | 7,00 | 0,03 | 6,98
1U.04.120.0080.c | - 40 mm | m² | 8,87 | 0,04 | 5,51
1U.04.120.0080.d | - 50 mm | m² | 10,71 | 0,04 | 4,56
1U.04.120.0090 | Strato di usura in conglomerato bituminoso, colorato con graniglia di colore rosso, rosato, confezionato con: bitume penetrazione >60 dosaggio al 5,0%-6,0%, modificato con prodotti chimici attivanti l'adesione degli inerti, miscela di inerti di opportuna granulometria con aggiunta di filler di natura fisica. Compresa la pulizia della sede, l'emulsione bituminosa, lo spandimento con vibrofinitrici, la compattazione con rulli di idoneo peso. Per spessore compattato: |  |  |  |
1U.04.120.0090.a | - 20 mm | m² | 5,68 | 0,02 | 8,60
1U.04.120.0090.b | - 30 mm | m² | 7,80 | 0,03 | 6,26
1U.04.120.0090.c | - 40 mm | m² | 9,89 | 0,04 | 4,94
1U.04.120.0090.d | - 50 mm | m² | 12,03 | 0,05 | 4,06
1U.04.120.0095 | Strato di usura in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, colorato con graniglia di colore rosso, rosato, confezionato con: bitume penetrazione >60 dosaggio al 5,0%-6,0%, modificato con prodotti chimici attivanti l'adesione degli inerti, miscela di inerti di opportuna granulometria con aggiunta di filler di natura fisica. Compresa la pulizia della sede, l'emulsione bituminosa, lo spandimento con vibrofinitrici, la compattazione con rulli di idoneo peso. Per spessore compattato: |  |  |  |
1U.04.120.0095.a | - 20 mm | m² | 7,86 | 0,03 | 3,12
1U.04.120.0095.b | - 30 mm | m² | 9,57 | 0,04 | 2,56
1U.04.120.0095.c | - 40 mm | m² | 11,97 | 0,05 | 2,05
1U.04.120.0095.d | - 50 mm | m² | 14,35 | 0,06 | 1,71
1U.04.120.0100 | Strato di usura in conglomerato bituminoso, colorato con graniglia di colore rosso, rosato, provenienti dalla frantumazione di porfidi, additivato con ossidi di ferro sintetici, confezionato con bitume penetrazione >60 dosaggio al 5,0%-6,0%, modificato con prodotti chimici attivanti l'adesione degli inerti, miscela di inerti di opportuna granulometria con aggiunta di filler di natura asfaltica, additivi plastificanti e ravvivanti la colorazione. Compresa la pulizia della sede, l'emulsione bituminosa, lo spandimento con vibrofinitrici, la compattazione con rulli di idoneo peso. Per spessore compattato: |  |  |  |
1U.04.120.0100.a | - 20 mm | m² | 11,18 | 0,04 | 4,37
1U.04.120.0100.b | - 30 mm | m² | 16,04 | 0,06 | 3,05
1U.04.120.0100.c | - 40 mm | m² | 20,89 | 0,08 | 2,34
1U.04.120.0100.d | - 50 mm | m² | 25,75 | 0,10 | 1,90
1U.04.120.0105 | Strato d'usura in conglomerato bituminoso tiepido, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, canfezionato a temperature comprese tra 135 e 155 °C, con bitume modificato tipo "hard" ad alta lavorabilità con penetrazione 50/70 e viscosità dinamica a T= 160 °C < 0,40 , dosaggio 5,0% -6,0% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (dopes di adesività), temperature di stesa e compattazione comprese tra 90 e 125 °C e con percentuale massima dei vuoti in opera pari al 7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa e perfetta regola d'arte, la compattazionecon rullo di idoneo peso. Per spessore medio compattato - 50 mm. | m² | 11,07 | 0,18 | 5,07
1U.04.120.0110 | Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine versatili polivalenti, coloranti inorganici, polveri di quarzo selezionate, applicata su superfici in conglomerato bituminoso chiuso, spessore medio 2 mm. | m² | 14,23 | 0,06 | 38,79
1U.04.120.0120 | Strato di rivestimento per pavimentazioni in bitume chiuso a basso traffico con premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo per il a base di inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con proprietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2007, UNI 11238-1:2007. Spessore medio 2 mm. Resa: 3 kg/m² | m² | 16,74 | 0,07 | 32,97
1U.04.120.0130 | Manto in asfalto colato irruvidito, per carreggiata, compresa sabbia e graniglia, dello spessore medio di 25 mm: |  |  |  |
1U.04.120.0130.a | - in sede stradale | m² | 8,19 | 0,03 | 25,52
1U.04.120.0130.b | - in sede tram | m² | 9,57 | 0,04 | 33,54
1U.04.120.0135 | ASFALTI COLATI |  |  |  |
1U.04.120.0135.a | Formazione di pavimentazione in asfalto colato carreggiabile e carrabile granigliato adatto all'utilizzo a basse temperature e consigliato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o calcestruzzo, nelle dovute proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura, posto in un solo strato di mm 25 comprese le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo. | m² | 19,72 | 0,08 | 16,28
1U.04.120.0135.b | Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, posto in un solo strato di mm. 20 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. | m² | 21,06 | 0,08 | 15,24
1U.04.120.0135.c | Formazione pavimentazione in asfalto colato carrabile di colore rosso per attraversamenti pedonali, indicato per sicurezza stradale, scivolosità e della visibilità degli attraversamenti pedonali, in granigliato nelle dovute proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, posto in un solo strato di mm. 25 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento un mix di graniglia rossa ed autoriflettente sulla superficie finita ed altro onere relativo. Spazzolatura di tutta la superficie con idonea motospazzatrice per eliminare la graniglia in eccedenza e trattamento superficiale protettivo della pavimentazione con resina speciale applicata con apposito nebulizzatore in ragione di 250g/mq. | m² | 22,83 | 0,09 | 14,06
1U.04.120.0140 | Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo costitutito da un geotessile nontessuto a filo continuo 100% polipropilene o poliestere, agugliato meccanicamente, accoppiato ad una griglia a maglia quadrata di lato minimo mm 30 in fibra di vetro, poliestere o altre sintetiche ad elevato modulo elastico. Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e mezzi d'opera necessari all'esecuzione. | m² | 6,70 | 0,03 | 9,35
1U.04.120.0150 | Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo per tutte le voci del paragrafo 1U.04.010 e del paragrafo 1U.04.120, quando non sia già compreso nel capitolato speciale, e venga ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori (6,72 %) | % | 6,72 |  | 80,45
1U.04.120.0200 | Trattamento di decorazione dello strato di usura in conglomerato bituminoso, spessore minimo mm 30, da effettuare immediatamente dopo la costipazione, con realizzazione, con griglie metalliche, di disegni a imitazione di pavimentazioni, e successiva colorazione e protezione con trattamento bicomponente a base acrilica con cariche quarzifere e cemento. Compreso ogni onere per dare l'opera finita, esclusa la formazione dello strato di usura: |  |  |  |
1U.04.120.0200.a | - imitazione pavimentazione a mattoncini | m² | 27,54 | 0,11 | 70,15
1U.04.120.0200.b | - imitazione pavimentazione in porfido a coda di rondine | m² | 30,98 | 0,12 | 71,27
1U.04.120.0200.c | - bordure a mattoncino, a formare decoro colorato, larghezza cm 47 | m | 18,92 | 0,08 | 72,94
1U.04.120.0200.d | - bordure a mattoncino, larghezza cm 22 | m | 12,90 | 0,05 | 74,88
1U.04.120.0200.e | - bordure a mattoncino, larghezza cm 12 | m | 10,83 | 0,04 | 73,87
1U.04.130 | MARCIAPIEDI |  |  |  |
1U.04.130.0010 | Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm | m² | 9,49 | 0,04 | 37,01
1U.04.130.0020 | Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: |  |  |  |
1U.04.130.0020.a | - con calcestruzzo preconfezionato | m² x cm | 0,79 | 0,01 | 16,46
1U.04.130.0020.b | - con calcestruzzo confezionato in betoniera | m² x cm | 1,43 | 0,01 | 22,38
1U.04.130.0030 | Manto in asfalto colato per marciapiedi, compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, spessore medio di 20 mm | m² | 11,58 | 0,05 | 27,72
1U.04.140 | CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA |  |  |  |
1U.04.140.0010 | Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: |  |  |  |
1U.04.140.0010.a | - tipo A (sez. 40-45x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,055 m³/ml; | m | 126,69 | 2,04 | 9,21
1U.04.140.0010.b | - tipi B (sez. 30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml; | m | 80,79 | 1,30 | 11,48
1U.04.140.0010.c | - tipi C (sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml; | m | 59,31 | 0,95 | 11,92
1U.04.140.0010.d | - tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; | m | 55,33 | 0,89 | 11,58
1U.04.140.0010.e | - tipi E (sez. 15-19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; | m | 62,20 | 1,00 | 9,94
1U.04.140.0010.f | - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; | m | 32,37 | 0,52 | 2,99
1U.04.140.0010.g | - tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; | m | 43,52 | 0,70 | 6,16
1U.04.140.0010.h | - tipi H sezione 15x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml; | m | 29,76 | 0,48 | 9,80
1U.04.140.0010.i | - tipi I sezione 12x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml; | m | 25,40 | 0,41 | 11,05
1U.04.140.0010.l | - valutazione a volume per misure e formati vari | m³ | 1.035,90 | 16,64 | 8,52
1U.04.140.0020 | Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: |  |  |  |
1U.04.140.0020.a | - tipo A (sez. 40-45x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,055 m³/ml; | m | 99,16 | 1,59 | 11,76
1U.04.140.0020.b | - tipi B (sez. 30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml; | m | 80,66 | 1,30 | 11,50
1U.04.140.0020.c | - tipi C (sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml; | m | 53,82 | 0,86 | 13,55
1U.04.140.0020.d | - tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; | m | 39,68 | 0,64 | 16,15
1U.04.140.0020.e | - tipi E (sez. 15-19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; | m | 35,79 | 0,57 | 16,64
1U.04.140.0020.f | - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso- calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; | m | 32,95 | 0,53 | 3,01
1U.04.140.0020.g | - tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; | m | 40,42 | 0,65 | 3,00
1U.04.140.0020.h | - sezione 15x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml; | m | 24,67 | 0,40 | 3,13
1U.04.140.0020.i | - sezione 12x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml; | m | 20,26 | 0,33 | 3,31
1U.04.140.0020.l | - valutazione a volume per misure varie intermedie | m³ | 1.048,32 | 16,84 | 11,46
1U.04.140.0030 | Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: |  |  |  |
1U.04.140.0030.a | - tipo A (sez. 40-45x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,055 m³/ml; | m | 84,56 | 1,36 | 13,26
1U.04.140.0030.b | - tipi B (sez. 30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml; | m | 66,81 | 1,07 | 13,88
1U.04.140.0030.c | - tipi C (sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml; | m | 45,29 | 0,73 | 17,10
1U.04.140.0030.d | - tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; | m | 35,33 | 0,57 | 18,14
1U.04.140.0030.e | - tipi E (sez. 15-19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; | m | 32,77 | 0,53 | 13,22
1U.04.140.0030.f | - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; | m | 23,96 | 0,39 | 3,96
1U.04.140.0030.g | - tipi G (sez. 15x25 cm), retti, raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; | m | 34,88 | 0,56 | 6,39
1U.04.140.0030.h | - tipi H sezione 15x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml; | m | 22,39 | 0,36 | 7,99
1U.04.140.0030.i | - tipi I sezione 12x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml; | m | 18,91 | 0,30 | 8,88
1U.04.140.0030.l | - valutazione a volume per misure varie intermedie | m³ | 874,66 | 14,05 | 10,02
1U.04.140.0040 | Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con qualsiasi raggio di curvatura. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo interno che viene interrato può essere realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. (30 per cento) | % | 30,00 |  |
1U.04.140.0060 | Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. |  |  |  |
1U.04.140.0060.a | - dimensioni 40 x 40 cm | cad | 111,69 | 1,79 | 11,53
1U.04.140.0060.b | - dimensioni 50 x 50 cm | cad | 119,62 | 1,92 | 12,61
1U.04.140.0060.c | - dimensioni 60 x 60 cm | cad | 126,67 | 2,03 | 11,91
1U.04.140.0070 | Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. | m² | 188,79 | 3,03 | 6,97
1U.04.140.0090 | Fornitura e posa binderi in porfido, sezione 10x12/12x12 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. | m | 17,41 | 0,28 | 31,71
1U.04.140.0100 | Fornitura e posa di paracarro in granito Ø 30 cm, di forma e dimensioni come da disegni dell'Amministrazione. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: |  |  |  |
1U.04.140.0100.a | - altezza 110 cm, fuori terra 80 cm | cad | 237,87 | 3,82 | 22,40
1U.04.140.0100.b | - altezza 60 cm, fuori terra 40 cm | cad | 198,54 | 3,19 | 18,84
1U.04.145 | CORDONATURE IN CALCESTRUZZO |  |  |  |
1U.04.145.0010 | Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: |  |  |  |
1U.04.145.0010.a | - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; | m | 19,58 | 0,31 | 28,85
1U.04.145.0010.b | - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; | m | 16,27 | 0,26 | 31,16
1U.04.145.0020 | Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: |  |  |  |
1U.04.145.0020.a | - sezione 12/15 x 25 cm | m | 2,29 | 0,04 | 48,03
1U.04.145.0020.b | - sezione 6/10 x 25 cm | m | 2,07 | 0,03 | 53,14
1U.04.145.0050 | Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. | m | 27,19 | 0,44 | 28,60
1U.04.150 | SCIVOLI - BARRIERE STRADALI |  |  |  |
1U.04.150.0010 | Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: |  |  |  |
1U.04.150.0010.a | - tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore grigio | cad | 640,18 | 10,28 | 37,79
1U.04.150.0010.b | - tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore bianco | cad | 673,83 | 10,82 | 35,91
1U.04.150.0020 | Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo new jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo C35/45 con idonea armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle. | m | 85,73 | 1,38 | 4,54
1U.04.150.0030 | Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo New Jersey da viadotto, eseguita con calcestruzzo C35/45 con idonea armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, completa di ancoraggi per i montanti del mancorrente in acciaio, piastre di collegamento in acciaio zincato a caldo con bulloni, collegamenti con barra Diwidag orizzontale Ø 20 mm, con manicotto di compensazione, ancoraggi alla base costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo. | m | 222,24 | 3,57 | 3,63
1U.04.150.0040 | Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: |  |  |  |
1U.04.150.0040.a | - classe N1 - A1, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, LC >= 40 kj | m | 36,36 | 0,58 | 19,08
1U.04.150.0040.b | - classe N2 - A2, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, LC >= 80 kj | m | 36,36 | 0,58 | 19,08
1U.04.150.0040.c | - classe H1 - A3, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 50 cm, peso minimo 26 kg/m, LC >= 127 kj | m | 51,88 | 0,83 | 13,38
1U.04.150.0040.d | - classe H2 - B1, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, peso minimo 50 kg/m, LC >= 250 kj | m | 75,01 | 1,21 | 11,47
1U.04.150.0040.e | - classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, peso minimo 58 kg/m, LC >= 450 kj | m | 87,44 | 1,40 | 11,42
1U.04.150.0040.f | - classe H4 - B3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, peso minimo 78 kg/m, LC >= 572 kj | m | 91,28 | 1,47 | 13,67
1U.04.150.0050 | Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: |  |  |  |
1U.04.150.0050.a | - classe H2 - B1, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, peso minimo 55 kg/m, LC >= 250 kj | m | 114,63 | 1,84 | 13,90
1U.04.150.0050.b | - classe H3 - B2, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, peso minimo 75 kg/m, LC >= 450 kj | m | 143,09 | 2,30 | 11,13
1U.04.150.0050.c | - classe H4 - B3, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 45 cm, peso minimo 105 kg/m, LC >= 572 kj | m | 212,88 | 3,42 | 14,36
1U.04.150.0060 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera certificata secondo le norme UNI EN 1317:2000 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 e già omologata per destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del Ministero LLPP del 18/02/92 e successivi; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore. |  |  |  |
1U.04.150.0060.a | - barriera stradale completa di montanti e accessori, escluso elementi terminali | m | 221,00 | 3,55 | 8,67
1U.04.150.0060.b | - pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310) | cad | 189,41 | 3,04 | 1,12
1U.04.150.0060.c | - pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 675) | cad | 523,31 | 8,41 | 1,02
1U.04.150.0070 | Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; certificata secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 1317:2000 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4. |  |  |  |
1U.04.150.0070.a | - barriera stradale completa di montanti e accessori, escluso elementi terminali | m | 135,41 | 2,18 | 11,79
1U.04.150.0070.b | - pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310) | cad | 139,61 | 2,24 | 1,53
1U.04.150.0070.c | - pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 660) | cad | 386,36 | 6,21 | 1,38
1U.04.150.0080 | Pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza; formato delle piastrelle 30 x 30 cm, spessore 4 cm, posate su letto di malta di cemento; in grado di guidare ipo e non vedenti. | m² | 76,18 | 1,22 | 14,49
1U.04.150.0090 | Fornitura e posa in opera di elementi di barriere new jersey in polietilene di colore bianco e/o rosso per delimitazioni o deviazioni stradali, con giunti e fori di riempimento/svuotamento, di dimensioni minime 100x40 cm, h= 70 cm. | m | 48,96 | 0,79 | 21,26
1U.04.160 | FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE |  |  |  |
1U.04.160.0010 | Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.160.0010.a | - con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 96 kg, non ventilato | cad | 240,87 | 3,87 | 11,51
1U.04.160.0010.b | - con telaio rotondo non inferiore a Ø 85 cm , luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 87 kg, non ventilato | cad | 216,42 | 3,48 | 12,81
1U.04.160.0010.c | - con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm a vista per l'inserimento in pavimentazioni in pietra, luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 132 kg, non ventilato | cad | 428,70 | 6,89 | 8,55
1U.04.160.0010.d | - con telaio quadrato non inferiore a 94x94 cm , luce netta non inferiore a Ø 700 mm, peso non inferiore a 117 kg, non ventilato | cad | 332,15 | 5,34 | 8,35
1U.04.160.0010.e | - con telaio rotondo non inferiore a Ø 90 cm , luce netta non inferiore a Ø 700 mm, peso non inferiore a 104 kg, non ventilato | cad | 322,19 | 5,18 | 8,60
1U.04.160.0010.f | - con telaio quadrato non inferiore a 81x81 cm , luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 69 kg, autobloccante non ventilato | cad | 203,87 | 3,28 | 13,60
1U.04.160.0010.g | - con telaio rotondo non inferiore a Ø 84 cm , luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 62 kg, autobloccante non ventilato | cad | 187,69 | 3,02 | 14,77
1U.04.160.0010.h | - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non inferiore a 120 kg, non ventilato | cad | 450,98 | 7,24 | 6,35
1U.04.160.0030 | Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, classe D400, a norme UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.160.0030.a | - luce 750 x 750 mm, due coperchi, peso 125 kg | cad | 482,31 | 7,75 | 9,60
1U.04.160.0030.b | - luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 235 kg | cad | 862,66 | 13,86 | 7,57
1U.04.160.0030.c | - luce 2250 x 750 mm, sei coperchi, peso 345 kg | cad | 1.316,89 | 21,15 | 4,96
1U.04.160.0040 | Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale, classe D400, a norme UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.160.0040.a | - telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 57 kg | cad | 136,56 | 2,19 | 12,13
1U.04.160.0040.b | - telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 56 kg, tipo ventilato | cad | 184,08 | 2,96 | 9,00
1U.04.160.0040.c | - telaio quadrato, luce netta Ø 600 mm. peso 65 kg | cad | 145,56 | 2,34 | 11,38
1U.04.160.0040.d | - luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli | cad | 221,78 | 3,56 | 12,50
1U.04.160.0040.e | - luce netta 430 x 280 mm, peso 40 kg, con coperchio a due triangoli | cad | 91,39 | 1,47 | 10,88
1U.04.160.0060 | Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.160.0060.a | - luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg | cad | 62,51 | 1,00 | 15,90
1U.04.160.0060.b | - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg | cad | 102,24 | 1,64 | 9,72
1U.04.160.0060.c | - luce 600 x 400 mm, altezza 60 mm, peso 43 kg | cad | 135,34 | 2,17 | 12,24
1U.04.160.0060.d | - luce 600 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 65 kg | cad | 186,49 | 3,00 | 8,88
1U.04.160.0100 | Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, classe D 400, a norme UNI EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce netta non inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 73 kg, altezza totale non inferiore a 100 mm, non ventilato, con coperchio e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. | cad | 227,22 | 3,65 | 12,20
1U.04.170 | FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA |  |  |  |
1U.04.170.0010 | Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.170.0010.a | - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg | cad | 176,13 | 2,83 | 11,45
1U.04.170.0010.b | - con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 81 kg | cad | 174,48 | 2,80 | 15,89
1U.04.170.0010.c | - con telaio quadrato 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 99 kg | cad | 189,89 | 3,05 | 10,62
1U.04.170.0010.d | - con telaio ottagonale 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg | cad | 184,24 | 2,96 | 15,05
1U.04.170.0010.e | - con telaio rotondo 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 90 kg | cad | 186,92 | 3,00 | 14,83
1U.04.170.0013 | Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.170.0013.a | - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg | cad | 203,13 | 3,26 | 13,65
1U.04.170.0013.b | - con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 81 kg | cad | 192,08 | 3,09 | 14,43
1U.04.170.0013.c | - con telaio quadrato 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 99 kg | cad | 217,28 | 3,49 | 12,76
1U.04.170.0013.d | - con telaio ottagonale 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg | cad | 201,84 | 3,24 | 13,73
1U.04.170.0013.e | - con telaio rotondo 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 90 kg | cad | 204,52 | 3,29 | 13,55
1U.04.170.0017 | Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da riempirsi con pavimento, come da indicazioni del progettista, in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, in classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, coperchio antirotazione, con telaio rotondo Ø 840 mm , luce Ø 600 mm, altezza 100 mm, peso 91 kg.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. | cad | 176,27 | 2,83 | 15,73
1U.04.170.0020 | Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.170.0020.a | - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg | cad | 166,85 | 2,68 | 19,27
1U.04.170.0020.b | - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg | cad | 222,07 | 3,57 | 20,84
1U.04.170.0020.c | - luce 690 x 690 mm, altezza 75 mm, peso 142 kg | cad | 308,88 | 4,96 | 14,98
1U.04.170.0020.d | - luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg | cad | 396,33 | 6,37 | 11,68
1U.04.170.0030 | Fornitura e posa in opera di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg, da carreggiata, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. | cad | 236,24 | 3,80 | 21,79
1U.04.170.0040 | Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.170.0040.a | - luce 200 x 200 mm, altezza 50 mm, peso 13 kg | cad | 36,28 | 0,58 | 27,40
1U.04.170.0040.b | - luce 300 x 300 mm, altezza 50 mm, peso 23 kg | cad | 50,55 | 0,81 | 19,66
1U.04.170.0040.c | - luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 kg | cad | 82,55 | 1,33 | 20,06
1U.04.170.0040.d | - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg | cad | 106,60 | 1,71 | 22,62
1U.04.170.0040.e | - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg | cad | 120,10 | 1,93 | 20,07
1U.04.170.0040.f | - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg | cad | 178,69 | 2,87 | 20,52
1U.04.170.0045 | Fornitura e posa in opera di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada , classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.170.0045.a | - luce 600 x 400 mm, esterno 700 x 500 mm, altezza 70 mm, peso 59 kg | cad | 152,47 | 2,45 | 21,09
1U.04.170.0045.b | - luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg | cad | 193,13 | 3,10 | 18,98
1U.04.180 | FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE |  |  |  |
1U.04.180.0040 | Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: |  |  |  |
1U.04.180.0040.a | - luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg | cad | 104,64 | 1,68 | 9,50
1U.04.180.0040.b | - luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg | cad | 167,86 | 2,70 | 9,87
1U.04.180.0040.c | - luce 650 x 650 mm, altezza 41 mm, peso 77 kg | cad | 250,04 | 4,02 | 11,09
1U.04.180.0040.d | - luce 750 x 750 mm, altezza 43 mm, peso 95 kg | cad | 312,03 | 5,01 | 8,88
1U.04.180.0050 | Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. | cad | 104,64 | 1,68 | 9,50
1U.04.180.0060 | Fornitura e posa in opera di longheroni in ghisa sui due bordi delle canalette, come telaio per griglie in ghisa sferoidale, classe D400, in elementi di lunghezza 750 mm, spessore griglia 30/35 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa dei longheroni, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Esclusa fornitura e posa griglie prevista ai n. 1U.04.180.0070 e 0080. Per la coppia di longheroni di lunghezza 75 cm | cad | 58,06 | 0,93 | 17,12
1U.04.180.0070 | Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa sferoidale, classe D400, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 35 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: |  |  |  |
1U.04.180.0070.a | - larghezza 300 mm, peso 22,90 kg | cad | 64,45 | 1,04 | 1,80
1U.04.180.0070.b | - larghezza 400 mm, peso 33 kg | cad | 80,74 | 1,30 | 1,50
1U.04.180.0080 | Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa sferoidale, classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: |  |  |  |
1U.04.180.0080.a | - larghezza 200 mm, peso 13 kg | cad | 54,39 | 0,87 | 1,82
1U.04.180.0080.b | - larghezza 250 mm, peso 18 kg | cad | 60,18 | 0,97 | 1,65
1U.04.180.0080.c | - larghezza 300 mm, peso 22 kg | cad | 64,38 | 1,03 | 1,71
1U.04.180.0080.d | - larghezza 400 mm, peso 30.50 kg | cad | 80,61 | 1,29 | 1,36
1U.04.180.0090 | Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa sferoidale, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: |  |  |  |
1U.04.180.0090.a | - larghezza 200 mm, luce 150 mm | cad | 77,66 | 1,25 | 1,27
1U.04.180.0090.b | - larghezza 250 mm, luce 200 mm | cad | 83,68 | 1,34 | 1,18
1U.04.180.0090.c | - larghezza 300 mm, luce 250 mm | cad | 93,45 | 1,50 | 1,18
1U.04.180.0090.d | - larghezza 400 mm, luce 350 mm | cad | 119,92 | 1,93 | 0,92
1U.04.180.0100 | Fornitura e posa in opera di griglia rettangolare piana in ghisa sferoidale per pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Tipo da parcheggio classe C250, impiegabile su piste ciclabili, certificata a Norma UNI EN 124. Telaio rinforzato e resistente alla rottura di 400 kN, luce 550 x 300 mm, altezza 77 mm, peso 38,50 Kg, incernierata. | cad | 197,83 | 3,18 | 6,53
1U.04.180.0110 | Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: |  |  |  |
1U.04.180.0110.a | - luce 250x250 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 350x350 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 289x289 mm; - peso totale non inferiore a 14,90 kg , peso della griglia non inferiore a 9,60 kg; - superficie di scarico non inferiore a 3,00 dm². | cad | 62,83 | 1,01 | 15,82
1U.04.180.0110.b | - luce 300x300 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 410x410 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 352x352 mm; - peso totale non inferiore a 19,00 kg , peso della griglia non inferiore a 12,00 kg; - superficie di scarico non inferiore a 5,50 dm². | cad | 76,63 | 1,23 | 12,97
1U.04.180.0110.c | - luce 400x400 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 510x510 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 449x449 mm; - peso totale non inferiore a 29,50 kg , peso della griglia non inferiore a 21,00 kg; - superficie di scarico non inferiore a 7,80 dm². | cad | 138,76 | 2,23 | 7,16
1U.04.180.0110.d | - luce 500x500 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 620x620 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 549x549 mm; - peso totale non inferiore a 40,00 kg , peso della griglia non inferiore a 29,00 kg; - superficie di scarico non inferiore a 12,80 dm². | cad | 156,23 | 2,51 | 10,60
1U.04.180.0110.e | - luce 600x600 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 720x720 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 649x649 mm; - peso totale non inferiore a 61,50 kg , peso della griglia non inferiore a 48,90 kg; - superficie di scarico non inferiore a 17,60 dm². | cad | 231,60 | 3,72 | 10,41
1U.04.180.0110.f | - luce 700x700 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 820x820 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 749x749 mm; - peso totale non inferiore a 78,20 kg , peso della griglia non inferiore a 64,10 kg; - superficie di scarico non inferiore a 24,70 dm². | cad | 319,19 | 5,13 | 8,68
1U.04.180.0120 | Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 100 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: |  |  |  |
1U.04.180.0120.a | - luce 350x350 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 530x530 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 500x500 mm; - peso totale non inferiore a 36,20 kg , peso della griglia non inferiore a 21,00 kg; - superficie di scarico non inferiore a 7,80 dm². | cad | 100,20 | 1,61 | 9,92
1U.04.190 | FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA |  |  |  |
1U.04.190.0020 | Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: |  |  |  |
1U.04.190.0020.a | - ad asole, concave, larghezza 135 mm, altezza 48 mm | m | 34,35 | 0,55 | 2,88
1U.04.190.0020.b | - ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 40 mm | m | 37,34 | 0,60 | 2,65
1U.04.190.0020.c | - ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 48 mm | m | 59,00 | 0,95 | 1,68
1U.04.190.0020.d | - ad asole, concave, larghezza 270 mm, altezza 40 mm | m | 59,00 | 0,95 | 1,68
1U.04.190.0030 | Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, ad ampia superficie di deflusso, con fessure ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.190.0030.a | - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg | cad | 129,76 | 2,08 | 18,58
1U.04.190.0030.b | - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 69 kg | cad | 181,35 | 2,91 | 15,29
1U.04.190.0040 | Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, con fessure ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.190.0040.a | - luce 500 x 500 mm, altezza 80 mm, peso 60 kg | cad | 130,45 | 2,10 | 18,48
1U.04.190.0040.b | - luce 600 x 600 mm, altezza 80 mm, peso 76 kg | cad | 166,14 | 2,67 | 12,14
1U.04.190.0045 | Fornitura e posa in opera di griglie rettangolari concave in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, incernierate e con fessure ad asola, luce 405 x 325 mm, altezza 60 mm, peso 40kg. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera | cad | 97,19 | 1,56 | 17,04
1U.04.200 | SIGILLI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA E SFEROIDALE |  |  |  |
1U.04.200.0005 | Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa lamellare perlitica da riempire con pavimenti, come da indicazioni della direzione lavori, classe C250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, altezza 115 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.200.0005.a | - luce 395 x 395 mm, peso 58 kg | cad | 141,03 | 2,27 | 13,82
1U.04.200.0005.b | - luce 495 x 495 mm, peso 79 kg | cad | 179,49 | 2,88 | 10,86
1U.04.200.0005.c | - luce 595 x 595 mm, peso 107 kg | cad | 221,16 | 3,55 | 8,81
1U.04.200.0010 | Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: |  |  |  |
1U.04.200.0010.a | - con telaio rotondo, luce Ø 410 mm, altezza 130 mm, peso 58 kg | cad | 269,23 | 4,33 | 7,24
1U.04.200.0010.b | - con telaio rotondo, luce Ø 610 mm, altezza 130 mm, peso 101 kg | cad | 450,97 | 7,24 | 6,35
1U.04.200.0020 | Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: |  |  |  |
1U.04.200.0020.a | - con telaio rotondo, luce Ø 600 mm, peso 61 kg | cad | 195,21 | 3,14 | 9,99
1U.04.200.0020.b | - con telaio quadrato, luce Ø 600 mm, peso 69 kg | cad | 210,27 | 3,38 | 9,27
1U.04.200.0030 | Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: |  |  |  |
1U.04.200.0030.a | - luce 270 x 270 mm | cad | 94,28 | 1,51 | 11,74
1U.04.200.0030.b | - luce 400 x 400 mm | cad | 124,37 | 2,00 | 8,90
1U.04.200.0030.c | - luce 520 x 520 mm | cad | 156,10 | 2,51 | 12,49
1U.04.200.0030.d | - luce 590 x 590 mm | cad | 180,16 | 2,89 | 10,82
1U.04.210 | SIGILLI E BOTOLE IN FERRO |  |  |  |
1U.04.210.0010 | Fornitura e posa in opera di sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa, inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera: |  |  |  |
1U.04.210.0010.a | - superficie sigillo o botola fino a 0,30 m² | kg | 9,89 | 0,16 | 21,23
1U.04.210.0010.b | - superficie sigillo o botola maggiore di 0,301 m² | kg | 7,31 | 0,12 | 19,15
1U.04.220 | GRIGLIE E GRIGLIATI |  |  |  |
1U.04.220.0010 | Fornitura e posa in opera di griglie in ferro per intercapedini, anche con parti apribili, complete di telaio. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. | m² | 391,71 | 6,29 | 10,15
1U.04.220.0020 | Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in pannelli bordati completi di telaio, per pozzetti, bocche di lupo, intercapedini, canalette e simili. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. | m² | 489,32 | 7,86 | 10,16
1U.04.230 | SIGILLATURE - PULIZIE |  |  |  |
1U.04.230.0010 | Sigillatura dei giunti dei masselli di pietra naturale, con mastice bituminoso arricchito con elastomeri, per una profondità di cm. 3, compresa la pulizia del giunto con idonei mezzi, fino alla profondità da sigillare. | m² | 23,77 | 0,38 | 51,78
1U.04.230.0020 | Sigillatura dei giunti dei cubetti di porfido, con mastice bituminoso arricchito con elastomeri, per una profondità di cm. 2, compresa la pulizia del giunto con idonei mezzi, fino alla profondità da sigillare. | m² | 26,05 | 0,42 | 37,08
1U.04.230.0030 | Irruvidimento e pulizia di pavimenti lapidei mediante pallinatura meccanica eseguita con idonea apparecchiatura a circuito chiuso compreso il lavaggio finale: |  |  |  |
1U.04.230.0030.a | - per la prima passata | m² | 6,28 | 0,10 | 54,54
1U.04.230.0030.b | - per ogni passata supplementare | m² | 4,41 | 0,07 | 49,73
1U.04.230.0040 | Sigillatura di ogni tipo di giunto della pavimentazione stradale compreso le lastre di calcestruzzo ed il conglomerato bituminoso da sigillare a caldo, comprendente la pulizia dei giunti, la fornitura e posa di pietrischetto bitumato ed il completamento con asfalto colato o con mastice bituminoso arricchito con elastomeri | m² | 5,01 | 0,08 | 50,90
1U.04.230.0050 | Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido con boiacca di cemento R32,5 fluida eseguita per una profondità non inferiore a 3 cm, compresi: la pulizia preliminare delle fughe, la stesa con idonei attrezzi, la pulizia finale con spazzole e segatura della boiacca in eccesso. | m² | 9,53 | 0,08 | 63,48
1U.04.250 | ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI |  |  |  |
1U.04.250.0010 | Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: |  |  |  |
1U.04.250.0010.a | - tipo da 50 cm di larghezza | cad | 50,14 | 0,81 | 19,88
1U.04.250.0010.b | - tipo da 100 cm di larghezza | cad | 76,31 | 1,23 | 13,06
1U.04.250.0010.c | - diam. 60.3 mm larghezza 200 cm X h 60 cm | cad | 114,54 | 1,84 | 8,70
1U.04.250.0020 | Fornitura e posa di transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: |  |  |  |
1U.04.250.0020.a | - in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macchina | m | 81,99 | 1,32 | 12,16
1U.04.250.0020.b | - in profilati di acciaio cor-ten, con scavo a mano | m | 94,84 | 1,52 | 21,39
1U.04.250.0020.c | - in tubolari d'acciaio inox | m | 115,57 | 1,86 | 8,63
1U.04.250.0020.d | - in pannelli di cor-ten per posa in sede tram. | m | 120,13 | 1,93 | 33,80
1U.04.250.0070 | Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. | cad | 82,46 | 1,32 | 16,74
1U.04.250.0080 | Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti, peso indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra | cad | 143,75 | 2,31 | 6,91
1U.04.250.0090 | Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: |  |  |  |
1U.04.250.0090.a | - in acciaio zincato Ø 159 mm, spess. 3 mm, verniciato con polveri termoindurenti | cad | 1.436,70 | 23,08 | 4,63
1U.04.250.0090.b | - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm | cad | 1.779,98 | 28,59 | 3,74
1U.04.250.0100 | Fornitura e Posa di dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 1000 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, peso di circa 25-27 kg e base di mm 200x200. Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in acciaio inox. | cad | 190,38 | 3,06 | 7,25
1U.04.250.0120 | Dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 850-900 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, peso indicativo di circa 32 kg. e base di circa 200x200 mm . Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in acciaio inox. | cad | 222,80 | 3,58 | 8,73
1U.04.250.0130 | Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e protezione con: - sabbiatura grado Sa2; - mano di primer monocomponente allo zinco; - mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco; - mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche; - mano di finitura di smalto alchidico. Corpo di fissaggio a terra in muratura di ghisa, altezza 20 cm, in unione con il corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. Compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. Nei tipi: |  |  |  |
1U.04.250.0130.a | - fisso | cad | 201,89 | 3,24 | 6,84
1U.04.250.0130.b | - mobile | cad | 216,58 | 3,48 | 6,37
1U.04.250.0140 | Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca. Compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. | cad | 158,38 | 2,54 | 8,71
1U.04.270 | GIUNTI STRUTTURALI |  |  |  |
1U.04.270.0010 | Fornitura e posa di giunti di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituiti da elementi in gomma rinforzati con inserti metallici vulcanizzati, compresi fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita: |  |  |  |
1U.04.270.0010.a | - con escursione fino a 50 mm | m | 545,62 | 8,77 | 11,78
1U.04.270.0010.b | - con escursione fino a 70 mm | m | 700,78 | 11,26 | 9,17
1U.04.270.0010.c | - con escursione fino a 100 mm | m | 959,42 | 15,41 | 6,70
1U.04.270.0010.d | - con escursione fino a 120 mm | m | 1.088,74 | 17,49 | 5,90
1U.04.270.0010.e | - con escursione fino a 150 mm | m | 1.376,27 | 22,11 | 4,67
1U.04.270.0010.f | - con escursione fino a 250 mm | m | 2.177,12 | 34,97 | 3,98
1U.04.300 | SOLA POSA IN OPERA |  |  |  |
1U.04.310 | SOLA POSA PAVIMENTI (forniti in cantiere dal Committente) |  |  |  |
1U.04.310.0010 | Posa, in zona periferica, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0010.a | - in sede stradale | m² | 41,82 | 0,17 | 61,50
1U.04.310.0010.b | - in sede tram | m² | 51,63 | 0,21 | 62,27
1U.04.310.0020 | Posa, in zona centrale, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0020.a | - in sede stradale | m² | 45,50 | 0,18 | 61,82
1U.04.310.0020.b | - in sede tram | m² | 63,89 | 0,26 | 62,90
1U.04.310.0030 | Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0030.a | - in sede stradale | m² | 39,79 | 0,16 | 56,87
1U.04.310.0030.b | - in sede tram | m² | 45,27 | 0,18 | 57,30
1U.04.310.0040 | Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0040.a | - in sede stradale | m² | 42,53 | 0,17 | 57,09
1U.04.310.0040.b | - in sede tram | m² | 48,02 | 0,19 | 57,50
1U.04.310.0050 | Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0050.a | - in sede stradale | m² | 42,53 | 0,17 | 57,09
1U.04.310.0050.b | - in sede tram | m² | 50,76 | 0,20 | 57,64
1U.04.310.0060 | Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0060.a | - in sede stradale | m² | 45,27 | 0,18 | 57,30
1U.04.310.0060.b | - in sede tram | m² | 54,42 | 0,22 | 57,83
1U.04.310.0070 | Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0070.a | - in sede stradale | m² | 47,02 | 0,19 | 49,30
1U.04.310.0070.b | - in sede tram | m² | 51,59 | 0,21 | 50,28
1U.04.310.0080 | Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido a cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0080.a | - in sede stradale | m² | 48,85 | 0,20 | 49,70
1U.04.310.0080.b | - in sede tram | m² | 54,34 | 0,22 | 50,81
1U.04.310.0090 | Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0090.a | - in sede stradale | m² | 48,85 | 0,20 | 49,70
1U.04.310.0090.b | - in sede tram | m² | 57,08 | 0,23 | 51,26
1U.04.310.0100 | Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0100.a | - in sede stradale | m² | 51,59 | 0,21 | 50,28
1U.04.310.0100.b | - in sede tram | m² | 59,82 | 0,24 | 51,69
1U.04.310.0150 | Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0150.a | - in sede stradale | m² | 40,69 | 0,16 | 56,97
1U.04.310.0150.b | - in sede tram | m² | 48,02 | 0,19 | 57,50
1U.04.310.0160 | Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0160.a | - in sede stradale | m² | 42,53 | 0,17 | 57,09
1U.04.310.0160.b | - in sede tram | m² | 53,50 | 0,22 | 57,79
1U.04.310.0170 | Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0170.a | - in sede stradale | m² | 47,02 | 0,19 | 49,30
1U.04.310.0170.b | - in sede tram | m² | 56,17 | 0,23 | 51,11
1U.04.310.0180 | Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.310.0180.a | - in sede stradale | m² | 48,85 | 0,20 | 49,70
1U.04.310.0180.b | - in sede tram | m² | 59,82 | 0,24 | 51,69
1U.04.310.0200 | Posa su malta, in zona centrale o periferica, di pavimenti in lastrine o piastrelle regolari di porfido spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento; in orario normale. | m² | 35,54 | 0,14 | 59,96
1U.04.310.0250 | Posa su malta, in zona centrale o periferica, di pavimenti in lastre di calcestruzzo vibrocompresso o lastrine prefabbricate, dimensione cm 50x50 o similari, spess. da 4 a 6 cm, fornite in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 3 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento; in orario normale. | m² | 19,87 | 0,08 | 55,76
1U.04.310.0300 | Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: | m² | 10,88 | 0,04 | 54,78
1U.04.310.0400 | Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo per tutte le voci del paragrafo 1U.04.310 e 1U.04.315, quando non sia già compreso nel capitolato speciale, e venga ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori (16 %) | % | 16,00 |  | 80,45
1U.04.315 | SOLA POSA PAVIMENTI (forniti dal Committente ma con prelievo da depositi comunali o siti indicati dalla Direzione dei Lavori) |  |  |  |
1U.04.315.0010 | Posa, in zona periferica, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0010.a | - in sede stradale | m² | 54,33 | 0,22 | 51,76
1U.04.315.0010.b | - in sede tram | m² | 64,15 | 0,26 | 53,86
1U.04.315.0020 | Posa, in zona centrale, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0020.a | - in sede stradale | m² | 54,79 | 0,22 | 51,51
1U.04.315.0020.b | - in sede tram | m² | 64,60 | 0,26 | 53,64
1U.04.315.0030 | Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0030.a | - in sede stradale | m² | 52,30 | 0,21 | 47,86
1U.04.315.0030.b | - in sede tram | m² | 57,78 | 0,23 | 49,05
1U.04.315.0040 | Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0040.a | - in sede stradale | m² | 55,03 | 0,22 | 48,48
1U.04.315.0040.b | - in sede tram | m² | 60,54 | 0,24 | 49,57
1U.04.315.0050 | Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0050.a | - in sede stradale | m² | 55,50 | 0,22 | 48,25
1U.04.315.0050.b | - in sede tram | m² | 63,73 | 0,26 | 49,84
1U.04.315.0060 | Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0060.a | - in sede stradale | m² | 58,25 | 0,23 | 48,83
1U.04.315.0060.b | - in sede tram | m² | 67,38 | 0,27 | 50,42
1U.04.315.0070 | Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0070.a | - in sede stradale | m² | 59,52 | 0,24 | 42,98
1U.04.315.0070.b | - in sede tram | m² | 64,10 | 0,26 | 44,21
1U.04.315.0080 | Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0080.a | - in sede stradale | m² | 61,35 | 0,25 | 43,49
1U.04.315.0080.b | - in sede tram | m² | 66,85 | 0,27 | 44,89
1U.04.315.0090 | Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0090.a | - in sede stradale | m² | 61,81 | 0,25 | 43,33
1U.04.315.0090.b | - in sede tram | m² | 70,04 | 0,28 | 45,35
1U.04.315.0100 | Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0100.a | - in sede stradale | m² | 64,56 | 0,26 | 44,05
1U.04.315.0100.b | - in sede tram | m² | 72,79 | 0,29 | 45,91
1U.04.315.0150 | Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0150.a | - in sede stradale | m² | 53,21 | 0,21 | 48,07
1U.04.315.0150.b | - in sede tram | m² | 60,54 | 0,24 | 49,57
1U.04.315.0160 | Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0160.a | - in sede stradale | m² | 55,50 | 0,22 | 48,25
1U.04.315.0160.b | - in sede tram | m² | 66,48 | 0,27 | 50,27
1U.04.315.0170 | Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0170.a | - in sede stradale | m² | 59,52 | 0,24 | 42,98
1U.04.315.0170.b | - in sede tram | m² | 68,68 | 0,28 | 45,30
1U.04.315.0180 | Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.315.0180.a | - in sede stradale | m² | 61,81 | 0,25 | 43,33
1U.04.315.0180.b | - in sede tram | m² | 72,79 | 0,29 | 45,91
1U.04.320 | SOLA POSA CORDONATURE |  |  |  |
1U.04.320.0010 | Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, ÷ 0,055 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.320.0010.a | - rettilineo | m | 21,43 | 0,34 | 51,28
1U.04.320.0010.b | - in curva | m | 25,69 | 0,41 | 51,49
1U.04.320.0020 | Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25) e C (sez. cm 20-25x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,045 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.320.0020.a | - rettilineo | m | 18,40 | 0,30 | 52,45
1U.04.320.0020.b | - in curva | m | 22,10 | 0,36 | 52,78
1U.04.320.0030 | Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.320.0030.a | - rettilineo | m | 16,68 | 0,27 | 54,56
1U.04.320.0030.b | - in curva | m | 19,73 | 0,32 | 53,99
1U.04.320.0040 | Posa di cordonatura a raso con cordoni in pietra naturale sez. cm 15x15 e cm 12x15, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,015 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.320.0040.a | - rettilineo | m | 12,67 | 0,20 | 56,14
1U.04.320.0040.b | - in curva | m | 15,62 | 0,25 | 56,78
1U.04.320.0050 | Posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario normale: |  |  |  |
1U.04.320.0050.a | - dimensioni 40 x 40 cm | cad | 21,85 | 0,35 | 56,85
1U.04.320.0050.b | - dimensioni 50 x 50 cm | cad | 24,13 | 0,39 | 58,35
1U.04.320.0050.c | - dimensioni 60 x 60 cm | cad | 27,93 | 0,45 | 56,42
1U.04.320.0060 | Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra similare. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia, la selezione in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario normale. Per i seguenti spessori: |  |  |  |
1U.04.320.0060.a | - fino a 8 cm | m² | 34,83 | 0,56 | 63,16
1U.04.320.0060.b | - da 8,01 a 12 cm | m² | 37,41 | 0,60 | 63,71
1U.04.320.0060.c | - da 12,01 a 16 cm | m² | 39,97 | 0,64 | 64,22
1U.04.320.0060.d | - oltre 16 cm | m² | 42,55 | 0,68 | 64,62
1U.04.320.0100 | Posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: |  |  |  |
1U.04.320.0100.a | - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; | m | 13,49 | 0,22 | 41,87
1U.04.320.0100.b | - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; | m | 11,67 | 0,19 | 43,44
1U.04.320.0200 | Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo per tutte le voci del paragrafo 1U.04.320, quando non sia già compreso nel capitolato speciale, e venga ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori (16 %) | % | 16,00 |  | 80,45
1U.04.330 | SOLA POSA CHIUSINI - GRIGLIE - POZZETTI ELETTORALI |  |  |  |
1U.04.330.0010 | Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
1U.04.330.0010.a | - fino al peso di 40 kg | cad | 19,76 | 0,32 | 71,10
1U.04.330.0010.b | - con peso da 41 a 70 kg | cad | 35,91 | 0,58 | 68,12
1U.04.330.0010.c | - con peso da 71 a 120 kg | cad | 52,55 | 0,84 | 68,23
1U.04.330.0010.d | - con peso da 121 a 170 kg | cad | 71,75 | 1,15 | 67,69
1U.04.330.0010.e | - con peso da 171 a 300 kg | cad | 101,88 | 1,64 | 62,35
1U.04.330.0010.f | - con peso da 301 a 500 kg | cad | 147,40 | 2,37 | 60,34
1U.04.330.0030 | Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. | kg | 0,52 | 0,01 | 64,29
1U.04.330.0040 | Posa in opera di griglie e grigliati in pannelli, su struttura portante o alloggiamenti perimetrali già predisposti, compreso lo scarico e la movimentazione in cantiere. | m² | 1,72 | 0,03 | 80,23
1U.04.330.0100 | Posa in opera di pozzetti per tabelloni elettorali, con prelievo dai magazzini comunali e trasporto a piè d'opera; esecuzione del foro di alloggiamento su qualsiasi tipo di pavimentazione; sigillatura con malta cementizia; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata, ripristino della pavimentazione, sbarramenti e segnaletica. | cad | 25,76 | 0,41 | 60,37
1U.04.330.0200 | Posa in opera di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scaricoe movimentazione in cantiere e collocazione in carreggiata secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. | cad | 27,38 | 0,44 | 54,98
1U.04.340 | LAVORAZIONE PIETRE |  |  |  |
1U.04.340.0010 | Intestatura di cordoni in pietra naturale, sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore, per cordoni tipo A (sez. cm 40-45x25) : |  |  |  |
1U.04.340.0010.a | - in orario normale | cad | 11,00 | 0,18 | 80,27
1U.04.340.0010.b | - in orario notturno e/o festivo | cad | 13,67 | 0,22 | 80,32
1U.04.340.0020 | Intestatura di cordoni in pietra naturale, sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore, per cordoni tipo B (sez. cm 30-35x25) : |  |  |  |
1U.04.340.0020.a | - in orario normale | cad | 8,24 | 0,13 | 80,34
1U.04.340.0020.b | - in orario notturno e/o festivo | cad | 10,26 | 0,16 | 80,31
1U.04.340.0030 | Intestatura di cordoni in pietra naturale, sia nuovi che usati,eseguita a tutto spessore, per cordoni tipo C,D ed E : |  |  |  |
1U.04.340.0030.a | - in orario normale | cad | 7,15 | 0,11 | 80,28
1U.04.340.0030.b | - in orario notturno e/o festivo | cad | 8,88 | 0,14 | 80,29
1U.04.340.0040 | Intestatura di cordoni in pietra naturale, sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore, per cordoni tipo F e G: |  |  |  |
1U.04.340.0040.a | - in orario normale | cad | 6,46 | 0,10 | 80,34
1U.04.340.0040.b | - in orario notturno e/o festivo | cad | 8,03 | 0,13 | 80,32
1U.04.340.0050 | Formazione di bocca di lupo nei cordoni in pietra naturale tipo A (sez. cm 40x25) e B (sez. cm 30x25) : |  |  |  |
1U.04.340.0050.a | - in orario normale | cad | 48,10 | 0,77 | 80,33
1U.04.340.0050.b | - in orario notturno e/o festivo | cad | 59,79 | 0,96 | 80,33
1U.04.340.0060 | Formazione di bocca di lupo nei cordoni tipo C, D ed E: |  |  |  |
1U.04.340.0060.a | - in orario normale | cad | 36,43 | 0,59 | 80,32
1U.04.340.0060.b | - in orario notturno e/o festivo | cad | 45,27 | 0,73 | 80,32
1U.04.340.0100 | Taglio, refilamento, intestatura a filo vivo e a tutto spessore di masselli e lastre in pietra naturale, sia nuovi che usati, retti o in curva, di qualsiasi dimensione, di spessore: |  |  |  |
1U.04.340.0100.a | - fino a 5 cm, in orario normale | m | 4,12 | 0,07 | 80,34
1U.04.340.0100.b | - fino a 5 cm, in orario notturno e/o festivo | m | 5,13 | 0,08 | 80,31
1U.04.340.0100.c | - da 5,1 fino a 10 cm, in orario normale | m | 8,24 | 0,13 | 80,34
1U.04.340.0100.d | - da 5,1 fino a 10 cm, in orario notturno e/o festivo | m | 10,26 | 0,16 | 80,31
1U.04.340.0100.e | - da 10,1 fino a 15 cm, in orario normale | m | 13,06 | 0,21 | 80,32
1U.04.340.0100.f | - da 10,1 fino a 15 cm, in orario notturno e/o festivo | m | 16,24 | 0,26 | 80,30
1U.04.340.0100.g | - da 15,1 fino a 20 cm, in orario normale | m | 17,87 | 0,29 | 80,30
1U.04.340.0100.h | - da 15,1 fino a 20 cm, in orario notturno e/o festivo | m | 22,21 | 0,36 | 80,32
1U.04.340.0250 | Pulizia di cubetti di qualsiasi dimensione, bitumati, provenienti dal disfacimento di pavimentazioni. | m² | 7,86 | 0,13 | 80,28
1U.04.400 | RIPRISTINI |  |  |  |
1U.04.430 | RIPRISTINI PAVIMENTI VARI |  |  |  |
1U.04.430.0010 | Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0010.a | - in sede stradale - in orario normale | m² | 35,12 | 0,28 | 67,56
1U.04.430.0010.b | - in sede stradale - in orario notturno e/o festivo | m² | 42,98 | 0,35 | 68,26
1U.04.430.0010.c | - in sede tram - in orario normale | m² | 50,94 | 0,41 | 68,29
1U.04.430.0010.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo | m² | 62,49 | 0,50 | 68,85
1U.04.430.0020 | Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la puliziala con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0020.a | - in sede stradale - in orario normale | m² | 37,38 | 0,30 | 67,69
1U.04.430.0020.b | - in sede stradale - in orario notturno e/o festivo | m² | 45,78 | 0,37 | 68,38
1U.04.430.0020.c | - in sede tram - in orario normale | m² | 57,73 | 0,46 | 68,49
1U.04.430.0020.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo | m² | 70,85 | 0,57 | 69,02
1U.04.430.0030 | Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con fornitura di sabbia, bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0030.a | - in sede stradale - in orario normale | m² | 19,02 | 0,15 | 75,45
1U.04.430.0030.b | - in sede stradale - in orario notturno e/o festivo | m² | 23,36 | 0,19 | 76,37
1U.04.430.0030.c | - in sede tram - in orario normale | m² | 24,52 | 0,20 | 76,55
1U.04.430.0030.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo | m² | 30,20 | 0,24 | 77,25
1U.04.430.0040 | Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con fornitura di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0040.a | - in sede stradale - in orario normale | m² | 19,72 | 0,16 | 75,61
1U.04.430.0040.b | - in sede stradale - in orario notturno e/o festivo | m² | 24,22 | 0,19 | 76,51
1U.04.430.0040.c | - in sede tram - in orario normale | m² | 28,63 | 0,23 | 77,12
1U.04.430.0040.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo | m² | 35,31 | 0,28 | 77,71
1U.04.430.0050 | Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0050.a | - in sede stradale - in orario normale | m² | 49,60 | 0,40 | 58,99
1U.04.430.0050.b | - in sede stradale - in orario notturno e/o festivo | m² | 58,44 | 0,47 | 62,22
1U.04.430.0050.c | - in sede tram - in orario normale | m² | 61,46 | 0,49 | 59,27
1U.04.430.0050.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo | m² | 72,49 | 0,58 | 62,48
1U.04.430.0060 | Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0060.a | - in sede stradale - in orario normale | m² | 53,26 | 0,43 | 59,09
1U.04.430.0060.b | - in sede stradale - in orario notturno e/o festivo | m² | 62,76 | 0,50 | 62,32
1U.04.430.0060.c | - in sede tram - in orario normale | m² | 66,96 | 0,54 | 59,35
1U.04.430.0060.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo | m² | 78,98 | 0,63 | 62,56
1U.04.430.0070 | Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0070.a | - in sede stradale - in orario normale | m² | 52,75 | 0,42 | 55,47
1U.04.430.0070.b | - in sede stradale - in orario notturno e/o festivo | m² | 61,60 | 0,50 | 59,03
1U.04.430.0070.c | - in sede tram - in orario normale | m² | 64,62 | 0,52 | 56,38
1U.04.430.0070.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo | m² | 75,65 | 0,61 | 59,87
1U.04.430.0080 | Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0080.a | - in sede stradale - in orario normale | m² | 56,42 | 0,45 | 55,78
1U.04.430.0080.b | - in sede stradale - in orario notturno e/o festivo | m² | 65,92 | 0,53 | 59,33
1U.04.430.0080.c | - in sede tram - in orario normale | m² | 70,12 | 0,56 | 56,67
1U.04.430.0080.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo | m² | 82,14 | 0,66 | 60,15
1U.04.430.0100 | Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0100.a | - in sede stradale - in orario normale | m² | 49,60 | 0,40 | 58,99
1U.04.430.0100.b | - in sede stradale - in orario notturno e/o festivo | m² | 58,44 | 0,47 | 62,22
1U.04.430.0100.c | - in sede tram - in orario normale | m² | 61,46 | 0,49 | 59,27
1U.04.430.0100.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo | m² | 72,49 | 0,58 | 62,48
1U.04.430.0110 | Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0110.a | - in sede stradale - in orario normale | m² | 53,26 | 0,43 | 59,09
1U.04.430.0110.b | - in sede stradale - in orario notturno e/o festivo | m² | 62,76 | 0,50 | 62,32
1U.04.430.0110.c | - in sede tram - in orario normale | m² | 66,96 | 0,54 | 59,35
1U.04.430.0110.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo | m² | 78,98 | 0,63 | 62,56
1U.04.430.0120 | Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0120.a | - in sede stradale - in orario normale | m² | 52,75 | 0,42 | 55,47
1U.04.430.0120.b | - in sede stradale - in orario notturno e/o festivo | m² | 61,60 | 0,50 | 59,03
1U.04.430.0120.c | - in sede tram - in orario normale | m² | 64,62 | 0,52 | 56,38
1U.04.430.0120.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo | m² | 75,65 | 0,61 | 59,87
1U.04.430.0130 | Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0130.a | - in sede stradale - in orario normale | m² | 56,42 | 0,45 | 55,78
1U.04.430.0130.b | - in sede stradale - in orario notturno e/o festivo | m² | 65,92 | 0,53 | 59,33
1U.04.430.0130.c | - in sede tram - in orario normale | m² | 70,12 | 0,56 | 56,67
1U.04.430.0130.d | - in sede tram - in orario notturno e/o festivo | m² | 82,14 | 0,66 | 60,15
1U.04.430.0150 | Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su malta, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa e la ricollocazione in opera con fornitura della malta, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; | m² | 66,30 | 0,53 | 58,66
1U.04.430.0200 | Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.430.0200.a | - spessore 60 mm | m² | 19,44 | 0,16 | 56,79
1U.04.430.0200.b | - spessore 80 mm | m² | 21,29 | 0,34 | 57,07
1U.04.440 | RIPRISTINI CORDONATURE |  |  |  |
1U.04.440.0010 | Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi A (sez. cm 40x25), B e C (sez. cm 30x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.440.0010.a | - in orario normale | m | 15,52 | 0,25 | 68,00
1U.04.440.0010.b | - in orario notturno e/o festivo | m | 18,93 | 0,30 | 68,74
1U.04.440.0020 | Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi D e E (sez. cm 27x15), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.440.0020.a | - in orario normale | m | 14,38 | 0,23 | 68,15
1U.04.440.0020.b | - in orario notturno e/o festivo | m | 17,53 | 0,28 | 68,90
1U.04.440.0025 | Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi F e G (sez. cm 25x12), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.440.0025.a | - in orario normale | m | 13,32 | 0,21 | 67,92
1U.04.440.0025.b | - in orario notturno e/o festivo | m | 18,49 | 0,30 | 70,12
1U.04.440.0030 | Ripristino di lastre e/o risvolte in pietra naturale, sia carreggiabili che pedonabili, comprendente la rimozione delle lastre, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; |  |  |  |
1U.04.440.0030.a | - in orario normale | m² | 25,89 | 0,42 | 67,04
1U.04.440.0030.b | - in orario notturno e/o festivo | m² | 31,45 | 0,51 | 67,97
1U.04.450 | RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE |  |  |  |
1U.04.450.0010 | Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica | cad | 64,43 | 1,04 | 58,64
1U.04.450.0020 | Sollevamento del chiusino metallico per ispezione della cameretta, in sede di carreggiata stradale; compresi sbarramenti e segnaletica. | cad | 7,07 | 0,11 | 78,08
1U.04.450.0030 | Fornitura e posa piattina in ferro zincata a caldo, compreso: carico e scarico, trasporto, movimentazione in cantiere ed eventuali lavorazioni di adeguamento sul posto (tagli, piegature, ecc.). Dimensione piattina: 6000 mm x 200 mm x 5 mm. La posa viene effettuata con 10 cm di sormonto tra una piattina e l'altra, il fissaggio al terreno con tondini diam. 10 mm lunghi 50 cm a una distanza di 100 cm uno dall'altro. Si intendono comprese e compensate tutte le opere necessarie a rendere il lavoro finito a regola d'arte. | cad | 18,00 | 0,29 | 16,99
1U.04.450.0040 | Ripristino in luogo di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, comprensivo di ogni onere per la posa, sigillature perimetrali con malta di cemento, lo sgombero del cantiere, carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica | cad | 20,67 | 0,33 | 62,95
1U.04.450.0050 | Rimozione temporanea di palo per lampione da giardino da ml. 3,60 per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo ed impermeabilizzazione, rimozione del pozzetto e disconnessione della linea elettrica, demolizione del blocco di fondazione, e ripristino a fine lavori | cad | 638,91 | 10,26 | 95,41
1U.04.460 | RIPRISTINI STRADALI DEFINITIVI |  |  |  |
1U.04.460.0010 | Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali scarificazione con fresatura a freddo e trasporto alle discariche autorizzate (esclusi gli oneri di smaltimento), applicazione di un geocomposito con griglia tessuta in poliestere ad alta densità con funzione antirisalita, fornitura e posa in opera di cordolino preformato per la sigillatura dei giunti verticali tra strato di usura della pavimentazione esistente e nuova, fornitura e stesa dello strato di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore finito di cm 6 e costipamento con piastra o rullo vibrante; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. | m² | 49,39 | 0,40 | 37,91
1U.04.500 | PAVIMENTAZIONI COMPLETE |  |  |  |
1U.04.500.0010 | Fornitura in cantiere e posa su sabbia, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10. Compreso lo scarico e la movimentazione, il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm, la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. | m² | 59,37 | 0,24 | 39,04
1U.04.500.0020 | Fornitura in cantiere e posa su sabbia e cemento, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10. Compreso lo scarico e la movimentazione, il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R, la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure: | m² | 65,69 | 0,26 | 35,29