Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.01 - Demolizioni - Rimozioni

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.01 | DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI - PERFORI - TRACCE |  |  |  |
1C.01.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE I prezzi si applicano all'unità di misura utilizzata per i singoli elementi da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono e compensano le opere provvisionali necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti di servizio, puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, il ripristino ed il compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con l'impiego di macchine adeguate al tipo e dimensione della demolizione. La rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente l'edificio, il carico comunque eseguito, manuale e/o meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di smaltimento), compresa l'eventuale ripetuta movimentazione e deposito nell'ambito del cantiere prima del trasporto alle discariche autorizzate, quando necessario; queste operazioni verranno nel seguito spesso abbreviate nella definizione "movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere". Comunque tutto quanto occorrente per la completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro singole parti e strutture. E' da computare in aggiunta solo l'onere del ponteggio esterno di facciata, quando risultasse necessario per la sola esecuzione delle demolizioni. Nelle successive voci di listino le predette operazioni di rimozione, cernita, abbassamento al piano di carico e trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, saranno abbreviate nella dicitura "carico e trasporto", che deve intendersi quindi comprensiva e compensativa di tutte le fasi di demolizione sino agli impianti di discarica. Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprietà dell'Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, il deposito nell'ambito del cantiere, il trasporto ai depositi comunali, ovvero il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili. Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se per brevità la dicitura è abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali. Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetto alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non può mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento. Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del listino e, quando dovuti, devono essere compensati, coi prezzi elencati in 1C.27, in base alla presentazione della prescritta documentazione comprovante la provenienza dal cantiere in oggetto e di avvenuto smaltimento. I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. I prezzi relativi alla demolizione di tavolati e murature comprendono tutte le opere costituenti l'elemento (intonaci, rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli elementi costituenti gli impianti contenuti nello spessore delle murature (tubazioni impianti meccanici ed elettrici, ventilazione, apparecchiature elettriche, ecc.); lo spessore da computare è sempre quello effettivo, compresi gli eventuali rivestimenti, che non possono essere valutati a parte, e quindi già compensati nel prezzo. |  |  |  |
1C.01.020 | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata moltiplicando l'area di base per l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non è compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrate e fondazioni, l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere computata a partire dall'estradosso della soletta a quota più bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi già ricomprese e compensate nel prezzo. Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la eventuale demolizione per fasi successive. Non è ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle demolizioni parziali e rimozioni. |  |  |  |
1C.01.020.0010 | Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. |  |  |  |
1C.01.020.0010.a | - con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a. | m³ | 14,52 | 0,47 | 35,92
1C.01.020.0010.b | - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo | m³ | 19,75 | 0,63 | 45,52
1C.01.020.0020 | Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. | m³ | 10,87 | 0,35 | 36,54
1C.01.020.0030 | Demolizione totale o parziale di edificio, container o baracca, prefabbricati di qualsiasi tipo e materiale (esclusi i prefabbricati pesanti in calcestruzzo), carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, che dovrà essere inclusa nel volume computato. | m³ | 10,09 | 0,32 | 42,76
1C.01.020.0040 | Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere similari con struttura in muratura, legno o metallica, carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, in qualsiasi materiale, che dovrà essere compresa nel volume demolito. | m³ | 6,43 | 0,21 | 48,83
1C.01.020.0050 | Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. | kg | 1,34 | 0,04 | 48,72
1C.01.030 | DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati alla entità della demolizione, e sono sempre compresive di qualsiasi intervento manuale necessario per il completamento dell'intervento. Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo nei limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso elemento strutturale. |  |  |  |
1C.01.030.0010 | Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: |  |  |  |
1C.01.030.0010.a | - oltre 5,01 m³ | m³ | 68,88 | 2,21 | 53,23
1C.01.030.0010.b | - da 0,501 a 5,01 m³ | m³ | 93,74 | 3,01 | 67,23
1C.01.030.0010.c | - da 0,051 a 0,500 m³ | m³ | 140,80 | 4,52 | 72,74
1C.01.030.0010.d | - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³) | m³ | 227,63 | 7,30 | 75,58
1C.01.030.0020 | Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: |  |  |  |
1C.01.030.0020.a | - oltre 5,01 m³ | m³ | 93,90 | 3,01 | 55,25
1C.01.030.0020.b | - da 0,501 a 5,01 m³ | m³ | 128,35 | 4,12 | 69,04
1C.01.030.0020.c | - da 0,051 a 0,500 m³ | m³ | 196,00 | 6,29 | 74,83
1C.01.030.0020.d | - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³) | m³ | 287,83 | 9,23 | 76,54
1C.01.030.0030 | Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: |  |  |  |
1C.01.030.0030.a | - oltre 5,01 m³ | m³ | 150,18 | 4,82 | 58,15
1C.01.030.0030.b | - da 0,501 a 5,01 m³ | m³ | 167,22 | 5,36 | 72,81
1C.01.030.0030.c | - da 0,051 a 0,500 m³ | m³ | 266,76 | 8,56 | 76,25
1C.01.030.0030.d | - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³) | m³ | 507,40 | 16,28 | 78,10
1C.01.030.0040 | Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: |  |  |  |
1C.01.030.0040.a | - oltre 5,01 m³ | m³ | 173,28 | 5,56 | 61,05
1C.01.030.0040.b | - da 0,501 a 5,01 m³ | m³ | 216,28 | 6,94 | 75,41
1C.01.030.0040.c | - da 0,051 a 0,500 m³ | m³ | 323,06 | 10,36 | 76,92
1C.01.030.0040.d | - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³) | m³ | 500,78 | 16,06 | 78,08
1C.01.030.0050 | Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura, compresa e compensata nel prezzo qualsiasi movimentazione nell'ambito del cantiere del blocco tagliato, la demolizione dello stesso e della restante demolizione di parapetto in cemento armato ancorata al frontale del balcone, compreso il taglio dei ferri di ancoraggio, il successivo carico, trasporto e scarico delle macerie alla discarica autorizzata.Esclusi gli oneri di smaltimento. | m³ | 206,13 | 4,96 | 66,81
1C.01.040 | ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria. |  |  |  |
1C.01.040.0010 | Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: |  |  |  |
1C.01.040.0010.a | - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm³ | dm³ | 3,16 | 0,10 | 79,82
1C.01.040.0010.b | - conglomerato cementizio semplice, da 2,01 a 5 dm³ | dm³ | 4,09 | 0,13 | 80,01
1C.01.040.0010.c | - cemento armato, da 2,01 a 5 dm³ | dm³ | 5,04 | 0,16 | 80,01
1C.01.040.0010.d | - pietra naturale dura, da 2,01 a 5 dm³ | dm³ | 6,29 | 0,20 | 80,00
1C.01.040.0010.e | - solai misti fino a 15 dm³ | dm³ | 1,15 | 0,04 | 76,53
1C.01.040.0020 | Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in: |  |  |  |
1C.01.040.0020.a | - muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00 dm³ | dm³ | 5,02 | 0,16 | 80,13
1C.01.040.0020.b | - conglomerato cementizio semplice, fino a 2,00 dm³ | dm³ | 6,30 | 0,20 | 80,04
1C.01.040.0020.c | - cemento armato, fino a 2,00 dm³ | dm³ | 7,55 | 0,24 | 80,03
1C.01.040.0020.d | - pietra naturale dura, fino a 2,00 dm³ | dm³ | 10,06 | 0,32 | 80,14
1C.01.040.0050 | Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: |  |  |  |
1C.01.040.0050.a | - da 0 (zero) fino a 50 mm | m | 0,97 | 0,03 | 60,58
1C.01.040.0050.b | - da 0 (zero) fino a 80 mm | m | 1,17 | 0,04 | 59,24
1C.01.040.0050.c | - da 0 (zero) a 100 mm | m | 1,27 | 0,04 | 58,86
1C.01.040.0050.d | - da 0 (zero) a 130 mm | m | 1,70 | 0,05 | 58,92
1C.01.040.0050.e | - da 0 (zero) fino a 150 mm | m | 1,95 | 0,06 | 59,62
1C.01.040.0050.f | - da 0 (zero) fino a 200 mm | m | 2,62 | 0,08 | 59,45
1C.01.040.0060 | Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità | m x cm | 0,78 | 0,03 | 65,08
1C.01.040.0070 | Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondità di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata. | m² | 185,88 | 5,96 | 61,31
1C.01.040.0080 | Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere: |  |  |  |
1C.01.040.0080.a | - con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura | m² | 308,99 | 9,91 | 59,97
1C.01.040.0080.b | - con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto | m² | 434,61 | 13,94 | 60,51
1C.01.040.0100 | Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: |  |  |  |
1C.01.040.0100.a | - con diametro fino a 20 mm | m | 25,12 | 0,81 | 76,02
1C.01.040.0100.b | - con diametro da 21 a 35 mm | m | 34,22 | 1,10 | 77,14
1C.01.040.0100.c | - con diametro da 36 a 65 mm | m | 42,13 | 1,35 | 79,97
1C.01.040.0100.d | - con diametro da 66 a 90 mm | m | 57,65 | 1,85 | 78,38
1C.01.040.0100.e | - con diametro da 91 a 110 mm | m | 65,50 | 2,10 | 77,79
1C.01.040.0110 | Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: |  |  |  |
1C.01.040.0110.a | - con diametro fino a 20 mm | m | 31,65 | 1,02 | 79,87
1C.01.040.0110.b | - con diametro da 21 a 35 mm | m | 45,40 | 1,46 | 77,90
1C.01.040.0110.c | - con diametro da 36 a 65 mm | m | 53,10 | 1,70 | 78,22
1C.01.040.0110.d | - con diametro da 66 a 90 mm | m | 83,89 | 2,69 | 78,95
1C.01.040.0110.e | - con diametro da 91 a 110 mm | m | 99,63 | 3,20 | 79,14
1C.01.040.0120 | Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: |  |  |  |
1C.01.040.0120.a | - con diametro fino a 20 mm | m | 33,17 | 1,06 | 77,05
1C.01.040.0120.b | - con diametro da 21 a 35 mm | m | 45,19 | 1,45 | 77,89
1C.01.040.0120.c | - con diametro da 36 a 65 mm | m | 57,65 | 1,85 | 78,38
1C.01.040.0120.d | - con diametro da 66 a 90 mm | m | 65,00 | 2,08 | 78,58
1C.01.040.0120.e | - con diametro da 91 a 110 mm | m | 77,76 | 2,49 | 78,57
1C.01.040.0200 | Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie 301, ripristino della superficie circostante e la fornitura e posa di griglie in plastica (interno ed esterno) complete di rete antisetti: |  |  |  |
1C.01.040.0200.a | - senza piattaforma aerea foro Ø 125 | cad | 91,72 | 1,47 | 64,06
1C.01.040.0200.b | - senza piattaforma aerea foro Ø 160 | cad | 120,57 | 1,94 | 66,40
1C.01.040.0200.c | - con piattaforma aerea foro Ø 125 | cad | 135,65 | 2,18 | 51,63
1C.01.040.0200.d | - con piattaforma aerea foro Ø 160 | cad | 164,51 | 2,64 | 55,52
1C.01.050 | DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE |  |  |  |
1C.01.050.0010 | Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
1C.01.050.0010.a | - con rimozione dell'impalcato e della grossa armatura | m² | 20,31 | 0,65 | 71,53
1C.01.050.0010.b | - con sola rimozione dell'impalcato costituito da travetti ed assito, esclusa grossa orditura | m² | 14,16 | 0,45 | 71,44
1C.01.050.0010.c | - con rimozione della sola grossa armatura | m² | 8,93 | 0,29 | 68,69
1C.01.050.0020 | Demolizione totale o parziale di solaio in ferro e laterizio, di qualsiasi spessore, costituito da travi in ferro ed elementi in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; lo smuramento dei profilati; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. | m² | 31,31 | 1,00 | 68,24
1C.01.050.0030 | Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
1C.01.050.0030.a | - fino allo spessore di cm 16, compresa la soletta collaborante | m² | 22,09 | 0,71 | 65,91
1C.01.050.0030.b | - da cm 16,1 a cm 22 di spessore, compresa la soletta collaborante | m² | 25,67 | 0,82 | 66,98
1C.01.050.0030.c | - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante | m² | 33,85 | 1,09 | 64,94
1C.01.050.0030.d | - oltre cm 30,1 di spessore, compresa la soletta collaborante | m² | 39,94 | 1,28 | 67,71
1C.01.050.0040 | Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento e dei relativi rinfianchi. Comprese le opere provvisionali di sostegno e di protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo meccanico o manuale; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: la superficie in pianta. |  |  |  |
1C.01.050.0040.a | - spessore medio fino a 30 cm. | m² | 17,54 | 0,56 | 60,36
1C.01.050.0040.b | - ogni 5 cm, o frazione, di aumento dello spessore medio, oltre i 30 cm. | m² | 4,29 | 0,14 | 67,94
1C.01.050.0050 | Demolizione di volta in muratura di qualsiasi tipo. Comprese le opere provvisionali di sostegno, centinatura e protezione; lo svuotamento sovrastante dei materiali di riempimento; la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: la superficie in pianta; lo spessore medio della sezione della volta: |  |  |  |
1C.01.050.0050.a | - spessore medio fino a 30 cm. | m² | 43,56 | 1,40 | 70,01
1C.01.050.0050.b | - ogni 5 cm, o frazione, di aumento dello spessore medio, oltre i 30 cm. | m² | 7,26 | 0,23 | 69,95
1C.01.060 | DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI |  |  |  |
1C.01.060.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi nei prezzi. |  |  |  |
1C.01.060.0010 | Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. |  |  |  |
1C.01.060.0010.a | - in tegole di laterizio, cemento e simili | m² | 11,21 | 0,36 | 70,71
1C.01.060.0010.b | - in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina | m² | 10,30 | 0,33 | 75,09
1C.01.060.0020 | Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: |  |  |  |
1C.01.060.0020.a | - piccola orditura sottotegole in listelli di abete | m² | 1,51 | 0,05 | 73,48
1C.01.060.0020.b | - assito in tavole di abete accostate. | m² | 9,29 | 0,30 | 76,78
1C.01.060.0030 | Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi: |  |  |  |
1C.01.060.0030.a | - listelli in legno da 3 x 5 - 4 x 4 cm | m | 0,29 | 0,01 | 76,65
1C.01.060.0030.b | - travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm | m | 1,90 | 0,06 | 67,80
1C.01.060.0030.c | - terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm | m | 3,93 | 0,13 | 74,26
1C.01.060.0030.d | - travi in legno da 20 x 30 cm circa | m | 6,90 | 0,22 | 75,56
1C.01.060.0040 | Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita da puntoni, diagonali, dormienti, capriate. Comprese le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione del materiale nell'ambito del cantiere; l'accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto del materiale di risulta agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. |  |  |  |
1C.01.060.0040.a | - valutazione a m³ di legname | m³ | 172,59 | 5,54 | 74,15
1C.01.060.0040.b | - valutazione a m² di sup. coperta | m² | 8,78 | 0,28 | 75,43
1C.01.060.0050 | Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso l'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
1C.01.060.0050.a | - in elementi prefabbricati di cemento, laterizio e simili. | cad | 21,93 | 0,70 | 74,46
1C.01.060.0050.b | - in muratura di mattoni pieni o forati. | cad | 39,20 | 1,26 | 74,86
1C.01.060.0060 | Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. | m² | 15,65 | 0,50 | 75,50
1C.01.060.0070 | Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da: |  |  |  |
1C.01.060.0070.a | - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati. | m² | 4,26 | 0,14 | 75,39
1C.01.060.0070.b | - asfalto colato o resina | m² | 18,72 | 0,60 | 78,49
1C.01.060.0080 | Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. | m² | 1,83 | 0,06 | 65,98
1C.01.060.0090 | Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso l'accumulo, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. | m³ | 60,01 | 1,92 | 70,31
1C.01.060.0100 | Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio, l'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le macerie risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate |  |  |  |
1C.01.060.0100.a | - da coperture a falde | m | 3,64 | 0,12 | 76,90
1C.01.060.0100.b | - da coperture piane | m | 2,96 | 0,09 | 75,98
1C.01.070 | DEMOLIZIONE DI TAVOLATI |  |  |  |
1C.01.070.0010 | Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: |  |  |  |
1C.01.070.0010.a | - fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili | m² | 8,94 | 0,29 | 71,54
1C.01.070.0010.b | - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili | m² | 12,68 | 0,41 | 71,78
1C.01.070.0010.c | - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili | m² | 14,42 | 0,46 | 70,78
1C.01.070.0010.d | - fino a 8 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili | m² | 12,48 | 0,40 | 71,64
1C.01.070.0010.e | - fino a 12 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili | m² | 14,08 | 0,45 | 72,59
1C.01.070.0010.f | - fino a 16 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili | m² | 15,92 | 0,51 | 71,65
1C.01.070.0010.g | - fino a 8 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili | m² | 8,00 | 0,26 | 70,57
1C.01.070.0010.h | - fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili | m² | 8,78 | 0,28 | 70,07
1C.01.070.0010.i | - in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore | m² | 3,32 | 0,11 | 73,81
1C.01.080 | RIMOZIONE CONTROSOFFITTI |  |  |  |
1C.01.080.0010 | Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: |  |  |  |
1C.01.080.0010.a | - in arelle intonacate | m² | 12,10 | 0,39 | 72,95
1C.01.080.0010.b | - in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili | m² | 10,24 | 0,33 | 71,65
1C.01.080.0010.c | - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno | m² | 9,50 | 0,30 | 73,22
1C.01.090 | VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO |  |  |  |
1C.01.090.0010 | Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: |  |  |  |
1C.01.090.0010.a | - su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi | m² | 1,01 | 0,01 | 73,11
1C.01.090.0010.b | - su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabattello, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti | m² | 3,23 | 0,03 | 63,74
1C.01.090.0010.c | - su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti | m² | 2,31 | 0,02 | 77,42
1C.01.090.0020 | Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento |  |  |  |
1C.01.090.0020.a | - in buono stato di conservazione. | m² | 12,96 | 0,42 | 78,29
1C.01.090.0020.b | - in cattivo stato di conservazione | m² | 10,24 | 0,33 | 77,01
1C.01.090.0030 | Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti | m² | 5,92 | 0,19 | 76,11
1C.01.100 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. |  |  |  |
1C.01.100.0010 | Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
1C.01.100.0010.a | - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento | m² | 10,34 | 0,33 | 61,72
1C.01.100.0010.b | - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) | m² | 5,66 | 0,18 | 80,08
1C.01.100.0010.c | - in legno, moquette. | m² | 4,59 | 0,15 | 80,01
1C.01.100.0010.d | - in lastre di pietra naturale, di qualsiasi spessore, compresa la malta di allettamento | m² | 12,09 | 0,19 | 70,39
1C.01.100.0020 | Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento |  |  |  |
1C.01.100.0020.a | - spessore fino a 4 cm. | m² | 7,17 | 0,23 | 61,83
1C.01.100.0020.b | - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm | m² x cm | 1,53 | 0,05 | 59,27
1C.01.100.0020.c | - per ogni cm in più, da 7,1 cm | m² x cm | 1,28 | 0,04 | 64,23
1C.01.100.0030 | Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
1C.01.100.0030.a | - con mezzi esclusivamente manuali | m³ | 69,42 | 2,23 | 71,65
1C.01.100.0030.b | - con mezzi meccanici e manuali | m³ | 30,09 | 0,97 | 46,53
1C.01.100.0040 | Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su muretti, altezza complessiva fino a 80 cm, all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Demolizione eseguita: |  |  |  |
1C.01.100.0040.a | - con mezzi manuali e attrezzi meccanici | m² | 40,90 | 1,31 | 61,14
1C.01.100.0040.b | - con mezzi meccanici | m² | 32,00 | 1,03 | 42,55
1C.01.110 | DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. |  |  |  |
1C.01.110.0010 | Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di protezione e segnaletica: |  |  |  |
1C.01.110.0010.a | - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue | m² | 9,61 | 0,31 | 44,77
1C.01.110.0010.b | - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. | m² | 11,85 | 0,38 | 42,25
1C.01.110.0020 | Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: |  |  |  |
1C.01.110.0020.a | - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue | m² | 6,72 | 0,22 | 46,37
1C.01.110.0020.b | - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. | m² | 7,70 | 0,25 | 42,98
1C.01.110.0030 | Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
1C.01.110.0030.a | - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto | m² | 6,73 | 0,22 | 58,93
1C.01.110.0030.b | - in lastre di pietra naturale | m² | 10,23 | 0,33 | 60,30
1C.01.110.0030.c | - in piastrelle di asfalto | m² | 6,11 | 0,20 | 56,75
1C.01.110.0100 | Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: |  |  |  |
1C.01.110.0100.a | - spessore fino a 8 cm | m² | 6,94 | 0,22 | 44,60
1C.01.110.0100.b | - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm | m² x cm | 0,88 | 0,03 | 38,21
1C.01.110.0100.c | - spessore oltre 18,1 cm | m³ | 61,73 | 1,98 | 50,41
1C.01.120 | RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta. |  |  |  |
1C.01.120.0010 | Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento |  |  |  |
1C.01.120.0010.a | - in piastrelle di ceramica, gres e simili. | m² | 8,93 | 0,29 | 78,15
1C.01.120.0010.b | - tessili, moquettes e simili | m² | 3,54 | 0,11 | 79,80
1C.01.120.0010.c | - in teli vinilici, linoleum e simili | m² | 4,67 | 0,15 | 79,76
1C.01.120.0020 | Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
1C.01.120.0020.a | - in piastrelle di ceramica, gres, marmo | m | 1,56 | 0,05 | 76,66
1C.01.120.0020.b | - in legno, vinilici incollati o chiodati. | m | 0,67 | 0,02 | 70,22
1C.01.120.0020.c | - in legno, vinilici, avvitati. | m | 1,02 | 0,03 | 75,63
1C.01.130 | RIMOZIONE MANUFATTI IN PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE |  |  |  |
1C.01.130.0010 | Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
1C.01.130.0010.a | - zoccolature e rivestimenti | m² | 20,64 | 0,66 | 78,46
1C.01.130.0010.b | - pedate, alzate, frontali di scale, soglie | m | 9,70 | 0,31 | 77,79
1C.01.130.0010.c | - davanzali, contorni di porte e finestre | m | 8,33 | 0,27 | 76,66
1C.01.130.0020 | Rimozione di masselli, di manufatti in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: le opere provvisionali di sostegno e di protezione, gli smuramenti, le imbragature, l'abbassamento o l'innalzamento dei manufatti, il trasporto al piano di carico: |  |  |  |
1C.01.130.0020.a | - con deposito nell'ambito del cantiere. | m³ | 125,73 | 4,03 | 71,23
1C.01.130.0020.b | - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento | m³ | 135,20 | 4,34 | 67,48
1C.01.140 | RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME |  |  |  |
1C.01.140.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010- Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro effettive dimensioni. Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, l'assistenza specialistica ove necessaria, i ponteggi e piani di lavoro interni, il taglio, la cernita di eventuali parti in vetro e materiali diversi da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali ponteggi esterni, se necessari e non esistenti, dovranno essere computati a parte. |  |  |  |
1C.01.140.0010 | Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate. Misurazione: vedere 1C.01.140 |  |  |  |
1C.01.140.0010.a | - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m² | 21,33 | 0,68 | 80,22
1C.01.140.0010.b | - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. | m² | 13,79 | 0,44 | 77,63
1C.01.140.0020 | Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi: |  |  |  |
1C.01.140.0020.a | - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m | 1,72 | 0,06 | 80,23
1C.01.140.0020.b | - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento | m | 1,46 | 0,05 | 78,02
1C.01.140.0030 | Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile |  |  |  |
1C.01.140.0030.a | - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m | 6,53 | 0,21 | 80,25
1C.01.140.0030.b | - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento | m | 3,83 | 0,12 | 79,35
1C.01.140.0040 | Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: |  |  |  |
1C.01.140.0040.a | - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m² | 9,67 | 0,31 | 80,14
1C.01.140.0040.b | - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento | m² | 7,97 | 0,26 | 79,69
1C.01.140.0050 | Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari: |  |  |  |
1C.01.140.0050.a | - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m² | 3,77 | 0,12 | 80,37
1C.01.140.0050.b | - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento. | m² | 2,47 | 0,08 | 78,60
1C.01.140.0060 | Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili): |  |  |  |
1C.01.140.0060.a | - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m | 1,09 | 0,04 | 80,73
1C.01.140.0060.b | - con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento | m | 0,84 | 0,03 | 76,08
1C.01.150 | RIMOZIONE OPERE DA FABBRO |  |  |  |
1C.01.150.0000 | NOTE DI CONSULTAZIONE I serramenti da rimuovere, di qualunque natura e dimensione, vengono valutati in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre ed impennate, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo delle lavorazioni comprende e compensa lo smuramento dei telai o controtelai, i tagli, la cernita dei vetri e dei vari componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010- Tutti gli altri manufatti vengono valutati in base alle loro effettive dimensioni o pesi. Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, i ponteggi o piani di lavoro, l'assistenza specialistica se necessaria, il taglio, la cernita di eventuali parti in vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali ponteggi esterni, se necessari e non esistenti, dovranno essere computati a parte. |  |  |  |
1C.01.150.0010 | Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: |  |  |  |
1C.01.150.0010.a | - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m² | 20,65 | 0,66 | 80,19
1C.01.150.0010.b | - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. | m² | 13,59 | 0,44 | 74,73
1C.01.150.0020 | Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: |  |  |  |
1C.01.150.0020.a | - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m² | 7,22 | 0,23 | 80,19
1C.01.150.0020.b | - con abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. | m² | 6,03 | 0,19 | 71,39
1C.01.150.0030 | Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: |  |  |  |
1C.01.150.0030.a | - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m² | 7,85 | 0,25 | 80,13
1C.01.150.0030.b | - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. | m² | 7,42 | 0,24 | 78,52
1C.01.150.0040 | Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: |  |  |  |
1C.01.150.0040.a | - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m² | 8,52 | 0,27 | 80,16
1C.01.150.0040.b | - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. | m² | 6,37 | 0,20 | 79,61
1C.01.150.0050 | Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: |  |  |  |
1C.01.150.0050.a | - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m² | 10,63 | 0,34 | 80,15
1C.01.150.0050.b | - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. | m² | 9,27 | 0,30 | 74,49
1C.01.150.0060 | Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi accessori, di qualunque forma e dimensione: |  |  |  |
1C.01.150.0060.a | - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m² | 9,01 | 0,29 | 80,13
1C.01.150.0060.b | - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. | m² | 5,66 | 0,18 | 78,44
1C.01.150.0070 | Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi similari: |  |  |  |
1C.01.150.0070.a | - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito | m | 0,95 | 0,03 | 80,00
1C.01.150.0070.b | - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. | m | 0,71 | 0,02 | 72,67
1C.01.150.0090 | Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. | m² | 3,18 | 0,10 | 77,03
1C.01.160 | RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010- Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. |  |  |  |
1C.01.160.0010 | Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.01.160.0010.a | - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. | m | 9,22 | 0,30 | 77,30
1C.01.160.0010.b | - pluviali e pezzi speciali. | m | 5,07 | 0,16 | 71,85
1C.01.160.0010.c | - bocchettoni in piombo immurati | cad | 7,87 | 0,25 | 77,53
1C.01.170 | RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-TERMO-SANITARI |  |  |  |
1C.01.170.0010 | Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. | cad | 25,02 | 0,80 | 78,08
1C.01.170.0020 | Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
1C.01.170.0020.a | - linee acqua calda e fredda. | cad | 99,27 | 3,18 | 79,36
1C.01.170.0020.b | - linea acqua fredda. | cad | 74,43 | 2,39 | 79,64
1C.01.170.0030 | Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione |  |  |  |
1C.01.170.0030.a | - con recupero e deposito nell'ambito del cantiere | cad | 18,33 | 0,59 | 80,20
1C.01.170.0030.b | - con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | cad | 19,39 | 0,62 | 74,82
1C.01.170.0040 | Rimozione di telaio o cassetta antincendio. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. | cad | 19,28 | 0,62 | 73,14
1C.01.180 | RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE |  |  |  |
1C.01.180.0000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Le tubazioni di impianti e fognature vengono contabilizzate e riconosciute quando vengono rimosse da elementi strutturali o murature che non vengono demolite. La demolizione di tubazioni e canne inserite in elementi murari che vengono demoliti, è già compresa nel prezzo. |  |  |  |
1C.01.180.0010 | Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. |  |  |  |
1C.01.180.0010.a | - fino a 2", a vista | m | 1,24 | 0,04 | 74,86
1C.01.180.0010.b | - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo | m | 6,05 | 0,19 | 76,72
1C.01.180.0010.c | - superiore a 2", a vista | m | 1,71 | 0,05 | 75,15
1C.01.180.0010.d | - superiore a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo | m | 7,71 | 0,25 | 77,58
1C.01.180.0020 | Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento: |  |  |  |
1C.01.180.0020.a | - del diametro interno fino a 30 cm | m | 8,16 | 0,26 | 50,05
1C.01.180.0020.b | - del diametro oltre 30 cm e fino a 60 cm | m | 13,20 | 0,42 | 48,55
1C.01.180.0030 | Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento |  |  |  |
1C.01.180.0030.a | - diametro fino a 200 mm, a vista | m | 1,73 | 0,06 | 74,54
1C.01.180.0030.b | - diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi | m | 8,54 | 0,27 | 72,88
1C.01.180.0030.c | - diametro superiore a 205 mm, a vista | m | 2,53 | 0,08 | 71,99
1C.01.180.0030.d | - diametro superiore a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi | m | 8,51 | 0,27 | 70,34
1C.01.180.0040 | Demolizione di canne fumarie in elementi prefabbricati di cemento o laterizio, di qualsiasi dimensione, compreso trasporto all'esterno, accatastamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Esclusi oneri di smaltimento | m | 40,95 | 1,31 | 75,10
1C.01.180.0050 | Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura: |  |  |  |
1C.01.180.0050.a | - fino a 1" 1/2 o DN 42 | m | 126,31 | 1,02 | 72,77
1C.01.180.0050.b | - oltre 1" 1/2 o DN 42 | m | 159,03 | 1,28 | 72,25
1C.01.200 | RIMOZIONE IMPIANTI ASCENSORE |  |  |  |
1C.01.200.0010 | Rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, con smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei pistoni o argani di sollevamento, delle apparecchiature del locale macchine e di qualsiasi altra attrezzatura esistente . Compresi i tagli, il distacco dell'impianto elettrico, la movimentazione, il carico e trasporto dei materiali di risulta ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. |  |  |  |
1C.01.200.0010.a | - fino a 2 fermate, con qualsiasi interpiano | cad | 1.903,43 | 61,06 | 75,77
1C.01.200.0010.b | - per ogni fermata oltre le prime due, con qualsiasi interpiano | cad | 235,00 | 7,54 | 71,24
1C.01.700 | ESECUZIONE TRACCE E CHIUSURA |  |  |  |
1C.01.700.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Tutte le demolizioni, perforazioni, incassettature, aperture di tracce su qualsiasi tipo di muratura, necessarie per la realizzazione degli impianti tecnologici, in edifici nuovi o ristrutturazioni complete sono compensate nelle relative percentuali di assistenza muraria e non devono quindi essere computate a parte. Questi prezzi sono utilizzabili per gli interventi di manutenzione Le valutazioni a cm²/m sono riferite alla sezione della traccia per un metro lineare, sono comprensive dell'onere di chiusura della traccia dopo la posa della tubazione o altro tipo di intervento. |  |  |  |
1C.01.700.0010 | Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
1C.01.700.0010.a | - sezione fino a 50 cm² | m | 4,96 | 0,16 | 66,31
1C.01.700.0010.b | - sezione da 51 fino a 100 cm² | m | 6,80 | 0,22 | 60,11
1C.01.700.0010.c | - sezione da 101 fino a 150 cm² | m | 10,00 | 0,32 | 60,69
1C.01.700.0020 | Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
1C.01.700.0020.a | - sezione fino a 104 cm² | m | 9,78 | 0,31 | 65,20
1C.01.700.0020.b | - sezione da 105 fino a 250 cm² | m | 15,03 | 0,48 | 58,35
1C.01.700.0020.c | - sezione da 251 fino a 400 cm² | m | 19,57 | 0,63 | 54,59
1C.01.700.0030 | Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
1C.01.700.0030.a | - sezione fino a 104 cm² | m | 12,13 | 0,39 | 65,41
1C.01.700.0030.b | - sezione da 105 fino a 250 cm² | m | 16,73 | 0,54 | 68,68
1C.01.700.0030.c | - sezione da 251 fino a 400 cm² | m | 22,83 | 0,73 | 67,30
1C.01.700.0040 | Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
1C.01.700.0040.a | - sezione fino a 104 cm² | m | 13,18 | 0,42 | 68,41
1C.01.700.0040.b | - sezione da 105 fino a 250 cm² | m | 22,01 | 0,71 | 61,48
1C.01.700.0040.c | - sezione da 251 fino a 400 cm² | m | 28,53 | 0,92 | 59,51
1C.01.700.0050 | Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
1C.01.700.0050.a | - sezione fino a 124 cm² | m | 15,16 | 0,49 | 64,76
1C.01.700.0050.b | - sezione da 125 fino a 250 cm² | m | 23,01 | 0,74 | 63,33
1C.01.800 | BONIFICA DA AMIANTO |  |  |  |
1C.01.800.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Nelle quotazioni indicate si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Nel caso debbano essere montati appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabatelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi nei prezzi. |  |  |  |
1C.01.800.0010 | Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a getto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando il ruscellamento, asportazione di incrostazioni macroscopiche, rimozione del terriccio dai canali di gronda, trattamento dei rifiuti con primer fissativo, insaccamento, stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento | m² | 2,98 | 0,10 | 80,20
1C.01.800.0020 | Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto degradate e da rimuovere o da confinare con sovracopertura, realizzato mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto. | m² | 8,96 | 0,29 | 67,87
1C.01.800.0030 | Incapsulamento permanente di fibre d'amianto su manufatti in cemento amianto esposti agli agenti atmosferici, di buona consistenza, privi di rilevanti fessurazioni o sfaldamenti, realizzato mediante applicazione, a spruzzo a bassa pressione o ad airless, di mano di fondo con impregnante e consolidante a base di resine in emulsione acquosa e di mano a finire di prodotto colorato a base elastomerica acquosa ad elevata tenacità, impermeabilità, resistente alle intemperie, ai raggi U.V. E' compreso, inoltre, il rinforzo delle zone fessurate con rete in fibre sintetiche da applicare tra la prima e la seconda mano | m² | 13,70 | 0,44 | 67,19
1C.01.800.0040 | Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto già incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. | m² | 18,07 | 0,58 | 69,77
1C.01.800.0050 | Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene | m² | 5,26 | 0,17 | 58,75
1C.01.800.0080 | Incapsulamento di rivestimenti in amianto spruzzato realizzato mediante preliminare aspirazione delle polveri, lavaggio con getto diffuso a bassa pressione, applicazione a spruzzo di mano di fondo con primer impregnante e consolidante a base di resine in emulsione acquosa e due mani a finire di prodotto colorato a base elastomerica acquosa ad elevata tenacità, elasticità, impermeabilità: |  |  |  |
1C.01.800.0080.a | - su strutture metalliche | m² | 17,88 | 0,57 | 70,23
1C.01.800.0080.b | - su superfici murarie | m² | 16,71 | 0,54 | 66,13
1C.01.800.0090 | Rimozione di rivestimenti in amianto spruzzato con aspirazione delle polveri, impregnazione fino a saturazione completa delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro, lo scrostamento manuale; raccolta ed insaccamento dei detriti, lavaggio nell'unità di decontaminazione e secondo insaccamento; lo stoccaggio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto a discarica; la periodica pulizia dell'area di lavoro per impedire concentrazioni pericolose di fibre. Sono esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
1C.01.800.0090.a | - da strutture metalliche | m² | 24,47 | 0,78 | 66,32
1C.01.800.0090.b | - da superfici murarie | m² | 18,20 | 0,58 | 67,26
1C.01.800.0100 | Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti fissativi. Esclusi oneri di smaltimento | m² | 25,38 | 0,81 | 67,64
1C.01.800.0110 | Rimozione di rivestimenti isolanti in amianto con la tecnica del glove bag per limitati interventi su tubi, valvole, flange. Compresi: i piani di lavoro, la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; l'insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere, il carico e trasporto a discarica; la nebulizzazione delle superfici trattate con prodotti fissativi. Esclusi oneri di smaltimento. | m² | 100,71 | 3,23 | 73,83
1C.01.800.0120 | Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie, serbatoi, silos e simili con la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; l'impregnazione fino a saturazione con prodotti incapsulanti fissativi in dispersione acquosa a getto diffuso a bassa pressione. Compresi: i piani di lavoro, l'insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; il carico e trasporto a discarica; la pulizia periodica per impedire concentrazioni pericolose di fibre; la nebulizzazione delle superfici trattate con prodotti fissativi. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superfici effettivamente bonificate | m² | 86,31 | 2,77 | 72,77
1C.01.800.0130 | Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate | m² | 3,73 | 0,12 | 61,19
1C.01.800.0190 | Rimozione di massetto di sottofondo di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con presenza di fibre di amianto, mediante pulizia del sottofondo dai residui di colla previo trattamento con soluzione vinilica, raschiatura manuale e/o meccanica per uno spessore di 20 mm circa, allo scopo di rimuovere tutto il sottofondo contaminato, aspirazione con aspiratore dotato di filtro, incapsulamento temporaneo del materiale mediante applicazione a spruzzo di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante. Sono compresi: l'imballaggio con teli di polietilene, pulizia dell’area interessata, il lavaggio nell’unità di decontaminazione materiali, l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Compreso ogni magistero per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, esclusi solo gli oneri di smaltimento. | m² | 58,80 | 1,89 | 75,22
1C.01.800.0200 | Rimozione di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con modesta presenza nella mescola di fibre di amianto; si esegue l'incapsulamento temporaneo del materiale - immediatamente dopo il distacco dal massetto - mediante applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante. Sono compresi: l'imballaggio con teli di polietilene, l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento e le eventuali opere provvisionali di confinamento dei locali. | m² | 16,38 | 0,53 | 68,94
1C.01.800.0250 | Rimozione di tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto. Compreso l'incapsulamento del materiale mediante applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante; la demolizione o smontaggio delle tubazioni, l'imballaggio con teli di polietilene, la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento, le eventuali opere provvisionali di confinamento dei locali, le opere murarie per apertura cassonetti, traccie o scavi. Superficie riferita allo sviluppo esterno delle pareti della canalizzazione. | m² | 58,61 | 1,88 | 73,19
1C.01.800.0300 | Nolo attrezzature per bonifica amianto |  |  |  |
1C.01.800.0300.a | Noleggio estrattori d'aria Vedi Volume 2.1 NC.10.300.0130 |  |  |  |
1C.01.800.0300.b | Noleggio unità di decontaminazione Vedi Volume 2.1 NC.10.250.0110 |  |  |  |