Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MM.10 - Terminali di climatizzazione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MM.10 | TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE |  |  |  |
MM.10.010 | VENTILCONVETTORI |  |  |  |
MM.10.010.0010 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
MM.10.010.0010.a | - fino a 1400 W | cad | 213,80 |  |
MM.10.010.0010.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 233,81 |  |
MM.10.010.0010.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 262,27 |  |
MM.10.010.0010.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 287,13 |  |
MM.10.010.0010.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 318,21 |  |
MM.10.010.0010.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 360,47 |  |
MM.10.010.0010.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 366,69 |  |
MM.10.010.0020 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
MM.10.010.0020.a | - fino a 1400 W | cad | 226,23 |  |
MM.10.010.0020.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 246,11 |  |
MM.10.010.0020.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 280,92 |  |
MM.10.010.0020.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 307,02 |  |
MM.10.010.0020.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 335,61 |  |
MM.10.010.0020.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 376,63 |  |
MM.10.010.0020.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 382,84 |  |
MM.10.010.0030 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
MM.10.010.0030.a | - fino a 1400 W | cad | 222,50 |  |
MM.10.010.0030.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 243,63 |  |
MM.10.010.0030.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 277,19 |  |
MM.10.010.0030.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 303,29 |  |
MM.10.010.0030.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 331,88 |  |
MM.10.010.0030.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 372,90 |  |
MM.10.010.0030.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 380,36 |  |
MM.10.010.0040 | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
MM.10.010.0040.a | - fino a 1400 W | cad | 181,48 |  |
MM.10.010.0040.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 211,31 |  |
MM.10.010.0040.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 244,87 |  |
MM.10.010.0040.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 267,25 |  |
MM.10.010.0040.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 280,92 |  |
MM.10.010.0040.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 333,12 |  |
MM.10.010.0040.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 351,77 |  |
MM.10.010.0050 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
MM.10.010.0050.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 252,33 |  |
MM.10.010.0050.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 283,40 |  |
MM.10.010.0050.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 329,40 |  |
MM.10.010.0050.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 357,98 |  |
MM.10.010.0050.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 394,03 |  |
MM.10.010.0050.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 420,13 |  |
MM.10.010.0050.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 426,35 |  |
MM.10.010.0060 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
MM.10.010.0060.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 267,25 |  |
MM.10.010.0060.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 302,05 |  |
MM.10.010.0060.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 353,01 |  |
MM.10.010.0060.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 380,36 |  |
MM.10.010.0060.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 428,84 |  |
MM.10.010.0060.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 453,70 |  |
MM.10.010.0060.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 459,91 |  |
MM.10.010.0070 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
MM.10.010.0070.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 263,52 |  |
MM.10.010.0070.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 298,32 |  |
MM.10.010.0070.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 349,28 |  |
MM.10.010.0070.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 376,63 |  |
MM.10.010.0070.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 425,11 |  |
MM.10.010.0070.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 451,21 |  |
MM.10.010.0070.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 457,42 |  |
MM.10.010.0080 | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
MM.10.010.0080.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 224,98 |  |
MM.10.010.0080.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 253,57 |  |
MM.10.010.0080.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 299,56 |  |
MM.10.010.0080.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 328,15 |  |
MM.10.010.0080.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 365,44 |  |
MM.10.010.0080.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 391,55 |  |
MM.10.010.0080.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 421,38 |  |
MM.10.010.0090 | Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in alluminio con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta in alluminio ad alette regolabili per mandata aria; raccordo da ventilconvettore a bocchetta in lamiera d'acciaio zincata; staffe di sostegno. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
MM.10.010.0090.a | - fino a 1400 W | cad | 59,66 |  |
MM.10.010.0090.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 77,43 |  |
MM.10.010.0090.c | - oltre 2100 fino a 3500 W | cad | 89,82 |  |
MM.10.010.0090.d | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 103,65 |  |
MM.10.010.0100 | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
MM.10.010.0100.a | - fino a 2800 W | cad | 823,12 |  |
MM.10.010.0100.b | - oltre 2800 fino a 4600 W | cad | 830,82 |  |
MM.10.010.0100.c | - oltre 4600 fino a 6000 W | cad | 933,30 |  |
MM.10.010.0100.d | - oltre 6000 fino a 8500 W | cad | 1.343,49 |  |
MM.10.010.0100.e | - oltre 8500 fino a 12000 W | cad | 1.445,96 |  |
MM.10.010.0110 | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
MM.10.010.0110.a | - fino a 3000 Wf - fino a 4600 Wr | cad | 793,83 |  |
MM.10.010.0110.b | - oltre 3000 fino a 4000 Wf - oltre 4600 fino a 6000 Wr | cad | 851,26 |  |
MM.10.010.0110.c | - oltre 4000 fino a 5000 Wf - oltre 6000 fino a 7500 Wr | cad | 953,66 |  |
MM.10.010.0110.d | - oltre 5000 fino a 7000 Wf - oltre 7500 fino a 11000 Wr | cad | 1.363,92 |  |
MM.10.010.0110.e | - oltre 7000 fino a 10000 Wf - oltre 11000 fino a 14000 Wr | cad | 1.466,39 |  |
MM.10.010.0120 | Ventilconvettori pensili in vista con lancio in 4 direzioni a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, micropompa per sollevamento condensa con sensore, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
MM.10.010.0120.a | - fino a 4500 W | cad | 818,15 |  |
MM.10.010.0120.b | - oltre 4500 fino a 6500 W | cad | 867,00 |  |
MM.10.010.0120.c | - oltre 6500 fino a 7500 W | cad | 881,54 |  |
MM.10.010.0120.d | - oltre 7500 fino a 8500 W | cad | 970,29 |  |
MM.10.010.0120.e | - oltre 8500 fino a 10000 W | cad | 980,28 |  |
MM.10.010.0130 | Aumenti di prezzo per aggiunta di resistenza elettrica a bordo dei ventilconvettori, completa di relay e cablaggi a valle. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria 26 °C, UR 50% e acqua da 7 a 12 °C - kW: potenza della resistenza elettrica): |  |  |  |
MM.10.010.0130.a | - fino a 1400 W - 1 kW | cad | 123,06 |  |
MM.10.010.0130.b | - oltre 1400 fino a 2100 W - 1,5 kW | cad | 127,53 |  |
MM.10.010.0130.c | - oltre 2100 fino a 2900 W - 2 kW | cad | 131,64 |  |
MM.10.010.0130.d | - oltre 2900 fino a 3500 W - 2 kW | cad | 135,74 |  |
MM.10.010.0130.e | - oltre 3500 fino a 4300 W - 2,5 kW | cad | 139,47 |  |
MM.10.010.0130.f | - oltre 4300 fino a 5000 W - 2,5 kW | cad | 143,20 |  |
MM.10.010.0130.g | - oltre 5000 fino a 5800 W - 2,75 kW | cad | 146,93 |  |
MM.10.020 | AEROCONDIZIONATORI |  |  |  |
MM.10.020.0010 | Aerocondizionatori a lancio orizzontale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): |  |  |  |
MM.10.020.0010.a | - fino a 4,5 kWf - fino a 20 kWt | cad | 522,06 |  |
MM.10.020.0010.b | - oltre 4,5 fino a 9 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | cad | 643,87 |  |
MM.10.020.0010.c | - oltre 9 fino a 18 kWf - oltre 40 fino a 80 kWt | cad | 771,90 |  |
MM.10.020.0010.d | - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 80 fino a 160 kWt | cad | 1.378,49 |  |
MM.10.020.0020 | Aerocondizionatori a lancio verticale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): |  |  |  |
MM.10.020.0020.a | - fino a 3 kWf - fino a 20 kWt | cad | 585,45 |  |
MM.10.020.0020.b | - oltre 3 fino a 6 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | cad | 834,05 |  |
MM.10.020.0020.c | - oltre 6 fino a 12 kWf - oltre 40 fino a 60 kWt | cad | 1.025,48 |  |
MM.10.020.0020.d | - oltre 12 fino a 16 kWf - oltre 60 fino a 85 kWt | cad | 1.399,62 |  |
MM.10.020.0020.e | - oltre 16 fino a 20 kWf - oltre 85 fino a 100 kWt | cad | 1.486,63 |  |
MM.10.030 | RADIATORI |  |  |  |
MM.10.030.0010 | Radiatori in ghisa tipo a piastra con altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): |  |  |  |
MM.10.030.0010.a | - fino a 0,300 kW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 367,70 |  |
MM.10.030.0010.b | - fino a 0,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 318,77 |  |
MM.10.030.0010.c | - fino a 0,300 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 301,44 |  |
MM.10.030.0010.d | - fino a 0,300 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 254,30 |  |
MM.10.030.0010.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 357,06 |  |
MM.10.030.0010.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 307,62 |  |
MM.10.030.0010.g | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 289,71 |  |
MM.10.030.0010.h | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 241,09 |  |
MM.10.030.0010.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 331,69 |  |
MM.10.030.0010.j | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 258,18 |  |
MM.10.030.0010.k | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 271,14 |  |
MM.10.030.0010.l | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 239,80 |  |
MM.10.030.0010.m | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 242,45 |  |
MM.10.030.0010.n | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 192,73 |  |
MM.10.030.0010.o | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 217,59 |  |
MM.10.030.0010.p | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 180,30 |  |
MM.10.030.0010.q | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 191,87 |  |
MM.10.030.0010.r | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 136,19 |  |
MM.10.030.0010.s | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 184,86 |  |
MM.10.030.0010.t | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 117,81 |  |
MM.10.030.0010.u | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 111,87 |  |
MM.10.030.0010.v | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 124,30 |  |
MM.10.030.0010.w | - oltre 1,700 fino a 2,300 W - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 99,44 |  |
MM.10.030.0010.x | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 124,30 |  |
MM.10.030.0010.y | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 111,87 |  |
MM.10.030.0020 | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): |  |  |  |
MM.10.030.0020.a | - fino a 0,300 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 |  |
MM.10.030.0020.b | - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 |  |
MM.10.030.0020.c | - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 99,44 |  |
MM.10.030.0020.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 kW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 |  |
MM.10.030.0020.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 |  |
MM.10.030.0020.f | - oltre O,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 99,44 |  |
MM.10.030.0020.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 |  |
MM.10.030.0020.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 |  |
MM.10.030.0020.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 149,16 |  |
MM.10.030.0020.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 |  |
MM.10.030.0020.k | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 |  |
MM.10.030.0020.l | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 149,16 |  |
MM.10.030.0020.m | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 |  |
MM.10.030.0020.n | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 |  |
MM.10.030.0020.o | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 149,16 |  |
MM.10.030.0020.p | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 |  |
MM.10.030.0020.q | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 |  |
MM.10.030.0020.r | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 149,16 |  |
MM.10.030.0020.s | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 |  |
MM.10.030.0020.t | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 |  |
MM.10.030.0020.u | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 124,30 |  |
MM.10.030.0030 | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza radiatori): |  |  |  |
MM.10.030.0030.a | - fino a 0,300 KW - fino a 500 mm | kw | 163,71 |  |
MM.10.030.0030.b | - fino a 0,300 KW - oltre 500 mm | kw | 136,07 |  |
MM.10.030.0030.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 500 mm | kw | 147,60 |  |
MM.10.030.0030.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 500 mm | kw | 117,03 |  |
MM.10.030.0030.e | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 500 mm | kw | 137,61 |  |
MM.10.030.0030.f | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 500 mm | kw | 106,23 |  |
MM.10.030.0030.g | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 500 mm | kw | 133,07 |  |
MM.10.030.0030.h | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 500 mm | kw | 100,62 |  |
MM.10.030.0030.i | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 500 mm | kw | 129,93 |  |
MM.10.030.0030.j | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 500 mm | kw | 97,66 |  |
MM.10.030.0030.k | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 500 mm | kw | 128,24 |  |
MM.10.030.0030.l | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 500 mm | kw | 95,89 |  |
MM.10.030.0030.m | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 500 mm | kw | 125,62 |  |
MM.10.030.0030.n | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 500 mm | kw | 94,46 |  |
MM.10.030.0040 | Radiatori in acciaio tipo a piastra con altezza fino a 900 mm, pressione massima d'esercizio 10 bar, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - H mm: altezza radiatori - P mm: profondità radiatori): |  |  |  |
MM.10.030.0040.a | - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 111,87 |  |
MM.10.030.0040.b | - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 87,01 |  |
MM.10.030.0040.c | - fino a 0,300 KW - H oltre 450 mm | kw | 62,15 |  |
MM.10.030.0040.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 87,01 |  |
MM.10.030.0040.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 74,58 |  |
MM.10.030.0040.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 62,15 |  |
MM.10.030.0040.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 74,58 |  |
MM.10.030.0040.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 62,15 |  |
MM.10.030.0040.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 450 mm | kw | 62,15 |  |
MM.10.030.0040.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H fino a 450 mm | kw | 62,15 |  |
MM.10.030.0040.k | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 450 mm | kw | 62,15 |  |
MM.10.030.0040.l | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H fino a 450 mm | kw | 62,15 |  |
MM.10.030.0040.m | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 450 mm | kw | 62,15 |  |
MM.10.030.0040.n | - oltre 1,700 fino a 2,500 KW - H fino a 450 mm | kw | 62,15 |  |
MM.10.030.0040.o | - oltre 1,700 fino a 5,000 KW - H oltre 450 mm | kw | 49,72 |  |
MM.10.030.0050 | Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm 2500, pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza radiatori): |  |  |  |
MM.10.030.0050.a | - fino a 0,300 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 308,14 |  |
MM.10.030.0050.b | - fino a 0,300 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 186,22 |  |
MM.10.030.0050.c | - oltre 0.300 fino a 0.500 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 312,37 |  |
MM.10.030.0050.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 184,03 |  |
MM.10.030.0050.e | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 294,12 |  |
MM.10.030.0050.f | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 181,93 |  |
MM.10.030.0050.g | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 277,46 |  |
MM.10.030.0050.h | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 176,28 |  |
MM.10.030.0050.i | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 254,02 |  |
MM.10.030.0050.l | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 171,33 |  |
MM.10.030.0050.m | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 170,41 |  |
MM.10.030.0050.n | - oltre 2,300 fino a 3,000 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 170,56 |  |
MM.10.030.0050.o | - oltre 3,000 fino a 4,000 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 173,66 |  |
MM.10.030.0050.p | - oltre 4,000 fino a 5,000 W - oltre 450 mm -2 o più colonne | kw | 176,48 |  |
MM.10.030.0060 | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - H mm: altezza - P mm: profondità): |  |  |  |
MM.10.030.0060.a | - fino a 0,300 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kw | 708,51 |  |
MM.10.030.0060.b | - fino a 0,300 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 100 mm | kw | 720,94 |  |
MM.10.030.0060.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kw | 546,92 |  |
MM.10.030.0060.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 658,79 |  |
MM.10.030.0060.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 150 mm | kw | 596,64 |  |
MM.10.030.0060.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 100 mm | kw | 509,63 |  |
MM.10.030.0060.g | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 100 mm | kw | 658,79 |  |
MM.10.030.0060.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kw | 410,19 |  |
MM.10.030.0060.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 100 mm - P oltre 150 fino a 300 mm | kw | 584,21 |  |
MM.10.030.0060.j | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 150 mm - P fino a 220 mm | kw | 497,20 |  |
MM.10.030.0060.k | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 150 mm | kw | 509,63 |  |
MM.10.030.0060.l | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 150 mm | kw | 509,63 |  |
MM.10.030.0060.m | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 422,62 |  |
MM.10.030.0060.n | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | kw | 484,77 |  |
MM.10.030.0060.o | - oltre 0,800 fino a 1,200 kW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 220 mm | kw | 484,77 |  |
MM.10.030.0060.p | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 150 mm | kw | 472,34 |  |
MM.10.030.0060.q | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 348,04 |  |
MM.10.030.0060.r | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | kw | 422,62 |  |
MM.10.030.0060.s | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 300 mm | kw | 435,05 |  |
MM.10.030.0060.t | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 300 mm | kw | 459,91 |  |
MM.10.030.0060.u | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 310,75 |  |
MM.10.030.0060.v | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | kw | 360,47 |  |
MM.10.030.0060.w | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 300 mm | kw | 410,19 |  |
MM.10.030.0060.x | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 300 mm | kw | 422,62 |  |
MM.10.030.0060.y | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - H fino a 300 mm - P fino a 300 mm | kw | 323,18 |  |
MM.10.030.0070 | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. Grandezze (dim.: base x altezza massime in mm del contenitore - potenza termica nominale secondo UNI-EN 442): |  |  |  |
MM.10.030.0070.a | - dim. 250x110 - fino a 0,300 KW | kw | 1.901,79 |  |
MM.10.030.0070.b | - dim. 250x110 - oltre 0,300 fino a 0,500 KW | kw | 1.715,34 |  |
MM.10.030.0070.c | - dim. 250x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | kw | 1.504,03 |  |
MM.10.030.0070.d | - dim. 250x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | kw | 1.267,86 |  |
MM.10.030.0070.e | - dim. 270x110 - fino a 0,300 KW | kw | 2.759,46 |  |
MM.10.030.0070.f | - dim. 270x110 - oltre 0,300 fino a 0,500 KW | kw | 1.516,46 |  |
MM.10.030.0070.g | - dim. 270x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | kw | 1.404,59 |  |
MM.10.030.0070.h | - dim. 270x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | kw | 1.243,00 |  |
MM.10.030.0070.i | - dim. 270x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 1.143,56 |  |
MM.10.030.0070.j | - dim. 360x110 - fino a 0,500 KW | kw | 1.665,62 |  |
MM.10.030.0070.k | - dim. 360x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | kw | 1.504,03 |  |
MM.10.030.0070.l | - dim. 360x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | kw | 1.330,01 |  |
MM.10.030.0070.m | - dim. 360x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 1.367,30 |  |
MM.10.030.0070.n | - dim. 360x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kw | 1.193,28 |  |
MM.10.030.0080 | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. Grandezze (dim.: base x altezza massime in mm del contenitore - potenza termica nominale secondo UNI-EN 442): |  |  |  |
MM.10.030.0080.a | - dim. 270x110 - fino a 1,200 KW | kw | 1.280,29 |  |
MM.10.030.0080.b | - dim. 270x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 720,94 |  |
MM.10.030.0080.c | - dim. 270x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kw | 820,38 |  |
MM.10.030.0080.d | - dim. 270x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | kw | 845,24 |  |
MM.10.030.0080.e | - dim. 370x110 - fino a 1,200 KW | kw | 1.342,44 |  |
MM.10.030.0080.f | - dim. 370x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 994,40 |  |
MM.10.030.0080.g | - dim. 370x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kw | 894,96 |  |
MM.10.030.0080.h | - dim. 370x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | kw | 870,10 |  |
MM.10.030.0080.i | - dim. 430x110 - fino a 1,200 KW | kw | 1.454,31 |  |
MM.10.030.0080.j | - dim. 430x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 1.093,84 |  |
MM.10.030.0080.k | - dim. 430x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kw | 1.044,12 |  |
MM.10.030.0080.l | - dim. 430x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | kw | 981,97 |  |
MM.10.030.0090 | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Grandezze (tipo - kW: potenza elettrica nominale): |  |  |  |
MM.10.030.0090.a | - fisso senza timer - 0,6 kW | cad | 115,52 |  |
MM.10.030.0090.b | - fisso senza timer - 1 kW | cad | 131,19 |  |
MM.10.030.0090.c | - fisso senza timer - 1,5 kW | cad | 145,35 |  |
MM.10.030.0090.d | - fisso senza timer - 2 kW | cad | 161,02 |  |
MM.10.030.0090.e | - fisso con timer - 0,6 kW | cad | 133,42 |  |
MM.10.030.0090.f | - fisso con timer - 1 kW | cad | 152,06 |  |
MM.10.030.0090.g | - fisso con timer - 1,5 kW | cad | 167,73 |  |
MM.10.030.0090.h | - fisso con timer - 2 kW | cad | 183,39 |  |
MM.10.030.0090.i | - portatile senza timer - 2 kW | cad | 99,19 |  |
MM.10.030.0090.j | - portatile con timer - 2 kW | cad | 127,53 |  |
MM.10.040 | AEROTERMI |  |  |  |
MM.10.040.0010 | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (n° poli motore elettrico - kW: potenza con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75): |  |  |  |
MM.10.040.0010.a | - 4 poli - fino a 15 kW | cad | 411,43 |  |
MM.10.040.0010.b | - 4 poli - oltre 15 fino a 20 kW | cad | 436,29 |  |
MM.10.040.0010.c | - 4 poli - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 473,58 |  |
MM.10.040.0010.d | - 4 poli - oltre 30 fino a 40 kW | cad | 535,73 |  |
MM.10.040.0010.e | - 4 poli - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 574,27 |  |
MM.10.040.0010.f | - 4 poli - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 625,23 |  |
MM.10.040.0010.g | - 6 poli - fino a 10 kW | cad | 406,46 |  |
MM.10.040.0010.h | - 6 poli - oltre 10 fino a 15 kW | cad | 428,84 |  |
MM.10.040.0010.i | - 6 poli - oltre 15 fino a 20 kW | cad | 468,61 |  |
MM.10.040.0010.j | - 6 poli - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 513,36 |  |
MM.10.040.0010.k | - 6 poli - oltre 30 fino a 40 kW | cad | 550,65 |  |
MM.10.040.0010.l | - 6 poli - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 595,40 |  |
MM.10.040.0010.m | - 6 poli - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 885,02 |  |
MM.10.040.0010.n | - 6 poli - oltre 60 fino a 75 kW | cad | 1.005,59 |  |
MM.10.040.0010.o | - 6 poli - oltre 75 fino a 100 kW | cad | 1.162,21 |  |
MM.10.040.0010.p | - 6 poli - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 1.404,59 |  |
MM.10.040.0010.q | - 8 poli - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 889,99 |  |
MM.10.040.0010.r | - 8 poli - oltre 50 fino a 65 kW | cad | 1.013,05 |  |
MM.10.040.0010.s | - 8 poli - oltre 65 fino a 85 kW | cad | 1.178,36 |  |
MM.10.040.0010.t | - 8 poli - oltre 85 fino a 105 kW | cad | 1.389,67 |  |
MM.10.040.0020 | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (n° poli motore elettrico - kW: potenza alla velocità massima con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75): |  |  |  |
MM.10.040.0020.a | - poli 4/8 - fino a 15 kW | cad | 425,11 |  |
MM.10.040.0020.b | - poli 4/8 - oltre 15 fino a 20 kW | cad | 448,72 |  |
MM.10.040.0020.c | - poli 4/8 - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 490,99 |  |
MM.10.040.0020.d | - poli 4/8 - oltre 30 fino a 40 kW | cad | 539,46 |  |
MM.10.040.0020.e | - poli 4/8 - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 581,72 |  |
MM.10.040.0020.f | - poli 4/8 - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 638,90 |  |
MM.10.040.0020.g | - poli 6/8 - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 903,66 |  |
MM.10.040.0020.h | - poli 6/8 - oltre 60 fino a 75 kW | cad | 1.040,39 |  |
MM.10.040.0020.i | - poli 6/8 - oltre 75 fino a 100 kW | cad | 1.197,01 |  |
MM.10.040.0020.j | - poli 6/8 - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 1.420,75 |  |
MM.10.040.0030 | Aumenti di prezzo per aerotermi a lancio orizzontale con batteria rame-alluminio. Articoli di riferimento: |  |  |  |
MM.10.040.0030.a | - art. 0010.a/g e art. 0020.a | cad | 49,72 |  |
MM.10.040.0030.b | - art. 0010.b/h e art. 0020.b | cad | 63,39 |  |
MM.10.040.0030.c | - art. 0010.c/i e art. 0020.c | cad | 75,82 |  |
MM.10.040.0030.d | - art. 0010.d/j e art. 0020.d | cad | 90,74 |  |
MM.10.040.0030.e | - art. 0010.e/k e art. 0020.e | cad | 106,90 |  |
MM.10.040.0030.f | - art. 0010.f/l e art. 0020.f | cad | 126,79 |  |
MM.10.040.0030.g | - art. 0010.m e art. 0020.g | cad | 98,20 |  |
MM.10.040.0030.h | - art. 0010.n e art. 0020.h | cad | 139,22 |  |
MM.10.040.0030.i | - art. 0010.o e art. 0020.i | cad | 166,56 |  |
MM.10.040.0030.j | - art. 0010.p e art. 0020.j | cad | 202,61 |  |
MM.10.040.0040 | Condotti di aspirazione per aerotermi a lancio orizzontale, tipo a miscela manuale per aria ricircolo più aria esterna (griglie escluse: vedere capitolo relativo). Articoli di riferimento: |  |  |  |
MM.10.040.0040.a | - art. 0010.a/g e art. 0020.a | cad | 141,70 |  |
MM.10.040.0040.b | - art. 0010.b/h e art. 0020.b | cad | 150,40 |  |
MM.10.040.0040.c | - art. 0010.c/i e art. 0020.c | cad | 167,81 |  |
MM.10.040.0040.d | - art. 0010.d/j e art. 0020.d | cad | 186,45 |  |
MM.10.040.0040.e | - art. 0010.e/k e art. 0020.e | cad | 195,15 |  |
MM.10.040.0040.f | - art. 0010.f/l e art. 0020.f | cad | 211,31 |  |
MM.10.040.0040.g | - art. 0010.m e art. 0020.g | cad | 256,06 |  |
MM.10.040.0040.h | - art. 0010.n e art. 0020.h | cad | 284,65 |  |
MM.10.040.0040.i | - art. 0010.o e art. 0020.i | cad | 313,24 |  |
MM.10.040.0040.j | - art. 0010.p e art. 0020.j | cad | 351,77 |  |
MM.10.040.0050 | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale Articoli di riferimento: |  |  |  |
MM.10.040.0050.a | - art. 0010.a/g e art. 0020.a | cad | 39,78 |  |
MM.10.040.0050.b | - art. 0010.b/h e art. 0020.b | cad | 43,51 |  |
MM.10.040.0050.c | - art. 0010.c/i e art. 0020.c | cad | 45,99 |  |
MM.10.040.0050.d | - art. 0010.d/j e art. 0020.d | cad | 48,48 |  |
MM.10.040.0050.e | - art. 0010.e/k e art. 0020.e | cad | 52,21 |  |
MM.10.040.0050.f | - art. 0010.f/l e art. 0020.f | cad | 54,69 |  |
MM.10.040.0050.g | - art. 0010.m e art. 0020.g | cad | 72,09 |  |
MM.10.040.0050.h | - art. 0010.n e art. 0020.h | cad | 83,28 |  |
MM.10.040.0050.i | - art. 0010.o e art. 0020.i | cad | 94,47 |  |
MM.10.040.0050.j | - art. 0010.p e art. 0020.j | cad | 125,54 |  |
MM.10.040.0060 | Aerotermi a lancio verticale con cassa in acciaio e batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V -3f - 50 Hz, completi di diffusore anemostatico e mensole. Grandezze (kW: potenza con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75): |  |  |  |
MM.10.040.0060.a | - poli 4 - fino a 20 kW | cad | 566,81 |  |
MM.10.040.0060.b | - poli 4 - oltre 20 fino a 40 kW | cad | 594,15 |  |
MM.10.040.0060.c | - poli 4 - oltre 40 fino a 60 kW | cad | 950,90 |  |
MM.10.040.0060.d | - poli 6 - oltre 60 fino a 80 kW | cad | 1.270,35 |  |
MM.10.040.0060.e | - poli 6 - oltre 80 fino a 100 kW | cad | 1.374,76 |  |
MM.10.040.0060.f | - poli 6 - oltre 100 fino a 115 kW | cad | 1.412,05 |  |
MM.10.040.0070 | Aerotermi elettrici con resistenza a 2 stadi e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di quadro elettrico, strumentazione e mensole. Grandezze (kW: potenza totale della batteria elettrica): |  |  |  |
MM.10.040.0070.a | - fino a 7 kW | cad | 886,26 |  |
MM.10.040.0070.b | - oltre 7 fino a 10 kW | cad | 934,74 |  |
MM.10.040.0070.c | - oltre 10 fino a 13 kW | cad | 1.001,86 |  |
MM.10.040.0070.d | - oltre 13 fino a 18 kW | cad | 1.095,08 |  |
MM.10.040.0070.e | - oltre 18 fino a 25 kW | cad | 1.184,58 |  |
MM.10.040.0080 | Aerotermi a metano completi di bruciatore, scarico fumi a parete, quadro elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz, strumentazione e mensole. Grandezze (kW: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): |  |  |  |
MM.10.040.0080.a | - fino a 25 kW | cad | 1.792,41 |  |
MM.10.040.0080.b | - oltre 25 kW fino a 30 kW | cad | 1.839,64 |  |
MM.10.040.0080.c | - oltre 30 kW fino a 35 kW | cad | 1.936,59 |  |
MM.10.040.0080.d | - oltre 35 kW fino a 45 kW | cad | 2.075,81 |  |
MM.10.040.0080.e | - oltre 45 kW fino a 55 kW | cad | 2.307,01 |  |
MM.10.040.0080.f | - oltre 55 kW fino a 75 kW | cad | 2.739,57 |  |
MM.10.040.0080.g | - oltre 75 kW fino a 100 kW | cad | 3.558,71 |  |
MM.10.050 | SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO |  |  |  |
MM.10.050.0010 | Termostrisce radianti lunghezza m da 6 a 60, complete di sistemi di sostegno, composte da: tubi e collettori in acciaio nero verniciato; distanziatori in acciaio zincato; doghe in alluminio verniciato di bianco; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 50 su carta-alluminio. Grandezze (W/m: resa termica minima con temperatura media fluido °C 80, temperatura ambiente °C 20 e altezza di montaggio m 5): |  |  |  |
MM.10.050.0010.a | - 560 W/m - larghezza fino a 80 mm | m | 52,21 |  |
MM.10.050.0010.b | - 680 W/m - larghezza oltre 80 fino a 100 mm | m | 62,15 |  |
MM.10.050.0010.c | - 800 W/m - larghezza oltre 100 fino a 120 mm | m | 70,85 |  |
MM.10.050.0010.d | - 920 W/m - larghezza oltre 120 fino a 140 mm | m | 83,28 |  |
MM.10.050.0010.e | - 1040 W/m - larghezza oltre 140 fino a 160 mm | m | 94,47 |  |
MM.10.050.0020 | Soffitti radianti attivi e inattivi completi di sistemi di sostegno, composti da: tubi in acciaio nero verniciato, nei soffitti attivi formati in serpentine e completi di collettori; distanziatori in acciaio zincato; pannelli o doghe in alluminio verniciato di bianco, completi di cornici perimetrali e accessori vari di montaggio; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 15 su carta-alluminio. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei soffitti attivi con temperatura ambiente °C 20, temperatura media acqua °C 60 e altezza locale m 3 - [int.]: mm interasse tubi - mm: dimensioni pannelli o doghe): |  |  |  |
MM.10.050.0020.a | - 130 W/m² [interasse tubi: 600 mm] - pannelli 600x600 mm | m² | 70,85 |  |
MM.10.050.0020.b | - 230 W/m² [interasse tubi: 300 mm] - pannelli 300x600 mm | m² | 77,07 |  |
MM.10.050.0020.c | - 270 W/m² [interasse tubi: 200 mm] - doghe larghezza 200 mm | m² | 72,09 |  |
MM.10.050.0020.d | - parte inattiva - pannelli 600x600 mm | m² | 63,77 |  |
MM.10.050.0020.e | - parte inattiva - pannelli 300x600 mm | m² | 69,36 |  |
MM.10.060 | SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO |  |  |  |
MM.10.060.0010 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo a nocche senza barriera vapore, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/mq: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
MM.10.060.0010.a | - 130 W/m² - fino a 100 mm | m² | 23,52 |  |
MM.10.060.0010.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 19,48 |  |
MM.10.060.0010.c | - 65 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 17,05 |  |
MM.10.060.0010.d | - 28 W/m² - oltre 225 mm | m² | 15,29 |  |
MM.10.060.0010.e | - parte inattiva | m² | 8,90 |  |
MM.10.060.0020 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo a nocche con barriera vapore, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/mq: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
MM.10.060.0020.a | - 130 W/m² - fino a 100 mm | m² | 26,00 |  |
MM.10.060.0020.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 19,48 |  |
MM.10.060.0020.c | - 65 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 17,05 |  |
MM.10.060.0020.d | - 28 W/m² - oltre 225 mm | m² | 15,29 |  |
MM.10.060.0020.e | - parte inattiva | m² | 11,37 |  |
MM.10.060.0030 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo a nocche con barriera vapore, densità minima kg/m³ 40, spessore mm da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
MM.10.060.0030.a | - 120 W/m² - fino a 100 mm | m² | 24,78 |  |
MM.10.060.0030.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 21,59 |  |
MM.10.060.0030.c | - 80 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 19,81 |  |
MM.10.060.0030.d | - 55 W/m² - oltre 225 mm | m² | 18,54 |  |
MM.10.060.0030.e | - parte inattiva | m² | 13,48 |  |
MM.10.060.0040 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo liscio con lastra in polistirolo rigido e griglia guida, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 10 a 30. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
MM.10.060.0040.a | - 120 W/m² - fino a 100 mm | m² | 25,53 |  |
MM.10.060.0040.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 21,74 |  |
MM.10.060.0040.c | - 80 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 19,21 |  |
MM.10.060.0040.d | - 55 W/m² - oltre 225 mm | m² | 18,10 |  |
MM.10.060.0040.e | - parte inattiva | m² | 14,22 |  |
MM.10.060.0050 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo liscio con lastra in alluminio e griglia guida, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 10 a 30. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
MM.10.060.0050.a | - 135 W/m² - fino a 100 mm | m² | 31,88 |  |
MM.10.060.0050.b | - 125 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 28,09 |  |
MM.10.060.0050.c | - 115 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 25,97 |  |
MM.10.060.0050.d | - 55 W/m² - oltre 225 mm | m² | 24,45 |  |
MM.10.060.0050.e | - parte inattiva | m² | 20,57 |  |
MM.10.070 | SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE |  |  |  |
MM.10.070.0010 | Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); collettori di andata e ritorno in ottone tipo monoblocco a più derivazioni con eventuale by pass e staffe; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione (su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione); raccordi e guarnizioni per allacciamento a tubi in acciaio o rame o plastica; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati): |  |  |  |
MM.10.070.0010.a | - derivazioni 3 + 3 | cad | 281,78 |  |
MM.10.070.0010.b | - derivazioni 4 + 4 | cad | 301,17 |  |
MM.10.070.0010.c | - derivazioni 5 + 5 | cad | 335,10 |  |
MM.10.070.0010.d | - derivazioni 6 + 6 | cad | 379,46 |  |
MM.10.070.0010.e | - derivazioni 7 + 7 | cad | 410,88 |  |
MM.10.070.0010.f | - derivazioni 8 + 8 | cad | 430,28 |  |
MM.10.070.0010.g | - derivazioni 9 + 9 | cad | 466,80 |  |
MM.10.070.0010.h | - derivazioni 10 + 10 | cad | 485,78 |  |
MM.10.070.0010.i | - derivazioni 11 + 11 | cad | 549,12 |  |
MM.10.070.0010.j | - derivazioni 12 + 12 | cad | 569,97 |  |
MM.10.070.0010.k | - derivazioni 13 + 13 | cad | 588,48 |  |
MM.10.070.0020 | Sistemi terminali di alimentazione, portata fino a m³/h 3, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati); gruppo monoblocco di regolazione/circolazione con valvola motorizzata, regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati, sonde di regolazione e sicurezza, termometri, circolatore monofase a 3 velocità, eventuale by pass tra andata e ritorno; raccordi e guarnizioni; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati). Tipologie: |  |  |  |
MM.10.070.0020.a | - sistema terminale con termostato ambiente | cad | 1.516,97 |  |
MM.10.070.0020.b | - sistema con termostato ambiente, selettore e orologio digitale | cad | 1.582,61 |  |
MM.10.070.0020.c | - sistema con termostato ambiente programmabile digitale | cad | 1.537,53 |  |
MM.10.070.0030 | Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. Tipologie: |  |  |  |
MM.10.070.0030.a | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN15 | cad | 642,73 |  |
MM.10.070.0030.b | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN20 | cad | 709,38 |  |
MM.10.070.0030.c | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN25 | cad | 776,04 |  |
MM.10.070.0030.d | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN32 | cad | 802,70 |  |
MM.10.070.0030.e | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN40 | cad | 1.095,18 |  |
MM.10.070.0030.f | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN50 | cad | 1.353,73 |  |
MM.10.070.0030.g | - aggiunta contabilizzazione raffreddamento - aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia | cad | 71,42 |  |
MM.10.070.0030.h | - aggiunta contabilizzazione acqua fredda sanitaria DN20 - aumento di prezzo per ogni sistema terminale | cad | 131,86 |  |
MM.10.070.0040 | Sistemi terminali pre-montati tipo satellite, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale DN 20 e sfiato aria; filtri a Y per tubazioni in arrivo dalle centrali; pozzetti termometrici; contabilizzatori d'energia per riscaldamento (n° 1) o riscaldamento / raffreddamento (n° 2), ciascuno comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; circuito produzione acqua calda sanitaria da kW 30 comprendente elettro-valvola e flussostato di priorità, scambiatore a piastre e miscelatore termostatico regolabile; circuito riscaldamento portata fino a m³/h 3 comprendente valvola motorizzata di regolazione, by pass e circolatore monofase a 3 velocità; circuito raffreddamento con valvola di zona; raccordi e guarnizioni; pannello elettrico con cablaggi a valle; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave: Tipologie: |  |  |  |
MM.10.070.0040.a | - acqua calda sanitaria e riscaldamento | cad | 1.913,80 |  |
MM.10.070.0040.b | - acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffreddamento | cad | 2.247,40 |  |
MM.10.070.0040.c | - aggiunta contabilizzazione acqua fredda sanitaria - DN20 aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia | cad | 131,86 |  |
MM.10.080 | TRAVI INDUTTIVE |  |  |  |
MM.10.080.0010 | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
MM.10.080.0010.a | - 570 Wf - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 418,89 |  |
MM.10.080.0010.b | - 727 Wf - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 462,40 |  |
MM.10.080.0010.c | - 891 Wf - 23 l/s - 1,8 m | cad | 516,47 |  |
MM.10.080.0010.d | - 1037 Wf - 26 l/s - 2,1 m | cad | 570,54 |  |
MM.10.080.0010.e | - 1195 Wf - 30 l/s - 2,4 m | cad | 621,50 |  |
MM.10.080.0010.f | - 1352 Wf - 34 l/s - 2,7 m | cad | 672,46 |  |
MM.10.080.0010.g | - 1510 Wf - 38 l/s - 3,0 m | cad | 727,16 |  |
MM.10.080.0010.h | - 1668 Wf - 42 l/s - 3,3 m | cad | 781,85 |  |
MM.10.080.0010.i | - 1825 Wf - 46 l/s - 3,6 m | cad | 821,62 |  |
MM.10.080.0010.j | - 1982 Wf - 50 l/s - 3,9 m | cad | 861,40 |  |
MM.10.080.0020 | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C- Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
MM.10.080.0020.a | - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 459,91 |  |
MM.10.080.0020.b | - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 508,39 |  |
MM.10.080.0020.c | - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | cad | 563,08 |  |
MM.10.080.0020.d | - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | cad | 626,47 |  |
MM.10.080.0020.e | - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | cad | 671,22 |  |
MM.10.080.0020.f | - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | cad | 739,59 |  |
MM.10.080.0020.g | - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | cad | 778,12 |  |
MM.10.080.0020.h | - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | cad | 858,91 |  |
MM.10.080.0020.i | - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | cad | 903,66 |  |
MM.10.080.0020.j | - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | cad | 948,41 |  |
MM.10.080.0030 | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
MM.10.080.0030.a | - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 436,29 |  |
MM.10.080.0030.b | - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 481,04 |  |
MM.10.080.0030.c | - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | cad | 527,03 |  |
MM.10.080.0030.d | - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | cad | 573,02 |  |
MM.10.080.0030.e | - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | cad | 595,40 |  |
MM.10.080.0030.f | - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | cad | 665,01 |  |
MM.10.080.0030.g | - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | cad | 702,30 |  |
MM.10.080.0030.h | - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | cad | 773,15 |  |
MM.10.080.0030.i | - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | cad | 815,41 |  |
MM.10.080.0030.j | - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | cad | 899,93 |  |
MM.10.080.0040 | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C- Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
MM.10.080.0040.a | - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 479,80 |  |
MM.10.080.0040.b | - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 530,76 |  |
MM.10.080.0040.c | - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | cad | 587,94 |  |
MM.10.080.0040.d | - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | cad | 655,06 |  |
MM.10.080.0040.e | - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | cad | 701,05 |  |
MM.10.080.0040.f | - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | cad | 771,90 |  |
MM.10.080.0040.g | - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | cad | 812,92 |  |
MM.10.080.0040.h | - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | cad | 897,45 |  |
MM.10.080.0040.i | - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | cad | 944,68 |  |
MM.10.080.0040.j | - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | cad | 990,67 |  |
MM.10.090 | INDUTTORI |  |  |  |
MM.10.090.0010 | Induttori da incasso tipo standard, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato con lamiera forata equalizzatrice e ugelli; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. Grandezze (dati riferiti a pressione d'ingresso aria 250 Pa - Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C, acqua fredda ingresso/uscita 14/17 °C e aria primaria 15 °C - Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 60/50 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
MM.10.090.0010.a | - 750 Wf - 790 Wt - 21,0 l/s - 0,6 m | cad | 719,70 |  |
MM.10.090.0010.b | - 1000 Wf - 1120 Wt - 26,0 l/s - 0,8 m | cad | 766,93 |  |
MM.10.090.0010.c | - 1220 Wf - 1430 Wt - 29,0 l/s - 1,0 m | cad | 873,83 |  |
MM.10.090.0010.d | - 1540 Wf - 1870 Wt - 34,0 l/s - 1,3 m | cad | 1.121,19 |  |
MM.10.090.0010.e | - 1850 Wf - 2300 Wt - 39,0 l/s - 1,6 m | cad | 1.310,12 |  |
MM.10.090.0020 | Induttori da incasso tipo predisposto per funzionamento in serie fino a n° 6 unità, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato di diametro adeguato, con stacco corredato di lamiera forata equalizzatrice e ugelli; tubazioni d'acqua calda e fredda (andata e ritorno) in rame di diametro adeguato, con stacchi intercettati e coibentazione; tubazione per impianto elettrico in plastica; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. Grandezze (dati riferiti a pressione d'ingresso aria 250 Pa - Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C, acqua fredda ingresso/uscita 14/17 °C e aria primaria 15 °C - Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 60/50 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
MM.10.090.0020.a | - 750 Wf - 790 Wt - 21,0 l/s - 0,6 m | cad | 750,77 |  |
MM.10.090.0020.b | - 1000 Wf - 1120 Wt - 26,0 l/s - 0,8 m | cad | 769,42 |  |
MM.10.090.0020.c | - 1220 Wf - 1430 Wt - 29,0 l/s - 1,0 m | cad | 880,04 |  |
MM.10.090.0020.d | - 1540 Wf - 1870 Wt - 34,0 l/s - 1,3 m | cad | 1.128,64 |  |
MM.10.090.0020.e | - 1850 Wf - 2300 Wt - 39,0 l/s - 1,6 m | cad | 1.342,44 |  |
MM.10.090.0030 | Accessori per induttori da incasso: |  |  |  |
MM.10.090.0030.a | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 0,6 m | cad | 65,88 |  |
MM.10.090.0030.b | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 0,8 m | cad | 77,07 |  |
MM.10.090.0030.c | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,0 m | cad | 83,28 |  |
MM.10.090.0030.d | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,3 m | cad | 129,27 |  |
MM.10.090.0030.e | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,6 m | cad | 167,81 |  |
MM.10.090.0030.f | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 0,6 m | cad | 119,33 |  |
MM.10.090.0030.g | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 0,8 m | cad | 135,49 |  |
MM.10.090.0030.h | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,0 m | cad | 157,86 |  |
MM.10.090.0030.i | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,3 m | cad | 188,94 |  |
MM.10.090.0030.j | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,6 m | cad | 218,77 |  |
MM.10.090.0030.k | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 0,6 m | cad | 131,76 |  |
MM.10.090.0030.l | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 0,8 m | cad | 137,97 |  |
MM.10.090.0030.m | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,0 m | cad | 142,95 |  |
MM.10.090.0030.n | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,3 m | cad | 154,13 |  |
MM.10.090.0030.o | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,6 m | cad | 161,59 |  |
MM.10.100 | DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE |  |  |  |
MM.10.100.0010 | Deumidificatori mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con serbatoio raccolta condensa da 8 lilri in plastica; condensatore ad aria con ventilatore assiale e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato con ruote. Grandezze (l/giorno: capacità di deumidificazione): |  |  |  |
MM.10.100.0010.a | - fino a 50 l/giorno | cad | 662,50 |  |
MM.10.100.0010.b | - aumento di prezzo per sbrinamento a gas caldo | cad | 62,13 |  |
MM.10.100.0020 | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. Grandezze (l/giorno: capacità di deumidificazione): |  |  |  |
MM.10.100.0020.a | - fino a 80 l/giorno | cad | 1.413,21 |  |
MM.10.100.0020.b | - oltre 80 fino a 100 l/giorno | cad | 1.477,95 |  |
MM.10.100.0020.c | - oltre 100 fino a 125 l/giorno | cad | 1.619,95 |  |
MM.10.100.0020.d | - aumento di prezzo per sbrinamento a gas caldo | cad | 78,83 |  |
MM.10.100.0020.e | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 178,02 |  |
MM.10.100.0020.f | - aumento di prezzo per aggiunta ruote per versione mobile | cad | 73,61 |  |
MM.10.100.0020.g | - aumento di prezzo per aggiunta pompa condensa | cad | 212,48 |  |
MM.10.100.0030 | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. Grandezze (l/giorno: capacità di deumidificazione): |  |  |  |
MM.10.100.0030.a | - fino a 130 l/giorno | cad | 2.249,56 |  |
MM.10.100.0030.b | - oltre 130 fino a 160 l/giorno | cad | 2.432,80 |  |
MM.10.100.0030.c | - oltre 160 fino a 200 l/giorno | cad | 2.556,00 |  |
MM.10.100.0030.d | - oltre 200 fino a 350 l/giorno | cad | 3.900,83 |  |
MM.10.100.0030.e | - oltre 350 fino a 600 l/giorno | cad | 5.253,49 |  |
MM.10.100.0030.f | - oltre 600 fino a 750 l/giorno | cad | 6.120,63 |  |
MM.10.100.0030.g | - oltre 750 fino a 1000 l/giorno | cad | 7.064,52 |  |
MM.10.100.0030.h | - aumento di prezzo per sbrinamento a gas caldo | cad | 214,05 |  |
MM.10.100.0030.i | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 178,02 |  |
MM.10.100.0030.j | - aumento di prezzo per aggiunta ruote per versione mobile (solo per art.: a - b - c - d) | cad | 73,61 |  |
MM.10.100.0030.k | - aumento di prezzo per aggiunta pompa condensa | cad | 212,48 |  |
MM.10.110 | UMIDIFICATORI DA AMBIENTE |  |  |  |
MM.10.110.0010 | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. Grandezze (kg/h: produzione di vapore): |  |  |  |
MM.10.110.0010.a | - fino a 4 kg/h | cad | 1.511,49 |  |
MM.10.110.0010.b | - oltre 4 fino a 8 kg/h | cad | 1.802,85 |  |
MM.10.110.0010.c | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 468,12 |  |
MM.10.110.0020 | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. Grandezze (kg/h: produzione di vapore): |  |  |  |
MM.10.110.0020.a | - fino a 4 kg/h | cad | 1.511,49 |  |
MM.10.110.0020.b | - oltre 4 fino a 8 kg/h | cad | 1.805,46 |  |
MM.10.110.0020.c | - oltre 8 fino a 15 kg/h | cad | 2.032,56 |  |
MM.10.110.0020.d | - oltre 15 fino a 25 kg/h | cad | 2.397,13 |  |
MM.10.110.0020.e | - oltre 25 fino a 35 kg/h | cad | 2.615,53 |  |
MM.10.110.0020.f | - oltre 35 fino a 50 kg/h | cad | 2.958,34 |  |
MM.10.110.0020.g | - oltre 50 fino a 70 kg/h | cad | 4.042,49 |  |
MM.10.110.0020.h | - oltre 70 fino a 90 kg/h | cad | 4.755,10 |  |
MM.10.110.0020.i | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 468,12 |  |
MM.10.120 | ALTRI TERMINALI |  |  |  |
MM.10.120.0010 | Tubi alettati in acciaio elettrosaldato completi di mensole di sostegno. Grandezze (DN: diametro nominale tubo; m²/m: superfice d'emissione; W/m: potenza minima di riscaldamento con aria 15 °C e acqua da 80 a 70 °C): |  |  |  |
MM.10.120.0010.a | - DN 25 - 1,00 m²/m - 246 W/m | m | 9,25 |  |
MM.10.120.0010.b | - DN 25 - 1,25 m²/m - 307 W/m | m | 10,00 |  |
MM.10.120.0010.c | - DN 32 - 1,75 m²/m - 430 W/m | m | 11,94 |  |
MM.10.120.0010.d | - DN 32 - 2,00 m²/m - 492 W/m | m | 13,12 |  |
MM.10.120.0010.e | - DN 40 - 2,00 m²/m - 492 W/m | m | 13,31 |  |
MM.10.120.0010.f | - DN 40 - 2,25 m²/m - 553 W/m | m | 13,50 |  |
MM.10.120.0010.g | - DN 50 - 2,00 m²/m - 492 W/m | m | 14,99 |  |
MM.10.120.0010.h | - DN 50 - 2,50 m²/m - 615 W/m | m | 16,56 |  |
MM.10.130 | DERIVAZIONI PER TERMINALI |  |  |  |
MM.10.130.0010 | Derivazioni per radiatori a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore, eseguita con materiali previsti nel presente listino. Inclusioni: - tubazioni di alimentazione in materiale metallico o plastico; - guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; - valvola termostatizzabile e detentore cromati. Esclusioni: radiatore, comando termostatico. | cad | 42,06 |  |
MM.10.130.0020 | Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione o da rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Inclusioni: - tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale metallico o plastico; - guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; - valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in prossimità. Esclusioni: ventilconvettore, regolazione automatica. Tipi di allacciamenti: |  |  |  |
MM.10.130.0020.a | - per ogni derivazione con impianto a 2 tubi | cad | 44,44 |  |
MM.10.130.0020.b | - per ogni derivazione con impianto a 4 tubi | cad | 73,59 |  |