Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

2C.06 - Murature, tavolati - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
2C.06 | MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE |  |  |  |
2C.06.750 | MODIFICHE MURATURE |  |  |  |
2C.06.750.0010 | Tavolati in mattoni pieni per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci e simili, comprese immorsature e piani di lavoro, per: |  |  |  |
2C.06.750.0010.a | - spessore 11 cm (mattone pieno di piatto) | m² | 73,98 | 0,59 | 58,27
2C.06.750.0020 | Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro: per: |  |  |  |
2C.06.750.0020.a | - spessore forato 8 cm | m² | 43,52 | 0,35 | 59,71
2C.06.750.0020.b | - spessore forato 12 cm | m² | 53,28 | 0,43 | 56,06
2C.06.750.0050 | Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: |  |  |  |
2C.06.750.0050.a | - forato 8 cm | m² | 139,06 | 1,12 | 55,15
2C.06.750.0050.b | - forato 12 cm | m² | 147,30 | 1,18 | 53,66
2C.06.750.0050.c | - mattone pieno 6 cm circa | m² | 148,73 | 1,20 | 55,57
2C.06.750.0050.d | - spessore mattone pieno 11 cm | m² | 174,15 | 1,40 | 54,76
2C.06.750.0060 | Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore: |  |  |  |
2C.06.750.0060.a | - spessore finito da 13 a 20 cm | m² | 170,44 | 1,37 | 53,43
2C.06.750.0060.b | - spessore finito da 21 a 30 cm | m² | 202,86 | 1,63 | 52,22
2C.06.750.0060.c | - spessore finito da 31 a 40 cm | m² | 239,50 | 1,93 | 51,36
2C.06.750.0060.d | - spessore finito da 41 a 50 cm | m² | 271,92 | 2,19 | 50,70
2C.06.750.0070 | Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: |  |  |  |
2C.06.750.0070.a | - forato 8 cm | m² | 147,39 | 1,18 | 57,59
2C.06.750.0070.b | - forato 12 cm | m² | 159,74 | 1,28 | 56,91
2C.06.750.0070.c | - mattone pieno 6 cm circa | m² | 162,87 | 1,31 | 58,07
2C.06.750.0070.d | - mattone pieno 11 cm | m² | 177,20 | 1,42 | 57,00
2C.06.750.0080 | Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: |  |  |  |
2C.06.750.0080.a | - spessore finito da 13 a 20 cm | m² | 227,20 | 1,83 | 58,61
2C.06.750.0080.b | - spessore finito da 21 a 30 cm | m² | 281,06 | 2,26 | 58,61
2C.06.750.0080.c | - spessore finito da 31 a 40 cm | m² | 324,46 | 2,61 | 58,64
2C.06.750.0080.d | - spessore finito da 41 a 50 cm | m² | 366,38 | 2,95 | 58,82
2C.06.760 | RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI |  |  |  |
2C.06.760.0010 | Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei giunti; con: |  |  |  |
2C.06.760.0010.a | - spessore 6 cm | m² | 32,64 | 0,26 | 60,77
2C.06.760.0010.b | - spessore 8 cm | m² | 33,57 | 0,27 | 59,59
2C.06.760.0010.c | - spessore 10 cm | m² | 34,66 | 0,28 | 57,72
2C.06.760.0020 | Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per pareti isolate, chiusure vani. | m² | 27,02 | 0,22 | 60,16