Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.15 - Opere in vetrocemento e cemento decor.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.15 | OPERE IN VETROCEMENTO |  |  |  |
1C.15.050 | SOLAI CON DIFFUSORI SEMPLICI |  |  |  |
1C.15.050.0010 | Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori semplici a tazza, annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciai tondo e le carpenterie; calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m². Eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro, compresa l'assistenza muraria, i piani di lavoro ed ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misura effettiva delle lastre confezionate. Con diffusori: |  |  |  |
1C.15.050.0010.a | - quadrati lato 145 mm; spessore 55 mm | m² | 210,42 | 3,38 | 48,88
1C.15.050.0010.b | - quadrati lato 200 mm; spessore 70 mm | m² | 225,00 | 3,61 | 45,66
1C.15.100 | SOLAI E PARETI CON DIFFUSORI A CAMERA D'ARIA |  |  |  |
1C.15.100.0010 | Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori a camera d'aria annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciaio tondo e le carpenterie; calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m². Eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro, compresa l'assistenza muraria ed ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misura effettiva delle lastre confezionate. Con diffusori: |  |  |  |
1C.15.100.0010.a | - 145 x 145 mm; spessore 105 mm | m² | 311,09 | 3,75 | 38,32
1C.15.100.0010.b | -190 x 190 mm; spessore 80 mm | m² | 242,85 | 2,93 | 42,30
1C.15.100.0020 | Pareti verticali in vetrocemento per divisori, finestroni e simili, fissi o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciaio tondo e le carpenterie. Eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane, compresa l'assistenza muraria, i piani di lavoro e ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misurazione in luce netta delle lastre confezionate; eseguite con diffusori doppi a camera d'aria spessore 80 mm, con dimensioni: |  |  |  |
1C.15.100.0020.a | - 90 x 190 mm | m² | 334,03 | 4,03 | 33,42
1C.15.100.0020.b | - 115 x 240 mm | m² | 349,82 | 4,22 | 31,89
1C.15.100.0020.c | - 190 x 190 mm | m² | 276,20 | 3,33 | 40,38
1C.15.100.0020.d | - 240 x 240 mm | m² | 277,60 | 3,35 | 40,15
1C.15.100.0020.e | - 300 x 300 mm | m² | 272,65 | 3,29 | 40,88
1C.15.100.0030 | Pareti verticali in vetrocemento colorato per divisori, finestroni, etc. fissi o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciaio tondo e le carpenterie. Eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane, compresa l'assistenza muraria, i piani di lavoro e ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misurazione in luce netta delle lastre confezionate; eseguite con diffusori doppi a camera d'aria colorati in pasta spessore 80 mm; con dimensioni: |  |  |  |
1C.15.100.0030.a | - 190 x 190 mm | m² | 334,02 | 4,03 | 33,39
1C.15.100.0030.b | - 240 x 240 mm | m² | 335,11 | 4,04 | 33,26
1C.15.100.0050 | Fascia piana perimetrale, verticale od orizzontale, in getto di calcestruzzo C20/25, compresa formazione di gocciolatoi, inviti per cappellotti coprigiunto (per i lucernari) o di giunti a Z (per le pareti) od a becco di civetta, comprese le carpenterie ed il ferro di armatura, i materiali e mano d'opera da specialista; lisciata a raso sulle due facce, per spessori variabili e pari a quello dei diffusori in vetro uitilizzati. | m² | 58,16 | 0,93 | 56,45
1C.15.150 | SOVRAPPREZZI |  |  |  |
1C.15.150.0010 | Sovrapprezzo alla realizzazione di strutture in vetrocemento per esecuzione pareti curve | m² | 59,48 | 0,72 | 77,64
1C.15.310 | MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO |  |  |  |
1C.15.310.0010 | Cemento decorativo, gettato fuori opera, ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro, compresa la posa in opera, l'assistenza muraria e i piani di lavoro. La valutazione è riferita a serie di almeno 10 pezzi, ciascuno di volume non inferiore a m³ 0,10, misurato sul minimo parallelepipedo circoscritto, con superficie: |  |  |  |
1C.15.310.0010.a | - in graniglia raschiata | m³ | 1.357,95 | 10,92 | 63,16
1C.15.310.0010.b | - in graniglia martellinata | m³ | 1.836,21 | 14,76 | 67,65
1C.15.310.0010.c | - liscia senza graniglia | m³ | 1.297,00 | 10,43 | 63,35
1C.15.310.0020 | Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa e l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione: |  |  |  |
1C.15.310.0020.a | - fino a 100 cm² | m | 47,92 | 0,39 | 41,46
1C.15.310.0020.b | - da 101 a 150 cm² | m | 56,37 | 0,45 | 37,20
1C.15.310.0020.c | - da 151 a 300 cm² | m | 72,61 | 0,58 | 35,34
1C.15.310.0020.d | - da 301 a 500 cm² | m | 87,54 | 0,70 | 35,95
1C.15.310.0020.e | - da 501 a 750 cm² | m | 105,52 | 0,85 | 37,66
1C.15.310.0020.f | - da 751 a 1000 cm² | m | 120,67 | 0,97 | 37,96
1C.15.310.0030 | Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista martellinata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione: |  |  |  |
1C.15.310.0030.a | - fino a 300 cm² | m | 93,81 | 0,75 | 27,35
1C.15.310.0030.b | - da 301 a 500 cm² | m | 112,15 | 0,90 | 28,06
1C.15.310.0030.c | - da 501 a 750 cm² | m | 134,25 | 1,08 | 29,60
1C.15.310.0030.d | - da 751 a 1000 cm² | m | 153,75 | 1,24 | 29,80
1C.15.310.0040 | Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione: |  |  |  |
1C.15.310.0040.a | - fino a 100 cm² | m | 59,39 | 0,48 | 33,46
1C.15.310.0040.b | - da 101 a 150 cm² | m | 69,44 | 0,56 | 30,20
1C.15.310.0040.c | - da 151 a 300 cm² | m | 87,62 | 0,70 | 29,29
1C.15.310.0040.d | - da 301 a 500 cm² | m | 108,72 | 0,87 | 28,95
1C.15.310.0040.e | - da 501 a 750 cm² | m | 131,19 | 1,05 | 30,29
1C.15.310.0040.f | - da 751 a 1000 cm² | m | 147,55 | 1,19 | 31,05
1C.15.310.0050 | Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera senza graniglia, superficie a vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione: |  |  |  |
1C.15.310.0050.a | - fino a 100 cm² | m | 46,49 | 0,37 | 42,74
1C.15.310.0050.b | - da 101 a 150 cm² | m | 54,89 | 0,44 | 38,20
1C.15.310.0050.c | - da 151 a 300 cm² | m | 70,24 | 0,56 | 36,53
1C.15.310.0050.d | - da 301 a 500 cm² | m | 84,28 | 0,68 | 37,34
1C.15.310.0050.e | - da 501 a 750 cm² | m | 101,90 | 0,82 | 39,00
1C.15.310.0050.f | - con sezione fino a 1000 cm² | m | 116,53 | 0,94 | 39,31
1C.15.310.0060 | Gradini in cemento e graniglia, completi di pedata e alzata, spessore 5 - 6 cm, lunghezza fino a 130 cm, levigati nelle parti in vista, compresa la posa e l'assistenza muraria. | m | 111,29 | 0,89 | 29,76
1C.15.350 | LAVORAZIONI SUPPLEMENTARI |  |  |  |
1C.15.350.0010 | Lavorazioni supplementari ai manufatti in cemento decorativo gettato fuori opera, per la formazione di: |  |  |  |
1C.15.350.0010.a | - risvolti di spigoli, gocciolatoi e battute | m | 2,17 | 0,02 | 80,18
1C.15.350.0010.b | - gocciolatoio incassato o in rilievo | m | 13,57 | 0,11 | 77,45
1C.15.350.0010.c | - battute | m | 14,10 | 0,11 | 76,67
1C.15.350.0010.d | - scuretti | m | 10,04 | 0,08 | 77,79
1C.15.350.0020 | Martellinatura di opere in cemento decorativo con apparecchiatura ad aria compressa, compresi i piani di lavoro e l'assistenza muraria. | m² | 41,42 | 0,33 | 72,50
1C.15.400 | FORMAZIONE DI FASCE E CORNICI |  |  |  |
1C.15.400.0010 | Formazione di fasce marcapiano con sezione fino a 30 x 5 cm eseguite con chiodature e legature con filo di ferro zincato, malta di cemento per rinzaffo e rustico, finitura a civile. Compresa casseratura ove necessaria, piani di lavoro e l'assistenza muraria. | m | 64,28 | 1,03 | 66,31
1C.15.400.0020 | Formazione di cornici semplici di facciata con sezione fino a 25 x 5 cm eseguite con chiodature e legature con filo di ferro zincato, malta di cemento applicata a più riprese per rinzaffo e rustico, finitura al civile. Compresa casseratura ove necessaria, piani di lavoro e l'assistenza muraria. | m | 183,36 | 2,95 | 76,29
1C.15.450 | INTONACI DECORATIVI |  |  |  |
1C.15.450.0010 | Intonaco decorativo in cemento e graniglia, spessore 2,5-3 cm, eseguito con malta a base di cemento e graniglia, compreso eventuale intonaco di sottofondo, assistenze murarie, ponteggi; con superficie: |  |  |  |
1C.15.450.0010.a | - raschiata, con bindelli laterali lisci | m² | 54,41 | 0,87 | 65,67
1C.15.450.0010.b | - martellinata, con bindelli laterali lisci | m² | 81,28 | 1,31 | 67,50
1C.15.450.0020 | Scuretto per intonaci decorativi bugnati, formato con impiego di listelli sez. 1 x 1 - 2 x 2 cm | m | 7,20 | 0,12 | 76,67
1C.15.700 | RIPRISTINI CORNICI |  |  |  |
1C.15.700.0010 | Ripristino di cornici, cornicioni in cemento decorativo, compresi l'ispezione del manufatto, la demolizione delle parti deteriorate, la ricostruzione delle parti mancanti con malta idonea, la riprofilatura degli spigoli e delle modanature: |  |  |  |
1C.15.700.0010.a | - deteriorati fino al 10% della superficie | m | 22,42 | 0,36 | 73,86
1C.15.700.0010.b | - deteriorati fino al 20% della superficie | m | 43,04 | 0,69 | 76,95
1C.15.700.0010.c | - deteriorati fino al 30% della superficie | m | 63,66 | 1,02 | 78,04