Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.45 - Semilav.- Malte piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.45 | IMPASTI PER MANUTENZIONE - PICCOLI QUANTITATIVI |  |  |  |
MC.45.050 | IMPASTI DI CALCESTRUZZO |  |  |  |
MC.45.050.0010 | Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza : |  |  |  |
MC.45.050.0010.a | - C12/15 | m³ | 95,66 |  |
MC.45.050.0010.b | - C16/20 | m³ | 103,36 |  |
MC.45.050.0010.c | - C20/25 | m³ | 111,05 |  |
MC.45.050.0010.d | - C25/30 | m³ | 119,05 |  |
MC.45.050.0020 | Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza : |  |  |  |
MC.45.050.0020.a | - C12/15 | m³ | 135,47 |  |
MC.45.050.0020.b | - C16/20 | m³ | 144,13 |  |
MC.45.050.0020.c | - C20/25 | m³ | 151,07 |  |
MC.45.050.0020.d | - C25/30 | m³ | 163,21 |  |
MC.45.050.0030 | Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio: |  |  |  |
MC.45.050.0030.a | - 150 kg/m³ | m³ | 79,05 |  |
MC.45.050.0030.b | - 200 kg/m³ | m³ | 87,97 |  |
MC.45.050.0040 | Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio : |  |  |  |
MC.45.050.0040.a | - 150 kg/m³ | m³ | 113,47 |  |
MC.45.050.0040.b | - 200 kg/m³ | m³ | 121,15 |  |
MC.45.050.0040.c | - 250 kg/m³ | m³ | 128,85 |  |
MC.45.100 | MALTE PER PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
MC.45.100.0030 | Malta idraulica con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³, confezionata: |  |  |  |
MC.45.100.0030.a | - in betoniera da 250 l | m³ | 103,53 |  |
MC.45.100.0040 | Malte idrate con sabbietta di fiume e 350 kg di calce idrata per m³, per stabilitura, confezionata: |  |  |  |
MC.45.100.0040.a | - in betoniera da 250 l | m³ | 121,51 |  |