Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.26 - Materiali - Cimiteriale

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.26 | MATERIALI CIMITERIALE |  |  |  |
MC.26.050 | LOCULI PREFABBRICATI |  |  |  |
MC.26.050.0010 | Loculo cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente, del tipo strutturale chiuso. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm; peso circa 800 kg; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni: 75 x 70 e 80 x 65 cm; profondità 230/250 cm; | cad | 92,97 |  |
MC.26.050.0020 | Loculo cimiteriale ad "U" rovescio del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente, del tipo aperto. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm; peso circa 750 kg; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni: 75 x 70 e 80 x 65 cm; profondità 230/250 cm; | cad | 81,10 |  |
MC.26.050.0030 | Loculo cimiteriale a fascia del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente, del tipo aperto. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; peso circa 650 kg; con 3 piastre di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni: 230 x 65 e 230 x 70 cm; profondità 85 cm; | cad | 99,19 |  |
MC.26.050.0040 | Loculo cimiteriale a fascia autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente, del tipo strutturale chiuso, con dimensioni del foro di 71 x 231 cm e 80 cm di profondità; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; peso circa 1.000 kg; con 3 piastre di chiusura di dimensioni variabili valutate a parte. | cad | 108,52 |  |
MC.26.050.0050 | Loculo cimiteriale in batteria autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale. Il monoblocco è formato da loculi a tubo di tipo chiuso; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm; munito di tubi portacavo per lampada votiva e di dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; monoblocco da: |  |  |  |
MC.26.050.0050.a | - 4 loculi; 329,8 x 80 cm; lunghezza 250 cm; peso 3.400 kg | cad | 454,94 |  |
MC.26.050.0050.b | - 5 loculi; 411 x 80 cm; lunghezza 250 cm; peso 4.200 kg. | cad | 594,15 |  |
MC.26.050.0060 | Piastra di chiusura in calcestruzzo, di qualsiasi dimensione, spessore 4 cm | cad | 15,04 |  |
MC.26.100 | OSSARI PREFABBRICATI |  |  |  |
MC.26.100.0010 | Ossario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da: |  |  |  |
MC.26.100.0010.a | - 1 foro da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 120 kg. | cad | 25,36 |  |
MC.26.100.0010.b | - 2 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 240 kg. | cad | 50,71 |  |
MC.26.100.0010.c | - 3 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 360 kg | cad | 76,08 |  |
MC.26.100.0010.d | - 4 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 480 kg. | cad | 101,31 |  |
MC.26.100.0010.e | - 5 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 600 kg. | cad | 125,54 |  |
MC.26.100.0020 | Ossario cimiteriale a "U" rovescio del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo aperto. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da: |  |  |  |
MC.26.100.0020.a | - 1 foro da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 100 kg; | cad | 16,60 |  |
MC.26.100.0020.b | - 2 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 200 kg; | cad | 31,88 |  |
MC.26.100.0020.c | - 3 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 300 kg; | cad | 49,72 |  |
MC.26.100.0020.d | - 4 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 400 kg; | cad | 66,25 |  |
MC.26.100.0020.e | - 5 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 500 kg; | cad | 83,03 |  |
MC.26.100.0030 | Cinerario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 cinerari affiancati), del tipo strutturale chiuso. Il cinerario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra cinerario e cinerario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da: |  |  |  |
MC.26.100.0030.a | - 1 foro da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 100 kg. | cad | 28,81 |  |
MC.26.100.0030.b | - 2 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 200 kg. | cad | 57,63 |  |
MC.26.100.0030.c | - 3 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 300 kg. | cad | 86,44 |  |
MC.26.100.0030.d | - 4 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 400 kg. | cad | 115,25 |  |
MC.26.100.0030.e | - 5 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 500 kg. | cad | 144,07 |  |
MC.26.100.0040 | Cinerario cimiteriale in batteria autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale con foro da 30 x 30 cm. Il monoblocco di dimensione 242 x 208 cm, profondità 58 cm è costituito da cinerari a tubo del tipo chiuso; munito di tubi portacavo per lampada votiva e di dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 4 cm; peso del monoblocco 2.100 kg; con piastre di chiusura di qualsiasi dimensione valutate a parte. | cad | 1.000,62 |  |
MC.26.100.0050 | Ossario cimiteriale a fascia chiuso autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 3 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da: |  |  |  |
MC.26.100.0050.a | - 1 foro da 70 x 30 cm; profondità 30 cm; peso 100 kg; | cad | 24,49 |  |
MC.26.100.0050.b | - 2 fori da 70 x 30 cm; profondità 30 cm; peso 200 kg; | cad | 46,62 |  |
MC.26.100.0050.c | - 3 fori da 70 x 30 cm; profondità 30 cm; peso 300 kg; | cad | 67,50 |  |
MC.26.100.0060 | Piastre di chiusura per ossari e cinerari, in calcestruzzo, di qualsiasi dimensione; spessore 3 cm: |  |  |  |
MC.26.100.0060.a | - per ossari e cinerari a tumulazione laterale, di qualsiasi dimensione | cad | 9,57 |  |
MC.26.100.0060.b | - per ossari e cinerari a tumulazione frontale, di qualsiasi dimensione | cad | 5,09 |  |
MC.26.150 | LASTRE - LASTRINE IN MARMO |  |  |  |
MC.26.150.0020 | Lastre di marmo bianco di Carrara spessore 3 cm qualità D a chiusura loculi, lucidate sul piano, perfettamente squadrate, compresa la formazione di appoggio per la posa in opera. | m² | 92,37 |  |
MC.26.150.0030 | Lastre di marmo bianco di Carrara spessore 3 cm qualità D a chiusura loculi, lucidate sul piano, perfettamente squadrate, compresa la formazione di appoggio per la posa in opera: |  |  |  |
MC.26.150.0030.a | - per loculi con chiusura frontale, fino alla sup. di 0,65 m² | cad | 52,90 |  |
MC.26.150.0030.b | - per loculi con chiusura laterale, fino alla sup. di 1,70 m² | cad | 170,50 |  |
MC.26.150.0050 | Lastre di marmo bianco di Carrara qualità C dello spessore di 2 cm levigate sul piano a vista, perfettamente squadrate, compresa la formazione di una tacca centrale di 20 x 0,4 cm. per cellette ossario, chiusura laterale, da 0,121 fino a 0,25 m² di sup | cad | 10,81 |  |
MC.26.150.0060 | Lastrina di marmo Bianco Carrara qualità C, dimensioni 24 x 17 x 2 cm sagomata sui quattro lati, applicata ai cippi con incisione di numero d'ordine, nome e cognome del defunto e data della morte, verniciati in nero, comprese le spine di ottone per il fissaggio sui cippi | cad | 22,12 |  |
MC.26.150.0100 | Lastre di ardesia dello spessore 7 ÷ 10 mm piallate sulle due facce e coste refilate a macchina, per chiusura loculi, colombario e cellette ossario. | m² | 25,98 |  |
MC.26.200 | FASCE - ZOCCOLO - CIMASA - IN MARMO |  |  |  |
MC.26.200.0010 | Fasce e montanti di contorno colombari in marmo bianco di Carrara qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche, sezione 8 x 8 cm. | m | 39,96 |  |
MC.26.200.0020 | Fasce contorno colombari in marmo bianco di Carrara qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche, della sez. di 8 x 8 cm con battuta di 5 x 4 cm. | m | 45,62 |  |
MC.26.200.0030 | Fascette in marmo bianco di Carrara qualità C della sezione di 3 x 7 cm lucidate sulle parti a vista, con battuta di 2,5 x 1 cm e con i fori per l'applicazione delle zanche. | m | 12,50 |  |
MC.26.200.0040 | Fascette e piantoncini, della sezione di 3 x 7 cm, in marmo bianco di Carrara qualità C lucidate sulle parti a vista e con i fori per l'applicazione delle zanche. | m | 10,93 |  |
MC.26.200.0050 | Zoccolo in marmo bianco di Carrara, qualità C della sezione di 12 x 20 cm, lucidatura sulle parti a vista, con i fori per l'applicazione nelle zanche e lo smusso fino a 3 x 3 cm. | m | 80,18 |  |
MC.26.200.0060 | Cimasa in marmo bianco di Carrara qualità C della sezione di 10 x 17 cm, lucidata sulle parti a vista, con i fori per l'applicazione delle zanche e l'eventuale ribasso laterale. | m | 62,15 |  |
MC.26.250 | CORDOLI - CUNETTE IN PIETRA |  |  |  |
MC.26.250.0010 | Cordoli rettilinei in Serizzo Antigorio, segati e di sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su un solo spigolo: |  |  |  |
MC.26.250.0010.a | - sezione 10 x 25 cm | m | 24,61 |  |
MC.26.250.0010.b | - sezione 15 x 25 cm | m | 30,46 |  |
MC.26.250.0020 | Cordoli rettilinei in Beola Bianca, segati e di sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso di 5 x 5 mm su uno spigolo: |  |  |  |
MC.26.250.0020.a | - sezione 10 x 25 cm | m | 33,19 |  |
MC.26.250.0020.b | - sezione 15 x 25 cm | m | 40,40 |  |
MC.26.250.0030 | Cunette rettilinee: |  |  |  |
MC.26.250.0030.a | - in pietra di Sarnico, sezione 50 x 15 cm, lavorate a martellina ed a scalpello su tutta la parte superiore, e per 10 cm su una costa e 4 cm sull'altra | m | 165,44 |  |
MC.26.250.0030.b | - in cemento, dimensione cm 40x60x8 | m | 13,79 |  |
MC.26.300 | SEGNI FUNEBRI IN MARMO |  |  |  |
MC.26.300.0020 | Cippi in travertino toscano chiaro stuccato e levigato sulle parti in vista: |  |  |  |
MC.26.300.0020.a | - dimensioni 50 x 30 x 10 cm, foggiato a doppio spiovente sulla parte superiore, con due fori riempiti di piombo per alloggiamento della lastrina sulla parte anteriore, per campo comune | cad | 37,06 |  |
MC.26.300.0020.b | - dimensione 65 x 37 x 10 cm, sagomato con dentelli e doppio spiovente sulla parte superiore, compresa l'incisione e stuccatura in mastice rosso di lettere e cifre | cad | 51,82 |  |
MC.26.300.0030 | Cippo in pietra di Sarnico di colore uniforme, dimensioni 50 x 30 x 10 cm, levigato su tutte le parti in vista, con due fori riempiti di piombo per alloggiamento della lastrina sulla parte anteriore; foggiato a doppio spiovente o a semicerchio nella parte superiore del campo comune | cad | 48,40 |  |
MC.26.300.0040 | Cippo in marmo Bianco Carrara qualità C: |  |  |  |
MC.26.300.0040.a | - cippo lavorato sulla parte superiore a stella ottagonale, dimensioni 55 x 20 x 3 cm, con incisione di numero d'ordine, nome e cognome del defunto e data della morte, verniciati in nero | cad | 33,15 |  |
MC.26.300.0040.b | - segno provvisorio in lastra di marmo Bianco Carrara qualità C, dimensioni 30 x 65 x 3 cm, lucidata sulle parti in vista, con incisione di numero d'ordine, nome e cognome del defunto e data della morte, verniciati in nero | cad | 38,70 |  |
MC.26.300.0050 | Cippo per campo feti composto da lastrina in marmo Bianco Carrara qualità C da cm 10x10x2, levigato sulla faccia anteriore, con incisione di numero d'ordine in 2-3 cifre, verniciato in nero, posizionato su autobloccante in cemento vibrocompresso da cm 12,5x12,5x6, fissato con 4 spine in bronzo | cad | 15,04 |  |
MC.26.300.0070 | Cippo in pietra serena, spessore cm. 10 e altezza cm 78, a forma di croce, per campo 10 | cad | 183,12 |  |
MC.26.300.0080 | Cippo in bianco Sardo, da cm 42x10x50, con sovrapposto elemento in granito rosso Hassan da cm. 15x27,5x20, completo di epigrafi e fotoceramica ovale da cm 9x12 con cornice in acciaio. | cad | 161,61 |  |
MC.26.350 | MATERIALI VARI |  |  |  |
MC.26.350.0010 | Malta cementizia miscelata con una resina sintetica monocomponente fortemente adesiva, impermeabile e flessibile per trattamenti impermeabilizzanti dei loculi; fornitura del materiale per soluzione: |  |  |  |
MC.26.350.0010.a | - a vaschetta | cad | 2,79 |  |
MC.26.350.0010.b | - completa | cad | 7,08 |  |
MC.26.350.0050 | Sale grosso ad uso strade in sacchi | 100 kg | 14,40 |  |
MC.26.450 | ACCESSORI DI FISSAGGIO |  |  |  |
MC.26.450.0010 | Borchia decorativa in ottone, pressofusa, regolabile, per il sostegno di lastre, Ø 50 mm, con perno in acciaio inox Ma 10*140, rondella in ottone ferma lastre posteriore, crocera reggilastre in ottone, selettore ferma lastre, finitura brunita, satinata o con verniciatura elettrostatica a polvere colore bronzo. Posta in opera all'incrocio delle lastre da posare, escluso foro e fissaggio chimico. | cad | 7,18 |  |
MC.26.450.0020 | Fornitura e posa borchia decorativa in ottone, pressofusa, per il fissaggio di lastre già posate, finitura brunita, satinata, o con verniciatura elettrostatica in polvere colore bronzo. Escluso foro e fissaggio chimico: |  |  |  |
MC.26.450.0020.a | - Ø 50 mm, attacco con foro filettato 10 MA, perno inox da 100 mm | cad | 2,55 |  |
MC.26.450.0020.b | - Ø 31 mm, attacco con foro filettato 8 MA, perno inox da 90 mm | cad | 1,87 |  |