Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.14 - Opere da lattoniere

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.14 | OPERE DA LATTONIERE |  |  |  |
1C.14.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Non sono considerati oneri per i ponteggi perimetrali di facciata che, se necessari e non esistenti, dovranno essere computati in aggiunta. E' compresa la formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. |  |  |  |
1C.14.050 | GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE |  |  |  |
1C.14.050.0010 | Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: |  |  |  |
1C.14.050.0010.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³) | kg | 6,60 | 0,21 | 33,64
1C.14.050.0010.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm³) | kg | 6,60 | 0,21 | 33,64
1C.14.050.0010.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³) | kg | 6,91 | 0,22 | 32,13
1C.14.050.0010.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso specifico = 7,15 kg/dm³) | kg | 10,01 | 0,32 | 22,18
1C.14.050.0010.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm | kg | 15,70 | 0,50 | 19,81
1C.14.050.0010.f | - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 8,92 kg/dm³) | kg | 11,39 | 0,37 | 19,49
1C.14.050.0010.g | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm³) | kg | 10,53 | 0,34 | 21,08
1C.14.050.0020 | Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: |  |  |  |
1C.14.050.0020.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | m² | 31,19 | 1,00 | 26,97
1C.14.050.0020.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | m² | 41,59 | 1,33 | 26,98
1C.14.050.0020.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) | m² | 56,02 | 1,80 | 25,76
1C.14.050.0020.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 mm (peso = 4,30 kg/m²) | m² | 43,18 | 1,39 | 17,79
1C.14.050.0020.e | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,8 mm (peso = 5,80 kg/m²) | m² | 58,25 | 1,87 | 17,79
1C.14.050.0020.f | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m²) | m² | 42,52 | 1,36 | 15,89
1C.14.050.0020.g | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm (peso = 4,05 kg/m²) | m² | 63,79 | 2,05 | 15,88
1C.14.050.0020.h | - lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m²) | m² | 61,37 | 1,97 | 15,63
1C.14.050.0020.i | - lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 kg/m²) | m² | 81,82 | 2,62 | 15,63
1C.14.050.0020.j | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | m² | 49,76 | 1,60 | 16,90
1C.14.050.0020.k | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | m² | 66,35 | 2,13 | 16,90
1C.14.100 | PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE |  |  |  |
1C.14.100.0010 | Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: |  |  |  |
1C.14.100.0010.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | kg | 13,63 | 0,44 | 19,74
1C.14.100.0010.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | kg | 13,93 | 0,45 | 19,31
1C.14.100.0010.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) | kg | 14,24 | 0,46 | 18,89
1C.14.100.0010.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,30 - 5,80 kg/m²) | kg | 17,36 | 0,56 | 15,50
1C.14.100.0010.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²) | kg | 22,42 | 0,72 | 12,00
1C.14.100.0010.f | - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²) | kg | 18,89 | 0,61 | 14,24
1C.14.100.0010.g | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,71- 6,28 kg/m²) | kg | 17,86 | 0,57 | 15,06
1C.14.100.0020 | Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese assistenze murarie, in: |  |  |  |
1C.14.100.0020.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | kg | 10,08 | 0,32 | 26,69
1C.14.100.0020.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | kg | 10,38 | 0,33 | 25,92
1C.14.100.0020.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) | kg | 10,70 | 0,34 | 25,14
1C.14.100.0020.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,30 - 5,80 kg/m²) | kg | 13,81 | 0,44 | 19,48
1C.14.100.0020.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²) | kg | 18,63 | 0,60 | 14,44
1C.14.100.0020.f | - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²) | kg | 14,85 | 0,48 | 18,11
1C.14.100.0020.g | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,71- 6,28 kg/m²) | kg | 14,08 | 0,45 | 19,11
1C.14.150 | COLMI VENTILATI |  |  |  |
1C.14.150.0010 | Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto; in opera compresa assistenza muraria; in lamiera di: |  |  |  |
1C.14.150.0010.a | - alluminio naturale; spessore 10/10 mm | m | 67,66 | 2,17 | 12,47
1C.14.150.0010.b | - alluminio preverniciato; spessore 10/10 mm | m | 80,88 | 2,59 | 10,44
1C.14.150.0010.c | - rame; spessore 6/10 mm | m | 104,69 | 3,36 | 8,06
1C.14.150.0010.d | - acciaio inox; spessore 6/10 mm | m | 99,18 | 3,18 | 8,51
1C.14.150.0020 | Bordatura di gronda ventilante in lamiera di alluminio naturale microforata, spessore 10/10 mm e sviluppo 33 cm, con relativo angolare inferiore sagomato e forato; in opera compresa assistenza muraria. | m | 22,55 | 0,72 | 22,84
1C.14.200 | TERMINALI PLUVIALI |  |  |  |
1C.14.200.0010 | Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio; |  |  |  |
1C.14.200.0010.a | - Ø 70 mm, diritto, lunghezza 1,50 m | cad | 46,74 | 1,50 | 18,16
1C.14.200.0010.b | - Ø 70 mm, diritto, lunghezza 2,00 m | cad | 53,97 | 1,73 | 15,73
1C.14.200.0010.c | - Ø 100 mm, con curva, lunghezza 1,50 m | cad | 64,39 | 2,07 | 13,19
1C.14.200.0010.d | - Ø 100 mm, con curva, lunghezza 2,00 m | cad | 76,01 | 2,44 | 11,17
1C.14.200.0010.e | - Ø 100 mm, diritto, lunghezza 2,00 m | cad | 59,62 | 1,91 | 14,24
1C.14.200.0010.f | - Ø 125 mm, diritto, lunghezza 2,00 m | cad | 84,88 | 2,72 | 10,00
1C.14.250 | BOCCHETTONI E ACCESSORI |  |  |  |
1C.14.250.0010 | Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate; in opera, compreso assistenza muraria: |  |  |  |
1C.14.250.0010.a | - lastra di piombo - (peso specifico = 11,35 kg/dm³) | kg | 7,80 | 0,25 | 35,13
1C.14.250.0010.b | - lastra di rame cotto - (peso specifico = 8,92 kg/dm³) | kg | 16,88 | 0,54 | 23,76
1C.14.250.0020 | Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza muraria, in: |  |  |  |
1C.14.250.0020.a | - filo di ferro zincato o plastificato oppure in materiale plastico | cad | 4,47 | 0,14 | 38,26
1C.14.250.0020.b | - filo di rame | cad | 8,17 | 0,26 | 20,93
1C.14.300 | CANALI DI GRONDA IN PVC |  |  |  |
1C.14.300.0010 | Canali di gronda in pvc, larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo cm 30, con ricciolo anteriore e risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico ecc), in opera completi di cicogne o tiranti e di quanto altro necessario per il completamento dell'opera, comprese le assistenze murarie: |  |  |  |
1C.14.300.0010.a | - colore grigio | m | 17,81 | 0,57 | 27,40
1C.14.300.0010.b | - colore testa di moro | m | 19,22 | 0,62 | 25,39
1C.14.700 | RIPRISTINI LATTONERIE |  |  |  |
1C.14.700.0010 | Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. | m | 4,73 | 0,15 | 80,34
1C.14.700.0020 | Sostituzione di cicogne, tiranti di canali di gronda, con rimozione e successiva posa degli elementi del manto di copertura. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. Compresa assistenza muraria, fornitura e posa di cicogne o tiranti in: |  |  |  |
1C.14.700.0020.a | - piattina di ferro | cad | 9,66 | 0,31 | 56,94
1C.14.700.0020.b | - piattina di rame | cad | 14,29 | 0,46 | 40,10
1C.14.700.0020.c | - piattina di acciaio inox AISI 304 | cad | 14,04 | 0,45 | 40,81
1C.14.700.0020.d | - piattina in lega di alluminio preverniciata | cad | 13,56 | 0,44 | 42,26
1C.14.700.0030 | Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. | m | 7,39 | 0,24 | 80,24
1C.14.700.0040 | Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. | m | 2,68 | 0,09 | 79,94
1C.14.700.0050 | Sostituzione di tratti di pluviali incassati nella muratura, in qualsiasi materiale, operando a seconda delle necessità dall'esterno o all'interno del fabbricato. Compresa la demolizione della muratura, rimozione del tratto di tubazione o pezzo speciale ammalorata, montaggio e sigillatura della nuova tubazione o pezzo speciale, chiusura del foro, ripristino dell'intonaco con accurato raccordo all'esistente, rappezzo della finitura superficiale quanto più simile all'esistente. Compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti e dei piani di lavoro. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali, e la finitura superficiale interna o esterna se costituita da rivestimenti in ceramica, pietra o similari. | m | 95,36 | 3,06 | 48,26