Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.03 - Palificazioni - Diaframmi

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.03 | PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI |  |  |  |
1C.03.050 | PALI PREFABBRICATI INFISSI |  |  |  |
1C.03.050.0010 | Pali prefabbricati troncoconici in cemento armato centrifugato, con idonee armature metalliche longitudinali ed in punta, diametro minimo in punta cm 24, infissi con battipalo meccanico, compreso il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza dell'Impresa, la rettifica o scapitozzatura delle teste, escluse solo le prove di carico: |  |  |  |
1C.03.050.0010.a | - lunghezza da 5,00 a 9,00 m | m | 53,12 | 0,64 | 20,63
1C.03.050.0010.b | - lunghezza da 9,01 a 13,00 m | m | 58,05 | 0,70 | 20,39
1C.03.050.0010.c | - lunghezza da 13,01 a 16,00 m | m | 70,52 | 0,85 | 21,05
1C.03.050.0010.d | - lunghezza da 16,01 a 20,00 m | m | 83,64 | 1,01 | 20,14
1C.03.100 | PALI GETTATI IN OPERA |  |  |  |
1C.03.100.0010 | Pali gettati in opera, fino a 20 m di lunghezza, entro tuboforma munito di eventuale fondello a perdere in acciaio. Sono compresi: l'infissione a vibrazione o battitura, l'estrazione del tuboforma, la fornitura e getto del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior impiego di cls. fino al 10% del volume teorico del palo; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza dell'Impresa, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono escluse solo le prove di carico ed eventuali armature metalliche. |  |  |  |
1C.03.100.0010.a | - diametro 360 mm | m | 67,84 | 0,82 | 17,71
1C.03.100.0010.b | - diametro 430 mm | m | 72,92 | 0,88 | 17,16
1C.03.100.0010.c | - diametro 520 mm | m | 85,21 | 1,03 | 17,40
1C.03.100.0010.d | - diametro 620 mm | m | 98,16 | 1,18 | 15,72
1C.03.100.0020 | Sovrapprezzo ai pali gettati in opera per lunghezza oltre 20 m, riferimento art. 1C.03.100.0010.a/d | m | 11,00 | 0,13 | 10,25
1C.03.100.0030 | Compenso ai pali gettati in opera per attraversamento a vuoto; riferimento art. 1C.03.100.0010.a/d | m | 70,27 | 0,85 | 12,07
1C.03.100.0100 | Pali trivellati fino a 20 m di profondità, eseguiti con sonda a rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; la fornitura del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; l'impiego di attrezzature per il getto del calcestruzzo atte ad impedire il dilavamento e la segregazione dei componenti; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza dell'Impresa, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi: l'armatura metallica, le prove di carico. |  |  |  |
1C.03.100.0100.a | - diametro 500 mm | m | 81,48 | 0,98 | 18,56
1C.03.100.0100.b | - diametro 600 mm | m | 103,90 | 1,25 | 17,41
1C.03.100.0100.c | - diametro 800 mm | m | 136,71 | 1,65 | 13,66
1C.03.100.0100.d | - diametro 1000 mm | m | 190,70 | 2,30 | 13,78
1C.03.100.0100.e | - diametro 1200 mm | m | 246,82 | 2,97 | 13,30
1C.03.100.0100.f | - diametro 1500 mm | m | 335,93 | 4,05 | 10,17
1C.03.100.0110 | Compenso ai pali trivellati per attraversamento a vuoto; riferimento art. 1C.03.100.0100.a/f |  |  |  |
1C.03.100.0110.a | - diametro 500 mm | m | 53,69 | 0,65 | 24,06
1C.03.100.0110.b | - diametro 600 mm | m | 68,46 | 0,83 | 25,42
1C.03.100.0110.c | - diametro 800 mm | m | 97,02 | 1,17 | 26,64
1C.03.100.0110.d | - diametro 1000 mm | m | 112,30 | 1,35 | 24,30
1C.03.100.0110.e | - diametro 1200 mm | m | 128,29 | 1,55 | 25,59
1C.03.100.0110.f | - diametro 1500 mm | m | 157,67 | 1,90 | 26,18
1C.03.100.0120 | Compenso ai pali trivellati per attraversamento in roccia o per trovanti superiori ad 1.00 mt. di spessore; riferimento art. 1C.03.100.0100.a/f |  |  |  |
1C.03.100.0120.a | - diametro 500 mm | m | 56,73 | 0,68 | 21,03
1C.03.100.0120.b | - diametro 600 mm | m | 72,60 | 0,88 | 21,04
1C.03.100.0120.c | - diametro 800 mm | m | 102,12 | 1,23 | 21,04
1C.03.100.0120.d | - diametro 1000 mm | m | 120,28 | 1,45 | 21,04
1C.03.100.0120.e | - diametro 1200 mm | m | 136,16 | 1,64 | 21,04
1C.03.100.0120.f | - diametro 1500 mm | m | 181,54 | 2,19 | 21,04
1C.03.100.0130 | Sovrapprezzo ai pali trivellati per lunghezza oltre 20 m; riferimento art. 1C.03.100.0100.a/f | m | 14,58 | 0,18 | 11,54
1C.03.150 | MICROPALI |  |  |  |
1C.03.150.0010 | Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza dell'Impresa, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico. |  |  |  |
1C.03.150.0010.a | - diametro 85-100 mm | m | 49,34 | 0,40 | 32,48
1C.03.150.0010.b | - diametro 101-125 mm | m | 55,10 | 0,44 | 31,55
1C.03.150.0010.c | - diametro 126-150 mm | m | 65,70 | 0,53 | 29,63
1C.03.150.0010.d | - diametro 151-175 mm | m | 74,15 | 0,60 | 28,62
1C.03.150.0010.e | - diametro 176-200 mm | m | 82,78 | 0,67 | 28,16
1C.03.150.0010.f | - diametro 201-225 mm | m | 88,56 | 0,71 | 27,70
1C.03.150.0010.g | - diametro 226-250 mm | m | 102,00 | 0,82 | 26,65
1C.03.150.0020 | Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g : |  |  |  |
1C.03.150.0020.a | - diametro del foro fino a 125 mm | m | 20,69 | 0,17 | 8,59
1C.03.150.0020.b | - diametro del foro da 126 a 175 mm | m | 26,73 | 0,21 | 8,59
1C.03.150.0020.c | - diametro del foro da 176 a 250 mm | m | 33,41 | 0,27 | 8,59
1C.03.150.0030 | Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo Fe non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g : | kg | 1,59 | 0,01 | 10,69
1C.03.150.0040 | Armatura di micropali con tubi di acciaio in spezzoni manicottati, muniti di valvole di iniezione ogni 100 cm circa, per il 50% della lunghezza, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g : | kg | 1,81 | 0,01 | 17,68
1C.03.200 | PARATIE - DIAFRAMMI |  |  |  |
1C.03.200.0010 | Esecuzione di paratie o diaframmi in conglomerato cementizio armato con classe di resistenza C20/25, a setti accostati o isolati. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza dell'Impresa, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la formazione dei cordoli guida in c.a., lo scavo con benna mordente bivalve; i fanghi bentonitici, il calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; il getto con tramoggia; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta, la demolizione dei cordoli guida e la rettifica o scapitozzatura delle testate. Sono escluse le armature metalliche e le prove di carico. |  |  |  |
1C.03.200.0010.a | - spessore 50 cm | m² | 137,80 | 1,66 | 15,61
1C.03.200.0010.b | - spessore 60 cm | m² | 156,01 | 1,88 | 15,16
1C.03.200.0010.c | - spessore 80 cm | m² | 183,32 | 2,21 | 13,71
1C.03.200.0010.d | - spessore 100 cm | m² | 214,90 | 2,59 | 13,27
1C.03.200.0020 | Compenso alle paratie - diaframmi per attraversamento a vuoto; riferimento art. 1C.03.200.0010.a/d |  |  |  |
1C.03.200.0020.a | - spessore 50 cm | m² | 50,32 | 0,61 | 26,77
1C.03.200.0020.b | - spessore 60 cm | m² | 70,35 | 0,85 | 27,35
1C.03.200.0020.c | - spessore 80 cm | m² | 82,40 | 0,99 | 24,75
1C.03.200.0020.d | - spessore 100 cm | m² | 95,49 | 1,15 | 26,03
1C.03.200.0030 | Sovrapprezzo ai diaframmi per profondità oltre i 20 m; riferimento art. 1C.03.200.0010.a/d | m² | 14,90 | 0,18 | 28,71
1C.03.250 | TIRANTI DI ANCORAGGIO |  |  |  |
1C.03.250.0010 | Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad elevato snervamento ( >= 85 kg/mm²), fino a 20 m di lunghezza. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza dell'Impresa, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia dura; la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre d'acciaio; la tesatura; la piastra di ripartizione e la testa di ancoraggio; la cementazione del tratto di ancoraggio con miscela cementizia (composta da acqua, cemento 32,5 R e additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro, quanto necessario per dare il tirante in condizione di esercizio; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi il rivestimento provvisorio del foro e le prove di carico. |  |  |  |
1C.03.250.0010.a | - per trazioni fino a 30 t | m | 64,52 | 0,52 | 34,77
1C.03.250.0010.b | - per trazioni fino a 50 t | m | 71,54 | 0,58 | 34,21
1C.03.250.0010.c | - per trazioni fino a 70 t | m | 81,30 | 0,65 | 33,25
1C.03.250.0010.d | - per trazioni fino a 90 t | m | 91,16 | 0,73 | 33,24
1C.03.250.0020 | Rivestimento provvisorio del foro dei tiranti | m | 11,57 | 0,09 | 25,93
1C.03.250.0030 | Sovrapprezzo ai tiranti di ancoraggio per lunghezze maggiori di 20 m | m | 9,60 | 0,08 | 80,42
1C.03.900 | OPERAZIONI PRELIMINARI E/O DI SUPPORTO |  |  |  |
1C.03.900.0010 | Formazione cordoli guida per paratie | m³ | 102,35 | 1,23 | 27,26
1C.03.900.0020 | Costo pali fondazione prefabbricati - C28/35 | m³ | 163,26 | 1,97 | 19,84
1C.03.900.0030 | Demolizione cordoli guida per paratie | m³ | 83,28 | 1,00 | 49,06
1C.03.900.0040 | Tracciamento e scapitozzatura testa pali: |  |  |  |
1C.03.900.0040.a | - fino a d 40 cm | cad | 30,04 | 0,36 | 56,85
1C.03.900.0040.b | - da 42 a 70 cm | cad | 49,12 | 0,59 | 53,82
1C.03.900.0040.c | - da 72 a 100 cm | cad | 106,64 | 1,29 | 52,35
1C.03.900.0040.d | - da 120 a 150 cm | cad | 186,57 | 2,25 | 51,25
1C.03.900.0050 | Scapitozzatura testa paratie: |  |  |  |
1C.03.900.0050.a | - spessore = 50 cm | m | 56,39 | 0,68 | 49,05
1C.03.900.0050.b | - spessore = 60 cm | m | 67,68 | 0,82 | 49,05
1C.03.900.0050.c | - spessore = 80 cm | m | 90,20 | 1,09 | 49,06
1C.03.900.0050.d | - spessore = 100 cm | m | 173,48 | 2,09 | 49,06