Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1M.07 - Condizionatori autonomi

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1M.07 | CONDIZIONATORI AUTONOMI |  |  |  |
1M.07.010 | CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO |  |  |  |
1M.07.010.0010 | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna di trattamento aria (con mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, quadro elettrico e strumentazione) e da unità esterna motocondensante (con mobile in lamiera d'acciaio verniciato, batteria condensante in rame-alluminio, ventilatori assiali e controllo condensazione), esclusi allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità (misurati a parte). Grandezze (m³/h: portata aria nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R.e aria esterna 35°C): |  |  |  |
1M.07.010.0010.a | - 2000 m³/h - fino a 12 kWf | cad | 4.184,92 | 33,64 | 18,50
1M.07.010.0010.b | - 3000 m³/h - oltre 12 fino a 18 kWf | cad | 4.673,19 | 37,57 | 16,56
1M.07.010.0010.c | - 4500 m³/h - oltre 18 fino a 25 kWf | cad | 6.439,67 | 51,77 | 12,02
1M.07.010.0010.d | - 6000 m³/h - oltre 25 fino a 32 kWf | cad | 8.059,38 | 64,79 | 12,01
1M.07.010.0010.e | - 8000 m³/h - oltre 32 fino a 45 kWf | cad | 11.187,41 | 89,93 | 8,65
1M.07.010.0010.f | - 12000 m³/h - oltre 45 fino a 60 kWf | cad | 12.999,92 | 104,50 | 7,44
1M.07.010.0020 | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad acqua con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con da mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, condensatore ad acqua con valvola pressostratica, quadro elettrico e strumentazione. Grandezze (m³/h: portata nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R. e acqua di torre da 30 a 35 °C): |  |  |  |
1M.07.010.0020.a | - 1500 m³/h - fino a 8 kWf | cad | 2.545,58 | 20,46 | 11,40
1M.07.010.0020.b | - 2000 m³/h - oltre 8 fino a 12 kWf | cad | 2.705,43 | 21,75 | 10,73
1M.07.010.0020.c | - 3000 m³/h - oltre 12 fino a 18 kWf | cad | 3.258,39 | 26,19 | 8,91
1M.07.010.0020.d | - 4500 m³/h - oltre 18 fino a 25 kWf | cad | 4.920,69 | 39,56 | 7,87
1M.07.010.0020.e | - 6000 m³/h - oltre 25 fino a 33 kWf | cad | 5.932,69 | 47,69 | 6,52
1M.07.010.0020.f | - 8000 m³/h - oltre 33 fino a 46 kWf | cad | 8.775,85 | 70,55 | 4,41
1M.07.010.0030 | Aumenti di prezzo per aggiunta di batteria di riscaldamento ad acqua in rame alluminio. Grandezze (m³/h: portata nominale - kWt: potenzialità termica con acqua calda da 80 a 70 °C): |  |  |  |
1M.07.010.0030.a | - 1500 m³/h - fino a 6 kWt | cad | 550,02 | 4,42 | 26,39
1M.07.010.0030.b | - 2000 m³/h - fino a 8 kWt | cad | 607,25 | 4,88 | 23,90
1M.07.010.0030.c | - 3000 m³/h - fino a 12 kWt | cad | 662,60 | 5,33 | 21,90
1M.07.010.0030.d | - 4500 m³/h - fino a 18 kWt | cad | 803,03 | 6,46 | 24,10
1M.07.010.0030.e | - 6000 m³/h - fino a 24 kWt | cad | 834,75 | 6,71 | 23,18
1M.07.010.0030.f | - 8000 m³/h - fino a 32 kWt | cad | 883,26 | 7,10 | 21,91
1M.07.010.0030.g | - 12000 m³/h - fino a 48 kWt | cad | 979,68 | 7,88 | 19,75
1M.07.010.0040 | Aumenti di prezzo per aggiunta di plenum con bocchette per diffusione aria direttamente in ambiente. Grandezze (m³/h: portata nominale): |  |  |  |
1M.07.010.0040.a | - 1500 m³/h | cad | 212,42 | 1,71 | 1,29
1M.07.010.0040.b | - 2000 m³/h | cad | 244,13 | 1,96 | 1,13
1M.07.010.0040.c | - 3000 m³/h | cad | 334,52 | 2,69 | 0,87
1M.07.010.0040.d | - 4500 m³/h | cad | 426,57 | 3,43 | 0,68
1M.07.010.0040.e | - 6000 m³/h | cad | 517,38 | 4,16 | 0,56
1M.07.010.0040.f | - 8000 m³/h | cad | 559,68 | 4,50 | 0,52
1M.07.010.0040.g | - 9000 m³/h | cad | 601,35 | 4,83 | 0,48
1M.07.020 | CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF-TOP |  |  |  |
1M.07.020.0010 | Condizionatori autonomi roof-top con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con griglia aria esterna, presa ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, batteria condensante in rame-alluminio con ventilatori assiali, circuito frigorifero, strumentazione, quadro elettrico e mobile in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata aria nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R. e aria esterna 35 °C - kWt: potenzialità termica per pompa di calore con aria ingresso batteria evaporante 20 °C, 50% U.R. e aria esterna 7 °C): |  |  |  |
1M.07.020.0010.a | - solo raffreddamento - 2500 m³/h - fino a 11 kWf | cad | 2.332,68 | 18,75 | 6,22
1M.07.020.0010.b | - solo raffreddamento - 3000 m³/h - fino a 14 kWf | cad | 2.605,73 | 20,95 | 5,57
1M.07.020.0010.c | - solo raffreddamento - 3500 m³/h - fino a 17 kWf | cad | 2.718,32 | 21,85 | 5,34
1M.07.020.0010.d | - solo raffreddamento - 4000 m³/h - fino a 20 kWf | cad | 2.959,03 | 23,79 | 4,90
1M.07.020.0010.e | - solo raffreddamento - 5000 m³/h - fino a 24 kWf | cad | 3.710,26 | 29,83 | 5,22
1M.07.020.0010.f | - solo raffreddamento - 6000 m³/h - fino a 30 kWf | cad | 4.079,73 | 32,80 | 4,74
1M.07.020.0010.g | - pompa di calore - 2500 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 10 kWt | cad | 2.477,60 | 19,92 | 5,86
1M.07.020.0010.h | - pompa di calore - 3000 m³/h - fino a 14 kWf - fino a 23 kWt | cad | 2.718,32 | 21,85 | 5,34
1M.07.020.0010.i | - pompa di calore - 3500 m³/h - fino a 17 kWf - fino a 15 kWt | cad | 2.959,03 | 23,79 | 4,90
1M.07.020.0010.j | - pompa di calore - 4000 m³/h - fino a 20 kWf - fino a 18 kWt | cad | 3.168,02 | 25,47 | 4,58
1M.07.020.0010.k | - pompa di calore - 5000 m³/h - fino a 24 kWf - fino a 22 kWt | cad | 3.903,08 | 31,38 | 4,96
1M.07.020.0010.l | - pompa di calore - 6000 m³/h - fino a 30 kWf - fino a 27 kWt | cad | 4.288,09 | 34,47 | 4,51
1M.07.030 | SISTEMI SPLIT |  |  |  |
1M.07.030.0010 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A PAVIMENTO a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
1M.07.030.0010.a | - solo raffreddamento - fino a 2,6 kWf | cad | 2.960,04 | 23,79 | 54,64
1M.07.030.0010.b | - solo raffreddamento - fino a 3,7 kWf | cad | 3.202,89 | 25,75 | 50,50
1M.07.030.0010.c | - solo raffreddamento - fino a 4,8 kWf | cad | 3.615,36 | 29,06 | 44,74
1M.07.030.0010.d | - solo raffreddamento - fino a 6,5 kWf | cad | 3.977,72 | 31,98 | 40,66
1M.07.030.0010.e | - pompa di calore - fino a 2,6 kWf - fino a 3 kWt | cad | 3.172,07 | 25,50 | 50,99
1M.07.030.0010.f | - pompa di calore - fino a 3,7 kWf - fino a 4,7 kWt | cad | 3.403,35 | 27,36 | 47,52
1M.07.030.0010.g | - pompa di calore - fino a 4,8 kWf - fino a 5,4 kWt | cad | 3.865,93 | 31,08 | 41,84
1M.07.030.0010.h | - pompa di calore - fino a 6,5 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 4.174,31 | 33,56 | 38,75
1M.07.030.0020 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A SOFFITTO IN VISTA a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
1M.07.030.0020.a | - solo raffreddamento - fino a 5 kWf | cad | 4.291,75 | 34,50 | 37,69
1M.07.030.0020.b | - solo raffreddamento - fino a 6,5 kWf | cad | 4.414,95 | 35,49 | 36,63
1M.07.030.0020.c | - solo raffreddamento - fino a 8 kWf | cad | 4.806,40 | 38,64 | 33,65
1M.07.030.0020.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 5.369,10 | 43,16 | 30,12
1M.07.030.0020.e | - solo raffreddamento - fino a 14 kWf | cad | 5.858,40 | 47,09 | 27,61
1M.07.030.0020.f | - pompa di calore - fino a 5 kWf - fino a 5,5 kWt | cad | 4.488,35 | 36,08 | 36,03
1M.07.030.0020.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 7 kWt | cad | 4.733,00 | 38,05 | 34,17
1M.07.030.0020.h | - pompa di calore - fino a 8 kWf - fino a 9 kWt | cad | 5.124,44 | 41,19 | 31,56
1M.07.030.0020.i | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12,5 kWt | cad | 5.711,61 | 45,91 | 28,32
1M.07.030.0020.j | - pompa di calore - fino a 14 kWf - fino a 16 kWt | cad | 6.298,78 | 50,63 | 25,68
1M.07.030.0030 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A SOFFITTO A CASSETTA a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
1M.07.030.0030.a | - solo raffreddamento - fino a 5,5 kWf | cad | 4.733,00 | 38,05 | 34,17
1M.07.030.0030.b | - solo raffreddamento - fino a 7 kWf | cad | 4.928,73 | 39,62 | 32,81
1M.07.030.0030.c | - solo raffreddamento - fino a 8,5 kWf | cad | 5.124,44 | 41,19 | 31,56
1M.07.030.0030.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 5.858,40 | 47,09 | 27,61
1M.07.030.0030.e | - solo raffreddamento - fino a 13,5 kWf | cad | 6.347,71 | 51,03 | 25,48
1M.07.030.0030.f | - solo raffreddamento - fino a 15 kWf | cad | 7.032,74 | 56,53 | 23,00
1M.07.030.0030.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 4.953,63 | 39,82 | 32,65
1M.07.030.0030.h | - pompa di calore - fino a 7 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 5.173,38 | 41,59 | 31,26
1M.07.030.0030.i | - pompa di calore - fino a 8,5 kWf - fino a 9 kWt | cad | 5.565,26 | 44,74 | 29,06
1M.07.030.0030.j | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 6.347,71 | 51,03 | 25,48
1M.07.030.0030.k | - pompa di calore - fino a 13,5 kWf - fino a 16 kWt | cad | 6.875,90 | 55,27 | 23,52
1M.07.030.0030.l | - pompa di calore - fino a 15 kWf - fino a 17,5 kWt | cad | 7.904,75 | 63,54 | 20,46
1M.07.030.0040 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A SOFFITTO CANALIZZABILE a 3 velocità (statica utile minima a velocità alta 100 Pa), unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
1M.07.030.0040.a | - solo raffreddamento - fino a 5,5 kWf | cad | 4.390,48 | 35,29 | 36,84
1M.07.030.0040.b | - solo raffreddamento - fino a 7 kWf | cad | 4.684,07 | 37,65 | 34,53
1M.07.030.0040.c | - solo raffreddamento - fino a 8,5 kWf | cad | 4.928,73 | 39,62 | 32,81
1M.07.030.0040.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 5.466,96 | 43,95 | 29,58
1M.07.030.0040.e | - solo raffreddamento - fino a 13,5 kWf | cad | 6.103,05 | 49,06 | 26,50
1M.07.030.0040.f | - solo raffreddamento - fino a 15 kWf | cad | 6.739,16 | 54,17 | 24,00
1M.07.030.0040.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 4.635,14 | 37,26 | 34,89
1M.07.030.0040.h | - pompa di calore - fino a 7 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 4.977,65 | 40,01 | 32,49
1M.07.030.0040.i | - pompa di calore - fino a 8,5 kWf - fino a 9 kWt | cad | 5.564,82 | 44,73 | 29,06
1M.07.030.0040.j | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 6.151,99 | 49,45 | 26,29
1M.07.030.0040.k | - pompa di calore - fino a 13,5 kWf - fino a 16 kWt | cad | 6.641,30 | 53,39 | 24,35
1M.07.030.0040.l | - pompa di calore - fino a 15 kWf - fino a 17 kWt | cad | 7.522,06 | 60,47 | 21,50
1M.07.030.0050 | Accessori per sistemi split |  |  |  |
1M.07.030.0050.a | - scheda per avviamento remoto | cad | 101,81 | 0,82 | 47,52
1M.07.030.0050.b | - riduttore velocità per unità interne canalizzabili | cad | 106,47 | 0,86 | 45,44
1M.07.030.0050.c | - pompetta scarico condensa | cad | 809,83 | 6,51 | 61,17
1M.07.040 | SISTEMI MULTI-SPLIT |  |  |  |
1M.07.040.0010 | Unità esterne a pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con compressori ermetici, ventilatori elicoidali, batteria condensante, circuito frigorifero, strumentazione, quadro elettrico e mobile in lamiera d'acciaio verniciato. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento - kWt: potenzialità resa in riscaldamento - u.i.: numero di unità interne collegabili): |  |  |  |
1M.07.040.0010.a | - fino a 14 kWf - fino a 16 kWt - u.i. fino a 13 | cad | 7.397,22 | 59,46 | 13,86
1M.07.040.0010.b | - oltre 14 fino a 23 kWf - oltre 16 fino a 26 kWt - u.i. fino a 13 | cad | 11.370,42 | 91,40 | 9,02
1M.07.040.0010.c | - oltre 23 fino a 29 kWf - oltre 26 fino a 33 kWt - u.i. fino a 16 | cad | 12.278,08 | 98,70 | 8,35
1M.07.040.0010.d | - oltre 29 fino a 37 kWf - oltre 33 fino a 42 kWt - u.i. fino a 16 | cad | 15.575,33 | 125,20 | 6,58
1M.07.040.0010.e | - oltre 37 fino a 46 kWf - oltre 42 fino a 52 kWt - u.i. fino a 20 | cad | 20.176,98 | 162,19 | 5,08
1M.07.040.0010.f | - oltre 46 fino a 58 kWf - oltre 52 fino a 60 kWt - u.i. fino a 20 | cad | 21.942,28 | 176,38 | 4,67
1M.07.040.0010.g | - oltre 58 fino a 70 kWf - oltre 60 fino a 78 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 28.892,11 | 232,25 | 3,55
1M.07.040.0010.h | - oltre 70 fino a 75 kWf - oltre 78 fino a 85 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 29.762,91 | 239,25 | 3,44
1M.07.040.0010.i | - oltre 75 fino a 80 kWf - oltre 85 fino a 90 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 30.695,91 | 246,75 | 3,34
1M.07.040.0010.j | - oltre 80 fino a 85 kWf - oltre 90 fino a 95 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 31.504,51 | 253,25 | 3,25
1M.07.040.0020 | Unità interne a pavimento a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0020.a | - in vista - kWf fino a 2,3 - kWt fino a 2,6 | cad | 2.225,07 | 17,89 | 36,33
1M.07.040.0020.b | - in vista - kWf fino a 2,9 - kWt fino a 3,3 | cad | 2.234,24 | 17,96 | 36,18
1M.07.040.0020.c | - in vista - kWf fino a 3,7 - kWt fino a 4,1 | cad | 2.250,90 | 18,09 | 35,92
1M.07.040.0020.d | - in vista - kWf fino a 4,7 - kWt fino a 5,2 | cad | 2.296,74 | 18,46 | 35,20
1M.07.040.0020.e | - in vista - kWf fino a 5,8 - kWt fino a 6,5 | cad | 2.351,75 | 18,90 | 34,38
1M.07.040.0020.f | - in vista - kWf fino a 7,3 - kWt fino a 8,3 | cad | 2.393,43 | 19,24 | 33,78
1M.07.040.0020.g | - da incasso - kWf fino a 2,3 - kWt fino a 2,6 | cad | 2.115,05 | 17,00 | 38,22
1M.07.040.0020.h | - da incasso - kWf fino a 2,9 - kWt fino a 3,3 | cad | 2.124,21 | 17,08 | 38,06
1M.07.040.0020.i | - da incasso - kWf fino a 3,7 - kWt fino a 4,1 | cad | 2.146,73 | 17,26 | 37,66
1M.07.040.0020.j | - da incasso - kWf fino a 4,7 - kWt fino a 5,2 | cad | 2.168,39 | 17,43 | 37,28
1M.07.040.0020.k | - da incasso - kWf fino a 5,8 - kWt fino a 6,5 | cad | 2.210,07 | 17,77 | 36,58
1M.07.040.0020.l | - da incasso - kWf fino a 7,3 - kWt fino a 8,3 | cad | 2.236,73 | 17,98 | 36,14
1M.07.040.0030 | Unità interne pensili a parete a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0030.a | - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 1.834,16 | 14,74 | 44,08
1M.07.040.0030.b | - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 1.850,00 | 14,87 | 43,70
1M.07.040.0030.c | - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.864,17 | 14,99 | 43,37
1M.07.040.0030.d | - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 1.878,34 | 15,10 | 43,04
1M.07.040.0030.e | - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 1.901,68 | 15,29 | 42,51
1M.07.040.0040 | Unità interne pensili a soffitto in vista a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0040.a | - fino a 4,7 kWf- fino a 5,2 kWt | cad | 2.618,47 | 21,05 | 30,87
1M.07.040.0040.b | - fino a 7,3 kWf- fino a 8,3 kWt | cad | 2.798,51 | 22,50 | 28,89
1M.07.040.0040.c | - fino a 11,6 kWf- fino a 13 kWt | cad | 3.197,74 | 25,71 | 25,28
1M.07.040.0040.d | - fino a 14,5 kWf- fino a 16,3 kWt | cad | 3.835,35 | 30,83 | 21,08
1M.07.040.0050 | Unità interne pensili a soffitto da incasso canalizzabili a 3 velocità I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (Pa: statica utile minima a velocità alta - kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0050.a | - 5 Pa - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 1.970,86 | 15,84 | 41,02
1M.07.040.0050.b | - 5 Pa - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 2.024,20 | 16,27 | 39,94
1M.07.040.0050.c | - 5 Pa - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 2.128,39 | 17,11 | 37,98
1M.07.040.0050.d | - 100 Pa - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 2.365,92 | 19,02 | 34,17
1M.07.040.0050.e | - 100 Pa - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 2.385,10 | 19,17 | 33,90
1M.07.040.0050.f | - 100 Pa - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 2.409,27 | 19,37 | 33,55
1M.07.040.0050.g | - 100 Pa - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 2.455,94 | 19,74 | 32,92
1M.07.040.0050.h | - 100 Pa - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 2.501,78 | 20,11 | 32,31
1M.07.040.0050.i | - 100 Pa - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 2.582,63 | 20,76 | 31,30
1M.07.040.0050.j | - 100 Pa - fino a 8,3 kWf - fino a 9,3 kWt | cad | 2.684,32 | 21,58 | 30,12
1M.07.040.0050.k | - 100 Pa - fino a 9,3 kWf - fino a 10,5 kWt | cad | 2.761,83 | 22,20 | 29,27
1M.07.040.0050.l | - 100 Pa - fino a 11,6 kWf - fino a 13 kWt | cad | 2.956,87 | 23,77 | 27,34
1M.07.040.0050.m | - 100 Pa - fino a 14,5 kWf - fino a 16,3 kWt | cad | 3.163,57 | 25,43 | 25,55
1M.07.040.0050.n | - 100 Pa - fino a 16,3 kWf - fino a 18,6 kWt | cad | 3.331,09 | 26,78 | 24,27
1M.07.040.0050.o | - 200 Pa - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 2.769,23 | 22,26 | 29,19
1M.07.040.0050.p | - 200 Pa - fino a 8,3 kWf - fino a 9,3 kWt | cad | 2.933,12 | 23,58 | 27,56
1M.07.040.0050.q | - 200 Pa - fino a 9,3 kWf - fino a 10,5 kWt | cad | 3.010,63 | 24,20 | 26,85
1M.07.040.0050.r | - 200 Pa - fino a 11,6 kWf - fino a 13 kWt | cad | 3.055,21 | 24,56 | 26,46
1M.07.040.0050.s | - 200 Pa - fino a 14,5 kWf - fino a 16,3 kWt | cad | 3.274,42 | 26,32 | 24,69
1M.07.040.0050.t | - 200 Pa - fino a 16,3 kWf - fino a 18,6 kWt | cad | 3.472,79 | 27,92 | 23,28
1M.07.040.0060 | Unità interne pensili a soffitto a cassetta a 3 velocità I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0060.a | - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 2.747,29 | 22,08 | 29,43
1M.07.040.0060.b | - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 2.871,69 | 23,08 | 28,15
1M.07.040.0060.c | - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 2.996,09 | 24,08 | 26,98
1M.07.040.0060.d | - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 3.120,49 | 25,08 | 25,91
1M.07.040.0070 | Unità per aria primaria a soffitto da incasso con filtro, recuperatore, batteria di riscaldamento/raffreddamento, umidificatore, ventilatori di mandata ed estrazione a 2 velocità (statica utile minima a velocità alta 100 Pa). I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (m³/h: portata a velocità alta - kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0070.a | - 500 m³/h - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 4.445,90 | 35,74 | 28,50
1M.07.040.0070.b | - 1000 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 5.470,25 | 43,97 | 23,16
1M.07.040.0080 | Accessori per sistemi multi-split |  |  |  |
1M.07.040.0080.a | - pompetta scarico condensa | cad | 900,92 | 7,24 | 54,99
1M.07.040.0080.b | - telecomando a raggi infrarossi | cad | 132,70 | 1,07 | 36,46
1M.07.040.0080.c | - comando remoto | cad | 242,71 | 1,95 | 19,93
1M.07.040.0080.d | - programmatore settimanale | cad | 338,57 | 2,72 | 14,29
1M.07.040.0080.e | - unità di comando centralizzato fino a 8 sistemi | cad | 883,01 | 7,10 | 10,96
1M.07.040.0080.f | - unità di comando centralizzato fino a 32 sistemi | cad | 984,69 | 7,92 | 9,83
1M.07.040.0080.g | - unità di comando centralizzato fino a 50 sistemi | cad | 2.168,23 | 17,43 | 4,46
1M.07.040.0080.h | - unità di interfaccia a sistema esterno di controllo | cad | 1.852,34 | 14,89 | 5,22