Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.21 - Materiali - Falegname

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.21 | MATERIALI PER OPERE DA FALEGNAME |  |  |  |
MC.21.010 | SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE |  |  |  |
MC.21.010.0010 | Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio ad un battente, spessore minimo telaio 58x70 mm, spessore minimo battente 58x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura). Misurazione esterno telaio, misura minima 1,50 m². |  |  |  |
MC.21.010.0010.a | - abete/pino | m² | 195,70 |  |
MC.21.010.0010.b | - douglas | m² | 250,49 |  |
MC.21.010.0010.c | - rovere | m² | 260,28 |  |
MC.21.010.0010.d | - sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti | m² | 82,42 |  |
MC.21.010.0020 | Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio a due o più battenti, spessore minimo telaio 58x70 mm, spessore minimo battente 58x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura). Misurazione esterno telaio, misura minima 1,75 m². |  |  |  |
MC.21.010.0020.a | - abete/pino | m² | 237,55 |  |
MC.21.010.0020.b | - douglas | m² | 304,06 |  |
MC.21.010.0020.c | - rovere | m² | 315,94 |  |
MC.21.010.0020.d | - sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti | m² | 100,05 |  |
MC.21.010.0030 | Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio a bilico orizzontale, spessore minimo telaio 68x80 mm, spessore minimo battente 68x88 mm. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura). Misurazione esterno telaio, misura minima 2,50 m². |  |  |  |
MC.21.010.0030.a | - abete/pino | m² | 427,79 |  |
MC.21.010.0030.b | - douglas | m² | 470,58 |  |
MC.21.010.0030.c | - rovere | m² | 491,95 |  |
MC.21.010.0030.d | - sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti | m² | 162,20 |  |
MC.21.010.0040 | Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio apertura: scorrevoli a due ante complanari di cui una fissa e una scorrevole/ribalta, spessore minimo telaio 68x80 mm, spessore minimo battente 68x88 mm. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura). Misurazione esterno telaio. |  |  |  |
MC.21.010.0040.a | - abete/pino | m² | 322,14 |  |
MC.21.010.0040.b | - douglas | m² | 354,35 |  |
MC.21.010.0040.c | - rovere | m² | 370,45 |  |
MC.21.010.0040.d | - sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti | m² | 122,13 |  |
MC.21.020 | PERSIANE IN LEGNO LAMELLARE |  |  |  |
MC.21.020.0010 | Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), in legno lamellare di: |  |  |  |
MC.21.020.0010.a | - abete/pino | m² | 282,23 |  |
MC.21.020.0010.b | - douglas | m² | 361,24 |  |
MC.21.020.0010.c | - rovere | m² | 375,36 |  |
MC.21.020.0010.d | - sovrapprezzo per ante scorrevoli interno/esterno muro | m² | 43,29 |  |
MC.21.020.0020 | Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), in legno lamellare di: |  |  |  |
MC.21.020.0020.a | - abete/pino | m² | 230,34 |  |
MC.21.020.0020.b | - douglas | m² | 294,84 |  |
MC.21.020.0020.c | - rovere | m² | 306,35 |  |
MC.21.020.0020.d | - sovrapprezzo per ante scorrevoli interno/esterno muro | m² | 25,62 |  |
MC.21.030 | LEGNO SEMILAVORATO PER FALEGNAMERIA |  |  |  |
MC.21.030.0010 | Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m: |  |  |  |
MC.21.030.0010.a | - abete, assortimento primo/secondo | m³ | 679,55 |  |
MC.21.030.0010.b | - abete, assortimento 3°, falegnameria | m³ | 391,77 |  |
MC.21.030.0010.c | - larice nazionale, assortimento primo/secondo | m³ | 697,64 |  |
MC.21.030.0010.d | - rovere d'importazione, buon assortimento | m³ | 1.196,00 |  |
MC.21.030.0010.e | - noce nazionale scelto | m³ | 2.790,62 |  |
MC.21.030.0010.f | - pino nord europeo, assortimento U/S | m³ | 448,49 |  |
MC.21.030.0010.g | - hemlock, assortimento primo - KD | m³ | 906,05 |  |
MC.21.030.0010.h | - douglas fir - assortimento 1° - KD | m³ | 1.295,66 |  |
MC.21.040 | COMPENSATI |  |  |  |
MC.21.040.0010 | Compensato di faggio in fogli di misura commerciale spessore 6 mm | m² | 8,95 |  |
MC.21.050 | PANNELLI |  |  |  |
MC.21.050.0010 | Pannelli multistrati per interni in pioppo spessore 20 mm | m² | 12,02 |  |
MC.21.080 | LAMINATI PLASTICI |  |  |  |
MC.21.080.0010 | Laminato plastico melaminico spessore 1,2 mm in tutti i colori commerciali: |  |  |  |
MC.21.080.0010.a | - finiture normali | m² | 4,82 |  |
MC.21.080.0010.b | - finiture speciali | m² | 6,05 |  |
MC.21.100 | SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC |  |  |  |
MC.21.100.0010 | Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, adatti per vetro camera. Comprese le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta con maniglia, e comando a doppio effetto ove opportuno. Misurazione: esterno telaio; misura minima: 1,00 m². Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: UNI EN 42, classe A1 di permeabilità all'aria; UNI EN 86, classe E4 di tenuta all'acqua; UNI EN 77 classe V3 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati l' isolamento termico da 2,2 W/m²K ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Nei tipi: |  |  |  |
MC.21.100.0010.a | - finestre ad un battente | m² | 180,24 |  |
MC.21.100.0010.b | - finestre a due battenti | m² | 167,81 |  |
MC.21.100.0010.c | - porte finestre ad un battente | m² | 161,59 |  |
MC.21.100.0010.d | - porte finestre a due battenti | m² | 146,67 |  |
MC.21.100.0020 | Persiane in pvc antiurto ad alta resistenza, per finestre e porte finestre, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia. Misurazione: vano apertura. Nei tipi: |  |  |  |
MC.21.100.0020.a | - persiane finestre ad un battente (misura minima 1,00 m²) | m² | 205,10 |  |
MC.21.100.0020.b | - persiane finestre a due battenti (misura minima 2,00 m²) | m² | 217,53 |  |
MC.21.150 | LEGNO LAVORATO |  |  |  |
MC.21.150.0030 | Perline lavorate a maschio e femmina, spessore finito 15 mm, in legno: |  |  |  |
MC.21.150.0030.a | - abete | m² | 7,74 |  |
MC.21.150.0030.b | - larice nazionale | m² | 13,09 |  |
MC.21.150.0030.c | - larice d' America (pitch-pine) | m² | 35,18 |  |
MC.21.150.0030.d | - douglas | m² | 34,03 |  |
MC.21.200 | ACCESSORI |  |  |  |
MC.21.200.0020 | Cerniere a libro, fino a 12 cm, in: |  |  |  |
MC.21.200.0020.a | - ferro (con rondelle di ottone) | cad | 1,75 |  |
MC.21.200.0020.b | - ottone | cad | 6,14 |  |
MC.21.200.0020.c | - alluminio anodizzato | cad | 3,70 |  |
MC.21.200.0030 | Coppia di maniglie per porta, con copriviti, nei materiali: |  |  |  |
MC.21.200.0030.a | - alluminio anodizzato, tipo economico | cad | 11,56 |  |
MC.21.200.0030.b | - alluminio anodizzato, tipo lusso | cad | 18,03 |  |
MC.21.200.0030.c | - ottone, tipo economico | cad | 16,16 |  |
MC.21.200.0040 | Serratura per porta completa di chiavi, del tipo: |  |  |  |
MC.21.200.0040.a | - normale, per porta interna, in ferro da infilare | cad | 2,83 |  |
MC.21.200.0040.b | - normale, per porta interna, in ottone da infilare | cad | 3,60 |  |
MC.21.200.0040.c | - di sicurezza tipo yale, a due mandate, con cilindro e tre chiavi | cad | 13,08 |  |
MC.21.200.0040.d | - di sicurezza tipo yale, a pomolo | cad | 15,27 |  |
MC.21.200.0040.e | - con libero ed occupato | cad | 6,28 |  |
MC.21.200.0050 | Avvolgitore automatico per cinghia, con cassetta e piastra frontale, per finestre e balconi |  |  |  |
MC.21.200.0050.a | - cassetta per avvolgitore di lamiera zincata spessore 5/10 o di plastica antiurto con attacchi metallici ed imbottitura | cad | 0,85 |  |
MC.21.200.0050.b | - avvolgitore automatico per conghia, incassato, con piastra frontale | cad | 1,99 |  |
MC.21.200.0060 | Arganello per manovra delle persiane avvolgibili, compresa maniglia: |  |  |  |
MC.21.200.0060.a | - a fune metallica | cad | 15,04 |  |
MC.21.200.0060.b | - ad asta rigida con molla di compensazione | cad | 27,53 |  |
MC.21.200.0060.c | - ad asta volante con molla di compensazione | cad | 24,37 |  |
MC.21.200.0070 | Cinghia di manovra per persiane avvolgibili: |  |  |  |
MC.21.200.0070.a | - in nylon | m | 0,26 |  |
MC.21.200.0070.b | - in cotone con bordi di nylon | m | 0,80 |  |
MC.21.200.0080 | Albero di avvolgimento per avvolgibili, in: |  |  |  |
MC.21.200.0080.a | - acciaio zincato a caldo spessore 10/10 | m | 8,82 |  |
MC.21.200.0090 | Guida ad U di scorrimento per avvolgibili, in: |  |  |  |
MC.21.200.0090.a | profilato di lamiera zincata a caldo, spessore 8/10, da 20x22 mm con bordi divaricati, completa di fori e viti | m | 3,08 |  |
MC.21.200.0090.b | - profilato di lamiera zincata a caldo, spessore 8/10, da 20x32 mm con bordi divaricati, per avvolgibili di larghezza superiore a 1,60 m, completa di fori e viti | m | 5,13 |  |
MC.21.200.0090.c | - lega leggera anodizzata 28x30 mm, completa di antivibranti a spazzola | m | 11,31 |  |
MC.21.200.0090.d | - lega leggera anodizzata 28x40 mm, con bordi risvoltati, completa di antivibranti a spazzola | m | 12,40 |  |
MC.21.200.0100 | Apparecchio a sporgere per avvolgibili |  |  |  |
MC.21.200.0100.a | - a leve laterali, fino a cm 140, zincato e con cerniere di acciaio inox | cad | 43,32 |  |
MC.21.200.0100.b | - a leve laterali con bracci collegati, fino a cm 140, zincato e con cerniere di acciaio inox | cad | 61,90 |  |
MC.21.200.0100.c | - a leva centrale, fino a cm 200, zincato e con cerniere di acciaio inox | cad | 67,12 |  |
MC.21.200.0110 | Teli per tapparelle avvolgibili in pvc, con stecche da 13/14 mm di spessore e peso non inferiore a 4,800 kg a m², a doppio agganciamento continuo (n° 20 stecche al ml) | m² | 19,27 |  |
MC.21.250 | PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Sono composte da un telaio metallico da murare, e dall'assieme di battente, stipite e cornici coprifilo che vengono quotati separatamente |  |  |  |
MC.21.250.0010 | Telaio in lamiera zincata, particolarmente studiato per l'inserimento nei tavolati di normale spessore, dotato di meccanisco per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm, per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: |  |  |  |
MC.21.250.0010.a | - luce libera cm 70x200-210 | cad | 263,52 |  |
MC.21.250.0010.b | - luce libera cm 80x200-210 | cad | 277,19 |  |
MC.21.250.0010.c | - luce libera cm 90x200-210 | cad | 313,24 |  |
MC.21.250.0010.d | - luce libera cm 100x200-210 | cad | 348,04 |  |
MC.21.250.0010.e | - luce libera cm 120x200-210 | cad | 397,76 |  |
MC.21.250.0020 | Telaio in lamiera zincata, per porte a due ante, dotato di meccanisco per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: |  |  |  |
MC.21.250.0020.a | - luce libera cm 120x200-210 - per 2 ante | cad | 494,71 |  |
MC.21.250.0020.b | - luce libera cm 140x200-210 - per 2 ante | cad | 524,55 |  |
MC.21.250.0020.c | - luce libera cm 160x200-210 - per 2 ante | cad | 553,14 |  |
MC.21.250.0020.d | - luce libera cm 180x200-210 - per 2 ante | cad | 612,80 |  |
MC.21.250.0020.e | - luce libera cm 200x200-210 - per 2 ante | cad | 691,11 |  |
MC.21.250.0020.f | - luce libera cm 220x200-210 - per 2 ante | cad | 740,83 |  |
MC.21.250.0020.g | - luce libera cm 240x200-210 - per 2 ante | cad | 785,58 |  |
MC.21.250.0050 | Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a MC.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: |  |  |  |
MC.21.250.0050.a | - luce libera cm 70-80-90x200-210, con serratura e maniglia | cad | 323,18 |  |
MC.21.250.0050.b | - luce libera cm 100-120x200-210, con serratura e maniglia | cad | 532,00 |  |
MC.21.250.0060 | Ante scorrevole tamburate a due battenti, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatte per il completamento dei telai incassati di cui a MC.21.250.0020; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: |  |  |  |
MC.21.250.0060.a | - luce libera cm 120-140-160-180x200-210, con serratura e maniglie | cad | 609,07 |  |
MC.21.250.0060.b | - luce libera cm 200-220-240x200-210, con serratura e maniglie | cad | 1.019,26 |  |