Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.25 - Operazioni di restauro

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.25 | RESTAURI |  |  |  |
MC.25.100 | MATERIALI |  |  |  |
MC.25.100.0010 | Consolidante monocomponente a base di esteri etilici dell'acido silicico applicabile su intonaci, pietra, marmo, arenarie e tufi. | l | 19,38 |  |
MC.25.100.0020 | Resina acrilica in emulsione acquosa per il trattamento delle superfici disgregate | kg | 4,62 |  |
MC.25.100.0030 | Polvere di marmo | kg | 1,44 |  |
MC.25.100.0040 | Garza in cotone | m² | 0,89 |  |
MC.25.100.0050 | Cera microcristallina di origine fossile impiegata per lucidare e proteggere mobili, pelli, dipinti, marmi, metalli, avorio e altro | kg | 8,51 |  |
MC.25.100.0060 | Biocida liquido concentrato a base di sali di ammonio quaternari per l'eliminazione di batteri, muffe, alghe e licheni da materiali lapidei, intonaci, legno e ceramica | l | 13,06 |  |
MC.25.100.0070 | Sali inorganici a base d'ammonio | kg | 2,75 |  |
MC.25.100.0080 | Compresse di pura cellulosa insolubile | kg | 3,71 |  |
MC.25.100.0090 | Ammoniaca | kg | 2,18 |  |
MC.25.100.0100 | Acetone | l | 2,76 |  |
MC.25.100.0110 | Alcool etilico denaturato | l | 2,30 |  |
MC.25.100.0130 | Diluente nitro | l | 2,09 |  |
MC.25.100.0140 | Resine scambiatrici di ioni | l | 15,28 |  |
MC.25.100.0150 | Puro cotone idrofilo | kg | 6,53 |  |
MC.25.100.0160 | Perni in vetroresina | kg | 24,86 |  |
MC.25.100.0170 | Acqua demineralizzata | l | 0,42 |  |
MC.25.100.0180 | Sepiolite granulare | kg | 1,34 |  |
MC.25.100.0185 | Sabbia silicea in sacchetti | 100 kg | 12,84 |  |
MC.25.100.0190 | Sabbia all'ossido di alluminio | kg | 11,68 |  |
MC.25.100.0195 | Sabbia di fiume in sacchetti | kg | 0,22 |  |
MC.25.100.0200 | Gomma siliconica di poliaddizione | kg | 31,92 |  |
MC.25.100.0300 | Malta |  |  |  |
MC.25.100.0300.a | - per stuccature di grassello di calce e sabbia viva di fiume | kg | 0,45 |  |
MC.25.100.0300.b | - per stuccature di grassello di calce e polvere di marmo | kg | 0,69 |  |
MC.25.100.0300.c | - per stuccature di grassello di calce e pozzolana | kg | 0,68 |  |
MC.25.100.0300.d | - pozzolanica a granulometria fine | kg | 5,42 |  |
MC.25.100.0300.e | - a bassissimo peso specifico per consolidamento e riadesione di dipinti murali e stucchi, composta da leganti idraulici ad alta resistenza meccanica, pozzolana, perlite ventilata, additivi fluidificanti, ritentivi ed aeranti | kg | 8,14 |  |
MC.25.100.0300.f | - per consolidamento e riadesione di dipinti murali e stucchi, composta da leganti idraulici, inerti silicei, ardesia pozzolana ed additivi speciali | kg | 7,88 |  |
MC.25.100.0300.g | - per consolidamento e riadesione di intonaci non dipinti | kg | 6,28 |  |
MC.25.100.0300.h | - per stuccature a base di calce desanilizzata | kg | 6,75 |  |
MC.25.100.0300.i | - per stuccature a base di cemento desanilizzato | kg | 5,42 |  |
MC.25.500 | MATERIALI PER DOCUMENTAZIONE |  |  |  |
MC.25.500.0010 | Esecuzione di riprese fotografiche, comprensive di pellicola negativa e stampa formato 10x15 cm (esclusa la prestazione dell'operatore) | cad | 0,54 |  |