Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MM.09 - Distribuzione e diffusione aria

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MM.09 | DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA |  |  |  |
MM.09.010 | SERRANDE |  |  |  |
MM.09.010.0010 | Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. |  |  |  |
MM.09.010.0010.a | - fino a 0,04 m² | m² | 2.789,29 |  |
MM.09.010.0010.b | - oltre 0,04 m² fino a 0,08 m² | m² | 1.857,04 |  |
MM.09.010.0010.c | - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² | m² | 1.359,84 |  |
MM.09.010.0010.d | - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² | m² | 1.119,94 |  |
MM.09.010.0010.e | - oltre 0,18 m² fino a 0,27 m² | m² | 926,04 |  |
MM.09.010.0010.f | - oltre 0,27 m² fino a 0,40 m² | m² | 756,99 |  |
MM.09.010.0010.g | - oltre 0,40 m² fino a 0,60 m² | m² | 632,69 |  |
MM.09.010.0010.h | - oltre 0,60 m² fino a 1,00 m² | m² | 558,11 |  |
MM.09.010.0010.i | - oltre 1,00 m² | m² | 509,63 |  |
MM.09.010.0020 | Serrande tagliafuoco circolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotata si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 54 mm. |  |  |  |
MM.09.010.0020.a | - diametro 200 mm | cad | 162,77 |  |
MM.09.010.0020.b | - diametro 250 mm | cad | 176,54 |  |
MM.09.010.0020.c | - diametro 300 mm | cad | 190,30 |  |
MM.09.010.0020.d | - diametro 350 mm | cad | 204,44 |  |
MM.09.010.0020.e | - diametro 400 mm | cad | 218,20 |  |
MM.09.010.0020.f | - diametro 450 mm | cad | 232,33 |  |
MM.09.010.0020.g | - diametro 500 mm | cad | 246,09 |  |
MM.09.010.0020.h | - diametro 550 mm | cad | 260,92 |  |
MM.09.010.0020.i | - diametro 600 mm | cad | 275,04 |  |
MM.09.010.0020.j | - diametro 650 mm | cad | 307,60 |  |
MM.09.010.0020.k | - diametro 700 mm | cad | 331,53 |  |
MM.09.010.0020.l | - diametro 750 mm | cad | 354,84 |  |
MM.09.010.0020.m | - diametro 800 mm | cad | 379,20 |  |
MM.09.010.0040 | Accessori - Sistemi di comando a magnete Tipologie: |  |  |  |
MM.09.010.0040.a | - con fusibile disgiuntore - alimentazione a 24 V o 230V; magnete normalmente ECCITATO, sganciamento in assenza di tensione | cad | 117,22 |  |
MM.09.010.0040.b | - con fusibile disgiuntore - alimentazione a 24 V o 230V; magnete normalmente DISECCITATO, sganciamento in assenza di tensione | cad | 161,70 |  |
MM.09.010.0040.c | - con fusibile, senza disgiuntore - alimentazione a 24 V o 230V; magnete normalmente ECCITATO, sganciamento in assenza di tensione | cad | 90,04 |  |
MM.09.010.0040.d | - con fusibile, senza disgiuntore - alimentazione a 24 V o 230V; magnete normalmente DISECCITATO, sganciamento in assenza di tensione | cad | 134,88 |  |
MM.09.010.0050 | Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24V o 230V, dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. | cad | 347,29 |  |
MM.09.010.0060 | Completamento: microinterruttore di fine corsa per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24V o 230V. | cad | 15,88 |  |
MM.09.010.0070 | Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; la tenuta laterale è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale. Grandezze: |  |  |  |
MM.09.010.0070.a | - fino a 0,04 m² | m² | 882,53 |  |
MM.09.010.0070.b | - oltre 0,04 m² fino a 0,08 m² | m² | 681,16 |  |
MM.09.010.0070.c | - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² | m² | 553,14 |  |
MM.09.010.0070.d | - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² | m² | 454,94 |  |
MM.09.010.0070.e | - oltre 0,18 m² fino a 0,27 m² | m² | 387,82 |  |
MM.09.010.0070.f | - oltre 0,27 m² fino a 0,40 m² | m² | 305,78 |  |
MM.09.010.0070.g | - oltre 0,40 m² fino a 0,60 m² | m² | 258,54 |  |
MM.09.010.0070.h | - oltre 0,60 m² fino a 1,00 m² | m² | 203,85 |  |
MM.09.010.0070.i | - oltre 1,00 m² | m² | 152,89 |  |
MM.09.010.0080 | Serrande di regolazione circolari, con corpo e pala in acciaio zincato. Tenuta realizzata da un anello di gomma periferico sulla pala. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
MM.09.010.0080.a | - 100 mm | cad | 15,54 |  |
MM.09.010.0080.b | - 150 mm | cad | 18,71 |  |
MM.09.010.0080.c | - 200 mm | cad | 21,89 |  |
MM.09.010.0080.d | - 250 mm | cad | 26,13 |  |
MM.09.010.0080.e | - 300 mm | cad | 29,66 |  |
MM.09.010.0080.f | - 350 mm | cad | 39,90 |  |
MM.09.010.0080.g | - 400 mm | cad | 50,85 |  |
MM.09.010.0080.h | - 450 mm | cad | 55,78 |  |
MM.09.010.0080.i | - 500 mm | cad | 60,72 |  |
MM.09.010.0080.j | - 550 mm | cad | 68,49 |  |
MM.09.010.0080.k | - 600 mm | cad | 76,60 |  |
MM.09.010.0080.l | - 650 mm | cad | 161,00 |  |
MM.09.010.0080.m | - 700 mm | cad | 183,24 |  |
MM.09.010.0080.n | - 800 mm | cad | 475,95 |  |
MM.09.010.0090 | Serrande di regolazione circolari a iride. Corpo in lamiera d'acciaio zincato, presa di pressione integrata per determinazione della portata aeraulica. Manometro differenziale escluso. Grandezze: |  |  |  |
MM.09.010.0090.a | - 80 mm | cad | 25,71 |  |
MM.09.010.0090.b | - 100 mm | cad | 27,90 |  |
MM.09.010.0090.c | - 125 mm | cad | 30,71 |  |
MM.09.010.0090.d | - 160 mm | cad | 33,54 |  |
MM.09.010.0090.e | - 200 mm | cad | 39,19 |  |
MM.09.010.0090.f | - 250 mm | cad | 69,55 |  |
MM.09.010.0090.g | - 315 mm | cad | 79,09 |  |
MM.09.010.0090.h | - 400 mm | cad | 147,58 |  |
MM.09.010.0090.i | - 500 mm | cad | 170,18 |  |
MM.09.010.0090.j | - 630 mm | cad | 223,15 |  |
MM.09.010.0090.k | - 800 mm | cad | 499,95 |  |
MM.09.010.0100 | Serrande di regolazione circolari a membrana. Corpo in materiale plastico (classe al fuoco M1), membrana regolatrice di portata in silicone. Guarnizione di tenuta sulla parte esterna. Regolazione su un intervallo standard di portata: 50÷200 Pa Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
MM.09.010.0100.a | - 80 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 13,09 |  |
MM.09.010.0100.b | - 100 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 18,41 |  |
MM.09.010.0100.c | - 125 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 22,50 |  |
MM.09.010.0100.d | - 150 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 31,49 |  |
MM.09.010.0100.e | - 160 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 38,53 |  |
MM.09.010.0100.f | - 200 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 46,18 |  |
MM.09.010.0100.g | - 250 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 95,66 |  |
MM.09.010.0100.h | - 80 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 18,36 |  |
MM.09.010.0100.i | - 100 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 23,68 |  |
MM.09.010.0100.j | - 125 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 29,85 |  |
MM.09.010.0100.k | - 150 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 41,24 |  |
MM.09.010.0100.l | - 160 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 43,44 |  |
MM.09.010.0100.m | - 200 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 63,10 |  |
MM.09.010.0100.n | - 250 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 123,24 |  |
MM.09.020 | CASSETTE MISCELATRICI |  |  |  |
MM.09.020.0010 | Cassette miscelatrici a portata costante o variabile in acciaio. Unità regolatrici di portata per canalizzazioni di mandata e ripresa. A seconda dell'impiego possono essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile. La regolazione avviene tramite un regolatore interno. Massimo differenziale di pressione di perdita di carico, pari a 1000 Pa. Minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore, conpreso fra 40 e 100 Pa. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
MM.09.020.0010.a | - 125 mm | cad | 524,55 |  |
MM.09.020.0010.b | - 160 mm | cad | 530,15 |  |
MM.09.020.0010.c | - 200 mm | cad | 548,16 |  |
MM.09.020.0010.d | - 250 mm | cad | 574,27 |  |
MM.09.020.0010.e | - 315 mm | cad | 610,31 |  |
MM.09.020.0010.f | - 355 mm | cad | 633,93 |  |
MM.09.020.0010.g | - 400 mm | cad | 680,55 |  |
MM.09.030 | BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO |  |  |  |
MM.09.030.0010 | Batterie di post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 30 °C, Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.09.030.0010.a | - fino a 50 °C - fino a 139 l/s [500 m³/h] | cad | 36,32 |  |
MM.09.030.0010.b | - fino a 50 °C - oltre 139 fino a 278 l/s [500 - 1000 m³/h] | cad | 67,76 |  |
MM.09.030.0010.c | - fino a 50 °C - oltre 278 fino a 556 l/s [1000 - 2000 m³/h] | cad | 83,12 |  |
MM.09.030.0010.d | - fino a 50 °C - oltre 556 fino a 1111 l/s [2000 - 4000 m³/h] | cad | 115,50 |  |
MM.09.030.0010.e | - fino a 50 °C - oltre 1111 fino a 2222 l/s [4000 - 8000 m³/h] | cad | 164,44 |  |
MM.09.030.0010.f | - oltre 50 °C - fino a 139 l/s [500 m³/h] | cad | 30,37 |  |
MM.09.030.0010.g | - oltre 50 °C - oltre 139 fino a 278 l/s [500 - 1000 m³/h] | cad | 54,37 |  |
MM.09.030.0010.h | - oltre 50 °C - oltre 278 fino a 556 l/s [1000 - 2000 m³/h] | cad | 67,25 |  |
MM.09.030.0010.i | - oltre 50 °C - oltre 556 fino a 1111 l/s [2000 - 4000 m³/h] | cad | 83,02 |  |
MM.09.030.0010.j | - oltre 50 °C - oltre 1111 fino a 2222 l/s [4000 - 8000 m³/h] | cad | 125,72 |  |
MM.09.030.0020 | Batterie di post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 40 °C, Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.09.030.0020.a | - fino a 50 °C - fino a 139 l/s [500 m³/h] | cad | 41,59 |  |
MM.09.030.0020.b | - fino a 50 °C - oltre 139 fino a 278 l/s [500 - 1000 m³/h] | cad | 74,93 |  |
MM.09.030.0020.c | - fino a 50 °C - oltre 278 fino a 556 l/s [1000 - 2000 m³/h] | cad | 110,73 |  |
MM.09.030.0020.d | - fino a 50 °C - oltre 556 fino a 1111 l/s [2000 - 4000 m³/h] | cad | 157,32 |  |
MM.09.030.0020.e | - fino a 50 °C - oltre 1111 fino a 2222 l/s [4000 - 8000 m³/h] | cad | 242,40 |  |
MM.09.030.0020.f | - oltre 50 °C - fino a 139 l/s [500 m³/h] | cad | 34,67 |  |
MM.09.030.0020.g | - oltre 50 °C - oltre 139 fino a 278 l/s [500 - 1000 m³/h] | cad | 59,29 |  |
MM.09.030.0020.h | - oltre 50 °C - oltre 278 fino a 556 l/s [1000 - 2000 m³/h] | cad | 78,22 |  |
MM.09.030.0020.i | - oltre 50 °C - oltre 556 fino a 1111 l/s [2000 - 4000 m³/h] | cad | 103,15 |  |
MM.09.030.0020.j | - oltre 50 °C - oltre 1111 fino a 2222 l/s [4000 - 8000 m³/h] | cad | 164,44 |  |
MM.09.030.0030 | Batterie di post-riscaldamento da canale elettriche 380 V - 3f - 50 Hz in cassa zincata con termostato di sicurezza incorporato. Grandezze (kW: potenza - n: numero minimo stadi - l/s [m³/h]: portata aria di riferimento): |  |  |  |
MM.09.030.0030.a | - fino a 2 kW - n° 1 | kw | 71,48 |  |
MM.09.030.0030.b | - oltre 2 fino a 4 kW - n° 2 | kw | 49,72 |  |
MM.09.030.0030.c | - oltre 4 fino a 8 kW - n° 2 | kw | 30,33 |  |
MM.09.030.0030.d | - oltre 8 fino a 15 kW - n° 3 | kw | 20,76 |  |
MM.09.030.0030.e | - oltre15 fino a 30 kW - n° 4 | kw | 14,54 |  |
MM.09.040 | DIFFUSORI |  |  |  |
MM.09.040.0010 | Diffusori circolari a coni regolabili, in alluminio con serranda di regolazione Montaggio a soffitto o su canali a vista. Regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
MM.09.040.0010.a | - 160 mm | cad | 23,24 |  |
MM.09.040.0010.b | - 200 mm | cad | 30,95 |  |
MM.09.040.0010.c | - 250 mm | cad | 39,40 |  |
MM.09.040.0010.d | - 315 mm | cad | 47,86 |  |
MM.09.040.0010.e | - 355 mm | cad | 79,30 |  |
MM.09.040.0010.f | - 400 mm | cad | 106,22 |  |
MM.09.040.0010.g | - 450 mm | cad | 140,65 |  |
MM.09.040.0010.h | - 500 mm | cad | 165,13 |  |
MM.09.040.0010.i | - 600 mm | cad | 214,10 |  |
MM.09.040.0020 | Diffusori circolari a coni regolabili, in acciao con serranda di regolazione Montaggio a soffitto o su canali a vista. Regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
MM.09.040.0020.a | - 160 mm | cad | 20,94 |  |
MM.09.040.0020.b | - 200 mm | cad | 28,09 |  |
MM.09.040.0020.c | - 250 mm | cad | 34,43 |  |
MM.09.040.0020.d | - 315 mm | cad | 41,02 |  |
MM.09.040.0020.e | - 355 mm | cad | 60,79 |  |
MM.09.040.0020.f | - 400 mm | cad | 83,22 |  |
MM.09.040.0020.g | - 450 mm | cad | 107,53 |  |
MM.09.040.0020.h | - 500 mm | cad | 138,72 |  |
MM.09.040.0020.i | - 600 mm | cad | 200,68 |  |
MM.09.040.0030 | Diffusori circolari a coni fissi, in acciao con serranda di regolazione Montaggio a soffitto o su canali a vista. Grandezze (mm:diametro): |  |  |  |
MM.09.040.0030.a | - 160 mm | cad | 10,75 |  |
MM.09.040.0030.b | - 200 mm | cad | 12,93 |  |
MM.09.040.0030.c | - 250 mm | cad | 15,60 |  |
MM.09.040.0030.d | - 315 mm | cad | 19,64 |  |
MM.09.040.0040 | Diffusori circolari a getti elicoidali, in acciao con serranda di regolazione Costituiti da una piastra frontale nella quale sono realizzate delle alette stampate fisse. Montaggio a soffitto o su canali a vista. Distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa. Grandezze (mm:diametro): |  |  |  |
MM.09.040.0040.a | - 125 mm | cad | 10,69 |  |
MM.09.040.0040.b | - 160 mm | cad | 13,55 |  |
MM.09.040.0040.c | - 200 mm | cad | 17,03 |  |
MM.09.040.0040.d | - 250 mm | cad | 21,25 |  |
MM.09.040.0040.e | - 315 mm | cad | 26,79 |  |
MM.09.040.0050 | Diffusori a geometria variabile, in acciaio con serranda di regolazione Costruzione in acciaio, con alette radiali ad inclinazione variabile. Adatte per ambienti con grandi altezze. Grandezze (mm:diametro): |  |  |  |
MM.09.040.0050.a | - 250 mm | cad | 93,23 |  |
MM.09.040.0050.b | - 315 mm | cad | 103,80 |  |
MM.09.040.0050.c | - 400 mm | cad | 130,52 |  |
MM.09.040.0050.d | - 500 mm | cad | 170,92 |  |
MM.09.040.0050.e | - 630 mm | cad | 277,19 |  |
MM.09.040.0060 | Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): |  |  |  |
MM.09.040.0060.a | - 150x150 (LxH) | cad | 33,37 |  |
MM.09.040.0060.b | - 225x225 (LxH) | cad | 41,89 |  |
MM.09.040.0060.c | - 300x300 (LxH) | cad | 53,94 |  |
MM.09.040.0060.d | - 375x375 (LxH) | cad | 66,00 |  |
MM.09.040.0060.e | - 450x450 (LxH) | cad | 78,38 |  |
MM.09.040.0060.f | - 525x525 (LxH) | cad | 93,79 |  |
MM.09.040.0070 | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): |  |  |  |
MM.09.040.0070.a | - 1 feritoia - lunghezza fino a 600 mm | cad | 48,85 |  |
MM.09.040.0070.b | - 1 feritoia - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm | cad | 53,20 |  |
MM.09.040.0070.c | - 1 feritoia - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm | cad | 58,30 |  |
MM.09.040.0070.d | - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm | cad | 64,76 |  |
MM.09.040.0070.e | - 1 feritoia - lunghezza oltre 1200 fino a 1500 mm | cad | 74,58 |  |
MM.09.040.0070.f | - 1 feritoia - lunghezza oltre 1500 fino a 2000 mm | cad | 92,48 |  |
MM.09.040.0070.g | - 2 feritoie - lunghezza fino a 600 mm | cad | 60,65 |  |
MM.09.040.0070.h | - 2 feritoie - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm | cad | 69,36 |  |
MM.09.040.0070.i | - 2 feritoie - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm | cad | 76,32 |  |
MM.09.040.0070.j | - 2 feritoie - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm | cad | 86,14 |  |
MM.09.040.0070.k | - 2 feritoie - lunghezza oltre 1200 fino a 1500 mm | cad | 100,56 |  |
MM.09.040.0070.l | - 2 feritoie - lunghezza oltre 1500 fino a 2000 mm | cad | 126,29 |  |
MM.09.040.0070.m | - 3 feritoie - lunghezza fino a 600 mm | cad | 73,08 |  |
MM.09.040.0070.n | - 3 feritoie - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm | cad | 83,78 |  |
MM.09.040.0070.o | - 3 feritoie - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm | cad | 94,47 |  |
MM.09.040.0070.p | - 3 feritoie - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm | cad | 106,28 |  |
MM.09.040.0070.q | - 3 feritoie - lunghezza oltre 1200 fino a 1500 mm | cad | 126,79 |  |
MM.09.040.0070.r | - 3 feritoie - lunghezza oltre 1500 fino a 2000 mm | cad | 160,35 |  |
MM.09.040.0070.s | - 4 feritoie - lunghezza fino a 600 mm | cad | 89,00 |  |
MM.09.040.0070.t | - 4 feritoie - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm | cad | 99,32 |  |
MM.09.040.0070.u | - 4 feritoie - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm | cad | 111,75 |  |
MM.09.040.0070.v | - 4 feritoie - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm | cad | 128,03 |  |
MM.09.040.0070.w | - 4 feritoie - lunghezza oltre 1200 fino a 1500 mm | cad | 152,77 |  |
MM.09.040.0070.x | - 4 feritoie - lunghezza oltre 1500 fino a 2000 mm | cad | 193,29 |  |
MM.09.040.0080 | Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione Costruzione in alluminio, realizzati senza saldature. Corpo fisso montato a canale o su parete, ugello orientabile in ogni direzione. Grandezze (mm: diametro parte fissa): |  |  |  |
MM.09.040.0080.a | - 100 mm | cad | 42,38 |  |
MM.09.040.0080.b | - 120 mm | cad | 52,39 |  |
MM.09.040.0080.c | - 150 mm | cad | 62,90 |  |
MM.09.040.0080.d | - 170 mm | cad | 68,55 |  |
MM.09.040.0080.e | - 210 mm | cad | 78,87 |  |
MM.09.040.0080.f | - 230 mm | cad | 94,59 |  |
MM.09.040.0080.g | - 300 mm | cad | 121,44 |  |
MM.09.040.0080.h | - 340 mm | cad | 151,83 |  |
MM.09.040.0080.i | - 450 mm | cad | 313,98 |  |
MM.09.040.0080.l | - 510 mm | cad | 387,13 |  |
MM.09.050 | BOCCHETTE DI MANDATA |  |  |  |
MM.09.050.0010 | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): |  |  |  |
MM.09.050.0010.a | - alluminio - fino a 0,03 m² | m² | 412,78 |  |
MM.09.050.0010.b | - alluminio - oltre 0,03 m² fino a 0,05 m² | m² | 303,45 |  |
MM.09.050.0010.c | - alluminio - oltre 0,05 m² fino a 0,08 m² | m² | 305,07 |  |
MM.09.050.0010.d | - alluminio - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² | m² | 273,83 |  |
MM.09.050.0010.e | - alluminio - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² | m² | 273,83 |  |
MM.09.050.0010.f | - alluminio - oltre 0,18 m² | m² | 212,89 |  |
MM.09.050.0010.g | - acciaio - fino a 0,03 m² | m² | 357,37 |  |
MM.09.050.0010.h | - acciaio - oltre 0,03 m² fino a 0,05 m² | m² | 243,63 |  |
MM.09.050.0010.i | - acciaio - oltre 0,05 m² fino a 0,08 m² | m² | 182,62 |  |
MM.09.050.0010.j | - acciaio - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² | m² | 164,09 |  |
MM.09.050.0010.k | - acciaio - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² | m² | 133,64 |  |
MM.09.050.0010.l | - acciaio - oltre 0,18 m² | m² | 125,09 |  |
MM.09.060 | GRIGLIE DI RIPRESA |  |  |  |
MM.09.060.0010 | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): |  |  |  |
MM.09.060.0010.a | - alluminio - fino a 0,03 m² | m² | 405,22 |  |
MM.09.060.0010.b | - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² | m² | 297,08 |  |
MM.09.060.0010.c | - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² | m² | 294,59 |  |
MM.09.060.0010.d | - alluminio - oltre 0,08 fino a 0,12 m² | m² | 278,43 |  |
MM.09.060.0010.e | - alluminio - oltre 0,12 fino a 0,18 m² | m² | 223,74 |  |
MM.09.060.0010.f | - alluminio - oltre 0,18 m² | m² | 157,86 |  |
MM.09.060.0010.g | - acciaio - fino a 0,03 m² | m² | 341,83 |  |
MM.09.060.0010.h | - acciaio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² | m² | 242,39 |  |
MM.09.060.0010.i | - acciaio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² | m² | 247,36 |  |
MM.09.060.0010.j | - acciaio - oltre 0,08 fino a 0,12 m² | m² | 253,57 |  |
MM.09.060.0010.k | - acciaio - oltre 0,12 fino a 0,18 m² | m² | 190,18 |  |
MM.09.070 | GRIGLIE DI TRANSITO |  |  |  |
MM.09.070.0010 | Griglie di transito ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato. Le alette presentano un speciale profilo antiluce. Grandezze (m²: superficie frontale): |  |  |  |
MM.09.070.0010.a | - fino a 0,03 m² | m² | 725,91 |  |
MM.09.070.0010.b | - oltre 0,03 fino a 0,05 m² | m² | 507,14 |  |
MM.09.070.0010.c | - oltre 0,05 fino a 0,08 m² | m² | 423,86 |  |
MM.09.070.0010.d | - oltre 0,08 fino a 0,12 m² | m² | 367,93 |  |
MM.09.070.0010.e | - oltre 0,12 fino a 0,18 m² | m² | 305,78 |  |
MM.09.070.0010.f | - oltre 0,18 m² | m² | 274,70 |  |
MM.09.080 | GRIGLIE ESTERNE |  |  |  |
MM.09.080.0010 | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. Le griglie sono dotate anche di rete antivolatile. Grandezze (m²: superficie frontale): |  |  |  |
MM.09.080.0010.a | - alluminio - fino a 0,30 m² | m² | 334,37 |  |
MM.09.080.0010.b | - alluminio - oltre 0,30 m² fino a 0,50 m² | m² | 278,43 |  |
MM.09.080.0010.c | - alluminio - oltre 0,50 m² fino a 0,80 m² | m² | 228,71 |  |
MM.09.080.0010.d | - alluminio - oltre 0,80 m² fino a 1,20 m² | m² | 205,10 |  |
MM.09.080.0010.e | - alluminio - oltre 1,20 m² fino a 1,80 m² | m² | 190,18 |  |
MM.09.080.0010.f | - alluminio - oltre 1,80 m² fino a 2,70 m² | m² | 172,78 |  |
MM.09.080.0010.g | - alluminio - oltre 2,70 m² | m² | 154,13 |  |
MM.09.080.0010.h | - acciaio - fino a 0,30 m² | m² | 216,28 |  |
MM.09.080.0010.i | - acciaio - oltre 0,30 m² fino a 0,50 m² | m² | 190,18 |  |
MM.09.080.0010.j | - acciaio - oltre 0,50 m² fino a 0,80 m² | m² | 166,56 |  |
MM.09.080.0010.k | - acciaio - oltre 0,80 m² fino a 1,20 m² | m² | 151,65 |  |
MM.09.080.0010.l | - acciaio - oltre 1,20 m² fino a 1,80 m² | m² | 139,22 |  |
MM.09.080.0010.m | - acciaio - oltre 1,80 m² fino a 2,70 m² | m² | 125,54 |  |
MM.09.080.0010.n | - acciaio - oltre 2,70 m² | m² | 108,14 |  |
MM.09.090 | VALVOLE DI VENTILAZIONE |  |  |  |
MM.09.090.0010 | Valvole di ventilazione in polipropilene antistatico, elevata resistenza agli agenti atmosferici. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
MM.09.090.0010.a | - 100 mm | cad | 5,47 |  |
MM.09.090.0010.b | - 150 mm | cad | 6,90 |  |
MM.09.090.0010.c | - 200 mm | cad | 10,07 |  |
MM.09.090.0020 | Valvole di ventilazione Costruite in lamiera d'acciaio verniciata. |  |  |  |
MM.09.090.0020.a | - 100 mm | cad | 7,39 |  |
MM.09.090.0020.b | - 150 mm | cad | 10,88 |  |
MM.09.090.0020.c | - 200 mm | cad | 12,99 |  |
MM.09.100 | CONDOTTI FLESSIBILI |  |  |  |
MM.09.100.0010 | Condotti flessibili non isolati in tessuto (polistirene o in fibra di vetro), impregnati in PVC. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
MM.09.100.0010.a | - 63 mm | m | 2,30 |  |
MM.09.100.0010.b | - 80 mm | m | 2,40 |  |
MM.09.100.0010.c | - 100 mm | m | 2,49 |  |
MM.09.100.0010.d | - 125 mm | m | 3,54 |  |
MM.09.100.0010.e | - 150 mm | m | 3,98 |  |
MM.09.100.0010.f | - 160 mm | m | 4,29 |  |
MM.09.100.0010.g | - 180 mm | m | 5,47 |  |
MM.09.100.0010.h | - 200 mm | m | 6,09 |  |
MM.09.100.0010.i | - 250 mm | m | 7,27 |  |
MM.09.100.0010.j | - 315 mm | m | 9,33 |  |
MM.09.100.0010.k | - 355 mm | m | 10,51 |  |
MM.09.100.0010.l | - 400 mm | m | 12,06 |  |
MM.09.100.0010.m | - 450 mm | m | 13,74 |  |
MM.09.100.0010.n | - 500 mm | m | 15,04 |  |
MM.09.100.0010.o | - 630 mm | m | 19,09 |  |
MM.09.100.0020 | Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
MM.09.100.0020.a | - 80 mm | m | 5,09 |  |
MM.09.100.0020.b | - 100 mm | m | 5,41 |  |
MM.09.100.0020.c | - 150 mm | m | 5,96 |  |
MM.09.100.0020.d | - 160 mm | m | 7,65 |  |
MM.09.100.0020.e | - 180 mm | m | 8,70 |  |
MM.09.100.0020.f | - 200 mm | m | 9,69 |  |
MM.09.100.0020.g | - 250 mm | m | 14,05 |  |
MM.09.100.0020.h | - 315 mm | m | 17,66 |  |
MM.09.100.0020.i | - 355 mm | m | 19,82 |  |
MM.09.100.0020.j | - 400 mm | m | 22,63 |  |
MM.09.100.0020.k | - 450 mm | m | 25,49 |  |
MM.09.100.0020.l | - 500 mm | m | 28,59 |  |
MM.09.100.0020.m | - 630 mm | m | 34,19 |  |
MM.09.110 | TERMINALI SPECIALI PER AERAZIONE AMBIENTI |  |  |  |
MM.09.110.0010 | Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio. Tipologie: |  |  |  |
MM.09.110.0010.a | - griglia per esterno circolare in alluminio anodizzato 100 mm con rete anti-insetti | cad | 45,87 |  |
MM.09.110.0010.b | - griglia per esterno circolare in alluminio anodizzato 125 mm con rete anti-insetti | cad | 52,21 |  |
MM.09.110.0010.c | - griglia per esterno circolare in alluminio anodizzato 160 mm con rete anti-insetti | cad | 58,30 |  |
MM.09.110.0010.d | - griglia circolare in plastica 100 mm con rete anti-insetti | cad | 4,91 |  |
MM.09.110.0010.e | - griglia circolare in plastica 125 mm con rete anti-insetti | cad | 5,53 |  |
MM.09.110.0010.f | - griglia circolare in plastica 160 mm con rete anti-insetti | cad | 6,15 |  |
MM.09.110.0010.g | - griglia circolare in alluminio anodizzato 100 mm | cad | 35,98 |  |
MM.09.110.0010.h | - griglia circolare in alluminio anodizzato 125 mm | cad | 39,78 |  |
MM.09.110.0010.i | - griglia circolare in alluminio anodizzato 160 mm | cad | 42,09 |  |
MM.09.110.0010.j | - feritoia da cassonetto, modulo 400x25 mm circa | cad | 10,46 |  |
MM.09.110.0020 | Bocchette d'estrazione aria con accessori di montaggio. Tipologie: |  |  |  |
MM.09.110.0020.a | Bocchetta d'estrazione aria con accessori di montaggio: - bocchetta per cucina circolare 125 mm | cad | 4,91 |  |
MM.09.110.0020.b | Bocchetta d'estrazione aria con accessori di montaggio: - bocchetta per cucina circolare 80 mm | cad | 3,29 |  |
MM.09.110.0020.c | Bocchetta d'estrazione aria con accessori di montaggio: - bocchetta autoregolabile in plastica 150x150 mm ad attacco circolare, portata fissa fino a 90 m³/h. | cad | 18,04 |  |
MM.09.120 | CANALI |  |  |  |
MM.09.120.0010 | Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): |  |  |  |
MM.09.120.0010.a | - spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm | kg | 3,72 |  |
MM.09.120.0010.b | - spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare: 8/10 mm, con lato maggiore oltre 450 fino a 750 mm 10/10 mm, con lato maggiore oltre 750 fino a 1500 mm 12/10 mm,con lato maggiore oltre 1500 fino a 3000 mm | kg | 3,23 |  |
MM.09.120.0010.c | - spessori lamiere d'acciaio zincato per canali a sezione circolare: 6/10 mm, diametro fino a 200 mm 8/10 mm, diametro oltre 200 fino a 450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm | kg | 4,20 |  |
MM.09.120.0010.d | - spessori lamiere d'acciaio inox AISI 304 per canali a sezione rettangolare: 6/10 mm con lato maggiore mm fino a 450 8/10 mm con lato maggiore mm oltre 450 fino a 750 10/10 mm con lato maggiore mm oltre 750 fino a 1500 12/10 mm con lato maggiore mm oltre 1500 fino a 3000 e spessori lamiere d'acciaio inox AISI 304 per canali a sezione circolare: 6/10 mm diametro mm fino a 200 8/10 mm diametro mm oltre 200 fino a 450 10/10 mm diametro mm oltre 450 fino a 750 12/10 mm diametro mm oltre 750 fino a 1500 | kg | 10,99 |  |
MM.09.120.0020 | Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco classe 0-1, completo di pezzi speciali, giunzioni, sigillature e staffaggi, in pannello in poliuretano espanso densità 45÷47 kg/m³ con caratteristiche previste dal D.M. 31.03.2003, da: |  |  |  |
MM.09.120.0020.a | - per interni : pannello in poliuretano espanso densità kg/mc 45-47 tra fogli d'alluminio da mm 0,08 , spessore mm 20-25 | m² | 35,00 |  |
MM.09.120.0020.b | - per esterni : pannello in poliuretano espanso densità kg/mc 45-47 tra fogli d'alluminio da mm 0,08 (lato interno) e da mm 0,02 (lato esterno), spessore mm 30-35 | m² | 45,00 |  |
MM.09.120.0030 | Canali in tessuto reazione al fuoco classe 1 ad alta induzione a sezione circolare: |  |  |  |
MM.09.120.0030.a | - elementi tubolari diametro mm da 100 a 1600 con pezzi speciali e collegamenti | m² | 30,70 |  |
MM.09.120.0030.b | - fondelli per elementi tubolari | m² | 105,04 |  |
MM.09.120.0030.c | - sospensioni in profilati d'alluminio con cavi, tenditori e tasselli | kg | 14,86 |  |