Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MM.18 - Apparecchiature per cucine e lavanderie

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MM.18 | APPARECCHIATURE PER CUCINE E LAVANDERIE |  |  |  |
MM.18.010 | APPARECCHIATURE PER CUCINE |  |  |  |
MM.18.010.0020 | Armadi in acciaio inox AISI 304, tipo e dimensioni: |  |  |  |
MM.18.010.0020.a | - con 4 cassetti da 0,6 x 0,6 x 0,66 m | cad | 860,16 |  |
MM.18.010.0020.b | - per stoviglie con 2 ripiani e 4 porte scorrevoli da 1,4 m | cad | 2.702,28 |  |
MM.18.010.0020.c | - per stoviglie con 2 ripiani e 4 porte scorrevoli da 2,0 m | cad | 3.629,56 |  |
MM.18.010.0030 | Mobili pensili in acciaio inox AISI 304, tipo e dimensioni: |  |  |  |
MM.18.010.0030.a | - a vano aperto con ripiano da 0,6 x 0,38 x 0,6 m | cad | 390,30 |  |
MM.18.010.0030.b | - a vano aperto con ripiano da 1,2 x 0,38 x 0,6 m | cad | 551,89 |  |
MM.18.010.0030.c | - a vano aperto con ripiano da 1,8 x 0,38 x 0,6 m | cad | 713,48 |  |
MM.18.010.0030.d | - a porte scorrevoli con ripiano da 1,2 x 0,38 x 0,6 m | cad | 820,38 |  |
MM.18.010.0030.e | - a porte scorrevoli con ripiano da 1,8 x 0,38 x 0,6 m | cad | 1.075,20 |  |
MM.18.010.0040 | Apparecchi di lavaggio in acciaio inox AISI 304 su gambe con paraspruzzi: |  |  |  |
MM.18.010.0040.a | - lavatoio a 1 bacino da 0,7 m | cad | 913,61 |  |
MM.18.010.0040.b | - lavatoio a 1 bacino + 1 gocciolatoio da 1,2 m | cad | 1.021,75 |  |
MM.18.010.0040.c | - lavatoio a 1 bacino + 1 gocciolatoio da 1,4 m | cad | 1.143,56 |  |
MM.18.010.0040.d | - lavatoio a 2 bacini da 1,2 m | cad | 1.331,25 |  |
MM.18.010.0040.e | - lavatoio a 2 bacini + 1 gocciolatoio da 1,8 m | cad | 1.520,19 |  |
MM.18.010.0040.f | - lavatoio a 2 bacini + 1 gocciolatoio da 2,1 m | cad | 1.639,52 |  |
MM.18.010.0040.g | - lavatoio a 2 bacini + 2 gocciolatoi da 2,8 m | cad | 2.043,49 |  |
MM.18.010.0040.h | - lavapentole a 1 bacino da 1,4 m | cad | 2.165,31 |  |
MM.18.010.0040.i | - lavapentole a 2 bacini da 1,8 m | cad | 2.810,42 |  |
MM.18.010.0040.j | - lavamani con armadio e comando a pedale | cad | 1.169,66 |  |
MM.18.010.0050 | Cucina a gas. Pannello frontale, laterale e posteriore in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10, AISI 304. Griglia posategami in acciaio inox AISI 304. Bruciatori con combustione ottimizzata, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota protetta. Accensione manuale. Manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua. Grado di protezione all'acqua IP5X. Per l'impiego con gas naturale o GPL. Con caratteristiche: |  |  |  |
MM.18.010.0050.a | - n° 2 piastre - dim. mm 400 x 900 x 250 h | cad | 1.913,00 |  |
MM.18.010.0050.b | - n° 4 piastre - dim. mm 800 x 900 x 250 h | cad | 2.164,00 |  |
MM.18.010.0060 | Frigorifero digitale a 1 porta, capacità 600 l. Struttura esterna ed interna in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento mm 60, con schiume poliuretaniche espanse ad alta densità con iniezioni di ciclopentano. Porta autochiudente dotata di serratura e microinterruttore di arresto ciclo ventilazione a porta aperta. Gruppo refrigerante incorporato costituito da n° 2 unità separate con funzionamento ventilato. Pannello di controllo digitale per impostazione e controllo della temperatura interna. Sbrinamento ed evaporazione acqua di sbrinamento automatici. Luce interna. Adatto a funzionare in ambiente fino a 43° C. Privo di CFC e HCFC. Refrigerante ripo R134a. Fornito con n° 3 griglie GN 2/1 in rilsan e n° 3 coppie di guide inox. | cad | 2.650,00 |  |
MM.18.010.0070 | Freezer digitale a 1 porta, capacità 600 l. Struttura esterna e interna in acciaio inox AISI 304. Basamento esterno, top e retro in acciaio galvanizzato. Gruppo refrigerante incorporato con funzionamento ventilato. Spessore isolamento 60 mm, con schiume poliuretaniche espanse ad alta densità con iniezioni di ciclopentano. Porta autochiudente dotata di serratura e microinterruttore di arresto ciclo ventilazione a porta aperta. | cad | 2.686,00 |  |
MM.18.020 | APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE |  |  |  |
MM.18.020.0010 | Lavatrici centrifughe elettriche programmabili, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, capacità di carico: |  |  |  |
MM.18.020.0010.a | - 7,5 kg | cad | 6.791,00 |  |
MM.18.020.0010.b | - 13 kg | cad | 16.504,55 |  |
MM.18.020.0010.c | - 18 kg | cad | 19.443,01 |  |
MM.18.020.0010.d | - 24 kg | cad | 28.882,35 |  |
MM.18.020.0010.e | - 40 kg | cad | 56.910,76 |  |
MM.18.020.0020 | Essicatori elettrici con cesto inox e invertitore di rotazione, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, capacità di carico: |  |  |  |
MM.18.020.0020.a | - 7,5 kg | cad | 4.181,00 |  |
MM.18.020.0020.b | - 16 kg | cad | 8.815,36 |  |
MM.18.020.0020.c | - 23 kg | cad | 11.144,74 |  |
MM.18.020.0020.d | - 34 kg | cad | 12.182,64 |  |
MM.18.020.0020.e | - 45 kg | cad | 16.643,77 |  |