Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MM.13 - Valvolame

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MM.13 | VALVOLAME |  |  |  |
MM.13.010 | VALVOLE A SFERA |  |  |  |
MM.13.010.0010 | Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.010.0010.a | - DN15 | cad | 2,20 |  |
MM.13.010.0010.b | - DN20 | cad | 3,11 |  |
MM.13.010.0010.c | - DN25 | cad | 3,15 |  |
MM.13.010.0010.d | - DN32 | cad | 6,42 |  |
MM.13.010.0010.e | - DN40 | cad | 9,30 |  |
MM.13.010.0010.f | - DN50 | cad | 12,99 |  |
MM.13.010.0010.g | - DN65 | cad | 28,99 |  |
MM.13.010.0010.h | - DN80 | cad | 42,01 |  |
MM.13.010.0010.i | - DN100 | cad | 77,74 |  |
MM.13.010.0020 | Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN40 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.010.0020.a | - DN15 | cad | 4,82 |  |
MM.13.010.0020.b | - DN20 | cad | 6,77 |  |
MM.13.010.0020.c | - DN25 | cad | 7,19 |  |
MM.13.010.0020.d | - DN32 | cad | 11,58 |  |
MM.13.010.0020.e | - DN40 | cad | 16,23 |  |
MM.13.010.0020.f | - DN50 | cad | 22,92 |  |
MM.13.010.0020.g | - DN65 | cad | 45,50 |  |
MM.13.010.0020.h | - DN80 | cad | 64,71 |  |
MM.13.010.0030 | Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, a corpo piatto, tipo wafer - PN16 Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.010.0030.a | - DN20 | cad | 31,91 |  |
MM.13.010.0030.b | - DN25 | cad | 37,29 |  |
MM.13.010.0030.c | - DN32 | cad | 42,24 |  |
MM.13.010.0030.d | - DN40 | cad | 48,08 |  |
MM.13.010.0030.e | - DN50 | cad | 57,07 |  |
MM.13.010.0030.f | - DN65 | cad | 71,01 |  |
MM.13.010.0030.g | - DN80 | cad | 92,57 |  |
MM.13.010.0030.h | - DN100 | cad | 122,22 |  |
MM.13.010.0040 | Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, flangiate, a corpo piatto - PN16 Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.010.0040.a | - DN20 | cad | 34,46 |  |
MM.13.010.0040.b | - DN25 | cad | 40,44 |  |
MM.13.010.0040.c | - DN32 | cad | 44,94 |  |
MM.13.010.0040.d | - DN40 | cad | 52,13 |  |
MM.13.010.0040.e | - DN50 | cad | 57,07 |  |
MM.13.010.0040.f | - DN65 | cad | 70,54 |  |
MM.13.010.0040.g | - DN80 | cad | 92,11 |  |
MM.13.010.0040.h | - DN100 | cad | 121,33 |  |
MM.13.010.0040.i | - DN125 | cad | 215,24 |  |
MM.13.010.0040.l | - DN150 | cad | 296,13 |  |
MM.13.010.0040.m | - DN200 | cad | 825,94 |  |
MM.13.010.0040.n | - DN250 | cad | 2.959,10 |  |
MM.13.010.0050 | Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox con attacchi filettati tipo gas - PN40 Corpo in acciaio al carbonio, manicotto in acciaio inox, stelo in acciaio inox, sfera in acciaio inox. Leva di manovra in acciaio al carbonio ricoperta di gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.010.0050.a | - DN15 | cad | 20,23 |  |
MM.13.010.0050.b | - DN20 | cad | 26,05 |  |
MM.13.010.0050.c | - DN25 | cad | 37,75 |  |
MM.13.010.0050.d | - DN32 | cad | 46,29 |  |
MM.13.010.0050.e | - DN40 | cad | 65,15 |  |
MM.13.010.0050.f | - DN50 | cad | 85,39 |  |
MM.13.010.0050.g | - DN65 | cad | 139,76 |  |
MM.13.010.0050.h | - DN80 | cad | 182,89 |  |
MM.13.010.0050.i | - DN100 | cad | 308,73 |  |
MM.13.010.0060 | Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox, flangiate - PN40 Corpo in acciaio al carbonio, manicotto in acciaio al carbonio, flange in acciaio al carbonio. Stelo in acciaio inox, sfera in acciaio inox, sede anelli PTFE, premisoppa in acciaio al carbonio. Leva di manovra in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.010.0060.a | - DN15 | cad | 35,95 |  |
MM.13.010.0060.b | - DN20 | cad | 44,04 |  |
MM.13.010.0060.c | - DN25 | cad | 55,73 |  |
MM.13.010.0060.d | - DN32 | cad | 67,85 |  |
MM.13.010.0060.e | - DN40 | cad | 88,08 |  |
MM.13.010.0060.f | - DN50 | cad | 119,98 |  |
MM.13.010.0060.g | - DN65 | cad | 167,62 |  |
MM.13.010.0060.h | - DN80 | cad | 207,60 |  |
MM.13.010.0060.i | - DN100 | cad | 379,27 |  |
MM.13.010.0070 | Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox, a corpo piatto, tipo wafer, a passaggio totale - PN16 Corpo in acciaio al carbonio, ghiera in acciaio al carbonio, sfera in acciaio inox, stelo in acciaio inox. Sede anelli PTFE, premistoppa in acciaio al carbonio, leva di manovra in acciaio al carbonio e ricoperta di gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.010.0070.a | - DN15 | cad | 27,85 |  |
MM.13.010.0070.b | - DN20 | cad | 31,45 |  |
MM.13.010.0070.c | - DN25 | cad | 36,84 |  |
MM.13.010.0070.d | - DN32 | cad | 50,78 |  |
MM.13.010.0070.e | - DN40 | cad | 62,46 |  |
MM.13.010.0070.f | - DN50 | cad | 76,85 |  |
MM.13.010.0070.g | - DN65 | cad | 125,37 |  |
MM.13.010.0070.h | - DN80 | cad | 159,52 |  |
MM.13.010.0070.i | - DN100 | cad | 204,11 |  |
MM.13.010.0070.l | - DN125 | cad | 321,62 |  |
MM.13.010.0070.m | - DN150 | cad | 439,04 |  |
MM.13.010.0080 | Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox, a corpo piatto, tipo wafer, a passaggio totale - PN25 Corpo in acciaio al carbonio, ghiera in acciaio al carbonio, sfera in acciaio inox, stelo in acciaio inox. Sede anelli PTFE, premistoppa in acciaio al carbonio, leva di manovra in acciaio al carbonio e ricoperta di gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.010.0080.a | - DN15 | cad | 27,85 |  |
MM.13.010.0080.b | - DN20 | cad | 31,45 |  |
MM.13.010.0080.c | - DN25 | cad | 36,84 |  |
MM.13.010.0080.d | - DN32 | cad | 50,78 |  |
MM.13.010.0080.e | - DN40 | cad | 62,46 |  |
MM.13.010.0080.f | - DN50 | cad | 76,85 |  |
MM.13.010.0080.g | - DN65 | cad | 128,06 |  |
MM.13.010.0080.h | - DN80 | cad | 159,52 |  |
MM.13.010.0080.i | - DN100 | cad | 259,73 |  |
MM.13.010.0080.l | - DN125 | cad | 461,05 |  |
MM.13.010.0080.m | - DN150 | cad | 787,74 |  |
MM.13.020 | VALVOLE A FARFALLA |  |  |  |
MM.13.020.0010 | Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer SEMILUG - PN16. Corpo in ghisa sferoidale per DN25÷200, oltre in ghisa. Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio. Guarnizioni in EPDM. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.020.0010.a | - DN25 | cad | 36,84 |  |
MM.13.020.0010.b | - DN32 | cad | 36,85 |  |
MM.13.020.0010.c | - DN40 | cad | 38,64 |  |
MM.13.020.0010.d | - DN50 | cad | 40,45 |  |
MM.13.020.0010.e | - DN65 | cad | 41,79 |  |
MM.13.020.0010.f | - DN80 | cad | 45,39 |  |
MM.13.020.0010.g | - DN100 | cad | 52,13 |  |
MM.13.020.0010.h | - DN125 | cad | 67,41 |  |
MM.13.020.0010.i | - DN150 | cad | 74,59 |  |
MM.13.020.0010.l | - DN200 | cad | 98,41 |  |
MM.13.020.0010.m | - DN250 | cad | 193,68 |  |
MM.13.020.0010.n | - DN300 | cad | 242,21 |  |
MM.13.020.0010.o | - DN350 | cad | 434,54 |  |
MM.13.020.0010.p | - DN400 | cad | 542,39 |  |
MM.13.020.0010.q | - DN450 | cad | 1.341,36 |  |
MM.13.020.0010.r | - DN500 | cad | 1.568,29 |  |
MM.13.020.0020 | Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16. Corpo in ghisa sferoidale. Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio. Guarnizioni in EPDM. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.020.0020.a | - DN50 | cad | 51,23 |  |
MM.13.020.0020.b | - DN65 | cad | 55,73 |  |
MM.13.020.0020.c | - DN80 | cad | 64,26 |  |
MM.13.020.0020.d | - DN100 | cad | 74,14 |  |
MM.13.020.0020.e | - DN125 | cad | 91,22 |  |
MM.13.020.0020.f | - DN150 | cad | 103,81 |  |
MM.13.020.0020.g | - DN200 | cad | 138,85 |  |
MM.13.020.0020.h | - DN250 | cad | 321,74 |  |
MM.13.020.0020.i | - DN300 | cad | 429,59 |  |
MM.13.020.0020.l | - DN350 | cad | 677,64 |  |
MM.13.020.0020.m | - DN400 | cad | 865,49 |  |
MM.13.030 | SARACINESCHE |  |  |  |
MM.13.030.0010 | Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40÷100, cuneo in ghisa e ottone per DN125÷300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.030.0010.a | - DN40 | cad | 41,34 |  |
MM.13.030.0010.b | - DN50 | cad | 48,08 |  |
MM.13.030.0010.c | - DN65 | cad | 59,76 |  |
MM.13.030.0010.d | - DN80 | cad | 69,64 |  |
MM.13.030.0010.e | - DN100 | cad | 88,53 |  |
MM.13.030.0010.f | - DN125 | cad | 122,67 |  |
MM.13.030.0010.g | - DN150 | cad | 147,40 |  |
MM.13.030.0010.h | - DN200 | cad | 235,92 |  |
MM.13.030.0010.i | - DN250 | cad | 395,44 |  |
MM.13.030.0010.l | - DN300 | cad | 513,17 |  |
MM.13.030.0020 | Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto, esenti da manutenzione - PN10 Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40÷100, cuneo in ghisa e ottone per DN125÷300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.030.0020.a | - DN40 | cad | 44,04 |  |
MM.13.030.0020.b | - DN50 | cad | 52,13 |  |
MM.13.030.0020.c | - DN65 | cad | 65,15 |  |
MM.13.030.0020.d | - DN80 | cad | 75,04 |  |
MM.13.030.0020.e | - DN100 | cad | 95,71 |  |
MM.13.030.0020.f | - DN125 | cad | 134,82 |  |
MM.13.030.0020.g | - DN150 | cad | 159,08 |  |
MM.13.030.0020.h | - DN200 | cad | 250,75 |  |
MM.13.030.0020.i | - DN250 | cad | 429,14 |  |
MM.13.030.0020.l | - DN300 | cad | 551,38 |  |
MM.13.030.0030 | Saracinesche in ghisa e ottone a corpo ovale a vite interna - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40÷100, cuneo in ghisa e ottone per DN125÷300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.030.0030.a | - DN40 | cad | 47,18 |  |
MM.13.030.0030.b | - DN50 | cad | 55,72 |  |
MM.13.030.0030.c | - DN65 | cad | 77,74 |  |
MM.13.030.0030.d | - DN80 | cad | 99,32 |  |
MM.13.030.0030.e | - DN100 | cad | 122,22 |  |
MM.13.030.0030.f | - DN125 | cad | 157,28 |  |
MM.13.030.0030.g | - DN150 | cad | 210,75 |  |
MM.13.030.0030.h | - DN200 | cad | 324,01 |  |
MM.13.030.0030.i | - DN250 | cad | 567,11 |  |
MM.13.030.0030.l | - DN300 | cad | 802,57 |  |
MM.13.030.0040 | Saracinesche in ghisa e ottone a corpo ovale a vite interna, esenti da manutenzione - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40÷100, cuneo in ghisa e ottone per DN125÷300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.030.0040.a | - DN40 | cad | 50,33 |  |
MM.13.030.0040.b | - DN50 | cad | 60,23 |  |
MM.13.030.0040.c | - DN65 | cad | 81,35 |  |
MM.13.030.0040.d | - DN80 | cad | 106,05 |  |
MM.13.030.0040.e | - DN100 | cad | 123,57 |  |
MM.13.030.0040.f | - DN125 | cad | 167,62 |  |
MM.13.030.0040.g | - DN150 | cad | 221,09 |  |
MM.13.030.0040.h | - DN200 | cad | 336,58 |  |
MM.13.030.0040.i | - DN250 | cad | 593,18 |  |
MM.13.030.0040.l | - DN300 | cad | 835,84 |  |
MM.13.030.0050 | Saracinesche a corpo piatto a vite interna in ghisa sferoidale, esenti da manutenzione - PN16 Corpo in ghisa sferoidale, cappello in ghisa sferoidale, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in ghisa sferoidale. Cuneo in ghisa sferoidale e NBR, guarnizioni senza amianto, tenuta dello stelo in POM, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.030.0050.a | - DN40 | cad | 71,01 |  |
MM.13.030.0050.b | - DN50 | cad | 79,09 |  |
MM.13.030.0050.c | - DN65 | cad | 94,82 |  |
MM.13.030.0050.d | - DN80 | cad | 106,05 |  |
MM.13.030.0050.e | - DN100 | cad | 126,72 |  |
MM.13.030.0050.f | - DN125 | cad | 169,42 |  |
MM.13.030.0050.g | - DN150 | cad | 189,19 |  |
MM.13.030.0050.h | - DN200 | cad | 333,43 |  |
MM.13.030.0050.i | - DN250 | cad | 479,03 |  |
MM.13.030.0050.l | - DN300 | cad | 698,76 |  |
MM.13.030.0060 | Saracinesche a corpo ovale a vite interna in ghisa sferoidale, esenti da manutenzione - PN16 Corpo in ghisa sferoidale, cappello in ghisa sferoidale, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in ghisa sferoidale. Cuneo in ghisa sferoidale e NBR, guarnizioni senza amianto, tenuta dello stelo in POM, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.030.0060.a | - DN40 | cad | 73,71 |  |
MM.13.030.0060.b | - DN50 | cad | 81,35 |  |
MM.13.030.0060.c | - DN65 | cad | 98,86 |  |
MM.13.030.0060.d | - DN80 | cad | 111,43 |  |
MM.13.030.0060.e | - DN100 | cad | 133,00 |  |
MM.13.030.0060.f | - DN125 | cad | 177,05 |  |
MM.13.030.0060.g | - DN150 | cad | 198,18 |  |
MM.13.030.0060.h | - DN200 | cad | 357,70 |  |
MM.13.030.0060.i | - DN250 | cad | 529,35 |  |
MM.13.030.0060.l | - DN300 | cad | 719,88 |  |
MM.13.030.0070 | Saracinesche in acciaio al carbonio e inox - PN10 Corpo in acciaio al carbonio, cappello in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox. Cuneo in acciaio al carbonio, guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.030.0070.a | - DN50 | cad | 260,63 |  |
MM.13.030.0070.b | - DN65 | cad | 341,52 |  |
MM.13.030.0070.c | - DN80 | cad | 375,67 |  |
MM.13.030.0070.d | - DN100 | cad | 443,97 |  |
MM.13.030.0070.e | - DN125 | cad | 621,48 |  |
MM.13.030.0070.f | - DN150 | cad | 719,88 |  |
MM.13.030.0070.g | - DN200 | cad | 1.065,45 |  |
MM.13.030.0070.h | - DN250 | cad | 1.515,72 |  |
MM.13.030.0070.i | - DN300 | cad | 1.989,35 |  |
MM.13.030.0070.l | - DN350 | cad | 2.774,85 |  |
MM.13.030.0070.m | - DN400 | cad | 3.756,73 |  |
MM.13.030.0080 | Saracinesche in acciaio al carbonio e inox - PN25 Corpo in acciaio al carbonio, cappello in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox. Cuneo in acciaio al carbonio, guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.030.0080.a | - DN50 | cad | 307,37 |  |
MM.13.030.0080.b | - DN65 | cad | 390,95 |  |
MM.13.030.0080.c | - DN80 | cad | 439,93 |  |
MM.13.030.0080.d | - DN100 | cad | 524,41 |  |
MM.13.030.0080.e | - DN125 | cad | 781,45 |  |
MM.13.030.0080.f | - DN150 | cad | 879,43 |  |
MM.13.030.0080.g | - DN200 | cad | 1.331,94 |  |
MM.13.030.0080.h | - DN250 | cad | 1.712,10 |  |
MM.13.030.0080.i | - DN300 | cad | 2.288,19 |  |
MM.13.030.0080.l | - DN350 | cad | 3.150,53 |  |
MM.13.030.0080.m | - DN400 | cad | 4.175,08 |  |
MM.13.030.0080.n | - DN450 | cad | 6.224,10 |  |
MM.13.030.0080.o | - DN500 | cad | 6.386,44 |  |
MM.13.030.0090 | Saracinesche in bronzo, tipo pesante, con attacchi filettati - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, ghiera in ottone, cuneo in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Premistoppa in ottone, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.030.0090.a | - DN15 | cad | 4,80 |  |
MM.13.030.0090.b | - DN20 | cad | 4,94 |  |
MM.13.030.0090.c | - DN25 | cad | 6,25 |  |
MM.13.030.0090.d | - DN32 | cad | 9,75 |  |
MM.13.030.0090.e | - DN40 | cad | 11,99 |  |
MM.13.030.0090.f | - DN50 | cad | 17,52 |  |
MM.13.030.0090.g | - DN65 | cad | 31,46 |  |
MM.13.030.0090.h | - DN80 | cad | 39,99 |  |
MM.13.030.0090.i | - DN100 | cad | 69,64 |  |
MM.13.030.0100 | Saracinesche in bronzo, tipo pesante, con attacchi filettati - PN25 Corpo in bronzo, cappello in ottone, ghiera in ottone, cuneo in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Premistoppa in ottone, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.030.0100.a | - DN15 | cad | 4,13 |  |
MM.13.030.0100.b | - DN20 | cad | 5,93 |  |
MM.13.030.0100.c | - DN25 | cad | 8,35 |  |
MM.13.030.0100.d | - DN32 | cad | 8,77 |  |
MM.13.030.0100.e | - DN40 | cad | 14,47 |  |
MM.13.030.0100.f | - DN50 | cad | 23,82 |  |
MM.13.030.0100.g | - DN65 | cad | 38,64 |  |
MM.13.030.0100.h | - DN80 | cad | 52,13 |  |
MM.13.030.0100.i | - DN100 | cad | 85,37 |  |
MM.13.040 | VALVOLE A FLUSSO AVVIATO |  |  |  |
MM.13.040.0010 | Valvole a flusso avviato in ghisa a vite esterna - PN16 Munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo. Completa di: indicatore d'apertura, limitatore d'alzata, ingrassatore, vite di bloccaggio. Corpo in ghisa, cavalletto in ghisa, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox. Guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.040.0010.a | - DN15 | cad | 45,83 |  |
MM.13.040.0010.b | - DN20 | cad | 48,54 |  |
MM.13.040.0010.c | - DN25 | cad | 51,67 |  |
MM.13.040.0010.d | - DN32 | cad | 62,46 |  |
MM.13.040.0010.e | - DN40 | cad | 71,01 |  |
MM.13.040.0010.f | - DN50 | cad | 88,53 |  |
MM.13.040.0010.g | - DN65 | cad | 137,51 |  |
MM.13.040.0010.h | - DN80 | cad | 169,85 |  |
MM.13.040.0010.i | - DN100 | cad | 211,65 |  |
MM.13.040.0010.l | - DN125 | cad | 306,46 |  |
MM.13.040.0010.m | - DN150 | cad | 423,30 |  |
MM.13.040.0010.n | - DN200 | cad | 881,66 |  |
MM.13.040.0010.o | - DN250 | cad | 1.428,10 |  |
MM.13.040.0010.p | - DN300 | cad | 2.231,12 |  |
MM.13.040.0020 | Valvole a flusso avviato in ghisa con tenuta a soffietto, esenti da manutenzione - PN16 Munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo. Corpo in ghisa, cappello in ghisa, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, soffietti in acciaio inox. Guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.040.0020.a | - DN15 | cad | 48,97 |  |
MM.13.040.0020.b | - DN20 | cad | 50,78 |  |
MM.13.040.0020.c | - DN25 | cad | 54,37 |  |
MM.13.040.0020.d | - DN25 | cad | 63,36 |  |
MM.13.040.0020.e | - DN40 | cad | 73,25 |  |
MM.13.040.0020.f | - DN50 | cad | 90,76 |  |
MM.13.040.0020.g | - DN65 | cad | 145,60 |  |
MM.13.040.0020.h | - DN80 | cad | 173,91 |  |
MM.13.040.0020.i | - DN100 | cad | 219,74 |  |
MM.13.040.0020.l | - DN125 | cad | 308,26 |  |
MM.13.040.0020.m | - DN150 | cad | 425,11 |  |
MM.13.040.0020.n | - DN200 | cad | 853,81 |  |
MM.13.040.0020.o | - DN250 | cad | 1.395,30 |  |
MM.13.040.0030 | Valvole a flusso avviato in ghisa con tenuta a soffietto, esenti da manutenzione - PN16 Munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo. Corpo in ghisa sferoidale, cappello in ghisa sferoidale, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio. Soffietto in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.040.0030.a | - DN15 | cad | 64,26 |  |
MM.13.040.0030.b | - DN20 | cad | 71,01 |  |
MM.13.040.0030.c | - DN25 | cad | 79,99 |  |
MM.13.040.0030.d | - DN32 | cad | 96,61 |  |
MM.13.040.0030.e | - DN40 | cad | 107,39 |  |
MM.13.040.0030.f | - DN50 | cad | 132,55 |  |
MM.13.040.0030.g | - DN65 | cad | 195,93 |  |
MM.13.040.0030.h | - DN80 | cad | 231,42 |  |
MM.13.040.0030.i | - DN100 | cad | 296,58 |  |
MM.13.040.0030.l | - DN125 | cad | 453,86 |  |
MM.13.040.0030.m | - DN150 | cad | 616,53 |  |
MM.13.040.0030.n | - DN200 | cad | 1.207,91 |  |
MM.13.040.0030.o | - DN250 | cad | 1.832,97 |  |
MM.13.040.0040 | Valvole a flusso avviato in ghisa con tenuta a soffietto, esenti da manutenzione - PN25 Munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo. Corpo in ghisa sferoidale, cappello in ghisa sferoidale, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio. Soffietto in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.040.0040.a | - DN15 | cad | 76,84 |  |
MM.13.040.0040.b | - DN20 | cad | 81,79 |  |
MM.13.040.0040.c | - DN25 | cad | 94,82 |  |
MM.13.040.0040.d | - DN32 | cad | 116,84 |  |
MM.13.040.0040.e | - DN40 | cad | 134,82 |  |
MM.13.040.0040.f | - DN50 | cad | 156,83 |  |
MM.13.040.0040.g | - DN65 | cad | 241,75 |  |
MM.13.040.0040.h | - DN80 | cad | 295,68 |  |
MM.13.040.0040.i | - DN100 | cad | 384,21 |  |
MM.13.040.0040.l | - DN125 | cad | 537,44 |  |
MM.13.040.0040.m | - DN150 | cad | 752,24 |  |
MM.13.040.0050 | Valvole a flusso avviato in acciaio a vite esterna, munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo - PN40 Corpo valvola forgiato fino a DN50, compreso. Corpo valvola fuso per diametri superiori al DN50. Complete di: indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, vite di bloccaggio. Corpo in acciaio al carbonio, cappello in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox. Guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.040.0050.a | - DN15 | cad | 128,96 |  |
MM.13.040.0050.b | - DN20 | cad | 137,51 |  |
MM.13.040.0050.c | - DN25 | cad | 143,34 |  |
MM.13.040.0050.d | - DN32 | cad | 168,51 |  |
MM.13.040.0050.e | - DN40 | cad | 195,93 |  |
MM.13.040.0050.f | - DN50 | cad | 223,33 |  |
MM.13.040.0050.g | - DN65 | cad | 383,32 |  |
MM.13.040.0050.h | - DN80 | cad | 491,61 |  |
MM.13.040.0050.i | - DN100 | cad | 645,74 |  |
MM.13.040.0050.l | - DN125 | cad | 945,47 |  |
MM.13.040.0050.m | - DN150 | cad | 1.198,02 |  |
MM.13.040.0050.n | - DN200 | cad | 2.416,27 |  |
MM.13.040.0050.o | - DN250 | cad | 3.874,01 |  |
MM.13.040.0060 | Valvole a flusso avviato di regolazione in acciaio a vite esterna, munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo - PN40 Corpo valvola forgiato fino a DN50, compreso. Corpo valvola fuso per diametri superiori al DN50. Complete di: indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, vite di bloccaggio. Corpo in acciaio al carbonio, cappello in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox. Guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.040.0060.a | - DN15 | cad | 142,45 |  |
MM.13.040.0060.b | - DN20 | cad | 150,99 |  |
MM.13.040.0060.c | - DN25 | cad | 158,17 |  |
MM.13.040.0060.d | - DN32 | cad | 183,35 |  |
MM.13.040.0060.e | - DN40 | cad | 213,90 |  |
MM.13.040.0060.f | - DN50 | cad | 244,01 |  |
MM.13.040.0060.g | - DN65 | cad | 409,83 |  |
MM.13.040.0060.h | - DN80 | cad | 521,72 |  |
MM.13.040.0060.i | - DN100 | cad | 687,54 |  |
MM.13.040.0060.l | - DN125 | cad | 1.003,88 |  |
MM.13.040.0060.m | - DN150 | cad | 1.289,68 |  |
MM.13.040.0060.n | - DN200 | cad | 2.565,90 |  |
MM.13.040.0060.o | - DN250 | cad | 4.065,89 |  |
MM.13.040.0070 | Valvole a flusso avviato in acciaio con tenuta soffietto, esenti manutenzione - PN40 Munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo, corpo valvola forgiato fino a DN50, compreso. Corpo valvola fuso per diametri superiori al DN50. Complete di: indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, vite di bloccaggio. Corpo in acciaio al carbonio, cappello in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox. Guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.040.0070.a | - DN15 | cad | 141,54 |  |
MM.13.040.0070.b | - DN20 | cad | 150,10 |  |
MM.13.040.0070.c | - DN25 | cad | 158,17 |  |
MM.13.040.0070.d | - DN32 | cad | 183,35 |  |
MM.13.040.0070.e | - DN40 | cad | 212,55 |  |
MM.13.040.0070.f | - DN50 | cad | 237,26 |  |
MM.13.040.0070.g | - DN65 | cad | 416,57 |  |
MM.13.040.0070.h | - DN80 | cad | 524,85 |  |
MM.13.040.0070.i | - DN100 | cad | 687,54 |  |
MM.13.040.0070.l | - DN125 | cad | 991,31 |  |
MM.13.040.0070.m | - DN150 | cad | 1.264,53 |  |
MM.13.040.0070.n | - DN200 | cad | 2.499,39 |  |
MM.13.040.0070.o | - DN250 | cad | 4.040,72 |  |
MM.13.040.0080 | Valvole a flusso avviato in acciaio - PN64 Corpo in acciaio al carbonio, cavalletto in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox. Guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.040.0080.a | - DN15 | cad | 221,09 |  |
MM.13.040.0080.b | - DN20 | cad | 278,61 |  |
MM.13.040.0080.c | - DN25 | cad | 313,21 |  |
MM.13.040.0080.d | - DN32 | cad | 348,71 |  |
MM.13.040.0080.e | - DN40 | cad | 389,15 |  |
MM.13.040.0080.f | - DN50 | cad | 461,51 |  |
MM.13.040.0080.g | - DN65 | cad | 655,62 |  |
MM.13.040.0080.h | - DN80 | cad | 743,25 |  |
MM.13.040.0080.i | - DN100 | cad | 1.045,24 |  |
MM.13.040.0080.l | - DN125 | cad | 1.532,80 |  |
MM.13.040.0080.m | - DN150 | cad | 1.837,92 |  |
MM.13.040.0080.n | - DN200 | cad | 3.145,58 |  |
MM.13.050 | VALVOLE DI RITEGNO |  |  |  |
MM.13.050.0010 | Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.050.0010.a | - DN15 | cad | 3,11 |  |
MM.13.050.0010.b | - DN20 | cad | 3,92 |  |
MM.13.050.0010.c | - DN25 | cad | 5,09 |  |
MM.13.050.0010.d | - DN32 | cad | 7,19 |  |
MM.13.050.0010.e | - DN40 | cad | 8,99 |  |
MM.13.050.0010.f | - DN50 | cad | 12,13 |  |
MM.13.050.0010.g | - DN65 | cad | 20,68 |  |
MM.13.050.0010.h | - DN80 | cad | 27,89 |  |
MM.13.050.0010.i | - DN100 | cad | 44,96 |  |
MM.13.050.0020 | Valvole di ritegno in ghisa a battente - PN16 Corpo in ghisa, cappello in ghisa, otturatore in ghisa, guarnizioni in gomma. Sede dell'otturatore in gomma, tenuta dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.050.0020.a | - DN40 | cad | 48,08 |  |
MM.13.050.0020.b | - DN50 | cad | 53,94 |  |
MM.13.050.0020.c | - DN65 | cad | 80,88 |  |
MM.13.050.0020.d | - DN80 | cad | 92,11 |  |
MM.13.050.0020.e | - DN100 | cad | 119,53 |  |
MM.13.050.0020.f | - DN125 | cad | 154,13 |  |
MM.13.050.0020.g | - DN150 | cad | 210,75 |  |
MM.13.050.0020.h | - DN200 | cad | 337,92 |  |
MM.13.050.0020.i | - DN250 | cad | 665,07 |  |
MM.13.050.0020.l | - DN300 | cad | 1.050,62 |  |
MM.13.050.0030 | Valvole di ritegno in ghisa a ugello di Venturi - PN16 Corpo in ghisa, stelo in acciaio inox, molla in acciaio inox. Otturatore in acciaio inox fino al DN150, oltre in ghisa sferoidale con sede inox. Ogiva in ottone fino al DN100, oltre in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.050.0030.a | - DN40 | cad | 93,91 |  |
MM.13.050.0030.b | - DN50 | cad | 93,91 |  |
MM.13.050.0030.c | - DN65 | cad | 118,18 |  |
MM.13.050.0030.d | - DN80 | cad | 165,81 |  |
MM.13.050.0030.e | - DN100 | cad | 205,82 |  |
MM.13.050.0030.f | - DN125 | cad | 276,82 |  |
MM.13.050.0030.g | - DN150 | cad | 368,94 |  |
MM.13.050.0030.h | - DN200 | cad | 595,86 |  |
MM.13.050.0030.i | - DN250 | cad | 1.082,08 |  |
MM.13.050.0030.l | - DN300 | cad | 1.398,44 |  |
MM.13.050.0040 | Valvole di ritegno in ghisa a flusso avviato - PN16 Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, molla in acciaio, sedi di tenuta in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.050.0040.a | - DN15 | cad | 41,79 |  |
MM.13.050.0040.b | - DN20 | cad | 43,13 |  |
MM.13.050.0040.c | - DN25 | cad | 47,63 |  |
MM.13.050.0040.d | - DN32 | cad | 58,42 |  |
MM.13.050.0040.e | - DN40 | cad | 67,41 |  |
MM.13.050.0040.f | - DN50 | cad | 81,79 |  |
MM.13.050.0040.g | - DN65 | cad | 122,68 |  |
MM.13.050.0040.h | - DN80 | cad | 141,54 |  |
MM.13.050.0040.i | - DN100 | cad | 174,80 |  |
MM.13.050.0040.l | - DN125 | cad | 230,08 |  |
MM.13.050.0040.m | - DN150 | cad | 339,26 |  |
MM.13.050.0040.n | - DN200 | cad | 597,21 |  |
MM.13.050.0040.o | - DN250 | cad | 1.197,12 |  |
MM.13.050.0040.p | - DN300 | cad | 1.916,11 |  |
MM.13.050.0050 | Valvole di ritegno in ghisa sferoidale a flusso avviato, munita di molla - PN16 Corpo in ghisa sferoidale, coperchio in ghisa sferoidale, molla in acciaio. Sedi di tenuta in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.050.0050.a | - DN15 | cad | 60,65 |  |
MM.13.050.0050.b | - DN20 | cad | 71,01 |  |
MM.13.050.0050.c | - DN25 | cad | 79,99 |  |
MM.13.050.0050.d | - DN32 | cad | 94,82 |  |
MM.13.050.0050.e | - DN40 | cad | 107,39 |  |
MM.13.050.0050.f | - DN50 | cad | 128,96 |  |
MM.13.050.0050.g | - DN65 | cad | 180,64 |  |
MM.13.050.0050.h | - DN80 | cad | 219,74 |  |
MM.13.050.0050.i | - DN100 | cad | 270,07 |  |
MM.13.050.0050.l | - DN125 | cad | 412,52 |  |
MM.13.050.0050.m | - DN150 | cad | 585,53 |  |
MM.13.050.0050.n | - DN200 | cad | 1.105,43 |  |
MM.13.050.0050.o | - DN250 | cad | 1.703,11 |  |
MM.13.050.0050.p | - DN300 | cad | 2.527,70 |  |
MM.13.050.0060 | Valvole di ritegno in ghisa sferoidale a flusso avviato, munita di molla - PN25 Corpo in ghisa sferoidale, coperchio in ghisa sferoidale, molla in acciaio. Sedi di tenuta in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.050.0060.a | - DN15 | cad | 73,25 |  |
MM.13.050.0060.b | - DN20 | cad | 84,93 |  |
MM.13.050.0060.c | - DN25 | cad | 94,82 |  |
MM.13.050.0060.d | - DN32 | cad | 111,43 |  |
MM.13.050.0060.e | - DN40 | cad | 128,96 |  |
MM.13.050.0060.f | - DN50 | cad | 153,23 |  |
MM.13.050.0060.g | - DN65 | cad | 233,24 |  |
MM.13.050.0060.h | - DN80 | cad | 290,74 |  |
MM.13.050.0060.i | - DN100 | cad | 378,37 |  |
MM.13.050.0060.l | - DN125 | cad | 527,55 |  |
MM.13.050.0060.m | - DN150 | cad | 744,61 |  |
MM.13.050.0070 | Valvole di ritegno in acciaio a battente - PN25 Corpo in acciaio al carbonio, coperchio in acciaio al carbonio, otturatore in acciaio al carbonio. Sedi di tenuta in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.050.0070.a | - DN50 | cad | 256,14 |  |
MM.13.050.0070.b | - DN65 | cad | 266,48 |  |
MM.13.050.0070.c | - DN80 | cad | 332,97 |  |
MM.13.050.0070.d | - DN100 | cad | 576,54 |  |
MM.13.050.0070.e | - DN125 | cad | 576,54 |  |
MM.13.050.0070.f | - DN150 | cad | 734,26 |  |
MM.13.050.0070.g | - DN200 | cad | 1.109,93 |  |
MM.13.050.0070.h | - DN250 | cad | 1.579,53 |  |
MM.13.050.0070.i | - DN300 | cad | 2.305,27 |  |
MM.13.050.0070.l | - DN350 | cad | 3.799,41 |  |
MM.13.050.0070.m | - DN400 | cad | 4.055,55 |  |
MM.13.050.0070.n | - DN500 | cad | 7.171,92 |  |
MM.13.050.0080 | Valvole di ritegno in acciaio a battente - PN40 Corpo in acciaio al carbonio, coperchio in acciaio al carbonio, otturatore in acciaio al carbonio. Sedi di tenuta in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.050.0080.a | - DN50 | cad | 256,14 |  |
MM.13.050.0080.b | - DN80 | cad | 332,97 |  |
MM.13.050.0080.c | - DN100 | cad | 426,00 |  |
MM.13.050.0080.d | - DN150 | cad | 759,88 |  |
MM.13.050.0080.e | - DN200 | cad | 1.366,06 |  |
MM.13.050.0080.f | - DN250 | cad | 1.921,06 |  |
MM.13.050.0080.g | - DN300 | cad | 2.646,79 |  |
MM.13.050.0080.h | - DN350 | cad | 4.195,76 |  |
MM.13.050.0080.i | - DN400 | cad | 5.154,26 |  |
MM.13.050.0090 | Valvole di ritegno in acciaio a battente tipo wafer, anelli di tenuta in gomma - PN16 Corpo in acciaio al carbonio, disco in acciaio al carbonio, O-Ring di gomma, golfare in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.050.0090.a | - DN50 | cad | 32,35 |  |
MM.13.050.0090.b | - DN65 | cad | 36,40 |  |
MM.13.050.0090.c | - DN80 | cad | 42,70 |  |
MM.13.050.0090.d | - DN100 | cad | 48,54 |  |
MM.13.050.0090.e | - DN125 | cad | 60,65 |  |
MM.13.050.0090.f | - DN150 | cad | 75,04 |  |
MM.13.050.0090.g | - DN200 | cad | 105,16 |  |
MM.13.050.0090.h | - DN250 | cad | 161,77 |  |
MM.13.050.0100 | Valvole di ritegno in acciaio a disco tipo wafer - PN10/40 Corpo in acciaio galvanizzato, sedi di tenuta in acciaio inox, disco in acciaio inox, molla in acciaio inox. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.050.0100.a | - DN15 | cad | 33,25 |  |
MM.13.050.0100.b | - DN20 | cad | 38,19 |  |
MM.13.050.0100.c | - DN25 | cad | 39,09 |  |
MM.13.050.0100.d | - DN32 | cad | 44,94 |  |
MM.13.050.0100.e | - DN40 | cad | 48,53 |  |
MM.13.050.0100.f | - DN50 | cad | 59,76 |  |
MM.13.050.0100.g | - DN65 | cad | 75,48 |  |
MM.13.050.0100.h | - DN80 | cad | 85,39 |  |
MM.13.050.0100.i | - DN100 | cad | 140,20 |  |
MM.13.050.0100.l | - DN125 | cad | 248,50 |  |
MM.13.050.0100.m | - DN150 | cad | 315,00 |  |
MM.13.050.0100.n | - DN200 | cad | 480,37 |  |
MM.13.050.0110 | Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.050.0110.a | - DN15 | cad | 4,62 |  |
MM.13.050.0110.b | - DN20 | cad | 6,34 |  |
MM.13.050.0110.c | - DN25 | cad | 9,88 |  |
MM.13.050.0110.d | - DN32 | cad | 16,06 |  |
MM.13.050.0110.e | - DN40 | cad | 18,87 |  |
MM.13.050.0110.f | - DN50 | cad | 28,75 |  |
MM.13.050.0110.g | - DN65 | cad | 71,90 |  |
MM.13.050.0110.h | - DN80 | cad | 105,16 |  |
MM.13.050.0110.i | - DN100 | cad | 199,96 |  |
MM.13.060 | VALVOLE A GLOBO |  |  |  |
MM.13.060.0010 | Valvole a globo in bronzo, di regolazione con otturatore a spillo, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in bronzo, ghiera in ottone, stelo otturatore in ottone. Guarnizioni del tipo senza amianto, premistoppa in ottone, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.060.0010.a | - DN15 | cad | 7,77 |  |
MM.13.060.0010.b | - DN20 | cad | 10,78 |  |
MM.13.060.0010.c | - DN25 | cad | 17,08 |  |
MM.13.060.0010.d | - DN32 | cad | 24,27 |  |
MM.13.060.0010.e | - DN40 | cad | 34,14 |  |
MM.13.060.0010.f | - DN50 | cad | 49,42 |  |
MM.13.060.0010.g | - DN65 | cad | 102,91 |  |
MM.13.060.0010.h | - DN80 | cad | 147,40 |  |
MM.13.060.0020 | Valvole a globo in bronzo, con attacchi filettati tipo gas o NPT - PN25 Corpo in bronzo, cappello in bronzo, ghiera in ottone, stelo otturatore in ottone. Guarnizioni del tipo senza amianto, premistoppa in ottone, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.060.0020.a | - DN15 | cad | 9,26 |  |
MM.13.060.0020.b | - DN20 | cad | 13,48 |  |
MM.13.060.0020.c | - DN25 | cad | 19,32 |  |
MM.13.060.0020.d | - DN32 | cad | 25,16 |  |
MM.13.060.0020.e | - DN40 | cad | 33,69 |  |
MM.13.060.0020.f | - DN50 | cad | 52,13 |  |
MM.13.060.0030 | Valvole a globo in bronzo, con attacchi filettati tipo gas o NPT - PN40 Corpo in bronzo, cappello in bronzo, ghiera in ottone, stelo otturatore in ottone. Guarnizioni del tipo senza amianto, premistoppa in ottone, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.060.0030.a | - DN15 | cad | 21,57 |  |
MM.13.060.0030.b | - DN20 | cad | 33,69 |  |
MM.13.060.0030.c | - DN25 | cad | 46,74 |  |
MM.13.060.0030.d | - DN32 | cad | 67,85 |  |
MM.13.060.0030.e | - DN40 | cad | 83,58 |  |
MM.13.060.0030.f | - DN50 | cad | 132,11 |  |
MM.13.060.0030.g | - DN65 | cad | 176,61 |  |
MM.13.060.0030.h | - DN80 | cad | 267,83 |  |
MM.13.060.0030.i | - DN100 | cad | 469,59 |  |
MM.13.070 | VALVOLE A FLUSSO LIBERO |  |  |  |
MM.13.070.0010 | Valvole a flusso libero in bronzo con otturatore in PTFE, attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, ghiera in ottone, stelo in ottone, otturatore in ottone. Guarnizione otturatore in PTFE, guarnizioni del tipo esenti da amianto, premistoppa in ottone. Volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.070.0010.a | - DN15 | cad | 6,97 |  |
MM.13.070.0010.b | - DN20 | cad | 9,21 |  |
MM.13.070.0010.c | - DN25 | cad | 11,41 |  |
MM.13.070.0010.d | - DN32 | cad | 17,08 |  |
MM.13.070.0010.e | - DN40 | cad | 19,33 |  |
MM.13.070.0010.f | - DN50 | cad | 31,91 |  |
MM.13.070.0010.g | - DN65 | cad | 50,78 |  |
MM.13.080 | VALVOLE A DISCO |  |  |  |
MM.13.080.0010 | Valvole a disco in acciaio Corpo in acciaio al carbonio, cavalletto in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox. Guarnizioni del tipo esenti da amianto, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.080.0010.a | - DN50 | cad | 218,85 |  |
MM.13.080.0010.b | - DN65 | cad | 278,83 |  |
MM.13.080.0010.c | - DN80 | cad | 338,82 |  |
MM.13.080.0010.d | - DN100 | cad | 443,08 |  |
MM.13.080.0010.e | - DN125 | cad | 587,32 |  |
MM.13.080.0010.f | - DN150 | cad | 731,57 |  |
MM.13.080.0010.g | - DN200 | cad | 1.183,18 |  |
MM.13.080.0010.h | - DN250 | cad | 1.935,89 |  |
MM.13.080.0010.i | - DN300 | cad | 2.308,83 |  |
MM.13.090 | RUBINETTI A MASCHIO |  |  |  |
MM.13.090.0010 | Rubinetti a maschio in ghisa, a due vie con premistoppa, con attacchi filettati tipo gas - PN10 Corpo in ghisa, maschio in ghisa, primistoppa in ghisa, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.090.0010.a | - DN15 | cad | 47,63 |  |
MM.13.090.0010.b | - DN20 | cad | 53,47 |  |
MM.13.090.0010.c | - DN25 | cad | 58,87 |  |
MM.13.090.0010.d | - DN32 | cad | 64,71 |  |
MM.13.090.0010.e | - DN40 | cad | 73,25 |  |
MM.13.090.0010.f | - DN50 | cad | 87,18 |  |
MM.13.090.0010.g | - DN65 | cad | 128,52 |  |
MM.13.090.0010.h | - DN80 | cad | 155,03 |  |
MM.13.090.0010.i | - DN100 | cad | 246,70 |  |
MM.13.090.0020 | Rubinetti a maschio in bronzo con premistoppa, attacchi filettati tipo gas - PN10 Corpo in bronzo, maschio in ottone, anello in ottone, premistoppa in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.090.0020.a | - DN15 | cad | 7,65 |  |
MM.13.090.0020.b | - DN20 | cad | 11,24 |  |
MM.13.090.0020.c | - DN25 | cad | 17,08 |  |
MM.13.090.0020.d | - DN32 | cad | 23,36 |  |
MM.13.090.0020.e | - DN40 | cad | 32,35 |  |
MM.13.090.0020.f | - DN50 | cad | 50,33 |  |
MM.13.100 | VALVOLE DI SICUREZZA |  |  |  |
MM.13.100.0010 | Valvole di sicurezza per acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. - PN10 Sovrapressione 10%, scarto di chiusura 20%. Campo di temperatura: 5÷110 °C Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.100.0010.a | - DN15 | cad | 27,23 |  |
MM.13.100.0010.b | - DN20 | cad | 38,91 |  |
MM.13.100.0010.c | - DN25 | cad | 78,06 |  |
MM.13.100.0010.d | - DN32 | cad | 101,16 |  |
MM.13.100.0020 | Valvole di sicurezza per acqua, in acciaio, qualificata, con cappuccio e leva chiusi - PN25 Corpo in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, cappuccio in acciaio al carbonio, molla in acciaio. Guarnizione del tipo senza amianto. Leva in ottone, guido stelo in ottone, piattello in ottone. Otturatore e riporto in acciaio inox. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.100.0020.a | - DN25 | cad | 527,11 |  |
MM.13.100.0020.b | - DN32 | cad | 590,46 |  |
MM.13.100.0020.c | - DN40 | cad | 683,49 |  |
MM.13.100.0020.d | - DN50 | cad | 803,91 |  |
MM.13.100.0020.e | - DN65 | cad | 1.075,79 |  |
MM.13.100.0020.f | - DN80 | cad | 1.292,84 |  |
MM.13.100.0020.g | - DN100 | cad | 1.668,50 |  |
MM.13.100.0030 | Valvole di sicurezza per acqua, in acciaio, ordinaria - PN25 Corpo in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, cappuccio in acciaio al carbonio, molla in acciaio. Guarnizione del tipo senza amianto. Leva in ottone, guido stelo in ottone, piattello in ottone. Otturatore e riporto in acciaio inox. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.100.0030.a | - DN25 | cad | 305,12 |  |
MM.13.100.0030.b | - DN32 | cad | 368,48 |  |
MM.13.100.0030.c | - DN40 | cad | 415,22 |  |
MM.13.100.0030.d | - DN50 | cad | 468,24 |  |
MM.13.100.0030.e | - DN65 | cad | 644,84 |  |
MM.13.100.0030.f | - DN80 | cad | 807,07 |  |
MM.13.100.0030.g | - DN100 | cad | 929,74 |  |
MM.13.100.0030.h | - DN125 | cad | 1.733,22 |  |
MM.13.100.0030.i | - DN150 | cad | 2.015,87 |  |
MM.13.100.0040 | Valvole di sicurezza, per acqua, in bronzo verticale a scarico libero tipo molla - PN16 Attacco filettato tipo gas. Corpo in bronzo, stelo in ottone, otturatore in ottone, cappellotto in ottone, molla in acciaio inox. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.100.0040.a | - DN15 | cad | 9,88 |  |
MM.13.100.0040.b | - DN20 | cad | 14,38 |  |
MM.13.100.0040.c | - DN25 | cad | 17,97 |  |
MM.13.100.0040.d | - DN32 | cad | 28,75 |  |
MM.13.100.0040.e | - DN40 | cad | 33,69 |  |
MM.13.100.0040.f | - DN50 | cad | 40,90 |  |
MM.13.100.0050 | Valvole di sicurezza, per acqua, in bronzo verticale a scarico libero tipo molla - PN10 Attacco filettato tipo gas. Corpo in bronzo, stelo in ottone, otturatore in ottone, cappellotto in ottone, molla in acciaio inox. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.100.0050.a | - DN15 | cad | 11,68 |  |
MM.13.100.0050.b | - DN20 | cad | 15,72 |  |
MM.13.100.0050.c | - DN25 | cad | 20,67 |  |
MM.13.100.0050.d | - DN32 | cad | 34,61 |  |
MM.13.100.0050.e | - DN40 | cad | 41,79 |  |
MM.13.100.0050.f | - DN50 | cad | 67,41 |  |
MM.13.100.0050.g | - DN65 | cad | 125,82 |  |
MM.13.100.0050.h | - DN80 | cad | 166,73 |  |
MM.13.100.0050.i | - DN100 | cad | 316,80 |  |
MM.13.110 | VALVOLE SPECIALI |  |  |  |
MM.13.110.0010 | Valvole a galleggiante in ghisa, con galleggiante in acciaio inox, tipo a squadra - PN16 Corpo in ghisa, stelo in acciaio inox, otturatore in acciaio al carbonio, sedi di tenuta in acciaio inox. Galleggiante in acciaio inox, cappello in ghisa, guarnizioni in gomma, leva in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0010.a | - DN50 | cad | 358,59 |  |
MM.13.110.0010.b | - DN65 | cad | 446,24 |  |
MM.13.110.0010.c | - DN80 | cad | 581,93 |  |
MM.13.110.0010.d | - DN100 | cad | 835,84 |  |
MM.13.110.0010.e | - DN125 | cad | 1.089,73 |  |
MM.13.110.0010.f | - DN150 | cad | 1.370,58 |  |
MM.13.110.0010.g | - DN200 | cad | 2.444,57 |  |
MM.13.110.0010.h | - DN250 | cad | 3.781,44 |  |
MM.13.110.0010.i | - DN300 | cad | 4.806,01 |  |
MM.13.110.0010.l | - DN350 | cad | 6.408,01 |  |
MM.13.110.0010.m | - DN400 | cad | 6.498,76 |  |
MM.13.110.0020 | Valvole automatiche di sfogo aria in ottone. Dotate di tappo igroscopico di sicurezza. Pressione massima di esercizio: 10 bar Pressione massima di scarico: 2,5 bar Temperatura massima di esercizio: 120 °C Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0020.a | - DN20 | cad | 9,21 |  |
MM.13.110.0020.b | - DN25 | cad | 9,74 |  |
MM.13.110.0030 | Disaeratore automatico in ottone per impianti di riscaldamento. Corpo e coperchio in ottone, galleggiante in acciaio inox. Pressione massima di esercizio: 16 bar Pressione massima di scarico: 6 bar Intervallo di temperatura di funzionamento: -20÷120 °C Grandezza (DN: diametro nominale): - DN20 | cad | 122,56 |  |
MM.13.110.0040 | Gruppo di riempimento, completo di : rubinetto, filtro, valvola di non ritorno, manometro. Campo di regolazione: 0,3÷4 bar Pressione massima in entrata: 16 bar Temperatura massima d'esercizio: 70 °C Grandezza (DN: diametro nominale): - DN15 | cad | 34,22 |  |
MM.13.110.0050 | Valvole di riduzione di pressione in bronzo per vapore, con attacchi filettati tipo gas Corpo in bronzo, otturatore in ottone, premistoppa in ottone, molla in acciaio, stelo in ottone. Guarnizioni in gomma e del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0050.a | - DN15 | cad | 44,94 |  |
MM.13.110.0050.b | - DN20 | cad | 69,64 |  |
MM.13.110.0050.c | - DN25 | cad | 84,92 |  |
MM.13.110.0050.d | - DN32 | cad | 161,77 |  |
MM.13.110.0050.e | - DN40 | cad | 275,01 |  |
MM.13.110.0050.f | - DN50 | cad | 334,33 |  |
MM.13.110.0050.g | - DN65 | cad | 440,39 |  |
MM.13.110.0050.h | - DN80 | cad | 595,42 |  |
MM.13.110.0050.i | - DN100 | cad | 1.065,45 |  |
MM.13.110.0060 | Valvole di riduzione di pressione in ottone per acqua, con attacchi filettati - PN25 Corpo in ottone; dotate di cartuccia estraibile. Pressione massima a monte di 25 bar. Pressione a valle compresa fra 0,5 e 6 bar. Attacco per manometro DN10. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0060.a | - DN15 | cad | 41,40 |  |
MM.13.110.0060.b | - DN20 | cad | 57,40 |  |
MM.13.110.0060.c | - DN25 | cad | 73,16 |  |
MM.13.110.0070 | Valvola di riduzione di pressione in ottone per acqua, con attacchi filettati - PN16 Corpo in ottone cromato. Pressione massima a monte di 16 bar; pressione a valle compresa fra 1 e 6 bar. Temperatura massima di esercizio pari a 65 °C. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0070.a | - DN15 | cad | 16,57 |  |
MM.13.110.0070.b | - DN20 | cad | 19,00 |  |
MM.13.110.0080 | Valvole di riduzione di pressione in ghisa per acqua - PN25 Corpo in ghisa, attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia. Pressione massima a monte di 25 bar; pressione a valle compresa fra 1 e 20 bar. Dotate di due manometri 0÷25 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0080.a | - DN65 | cad | 2.027,96 |  |
MM.13.110.0080.b | - DN80 | cad | 2.803,59 |  |
MM.13.110.0080.c | - DN100 | cad | 3.579,22 |  |
MM.13.110.0080.d | - DN125 | cad | 4.686,11 |  |
MM.13.110.0080.e | - DN150 | cad | 5.251,68 |  |
MM.13.110.0080.f | - DN200 | cad | 7.917,91 |  |
MM.13.110.0080.g | - DN250 | cad | 10.422,56 |  |
MM.13.110.0080.h | - DN300 | cad | 13.008,00 |  |
MM.13.110.0090 | Valvole di riduzione di pressione in ghisa per acqua - PN16 Corpo in ghisa, attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia. Pressione massima a monte di 16 bar; pressione a valle compresa fra 1,5 e 6 bar. Dotate di due manometri 0÷16 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0090.a | - DN80 | cad | 1.308,88 |  |
MM.13.110.0090.b | - DN100 | cad | 1.939,08 |  |
MM.13.110.0090.c | - DN125 | cad | 3.037,89 |  |
MM.13.110.0090.d | - DN150 | cad | 3.401,48 |  |
MM.13.110.0100 | Valvola di riduzione di pressione in bronzo per acqua, con cartuccia estraibile - PN16 Corpo in bronzo, attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia. Pressione massima a monte di 16 bar; pressione a valle compresa fra 0,5 e 6 bar. Temperatura massima di esercizio pari a 70°C. Dotata di due manometri inox in bagno di glicerina: 0÷25 bar a monte e 0÷10 bar a valle. Grandezza (DN: diametro nominale): - DN65 | cad | 816,04 |  |
MM.13.110.0110 | Disconnettori a zona di pressione ridotta controllabile - PN10 Corpo in ghisa, attacchi flangiati. Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0110.a | - DN150 | cad | 4.718,43 |  |
MM.13.110.0110.b | - DN200 | cad | 9.921,63 |  |
MM.13.110.0110.c | - DN250 | cad | 12.482,83 |  |
MM.13.110.0120 | Disconnettori in bronzo a zona di pressione ridotta controllabile - PN10 Corpo in bronzo, attacchi flangiati. Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0120.a | - DN50 | cad | 1.090,74 |  |
MM.13.110.0120.b | - DN65 | cad | 1.148,09 |  |
MM.13.110.0120.c | - DN80 | cad | 1.231,32 |  |
MM.13.110.0120.d | - DN100 | cad | 2.004,52 |  |
MM.13.110.0130 | Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta controllabile - PN10 Corpo in ottone, attacchi filettati Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0130.a | - DN15 | cad | 190,75 |  |
MM.13.110.0130.b | - DN20 | cad | 201,50 |  |
MM.13.110.0130.c | - DN25 | cad | 276,23 |  |
MM.13.110.0130.d | - DN32 | cad | 307,75 |  |
MM.13.110.0130.e | - DN40 | cad | 561,92 |  |
MM.13.110.0130.f | - DN50 | cad | 583,51 |  |
MM.13.110.0140 | Disconnettori in ottone a zone di pressione differenti non controllabili - PN10 Corpo in ottone antidezincificazione, attacchi filettati. Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0140.a | - DN15 | cad | 55,26 |  |
MM.13.110.0140.b | - DN20 | cad | 55,26 |  |
MM.13.110.0150 | Miscelatori termostatici in ottone per bollitori, con attacchi filettati, con cartuccia intercambiabile. Miscelatori per impianti centralizzati. Corpo in ottone, cromato. Pressione massima di esercizio pari a 14 bar. Temperatura massima di ingresso di 85°C. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0150.a | - DN15 | cad | 215,97 |  |
MM.13.110.0150.b | - DN20 | cad | 239,90 |  |
MM.13.110.0150.c | - DN25 | cad | 291,18 |  |
MM.13.110.0150.d | - DN32 | cad | 321,48 |  |
MM.13.110.0150.e | - DN40 | cad | 496,89 |  |
MM.13.110.0150.f | - DN50 | cad | 580,76 |  |
MM.13.110.0160 | Miscelatori termostatici in bronzo per bollitori,con attacchi flangiati, completi di controflange. Presenza collegamento di ricircolo. Corpo in bronzo - PN10 Temperatura di fabbrica pari a 48°C. Pressione massima di esercizio pari a 10 bar. Temperatura massima di ingresso di 90°C. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0160.a | - DN65 | cad | 2.383,46 |  |
MM.13.110.0160.b | - DN80 | cad | 2.772,88 |  |
MM.13.110.0170 | Valvole a sfera a 3 vie, in acciaio, passaggio totale, manovra a leva, attacchi flangiati. Corpo in acciaio. Stelo, sfera in acciaio inox Leva in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.110.0170.a | - DN25 | cad | 381,96 |  |
MM.13.110.0170.b | - DN32 | cad | 519,02 |  |
MM.13.110.0170.c | - DN40 | cad | 613,38 |  |
MM.13.110.0170.d | - DN50 | cad | 853,81 |  |
MM.13.110.0170.e | - DN65 | cad | 943,67 |  |
MM.13.110.0170.f | - DN80 | cad | 1.179,60 |  |
MM.13.110.0170.g | - DN100 | cad | 1.543,44 |  |
MM.13.110.0170.h | - DN125 | cad | 2.359,19 |  |
MM.13.130 | FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA' |  |  |  |
MM.13.130.0010 | Filtri in ghisa con cestello in acciaio inox intercambiabile, con tappo di scarico sul coperchio - PN16 Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.130.0010.a | - DN15 | cad | 19,32 |  |
MM.13.130.0010.b | - DN20 | cad | 21,57 |  |
MM.13.130.0010.c | - DN25 | cad | 24,71 |  |
MM.13.130.0010.d | - DN32 | cad | 28,75 |  |
MM.13.130.0010.e | - DN40 | cad | 35,50 |  |
MM.13.130.0010.f | - DN50 | cad | 36,84 |  |
MM.13.130.0010.g | - DN65 | cad | 44,02 |  |
MM.13.130.0010.h | - DN80 | cad | 53,92 |  |
MM.13.130.0010.i | - DN100 | cad | 78,19 |  |
MM.13.130.0010.l | - DN125 | cad | 117,73 |  |
MM.13.130.0010.m | - DN150 | cad | 168,06 |  |
MM.13.130.0010.n | - DN200 | cad | 326,24 |  |
MM.13.130.0010.o | - DN250 | cad | 740,10 |  |
MM.13.130.0010.p | - DN300 | cad | 1.121,64 |  |
MM.13.130.0020 | Filtri in ghisa sferoidale con cestello in acciaio inox estraibile - PN16 Corpo in ghisa sferoidale, coperchio in ghisa sferoidale, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.130.0020.a | - DN15 | cad | 65,60 |  |
MM.13.130.0020.b | - DN20 | cad | 67,41 |  |
MM.13.130.0020.c | - DN25 | cad | 85,83 |  |
MM.13.130.0020.d | - DN32 | cad | 98,41 |  |
MM.13.130.0020.e | - DN40 | cad | 114,15 |  |
MM.13.130.0020.f | - DN50 | cad | 121,78 |  |
MM.13.130.0020.g | - DN65 | cad | 202,66 |  |
MM.13.130.0020.h | - DN80 | cad | 211,65 |  |
MM.13.130.0020.i | - DN100 | cad | 269,17 |  |
MM.13.130.0020.l | - DN125 | cad | 392,30 |  |
MM.13.130.0020.m | - DN150 | cad | 550,03 |  |
MM.13.130.0020.n | - DN200 | cad | 875,82 |  |
MM.13.130.0020.o | - DN250 | cad | 1.223,19 |  |
MM.13.130.0020.p | - DN300 | cad | 2.028,00 |  |
MM.13.130.0030 | Filtri in ghisa sferoidale con cestello in acciaio inox estraibile - PN25 Corpo in ghisa sferoidale, coperchio in ghisa sferoidale, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.130.0030.a | - DN15 | cad | 75,04 |  |
MM.13.130.0030.b | - DN20 | cad | 76,85 |  |
MM.13.130.0030.c | - DN25 | cad | 99,32 |  |
MM.13.130.0030.d | - DN32 | cad | 112,33 |  |
MM.13.130.0030.e | - DN40 | cad | 131,66 |  |
MM.13.130.0030.f | - DN50 | cad | 139,76 |  |
MM.13.130.0030.g | - DN65 | cad | 232,33 |  |
MM.13.130.0030.h | - DN80 | cad | 236,82 |  |
MM.13.130.0030.i | - DN100 | cad | 301,53 |  |
MM.13.130.0030.l | - DN125 | cad | 439,93 |  |
MM.13.130.0030.m | - DN150 | cad | 605,75 |  |
MM.13.130.0040 | Filtri in acciaio, cestello intercambiabile in acciaio inox - PN25 Corpo in acciaio al carbonio, coperchio in acciaio al carbonio, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.130.0040.a | - DN15 | cad | 16,17 |  |
MM.13.130.0040.b | - DN20 | cad | 22,92 |  |
MM.13.130.0040.c | - DN25 | cad | 35,50 |  |
MM.13.130.0040.d | - DN32 | cad | 78,19 |  |
MM.13.130.0040.e | - DN40 | cad | 100,88 |  |
MM.13.130.0040.f | - DN50 | cad | 123,57 |  |
MM.13.130.0050 | Filtri in acciaio, cestello intercambiabile in acciaio inox - PN40 Corpo in acciaio al carbonio, coperchio in acciaio al carbonio, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.130.0050.a | - DN15 | cad | 78,06 |  |
MM.13.130.0050.b | - DN20 | cad | 87,81 |  |
MM.13.130.0050.c | - DN25 | cad | 97,58 |  |
MM.13.130.0050.d | - DN32 | cad | 113,50 |  |
MM.13.130.0050.e | - DN40 | cad | 126,27 |  |
MM.13.130.0050.f | - DN50 | cad | 160,42 |  |
MM.13.130.0050.g | - DN65 | cad | 218,85 |  |
MM.13.130.0050.h | - DN80 | cad | 256,14 |  |
MM.13.130.0050.i | - DN100 | cad | 351,86 |  |
MM.13.130.0050.l | - DN125 | cad | 495,21 |  |
MM.13.130.0050.m | - DN150 | cad | 683,05 |  |
MM.13.130.0050.n | - DN200 | cad | 1.178,25 |  |
MM.13.130.0050.o | - DN250 | cad | 1.929,60 |  |
MM.13.130.0050.p | - DN300 | cad | 2.561,41 |  |
MM.13.130.0060 | Filtri in bronzo, cestello intercambiabile in acciaio inox, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, coperchio in ottone, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.130.0060.a | - DN15 | cad | 3,82 |  |
MM.13.130.0060.b | - DN20 | cad | 5,48 |  |
MM.13.130.0060.c | - DN25 | cad | 7,46 |  |
MM.13.130.0060.d | - DN32 | cad | 11,00 |  |
MM.13.130.0060.e | - DN40 | cad | 13,27 |  |
MM.13.130.0060.f | - DN50 | cad | 22,46 |  |
MM.13.130.0060.g | - DN65 | cad | 33,69 |  |
MM.13.130.0060.h | - DN80 | cad | 52,13 |  |
MM.13.130.0060.i | - DN100 | cad | 98,86 |  |
MM.13.130.0070 | Filtri in bronzo, cestello intercambiabile in acciaio inox, flangiati - PN16 Corpo in bronzo, coperchio in bronzo, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.130.0070.a | - DN15 | cad | 27,85 |  |
MM.13.130.0070.b | - DN20 | cad | 38,19 |  |
MM.13.130.0070.c | - DN25 | cad | 47,63 |  |
MM.13.130.0070.d | - DN32 | cad | 64,71 |  |
MM.13.130.0070.e | - DN40 | cad | 81,79 |  |
MM.13.130.0070.f | - DN50 | cad | 102,01 |  |
MM.13.130.0070.g | - DN65 | cad | 117,73 |  |
MM.13.130.0070.h | - DN80 | cad | 171,22 |  |
MM.13.130.0070.i | - DN100 | cad | 234,56 |  |
MM.13.140 | COMPENSATORI E ANTIVIBRANTI |  |  |  |
MM.13.140.0010 | Compensatori in acciaio inox, flangiati - PN16 Soffietto in acciaio inox, flange in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.140.0010.a | - DN25 | cad | 70,54 |  |
MM.13.140.0010.b | - DN32 | cad | 81,79 |  |
MM.13.140.0010.c | - DN40 | cad | 96,16 |  |
MM.13.140.0010.d | - DN50 | cad | 106,05 |  |
MM.13.140.0010.e | - DN65 | cad | 123,57 |  |
MM.13.140.0010.f | - DN80 | cad | 143,34 |  |
MM.13.140.0010.g | - DN100 | cad | 171,66 |  |
MM.13.140.0010.h | - DN125 | cad | 231,42 |  |
MM.13.140.0010.i | - DN150 | cad | 274,12 |  |
MM.13.140.0010.l | - DN200 | cad | 376,56 |  |
MM.13.140.0010.m | - DN250 | cad | 551,38 |  |
MM.13.140.0020 | Giunti antivibranti in gomma, attacchi flangiati - PN10 Corpo: EPDM, anima in acciaio, bulloni in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.140.0020.a | - DN20 | cad | 59,76 |  |
MM.13.140.0020.b | - DN25 | cad | 64,25 |  |
MM.13.140.0020.c | - DN32 | cad | 72,80 |  |
MM.13.140.0020.d | - DN40 | cad | 76,85 |  |
MM.13.140.0020.e | - DN50 | cad | 85,39 |  |
MM.13.140.0020.f | - DN65 | cad | 93,92 |  |
MM.13.140.0020.g | - DN80 | cad | 110,99 |  |
MM.13.140.0020.h | - DN100 | cad | 117,29 |  |
MM.13.140.0020.i | - DN125 | cad | 132,55 |  |
MM.13.140.0020.l | - DN150 | cad | 145,15 |  |
MM.13.140.0020.m | - DN200 | cad | 187,83 |  |
MM.13.140.0030 | Giunti antivibranti in gomma, attacchi flangiati - PN16 Corpo: EPDM, anima in acciaio, bulloni in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.140.0030.a | - DN32 | cad | 26,05 |  |
MM.13.140.0030.b | - DN40 | cad | 27,41 |  |
MM.13.140.0030.c | - DN50 | cad | 31,45 |  |
MM.13.140.0030.d | - DN65 | cad | 36,84 |  |
MM.13.140.0030.e | - DN80 | cad | 40,12 |  |
MM.13.140.0030.f | - DN100 | cad | 48,08 |  |
MM.13.140.0030.g | - DN125 | cad | 62,02 |  |
MM.13.140.0030.h | - DN150 | cad | 82,69 |  |
MM.13.140.0030.i | - DN200 | cad | 121,78 |  |
MM.13.140.0030.l | - DN250 | cad | 175,70 |  |
MM.13.140.0030.m | - DN300 | cad | 222,43 |  |
MM.13.140.0030.n | - DN350 | cad | 409,83 |  |
MM.13.140.0030.o | - DN400 | cad | 523,07 |  |
MM.13.150 | VALVOLE PER ANTINCENDIO |  |  |  |
MM.13.150.0010 | Saracinesche a vite esterna, flangiate PN16. Corpo in ghisa, disco rivestito di gomma, verniciatura epossidica. Approvato UL/FM. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.150.0010.a | - DN80 | cad | 305,84 |  |
MM.13.150.0010.b | - DN100 | cad | 354,32 |  |
MM.13.150.0010.c | - DN150 | cad | 516,13 |  |
MM.13.150.0010.d | - DN200 | cad | 845,74 |  |
MM.13.150.0010.e | - DN250 | cad | 1.383,81 |  |
MM.13.150.0010.f | - DN300 | cad | 1.791,70 |  |
MM.13.150.0020 | Saracinesche a vite interna, flangiate PN16. Corpo in ghisa, disco rivestito di gomma, verniciatura epossidica. Approvato UL/FM. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.150.0020.a | - DN80 | cad | 320,31 |  |
MM.13.150.0020.b | - DN100 | cad | 409,74 |  |
MM.13.150.0020.c | - DN150 | cad | 499,18 |  |
MM.13.150.0020.d | - DN200 | cad | 837,75 |  |
MM.13.150.0020.e | - DN250 | cad | 1.380,23 |  |
MM.13.150.0020.f | - DN300 | cad | 2.221,73 |  |
MM.13.150.0030 | Saracinesche in bronzo, filettate. Approvato UL/FM. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.150.0030.a | - DN20 | cad | 156,55 |  |
MM.13.150.0030.b | - DN25 | cad | 159,21 |  |
MM.13.150.0030.c | - DN32 | cad | 183,11 |  |
MM.13.150.0030.d | - DN40 | cad | 199,96 |  |
MM.13.150.0030.e | - DN50 | cad | 307,81 |  |
MM.13.150.0040 | Valvole a globo in bronzo, filettate. Approvato UL. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.150.0040.a | - DN20 | cad | 20,85 |  |
MM.13.150.0040.b | - DN25 | cad | 30,51 |  |
MM.13.150.0040.c | - DN32 | cad | 49,12 |  |
MM.13.150.0040.d | - DN40 | cad | 75,80 |  |
MM.13.150.0040.e | - DN50 | cad | 85,49 |  |
MM.13.150.0050 | Valvole a farfalla con microinterruttore, flangiate. Corpo in ghisa sferoidale, sede in EPDM, disco in bronzo, asta in acciaio AISI420. Approvato UL/FM. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.150.0050.a | - DN80 | cad | 220,62 |  |
MM.13.150.0050.b | - DN100 | cad | 225,39 |  |
MM.13.150.0050.c | - DN125 | cad | 291,43 |  |
MM.13.150.0050.d | - DN150 | cad | 324,63 |  |
MM.13.150.0050.e | - DN200 | cad | 443,03 |  |
MM.13.150.0060 | Valvole di ritegno WAFER. Sede gommata. Approvato UL/FM. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.150.0060.a | - DN100 | cad | 289,47 |  |
MM.13.150.0060.b | - DN150 | cad | 457,13 |  |
MM.13.150.0060.c | - DN200 | cad | 738,21 |  |
MM.13.150.0060.d | - DN250 | cad | 1.194,15 |  |
MM.13.150.0060.e | - DN300 | cad | 1.651,28 |  |
MM.13.150.0070 | Valvole di ritegno a CLAPET, flangiate. Disco gommato. Approvato UL/FM. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.150.0070.a | - DN80 | cad | 398,89 |  |
MM.13.150.0070.b | - DN100 | cad | 529,01 |  |
MM.13.150.0070.c | - DN150 | cad | 845,39 |  |
MM.13.150.0070.d | - DN200 | cad | 1.407,91 |  |
MM.13.150.0070.e | - DN250 | cad | 2.321,73 |  |
MM.13.150.0070.f | - DN300 | cad | 3.300,80 |  |
MM.13.150.0080 | Accessori per valvole antincendio: |  |  |  |
MM.13.150.0080.a | - indicatore di posizione verticale corpo in ghisa; chiave di manovra inclusa, regolabile in altezza e lucchettabile | cad | 600,74 |  |
MM.13.150.0080.b | - indicatore di posizione orizzontale corpo in ghisa; chiave di manovra inclusa, regolabile in altezza e lucchettabile | cad | 385,64 |  |
MM.13.150.0080.c | - microinterruttore per saracinesca | cad | 72,44 |  |
MM.13.160 | VALVOLE PER RADIATORI |  |  |  |
MM.13.160.0010 | Valvole termostatizzabili predisposte per comandi termostatici e elettrotermici Le valvole sono cromate e dotate di attacchi a squadra. Pressione massima di esercizio pari a 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100 °C Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.160.0010.a | - DN15 | cad | 5,64 |  |
MM.13.160.0010.b | - DN20 | cad | 6,33 |  |
MM.13.160.0020 | Detentori cromati. Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100 °C Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.160.0020.a | - DN15 | cad | 4,19 |  |
MM.13.160.0020.b | - DN20 | cad | 4,60 |  |
MM.13.160.0030 | Valvole automatiche di sfogo aria Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10 bar. Temperatura di esercizio pari a 115 °C. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.160.0030.a | - DN15 | cad | 4,92 |  |
MM.13.160.0030.b | - DN20 | cad | 6,24 |  |
MM.13.160.0040 | Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili. Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido. Campo di temperatura: 0÷28 °C. Grandezza (DN: diametro nominale): | cad | 16,48 |  |
MM.13.170 | VALVOLE PER METANO |  |  |  |
MM.13.170.0010 | Stabilizzatori di pressione per gas a doppia membrana (regolazione e sicurezza per evitare l'installazione del tubo di sfiato dall'esterno). Chiusura a flusso zero; due prese di pressione secondo UNI 8978; corpo e calotta in alluminio, parti metalliche interne in acciaio inox e ottone. Attacchi filettati FF fino a DN50, flangiati PN16 oltre DN50. Pressione massima a monte = 1 bar; pressione in uscita regolabile: - DN20 e DN25, pressione in uscita = 16÷20 mbar, - DN32 e DN40, pressione in uscita = 9÷30 mbar, - DN50, pressione in uscita = 14÷35 mbar, - DN65, DN80 e DN100, pressione di uscita = 15÷40 mbar. Temperatura di esercizio compresa fra -10 °C e 60 °C. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.170.0010.a | - DN20 | cad | 23,43 |  |
MM.13.170.0010.b | - DN25 | cad | 27,47 |  |
MM.13.170.0010.c | - DN32 | cad | 62,22 |  |
MM.13.170.0010.d | - DN40 | cad | 64,64 |  |
MM.13.170.0010.e | - DN50 | cad | 113,11 |  |
MM.13.170.0010.f | - DN65 | cad | 323,18 |  |
MM.13.170.0010.g | - DN80 | cad | 355,50 |  |
MM.13.170.0010.h | - DN100 | cad | 896,83 |  |
MM.13.170.0020 | Filtri in linea per gas; corpo e coperchio in alluminio, o-ring di tenuta in NBR; attacchi filettati FF fino a DN50, attacchi flangiati oltre DN50 Pressione massima di esercizio = 2 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.170.0020.a | - DN20 | cad | 12,93 |  |
MM.13.170.0020.b | - DN25 | cad | 13,74 |  |
MM.13.170.0020.c | - DN32 | cad | 21,81 |  |
MM.13.170.0020.d | - DN40 | cad | 27,47 |  |
MM.13.170.0020.e | - DN50 | cad | 33,12 |  |
MM.13.170.0020.f | - DN65 | cad | 149,47 |  |
MM.13.170.0020.g | - DN80 | cad | 169,68 |  |
MM.13.170.0020.h | - DN100 | cad | 339,34 |  |
MM.13.170.0030 | Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas; corpo in acciaio inox ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio. Attacchi filettati gas fino a DN50, attacchi flangiati PN16 oltre DN50; pressione massima di esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.170.0030.a | - DN20 | cad | 15,36 |  |
MM.13.170.0030.b | - DN25 | cad | 17,78 |  |
MM.13.170.0030.c | - DN32 | cad | 26,66 |  |
MM.13.170.0030.d | - DN40 | cad | 33,94 |  |
MM.13.170.0030.e | - DN50 | cad | 46,86 |  |
MM.13.170.0030.f | - DN65 | cad | 88,88 |  |
MM.13.170.0030.g | - DN80 | cad | 109,08 |  |
MM.13.170.0030.h | - DN100 | cad | 149,47 |  |
MM.13.170.0040 | Valvole a farfalla in ghisa sferoidale per gas, tipo WAFER LUG PN16. Guarnizione di tenuta in EPDM, comando a leva. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.170.0040.a | - DN50 | cad | 73,18 |  |
MM.13.170.0040.b | - DN65 | cad | 79,61 |  |
MM.13.170.0040.c | - DN80 | cad | 91,80 |  |
MM.13.170.0040.d | - DN100 | cad | 105,93 |  |
MM.13.170.0040.e | - DN125 | cad | 130,32 |  |
MM.13.170.0040.f | - DN150 | cad | 148,29 |  |
MM.13.170.0040.g | - DN200 | cad | 198,37 |  |
MM.13.170.0040.h | - DN250 | cad | 459,64 |  |
MM.13.170.0040.i | - DN300 | cad | 613,70 |  |
MM.13.170.0040.j | - DN350 | cad | 968,08 |  |
MM.13.170.0040.k | - DN400 | cad | 1.236,41 |  |
MM.13.170.0050 | Valvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16; corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, leva in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.13.170.0050.a | - DN20 | cad | 48,14 |  |
MM.13.170.0050.b | - DN25 | cad | 57,77 |  |
MM.13.170.0050.c | - DN32 | cad | 64,20 |  |
MM.13.170.0050.d | - DN40 | cad | 74,47 |  |
MM.13.170.0050.e | - DN50 | cad | 81,53 |  |
MM.13.170.0050.f | - DN65 | cad | 100,78 |  |
MM.13.170.0050.g | - DN80 | cad | 131,59 |  |
MM.13.170.0050.h | - DN100 | cad | 173,33 |  |
MM.13.170.0050.i | - DN125 | cad | 307,49 |  |
MM.13.170.0050.j | - DN150 | cad | 423,06 |  |
MM.13.170.0050.k | - DN200 | cad | 1.179,92 |  |