Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MU.01 - Materiali fognature

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MU.01 | MATERIALI PER FOGNATURE |  |  |  |
MU.01.100 | INNESTI |  |  |  |
MU.01.100.0010 | Innesto in gres DN 200 per immissione in condotti esistenti, completo dell'anello in gomma per assicurare la tenuta. | cad | 34,93 |  |
MU.01.100.0020 | Dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico. Vedi artt. 1C.12.010.0150 ÷ 1C.12.010.0170 |  |  |  |
MU.01.150 | RIVESTIMENTI |  |  |  |
MU.01.150.0060 | Mattoni in gres ceramico per pavimentazione fondo collettori fognari, dimensione cm 25,0x7,5, spessore cm 6,5, conformi alla norma UNI 9459 | cad | 1,50 |  |
MU.01.150.0070 | Mattonelle in gres ceramico conformi alla norma UNI 9459 per irvestimento collettori fognari, del tipo: |  |  |  |
MU.01.150.0070.a | - 240 x 120 x 15 mm | m² | 18,05 |  |
MU.01.150.0070.b | - 240 x 120 x 20 mm | m² | 33,22 |  |
MU.01.160 | CANTIERIZZAZIONI |  |  |  |
MU.01.160.0010 | Cantierizzazione per interventi di re-lining con guaine flessibili, per interventi fino a una lunghezza massima di 25 m. Compreso la formazione di aperture adeguate e successiva sigillatura; l'ispezione televisiva preliminare; l'introduzione della guaina mediante procedimento d'inversione con spinta idrostatica prodotta da un battente di adeguata altezza; il taglio e la sigillatura del rivestimento in corrispondenza dei manufatti di ispezione; ispezione televisiva finale; Per diametri interni della tubazione: |  |  |  |
MU.01.160.0010.a | - fino a 250 mm | cad | 2.350,78 |  |
MU.01.160.0010.b | - oltre 250 mm | cad | 3.014,53 |  |
MU.01.160.0020 | Rivestimento di condotti fognari realizzato con guaina in feltro poliestere rivestita con pellicola poliuretanica o di PVC e impregnata, con procedimento sottovuoto, di resina poliestere termoindurente, per interventi fino a una lunghezza massima di 25 m; per sezioni circolari o superficie equivalente e spessore della guaina, rispettivamente: |  |  |  |
MU.01.160.0020.a | - DN 150, spessore 4 mm | m | 139,22 |  |
MU.01.160.0020.b | - DN 200, spessore 4 mm | m | 159,70 |  |
MU.01.160.0020.c | - DN 250, spessore 4 mm | m | 181,65 |  |
MU.01.160.0020.d | - DN 300, spessore 6 mm | m | 205,05 |  |
MU.01.160.0020.e | - DN 350, spessore 6 mm | m | 229,91 |  |
MU.01.160.0020.f | - DN 400, spessore 6 mm | m | 256,22 |  |
MU.01.160.0020.g | - DN 500, spessore 9 mm | m | 313,21 |  |
MU.01.160.0020.h | - DN 600, spessore 9 mm | m | 376,03 |  |
MU.01.160.0020.i | - DN 700, spessore 9 mm | m | 444,67 |  |
MU.01.160.0020.j | - DN 800, spessore 12 mm | m | 519,15 |  |
MU.01.160.0020.k | - DN 900, spessore 12 mm | m | 599,45 |  |
MU.01.160.0020.l | - DN 1000, spessore 12 mm | m | 685,58 |  |
MU.01.160.0020.m | - DN 1100, spessore 15 mm | m | 777,52 |  |
MU.01.160.0020.n | - DN 1200, spessore 15 mm | m | 875,31 |  |
MU.01.160.0020.o | - DN 1500, spessore 15 mm | m | 1.203,60 |  |
MU.01.160.0030 | Rivestimento di condotti fognari realizzato con guaina in feltro poliestere rivestita con pellicola poliuretanica o di PVC e impregnata, con procedimento sottovuoto, di resina poliestere termoindurente, per interventi superiori a 25 m; Compreso l'impianto di cantiere; inclusa la formazione di aperture adeguate e successiva sigillatura; l'ispezione televisiva preliminare; l'introduzione della guaina mediante procedimento d'inversione con spinta idrostatica prodotta da un battente di adeguata altezza; il taglio e la sigillatura del rivestimento in corrispondenza dei manufatti di ispezione; ispezione televisiva finale; Per diametri interni della tubazione: per sezioni circolari o superficie equivalente e spessore della guaina, rispettivamente: |  |  |  |
MU.01.160.0030.a | - DN 150, spessore 4 mm | m | 248,29 |  |
MU.01.160.0030.b | - DN 200, spessore 4 mm | m | 280,94 |  |
MU.01.160.0030.c | - DN 250, spessore 4 mm | m | 316,02 |  |
MU.01.160.0030.d | - DN 300, spessore 6 mm | m | 353,52 |  |
MU.01.160.0030.e | - DN 350, spessore 6 mm | m | 393,46 |  |
MU.01.160.0030.f | - DN 400, spessore 6 mm | m | 435,83 |  |
MU.01.160.0030.g | - DN 500, spessore 9 mm | m | 527,84 |  |
MU.01.160.0030.h | - DN 600, spessore 9 mm | m | 629,55 |  |
MU.01.160.0030.i | - DN 700, spessore 9 mm | m | 740,99 |  |
MU.01.160.0030.j | - DN 800, spessore 12 mm | m | 862,13 |  |
MU.01.160.0030.k | - DN 900, spessore 12 mm | m | 993,00 |  |
MU.01.160.0030.l | - DN 1000, spessore 12 mm | m | 1.133,55 |  |
MU.01.160.0030.m | - DN 1100, spessore 15 mm | m | 1.283,83 |  |
MU.01.160.0030.n | - DN 1200, spessore 15 mm | m | 1.443,82 |  |
MU.01.160.0030.o | - DN 1500, spessore 15 mm | m | 1.982,05 |  |